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ВВЕДЕНИЕ
	
Разработка комплексного проекта градостроительного развития городского округа Краснотурьинск применительно поселка Рудничный (далее Генеральный план) осуществлена ООО «Центр картографии и территориального планирования» в соответствии с муниципальным контрактом №0862300039920000031 от 06.04.2020 года, заключенным с Заказчиком, которым выступает городской округ Краснотурьинск. 
Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2016, Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Свердловской области, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Свердловской области.
Графическая часть Генерального плана разработана с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://pkk5.rosreestr.ru/ - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки.
При разработке Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно поселка Рудничный использованы следующие периоды:
· исходный год – 2020 год;
· I очередь –2030 год;
· расчетный срок –2040 год.

Состав проектных материалов
Содержание генерального плана
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
· цели и задачи территориального планирования;
· перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
[bookmark: _Hlk514075791]Альбом 1 «Генеральный план городского округа Краснотурьинск применительно поселка Рудничный» (графические материалы)»:
· карта планируемого размещения объектов местного значения (населенный пункт 1:5000);
· карта границ населенных пунктов (населенный пункт 1:5000);
· карта функциональных зон (населенный пункт 1:5000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
· [bookmark: _Toc298143253]сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
· обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территории поселка, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;
· [bookmark: _Toc298143326]оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;
· мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Свердловской области;
· перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.
Альбом 2 «Графические материалы обоснования Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно поселка Рудничный»:
· карта современного использования территории (населенный пункт 1:5000);
·  карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории (населенный пункт 1:5000);
·  карта транспортной и инженерной инфраструктур (населенный пункт 1:5000);
· карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (населенный пункт 1:5000).





1 [bookmark: _Toc342472301][bookmark: _Toc50384727]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.1  [bookmark: _Toc268263623][bookmark: _Toc342472302][bookmark: _Toc50384728]Общие сведения о муниципальном образовании
Поселок Рудничный - административно-территориальная единица и муниципальное образование (поселок) в составе  городского округа Краснотурьинск Свердловской области Российской Федерации.
Поселок Рудничный расположен в 12 км к югу от районного центра г. Краснотурьинска и на расстоянии 414 км от областного центра г. Екатеринбурга. Поселок связан с г. Краснотурьинском автомобильной дорогой федерального значения Серов-Североуральск - Ивдель и железнодорожной магистралью Свердловск - Бокситы.

[bookmark: _Toc50384729]1.2 Историческая справка
Первые сведения об Ольховском руднике, расположенном в 50 верстах севернее реки Каквы, вблизи речки Кривошапки,  появились в 1770 году. Первоначальной разработке подверглись залежи месторождений железных руд, расположенных по реке Колонге (Колонгский рудник) и реке Кривошапке Ольховского месторождения. 
1800 г. Разрабатывается Ольховское месторождение. Позднее -  Ауэрбаховское.   Производится небольшая добыча для Николая-Павдинского завода до 1845 г. Месторождение было переименовано в Ауэрбаховское в честь Горного инженера Александра Андреевича Ауэрбаха. Ауэрбах был крупным практическим деятелем горно-заводского дела в конце XIX начало XX вв.
С 1881 г. почти по 1897 г. Александр Андреевич был Главноуправляющим Богословским Горным Округом. Принимал энергичное участие в строительстве Надеждинского металлургического завода. Был инициатором геологического изучения на современной, по тому времени, основе территории округа и приглашен для руководства геологическими работами знаменитого кристаллографа Федорова Е. С. Был также основателем Туринского горного училища для подготовки техников для завода и рудников Округа, так как привлечения грамотных кадров со стороны в этот отдаленный край было почти невозможно и очень дорого. 
1886 г. Возобновляются разведочные работы на Ольховском руднике для Сосьвенского чугунно-плавильного завода принадлежащего обществу Коломенских заводов.
Развитие промышленного капитализма в России, расширение сферы его влияния на восток вызвало усиленное железнодорожное строительство, и в период с 1896 – 1900 гг. было построено 16000 тыс. км железных дорог.
В 1891 г. издан манифест о строительстве величайшей железной магистрали Великого Сибирского пути протяжением более 7000 тыс. км. Для сооружения его требовалось миллионы пудов рельс.
Граф Половцев, владевший к тому времени Богословским Горным Округом, получил разрешение на строительство крупного рельсоделательного завода и кредит на 5 миллионов рублей с обязательством построить завод производительностью миллион пудов рельс, к 1901 г. поставить 5 млн. пудов на строительство Транссибирского пути. 
Строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали явилось толчком к возобновлению железоделательного производства.
И начиная с 1886 г. по 1894 г. идут интенсивные разведки на железную руду, как на Ауэрбаховском месторождении, так и в поисках их в других местах.
К 1893 г. было разведано только на Ауэрбаховском месторождении 1,5 млн. тон высококачественных красных железняков, залегающих в непосредственной близости к поверхности и легко доступных для разработки. Наличие богатых железных руд и громадных лесных массивов явилось базой постройки Надеждинского ныне  Серовского завода. Завод был торжественно заложен 29 мая 1894 г. Молебен при закладке завода отслужил протоиерей Стефан Попов – отец изобретателя радио А. С. Попова
Надеждинский /Серовский/ завод был до 30-х годов XX века самым крупным заводом древесно-угольной металлургии. Рельсы, производимые им, были высокого качества и ценились не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Завод строился быстро и в декабре 1895 г. была пущена первая плавка стали, в марте 1896 года пущена рельсовая мастерская, а 20 июля 1896 года начала работать первая доменная печь.
Надеждинский завод по технике того времени был первоклассным. По объему производства составлял около четверти всего производства металла на Урале. Руду для завода поставляют с Ауэрбаховского рудника. 
Запасы железных руд в руднике были очень богатые; в этом отдаленном районе комплектовалась наиболее дешевая рабочая сила из национальных меньшинств и малоземельных губерний России (Вятской, Казанской); близость перерабатывающих заводов - все эти факторы способствовали интенсивному развитию Ауэрбаховского рудника и поселка Ауэрбах. Даже в начале 20 века, когда вследствие войн и революций, рудники массово закрывались, Ауэрбаховский рудник продолжал работать. 
7 декабря 1917 года по инициативе исполкома Ауэрбаха был опубликован Декрет Совета народных комиссаров, согласно которому все имущество Богословского горного округа было объявлено собственностью Российской республики. 
После гражданской войны вводятся в эксплуатацию законсервированные шахты, проводится механизация горных работ, развиваются разведочные и исследовательские работы. 
Поселок растет. Так, в 1926 г. в поселке проживало 800 человек, а в 1935 г. уже 4600 человек. 
Постановлением Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета от 20 июня 1933 года поселку Ауэрбах был установлен статус рабочего поселка. Поселок относился к Надеждинскому району (Указом Президиума Верховного совета СССР от 07 июня 1939 года Надеждинский район переименован в Серовский район). 
Постановлением Президиума Надеждинского городского Совета от 26 августа 1933 года N2 53 «О преобразовании Ауэрбаховского сельсовета в поселковый совет с наименованием «Рудничный»» поселку было изменено название. 
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1948 года N2 714/25 поселок Рудничный передан в административное обслуживание городского Совета города Краснотурьинска Свердловской области. 
17 декабря 1995 года по результатам местного референдума на основе волеизъявления жителей поселок Рудничный вошел в состав муниципального образования «город Краснотурьинск» в качестве внутримуниципального территориального образования. 
Поселок Рудничный стал относиться к категории сельских населенных пунктов к виду поселок на основании 3акона Свердловской области от 12.10.2004 NQ 119-03; входит в состав городского округа Краснотурьинск, как территория, предназначенная для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры городского округа. 
Площадь земель поселка Рудничный составляет 1072,З га. Численность жителей по состоянию на 01 января .2008 года составляет 4685 человек, в т.ч. трудоспособного населения 2940 человек (62,75%), детского населения (до 18 лет) - 881 человек (18,81 %), старше трудоспособного возраста - 864 человека (18,44%). 
Структура сети муниципальных учреждений представлена следующим образом: два дошкольных образовательных учреждения, два общеобразовательных учреждения, филиал детской музыкальной школы, класс на выезде детской художественной школы, ДК «Горняк», библиотека № 9 – филиал МУ “ЦБС”, стадион Центра спортивных сооружений, два подростковых клуба, общеврачебная медицинская амбулатория с фельдшерско-акушерским пунктом. На территории поселка расположены участки предприятий жилищно-коммунального комплекса, цеха ОАО «Богословское рудоуправление», 000 «ДСП «Совхоз Богословский», Воронцовская геологоразведочная партия, частные предприятия бытового обслуживания и торговли, цех по производству туалетной бумаги, пилорама, пожарная часть 6 отряда государственной пожарной службы и пр. 
С 2003 года развитие поселка осуществляется в соответствии с «Программой социально-экономического развития поселка Рудничный», утвержденной решением Краснотурьинской городской Думы. Целью «программы» стало создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития поселка, повышение качества жизни жителей поселка, получение социальных благ и гарантий сельскими жителями наравне с жителями города, выравнивание уровня жизни на всей территории городского округа Краснотурьинск. 
На территории поселка работают общественные организации общественный совет, женский совет, «дамский клуб», клуб “Дачники”, клуб “Сударушка”, общественная жилищная комиссия, комиссия по сенокосам, совет ветеранов. 
Традиционно проводятся праздники «День поселка Рудничный», «Дни двора и микрорайона», «Мисс поселка», «Проводы зимы» и др.
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Климат п. Рудничный является континентальным, характеризуется продолжительной морозной зимой и коротким летом.
Самым холодным месяцем в году является январь, среднемесячная температура которого равна -17°С (минимальная -45°С). Самым теплым является июль +17°С (максимум +37°С). 
Влажность воздуха наибольшая в зимний период 80% и наименьшая в мае 55-65%. Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 75%. Влажность воздуха повышается в долинах рек и на заболоченных участках.
Среднегодовое количество осадков колеблется от 298 мм до 556 мм. Зима холодная, снежная. Средняя дата установления снежного покрова – 3 ноября, схода – 11 апреля. Средняя высота снежного покрова за зиму 42 см на открытом месте и 60 см – на защищенном от ветров. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в среднем 170 дней. Максимальная глубина промерзания почвы наблюдается в марте, обнаженная почва промерзает до 1,5-2,2 м.
Преобладающими направлениями ветра являются западные и северо-западные. Средняя скорость ветра 3 м/с.
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С запада на юго-восток поселок пересекает р. Каменка. Склоны реки очень крутые, с уклонами 0,100-0,200, максимальные превышают 0,200. В южной и юго-восточной части поселка пойма реки нарушена дренажными работами. Река Каменка берет свое начало из болот, расположенных к западу от поселка. Общая протяженность реки равна 10 км, водосборная площадь – 35 км2. Таким образом, питание реки осуществляется за счет атмосферных осадков и болот и в меньшей степени за счет подземных вод. По данным многолетних наблюдений расход воды в осеннее время является максимальным (для р.Каменки – 1,5 м3/с).
С востока к поселку примыкают отработанные территории.
На территории поселка отмечается наличие трёх типов подземных вод:
1. грунтовые воды в рыхлых мезо-кайнозойских отложениях и делювиальных образованиях, представленных небольшой мощности глинистыми кварцевыми песками и дресвой изверженных пород;
2. трещинные воды, циркулирующие по трещинам в гранодиоритах и эффузивно-пирокластической толще (порфиритах, скарнах);
3. трещинно-карстовые воды, содержащиеся в трещинах и карстовых полостях известняков.
В силу ограниченного развития водосодержащих пород грунтовые воды первого горизонта не имеют значительного распространения. Во многих случаях этот водоносный горизонт относится к типу "верховодки", залегающей на глубинах от 1 м до 2-3 м. Режим этих вод зависит от количества атмосферных осадков, смены времен года.
Глубина залегания трещинного водоносного горизонта колеблется от 15 до 20-30 м и зависит от рельефа местности и глубины распространения зоны выветривания. Ближе к р. Каменке уровень воды залегает на глубине 7-10 м, выклиниваясь у уреза воды (здесь наблюдаются выходы источников). Водоносность комплекса изверженных пород подтверждается наличием источников в долинах реки и логах, а также и рядом разведочных скважин.
Трещинно-карстовые воды играют второстепенную роль в обводненности района в силу ограниченного развития известняков. Эти грунтовые воды естественных выходов на поверхность не имеют вследствие глубокого залегания известняков под рыхлыми мезозойскими и третичными отложениями. В известняках циркуляция воды происходит по трещинам и частично по карстовым пустотам, открытым для доступа воды (карстовые пустоты встречаются на глубине 60-130 м). Сравнительно небольшие притоки воды из карстов говорят о том, что последний является древним, заполненным глинистым материалом, по которому затруднена циркуляция и накопление вод.
Пополнение запасов подземных вод (трещинных и трещинно-карстовых) происходит за счет инфильтрации части атмосферных осадков. Так как размеры питания из-за ограниченной обнаженности пород, значительного поверхностного стока и слабой водопроницаемости верхних слоев невелики, динамические запасы подземных вод следует считать очень незначительными.
[bookmark: _Toc50384733]1.3.3 Рельеф 
Рельеф территории поселка Рудничный - спокойный увалисто-холмистый, общее направление уклона – на запад и юго-восток, к реке Каменке. Абсолютные отметки рельефа колеблются от 135 мм до 192 мм, средний уклон рассматриваемой территории – 0,020-0,050. 
[bookmark: _Toc525131830][bookmark: _Toc247965265][bookmark: _Toc268263632][bookmark: _Toc342472310]Рассматриваемая территория расположена на восточном склоне северной части Среднего Урала. В геологическом строении принимают участие горные породы палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста. Повсеместно распространен палеозойский комплекс. На палеозойских породах местами встречаются залежи мезозойских пестроцветных глин и песков с прослоями бурого угля. Четвертичные грунты представлены элювиальными, элювиально-делювиальными и делювиальными образованиями.
Характерный геолого-литологический разрез для п. Рудничный:
· почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,3 м или насыпной грунт 0,3 м;
· суглинок делювиальный полутвердой консистенции со щебнем 20-30% мощностью 0,3-1,7 м;
· суглинок элювиальный твердой консистенции со щебнем гранодиорита до 30-40% мощностью 0,6-3,0 м;
· щебенисто-дресвяный грунт с суглинистым заполнителем до 30-40%, залегает в виде линз, мощность слоя 0,8-5,0 м;
· щебенистый грунт с включениями отдельных глыб, выветрелый, с суглинистым заполнителем до 30%, мощность слоя 3,5-4,0 м;
· глыбовый грунт с включениями суглинка 10% мощностью 0,3-1,5 м;
· скальный грунт гранодиоритов встречен на глубине 1,0-10,7 м, трещиноватый, среднезернистый.
Кровля скалы неравномерно подвергалась процессам выветривания и поэтому имеет сложную конфигурацию.
Инженерно-геологические условия для строительства в поселке Рудничном являются в основном благоприятными. В активной зоне фундаментов будут залегать грунты коры выветривания (суглинки, дресва, щебень) и скальные грунты. В отдельных местах скальные грунты могут подходить близко к поверхности.
Из неблагоприятных факторов на рассматриваемой территории можно выделить наличие по сезонам "верховодки", появлению которой способствуют низкие коэффициенты фильтрации суглинков и глин, слагающих верхние слои.
К неблагоприятным для строительства факторам на данной территории относится наличие уклонов свыше 100-200% в пойме р. Каменки. Исключая эти участки, поверхностные уклоны территории поселка удовлетворяют нормативным.
[bookmark: _Toc342472313][bookmark: _Toc525131832]Неблагоприятными для застройки являются отработанные территории в восточной части поселка.
[bookmark: _Toc50384734]2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития поселка Рудничный: инерционный и инновационный.
Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2040 году должна будет составить 3012 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития). 
Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселка, которая к 2040 году должна будет составлять 4790 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселка.
Инновационный вариант развития поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск разрабатывался на основе следующих нормативных документов:
· Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»; 
· Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на период до 2030 года;
· Стратегия социально–экономического развития городского округа Краснотурьинск;
· Генеральный план городского округа Краснотурьинск.
Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

	Наименование
	Период реализации
	Ответственный исполнитель

	I. Новое качество жизни

	Развитие здравоохранения
	2018-2024 годы
	Минздрав России

	Развитие образования
	2018-2025 годы
	Минпросвещения России

	Социальная поддержка граждан
	2013-2024 годы
	Минтруд России

	Доступная среда
	2011-2025 годы
	Минтруд России

	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации
	2018-2025 годы
	Минстрой России

	Содействие занятости населения
	2013-2024 годы
	Минтруд России

	Развитие культуры 
	2013-2024 годы
	Минкультуры России

	Охрана окружающей среды
	2012-2024 годы
	Минприроды России

	Развитие физической культуры и спорта
	2013-2024 годы
	Минспорт России

	Реализация государственной национальной политики
	2017-2025 годы

	ФАД России


[bookmark: _Toc351479858][bookmark: _Toc405018117][bookmark: _Toc438645875]
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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	Наименование государственной программы
	Наименование исполнительного органа государственной власти 

	1
	Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года 
	Министерство здравоохранения Свердловской области

	2
	Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года
	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

	3
	Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года
	Министерство социальной политики Свердловской области

	4
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

	5
	Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2020 года
	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

	6
	Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года
	Министерство культуры Свердловской области

	7
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года
	Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

	8
	Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года
	Министерство промышленности и науки Свердловской области

	9
	Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года
	Министерство инвестиций и развития Свердловской области

	10
	Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года
	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

	11
	Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года
	Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

	12
	Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года 
	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

	13
	Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года
	Министерство транспорта и связи Свердловской области

	14
	Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года
	Министерство экономики Свердловской области

	15
	Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года
	Министерство финансов Свердловской области

	16
	Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года
	Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

	17
	Осуществление регионального государственного жилищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года
	Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

	18
	Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области  до 2020 года 
	Департамент лесного хозяйства Свердловской области

	19
	Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области до 2024 года
	Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области

	20
	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года
	Департамент ветеринарии Свердловской области

	21
	Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года
	Департамент по труду и занятости населения Свердловской области

	22
	Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 года
	Департамент общественной безопасности Свердловской области

	23
	Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2020 года
	Департамент государственных закупок Свердловской области

	24
	Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года
	Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

	25
	Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области  и противодействие коррупции  в Свердловской области до 2020 года
	Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области

	26
	Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области до 2020 года
	Управление архивами Свердловской области

	27
	Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года
	Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области

	28
	Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года
	Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

	29
	Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2020 года
	Региональная энергетическая комиссия Свердловской области




МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
· Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск от 30.04.2019 №460;
· Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2016-2025 годы от 30.12.2016 г. №1449;
· Стратегия социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск до 2035 года.
[bookmark: _Toc525131834][bookmark: _Toc50384736]2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования
Система расселения Краснотурьинского городского округа является частью региональной системы расселения Свердловской области. В тоже время Краснотурьинская система расселения является самостоятельной, районной системой, включающей в себя локальные системы расселения.
Планировочная структура, районная система расселения и функциональное зонирование носят главным образом линейный характер.
Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей территории поселка, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры и территориальных возможностей муниципального образования.
Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды проживания и достижение нормативной обеспеченности населения социальными услугами и инженерной инфраструктурой
Проектные предложения
Стратегия развития планировочной структуры поселка Рудничный нацелена на достижение наиболее рациональной организации территории и предусматривает:
· совершенствование функционального зонирования на основе трансформации, упорядочивания и локализации функциональных зон;
· восстановление и дальнейшее развитие экономической базы, улучшение среды обитания населения, развитие функций по социально-культурному обслуживанию населения;
· совершенствование транспортной сети (реконструкция автомобильных дорог и улучшение их качества);
· развитие инженерной инфраструктуры на основе строительства и реконструкции объектов водоснабжения, канализации, электроснабжения, газификации;
· экологизацию территории на основе оздоровления окружающей природной среды и решение проблем обращения отходов;
· разработку проекта границ населенного пункта, включение в границы территорий, фактически занятых объектами жилой застройки.

[bookmark: _Toc525131835][bookmark: _Toc50384737]2.3 Экономическая база муниципального образования
Поселок Рудничный стал относиться к категории сельских населенных пунктов на основании Закона Свердловской области от 12.10.2004 № 119-ОЗ. Он входит в состав городского округа Краснотурьинск, как территория, предназначенная для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры городского округа. 
Численность постоянного населения поселка на 01.01.2020г. составляет 4511 человека. 
В настоящее время экономическая деятельность в посёлке представлена предприятиями (организациями) материальной и обслуживающей сферы.
Промышленность представлена всеми видами производств: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, прочие виды экономической деятельности. Ведущее место занимают предприятия по добыче полезных ископаемых. 
Ведущими предприятиями по добыче полезных ископаемых являются: Открытое Акционерное Общество "Богословское рудоуправление", осуществляющее добычу железных руд подземным способом.  
Ниже приведена характеристика экономики и субъектов хозяйственной деятельности посёлка по видам экономической деятельности.
Добывающее производство.
Отрасль «Добыча полезных ископаемых» представлены Открытым Акционерным Обществом «Богословское рудоуправление» - предприятием сырьевого комплекса Уральской Горно-Металлургической Компании, а также Воронцовской геологоразведывательной партией (ВГРП). 
Обрабатывающие производства.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
Обработка древесины и производство изделий из дерева. 
Цех по производству туалетной бумаги ИП Хакимянов И.Р. (планируется сохранение объема производства на расчетный срок), три пилорамы.
Производство пищевых продуктов. 
Представлено небольшими частными предприятиями.
Хлебопекарня обеспечивает потребность в хлебобулочных изделиях. На расчетный срок планируется увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемых кондитерских изделий.
Цех по копчению рыбы обеспечивает продукцией население городского округа Краснотурьинск. На перспективу планируется применение передовых технологий при изготовлении и упаковке данной продукции, что позволит расширить рынок сбыта.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Представлено «Участком ТС, ВС и ВО п. Рудничный, п. Воронцовка», обслуживающим жилой фонд и учреждения социальной сферы двух посёлков. Численность работающих на перспективу увеличится.
Прочие производства. 
Цех по производству светопрозрачных изделий из ПВХ-профиля в восточной промзоне посёлка. Готовая продукция  будет использоваться в сооружениях промышленного и гражданского строительства, медицинских и общеобразовательных учреждениях. 
Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство в посёлке представлено:
- предприятиями II  отделением ООО ДСП «Совхоз Богословский»; 
- небольшими личными подсобными хозяйствами, занимающимися выращиванием овощей, а также скота и птицы. Продукция (молоко, мясо, яйца, овощи) сбывается на внутреннем рынке. 
На проектные периоды предполагается развитие имеющихся в посёлке личных подсобных хозяйств. Требуется строительство небольшого сельскохозяйственного рынка для сбыта продукции местному населению.
Предлагается на расчетный срок размещение небольшого хозяйства по выращиванию перепелов. 
Возможно размещение хозяйства по сушке, обработке, расфасовке грибов с применением новых технологий.
Строительство.
На территории поселка расположено ООО «Краснотурьинский НИАС-центр», выполняющее инженерно-геодезические изыскания для проектирования и строительства объектов, оценку надежности зданий и сооружений. 
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность.
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность в настоящее время представлена автотранспортным цехом БРУ. На базе предприятия планируется увеличение деятельности по ремонту транспортного оборудования.

Проектные предложения
Стратегический выбор поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск Свердловской области - обеспечение повышения качества жизни, динамичного и устойчивого экономического роста на основе активизации имеющегося потенциала поселка.
Основываясь на стратегическом выборе (миссии) городского округа Краснотурьинск, исходя из результатов SWOT-анализа, стратегическими приоритетами социально-экономического развития является следующее:
1) содействие созданию и развитию новых перерабатывающих мощностей, росту выпуска промышленной продукции, повышению эффективности управления муниципальным имуществом;
2) развитие малого и среднего бизнеса, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, стимулирование и поддержка предпринимательских инициатив,  создании новых производств  и сохранение существующих, создание условий для привлечения инвестиций, повышение ответственности органов местного самоуправления за  развитие малого и среднего бизнеса;
3)  создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий; повышение эффективности сельскохозяйственного производства и увеличение его объёмов, строительство новых комплексов и реконструкция имеющихся, восстановление сельхозугодий;
4)	развитие индивидуально-жилищного строительства, реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья, сохранение ежегодных объемов строительства; 
5)	модернизация, реконструкция и создание инженерно-коммуникационных сетей, улучшение качества жилищных условий населения и  повышение качества услуг жилищно-коммунальной сферы, газификация  населенных пунктов, улучшение качества питьевой воды, строительство временных площадок для хранения ТКО, улучшение качества дорожно-уличной сети; 
6)	обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, социального благополучия населения, обеспечение доступности и улучшение качества медицинских, образовательных, физкультурно-оздоровительных  и иных социальных услуг;
7)    создание условий для формирования, воспроизводства и развития кадрового потенциала; 
8)    повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для населения;
9)  обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления.
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Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.
Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставленных администрацией городского округа Краснотурьинск.

Таблица 1 - Динамика численности населения 2010-2020  гг.
	Годы
	Численность постоянного населения, тыс. человек


	2010
	4685

	2011
	н/д

	2012
	н/д

	2013
	5064

	2014
	5087

	2015
	5128

	2016
	5134

	2017
	5075

	2018
	4530

	2019
	4393

	2020
	4511




Прогноз численности населения
Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.
Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:
· общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;
· данные о динамике численности населения.
Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в поселке Рудничный, согласно существующей методике по формуле:
Но = Нс (1 + О/100)Т,
где:
Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;
Нс – существующая численность населения;
О – среднегодовой общий прирост;	
Т – число лет расчетного срока.
Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2040 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. 
Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2030 год (первая очередь генерального плана) и 2040 год (расчетный срок).
«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. 
«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей села за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.
Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице. 
Таблица 2 - Расчет прогнозной численности населения 
	Показатели
	Значение

	
	инерционный сценарий
	инновационный сценарий

	Численность населения, чел. на 01.01.2020 г.
	4 511
	4 511

	Среднегодовой общий прирост населения, %
	-2,0
	0,30

	Срок первой очереди с 2020 г. по 2030 г.
	10
	10

	Расчетный срок с 2030 г. по 2040 г.
	10
	10

	Ожидаемая численность населения на 01.01.2030 г., чел
	3 686
	4 648

	Ожидаемая численность населения на 01.01.2040 г., чел.
	3 012
	4 790

	Абсолютный прирост населения с 2020 г. по 2040 г., чел.
	-1 499
	279

	Относительный прирост населения с 2020  г. по 2040 г., %
	-33
	6



Инерционный сценарий прогноза показывает, что при инерционном сценарии прогноза ожидаемая численность населения составит 3012 человека. По инновационному сценарию абсолютный прирост населения составит 279 человек, что соответствует приросту в 6% относительно 2020 года.
Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования к 2040 году составит 4790 человек, на 1 очередь (01.01.2030 г.) – 4648 человек. 
Перспективы демографического развития будут определяться:
· улучшением жилищных условий;
· обеспечения занятости населения;
· улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;
· совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
· созданием более комфортной и экологически чистой среды;
· [bookmark: _Toc377460768][bookmark: _Toc525131837] созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.


[bookmark: _Toc50384739]2.5 Жилищный фонд
Общий жилищный фонд поселка Рудничный равен 92948 м2, из которого ветхий жилищный фонд составляет 5036 м2 (данные представлены администрацией). Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 20,6 м2/чел.
Параметры жилого фонда на территории поселок Рудничный приведены в таблице. Характеристика существующего жилищного фонда производилась на основе данных, предоставленных администрацией.
[bookmark: _Toc353360227]Жилищная сфера
Таблица 3 - Плотность жилой застройки (по состоянию на 1 января 2018 г.)
	№ п/п
	Тип застройки
	Жилищный фонд
кв. м общей площади

	
	
	

	
	Всего по муниципальному образованию:
	92948

	1
	- МКД
	47487

	2
	- жилой дом блокированной застройки
	14587

	3
	-индивидуальное жилищное строительство
	30873


В соответствии с данными таблицы  преобладающими видами жилой застройки являются малоэтажные и среднеэтажные застройки. Многоэтажные застройки отсутствуют на территории поселка.
В жилищной сфере поселка Рудничный предполагается упорядочивание и уплотнение сложившейся застройки, ликвидация всего непригодного для проживания жилищного фонда, повышение качества жилищного фонда (капитальное исполнение строений, обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой), а так же доведения уровня жилищной обеспеченности до уровня не менее 26,9 кв.м. чел. (средняя обеспеченность жильем в сельской местности по России, 2019 г.).
Расчет объемов нового строительства
1. Существующий жилищный фонд – 92 948 м2 общей площади.
2. Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:
4790 х 26,9 = 128 851  м2 общей площади
где: 4790 человек – численность населения на 01.01.2040 г.; 26,9 м2 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.
3. Объем нового жилищного строительства:
128 838 – 87 912 = 40 926 м2 общей площади.
Таблица  4 – Расчет прогнозного жилищного фонда 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	На 01.01.2020 г.
	I очередь (2020-2030 гг.)
	2030 -2040 гг.
	Всего за период с 2020 по 2040 гг.

	1
	Численность постоянного населения
	чел.
	4 511
	4 648
	4 790
	Х

	2
	Средняя обеспеченность жилищным фондом
	м2/чел
	20,6
	26,9
	26,9
	Х

	3
	Жилищный фонд на 01.01.2020 г.
	м2
	92 948
	Х
	Х
	Х

	4
	Убыль жилищного фонда
	м2
	Х
	5 036
	0
	5 036

	5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	м2
	Х
	87 912
	125 036
	Х

	6
	Объемы нового строительства 
	м2
	Х
	37 124
	3 802
	40 926

	7
	Жилищный фонд к концу периода
	м2
	Х
	125 036
	128 838
	Х



Таким образом, на конец расчетного срока площадь жилищного фонда поселок Рудничный составит 128 838 м2. Объем запланированного к строительству жилищного фонда составляет порядка 40 926 м2 общей площади.

Проектные предложения
 
I очередь строительства
Генеральным планом предлагается на конец I очереди построить 37124 м2 нового жилищного фонда.
Расчетный срок
Генеральным планом предлагается в период 2020-2040 гг. построить 3802 м2 жилищного фонда.
Генеральным планом предусматривается строительство нового жилищного фонда индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной застройкой.

[bookmark: _Toc377460769][bookmark: _Toc525131838][bookmark: _Toc50384740]2.6 Система культурно-бытового обслуживания
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Образование и воспитание
Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.
В систему образования поселка Рудничный входят:
1 МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 3;
2 МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 14;
3 Детский сад №42;
4  Детский сад №43.
Перечень объектов образования (школы, дет. сады, среднетехнические, высшие)
Таблица 5 – Объекты образования поселка Рудничный
	№
 п/п
	Наименование МОУ
	Адрес

	
	
	

	1
	МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 3
	обл. Свердловская, г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Пушкина, дом 22

	2
	МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 14
	обл. Свердловская, г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Первомайская, дом 11

	3
	Детский сад №42
	обл. Свердловская, г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Шахтеров, дом 11

	4
	Детский сад №43
	обл. Свердловская, г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Шахтеров, дом 13



Здравоохранение и социальное обеспечение
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]Система здравоохранения  поселка  представлена ФАП, расположенном на ул. Первомайская, 16. Учреждения применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи.


Перечень физкультурно-спортивных объектов (стадионы, ФОК, спортзалы, спортплощадки)
На территории поселка находится действующий стадион, расположенный на ул. Октябрьская, д. 21. На стадионе оборудованы тренажерный зал, залы для занятий ритмической гимнастикой, дартсом, шахматами, настольным теннисом. Ведутся занятия в футбольной и волейбольной секциях. Здание школы №3 и школы №14 также оборудованы стадионом и спортивным залом. 
Учреждения культуры
Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.
Главным культурным центром является ДК «Горняк». В Доме культуры «Горняк» располагается поселковая библиотека.
Проектные предложения
Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики села – обеспечения комфортности проживания.
В связи с этим, Генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.
Генеральным планом на расчетный срок предлагается:
· расширение и реконструкция физкультурно-спортивных объектов;
· расширение и реконструкция учреждений образования;
· строительство детского сада.


[bookmark: _Toc377460770][bookmark: _Toc525131839][bookmark: _Toc50384741]2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования

2.7.1 [bookmark: _Toc377460771][bookmark: _Toc525131840][bookmark: _Toc50384742] Внешний транспорт
Поселок обслуживается двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным. Железные и автомобильные дороги обеспечивают связь поселка с близлежащими населенными пунктами: г. Краснотурьинск, п. Воронцовка, с центрами районов Серовской группы, с г. Серов и областным центром  г. Екатеринбург.
Железнодорожный транспорт
Через п. Рудничный проходит магистральная железнодорожная линия Свердловск -Бокситы. 
В «Северном» районе расположена станция "Красный Железняк", являющаяся грузовой станцией 4 класса. На станции 5 путей, из них 2 главных, приемоотправочная длина которых от 639 м до 776 м.
Размеры железнодорожного движения составляют: 36 пар грузовых поездов в сутки и 5 пар пассажирских, из них 3 пары – пригородных.
К станции "Красный Железняк" примыкают подъездные пути рудоуправления, автотранспортного цеха, котельной рудоуправления, районного пункта наполнения газовых баллонов. 
Пересечение железной дороги и автомобильной осуществляется в одном уровне,  посредством охраняемых переездов.
Планируется строительство фабрики «Строительство обогатительного комплекса для переработки цинковых и медно-цинковых руд» ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» к которой будут проходит ж.д. пути необщего пользования - частично дорога будут проходить и на территории поселка Рудничный
Автомобильный транспорт
Организации ответственные за функционирование и развитие транспортной системы муниципального образования: 
Администрация городского округа Краснотурьинск – осуществление мероприятий дорожной деятельности и организация транспортного обслуживания населения;
	Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» - организация мероприятий по содержания и ремонту автомобильных дорог;
	Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» - организация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог.
Основной поток транзитного грузового и легкового транспорта до Краснотурьинска, Карпинска, Волчанска, Североуральска, Ивделя следует по объездной дороге Екатеринбург – Серов – Краснотурьинск – Североуральск - Ивдель. 
Автобусное сообщение поселка Рудничный с городом Краснотурьинск организовано посредством пригородных муниципальных маршрутов регулярных перевозок:
1.	№ 8А «пос. Воронцовка – Детская поликлиника»;
2.	№ 14 «район Белка – Железнодорожный вокзал»;
3.	№ 14А «Железнодорожный вокзал – пос. Воронцовка»;
4.	№ 20 «пос. Воронцовка – Завод». 
Перечень и характеристики пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок отражены в «Реестре маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Краснотурьинск», утвержденном постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 14.07.2016 № 731-1 с изменениями от 17.02.2020 № 124 (размещен на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск).
	Автовокзалы и автостанции на территории поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск отсутствуют, но имеются промежуточные остановочные пункты, используемые для осуществления межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (указанные промежуточные остановочные пункты используются в том числе для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок). На территории города Краснотурьинск имеется автостанция. Перечень и характеристики междугородних маршрутов регулярных пассажирских перевозок отражены в «Реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок» (размещен на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области).
В настоящее время через промежуточный остановочный пункт «поселок Рудничный» проходит 11 маршрутов, обеспечивающих сообщение жителей поселка с областным центром – городом Екатеринбургом, что в полной мере удовлетворяет потребность населения в транспортном обслуживании:
№ 1021А Волчанск АС - Екатеринбург (Автовокзал Северный);
№ 509А Екатеринбург (Автовокзал Северный) - Карпинск АС;
№ 509 Б Карпинск АС - Екатеринбург (Автовокзал Северный);
№ 509 В Краснотурьинск АС - Екатеринбург (Автовокзал Северный); 
№ 509 Г Екатеринбург (Автовокзал Северный) - Карпинск АС;
№ 1058 Екатеринбург (Автовокзал Южный) - Ивдель АС;
№ 894 А Краснотурьинск АС - Екатеринбург (Автовокзал Южный);
№ 894 Б Краснотурьинск АС - Екатеринбург (Автовокзал Северный);
№ 509 Д Карпинск АС - Екатеринбург (Автовокзал Северный);
№ 533 Черемухово - Екатеринбург (Автовокзал Северный);
№ 825 Аэропорт Кольцово – Краснотурьинск.
Таблица 6 Характеристика автомобильных дорог
	Значение
(фед., рег., муницип.)
	Идентифи-кационный
номер
	Наименование автомобильных дорог
	Протяженность, км
	Категория

	
	
	
	
	

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 030
	пер Мира
	0,2429
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 040
	пер Островского
	0,2731
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 042
	пер Парковый
	0,2139
	V

	муниципальная
	
	пер Серова
	0,485
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 060
	пер Трудовой
	0,8312
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 016
	ул 8 Марта
	0,6103
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 017
	ул Бажова
	0,4577
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 018
	ул Больничная
	0,1632
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 019
	ул Больничная-2
	0,1415
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 015
	ул Буденного
	0,4333
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 020
	ул Воронцовская
	0,6901
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 021
	ул Горняков
	0,7317
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 179
	ул Западная
	0,46
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 023
	ул Заречная
	0,5393
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 180
	ул Зеленая
	0,332
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 024
	ул Кирова
	0,7812
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 027
	ул Клубная
	1,0167
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 025
	ул Колхозная
	0,5128
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 026
	ул Котовского
	0,6696
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 028
	ул Лучевая
	0,31
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 022
	ул Максима Горького
	0,3104
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 181
	ул Малышева
	0,424
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 037
	ул Матросова
	0,6055
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 029
	ул Мира
	1,099
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 038
	ул Молодежная
	0,5794
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 031
	ул Набережная
	0,5115
	IV

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 032
	ул Набережная-2
	0,154
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 033
	ул Нагорная
	0,4901
	IV

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 034
	ул Некрасова
	0,5246
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 035
	ул Некрасова-2
	0,292
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 036
	ул Новая
	0,8786
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 061
	ул Объездная
	1,2423
	V

	муниципальная
	
	ул Октябрьская
	
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 039
	ул Островского
	0,4067
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 041
	ул Парковая
	1,4224
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 043
	ул Первомайская
	0,4652
	IV

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 044
	ул Победы
	0,3067
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 045
	ул Пожарная
	0,4715
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 046
	ул Попова
	0,6214
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 047
	ул Пушкина
	0,4903
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 048
	ул Разведчиков
	0,2445
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 049
	ул Серова
	0,464
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 050
	ул Советская
	0,2245
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 051
	ул Совхозная
	0,0993
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 215
	ул Солнечная
	0,41
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 052
	ул Соломенникова
	1,0898
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 182
	ул Транспортная
	0,621
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 059
	ул Трудовая
	0,4589
	V

	муниципальная
	
	ул Чайкиной
	
	

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 053
	ул Чапаева
	0,6404
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 054
	ул Чапаева 2
	0,7068
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 055
	ул Чернышевского
	0,6468
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 056
	ул Чкалова
	1,1055
	V

	муниципальная
	
	ул Шакирова
	
	

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 057
	ул Шахтеров
	0,583
	V

	муниципальная
	65 456 ОП МГ 058
	ул Школьная
	0,6378
	V

	муниципальная
	
	а/д пос. Воронцовка – пос. Рудничный (через п. Белка)
	5,7
	IV

	региональная
	
	Южный подъезд к г.Краснотурьинск от км 12+287 а/д г.Серов – г.Североуральск –г.Ивдель
	9,448
	IV



Мероприятия дорожной деятельности организуются Администрацией городского округа во взаимодействии с муниципальными учреждениями, выступающими распорядителями бюджетных средств, организующими мероприятия дорожной деятельности по определению подрядчика на основании конкурентных процедур. Специализированные дорожные организации, обслуживающие муниципальную дорожную сеть, отсутствуют, подрядчиком на содержание муниципальных дорог в 2020 году определен МУП УКК, региональных дорог – АО «Свердловскавтодор» филиал Серовское ДРСУ. 
На территории пос. Рудничный вокзалы и автостанции отсутствуют.
В северной части поселка находится АЗС.
В границах городского округа Краснотурьинск постоянные посты ГИБДД отсутствуют.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Объекты водного транспорта на территории поселка Рудничный отсутствуют. Их развитие не планируется.	
[bookmark: _Toc286845426][bookmark: _Toc351479914]ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Объекты воздушного транспорта на территории поселка Рудничный отсутствуют. Их развитие не планируется.

Проектные предложения
Генеральным планом в сфере развития транспортной инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:
- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения IV-V категории, являющихся подъездными к населенным пунктам;
- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в поселке Рудничный;
 - реконструкция а/д Южный подъезд к г. Краснотурьинску (км 1+450 - км 10+989) от км 12+287 а/д «г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель»;
 (
Стр.
)- реконструкция и ремонт автомобильных дорог внутри населенных пунктов.

2.7.2 [bookmark: _Toc377460772][bookmark: _Toc525131841][bookmark: _Toc50384743]Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.
Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией с СП 42.13330.2016, приведенной в следующих таблицах:
Таблица 7- Параметры улиц и дорог сельского населенного пункта
	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы с
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки



Таблица 8 - Расчетные параметры улиц и дорог сельского населенного пункта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направ-
лениях)
	Наимень-
ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наиболь-
ший продоль-
ный уклон, ‰
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной выпуклой кривой, м
	Наимень-
ший радиус вертика-
льной вогнутой кривой, м
	Ширина пешехо-
дной части тротуара, м

	Основные улицы 
	60
	3,5
	2-4
	220
	70
	1700
	600
	1,5-2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допус-
кается устраивать с одной стороны)

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-



Поселок Рудничный имеет прямоугольную сетку улиц. Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием 13,8 км, плотность улично-дорожной сети 2,8 км/км2 при площади 492 га.
Основными улицами поселка являются улицы Набережная, Октябрьская, Колхозная, Горняков, Первомайская, Нагорная, Воронцовская, Лизы Чайкиной, Парковая, Соломенникова. Общественный центр поселка сформирован в северной (центральной) части поселка вдоль ул. Первомайской.
	93% процента всех автомобильных дорог поселка Рудничного отнесены к V категории (52 шт.), оставшиеся 7 % отнесены к IV категории (4 шт.).
	Транспортная связь п. Рудничный с г. Краснотурьинск, с внешними региональными автомобильными дорогами осуществляется через дорогу регионального значения – Южный подъезд к г. Краснотурьинск от км 12+287 а/д «г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель»
Проблемные участки улиц и дорог отсутствуют.
Места хранения личного автотранспорта населения:
- гаражный кооператив на 100 гаражей, по ул. Горняков 7/1 
- гаражный кооператив на 22 гаража, по ул. Некрасова 30
- гаражный кооператив на 60 гаражей, по ул. Соломенникова 21а 
- гаражный кооператив на 30 гаражей, по ул. Зеленая 1а
Места хранения автотранспорта юридических лиц:
- ул. Малышева 1а – Совхоз «Богословский»
- ул. Первомайская, 3 – СУГРП
- ул. Первомайская, 3а - Спецтехника
Организованных автостоянок в поселке нет.
На территории пос. Рудничный перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет индивидуальный предприниматель Марков А.Н., ООО «СеровСпецТранс».

Осуществление пассажирских перевозок отбражено в таблице 
	Таблица 9 Характеристика общественного транспорта (виды, кол-во единиц, маршруты);
Сведения о пассажирских маршрутах

	Название автобусного маршрута
	Протяжённость, км

	Состояние автодороги


	Категория
(междугороднее,
межобластное,
внутреннее: школьное, специальное сообщение)

	№ 8А «пос. Воронцовка – Детская поликлиника»;
	37,7
	удовлетворительное
	пригородный

	№ 14 «Район Белка – Железнодорожный вокзал»
	37,1
	удовлетворительное
	пригородный

	№ 14А «Железнодорожный вокзал – пос. Воронцовка»
	46,5
	удовлетворительное
	пригородный

	№ 20 «пос. Воронцовка – Завод»
	21,1
	удовлетворительное
	пригородный

	№ 1021А
Волчанск АС - Екатеринбург (Автовокзал Северный);
	441,2
	удовлетворительное
	междугородний

	509Г
Екатеринбург (Автовокзал Северный) - Карпинск АС
	416,2

	удовлетворительное
	междугородний

	1058
Екатеринбург (Автовокзал Южный) - Ивдель АС
	569,1

	удовлетворительное
	междугородний

	894А
Краснотурьинск АС - Екатеринбург (Автовокзал Южный)
	409,2

	удовлетворительное
	междугородний

	894Б
Краснотурьинск АС - Екатеринбург (Автовокзал Северный)
	401,5

	удовлетворительное
	междугородний

	509Д
Карпинск АС - Екатеринбург (Автовокзал Северный)
	417,6
	удовлетворительное
	междугородний

	822А
Качканар АВ - Краснотурьинск АС
	236,2
	удовлетворительное
	междугородний

	822Б
Качканар АВ - Краснотурьинск АС через Акрополь
	255,4

	удовлетворительное
	междугородний

	533
Черемухово - Екатеринбург (Автовокзал Северный)
	496,3

	удовлетворительное
	междугородний

	656 Нижняя Тура (КПП 1)- Краснотурьинск АС
	191,8

	удовлетворительное
	междугородний

	825
Аэропорт Кольцово - Краснотурьинск
	423 (425)

	удовлетворительное
	междугородний

	104А
Краснотурьинск АС- Серов АС
	39
	удовлетворительное
	междугородний

	104Б
Краснотурьинск АС - Серов АС
	39
	удовлетворительное
	междугородний

	831
Ивдель АС - Серов АС
	200,3
	удовлетворительное
	междугородний

	509А
Екатеринбург (Автовокзал Северный) -Карпинск АС
	417,6
	удовлетворительное
	междугородний

	509Б
Карпинск АС - Екатеринбург (Автовокзал Северный)
	417,6

	удовлетворительное
	междугородний

	509В
Краснотурьинск АС - Екатеринбург (Автовокзал Северный)
	417,6
	удовлетворительное
	междугородний




Таблица 10 – Перечень объектов улично-дорожной сети поселка Рудничный 


	Наименование улиц
	Наименование автомобильной дороги
	Категория автомобильной дороги

	ул. Буденного  
	433,30
	V

	ул. 8-Марта 
	610,30
	V

	ул. Бажова 
	457,70
	V

	ул. Больничная 
	163,20
	V

	ул. Больничная-2    
	141,50
	V

	ул. Воронцовская
	690,10
	V

	ул. Горняков
	731,70
	IV

	ул. Максима Горького
	310,40
	V

	ул. Заречная  
	539,30
	V

	ул. Кирова
	781,20
	V

	ул. Колхозная
	512,80
	V

	ул. Котовского
	669,60
	V

	ул. Клубная  
	1016,70
	V

	ул. Лучевая
	310,00
	V

	ул. Мира
	1099,00
	V

	пер. Мира
	242,90
	V

	ул. Набережная
	511,50
	IV

	ул. Набережная - 2
	154,00
	V

	ул. Нагорная
	490,10
	IV

	ул. Некрасова
	524,60
	V

	ул. Некрасова-2
	292,00
	V

	ул. Новая
	878,60
	V

	переулок Новая
	255,00
	v

	ул. Матросова  
	605,50
	V

	выезд с улицы Матросова
	560,00
	V

	ул. Молодежная 
	579,40
	V

	ул. Островского 
	406,70
	V

	пер. Островского 
	273,10
	V

	ул. Парковая
	1422,40
	V

	пер. Парковый
	213,90
	V

	ул. Первомайская
	465,20
	IV

	ул. Победы
	306,40
	V

	ул. Пожарная
	471,50
	V

	ул. Попова 
	621,40
	V

	ул. Пушкина
	490,30
	V

	ул. Разведчиков
	244,50
	V

	ул. Серова 
	464,00
	V

	переулок Серова
	485,00
	V

	ул. Советская 
	224,50
	V

	ул. Совхозная
	99,30
	V

	ул. Соломенникова
	1089,80
	V

	ул. Чапаева
	640,40
	V

	ул. Чапаева - 2
	706,80
	V

	ул. Чернышевского 
	646,80
	V

	ул. Чкалова
	1105,50
	V

	ул. Шахтеров
	583,00
	V

	ул. Школьная
	635,80
	V

	ул. Трудовая
	458,90
	V

	пер. Трудовой
	831,20
	V

	ул. Объездная (Дорога к пионер лагерю)
	1242,30
	V

	ул. Западная
	460,00
	V

	ул. Зеленая
	332,00
	V

	ул. Малышева
	424,00
	V

	ул. Транспортная
	621,00
	V

	Дорога на Красный Железняк
	1251,00
	V

	ул. Солнечная
	410,00
	V


Объекты придорожного сервиса на территории пос. Рудничный отсутствуют.

Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети.
[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK130]Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.
Генеральным планом предлагается:
· усовершенствование дорожной одежды всех основных и второстепенных улиц до дорог с твердым покрытием;
· организация улиц и проездов на территории планируемой жилой и общественно-деловой застройки;
· обеспечение уличным освещением всех основных и второстепенных улиц.


2.8 [bookmark: _Toc377460773][bookmark: _Toc525131842][bookmark: _Toc50384744]Инженерное оборудование территории
В составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.
Территория муниципального образования обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. 
[bookmark: _Toc377460774][bookmark: _Toc525131843][bookmark: _Toc50384745]2.8.1 Водоснабжение
Водоснабжение п. Рудничный осуществляется от водозаборных сооружений ОАО «БРУ». Источником водоснабжения являются подземные воды Северопесчанского месторождения подземных вод. Вода из скважин насосами I-го подъёма Северопесчанского месторождения по отдельным водоводам подаётся в напорную ёмкость V 400 м3. Из ёмкости по трубопроводу через станцию хлорирования, поступает на станцию II-го подъёма. Вода после станции II-го подъёма по двум водоводам ДУ - 300 мм и ДУ - 200 мм, поступает в систему водоснабжения промплощадки шахты «Северопесчанская» ОАО «БРУ», от которой по водоводу ДУ - 200 мм подаётся на п. Рудничный. Граница раздела водопровода находится у Новопесчанского вентиляционного ствола. На границе раздела установлен регулятор давления. Через регулятор давления вода подаётся на станцию III-го подъёма на улице Чкалова, откуда в разводящую сеть хозяйственно-бытового водоснабжения посёлка. Водопроводная сеть центральной части посёлка кольцевая. Основные водоводы проложены по улицам: Колхозная, Набережная, Новая, Некрасова, Чкалова, Шахтёров, Чкалова, Соломенникова, 8 Марта.
Водоснабжение южной части п. Рудничный от водовода ДУ – 150 мм, идущего с улицы 8 Марта по улицам Соломенникова и Первомайская до очистных сооружений и от Больницы спутником по теплотрассе до района Белка.
Население одноэтажной застройки частично пользуется водой от водовода спутника по теплотрассе, частично из водоколонок. Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение промпредприятий осуществляется от поселковой системы водоснабжения. От
водопроводной сети посёлка по водоводу ДУ- 100 мм обеспечивается водой железнодорожная станция «Красный железняк». Водопроводные сети имеют общую протяженность 13,8 км, находятся в хозяйственном ведении МУП «УКК».
Поселок Рудничный II отделение ООО ДСП «Совхоз Богословский»
Водоснабжение поселка осуществляется от водозаборной скважины ООО ДСП «Совхоз Богословский». Вода из скважины по трубопроводу диаметром 100 мм поступает в разводящую сеть поселка. Водопроводные сети имеют общую протяженность 0,8 км, находятся в хозяйственном ведении МУП «УКК».

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Расчет водопотребления выполнен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений – до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.
Численность населения на расчетный период – 4790 чел.
Расчет среднесуточного водопотребления на расчетный срок представлен в таблице.
Таблица 11 – Расчет среднесуточного водопотребления на расчетный срок
	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут. чел.
	Суточный расход воды населением, м3/сут.
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	[bookmark: _Toc37942433][bookmark: _Toc38980621][bookmark: _Toc39135741][bookmark: _Toc39136112][bookmark: _Toc50108787][bookmark: _Toc50111426][bookmark: _Toc50384752]Жилые дома с внутренним водопроводом без централизованной канализации
	[bookmark: _Toc37942434][bookmark: _Toc38980622][bookmark: _Toc39135742][bookmark: _Toc39136113][bookmark: _Toc50108788][bookmark: _Toc50111427][bookmark: _Toc50384753]4 648
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	[bookmark: _Toc37942437][bookmark: _Toc38980625][bookmark: _Toc39135745][bookmark: _Toc39136116][bookmark: _Toc50108791][bookmark: _Toc50111430][bookmark: _Toc50384756]230
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	Население
	4 648
	4 790
	230
	230
	1 069
	1 102

	Неучтенные расходы включая нужды промышленности (15% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	160
	165

	Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	107
	110

	Итого
	4 648
	4 790
	288
	288
	1 336
	1 377



 Суточный расход воды в поселке Рудничный  на расчетный срок составит около 1377,0 м3/сутки.
Расчет максимального расхода воды на расчетный срок представлен в таблице.
Таблица 12 – Расчет максимального расхода воды на расчетный срок
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	1 336 
	1 377 

	2
	Коэффициент суточной неравномерности
	 
	1,20 
	1,20 

	3
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	1 603,6 
	1 652,4 

	4
	Средний часовой расход
	м3/час
	66,8 
	68,8 

	5
	Коэффициент часовой неравномерности
	 
	1,75 
	1,75 

	6
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	117,1 
	120,7 

	7
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	32,53 
	33,52 

	8
	Максимальный суточный расход
	л/сек
	2 810,55 
	2 896,01 



Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:
- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий; 
- предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в поселке.
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать: 
- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;
- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.
Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:
-сохранение рек, ручьев, прудов и болот;
-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
-мониторинг водных объектов.
С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:
- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;
- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;
- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация контроля мероприятий в соответствии с законодательством;
- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозяйственно-питьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.
Противопожарное водоснабжение 
На территории муниципального образования противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной.
Расходы воды на пожаротушение
Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято два одновременных пожара с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь и расчетный срок строительства составит:


Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.
Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.
Проектные предложения
В целях реализации Генерального плана и перспективного развития водопроводных сооружений  поселка Рудничный необходимо:
· предусмотреть установку обезжелезивания воды;
· предусмотреть установку локальных очистных сооружений для очистки скважин от возможного загрязнения;
· строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (216м3).
· для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях поселка необходимо внедрить автоматизированную систему «АСУР»;
· провести разведку подземных вод для нужд поселка с помощью геологоразведочной экспедиции, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;
· реконструкция водопроводных сетей; 
· строительство сетей водоснабжения.

[bookmark: _Toc377460775][bookmark: _Toc525131844][bookmark: _Toc50384759]2.8.2	 Водоотведение
Существующее состояние. Проблемы
В п. Рудничный действует централизованная система канализации. Хозяйственно – бытовые и производственные стоки поступают на очистные сооружения для полной биологической очистки с производительностью 700 м3/сутки. Очистные сооружения, расположены на юго-восточной окраине посѐлка в 0,3 км от реки Каменка. Очищенные стоки сбрасываются в бассейн реки Каменка, являющейся водоемом I категории рыбохозяйственных объектов. Основные коллекторы посѐлка: по улице Пушкина; Соломенникова; Октябрьская, Нагорная. Преобладающий диаметр канализационных коллекторов 150 мм. 
Одноэтажная жилая застройка и часть 2-этажной имеет выгреба и надворные уборные. Жидкие бытовые отходы вывозятся на сливную станцию, расположенную на площадке очистных сооружений посѐлка.  
Канализационные сети находятся в хозяйственном ведении у МУП «Управление коммунальным комплексом», протяженностью 7,127 км.  
Сети водоотведения: магистральные, квартальные, уличные, дворовые и сооружения на них (КНС, ФНС) находятся в муниципальной собственности и передаются в хозяйственное ведение специализированной организации ВКХ - МУП «Управление коммунальным комплексом» (МУП «УКК»). 
Таблица 13 – Расчет суточных показателей  водоотведения на территории п. Рудничный на прогнозный период
	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водоотведения, л/сут.чел.
	Суточный расход, м3/сут.

	
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок

	Население
	4 648
	4 790
	230,0
	230,0
	1 069
	1 102

	Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения )
	Х
	Х
	Х
	Х
	160
	165

	Итого
	4 648
	4 790
	264,5
	264,5
	1 229
	1 267



	Таблица 14 - Расчётные показатели водоотведения
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	1229
	1267

	2
	Среднечасовой расход
	м3/час
	51
	53

	3
	Коэффициент неравномерности
	-
	2,6
	2,6

	4
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	134
	138

	5
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	37
	38

	6
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	3215
	3302



Генеральным планом предлагается предусмотреть строительство очистных сооружений мощностью не менее 3302 м3/сут.
Ливневая канализация в населенном пункте п. Рудничный отсутствует.
Проектные предложения
Проектом предусматривается охват централизованной канализацией всех промышленных предприятий поселок Рудничный с обязательной очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях населенных пунктов. Промышленные сточные воды перед сбросом в систему бытовой канализации населенных пунктов обязательно проходят предварительную очистку на локальных очистных сооружениях с доведением концентрации вредных веществ до показателей, допустимых нормами.
[bookmark: _Toc351479920]В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
[bookmark: _Toc377460776][bookmark: _Toc525131845]В населенном пункте поселка Рудничный отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам и каналам на рельеф в пониженные места.

[bookmark: _Toc50384760]2.8.3 Теплоснабжение
До 2018 года теплоснабжение жилищного фонда поселка Рудничный, а также 6 объектов социальной сферы (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42», филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3», дом культуры «Горняк», стадион, поликлиника) было организовано:
- от промышленно-отопительной котельной шахты «Северо-Песчанская» открытого акционерного общества «Богословское рудоуправление» (далее – ОАО «БРУ») мощностью 98,4 Гкал;
- газифицированной котельной в п. Рудничный (в районе 2-го отделения совхоза «Богословский»), мощностью 0,75 МВт (реконструирована в 2006 году, в объеме реконструкции были произведены установка газифицированных водогрейных котлов (3 шт. по 500 кВт каждый), установка ГРУ и системы обвязочных газопроводов, установка вспомогательного оборудования: пластинчатых водоводяных подогревателей, насосов, системы автоматизации и защиты).
В 2013 году ОАО «БРУ» принято решение о выведении из эксплуатации принадлежащих предприятию объектов, обеспечивающих теплоснабжение поселка Рудничный (уведомление от 17.12.2013 № 1016001-4319), в связи с чем Администрацией городского округа была начата реализация инвестиционных проектов по строительству блочно-модульных котельных мощностью 4,0 МВт и 11,0 МВт с подводящими инженерными сетями для системы централизованного теплоснабжения.
Строительство блочно-модульных котельных с подводящими инженерными сетями для системы централизованного теплоснабжения – обеспечивает исполнение мероприятий, регламентированных Положением о территориальном планировании поселка Рудничный (Генеральный план ГО Краснотурьинск Свердловской области применительно к территории поселка Рудничный). 
В результате территория поселка включена в радиус эффективного теплоснабжения в соответствии с действующими нормативными документами в области теплоснабжения (Схема теплоснабжения Муниципального образования «Городской округ Краснотурьинск» на период с 2013 по 2028 год, утвержденная Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 02.09.2013 № 1598), что в перспективе позволит повысить показатели готовности, надежности, живучести централизованной системы теплоснабжения, снизить показатели аварийности системы теплоснабжения, снизить уровень платежей потребителей за поставляемую тепловую энергию и теплоноситель.
Направления развития систем теплоснабжения
Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость реконструкции и модернизации существующих источников тепла. 
Особого внимания заслуживают проблемы внедрения энергосберегающей технологии с комбинированной выработкой энергии и тепла, за счет высокоэкономичного оборудования.
Теплоснабжение новых промышленных предприятий будет осуществляться от индивидуальных источников тепла, расположенных на промышленных площадках. Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.
На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.
Теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии. 
Проектные предложения
Генеральным планом предлагаются следующие направления развития теплоэнергетики:
· существенное повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;
· перевод котельных на современные технологии комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Реконструкция существующих и строительство новых объектов «малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий;
· реконструкция тепловых сетей, перевод на новые температурные режимы; внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий;
· рациональное соотношение централизованного и автономного теплоснабжения.

[bookmark: _Toc377460777][bookmark: _Toc525131846][bookmark: _Toc50384761]2.8.4 Газоснабжение
[bookmark: _Toc377460778][bookmark: _Toc525131847]В настоящее время в поселок осуществлена подача природного газа.
Газ подается от газораспределительной станции (ГРС) «Северопесчанская» по газопроводу высокого давления (0,6МПа) Д108мм, проложенного до районного пункта наполнения баллонов (РПНБ), размещенного восточнее поселка; от газопровода высокого давления Д273мм, проложенного от ГРС «Северопесчанская» до шахты «Северо-Песчанская» по газопроводу (0,6МПа) Д159мм, по которому газ поступает к  газораспределительным пунктам (ГРП) поселка, где редуцируется до давления 3000 Па для подачи потребителям.
На территории поселка размещены 3 ГРП
Часть жилых домов снабжается сжиженным баллонным газом из районного пункта наполнения баллонов (РПНБ) ОАО «Уральские газовые сети». 

[bookmark: _Toc50384762]2.8.5 Электроснабжение
 Источником электроснабжения поселка принята электроподстанция Капитальная 110/35/6 кВ, получающая питание отпайкой от шлейфового захода ВЛ 110 кВ на подстанцию шахты  «Северо-Песчанская» 110/35/6 кВ и по  ВЛ 35 кВ с ПС «Воронцовка» 110/35/6 кВ. 
 Электроснабжение жилой застройки поселка предлагается сохранить  по существующей схеме. Электроэнергия подается непосредственно с шин трансформаторов электроподстанции по кабельным и воздушным ВЛ 6 кВ к трансформаторным подстанциям (ТП) поселка, расположенным в жилой застройке.
Восточнее поселка проходят транзитом высоковольтные линии электропередач:
- три существующие ВЛ 110 кВ Серовская ГРЭС-ПС Краснотурьинск;
- существующая ВЛ 220 кВ Нижне-Тагильская ГРЭС-ПС Краснотурьинск;
- ВЛ 500 кВ Тагил-БАЗ.
Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:
· повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;
· проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;
· строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

[bookmark: _Toc377460779][bookmark: _Toc525131848][bookmark: _Toc50384763]2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение
Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 г. № Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.
С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации,  СП/ГП/ГО предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.
Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса СП/ГП/ГО должны являться:
· улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
· создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных; 
· расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";
· развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций; 
· развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;
· развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.
[bookmark: _Toc377460780][bookmark: _Toc525131849]Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. (в ред. от 02.02.2019г.) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы). 
Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по экономическим причинам), система проводного вещания должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.
В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.
Проектные предложения
Генеральным планом поселка Рудничный даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.
В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.
В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по одному телефону. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.
В поселке предусматривается строительство коттеджной, малоэтажной и общественно-деловой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.
Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы. 
В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.
От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.
От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.
В районах проектируемой коттеджной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 45 абонентов. От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.
Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводки внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.
Радиофикация. Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир и коттеджей, из расчета на каждую квартиру и коттедж по одной основной радиоточке. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.
Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты. 
От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.
В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.). 
Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).
Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.
Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.
 При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.
Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией. 
Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР. 
Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования. 
Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".
Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

[bookmark: _Toc50384764]2.9 Инженерная подготовка территории
Организация и очистка поверхностного стока
Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.
Проектом планируется строительство сети ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями поверхностных сточных вод. Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.
Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. 
Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.
В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.
Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6 м.
По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях ливневой канализации.
Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.
Всего предусматривается строительство 8 очистных сооружений дождевой канализации.
Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные. Целесообразность очистных сооружений закрытого типа заключается в том, что СЗЗ сокращается до 50 м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов.
В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.
Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.
В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.
Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.
Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод
Понижение уровня грунтовых вод на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов. 
Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:
· повышение планировочных отметок на пониженных территориях;
· устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;
· устройство отмосток вокруг зданий;
· сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;
· тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.
На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 1 - 1,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8 - 2,0 м.
Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.
Защита от затопления 
Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного хозяйства и природных особенностей территории.
За расчетный горизонт высоких вод принимается отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.
В большинстве случаев затапливаемые участки расположены довольно неудачно с точки зрения защиты: сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с застроенностью территории, а дамбу обвалования необходимой высоты также построить невозможно, т.к. нет условий для осуществления сопряжения дамбы с высокими отметками коренного берега. Поэтому защита населения, проживающего на таких территориях, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения подсыпки территории до не затапливаемых отметок и укрепления отсыпанной территории.
Защита от подтопления
Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.
Защита от подтопления включает:
· защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;
· локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территорию в целом;
· водоотведение самотечное или принудительное.
· при необходимости очистку дренажных вод;
· ликвидация утечек из  водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов. 
Для защиты от подтопления территорий с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.
На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.
Противоэрозионные мероприятия
Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.
Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперек склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.
Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных полос – 12-24 м.
Гидротехнические мероприятия заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.
Овраги могут быть использованы для размещения жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д. 
В этом случае с целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:
· частичной или полной засыпки овражных территорий;
· срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;
· регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;
· регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;
· каптажа родников;
· агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.
Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все водотоки территории поселка. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.
Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.
Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям. 
Противооползневые мероприятия
Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:
· срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;
· регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);
· регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам; 
· предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;
· строительство удерживающих сооружений;
· агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;
· закрепление грунтов.
В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине оползневого явления. В качестве обязательного условия при осуществлении противооползневых мероприятий следует предотвращать любые подрезки склонов, как в пределах оползневых тел, так и вне. Совершенно недопустимы подрезки склонов, находящихся в состоянии предельного равновесия. Поэтому на первых этапах следует добиться снижения степени обводненности склонов (либо отдельных их участков) за счет организации и водоотвода поверхностного стока и лесомелиорации, а затем проводить основные мероприятия противооползневого комплекса.
Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.


Организация и очистка поверхностного стока
Организация поверхностного стока является  одним из основных видов противоэрозионных мероприятий. 
Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода. 
При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.
Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.
Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов
Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:
· расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;
· берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;
· соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
· ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной  и дождевой канализаций.
Организация пляжей
В местах организации зон отдыха на берегах рек или водоемов предусматривается устройство пляжей. Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно водной акватории, прилегающей к пляжу на расстоянии до 30 м, также подсыпается слоем песка или гравия. 
Глубина водоема в месте купания 0,7-1,5 м.

[bookmark: _Toc377460781][bookmark: _Toc525131850][bookmark: _Toc50384765]2.10 Зеленый фонд муниципального образования
Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.
Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.
По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:
а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;
б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;
в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.
Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. 
Охрана зеленого фонда муниципального образования предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
Таблица 15 - Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	I очередь
	расчетный срок

	1
	Расчётная численность населения
	чел.
	4648
	4790

	2
	Норматив площади озелененных территорий на 1 человека
	м2
	12
	12

	3
	Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений
	га
	5,6
	5,7



Проектные предложения
Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации муниципального образования предлагается: 
· сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;
· рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;
· [bookmark: _Toc377460782][bookmark: _Toc525131851]формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенного пункта. 

[bookmark: _Toc50384766]2.11 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ 
Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем. 
Образование стихийных свалок представляет собой санитарно-эпидемиологическую угрозу собственно территориям населенных мест и является фактором отрицательного экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на почвенный покров.
Для захоронения бытовых и промышленных отходов, образующихся на территории городского округа, имеются два полигона твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) (городская свалка и полигон ТКО пос. Рудничный).
Полигон ТКО поселка Рудничный введен в эксплуатацию 01.08.200 на основании акта № 7 от 31.07.2001. Проектная вместимость полигона 210 тысяч кубических метров, проектная
площадь под полигон составляет 2,4 га, фактическая – 1,9 га. Способ размещения отходов – высотный траншейный. Для перехвата поверхностного стока со стороны полигона имеются водоотводные канавы. Поверхностный сток направляется в отстойник для осветления и аккумуляции. Для контроля загрязнения подземных вод полигон оборудован 3 наблюдательными скважинами. Эксплуатацию полигона ТКО осуществляет ООО «Экотехсервис». В соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Проектом ПДВ ООО «Экотехсервис», согласованным и утвержденным в установленном порядке, размер санитарно-защитной зоны составляет 500 м.
В соответствии проектом строительства на полигоне организована защита поверхностных и подземных вод от влияния складируемых ТКО. 
Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.
Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.
Перечень отходов в период эксплуатации жилых и социальных объектов включает в себя:
- твердые коммунальные отходы от жилого фонда;
- твердые коммунальные бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;
- твердые коммунальные отходы от школ основного (полного) образования;
- твердые коммунальные от предприятий торговли;
- твердые коммунальные отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.
Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории поселка предлагается установка контейнеров на специальных контейнерных площадках.
Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с окружной службой Роспотребнадзора. Количество контейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.
Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.
Таблица 16 – Расчет прогнозного объема накопления ТКО на 1ю очередь и расчетный срок
	Бытовые отходы
	Число жителей, чел./ Площадь смета, м2
	Удельная норма накопления на 1 человека в год
	Общее накопление в год

	
	
	кг
	л
	I очередь
	расчётный срок

	
	I очередь
	Расчёт-ный срок
	I очередь
	Расчёт-ный срок
	I оче-редь
	Расчёт-ный срок
	т
	м3
	т
	м3

	Объем накопления ТКО по населенным пунктам с учетом общественных зданий
	4 648
	4 790
	280
	280
	1400
	1400
	1 301
	6 507
	1 341
	6 705

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 301
	6 507
	1 341
	6 705



Сброс твердых коммунальных отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:
6705 : 365 ≈ 18 м3
С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:
18 х 2 = 36 шт.
Генеральным планом предлагается установить в поселке 36 контейнеров. 
Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых коммунальных отходов, приведен ниже:
6705 * 20 / 10 = 13410 м2 или 1,3 га 
где: 20 – расчетный период, лет;
6705 – норма накопления отходов в год, м3;
10 – высота складирования, м.
Таким образом, для размещения всех коммунальных отходов, которые будут образованы на территории поселка Рудничный до 2040 г., требуется обеспечить наличие свободной площади полигона, равной не менее 1,3 га. 
Проектные предложения 
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:
- разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории поселок Рудничный;
- ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;
- сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;
- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;
- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;
- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ;
- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);
- организация уборки территории от мусора, смета, снега.

Медицинские отходы
Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.
Система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Отходы классов Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.
Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:
- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;
- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;
- обеззараживание/обезвреживание;
- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;
- захоронение или уничтожение медицинских отходов.
Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.
Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.
Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.
Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.
Захоронение биологических отходов
Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.
В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", биологическими отходами являются:
- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;
- абортированные и мертворожденные плоды;
- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;
- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.
С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.
В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного санитарного врача Свердловской области.
Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.
Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.
Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.
В настоящее время объекты по утилизации биологических отходов на территории поселок Рудничный отсутствуют.
В соответствии с Ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов" (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469) в исключительных случаях с разрешения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет.
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.
Размещение кладбищ 
В поселке Рудничный располагается кладбище общей площадью 10,1 га.
Таблица 17 – Объекты ритуального значения п. Рудничный
	Адрес местоположения
	Площадь используемая, га
	Площадь свободная, га
	Конфессиональная принадлежность
	Состояние подъездных путей (асфальт, грунт)
	
Размер СЗЗ, м

	г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Малышева, д.26
	10,1
	0
	Разные религии 
	Асфальт и грунт 
	
50


По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 4790 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения не менее 1,14 га. 
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При территориальном планировании поселок Рудничный приоритетными являются решения, связанные с охраной окружающей среды и обеспечением безопасной жизнедеятельности и здоровья человека.
При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об экологической экспертизе», Водным, Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, законодательством Свердловской области об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов.
Учитывая специфику эколого-ресурсных компонентов окружающей природной среды  поселка Рудничный природоохранная деятельность субъекта осуществляется по следующим направлениям:
· атмосфера;
· водные ресурсы;
· почвы и земельные ресурсы;
· биологические ресурсы (растительный и животный мир).
Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:
· снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
· снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;
· снижение площадей земель под несанкционированными свалками;
· снижение загрязненности земель химическими веществами;
· запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;
· предупреждение любых видов браконьерства;
· соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.
При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.
Выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов должен осуществляться с соблюдением требований законодательства при наличии положительного заключения государственной экспертизы.
В случаях, если размещение зданий, строений, сооружений и иных объектов затрагивает законные интересы граждан, решение принимается с учетом результатов референдумов или общественных слушаний.
Хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) допускается только на специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями. Ядохимикаты, непригодные для дальнейшего использования, должны быть переданы на утилизацию в специализированные организации.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения нарушений конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду предприятия с технологическими процессами, являющиеся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации объекта (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий.
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;
· создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.
Для магистральных газопроводов давлением более 12 атм. предусматривается охранная зона шириной 25 м в каждую сторону от оси газопровода (в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов).
Для межпоселковых распределительных газопроводов устанавливаются охранные зоны шириной 2 м от оси газопровода с каждой стороны (в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»).
Для воздушных линий (ВЛ) электропередач предусматриваются санитарные разрывы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
· для ВЛ напряжением 330 кВ	- 20 м ;
· для ВЛ напряжением 500 кВ	- 30 м;
· для ВЛ напряжением 750 кВ	- 40 м.

Охрана водных ресурсов
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
· до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
· от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
· от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Размер водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
В границах водоохранных зон запрещаются:
· использование сточных вод для удобрения почв;
· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:
· распашка земель;
· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается. Проведение других рубок в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с лесным законодательством.
Основные поверхностные водные объекты  поселок Рудничный находящиеся в федеральной собственности, являются объектами общего пользования, т.е. общедоступными водными объектами.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от источника до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Для защиты подземных вод от загрязнения необходимо:
· устройство зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения (артскважин);
· контроль за соблюдением установленного режима использования ЗСО;
· предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод;
· предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы;
· использование водонепроницаемых емкостей для хранения отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;
· мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.



Охрана почв
Проводимые горные разработки на территории, прилегающей к поселку, привели к значительному нарушению земель на большой территории, данным проектом предполагаются следующие мероприятия по восстановлению нарушенных земель:
- рекультивация нарушенных земель;
- организация противоэрозионных, почвозащитных (на пахотных землях) лесополос;
- ликвидация неорганизованных и неблагоустроенных свалок;
- благоустройство и усовершенствование существующей свалки.
Основным нарушителем земель является Богословское рудоуправление, за счет которого предполагается провести рекультивацию следующих нарушенных земель:
- выравнивание откосов, посадка леса;
- засыпка, выравнивание карьеров, посадка леса. 
Требования по охране почв предъявляются к жилым зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. В почвах сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Не разрешается предоставление земельных участков без заключения органов Федеральной службы Роспотребнадзора.

Рациональное использование природных ресурсов
Территорию для развития поселка следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях – в установленном законом порядке.
Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда допускается также в исключительных случаях только в установленном законом порядке.
Проектирование на территории поселка промышленных или других объектов осуществляется после получения от соответствующего уполномоченного территориального органа заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
В зонах особо охраняемых территорий запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:
· на землях водоохранных полос (зон);
· в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников.
Рациональное использование водных ресурсов возможно без увеличения водопотребления за счет:
· введения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;
· расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;
· сокращения потерь воды на подающих коммунальных сетях.

Охрана воздушного бассейна
На территории п. Рудничный размещены производственные, коммунально-складские, сельскохозяйственные объекты. Данные объекты не оказывают существенного негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха прилегающих территорий и находятся в пределах допустимых концентраций. В целом состояние атмосферного воздуха и окружающей среды на территории поселка благополучное.
Необходимо организовать работы по проведению существующими на территории  поселка Рудничный предприятиями и организациями инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, принять меры по организации санитарно – защитных зон.
Предусмотреть меры по обеспечению проведения оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселка, в целях планирования мероприятий по охране атмосферного воздуха для нового, перспективного строительства.

[bookmark: _Toc377460784][bookmark: _Toc525131853][bookmark: _Toc50384768][bookmark: _Toc244667636][bookmark: _Toc248573864][bookmark: _Toc251227801][bookmark: _Toc251227953][bookmark: _Toc251228155][bookmark: _Toc251316438][bookmark: _Toc263336529][bookmark: _Toc377460786][bookmark: _Toc525131854]2.13 Зоны с особыми условиями использования территорий
[bookmark: _Toc50384769]2.13.1 Рекреационно-туристические зоны
Туризм – один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности.
Культурный туризм охватывает собой посещение исторических, культурных или географических достопримечательностей и является самым популярным и массовым видом туризма. Основная цель таких путешествий — ознакомление с туристскими достопримечательностями (памятниками истории, архитектуры, искусства; природными и этническими особенностями; современной жизнью народа и т. п.).
Культурное наследие поселка интересно для туризма, и его надо максимально сохранить. 
Проектные предложения
Для развития культурного туризма генпланом предлагается:
· развитие туристического комплекса и курортно-рекреационных зон;
· музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма).

2.13.2 [bookmark: _Toc50384770][bookmark: _Toc303240072][bookmark: _Toc342378327][bookmark: _Toc377460787][bookmark: _Toc525131855]Зона добычи полезных ископаемых
На территории поселка находятся следующие месторождения с действующими лицензиями: 
1. Каменское месторождение россыпного золота с подсчитанными балансовыми запасами;  
2. Белкинское месторождение огнеупорных глин с подсчитанными балансовыми запасами.
В соответствии со статьей 25 Закона РФ № 2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах»:
Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых
1. [bookmark: p786][bookmark: p787][bookmark: p789]Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
2. [bookmark: p790][bookmark: p792]Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
3. [bookmark: p793]Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.
4. За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.13.3 [bookmark: _Toc50384771]Зоны охраны объектов культурного наследия 
Памятники истории и культуры
На территории п. Рудничный городского округа Краснотурьинск Свердловской области памятники археологии федерального значения и регионального значения, памятники архитектуры федерального значения и регионального значения, памятники истории регионального значения отсутствуют.
[bookmark: _Toc351479877]Особо охраняемые природные территории
[bookmark: _Toc377460788][bookmark: _Toc525131856]На территории п. Рудничный городского округа Краснотурьинск особо охраняемые природные территории отсутствуют.

[bookmark: _Toc50384772]2.13.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ. 
За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии[footnoteRef:1].  [1: ] 

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Основным водотоком на территории городского округа является р. Турья, служащая источником технического и питьевого водоснабжения города. В пределах города река Турья имеет протяженность 12 километров. Размер водоохраной зоны реки Турьи составляет 200 метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;.
[bookmark: dst95]6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов.
[bookmark: dst96]7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
[bookmark: dst97]8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
[bookmark: dst99]1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
[bookmark: dst100]2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
[bookmark: dst101]3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
[bookmark: dst102]4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
[bookmark: dst255]5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.


Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий
В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

[bookmark: _Toc377460789][bookmark: _Toc525131857][bookmark: _Toc50384773]2.13.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.
Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).
В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.
При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:
· типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);
· величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
· гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения
Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:
а) для водотоков:	
· вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
· вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
· по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
· в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.
Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:
а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;
б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.
Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.
Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) – на 500-1000 метров.
В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
· от водонапорных башен – не менее 10 м;
· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
· при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
· при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Таблица 18 - Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Запрещается
	Допускается

	Подземные источники водоснабжения

	I пояс ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
· проживание людей;
· посадка высокоствольных деревьев;
· применение ядохимикатов и удобрений.
	· ограждение и охрана;
· озеленение;
· отвод поверхностного стока за ее пределы;
· асфальтирование дорожек к сооружениям.

	II пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;
· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;
· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений;
· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

	III пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли;
· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;
· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений.

	Поверхностные источники водоснабжения

	I пояс ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
· проживание людей;
· посадка высокоствольных деревьев;
· применение ядохимикатов и удобрений;
· спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	· ограждение и охрана;
· озеленение;
· отвод поверхностного стока за ее пределы;
· асфальтирование дорожек к сооружениям;
· ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками;
· на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением.

	II пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;
· сброс промышленных, сельскохозяйственных, сельских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;
· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;
· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;
· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);
· использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод;
· границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками.

	III пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;
· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;
· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

	Санитарно-защитные полосы

	· размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод;
· прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
	



[bookmark: _Toc50384774]2.13.5 Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Территория СЗЗ предназначена для: 	
· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
СЗЗ промышленных объектов
Негативное воздействие на состояние атмосферы оказывают лесоперерабатывающие предприятия, автомобильный транспорт, свалки твердых бытовых отходов и др.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная зона должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины санитарно-защитной зоны предприятия, %:
до  300 м ................................................. 60
св. 300 до 1000 м .................................... 50
св. 1000 до 3000 м .................................. 40
св. 3000 м ................................................ 20
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры
Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.
Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.
Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.
При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта. 
За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 3.2). 
Таблица  19– Санитарный разрыв от автомобильных дорог
	Категория автомобильной дороги
	Размер санитарного разрыва в соответствии с         СП 42.13330.2011, м

	I, II и III
	100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ

	IV, V
	50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки,  25 м до садоводческих товариществ


Охранные зоны высоковольтных линий устанавливаются на основании ГОСТ 12.1.051-90. Охранная зона вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.
Таблица 20 – Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования
	Напряжение линий электропередач, кВ
	ЗСР, м

	до 1
	2

	1 - 20
	10

	35
	15

	110
	20


Зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.
Проектные предложения
Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:
· снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:
  установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;
  реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.
Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.
Таблица 21 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон
	Запрещается
	Допускается

	· размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
· размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;
· размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
· размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.
· размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
· размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
	· размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных);
· размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
· размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий;
· размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа;
· размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы;
· размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей;
· станции технического обслуживания автомобилей;
· размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения.






Проектные предложения по охране атмосферного воздуха
В целях решения задач охраны окружающей среды поселка Рудничный в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:
- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий района, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транспорта;
- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;
- организация системы контроля за выбросами автотранспорта в поселке;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселка (приведение технического уровня существующих дорог в соответствие с ростом интенсивности движения);
[bookmark: _Toc525131859]- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата).
















[bookmark: _Toc50384775]3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Вопросы обеспечения безопасности населения и территории должны быть приоритетными в действиях администрации поселка Рудничный. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" критерием безопасности является уровень риска. Закон "О техническом регулировании" дает следующее понятие термину безопасность: "Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений".
Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:
Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.
Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.
Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.
Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.
Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.
Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.
Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.
Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.
Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.
Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.
Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.
Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.
Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.
Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.
Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.
Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.
Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.
Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.
Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.
Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.
Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.
Таким образом задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.
Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС). 
Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.
При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.
Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.
В качестве источников техногенных ЧС рассматриваются возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:
· химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ (АХОВ);
· пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы;
· радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;
· гидродинамические опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ;
· аварии на коммунальных системах;
· опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:
· аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;
· аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;
· аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов;
· аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.
[bookmark: _Toc282535546][bookmark: _Toc286845502]Опасности, обусловленные транспортными авариями
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрены следующие ситуации:
1. Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин»:
· образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);
· образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
· образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади разлива. 
2. Разлив аммиака в результате разгерметизации автоцистерны:
· образование зоны разлива аммиака;
· образование зоны опасных концентраций аммиака в воздухе.
[bookmark: _Toc282535550][bookmark: _Toc286845504]Опасности, обусловленные пожарами
[bookmark: _Toc286845505]Бытовые пожары
Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:
· неисправность печного или газового оборудования;
· нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств;
· нарушение правил безопасности при топке печей;
· замыкание или неисправность электропроводки;
· использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;
· нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
Большое количество пожаров и пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.
В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.
Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.
Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
· пламя и искры;
· тепловой поток;
· повышенная температура окружающей среды;
· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
· пониженная концентрация кислорода;
· снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
· осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
· воздействие огнетушащих веществ.
Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах
[bookmark: _Toc286845508]К наиболее распространенным объектам, использующим в производственной деятельности нефтепродукты, относятся автозаправочные станции и комплексы, котельные.
Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топливозаправочного комплекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, импульс воздушной ударной волны, тепловое излучение пожара пролива и «огненного шара».
Опасности, обусловленные авариями на химически опасных объектах
Химически опасные объекты на территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc286845510]Опасности, обусловленные авариями на радиационно-опасных объектах
[bookmark: _Toc286845511]Радиационно-опасные объекты на территории отсутствуют.
[bookmark: _Toc286845512]Опасности, обусловленные авариями на гидродинамических опасных объектах
Гидродинамические опасные объекты на территории отсутствуют.
Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории.
Таблица 22 - Перечень чрезвычайных ситуаций природного характера
	№
п/п
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1
	Опасные гидрологические явления и процессы

	1.1
	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	
	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	
	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов
Коррозия подземных металлических конструкций

	2
	Опасные метеорологические явления и процессы

	2.1
	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление
Вибрация

	2.2
	Сильные осадки

	2.2.1
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка
Снежные заносы

	2.2.2
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка
Снежные заносы
Ветровая нагрузка

	2.2.3
	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка

	2.3
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха

	3
	Природные пожары

	3.1
	Пожар (ландшафтный, степной, лесной)
	Теплофизический
	Пламя
Нагрев теплым потоком
Тепловой удар

	
	
	Химический
	Помутнение воздуха
Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы
Опасные дымы


[bookmark: _Toc351479881]
Обеспечение пожарной охраны
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
– пламя и искры;
– тепловой поток;
– повышенная температура окружающей среды;
– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
– пониженная концентрация кислорода;
– снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
– воздействие огнетушащих веществ.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий муниципальных образований должны осуществляться в соответствии с генеральными планами муниципальных образований, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.
Пожарная безопасность поселка  обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления. Характеристика объектов пожарной безопасности производилась на основе данных, предоставленных администрацией.

Таблица 23 - Характеристика объектов пожарной охраны
	Наименование подразделения, адрес
	Вид пожарной охраны
	Расстояние до населенного пункта, км
	Время убытия к месту вызова, мин
	Техника в расчете (вид/количество)
	Техника в резерве (вид/количество)
	Численность личного состава (чел)

	
	
	
	
	
	
	Всего
	В карауле

	Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории городского округа Краснотурьинск

	57 ПЧ 6 ОФПС, 
г. Краснотурьинск, 
ул. Комарова 1а
	ФПС
	п. Чернореченск – 25 
п. Рудничный – 9 
п. Воронцовск – 14 
	1
	АЦ/3, АЛ/1, легковой УАЗ/1
	АЦ/3, АНР-40/1 
	65
	13

	256 ПЧ 6 ОФПС, 
п. Рудничный, 
ул. Новая 1а
	ФПС
	г. Краснотурьинск – 9
п. Воронцовск – 8
п. Чернореченск – 35
	1
	АЦ/1
легковой ГАЗ/1
	АЦ/1
	23
	5

	ОП п. Чернореченск, 
ул. Молодежная 1
	ППС
	г. Краснотурьинск – 25
п. Рудничный – 35 
	1
	АЦ/1
	-
	6
	1

	ВПЧ-17 ВДПО, 
г. Краснотурьинск, 
ул. К. Маркса 1
	ВПО
	п. Рудничный – 13 
п. Воронцовск – 14 
	1
	АЦ/1, АЛ/1
	АЦ/2, легковой ГАЗ/1
	30
	5

	ОП ФБУ ГУФСИН КВК, 
г. Краснотурьинск, 
ул. Заречная 9/2 
	ВПО
	п. Рудничный – 15 
п. Воронцовск – 15 
п. Чернореченск – 29 
	6
	АЦ/1
	-
	9
	2

	Пожарная команда Краснотурьинского ЛПУ, 
г. Краснотурьинск, 82 кв. Краснотурьинского лесничества
	ВПО
	г. Краснотурьинск – 9 
п. Рудничный – 18 
п. Воронцовск – 23 
п. Чернореченск – 13 
	3
	АЦ/1
	АЦ/1
	18
	4

	Пожарная команда  
ОАО «ЗСУ», промплощадка
	ЧПО
	п. Воронцовск – 7 
п. Рудничный – 15 
г. Краснотурьинск – 25
	3
	АЦ/1
	-
	9
	2

	
                   Итого по ГО Краснотурьинск
	АЦ/10, АЛ/2
	АЦ/8, АНР/1
	173
	35

	Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые
в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств

	266 ПЧ 6 ОФПС, 
г. Карпинск, 
ул. Ленина 133а
	ФПС
	п. Рудничный – 25 км

	3
	АЦ/2*

	АСА/1**
	
	6*
2**

	267 ПЧ 6 ОФПС, 
г. Волчанск
	ФПС
	п. Рудничный – 46 км

	3
60
	АЦ/1*
	АЦ/1**
	
	4*
3**

	ПЧ-5/5 ГБПТУ, 
ГО Волчанск, 
п. Сосновка
	ППС
	п. Рудничный – 46 км

	60
	
	АЦ/1**
	
	2**

	ПЧ-5/6 ГБПТУ, 
г. Волчанск
	ППС
	п. Рудничный – 46 км

	5
	АЦ/1*
	
	
	2*

	56 ПЧ 6 ОФПС, 
г. Серов
	ФПС
	п. Рудничный – 30 км

	5
60
	АЦ/2*
	ПНС/1**, АР/1**
	
	8*
3**

	53 ПЧ 6 ОФПС, 
г. Североуральск
	ФПС
	п. Рудничный – 74 км
	60
	
	АЦ/1**
	
	4**

	16 ПЧ 6 ОФПС, 
г. Новая Ляля
	ФПС
	п. Рудничный – 94 км
	60
	
	АЦ/1**
	
	4**

	БАЗ филиал ОАО «РУСАЛ», 
г. Краснотурьинск, 
ул. К. Маркса 1
	
	п. Рудничный – 13 км
	60
	
	1 поливомоечная ЗИЛ (5м3)
	
	1

	ЗАО «Золото Северного Урала», Центральная площадка ЗСУ
	
	п. Рудничный – 15 км

	40
	
	2 поливомоеч
(5 м3, 15 м3)
	
	2

	ООО «Сигнал», 
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе 60
	
	п. Рудничный – 9 км

	40
	
	1 поливомоечная КАМАЗ (10м3)
	
	1

	ООО «ЯВА-Холдинг», 
г. Краснотурьинск, пер. Волчанский, 2
	
	п. Рудничный – 9 км

	120
	
	1 Бульдозер
	
	1

	УТТиСТ ООО "Газпром      трансгаз Югорск", 
г. Краснотурьинск, 82 кв. Краснотурьинского лесничества
	
	п. Рудничный – 18 км

	120
	
	1 Бульдозер
	
	1

	ОАО "ТГК № 9 филиал "Свердловский" БТЭЦ, 
г.Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 69
	
	п. Рудничный – 11 км

	120
	
	1 Бульдозер
	
	1



Для улучшения ситуации с доступностью потенциальных объектов возгорания для пожарных машин генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию транспортной сети.
При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
«1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
1) с двух продольных сторон - к зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций;
2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.
2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;
2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:
1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;
2) двусторонней ориентации квартир или помещений;
3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.
5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.
6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.
7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть - для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;
9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.
11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.
12. В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).
13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.
15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.
16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.
18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метров».
[bookmark: _Toc50384776][bookmark: _Toc525131860]4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	
	Общая площадь земель в границах муниципального образования
	га
	1124
	1012,9

	1.1
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	1124
	1012,9

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию)
	чел.
	4511
	4790

	
	
	% от существующей численности постоянного населения
	100
	106

	2.2
	плотность населения
	чел. на га
	4,01
	4,73

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)
	м2/чел.
	20,6
	26,9

	3.2
	общий объем жилищного фонда
	Sобщ., м2
	92 948
	128 238

	3.3
	общий объем нового жилищного строительства
	Sобщ., м2
	-
	40926

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	

	4.1
	объекты общеобразовательного назначения
	объект
	2
	2

	4.2
	объекты дошкольного образования
	объект
	2
	3

	4.3
	средние специальные учебные заведения
	объект
	-
	-

	4.4
	высшие учебные заведения
	объект
	-
	-

	4.5
	внешкольные учреждения
	объект
	-
	-

	4.6
	объекты здравоохранения
	объект
	1
	1

	4.7
	объекты социального обеспечения
	объект
	-
	-

	4.8
	плоскостные спортивные сооружения (в том числе в общеобразовательных учреждениях)
	объект
	3
	3

	4.9
	спортивные залы общего пользования (в том числе в общеобразовательных учреждениях)
	объект
	2
	2

	4.10
	бассейны (открытый и закрытый общего пользования)
	м2 зеркала воды
	-
	-

	4.11
	детско-юношеская спортивная школа
	м2 площади пола зала
	-
	-

	4.12
	помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	объект
	1
	1

	4.13
	кинотеатры
	мест
	-
	-

	4.14
	библиотеки
	объект
	1
	1

	4.15
	объекты торгового назначения
	объект
	10
	10

	4.16
	объекты общественного питания
	посадочных мест
	-
	-

	4.17
	организации и учреждения управления
	объект
	2
	2

	4.18
	объекты бытового обслуживания
	объект
	1
	1

	4.19
	бани
	мест
	-
	-

	4.20
	санатории
	объект
	-
	-

	4.21
	ветеринарные лечебницы
	объект
	1
	1

	4.22
	гостиницы
	объект
	-
	-

	4.23
	объекты связи
	объект
	1
	1

	4.24
	пожарное депо
	объект
	1
	1

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	км
	-
	-

	5.1
	протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус
	км
	-
	-

	5.2
	протяженность улиц и проездов всего
	км
	38,4
	38,4

	5.3
	в том числе: - улиц с твердым покрытием
	км
	13,8
	13,8

	5.3.1
	протяженность железных дорог общего пользования
	единиц
	1,9
	1,9

	5.4
	количество транспортных развязок в разных уровнях
	-
	-

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение (подземные воды)
	
	
	

	
	водопотребление
	куб. м/в сутки
	-
	1377

	
	- всего
	
	
	1377

	
	в том числе:
	куб. м/в сутки
	-
	275

	
	- Неучтенные расходы включая нужды промышленности 
	куб. м/в сутки
	-
	165

	6.1.2
	- Поливка зеленых насаждений 
	%
	-
	110

	6.1.3
	производительность водозаборных сооружений
	л/в сутки на чел.
	2900
	2900

	
	среднесуточное водопотребление на 1 человека
	
	230
	230

	6.2
	Канализация
	куб. м/в сутки
	560
	1267

	
	Общее поступление сточных вод - всего
	
	
	

	
	в том числе:
	куб. м/в сутки
	-
	1267

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	куб. м/в сутки
	-
	1102

	6.2.1
	- производственные сточные воды
	куб. м/в сутки
	-
	165

	6.2.2
	производительность очистных сооружений канализации
	км
	-
	3302

	6.3.
	Электроснабжение
	МВт
	2,3
	2,3

	6.4.
	Теплоснабжение
	Гкал/час
	98,4
	98,4

	6.5.
	Газоснабжение
	%
	100
	100

	6.6.
	Связь
	% от населения
	100
	100

	6.6.1
	охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100



5. [bookmark: _Toc50384777]МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Схемой территориального планирования Свердловской области не запланированы мероприятия, касающиеся поселка Рудничный.
















[bookmark: _Toc528167540][bookmark: _Toc50384778]6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом предлагается установить границу населенного пункта поселка Рудничный в соответствии с описанием местоположения границ. (Приложения 1)
По полученной информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 03.07.2020 № 12-01-80/11370 по результату камеральной обработки материалов Проекта и материалов лесоустройства выявлено пересечение проектируемых границ населенного пункта с землями лесного фонда части кварталов 8, 9, 20-22, 35, 123 Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского лесничества (таблица 1).
Таблица 24 – Характеристика участков Прилузского лесничества, планируемые для перевода в земли населенных пунктов
	Населенный пункт, в границы которого 
	Наименование участкового лесничества
	Номер квартала
	Номер выдела
	Целевое назначение лесов

	П. Рудничный
	Воронцовский участок Краснотурьинского участкого лесничества Карпинского лесничества
	8,9,20,-22,35,123
	-
	Защитные, эксплуатационные


         Также при выполнении проекта генерального плана было установлено, что в границы поселка Рудничный оказались, земли промышленности с кадастровыми номерами: 66:50:0802002:1; 66:50:0802002:5; 66:50:0801002:22; 66:50:0901001:9; 66:50:0901001:3.
В соответствии со статьей 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления» Генеральным планом предлагается исключить из населенного пункта участок 66:50:0802001:23 под существующим полигоном твердых коммунальных отходов.

Таблица 25 Перечень участков, относящихся в соответствии с ГЛР к землям лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН к землям иных категорий
	Категория земель (согласно данным Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу и МПР и экологии СО)
	Категория земель (согласно сведениям ЕГРН)
	Кадастровый квартал
	Номер кадастрового участка 
	Деклари-рованные зу
	Вид разрешенного использования
	Площадь кадастрового участка, м
	Площадь з/у на землях лесного фонда (согласно данным Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу) (наложение), м2 

	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	66:50:0802001
	66:50:0802001:29
	-
	Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный участок):Для ведения личного подсобного хозяйства
	1317
	1317

	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	66:50:0802001
	66:50:0802001:90
	-
	ведение личного подсобного хозяйства:Для ведения личного подсобного хозяйства
	2127
	2127

	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	66:50:0802001
	66:50:0802001:51
	-
	многоквартирный жилой дом:Для объектов жилой застройки
	1709
	1387

	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	66:50:0802001
	66:50:0802001:50
	-
	ведение личного подсобного хозяйства:Для ведения личного подсобного хозяйства
	1613
	1513

	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	66:50:0802001
	66:50:0802001:27
	-
	Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный участок):Для ведения личного подсобного хозяйства
	902
	902

	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	66:50:0515001
	66:50:0802001:32
	Декл.
	индивидуальное жилищное строительство:Для индивидуальной жилой застройки
	1351
	1351

	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	66:50:0803003:
	66:50:0803003:97
	
	Для стоянок автомобильного транспорта
	400
	






Учитывая позицию Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» Администрацией городского округа Краснотурьинск проведена работа по земельным участкам, между которыми выявлены противоречия по данным Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра.
По полученной информации Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» от 25.02.2021 № Ф31/146 выявлено: пересечение границ земельных участков с кадастровыми номерами 66:50:0801011:14, 66:50:0801011:16, 66:50:0801011:28, 66:50:0801011:48 с землями лесного фонда отсутствует (информация прилагается).
На основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.11.2017 № 686 «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов городского округа Краснотурьинск Свердловской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ» установлены границы Краснотурьинского городского лесничества.                                                                      
Земельный участок с кадастровым номером 66:50:0000000:5996, городские леса, по сведениям Росреестра зарегистрирован городским округом Краснотурьинск с учетной записью № 66-66/006-66/006/662/2015-84/1 от 10.06.2015, в рамках ФЗ от 29.07.2017 № 280 и полученной информации МПР и экологии СО от 08.06.2021 № 12-05-29/12162 земельный участок с КН  66:50:0000000:5996,  исключен из границ земель лесного фонда на основании акта об изменении документированной информации государственного лесного реестра от 04.06.2021 (информация прилагается).
На основании информации МПР и экологии СО от 13.05.2021 № 12-05-29/10123, земельный участок с кадастровым номером 66:50:0802001:90 исключен из границ земель лесного фонда на основании акта об изменении документированной информации государственного лесного реестра от 09.04.2021 (информация прилагается в приложение 2). 
[bookmark: _GoBack]На основании информации Департамента лесного хозяйства по Уральскому Федеральному округу (далее –Департамент)  от 12.11.2021 № 10/4859, Департаментом принято решение об отсутствии судебной перспективы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:50:0000000:6418 (приложение 2)
На основании информации Департамента лесного хозяйства по Уральскому Федеральному округу (далее –Департамент)  от 16.12.2021 № 10/5523, Департаментом принято решение об отсутствии судебной перспективы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:50:0803004:267, 66:50:0803004:268, 66:50:0000000:5988 (приложение 2)
По полученной информации МПР и экологии СО от 17.02.2022 № 12-05-29/2557, пересечений границ п.Рудничный с землями лесного фонда не выявлено. (приложение 2) 
Генеральным планом предусматривается исключение земельных участков лесного фонда из границ земель населенных пунктов п.Рудничный
Характеристики участков приведены в таблице.
Таблица 26 – Исключаемые земельные участки

	№ квартала Краснотурьинского участкового лесничества
Воронцовского участка
	Характеристика земельных участков, расположенных на территории лесного квартала

	
	Кадастровый номер земельного участка
	Разрешенное использование / по документу 
	Площадь участка, м.кв
	Категория земель

	9
	66:50:0802001:29
	Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный участок):Для ведения личного подсобного хозяйства. Дата утверждения КС-2015г.
	1317
	Земли населённых пунктов стоящие на землях лесного фонда

	
	66:50:0802001:51
	многоквартирный жилой дом:Для объектов жилой застройки. Дата утверждения КС-2015г.
	1387
	Земли населённых пунктов стоящие на землях лесного фонда

	
	66:50:0802001:50
	Для ведения личного подсобного хозяйства. Дата утверждения КС-2015г.
	1513
	Земли населённых пунктов стоящие на землях лесного фонда

	
9
	66:50:0802001:27
	Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный участок):Для ведения личного подсобного хозяйства. Дата утверждения КС-2015г.
	902
	Земли населённых пунктов стоящие на землях лесного фонда

	

9
	66:50:0802001:32 (декларированная площадь)
	индивидуальное жилищное строительство:Для индивидуальной жилой застройки. Дата утверждения КС-2015г.
	1351
	Земли населённых пунктов стоящие на землях лесного фонда

	20
	66:50:0803003:97
	Для стоянок автомобильного транспорта
	400
	Земли населённых пунктов стоящие на землях лесного фонда

	9
	66:50:0802001:49
	для целей ведения лесного хозяйства:Для прочих объектов лесного хозяйства
	20000
	Земли лесного фонда

	9
	66:50:0802001:48
	для целей ведения лесного хозяйства:Для прочих объектов лесного хозяйства
	23000
	Земли лесного фонда

	8,20
	66:50:0803001:25
	для целей ведения лесного хозяйства:Для прочих объектов лесного хозяйства
	24000
	Земли лесного фонда

	123
	66:50:0801011:70
	для целей ведения лесного хозяйства:Для прочих объектов лесного хозяйства
	115000
	Земли лесного фонда

	20
	66:50:0801002:23
	для целей ведения лесного хозяйства:Для прочих объектов лесного хозяйства
	11000
	Земли лесного фонда

	9
	66:50:0901001:10
	для целей ведения лесного хозяйства:Для прочих объектов лесного хозяйства
	2000
	Земли лесного фонда

	-
	66:50:0902001:2
	для целей ведения лесного хозяйства:Для прочих объектов лесного хозяйства
	3549
	Земли лесного фонда

	9
	66:50:0802002:15
	объект промышленности
	9292
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0802001:39
	под зону обрушения рудных тел №6, №7
	211199
	Земли населенных пунктов

	9
	66:50:0802001:41
	под зону обрушения рудного тела №9
	154858
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0802001:43
	ЕЗП
	22 737
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0802001:47
	для автодороги общего пользования
	7430
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0802002:35
	для автодороги общего пользования
	1352
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0802002:45
	для автодороги общего пользования
	1519
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0802002:14
	ЕЗП
	36 876
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0801012:15
	ЕЗП
	31 251
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0801002:8
	ЕЗП
	132 406
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0802002:2
	под существующую территорию склада ГСМ
	6163
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0801012:10
	объекты коммунально-складского назначения
	18910
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0000000:6667/1
	железнодорожный транспорт
	8759
	Земли населенных пунктов

	-
	66:50:0000000:6667/2
	железнодорожный транспорт
	25547
	Земли населенных пунктов



Генеральным планом предусматривается исключение земель промышленности  из границ поселка Рудничный
Таблица 27 – Перечень участков, относящихся к землям промышленности
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь участка, м.кв

	66:50:0802002:1
	37000

	66:50:0802002:5
	77000

	66:50:0801002:22
	124000

	66:50:0901001:9
	5963

	66:50:0901001:3
	2353

	ВСЕГО
	246316






Генеральным планом было выявлено пересечение с многоконтурными земельными участками земель промышленности (под опоры ЛЭП), в связи с этим проектом предлагается исключить эти участки для устранения пересечений.
Таблица 28 - Перечень исключаемых многоконтурных земельных участков под ЛЭП
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь участка, м.кв

	66:50:0803003:294
	18

	66:50:0000000:49
	323

	66:50:0000000:186
	2028

	66:50:0000000:204
	2855

	66:50:0000000:193
	539

	66:50:0000000:2149
	295240

	66:50:0000000:2067
	861450




           Генеральным планом предлагается исключить из населенного пункта поселка Рудничный земельный участок с кадастровым номером 66:50:0802001:23 под существующим полигоном твердых коммунальных отходов
	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь участка, м.кв

	66:50:0802001:23

	19000




В настоящее время площадь в границах п. Рудничный составляет 1124 га.
Для развития застройки населенного пункта расширение его границ не требуется.
На первую очередь Генерального плана предлагается сокращение территории п.Рудничный до 900,9 га с исключением земель лесного фонда и земель промышленности.

[bookmark: _Toc50384779]7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
На территории муниципального образования поселок Рудничный отсутствуют, включенные в «Перечень исторических поселении» Федерального значения или «Перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Свердловской области».







[bookmark: _Toc50384780]8. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.
Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования. 
Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.
Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала села  – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и муниципальный бюджет, создание новых рабочих мест.












[bookmark: _Toc46562842][bookmark: _Toc47795671][bookmark: _Toc47885521][bookmark: _Toc48991766][bookmark: _Toc49017581][bookmark: _Toc49440815][bookmark: _Toc49606127][bookmark: _Toc50384781]9. УТВЕРЖДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Схемой территориального планирования Российской Федерации и схемой территориального планирования Свердловской области мероприятия на территории  муниципального образования п.Рудничный не предусмотрены.
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