[image: ]








ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
применительно к п.Чернореченск

внесение изменений в соответствии с муниципальным контрактом 0862300039923000315 от 29.12.2023г.

Материалы по обоснованию
генерального плана


ТОМ 2









г. Томск, 2024 г


4

21






	[bookmark: _Hlk171012545]Заказчик
	Администрация городского округа Краснотурьинск

	
	

	Исполнитель
	Общество с ограниченной ответственностью
Проектирование и кадастр»










ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
применительно к п.Чернореченск

внесение изменений в соответствии с муниципальным контрактом 0862300039923000315 от 29.12.2023г

Материалы по обоснованию
генерального плана


ТОМ 2 




Директор							Скороходов П.В.
Главный архитектор проекта			Филиппович К.И.
Руководитель проекта 				Филиппович К.И.



г. Томск, 2024 г.
[bookmark: _Toc205881948][bookmark: _Toc227060336][bookmark: _Toc283898045][bookmark: _Toc297545017][bookmark: _Toc223864754][bookmark: _Toc227060337][bookmark: _Toc283898047][bookmark: _Toc297545019]СОСТАВ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Наименование
	Гриф
	Масштаб

	
	Положение о территориальном планировании

	
	Текстовые материалы
	
	

	1
	Положение о территориальном планировании.
	НС
	

	
	Графические материалы (карты)
	
	

	2
	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования
	НС
	-

	3
	Карта планируемого размещения объектов местного значения
	НС
	-

	4
	Карта функциональных зон
	НС
	-

	
	Материалы по обоснованию

	
	Текстовые материалы
	
	

	5
	Материалы по обоснованию
	НС
	

	
	Графические материалы (карты)
	
	

	6
	Карта современного использования территории
	НС
	

-


	7
	Карта транспортной и инженерной инфраструктур
	НС
	-


	8
	Карта зон с особыми условиями использования территории
	НС
	-


	9
	Графическое описание местоположения границ населенных пунктов,территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории ,перечень координат характерных точек границ населенного пункта п. Чернореченск Краснотурьинского городского округа Свердловской области в системе координат «МСК 66, зона 1
	НС
	-

	
	Материалы проекта в электронной форме

	10
	Диск CD: Положение о территориальном планировании (графические и текстовые материалы).
Материалы по обоснованию проекта (графические и текстовые материалы).
Графическое описание местоположения границ населенных пунктов,территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории - в формате утвержденного XML-документа
Структура векторной модели Проекта формате XML (XSD схема )

	НС
	



	СОДЕРЖАНИЕ 

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
	8

	1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИ
	8

	3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
	10

	3.1. Природные условия и ресурсы
	10

	3.1.1.Физико-географическое положение
	10

	3.1.2. Краткая характеристика климатических условий района
	10

	3.1.3. Рельеф и геоморфологические процессы
	12

	3.1.4. Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод
	13

	3.1.5. Гидрогеологические условия. Полезные ископаемые
	13

	3.1.6. Инженерно-геологические условия
	14

	3.1.7. Грунты и почвенные ресурсы
	14

	3.1.8. Физико-геологические процессы
	15

	3.1.9. Проявления опасных процессов природного и техногенного характера
	15

	3.1.10. Растительный и животный мир
	15

	3.2. Социально-экономическая характеристика
	16

	3.2.1. Общая характеристика экономической базы
	16

	3.2.2. Население и демографическая ситуация	
	16

	3.2.3. Жилищный фонд
	16

	3.2.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 
	16

	3.3. Современное использование территории. 
	17

	3.3.1. Функционально-планировочная структура
	17

	3.3.2. Функциональное зонирование
	17

	3.3.3. Земельный фонд
	18

	3.4. Транспортная инфраструктура 
	19

	3.4.1. Улично-дорожная сеть
	19

	3.4.2. Пассажирский транспорт
	19

	3.5. Инженерная инфраструктура 
	20

	3.5.1.Водоснабжение
	20

	3.5.2. Водоотведение
	21

	3.5.3. Теплоснабжение
	21

	3.5.4. Электроснабжение
	22

	3.6.Состояние окружающей среды
	22

	3.6.1. Состояние атмосферного воздуха
	22

	3.6.2. Состояние почвенно-растительного покрова
	24

	3.6.3. Состояние поверхностных и подземных вод
	25

	4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ
	26

	4.1. Оценка территории по комплексу природных факторов
	26

	4.1.1. Природно-ландшафтные факторы
	26

	4.1.2. Инженерно-строительные условия
	28

	4.2 Оценка территории по планировочным условиям
	34

	5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО       ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
	43

45

	5.1. Прогноз численности населения                                      
5.2. Жилищный фонд и объекты жилищного строительства                                                                45                                                                           
5.3. Предложения по изменению границ поселка Чернореченск                                                                     46                                                                                   
5.4. Сведения о видах, назначения и наименованиях планируемого размещения объектов местного значения 
Инженерная подготовка и защита территории                                          
	

		    5.4.1. Вертикальная планировка. Водоотвод

	    5.4.2. Инженерная защита территории от затопления, подтопления и опасных геологических процессов



	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	5.3. Развитие инженерной инфраструктуры
	

	5.3.1.Водоснабжение
	

	5.3.2. Водоотведение
	

	5.3.3.Теплоснабжение
	

	5.3.4. Электроснабжение
	

	5.3.5. Средства связи 
	

	5.4.Инженерная подготовка и защита территории 
	

	5.4.1. Вертикальная планировка. Водоотвод
	

	5.4.2. Инженерная защита территории от затопления, подтопления и опасных геологических процессов
	

	5.5. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
	

	5.5.1. Охрана атмосферного воздуха
	

	5.5.2. Охрана почвенно-растительного покрова
	

	[bookmark: _GoBack]5.5.3. Охрана поверхностных и подземных вод                     
	

	6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА                                         
	

	
	

	7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
	


           


	









1. Общие данные

[bookmark: _Hlk169651369]Изменения в Генеральный план Краснотурьинского городского округа Свердловской области применительно к поселку Чернореченск, утвержденный решением Думы городского округа Краснотурьинск № 359 от 22 декабря 2011 года, разработаны ООО «Проектирование и кадастр» (г. Томск) на основании муниципального контракта № 0862300039923000315 от 29.12.2023г.
Генеральный план разработан на расчетный срок до 2044 год в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Внесения изменений в Генеральный план Краснотурьинского городского округа Свердловской области применительно к поселку Чернореченск (далее – Генеральный план) осуществляется с целью:
- согласования взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления Краснотурьинского городского округа;
- определения назначения территорий исходя из совокупности социальных,экономических,экологических и иных факторов, зон с особыми условиями использования территории, в целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие территории с благоприятными условиями жизнедеятельности;
- приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования, а так же в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению. в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 01.12.2016 №793.
Документация по территориальному планированию подготовлена в соответствии с Приказом Минэкономразвития №273 от 06.05.2024 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»
Изменения в Генеральный план Краснотурьинского городского округа вносятся в отношении карты границ населенного пункта п. Чернореченск, функционального зонирования территории населенного пункта городского округа с целью приведения их в соответствие с фактическим использованием территории, а также с целью исключения земель лесного фонда и земель населенных пунктов.
Поселок Чернореченск находится в северной части городского округа, в 
25 км к северу от административного центра - города Краснотурьинска. Южнее п. Чернореченск находится п. Прибрежный. 
Связь поселка с г.Краснотурьинском, п. Прибрежный и прочими населенными пунктами осуществляется по автомобильной дороге «г.Краснотурьинск – п.Марсяты». Дорога имеет региональное значение и связывает городской округ с Ивдельским и Североуральским городскими округами.
Площадь территории в границах поселка 93,0 га.
Численность населения 345 человек.
Градостроительная документация по поселку ранее не разрабатывалась.

Деревня Чернореченка возникла во второй половине 19 века. В 1892 г. построена деревянная часовня. К началу 20 века в деревне насчитывалось 100 жителей. 
Исторически жители п. Чернореченск занимались работой по добыче золота и обслуживанием прииска. Средства к существованию население извлекало от земледелия, сенокошения и приисковых работ. Культивировались рожь и овес. Подсобными заработками являлись перевозка руды и лесных материалов для заводов, поэтому все домохозяева держали лошадей. 
В 1920 году открыта церковно-приходская школа.
Приисковые старательные работы производились артелью «Южно-Заозёрский Прииск».В 1939 году на реке Черная построена паровая драга № 50. С появлением дешевой электроэнергии на Северном Урале в 50-х годах, действующая драга электрифицируется, что резко увеличивает ее производительность и освобождает много рабочих, занятых на заготовке дров. 
В 1973 году артелью «Южно-Заозерский Прииск» построена гидравлика № 5 на Чернореченской депрессии. Исчерпав поверхностные запасы металла, ЮЗП перевел драгу на другой участок. В дальнейшем проводилось изучение новых золоторудных месторождений на территориях, прилегающих к поселку. 
В соответствии с решением исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся № 855 от 13 ноября 1959 года посёлок Чёрная был оставлен в административно-территориальном подчинении Краснотурьинского городского Совета.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 08 июля 1985 года поселок Черная был переименован в поселок Чернореченск.
23 июня 2005 года на основании Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением городской Думы № 76 поселок Чернореченск вошел в состав городского округа Краснотурьинск.

2. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план, как документ территориального планирования, направлен на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения, в целях обеспечения устойчивого развития жилого образования.
Устойчивое развитие территории поселка, которое является целью градостроительной деятельности – это безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Целями территориального планирования являются:
- создание градостроительными средствами предпосылок устойчивого развития поселения;
- стимулирование экономического развития;
- улучшение качества жизни населения;
- сбалансированное использование территории различными видами 
деятельности;
- соблюдение баланса интересов землепользователей, владельцев недвижимости, интересов муниципальных образований, субъекта Российской Федерации и России.
Основными задачами генерального плана являются:
- анализ и обоснование использования земель в соответствии с принадлежностью к различным категориям земель, в том числе к землям населенных пунктов и землям сельскохозяйственного назначения, предложения по их изменению;
- предложения по установлению границ зон с особыми условиями использования территорий (ограничений хозяйственной деятельности) и соблюдению регламентов их использования, к которым относятся: санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий, водоохранная зона реки;
- развитие жилых зон - определение резервов для индивидуального строительства,
- развитие сложившейся общественной зоны, полное обеспечение населения комплексом учреждений социального и культурно-бытового обслуживания;
- организация производственной зоны;
- развитие зеленых зон в целях улучшения качества проживания;
- развитие инженерной инфраструктуры с учетом 100% - ой обеспеченности застройки централизованными системами водоснабжения и водоотведения, реконструкция и развитие источников энергоснабжения, водоснабжения, очистных сооружений сточных вод,
- развитие транспортной сети;
- мероприятия по охране окружающей среды, в том числе охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, грунтов и почвенного покрова, охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления;
- формирование оптимальной планировочной структуры, взаимоувязывающей развитие вышеперечисленных территориальных зон, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, регламенты зон ограничений использования территорий.

3. Современное состояние планируемой территории, проблемы и направления ее комплексного развития

3.1. Природные условия и ресурсы

3.1.1. Физико-географическое положение

Согласно физико-географическому районированию территория находится в пределах Восточного предгорья Северного Урала, предгорной увалистой полосы, в зоне перехода от горно-складчатого Урала к Туринской равнине Западно-Сибирской низменности, в подзоне средней тайги. Поселок находится на пересечении координат 59°51' северной широты и 60°14' восточной долготы по Гринвичу.

3.1.2. Краткая характеристика климатических условий района

Рассматриваемый район относится к Восточно-Североуральской климатической области Северного Урала. 
Для восточного склона горного Урала и предгорий характерна меридиональная циркуляция воздуха, с чем связана резкая изменчивость погоды. Следствием этого являются поздние весенние и ранние осенние заморозки.
Природно-климатические условия района характеризуются континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. 
Данные по основным климатическим характеристикам даны по наблюдениям метеостанции г.Краснотурьинска, расположенной в северной части города.

Таблица 3.1.2.1.
Температура наружного воздуха средняя по месяцам

	Месяц
	I
	II 
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	t°С
	-17,5
	-15,6
	-8,8
	1,8
	8,5
	14,7
	17,5
	14,3
	8,3
	0,5
	-8,3
	-15,3



Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) – 17,5°С.
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) – 
-17,5°С.
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца – 22,4°С.
Продолжительность периода с температурой воздуха  > 0 С - 192 суток.
Продолжительность периода с температурой воздуха  < 0 С - 173 суток

Таблица 3.1.2.2.
Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %

	Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Повторяемость
	8
	6
	5
	6
	8
	16
	21
	17
	13



В течение года преобладают ветры западного и юго-западного направлений.

Таблица 3.1.2.3
Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	t°С
	2,5
	2,5
	2,6
	2,9
	2,7
	2,5
	2,2
	2,2
	2,4
	2,6
	2,6
	2,7
	2,5



Таблица 3.1.2.4
Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Влажность
	77
	73
	65
	61
	56
	60
	69
	75
	77
	76
	77
	77
	70



Таблица 3.1.2.5
Среднее количество осадков по месяцам и за год, мм

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Осадки
	27
	16
	17
	28
	44
	60
	95
	79
	62
	39
	26
	25
	518



Основная масса осадков выпадает в летние месяцы.

Таблица 3.2.2.6
Высота снежного покрова, мм

	Участки
	Средняя
	Максимальная

	Поле
	45
	70

	Лес
	53
	85



Устойчивый снежный покров лежит с середины октября до середины апреля.
Суточный максимум осадков 71 мм наблюдался в июле 1983 г.
Число дней с ливневым дождем в среднем за год – 46.
Среднее число дней с грозой за год – 16.
Среднее число дней без осадков за год – 162.
Среднее число дней с туманом за год – 12, средняя продолжительность туманов за год – 33 часа.
Среднегодовое атмосферное давление 743 мм. рт.ст.
Строительно-климатологический подрайон - IВ.

3.1.3. Рельеф. Геоморфологические процессы

Поселок Чернореченск расположен на р.Черной. Рельеф окрестностей слабо всхолмленный. Восточный берег р.Черной выше западного и имеет более активный рельеф; вдоль берега реки тянется гряда холмов. Северо-восточнее и юго-восточнее поселка находятся возвышенности с абсолютными отметками 204 м и 228 м соответственно. Западный берег р.Черной очень пологий, имеет отметки земной поверхности 185-186 м. Вследствие малых уклонов территории по западному берегу реки заболочены.
Рельеф территории поселка спокойный, с общим уклоном к реке.
Юго-западная часть поселка находится на возвышенности. Абсолютные отметки колеблются от 188-190 м в пойме реки до 220 м. Северо-восточная часть поселка имеет пологий рельеф в отметках от 184 до 195 м.
В северной части территорию поселка пересекает тальвег, открывающийся в реку. Пойменные территории по западному (левому) берегу р.Черной нарушены работой драги.
В соответствии с данными геоморфологической карты Свердловской области территория расположена в Уральско-Тобольской мегазоне развития структуры блоково-глыбного строения, на которые наложены сравнительно узкие геосинклинали и связаны с развитием месторождений гранитов, золота, редких металлов. Важным составным элементом строения восточно-уральской мегазоны являются шовные зоны глубинных разломов с телами ультраосновных и основных пород. Поселок расположен западнее линии тектонических нарушений в зоне уступов тектонического происхождения.
Типы морфоструктуры (формы рельефа, созданные преимущественно эндогенными процессами).
Турно-денудационные:
- цокольные предгорные наклонные равнины;
- наклонно предгорные равнины, увалы на осадочных породах (200-400м).
Денудационные:
- цокольные равнины (150-250м).
Пластово-аккумулятивные суб-горизонтальные равнины.
Типы морфо-скульптуры (формы рельефа, созданные экзогенными процессами, эрозионно-денудационными процессами):
-холмисто-увалистый;
- долины рек.

3.1.4. Гидрография, гидрология, ресурсы поверхностных вод

Река Черная - правый приток р.Большая Волчанка, впадающей в р.Сосьву. Р. Черная берет исток в болоте Чернореченское и в верхнем течении образует множество различных по размеру водоемов. Крупный водоем расположен севернее п. Чернореченск. Долина р. Черной в границах поселка нарушена работой драги, вследствие чего образовались два русла, разделенные между собой грядой дражных отвалов, и несколько изолированных водоемов.

3.1.5. Гидрогеологические условия. Полезные ископаемые

По особенностям геологического строения и по условиям локализации и формирования ресурсов подземных вод, рассматриваемый район расположен в пределах Большеуральского бассейна корово-блоковых (пласто-блоковых и пластовых) вод, в зоне контакта верхнесилурийских - нижнедевонских вулканогенных пород и серпантинитового массива.
Вулканогенные породы представлены диабазами, базальтовыми и андезитовыми порфитами и их туфами. Подземные воды приурочены к зоне трещиноватости коренных пород, развитой до глубины 40-60 м. В зонах тектонических нарушений мощность зоны трещиноватости достигает 100-150 и более метров. Уровень грунтовых вод в естественных условиях повторяет рельеф.
Сверху водоносный горизонт перекрыт преимущественно глинистыми делювиальными отложениями мощностью от 3 до 15 м и в целом недостаточно защищен от поверхностного загрязнения. На некоторых участках перекрывающие глинистые отложения создают местный напор.
Водообильность вулканогенных пород в целом невелика, дебиты скважин обычно не превышают 0,5-1,0 куб. дм. / с, увеличиваясь в локальных водоносных зонах, приуроченных к литологическим контактам и тектоническим нарушениям, до 3-6 куб. дм.
По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальцевые с минерализацией до 0,5г/ куб. дм. Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, разгрузка - в местную речную сеть.
Подземные воды каптируются скважинами на территории п.Прибрежный.
П. Чернореченск находится на территории, примыкающей к северо-восточной границе Чернореченской площади, перспективной на рудное золото. Чернореченская площадь простирается от южной границы поселка Прибрежный на север и северо-восток вплоть до северной границы городского округа.
Добыча россыпного золота исторически производилась на реке Черной. В настоящее время добыча золота в окрестностях поселка прекращена.

3.1.6. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия характеризуются наличием в приповерхностной зоне сильнопучинистых грунтов, процессами образования «верховодки», подтопления и заболачивания территорий.
Инженерно-геологические условия территории поселка, в целом, удовлетворительны для строительства и относятся ко II категории сложности.
При проведении строительных работ грунты не подлежат замачиванию и промораживанию, так как теряют свои прочностные и механические свойства.

3.1.7. Грунты и почвенные ресурсы

В соответствии с геологической картой масштаба 1 : 50000 (Лисов Н.С. 1978 г.) в рассматриваемом районе преобладают среднепалеозойские образования, представленные дислоцированными и метаморфизированными вулканогенно-осадочными породами силуро-девонского возраста, вмещающими интрузивые тела различного состава. В крайней восточной части рассматриваемой территории палеозойские породы плавно погружаются под осадки мезокайнозоя. В долинах рек распространены четвертичные аллювиальные отложения, представленные глинами песчанистыми, песками, галечниками. Площадным распространением характеризуются элювиально-делювиальные образования, перекрывающие коренные породы и представленные глинами, суглинками, щебнем и обломками коренных пород, мощностью от 1-3 м на водоразделах до 5-7 м и более в нижних частях склонов. Грунты (покровные отложения) представлены суглинками озерно-аллювиальными, делювиальными, глинами делювиальными (глина с включением гальки, глина с песком). Скальный грунт - порфиры.
Согласно почвенной карте Свердловской области в масштабе 1:500000 в районе размещения поселка Чернореченск распространены подзолистые и подзолисто-болотные почвы. По гранулометрическому составу почвы суглинистые и глинистые. Мощность гумусового горизонта составляет 8-12 см. Общие запасы питательных веществ для растений не значительны. По степени насыщенности поглощенными основаниями и гидролитической кислотности почвы кислые. При освоении подзолистых почв под пашню необходимо известкование и внесение органических и минеральных удобрений. Большая часть территории района для ведения сельского хозяйства непригодна.




3.1.8. Физико-геологические процессы

Территория поселка Чернореченск располагается в зоне границ крупных геологических структур, в среднем отделе девонской системы, соответственно тектонической карте – на изолинии скоростей вертикальных движений (на границе опускания (-2мм/год) и поднятия (+2мм/год) общим поднятием за неоген-четвертичное время (150 метров на границе прогиба). Формы рельефа, созданные преимущественно экдогенными процессами на осадочных породах структурно-денудационного типа морфоструктуры, созданные экзогенными процессами холмисто-увалистый, горный (эрозионно-денудационными) и увалистые, созданные процессами ледниковой аккумуляции и последующей эрозии с неглубоким расчленением (до 30-50м) типы морфоскульптуры.
К процессам отрицательного характера относятся: подтопление и затопление территории, эрозия, заболачивание, наличие заторфованных грунтов глубиной 0,2-1,0м, просадочных и пучинистых.
Отсутствие информации о наличии карстовых явлений на территории поселка не позволяет их исключить ввиду малой изученности района.

3.1.9. Проявление опасных процессов природного характера

Опасные процессы природного характера на территории поселка отсутствуют.
Возможные процессы эрозии подтопления, заболачивания относятся к умеренно опасным природным явлениям.

3.1.10. Растительный и животный мир

Растительный и животный мир характерен для Средне-Уральского района таежной зоны.
Сосновые леса в окрестностях поселка включают березу, ель, пихту. Березняки образуют крупный массив северо-восточнее поселка. На западном берегу р.Черной сосновые леса чередуются с березовыми рощами и елово-пихтовыми лесами. Растительный покров представлен лесной травяно-кустарниковой растительностью.
Животный мир представлен таежной фауной подзоны средней тайги.
На территории, включающей в себя Краснотурьинский участок охотничьих угодий общего пользования, постоянно или временно обитают:
белка, волк, горностай, заяц-беляк, колонок, куница, лисица, лось, рысь, медведь бурый, норка, ондатра, бобр, выдра;
вальдшнеп, кулики, рябчик, тетерев, водоплавающая птица.



3.2. Социально-экономическая характеристика

3.2.1. Общая характеристика экономической базы

На территории поселка отсутствуют промышленные предприятия. Основная социальная и экономическая проблема – занятость населения.
В настоящее время местные жители выезжают на работу в город Краснотурьинск, а также для работы вахтовым методом на предприятиях ЮЗП, Стройинвест, ЗСУ. Большинство жителей имеют в собственности земельные участки и выращивают овощи для собственного потребления. 14 семей содержат домашний скот. Поголовье крупного рогатого скота на личных подворьях составляет 14 голов, свиней – 9 голов. 
Жители поселка традиционно занимаются рыболовством, охотой, сбором ягод и грибов. Часть продукции вывозится на сельскохозяйственные рынки ближайших населенных пунктов.
Территория поселка и его окрестности используются для активного отдыха городского населения: рыболовства, сбора грибов и ягод, охоты.

3.2.2. Население и демографическая ситуация

Численность населения поселка Чернореченск на 01.01.2010г. - 345 человек, на 01.01.2024-161 человек. 
Динамика численности населения п.Чернореченск за 14 лет снизилась.

3.2.3. Жилищный фонд

Жилищный фонд поселка Чернореченск представлен 1-этажными деревянными домами усадебного типа и многоквартирными домами с приусадебными участками. Количество жилых домов – 90 ед. Общая площадь жилого фонда – 3967,8 кв.м. ( с учетом аварийных домов).


3.2.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

В поселке функционирует фельдшерско-акушерский пункт . 
Администрация поселка и библиотека № 6 расположены в одном здании. Здание сельского клуба, находившегося в аварийном состоянии, снесено. В настоящее время на его месте размещена детская площадка.
Школа № 18 (ул.Восточная, 4) выполняет функции центра досуга. В средней школе (9 классов) обучается 19 учащихся. Детский сад отсутствует.
Библиотека - филиал № 6 Муниципального Учреждения «Централизованная библиотечная система». Библиотечный фонд составляет 4335 единиц хранения.
Торговля осуществляется во встроенно-пристроенном магазине (ИП Шабрикова Н.В.). Торговая площадь – 12кв.м. В магазине осуществляется продажа продуктов и товаров первой необходимости. 



3.3. Современное использование территории

3.3.1.Функционально-планировочная структура

Поселок Чернореченск расположен по обе стороны р.Черной. В настоящее время освоена расширяющаяся к северо-востоку полоса по восточному берегу реки в центральной части поселка. Улицы с участками общественной, индивидуальной жилой застройки и личных подсобных хозяйств образуют довольно плотную структуру с минимальным количеством свободных территорий. Застройка расположена вдоль улиц, преимущественно по обе стороны. В восточной части поселка улицы формируют кварталы с более плотной застройкой. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами и шестью многоквартирными домами барачного типа. Помимо приусадебных участков для ведения личного подсобного хозяйства, жители используют расположенные обособленно от жилых домов огородные участки.
Центр поселка сформировался вдоль улицы Восточной. 
Здесь расположены все общественно значимые объекты. Сквер, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, школа, магазин. Администрация и библиотека, расположенные по ул. Молодежная. 
Инженерные объекты расположены южнее центра, в полосе между застройкой и границей поселка. Вдоль восточной границы поселка проходят трассы ВЛЭП.
Планировочная структура транспортной сети сформировалась исторически. В настоящее время это система криволинейных улиц. Главная улица поселка – ул.Молодежная, которая является частью автодороги регионального значения «г.Краснотурьинск – п.Марсяты», проходящей по поселку в меридиональном направлении. Основу транспортного каркаса образует V-образное соединение улиц Молодежной и Краснотурьинской, и связывающие их второстепенные улицы. К главной улице Молодежной примыкают внешние дороги.

3.3.2. Функциональное зонирование

В границах поселка Чернореченск сложились зоны: жилой застройки, инженерной и транспортной инфраструктур. 
Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает улицы и дороги общего пользования, инженерные объекты: котельную, скважины водоснабжения, ПС «Черная», линейные инженерные объекты – ВЛЭП с охранными зонами, мачту сотовой связи. Все крупные инженерные объекты расположены на свободной от жилой застройки территории в восточной части поселка. Подводящие и отходящие от ПС «Черная» ВЛЭП проходят вдоль восточной границы поселка. 
Зона жилой застройки помимо жилых домов включает огородные участки различного размера. В зоне жилой застройки сформировался общественный центр, имеющий возможность дальнейшего развития.
Функциональные зоны территориально обособлены.

3.3.3. Земельный фонд

Земли в границах п.Чернореченск относятся к категории земель населенных пунктов. Площадь территории п.Чернореченск в установленных границах составляет 83,9 га. Распределение земельного фонда по фактическому использованию приведено в таблице 3.3.3.1.


Таблица 3.3.3.1.
Распределение общих площадей по видам использования
земель и формам собственности по данным
Территориального отдела №19 Управления Роснедвижимости

	Наименование территорий
	Занимаемая площадь, га
	Доля, %

	1. Микрорайоны, кварталы – всего
	13,5
	14,5

	в том числе
	
	

	многоэтажная застройка
	0,5
	0,5

	одноэтажная индивидуальная застройка
	3,0
	3,3

	ЛПХ
	10,0
	10,7

	2. Участки учреждений и предприятий обслуживания – всего
	2,0
	2,1

	в том числе
	
	

	административные и хозяйственные организации
	2,0
	2,1

	спортивные площадки и сооружения
	0
	0

	3. Зеленые насаждения общего пользования
	0
	0

	4. Улицы, проезды, площади
	4,0
	4,4

	5. Промышленные территории
	0
	0

	6. Коммунально-складские территории
	0
	0

	7. Крестьянские (фермерские) хозяйства
	0
	0

	8. Садоводческие объединения и индивидуальные садоводы
	0
	0

	9. Пашня
	0
	0

	8. Дачи
	0
	0

	9. Земли лесничеств и лесопарков
	0
	0

	10. Земли под водными объектами
	0
	0

	11. Пустыри, неиспользуемые и прочие территории
	73,5
	79,0

	Итого:
	93,0
	100,0



Иные территории, к которым отнесены незастроенные и неиспользуемые участки составляют 79 %.

3.4. Транспортная инфраструктура

3.4.1.Транспортная структура. Улично-дорожная сеть

По территории поселка вдоль его восточной границы проходит автомобильная дорога регионального значения «г.Краснотурьинск-п.Марсяты».
Грунтовая дорога протяженностью 20 км находится в неудовлетворительном состоянии. 
Участок автодороги в границах поселка является главной улицей.
Структура транспортной сети:
Главная улица – ул.Молодежная, основная улица – ул.Краснотурьинская, второстепенные улицы – улицы-связи между главной и основной улицами, улицы жилой застройки.
К главной и основной улице примыкают внешние дороги.
Общая протяженность улично-дорожной сети в границах поселка составляет
6 км. Улицы и дороги грунтовые.
Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск до 2029 года, утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.04.2019 № 460 (изменения внесены Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской области № № 01-01/1471 от 27.12.2022г.) предусмотрено:
- строительство автомобильных дорог, основных улиц и проездов поселка Чернореченск протяженностью 2,72 км.;
- строительство автомобильной дороги поселок Чернореченск – поселок Андриановичи, протяженностью 2,23 км.


3.4.2. Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки в п. Чернореченск выполняются маршрутом Серов автозаправочная станция – Краснотуринск АВ –поселок Марсяты (маршрут №500) ,перевозчик – ИП Киреев А.В.. Посадка-высадка пассажиров осуществляется на остановочном пункте.





3.5. Инженерная инфраструктура

3.5.1. Водоснабжение

Водоснабжение поселка Чернореченск осуществляется от водозаборных скважин № 28, 37, находящихся в аренде у ЗАО «УралТЭК». Скважина  № 28 расположена на  левобережном склоне  р.Чёрная,  в 0,3 км от реки, на ул.Зеленая, в 0,55 км от автодороги «г.Краснотурьинск – п.Марсяты». 
В гидрогеологическом отношении участок расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) подземных вод. Водообильность вулканогенных пород в целом невелика, дебиты скважин обычно не превышают 0,5-1,0 дм3/сек. По скважинам требуется оценка эксплуатационных запасов.

Таблица 3.5.1.1.
Характеристика водозаборных скважин

	Скважина
	Дебит, 
м3/час
	Оборудова-ние
	Установленная зона ЗСО 
I пояса
	Качество воды
	Характеристи-ка

	Скважина №28
	1,22
	ЭПН-6х16х75
1 шт.
	37,4*42,7 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
По химическому составу гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализа-
цией 
до 0,5 г/дм3.
	[bookmark: OLE_LINK1]Глубина- 100м
Принадлежит
ЗАО «УралТЭК»


	Скважина №37
	0,075
	ЭПН-6х16х75
1 шт.
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
По химическому составу гидрокарбонатные, 
магниево-кальциевые с минерализа-
цией  
до 0,5 г/дм3.
	Глубина- 100м
Принадлежит
ЗАО «УралТЭК»




Вода из скважины №28 подается в накопительные баки (2шт.) объемом 10 м3 каждый, из скважины № 37 в один бак объемом 10 м3, откуда самотёком поступает по водоводу диаметром 50мм для хозяйственно-питьевых нужд посёлка и котельной, работающей на твёрдом топливе (уголь). Прокладка трубопровода подземная и надземная (теплоспутником). Водопроводные сети находятся в аренде у ЗАО «УралТЭК», протяженностью 0,9 км, износ водопроводных сетей составляет 58%.
Пожаротушение из системы водоснабжения не предусмотрено. 
Водопроводная сеть тупиковая, оборудованная водоразборными колонками, преимущественные диаметры водоводов: 28-50 мм. Обеспеченность существующей жилой застройки водопроводом составляет: капитальной-70%, индивидуальной-30%.


3.5.2. Водоотведение

Централизованная система канализации в населенном пункте отсутствует. Здания соцкультбыта оборудованы водонепроницаемыми выгребами с последующим вывозом стоков на свалку ЖБО. Жилая застройка оборудована надворными уборными.

3.5.3. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение п. Чернореченск предусмотрено от угольной котельной производительностью 0,76 Гкал/час, расположённой на территории посёлка. В котельной установлены два котла «Энергия -3М», обеспечивающие теплом системы отопления посёлка.
Общая отопительная нагрузка равна 0,44 Гкал/час. Производительность одного котла равна 0,38 Гкал/час. В работе находятся два котла. Основное топливо – каменный уголь, резервное – дрова. 
Схема теплоснабжения – закрытая, с качественным регулированием отпуска тепла по температурному графику 95-70 0С . Циркуляция воды в системе обеспечивается сетевым насосом КМ 80-50-200 (один рабочий, один резервный). Подпитка системы  теплоснабжения производится насосом КМ 65-50-160 водой из скважин по мере необходимости. Располагаемый перепад давления на выводах из котельной 15,0 м. в. ст. Давление в подающем трубопроводе 3,5 кгс/см2. Давление в обратном трубопроводе 2,0 кгс/см2. 
Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Отпуск теплоносителя от котельной потребителям осуществляется по трём магистральным выводам. Контуры объединены по обратному и подающему трубопроводу и имеют общее давление на входе и выходе из котельной. Прокладка трубопровода выполнена в подземном и надземном исполнении. Рельеф местности посёлка неравномерный, понижающий от источника тепла. Перепад высот по отношению к котельной (отметка 199,00) составляет 9,0 м в сторону понижения, жилой дом по ул. Моложёжная,16 (отметка190,00). 
Длина трассы до наиболее удалённого потребителя составляет 405,0м. Гидравлический и тепловой режим котельной обеспечивает устойчивость работы тепловых сетей. Совместно с обратным трубопроводом проложен трубопровод ХПВ до объектов соцкультбыта, т. к. посёлок расположен на скальном грунте и отсутствует возможность прокладки трубопровода ХПВ без теплоспутника.
Протяжённость тепловых сетей в посёлке 1,43 км.
В индивидуальной жилой застройке для отопления используются печи и котлы.




3.5.4. Электроснабжение

Источником электроснабжения жилой застройки поселка является электроподстанция Черная 110/35/6 кВ, входящая в единую систему "Свердловэнерго" и получающая питание по ВЛ 110 кВ от ПС «Краснотурьинск». С шин электроподстанции питание по ВЛ-6 кВ поступает на МТП 6/0,4 кВ поселка, откуда по электрическим сетям 0,4 кВ подается в жилую застройку.


3.6. Состояние окружающей среды

3.6.1. Состояние атмосферного воздуха

В настоящее время в п.Чернореченск отсутствуют промышленные предприятия с источниками загрязнения атмосферы вредными веществами. Исключением является котельная производительностью 0,76 Гкал/час, работающая на угле. В атмосферу поселка поступают в незначительных количествах продукты сжигания угля: диоксиды азота и серы, оксид углерода, оксид азота, угольная зола, бенз(а)пирен. Валовые выбросы перечисленных загрязняющих веществ ориентировочно составят, г/с:
- угольная зола – 0,37;
- диоксид азота – 0,04;
- оксид углерода – 0,034;
- диоксид азота – 0,008;
- оксид азота – 0,002.
Упрощенный расчет концентраций загрязняющих веществ в атмосфере поселка в соответствии с «Методикой расчета концентраций ОДН-86» по формуле См = , мг/м3, где
Н – высота трубы, Н = 12 м;
160 – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;
 = 3
Результаты упрощенного расчета, концентраций загрязняющих веществ в атмосфере:
- угольная зола – 0,137 мг/м3 или 0,46 ПДКм.р. (0,137 : 0,3 = 0,456);
- диоксид азота – 0,0148 мг/м3  или 0,296 ПДКм.р. (0,0148 : 0,5 = 0,296);
- оксид углерода – 0,0126 мг/м3,      0,0025 ПДКм.р. (0,0126 : 5 = 0,0025);
- диоксид азота – 0,00296 мг/м3, что соответствует 0,0148 ПДК м.р. (0,00296 : 0,2 = 0,0148);
- оксид азота – 0,00074 мг/м3, что соответствует 0,00185 ПДКм.р.
Анализ результатов расчета показывает, что максимальные концентрации обусловлены выбросами угольной золы (0,46 ПДКм.р.) и диоксида серы (0,296 ПДКм.р.). Содержание этих загрязняющих веществ значительно ниже гигиенических нормативов, определяющих качество атмосферного воздуха.
Фоновое загрязнение атмосферного воздуха поселка основными загрязняющими веществами, не учитывающее выбросы существующих источников, характеризуется значениями, приведенными в таблице 3.7.1.2, которая подготовлена согласно информации ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» от 10.12.2008 № 833/09-08.

Таблица 3.6.1.1.
Значения фоновых концентрация основных загрязняющих веществ
в п.Чернореченск

	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р., мг/м3
	Фоновые концентрации (2008г.)

	
	
	мГ/м3
	ПДКм.р.

	Взвешенные вещества
	0,5
	0,170
	0,34

	Диоксид азота
	0,2
	0,05
	0,25

	Оксид азота
	0,4
	0,021
	0,053

	Оксид углерода
	5,0
	1,50
	0,30

	Диоксид серы
	0,5
	0,015
	0,03



Анализ данных таблицы 3.6.1.2 позволяет сделать вывод о том, что фоновое загрязнение атмосферы поселка основными загрязняющими веществами значительно ниже предельно допустимых максимальных концентраций (ПДКм.р.) для  населенных мест.
В таблице 3.7.1.2 приведен перечень существующих инженерных и коммунальных объектов поселка с указанием зон санитарной охраны (ЗСО) артскважины, обеспечивающей поселок питьевой водой.

Таблица 3.6.1.2
Перечень существующих инженерных и коммунальных объектов п. Чернореченск

	№
	Наименование объекта
	Ориентировочный размер СЗЗ и ЗСО, м
	Примечания

	Ч.И.1.
	ПС «Черная», 110/35/6кВ
	200
	

	Ч.И.2.
	Котельная
	По расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

	П.7.1.10 Примечание 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	Ч.И.3.
	Скважина № 28 хозяйственно-питьевого водоснабжения
	ЗСО в составе 3-х поясов.
I пояс – 37,4 х 42,7 м
II пояс – совпадает с I поясом
III пояс – вверх по потоку на расстоянии – 750м, вниз по потоку – 50 м, ширина – 130-250 м 
ФГУ ЦГСЭН в МО «Город Краснотурьинск» № 01.08-53/889; 16.06.2003
	

	Ч.И.4.
	Скважина № 37 технического водоснабжения
	не требуется
	

	Ч.И.5.
	Башня сотовой связи «Мотив»
	не требуется
	СЗЗ и зона ограничения застройки не требуются согласно письму ФГУ ЦГСЭН в г. Краснотурьинск 
№ 10.08-53/889 от 16.06.2003 г.

	Ч.К.1.
	Несанкционированные площадки для сбора мусора
	-
	ликвидируются





3.6.2. Состояние почвенно-растительного покрова

На территории п.Чернореченск вдоль левого берега реки Черной артелью «Южно-Заозерский Прииск» в течении многих лет проводилась дражная добыча золота.  На нарушенной после дражных разработок территории:
- вырублены деревья и кустарники;
- отсутствует целостность почвенно-растительного покрова;
- активизированы процессы эрозии почвенного покрова;
- уничтожен плодородный слой почвы;
- изменен рельеф местности и условия поверхностного стока;
- загрязненные отходами производства участки и воды в реке.
В настоящее время на территории поселка имеются две несанкционированные свалки твердых бытовых отходов (ТБО).
Свалки ТБО исключительно негативно влияют на окружающую  природную среду (ОПС). Несанкционированные свалки ТБО являются источником загрязнения рядом специфических веществ атмосферы, воды и почвы. Кроме того, они являются опасными источниками  бактериального загрязнения окружающей среды и обесценивают прилегающую  территорию за счет неприятного запаха.
Наличие несанкционированных свалок ТБО является примером нерационального выведения участков земли из хозяйственного оборота.





3.6.3. Состояние поверхностных и подземных вод

Поселок Чернореченск расположен на берегу реки Черной, ширина водоохраной зоны которой 100 м, ширина прибрежной полосы 40 м и ширина береговой полосы 20 м (Водный Кодекс РФ).
Формирование химического состава воды в реке Черной происходит под влиянием природных факторов и загрязнений, поступающих с площади водозабора.
Источниками загрязнения реки и подземных вод на территории поселка являются:
- неочищенные хоз-бытовые сточные воды и ливневые стоки (централизованная система канализации в поселке отсутствует);
- осадки, выпадающие на поверхность воды и содержащие загрязняющие вещества;
- загрязненные различными веществами и  замусоренные участки земли и  несанкционированные свалки ТБО.
Уральская гидрогеологическая экспедиция при оценке состояния окружающей среды района г.Краснотурьинска установила, что все водотоки загрязнены тяжелыми металлами фторидами, нефтепродуктами и веществами, образовавшимися в результате биогенных процессов в водоемах и на водосборных площадях. К загрязняющим веществам относятся нитраты, аммонийный азот,  ненормативное химическое потребление  кислорода (ХПК) и биологическое потребление кислорода (БПК).
Уровень загрязнения р.Черной незначителен, т.к. она  протекает по территории, где в непосредственной близости отсутствуют крупные промышленные предприятия.
За счет запасов подземных вод участка с артскважиной № 28 п.Чернореченск обеспечивается хоз-питьевой водой, контроль за качеством которой  осуществляется в соответствии с  утвержденной программой лабораторно-производственного контроля. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Следует отметить неизменность  природного состава подземных вод начиная с разведки и до настоящего времени.
Скважина № 28 имеет зону санитарной  охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов: I пояс – 37,4х42,7 м; II пояс – совпадает с ЗСО I пояса; III пояс – 130-250 м.
Для артскважины № 37, используемой для производственно-технического водоснабжения, организация ЗСО не требуется. Для исключения загрязнения водоносного горизонта через устье скважины достаточно существующей охранной зоны в границах горного отвода площадью 271 м2.


4. Комплексная оценка территории

4.1. Оценка территории по комплексу природных факторов

4.1.1. Природно-ландшафтные факторы

Ландшафт в основе своей представляет собой генетически однородный природно-территориальный комплекс, характеризующийся относительным единством рельефа и образующими его горными породами, почвами, климатом, водно-тепловым режимом, растительностью, животным миром, техногенным воздействием, т.е. природно-ландшафтными факторами.
Согласно картам классификации ландшафтной, почвенной и растительности Свердловской области, территория пос.Чернореченск ГО г.Краснотурьинск расположена в районе восточного предгорья  Урала, таежной зоне, предгорных увалов, цокольных равнин и характертзуется следующими факто рами природно-ландшафтного комплекса:
· Климат - континентальный.
· Основные ландшафтообразующие группы горных пород^улканогенные, осадочно-вулканогенные, метаморфические, интрузивные кислые (граниты, грано-диориты); метаморфические (кварциты, кварцито-песчаники); аллювиальные глины.
· Характерные элементы ландшафтов:
Участки залесенных цепочек холмов, в большинстве с округлыми вершинами (с участками каменистых россыпей, каменных развалов) и покатыми, реже крутыми склонами, долинные комплексы рек и р.Черная (низкие террасы, заболоченные поймы, залесенные, песчаные русла, озера и пруды).
· Растительность - сосна, ель, кедр, лиственнично-сосновые, зелёномошные и кустарничковые леса.
· Возраст и состав горных пород - древние доордовикские толщи метаморфических пород, в синклинальных зонах развиты менее мощные силурийско - каменноугольные образования, к шовным зонам и другим глубинным разломам приурочены массивы раннепалеозойских ультраосновных и основных пород. Предгорные цокольные наклонные равнины сложены вулканогенными породами, относительно неглубоко расчлененные.
-    Почвы характерные для зоны тайги - (широколиственно-хвойных лесов) дерново-подзолистые, глеевые, лугово-болотные, гидроморфные (луговые, влажно-луговые), аллювиальные, смытые и намытые почвы оврагов и прилегающих склонов.
По агропочвенному районированию территория пос.Чернореченск относится к агропочвенному подрайону IIб с гидротермическим коэффициентом (ГТК) 1,4-1,6.
Расположение пос.Чернореченск на значительном отдалении от промышленного города, отсутствие на его территории производственных объектов обеспечивают «чистую» окружающую среду. Территория поселка и его окрестностей используется для активного отдыха городского населения: рыболовства, сбора грибов, ягод, охоты.
Сохранившийся генетически однородный природно-территориальный комплекс представляет собой привлекательный природный ландшафт. При развитии поселка необходимо максимально сохранять все природные, исключительно, с большой осторожностью вмешиваться и вносить средовые корректировки.
Влияние на ландшафт техногенных процессов весьма значителен. Специфической формой открытой добычи полезных ископаемых являются дражные разработки месторождений.
В результате дражных разработок произошло переформирование речных отложений, существенно изменившие гидрологические условия в пределах речных долин. Дражные полигоны очень медленно зарастают – изменяя природный ландшафт. Природные водные источники, измененные под техногенным воздействием, пруды, водохранилища, дорожные ландшафты способствуют появлению и развитию неоландшафтов.
Требуются специальные мелиоративные мероприятия для компенсации техногенного воздействия, повышение устойчивости и эстетической ценности вновь созданных техноэкосистем.

4.1.2. Инженерно-строительные условия

4.1.2.1. Характеристика природных условий территории по степени их пригодности для строительства.

На основании комплексного анализа природных условий и техногенных факторов территория городского округа ранжирована по степени благоприятности для размещения жилищно-гражданского строительства и объектов народно-хозяйственного значения.
Основные планировочные ограничения определены с учетом возможного размещения градостроительных объектов и особенностей рассматриваемой территории:
- Геоморфологических (формы рельефа, крутизна склонов);
- Геологических (строение и состав залегающих пород, их несущая способность);
- Гидрологических (физико-химический и уровневый режим грунтовых вод);
- Гидрологических (физико-химический и уровневый режим поверхностных вод).
С точки зрения инженерного освоения территории по природным условиям условно разделяются на три категории: благоприятные, неблагоприятные, особо неблагоприятные.

Таблица 4.1.2.1.1
Характеристика природных условий территорий по степени пригодности
для жилищного строительства

	Природ-ные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф Грунты
	Уклон  поверхности 0,005-0,10
Допускается  устройство фундаментов   зданий   и  сооружений  обычного типа при расчетном сопротивлении 15 кПа  и более (пески, суглинки, лесс  непросадочный)
	Уклон поверхности менее 0,005, свыше 0,10 до 0,20,   а в горных местностях до 0,30. 
Требуется  устройство фундаментов  усиленного типа  при  расчетном   сопротивлении  10—15 кПа (пески, глины,  суглинки, лесс  непросадочный  и др.)
	Уклон поверхности свыше 0,2 и в горных   местностях свыше 0,30 
Требуется   устройство сложных фундаментов при расчетном сопротивлении менее 10 кПа. 
Наличие плывунов и макропористых просадочных грунтов 

	Гидрогеологичес-кие условия

	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине более 3 м. Не требуется понижение уровня грунтовых вод и устройство гидроизоляции

	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине 1—3 м от поверхности. Требуются понижение уровня грунтовых вод и устройство сложной гидроизоляции
	Водоносные горизонты залегают на глубине менее 1 м от поверхности


	Затопляемость

	Территории, незатопляемые или затопляемые не чаще чем один раз в 100 лет (обеспеченность 1%)

	Территории, расположенные между линиями затопления паводками, повторяющимися один раз в 100 и 25 лет (обеспеченность 4%) с наивысшим горизонтом высоких вод не более 0,6 м над уровнем земли
	Затопление раз в 25 лет и чаще (обесп. 4% и более). Размещение в нижнем бьефе крупных водоемов. Затопление        при разрушении плотин или   дамб с катастрофическими   последствиями 


	Заболоченность

	Заболоченность отсутствует. Осушение возможно простейшими способами

	Требуются специальные работы по осушению. Торфяники слоем менее 2 м

	Заболоченность грунтового  питания.
Торфяники слоем 2 м

	Овраги

	В незначительном количестве неглубокие (до 3 м) овраги с пологими склонами

	Недействующие овраги' с крутыми   склонами   глубиной 10 м. Оврагообразование   слабое,   на   небольшой площади 

	Интенсивное оврагообразование. Овраги с  крутыми склонами глубиной более 10 м 


	Оползни

	Оползни отсутствуют

	Отдельные   оползневые склоны,   требующие   укрепления
	Множество   оползневых склонов, требующих  укрепления

	Размыв берегов водотоков и водохра-нилищ



	Размыв отсутствует

	Размыв и переработка берегов в ряде мест. Зона переработки шириной не более 10 м

	Реки с блуждающими руслами. Интенсивные явления размыва и переработки берегов. Зона переработки шириной более 10 м

	Карст

	Карст отсутствует

	Незначительное число неглубоких воронок затухшего карста

	Множество воронок активного карста глубиной более 10 м. Наличие подземных пустот

	Почвы

	Черноземы, красноземы. Легкие и средние суглинки, супеси

	Слабозасоленные почвы, выщелоченные, кислые. Пески, глины (средние и тяжелые), суглинки тяжелые

	Солонцы, солончаки. Породы без почвенного слоя. Скальные породы. Почвы с гниющими органическими и радиоактивными веществами



Таблица 4.1.2.1.2
Характеристика природных условий территорий по степени пригодности
для промышленного строительства

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф

	Относительно ровные площадки с уклоном 0,003—0,05

	Слегка всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05 или менее 0,003

	Сильно всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05%, а также площадки, практически без уклонов 

	Грунты

	Грунты однородного геологического строения в пределах всей площадки. Расчетное сопротивление более   15кПа. Допускается возведение зданий и сооружений без устройства искусственных оснований и усиления фундаментов 
	Отдельные небольшие по площади нарушения однородности геологического строения. Расчетное сопротивление от 15 до 10 кПа. Требуются устройство искусственных оснований и усиление фундаментов

	Разнородное геологическое строение по всей площадке. Расчетное сопротивление менее 10 кПа

	Гидрогеологические условия

	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине более 7, напорные — более 15 м. Понижение уровня грунтовых вод и устройство гидроизоляции не требуется
	Безнапорные водоносные горизонты   залегают на глубине   от 7 до 3,  напорные— от 15 до 10 м. Требуются   понижение уровня грунтовых вод и устройство     гидроизоляции
	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине не менее 3, напорные — менее 10 м


	Затопляемость

	Отметки территорий не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод. Повторяемость затопления, допустимая при строительстве крупных предприятий народнохозяйственного и оборонного значения, не чаще одного раза в 100 лет, для остальных предприятий — один раз в 50 и для предприятий с коротким сроком эксплуатации— один раз в 10 лет
	Отметки территорий менее 0,5 м от соответствующих расчетных горизонтов высоких вод. Повторяемость затопления менее одного раза в 50 лет

	Затопление более одного раза в 20 лет (обеспеченность 5% и выше). Размещение в нижнем бьефе крупных водоемов. Затопление при разрушении плотин или дамб с катастрофическими последствиями


	Заболоченность

	Заболоченность и бессточные котлованы отсутствуют. Осушение территории возможно простейшими способами 
	Незначительная заболоченность    атмосферного питания   при  отсутствии торфяников

	Заболоченность грунтового   питания.   Торфяники слоем 2 м и более


	Овраги

	Овраги отсутствуют
	Отдельные стабилизировавшиеся овраги глубиной до 3 м, допускающие возможность засыпки
	Отдельные    стабилизировавшиеся глубиной   свыше 3 м и действующие овраги

	Оползни

	Оползни отсутствуют

	Недействующие и отдельные активные оползни на небольшой площади, требующие несложных инженерных мероприятий
	Значительно распространены    действующие оползни, требующие сложных      инженерных мероприятий

	Размыв берегов

	Размыв    берегов    отсутствует

	Незначительные явления размыва и переработки берегов. Ширина зоны размыва и переработки до 10 м
	Интенсивные явления размыва и переработки   берегов. Ширина зоны размыва   более 10 м

	Карст

	Карст отсутствует

	Воронки недействующего старого карста на небольшой площади, требующие несложных инженерных мероприятий
	Значительно   распространен активный карст



Таблица 4.1.2.1.3.
Характеристика природных условий территории по степени пригодности
для размещения коммунально-складских зон

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф

	Относительно  ровные    площадки    с уклоном 0,003— 0,05

	Слегка   всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05 или менее 0,003

	Сильно всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05, а также практически не имеющие уклонов 

	Грунты

	Допускающие устройство фундаментов зданий и сооружений обычного типа при расчетном сопротивлении более 15 кПа (пески, лесс непроса-дочный и т. п.) 
	Требуется устройство фундаментов усиленного типа при расчетном со противлении в пределах 10—15 кПа (пески, суглинки, глины, лесс не-просадочный и др. переувлажненные грунты)
	Требуется устройство сложных фундаментов при расчетном сопротивлении менее 10 кПа. Наличие плывунов и макропористых просадочных грунтов

	Гидрогеологические условия

	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине более 7, напорные — более 15 м
	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине 3—7, напорные— от~15 до 10 м
	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине менее 3, напорные — менее 10 м

	Затопляемость

	Отметки территорий не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод. Повторяемость затопления не чаще одного раза в 50 лет (обеспеченность 2%)
	Отметки территории менее 0,5 м от расчетного горизонта высоких вод Повторяемость затопления не чаще одного раз в 20 лет (обеспеченность 2—5%.)
	Затопление чаще одного раза в 20 лет (обеспеченность более 5%)

	Заболоченность

	Заболоченные участки и бессточные котловины отсутствуют

	Незначительная заболоченность атмосферного питания. Торфяники слоем до 0,5 м
	Заболоченность грунтового питания. Торфяники слоем более 0,5 м


	Овраги

	Овраги   отсутствуют

	Отдельно   стабилизировавшиеся   овраги   глубиной до 3 м, допускающие возможность засыпки
	Интенсивный процесс оврагообразования. Стабилизировавшиеся овраги глубиной до 10м крутыми склонами

	Оползни
	Оползни   отсутствуют
	    –
	    –

	Размыв берегов

	Размыв   берегов отсутствует

	Незначительные явления размыва и переработки берегов. Зона размыва и переработки шириной до 10 м
	Интенсивные явления размыва я переработки берегов. Зона размыва и переработки шириной более 10 м

	Карст
	Карст отсутствует
	    –
	    –



Таблица 4.1.2.1.4.
Характеристика природных условий территорий по степени пригодности
для размещения садов и парков

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф

	С уклонами до 0,10

	С уклонами от 0,10 до 0,30
	С уклонами более 0,30


	Почвы

	Черноземы, красноземы, легкие и средние суглинки, супеси

	Слабозасоленные, выщелоченные, кислые грунты. Пески, глины (средние и тяжелые), суглинки тяжелые
	Солонцы,    солончаки. Лишенные почвенного слоя   грунта.   Скальные      породы  при сплошном залегании 


	Гидрогеологические условия
	Уровень грунтовых вод от 2 до 1,5 м от поверхности 

	Уровень грунтовых вод от 1,5 до 0,5м и от 2 до 3 м от поверхности 
	Уровень   грунтовых вод менее 0,5 и более 3 м от поверхности

	Затопляемость

	Незатопляемые паводковыми водами
	Затопляемые паводковыми водами не более чем на 15 дней
	Затопляемые     паводковыми водами более чем на 15 дней

	Овраги

	Стабилизировавшиеся овраги глубиной   до 5 м   с пологими  склонами

	Стабилизировавшиеся овраги глубиной до 5 м с крутыми и обрывистыми склонами или глубиной более 5 м с пологими склонами
	Действующие овраги

	Оползни

	Оползни   отсутствуют

	Отдельные   оползневые склоны,   требующие   укрепления

	Многочисленные оползневые склоны, требующие укрепления


	Размыв и переработка берегов

	Размыв и переработка берегов отсутствуют

	Явления размыва и переработки берегов в ряде мест. Зона переработки шириной не более 10 м

	Реки с блуждающими руслами.   Значительный размыв и переработка берегов.  Зона переработки   шириной более 10 м 

	Карст

	Карст отсутствует

	Незначительное число неглубоких воронок затухающего карста

	Значительное   число воронок затухающего карста глубиной более  10 м. Наличие в пределах   территории подземных пустот



Зоны возможного градостроительного развития.
В соответствии с Законом Свердловской области от 2 апреля 2009г. № 2103 «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска» предусмотрены резервные земли для развития города, сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения. Резервные территории по природным и техногенным условиям, оценки их соответствия требованиям размещения перечвисленных зон, исходя из имеющихся документов по изученности и действующей классификации, относятся к благоприятным с точки зрения освоения территории.
Резервные территории, предусматриваемые для развития поселка Чернореченск расположены в его окрестностях.
На север – 300м от существующей границы поселка, на юг -50м, на восток- до границы городского округа – 400м, на запад – в пределах границы поселка.
Предлагаемая под развитие территория свободна в большей части от застройки, за исключением автодороги Марсята-Чернореченск-Прибрежный-г.Краснотурьинск, линий ВЛЭ                   , залесенная по правобережью р.Черная, вне границ месторождений полезных ископаемых нераспределенного фонда, учтенных Государственным балансом. Рельеф пологий с общим направлением оката к р.Черная.
Согласно классификации таблиц и анализа природных факторов предлагаемая резервная территория под развитие зоны жилой, зоны производственной застройки и зоны отдыха населения по условиям строительства Левобережье р.Черная с более равнинным рельефом, высокой водонасыщеностью, близостью автотранспортной магистрали целесообразнее использовать для озеленения и организации придорожной полосы с целью создания зоны автосервиса в полном объеме обслуживания (торговля, авторемонт, гостиница, предприятия питания) имея в виду повышенный спрос туризма, отдыха, сбора дикоросов.
Вдоль притоков р.Черная актуальна организация зоны отдыха и спорта.


4.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
На территории городского округа в связи с размещением объектов различного значения, оказывающих влияние на окружающую среду и нормируемые объекты, требуется установление следующих зон с особыми условиями использования территорий:

Водоохранная зона  и прибрежная защитная полоса


Основными зонами с особыми условиями использования территории, находящимися в границах поселка Чернореченск и оказывающими влияние на развитие его планировочной структуры являются:
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водного объекта –реки Черная.
Определение понятия водоохранной зоны и особенности ее правового режима закреплены в ст. 65 Водного кодекса РФ Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020, с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.01.202, далее - ВК РФ).
Согласно п. 1 указанной статьи водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Из этого определения следует, что к водоохранным зонам относятся территории по факту их примыкания к водным объектам. В связи с этим на них устанавливается особый правовой режим хозяйственной деятельности, и специального акта об отнесении такой территории к водоохранной зоне не требуется.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере 50 метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В соответствии с ч. 15 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В соответствии с п. 6 ст. 6 ВК РФ установлено также понятие береговой полосы - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования - 20 метров. Исключение составляют каналы, реки и ручьи протяженностью от истока до устья не более 10 километров, ширина береговой полосы которых составляет 5 метров.
Понятие территорий общего пользования закреплено в ст. 1 Градостро-ительного кодекса РФ, где отмечено, что территория общего пользования есть территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченное число лиц. Соответвенно п. 8 ст. 6 ВК РФ установлен запрет на ограничение публичного доступа на береговую полосу.
Постановлением Правительства РФ от 29.04.2016 № 377 «Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» установлены периодичность определения
местоположения береговой линии (в качестве общего правила предусмотрено, что установление береговой линии должно осуществляться не реже одного раза в 25 лет), порядок определения местоположения береговой линии и особенности определения местоположения береговой линии применительно к различным водным объектам.
В соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 (в ред. от 29.04.2016) «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (далее – Правила). 
Установление границ осуществляется: 
- органами государственной власти субъектов Российской Федерации - при реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением водоемов, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным Правительством Российской Федерации; 
- Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами - в отношении водоемов, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации и которые входят в перечень водоемов, установленный Правительством Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей. 
В целях установления границ органы государственной власти обеспечивают: 
а) определение ширины водоохраной зоны и ширины прибрежной защитной полосы для каждого водного объекта в соответствии со ст. 65 ВК РФ; 
б) графическое описание местоположения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости; 
(в) отображение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на картографических материалах; 
г) обозначение границ на местности посредством специальных информационных знаков. 
Собственники земель, землевладельцы и землепользователи земельных участков, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, обеспечивают беспрепятственный доступ представителей органов государственной власти в целях осуществления размещения на соответствующих земельных участках специальных информационных знаков и поддержания их в надлежащем состоянии. 
Образцы специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Сведения о границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе картографические материалы, в месячный срок представляются в Федеральное агентство водных ресурсов для внесения их в государственный водный реестр в соответствии с Положением о ведении государственного водного реестра (Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 253). 
В силу п. 5 Правил границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов считаются установленными с даты внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости.

Охранная зона объектов электроэнергетики 
(вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Воздушные линии  электропередачи, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 18.02.2023) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи (далее ЛЭП)), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:
- ВЛ-6 КВ– 10 метров;
- ВЛ-35 КВ – 15 метров.
Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения подстанции.

Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014).
В соответствии с п. 1.5 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" ЗСО организуются в составе трех поясов.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Согласно п. 1.6 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.
В соответствии с п. 2.1.1 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" дальность распространения загрязнения зависит:
- от вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный);
- характера загрязнения (микробное или химическое);
- степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника);
- гидрогеологических или гидрологических условий.
Конкретные размеры зон устанавливаются в зависимости от вида источника водоснабжения.
К примеру, на основании п. 2.2.1.1 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Согласно п. 2.2.2.1 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" при определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят:
- от типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);
- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника. Согласно п. 2.3.1.1 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
- для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды (линия пересечения водной поверхности с поверхностью суши) летне-осенней межени (низкий уровень воды); в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
- для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по
прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша (примечание к п. 2.3.1.1 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения").
Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" соответственно.
Следует отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 27 ЗК РФ ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Особые условия использования участков на территории 1 пояса зон санитарной охраны, зон специальной охраны подземных источников водоснабжения.
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.
Особые условия использования участков на территории 2 и 3 пояса зон санитарной охраны, зон специальной охраны подземных источников водоснабжения.
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно -эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5. Основные мероприятия и обоснование предложений по территориальному планированию

Перечень мероприятий по территориальному планированию в соответствии с Планом организационных мероприятий по социально – экономическому развитию поселка Чернореченск, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 20.02.2023г № 01-01/146., Программой Комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск до 2029 года, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.04.2019 № 460 (в редакции от 27.12.2022 № 01-01/1471), Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2026гг., утвержденной  Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 03.03.2023 № 01-01/179  (таблица 4.1.)
Таблица 4.1.
	               РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ,
адресная привязка
	Единица измере-
ния
	Расчетный
срок 


	Территория поселка, границы
	га
	83,9

	ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда
	кв.м
	129

	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 
	
	

	Общеобразовательная школа - МАОУ «ООШ № 18». Ремонт ( замена нижних венцов деревянной части) здания 
	мест
	19

	Фельдшерско-акушерский пункт
	ед.
	1

	Администрация поселка Чернореченск
	ед.
	1

	Библиотека № 6
	ед.
	1

	Магазин
	ед.
	1

	Транспортная инфраструктура
	
	

	Строительство поселковых дорог
	км
	2,72

	Инженерная инфраструктура
	
	

	Водоотведение
	
	

	Устройство водоотводных канав в поселке Чернореченск (улицы Краснотурьинская, Лесная, Молодежная)
	км
	

	Строительство сетей централизованной системы бытовой канализации п.Чернореченск
	км
	6

	Строительство очистных сооружений бытовых стоков п. Чернореченск
	объект
	1

	Теплоснабжение
	
	

	Реконструкция твердотопливной котельной п.Чернореченск
	
ед
	1

	Строительство 2-х котельных в центральной части поселка для проектируемых и существующих объектов соцкультбыта жилой застройки и для производственной зоны в северной части п. Чернорнореченск
	ед
	2

	Связь
	
	

	Развитие мобильной связи
	%
	100

	Улучшение качества сотовой связи и интернета
	%
	100

	Электричество
	
	

	Обследование и замена ветхих опор линий электропередач поселка Чернореченск
	
	

	Ревизия и модернизация уличного освещения поселков Чернореченск
	
	

	Осуществление комплекса работ для обеспечения нормативного уровня напряжения электрической энергии на территории посёлков, осуществление регулярных рейдов по определению хищений и бездоговорного использования электрической энергии
	
	

	Охрана природы и рациональное природопользование
	
	

	Благоустройство берегов р. Черная
	км
	

	Организация водоохранных зон и прибрежных защитных  полос  по берегам малых рек и ручьев, протяженностью менее десяти километров. 
	км
	

	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий
	
	

	Благоустройство береговой полосы р. Черная
	км
	0.5

	Благоустройство
	
	

	Контроль восстановления благоустройства территорий посёлка, нарушенного в ходе проведения земляных работ
	
	

	Благоустройство территории памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в посёлке Чернореченск
	
	

	Проведение санитарных дней по уборке территории поселка Чернореченск, территории кладбища поселка Чернореченск
	
	

	Объекты в утилизации и переработки отходов производства и потребления
	
	

	Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок
	шт
	7



5.1. Прогноз численности населения

Численность населения поселка Чернореченск по состоянию на 01.01.2010г. - 345 человек, на 01.01.2024г. - 161 человек. Снижение численности населения поселка связано с переселением граждан на территории городского округа Краснотурьинск из аварийного жилищного фонда. 

5.2. Жилищный фонд и объемы нового жилищного строительства

Современный жилой фонд поселка Чернореченск на 01.01.2010 составляет 5223,3кв.м., в том числе дома жилые одноэтажные секционного типа 2438,2 кв.м., индивидуальные жилые дома 2785,1 кв.м.
На основании региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП, в которую включен городской округ Краснотурьинск, признаны аварийными 9 жилых домов – 1255,5 кв.м.
Жилой фонд поселка Чернореченск сократился до 1255,5 кв.м и составляет 3967,8 кв.м.

5.3. Предложения по изменению границ поселка Чернореченск

До внесения изменений в генеральный план площадь в границах п. Чернореченск составляла 93,0 га. В настоящее время площадь в границах п. Чернореченск составляет 83,9 га.
Генеральным планом предлагается сокращение территории п. Чернореченск до 83,9 га с исключением земель лесного фонда и земель населенных пунктов.



5.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установлению таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Размещение объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления и развития поселка Чернореченск выполнено на основании мероприятий, предусмотренных в следующих документах:
-муниципальные программы городского округа Краснотурьинск, «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск до 2029 года», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017-2026 годы»  (таблица 5.4.1.)


Таблица 5.4.1. 
	№
	Наименование объекта
	Строительство
/реконструкция
	Местоположение 
	Основные характеристики объекта (параметры)
	Характеристика зоны с особыми условиями использования территории
	Cрок реализации
	Функциональная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Вид объектов: объекты транспортной инфраструктуры

	
	Назначение объектов: Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (Постановления Администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской области от 27.12.2022 № 01-01/1471, от 30.04.2019 № 460)

	1.1
	Автомобильные дороги, основные улицы и проезды п.Чернореченск
	Строительство 
	п. Чернореченск
	Протяженность- 2,72 км.
	-
	после
 2029 г.
	Зона транспортной инфраструктуры



Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, а так же объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания регионального и федерального значений, в границах п. Чернореченск, отсутствуют.


5.5. Инженерная подготовка и защита территории

5.5.1. Вертикальная планировка. Водоотвод

Вертикальная планировка территории поселка Чернореченск разработана в пределах существующих границ, исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. Направление уклонов рельефа в меридиональном – с юга к северу, в широтном от цепочки холмов, их западного склона, к реке Черная, в направлении восток-запад.
На данной стадии проектирования разработана «Схема планируемого отвода дождевых стоков» (Чертеж Т- 2453СО-2010-06), на которой нанесены красные линии, существующие и проектные отметки пересечений осей улиц, направлений и уклонов между ними, мест сброса поверхностных вод.
Схема вертикальной планировки решена в масштабе 1:2000 с сечением горизонталей через 1.0 метра и предусматривает решение улиц с определением проектных отметок и уклонов по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования транспорта и организации водоотвода с улиц и проездов.
Водоотвод решен по схеме, которая предусматривает раздельное водоотведение поверхностных дождевых стоков:
- отвод естественных дождевых стоков с возвышенных территорий по существующему тальвегу в р. Черная;
- отвод дождевых стоков по спланированной поверхности автодорог, далее по лоткам к очистным сооружениям с последующей их очисткой и сбросом в р.Черная;
На основании классификации по энергии рельефа рассматриваемая территория относится, в основном, к 3-й категории местности, предгорная, горная и незначительная (левобережье р.Черная) ко 2-й категории (пересеченная и всхолмленная).
Тип рельефа по степени сложности для проектирования – сложный, так как более 50% территории составляют участки с холмами или участки с малыми уклонами.
По поселку Чернореченск пролегает с востока на запад тальвег, по которому происходит естественный сброс дождевых вод с возвышенных территорий в р.Черная. Территория, по которой пролегает тальвег, заболочена. 
Мероприятия по освоению заболоченных территорий на данной стадии проектирования не предлагаются т.к. отсутствуют данные о границах заболоченности и мощности торфяной залежи.
Поверхностный сток зарегулирован по системе водоотведения, которая предусматривает открытый водоотвод по спланированной поверхности автодорог, далее по лоткам к очистным сооружениям дождевых вод.
Реконструкция автодорог способствует водоотведению дождевых стоков. Проектируемые уклоны по улично-дорожной сети от 0,004 ‰ до 0,06 ‰ приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.
В основу проектных отметок положены существующие отметки автодорог.
Проектируемые уклоны обеспечивают отвод вод самотеком. Бортовые камни автодорог выполняют функцию подпорной стенки, преграждая доступ дождевым водам.
Реконструкция существующих автодорог способствует водоотведению дождевых стоков.
На территории поселка Чернореченск запроектировано двое очистных сооружений дождевых вод, поступающих с автодороги, с последующей их очисткой и дальнейшим сбросом в р.Черная.

5.4.2. Инженерная защита территории от затопления, подтопления
и опасных геологических процессов

В состав раздела включены рекомендации на основании нормативного документа «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 964/пр) (ред. от 23.12.2020):
- по предотвращению и рекультивации зон сдвижения и провалов дневной поверхности.
- рекультивация нарушенных территорий.
- мероприятия и предложения по предотвращению карстообразования.
- рекомендации сейсморайонирования.
- защита от паводкового затопления, регулирование русел водотоков.
- защита от оползней.
- защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов.

Рекомендации по предотвращению сдвижения и провалов дневной поверхности.
В связи с тем, что на территории существующей застройки ГО г.Краснотурьинск наблюдаются процессы сдвижения дневной поверхности и представляют угрозу для зданий, сооружений, инженерной инфраструктуры, а также учитывая градостроительную .ценность территории, для предотвращения подобных явлений на других территориях рекомендуется 
- выявление потенциально опасных зон, используя средства электростатического зондирования, геологоразведки и архивные данные участков подработки, так как нарушенные территории, как правило, испытывают взаимодействие ряда негативных факторов, потенцируя действие друг друга: зоны разрывных тектонических нарушений, участки подземных горных выработок, повышенная водообильность по контактам пород и разломам, присутствие известняков в литологической толще;
· запрещение нового строительства без предварительного проведения исследований и оценки целостности перекрывающей толщи пород;
· проведение  рекультивации  опасных участков,  находящихся в зоне систем жизнеобеспечения. Способы рекультивации должны быть предложены специализированными организациями и отвечать требованиям СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования", СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах".


Рекомендации сейсморайонирования.
В соответствии со СНиП II-7-81 5* 0 "Строительство в сейсмических районах" интенсивность сейсмических воздействий для городского округа г.Краснотурьинск следует принимать для объектов массового строительства - 6 баллов, для объектов повышенной ответственности - б баллов, для особо ответственных объектов - 7 баллов. Общее сейсмическое районирование предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий и отражает 10%, 5%, 1%-ную вероятность превышения сейсмических событий в течение 50 лет. Указанная сейсмическая интенсивность приведена для участков со средними по сейсмическим свойствам грунтами (II категории).
Институтом геофизики "Уралсейсмоцентр" РАН УО проведена работа по составлению карты сейсмического микрорайонирования территории г.Краснотурьинска на основании ранее выполненной карты разрывных тектонических нарушений, составленной УралТИСИЗом в 1997 году, в составе которой даны рекомендации по освоению территорий, имеющих в геологическом строении активные тектонические нарушения:
- на участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-сейсмологическом и  инженерно-геологическом отношении,  не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных  антисейсмических мероприятий.
Не рекомендуется строительство промышленных  и  гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон. В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов). Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают проектную прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях;
- при прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных и кольцевых укреплений.
Как показывают исследования, проведенные в зонах тектонических нарушений, значительно повышена вероятность аварий инженерных сетей. Данный фактор имеет большое значение, т.к. ежегодно на устранение аварий на инженерных сетях расходуются значительные объемы капитальных вложений;
- по разломам флексурно-разрывных зон возможны эманации радона и  других  вредных газов. 
Мероприятия по защите от возможных поступлений радона в жилые помещения включают:
· гидроизоляцию и бетонирование подвальных помещений, устройство проветриваемых подвалов и технических этажей;
· строительство жилых зданий без подвальных помещений и устройство нежилых первых этажей.


Защита от паводкового затопления.
В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" для застроенных и подлежащих застройке территорий за расчетный горизонт высоких вод принимается уровень 1% обеспеченности - затопления один раз в 100 лет.
Выбор методов инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки:
- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;
- обвалование территории;
- обвалование и частичное повышение территории (комбинированный метод);
- регулирование стока и расходов реки устройством водохранилищ выше города;
- устройство водоотводящих или разгружающих каналов для пропуска катастрофических расходов;
- увеличение пропускной способности реки после расчистки, углубления, спрямления русла;
- защита территорий дамбами (незатопляемые дамбы, затопляемые дамбы).
Подтопление и заболачивание территорий тесно связаны с режимом грунтовых вод. Развитие городского строительства в большинстве случаев способствует повышению уровней грунтовых вод и подтоплению территорий, особенно сложенных четвертичными и слабопроницаемыми породами. Очень важна для разработки и осуществления действенных мер защиты осваиваемой территории оценка факторов влияния. Для подтопляемых территорий необходимо прогнозировать подтопление и использовать соответствующие методы защиты:
- снижение воздействия естественных и искусственных факторов подтопления;
- повышение планировочных отметок;
- подъем полов;
- гидроизоляция подземных сооружений;
- устройство дренажей (местные кольцевые, пристенные и пластовые, галерейный). 
Защита от оползневых процессов.
Развитие оползня происходит стадийно. Различают две категории факторов:
- определяющие напряжение состояния пород склона;
- формирующие их прочностные характеристики.
При проведении защитных мероприятий используются:
-застенный трубчатый дренаж;
- дренажные прорези;
- горизонтальный трубчатый дренаж;
- дренажные скважины;
- удерживающие противооползневые сооружения.
На оползнеопасных территориях, устойчивость которых может быть нарушена вследствие абразии, эрозии, неправильного ведения строительных работ необходимо вводить ограничения:
- сохранность зеленых покровов склонов;
- не допускается распашка и террасированние склонов;
- запрещается размещение объектов большого веса;
- запрещается строительство дорог с интенсивным движением;
- запрещается размещение механизмов, оказывающих значительное динамическое воздействие;
- запрещается проводить подрезку грунта в пределах склона;
- ограничение водопользования;
- на участках, где вследствие абразии и эрозии идет интенсивный подмыв оснований, необходимо устраивать берегозащитные сооружения.
Наиболее надежные методы закрепления склонов:
- образование искусственного рельефа;
- устройство контрбанкетов;
- замена оползневых масс устойчивыми грунтами.
Завершающим этапом противооползневых работ являются агролесомелиоративные работы (посев многолетних трав).

Защита эрозированных территорий.
Эрозионные процессы:
- речная эрозия (донная, боковая);
- овражная эрозия;
- волновая абразия.
С целью защиты территорий:
- от речной эрозии при необходимости выполняются выправительные работы на участках рек (укрепление берегов, дна русла, возведение оградительных сооружений), регулирование русел (шпора, дамбы, полузапруды и др.);
- для противоабразионной защиты водохранилищ рекомендуется использовать каменные и железобетонные крепления, упорные пояса, каменные наброски, монолитные плиты, волноотбойные стены, банкеты из горной массы, дамбы, буны;
- для защиты территорий от овражной эрозии рекомендуется ликвидация оврагов, проведение лесомелиоративных мероприятий, устройство парков, водоемов для задержки стока.
Мероприятия и предложения по предотвращению карстообразования.
В области распространения известняков на территории ГО и в местах незаполненных карстовых полостей, учитывая взаимное влияние нескольких неблагоприятных геологических факторов на территории распространения известняков, возможны проявления карстовых процессов. В связи с чем, рекомендуется:
- ограничение этажности зданий до 4 этажей на потенциально карстообразующих территориях;
- проведение детальных инженерно-геологических исследований на последующих этапах освоения и оценки устойчивости оснований зданий и сооружений;
- обязательным мероприятием по защите от возможного карстообразования является отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также недопущение утечки агрессивных промышленных стоков в грунт. Следует предусмотреть меры по недопущению значительного снижения напора подземных вод в карстовой зоне по сравнению с напором в покровной толще. Для исключения повышения  скорости воды в карстующихся породах следует избегать забора воды из них. Данная мера относится, в основном, к индивидуальной жилой застройке, оборудованной индивидуальными скважинами и колодцами.
  При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и других водопроводящих сетей.
Рекомендации по инженерной подготовке территорий сложенных просадочными, заторфованными грунтами и с карстом:
- в просадочных грунтах вертикальная планировка, строительные работы должны осуществляться при условии исключения замачивания, промерзания:
- проведение уплотнения грунтов;
- в заторфованных грунтах и илах необходимо учитывать специфические особенности таких грунтов (водонасыщенность, агрессивность грунтовых вод, большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок, а также значительную тиксотропность илов, вызывающую временное их разжижение в период динамического воздействия).
Инженерная подготовка оснований на территориях сложенных заторфованными грунтами включает:
- частичную или полную выторфовку;
- прорезку (полную или частичную) фундаментами в том числе свайными;
- намыв или отсыпка временной или постоянной насыпи, создание массивной пригрузки с фильтрующим слоем.
Инженерная подготовка оснований на территориях с карстом.
Степень пригодности участка под застройку в пределах территории с карстом определяется отдельно для селитебной, промышленной и транспортной зон в зависимости от среднегодового количества провалов на 1 км2 в год. 
Пятна под застройку зданий и сооружений выбирают на устойчивых, ненарушенных карстовым процессом блоках пород. Не рекомендуется размещать здания и сооружения непосредственно на месте старых карстовых форм (воронок, впадин) и вблизи их скопления. Территории, непригодные для строительства, используются для зеленых насаждений.
Меры борьбы с карстом.
Выбор мероприятий по защите зданий и сооружений, возводимых в карстовых районах, осуществляется в зависимости от условий развития и характера проявления карста, от назначения и конструктивных особенностей проектируемого объекта.
Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, проектируемых на территориях с карстом, включает:
- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных и ирригационных вод за пределы водосборных площадей поверхностных вод;
- засыпку карстовых впадин глинистым материалом;
- тампонаж водоупорными материалами (цементацию) всех водопоглощающих воронок и трещин, выходящих на дневную поверхность, а также буровых скважин и др. инженерно-геологических выработок;
- заполнение подземных пустот (опасность возникновения провалов и оседаний зданий и сооружений может быть уменьшена или ликвидирована тампонажем полостей и трещин в карстовом массиве и заполнением карстовых пустот бутобетонной кладкой);
- устройство водонепроницаемых завес вокруг пятен застройки методами цементации, битумизации, силикатизации, «стены в грунте» и т. д., препятствующих развитию карстового процесса.
- устройство глубоких фундаментов на буронабивных сваях или на опорах глубокого заложения, которыми проходят карстовые породы.
С целью обеспечения прочности, устойчивости и эксплуатационной пригодности зданий и сооружений в случае появления карстовых провалов устраивают специальные фундаменты, принимают меры по усилению конструкций зданий и улучшению условий их работы, строят промышленные здания новых типов.
При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и др. сетей.
Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.
Инженерная подготовка территории с горными выработками
Оценку территорий, подработанных (подрабатываемых) горными выработками, по условиям застройки осуществляют исходя из горно-геологического обоснования, составленного специализированной проектной организацией, которое должно содержать:
- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемых толщах;
- планы горных работ с указанием перспектив разработок полезных ископаемых;
- сведения о системах разработки полезных ископаемых и контурах площадей залегания их балансовых и забалансовых запасов;
- сведения о контурах площадей территорий различных групп по величинам ожидаемых деформаций земной поверхности;
- данные о местах выхода под наносы тектонических нарушений и пластов полезных ископаемых, расположении устьев старых вертикальных и наклонных выработок;
- данные о местах, где возможно образование провалов, о проявившихся на земной поверхности уступах, тектонических нарушениях и провалах;
- оценку изменений геоморфологических, гидрологических и гидрогеологических условий участка застройки вследствие оседания земной поверхности, а также возможных изменений физико-механических свойств грунтов в результате изменения гидрогеологических условий территории.
Инженерные мероприятия по освоению территорий.
К мероприятиям, обеспечивающим эксплуатационную пригодность зданий и сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях, относятся: вертикальная планировка; рациональная ориентация зданий и сооружений относительно намечаемых к проведению (или существующих) выработок и выбор оптимальных габаритов объектов строительства; применение строительных и горно-технических защитных средств; использование рациональных конструкций и эффективных строительных материалов.	
Для предотвращения проникновения воды в горные выработки при инженерной подготовке территорий необходима организация отвода дождевых, сточных, дренажных и др. вод за пределы водосборных площадей. При этом следует учитывать возможность проникновения воды через шурфы и др. горные выработки, имеющие выход на дневную поверхность, а также через незатампонированные или некачественно затампонированные скважины.
В качестве горных мер охраны участка земной поверхности проектируют: полную или частичную закладку выработанного пространства; разработку полезных
ископаемых с разрывом во времени и в пространстве; широким фронтом несколькими лавами без оставления межлавных целиков; разработку пластов на неполную
мощность или площадь.
В качестве мер защиты зданий и сооружений допускается предусматривать в процессе эксплуатации выравнивание зданий, сооружений, их отдельных конструкций и технологического оборудования с помощью домкратов и др. выравнивающих устройств.

6. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории поселка могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного характера:
частичное подтопление территорий в период интенсивного таяния снегов, обильных осадков,
снежные заносы, образование гололеда в зимний период,
ураганы, смерчи,
пожары,
возможные землетрясения.
Источниками возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера являются:
-пожары (см. карту границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)
- объекты, расположенные за границами городского округа, но способные оказать влияние на всю территорию, включая п.Чернореченск, - Белоярская атомная электростанция, ПО «МАЯК».
Угроза возникновения ЧС на объектах, производящих операции с нефтепродуктами, в том числе АЗС, возникают при перевозке, хранении, отпуске потребителям из резервуарного оборудования и внештатных ситуациях при эксплуатации.
По характеру развития ЧС можно разделить на 3 категории:
- разлив нефтепродуктов,
- разлив нефтепродуктов с их последующим возгоранием, 
- разлив нефтепродуктов с их возгоранием, образованием топливно-воздушной смеси и ее взрывом.
Последствиями ЧС в зависимости от характера ее развития могут быть:
загрязнение окружающей среды, 
разрушения различной степени, причиненные ударной волной при взрыве, 
отравление токсичными продуктами горения. 
Организационные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подобного характера разработаны и перечислены в «Плане звена РСЧС городского округа Краснотурьинск Свердловской области подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов».
Планировочными мероприятиями, направленными на локализацию воздействия возможной ЧС, является:
организация защитной зоны АЗС с исключением из ее границ лесных массивов, объектов капитального строительства, в том числе жилой застройки, мест массового скопления и длительного пребывания людей; 
организация свободного доступа к объекту специального автомобильного транспорта по кратчайшим возможным расстояниям.
Источником радиационной опасности и возможных чрезвычайных ситуаций радиационного характера для населения и территории городского округа и поселка являются:
 - расположенная в 300 км южнее его административной границы Белоярская атомная электростанция,
 - в 400 км южнее - ПО «МАЯК».
       В случае радиационной аварии на БАЭС, при наихудших метеорологических условиях, в зоне возможного опасного радиоактивного загрязнения оказывается вся территория городского округа Краснотурьинск.
С учетом размеров зон загрязнения местности, территория городского округа Краснотурьинск попадает в зону радиационной опасности «М». 
Доза излучения после аварии на границе зоны «М» равна 5 рад, что соответствует вероятности риска гибели 0,31 • 10"6 . 
Учитывая вероятность возникновения аварии на АЭС (оценочное значение вероятности тяжелого повреждения или расплавления активной зоны при проектных авариях не превышает 10"5 год: «Катастрофы и общество», 2000, с. 192), величина риска гибели в результате аварии на АЭС будет равной 0,31•10". Данная величина является пренебрежительно малой и входит в зону приемлемого риска. 
Индивидуальный радиационный риск составляет 3,13 • 10" .


7. Основные технико-экономические показатели

	Показатели 
	Существующее положение
	Расчетный срок

	            НАСЕЛЕНИЕ
	
	

	1. Численность населения, тыс. чел.
	0,345
	0,161

	2. Плотность населения, чел./ га
	
	3

	      ЖИЛОЙ ФОНД
	
	

	3. Жилой фонд всего,  м2
	5223,3
	3967,8

	4. Новое строительство, тыс. м2
	-
	-

	5. Общий объем жилищного фонда, количество домов         
	99
	90

	      ТЕРРИТОРИЯ
	
	

	6. Территория в границах поселка, га
	93,0
	83,9

	      в том числе:
1. жилые кварталы
1. участки учреждений и предприятий обслуживания
1. зеленые насаждения общего пользования
1. улицы, дороги проезды (км.)
	
27,5

2.0

47,4


4,68
	
         27,4

2.0

43,0


4,68 

	УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ       ОБСЛУЖИВАНИЯ
	
	

	7. Общеобразовательная школа
	1
	1

	8. Фельдшерско-акушерский пункт, объект
	1
	1

	9. Администрация, объект
	1
	1

	10. Библиотека, объект
	1
	1

	11. Магазин, объект
	1
	1

	      ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	
	

	12. Водопотребление, всего, тыс. куб. м/ в сутки
	-
	132,34

	13. Суммарное количество хоз-бытовых стоков, тыс.куб.м./в сутки
	-
	72,91

	14. Потребность в электроэнергии, МВт
	-
	0,8

	15. Потребность тепла, кал/час
	
	6,29

	16. Протяженность сетей, км
	
	1,43

	УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
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((Ne 12-05-29/27284 ot 30.12.2021 |

['naBe KpacHOTYPBUHCKOrO TOPOJCKOrO

MUHUCTEPCTBO
NPUPOJHBLIX PECYPCOB aKpyTa
M DKOJIOT UM
CBEPJIJIOBCKOH OBJACTH A.1O. YcTuHOBY

Mansimesa yi., 1.101, r. Exkatepun6ypr, 620004,
Ten.: (343) 312-00-13
®axc: (343) 371-99-50
E-mail: mpre@egov66.ru

Ne

Ha Ne oT

O paccMoTpeHHH 0OpalljeHHs

YBakaembiid Anekcanzp FOpresuy!

MUHUCTEPCTBO TIPUPOJHBIX PecypcoB M 3Kosmoruu CBepAIOBCKON 06macTH,
coo0I11aeT, yTO 3eMe/bHBIM yUacTOK C KafacTpoBeIM HoMepoM 66:50:0000000:5988
HICKJTIHOUEH U3 I'PaHUL] 3eMeJib JIeCHOrO (POHJa.

3amecTuTe/ b MUHHCTPA — JUPEKTOP
JernapTramMeHTa JIeCHOTO X03sMCTBa moxyMEATBOKIYREAKOB
SNEKTPOHHOI TIOJITACHIO

Ceptudrxar 42D26D747DED93051C83B5C0189D3320DDC56:
Braaenen Kyposaxor Amapeii Banenrumosuy
Heticteurened ¢ 28.01.2021 o 28.04.2022

Haranest AnekcangposHa OcrieHKOBa ‘
(343) 312-00-13, f06. 136

ADMHHUCTPAUMS FOPOACKOTO OKpyra
KpacHoTypbHHCK
30.12.2021
Bx.Ne 6/1
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Ne 12-05-29/10123 ot 13.05.2021

ke

MHHUCTEPCTBO T'nase KpacHOTYpLUHCKOrO FOPOACKOro
IIPUPOJHBLIX PECYPCOB oKpyTA
W DKOJIOru

Owﬁwh.:OWOKO—NOW,:\wOHS >.mO.v\n.H:=om%
Mansuuesa yi., 1.101, r. Ekarepundypr, 620004, {
Ten.: (343) 312-00-13
Daxc: (343) 371-99-50
E-mail: mpre@egov66.ru

Ne

Ha Ne oT
O HarpaB/eHuH HH(OPMALIK

YBakaemelii Anekcanzip FOpreBuuy!

MHUHHCTEPCTBO NPUPOJAHBEIX pecypcoB M 3Kosoruu CeepA/ioBCKOH obiactu
(manee — MUHHMCTEPCTBO), PAacCMOTPeB yBefoM/eHHWe [lemapTamMeHTa JIECHOTO
X03sHicTBA 1O YpanscKoMy (elepaibHOMy OKpyry oT 24.02.2021 Ne 11/781
06 OTCYTCTBHMH IepCIIeKTHB Cy/e0HON 3aliUThl HMYLeCTBEHHBIX NIPAB U 3aKOHHBIX
uHTepecoB Poccuiickoit Pezepanyut B 007aCTH JIeCHBIX OTHOLIEHHH, coobuiaer,
YTO 3eMe/lbHbIe y4aCTKM C KajacTpoBbIMM Homepamu  66:50:0301005:1,
66:50:0802001:90, 66:50:0000000:6007, 66:50:0000000:5711, 66:50:0000000:5990
WCKJIIOUEHB! U3 TPAHMI] 3eMeflb leCHOro ()oHJa Ha OCHOBAHHMH aKTa 006 W3MEeHeHWUH
JIOKYMEHTHPOBaHHOW  MH(OpMaLMy  rOCYJAPCTBEHHOrO  JIECHOTO  peecTpa
or 09.04.2021. ’

3amectuTens MUHKICTPA — AUPEKTOD

JieriapTaMeHTa JIeCHOTO X035IHCTBa JOKYMERT KB 3ipbsIKOB
BIEKTPOHHOM’ IMOJIHCEIO
Cepmaduxar 42D26D747DED93051C83B5C0189D3320DDC56460
Bragenen Kypesos Auapeit Banearumoni
Heticreurenct ¢ 28.01.2021 o 28.04.2022

Haranbst AfleKcaHapoBHa CHMOHOBA
(343) 312-00-13, 206. 136
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3amecTUTEIIO PYKOBOOUTEA
CDe):{epanLHoro arcHTCTBa

JIECHOTO XO3dHCTBA

CrmpenkoBy B.A.
OEJEPANBHOE ATEHTCTBO
NECHOTO X03ANUCTBA

QEAEPANIbHOE TOCYAAPCTBEHHOE
BIOOXETHOE YYPEXAEHUE
«POCNECUHOOPT»

(®BY «Pocnecundiopry)

Bonrorpagckwii np-. 4. 45, c7p. 1. Mockea, 109316
Ten./haxc: (499) 673-99-99
rli@roslesinforg.ru  hitp:/iwww. roslesinforg.ru

WHH/KNN 7722319952/772201001
OFPH 1157746215527,
OKNO 05288175

21.10.2022 99/02-5296

Ne

wate BC-02-46/25762 ot 12.10.2022

OO0 WUCTIONHEHUH TOPYUCHHS

YBaxkaemblil Bsiuecnap Anexcanaposuu!

OI'BY «Pocnecundopr» (nanee — YupexaeHne) BO HCIOJHEHHE MMOPYYEHUs
®DenepanbHOro areHTCTBA JIECHOrO xo3siictBa (manee — Pocnecxos) ot 12.10.2022
Ne BC-02-46/25762 o npeaoctaBieHUd UH(GOPMAMU O MPUUUHAX BO3HUKHOBEHHS.
[IPOTHBOPEUHA, COOOIIACT ClIeaytolee.

B ampec VYwupexnenus mocTymmno oOpameHne JlemapTaMeHTa JIECHOTO
xo3siicTBa MO VYpaibckoMy denepambHOMY OKpYyTy (mamee — JlemapTament)
or 10.02.2021 Ne 11/550 o mMOATOTOBKE 3aKIIOUCHUSI O TEPECCUCHHH TPaHHI
3eMeJBHBIX YYacTKOB ¢ TpaHWIAMH 3eMeNb JiecHOro (oHma Mo AeiiCTBYIOMNM
MaTepraitaM JecoycTpolcTBa (faee — 3aKIFodeHne).

VYupexaenueM ObL10 [OArOTOBICHO 3aK/IIOYEHUE HA OCHOBAHWM MATEPUAIOB
JecoycTpoiictBa Ge3 ydera Bektopa rpanull KapmuHckoro  jecHuuectsa
CBepaioBckoii 001acTH, YyCTAHOBICHHBIX HpHKa3oM Pocriecxo3a, 4TO HOCITYXUIO
IPUIHHON  BO3HUKHOBEHHS  IPOTHBOPEUMI  3aKMIOUeHHs,  HAIpaBIeHHOTO
VYupexaenuem nucbMoM oT 25.02.2021 Ne ®31/146 B /lemapraMeHT, ¢ JaHHBIMH,
MOTy4YeHHEIME MHUHHCTEPCTBOM HPHPOTHEIX PeCypcoB U 3Konorun CBepioBCKOH
obacti (aee — MHHHCTEPCTBO ) COBMECTHO ¢ AIMIHHCTpAIHeH TOPOICKOTO OKpyTa

Kpacnorypsunck.
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pe3ynbTat rpadHuecKoro COBMEIEHNS IPaHULT 3eMEITBHBIX YHaCTKOB C KaaCTPOBBIMH
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CBepanoBckoit 00JacTH, YCTAHOBJIEHHBIMH MpHKazoM Pociecxosa ot 27.05.2016
Ne 190 (B pemakuuu npuxasza Pocnecxosa ot 01.12.2020 Ne 1103) mns nepenauu

B MuHuUCTEPCTBO.

Ilpunoxenue: Ha 23 1. B 1 3K3.

TIOATMHHIK 3MEKTPOHHOTO AOKYMEHTa, NoANMcaHHoro 3,
XPaHUTCS B CUCTEME 3MEKTPOHHOrO A0KYMeHToo60poTa
OIBY «PocrecuHopr»

CBEJEHWA O CEPTU®UKATE 311

3aMeCTHTeHB HHpeKTOpa Cepmicpmkat: 00C4401E6C10D47D5BB7748467B0C224A4 HB KOHOBaHOBa

KoMy BbiaH: KoHoBanosa flioamuna BnagvMuposHa
AeiicTeuTenen: ¢ 16.06.2022 fo 09.09.2023

Pazymor Buranmit Bragnmuposwa
7 (499) 673-99-99, 106. 04-074
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S 713659,51 | 1508583,78
6 71365765 | 1508611,92
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MocTaHoBneHue MpaBuTenbcTBa CBEPAIOBCKOM
obnactm ot 14.06.2011 N 737-N
(pea. ot 25.06.2020)
"06 yTBepxaeHun MNMepeydHs aBTOMOOUNbHbIX
aopor obLero nosb30BaHUs perMoHanbHOro
3Ha4veHuns CBepanoBckon obnactn'"
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MocTaHoBneHve MpaBuTenscTBa CBEPANOBCKON 06nacTv oT
14.06.2011 N 737-MN

(pea. oT 25.06.2020)

"06 yTBEpXAEHUM [epeyHs aBT...

NPABUTENLCTBO CBEPANIOBCKOW OBNACTHU

NMOCTAHOBIEHUE
oT 14 uroHsa 2011 r. N 737-NN

OB YTBEPXOEHMU NEPEYHA ABTOMOBWJIbHbLIX JOPOI OBLLEIO
NONb30BAHUA PETMOHAJIBHOIO 3HAYEHWA CBEPANTOBCKOW OBNIACTU

CIHCOK M3MEHSIFOIIAX TOKYMEHTOB
(B pen. Ilocranosnennii IIpaurensecra CBepaIoBCeKoii 001acTh
0T 26.10.2012 N 1208-I1I1, ot 06.03.2013 N 275-I1I1, ot 02.07.2013 N 824-I1I1,
ot 10.07.2014 N 578-I1T1, ot 23.06.2015 N 530-I1I1, ot 12.04.2016 N 261-III1,
ot 31.05.2017 N 392-TIIT, ot 19.04.2018 N 218-I1I1, ot 20.05.2019 N 304-I1T1,
ot 25.06.2020 N 428-T1IT)

B cootetcTBHM cO cTathamu 5, 6, 8, 9, 12 @enepanpHoro 3akoHa oT 8 HosOps 2007 roma N 257-3
"OG6 aBTOMOOMIIBHBIX J0OpPOrax M O JAOPOKHON jaesitesbHOCTH B Poccuiickoit @exepaiuu U 0 BHeCeHHU
H3MEHEeHUH B OTIelbHblE 3aKoHoJarelbHble axkThl Poccmiickoit ®enepauun”, Ilpukazom MuHucrepcrsa
Tpancnopra Poccuiickoit @enepaunn ot 07.02.2007 N 16 "O6 yreepwuexuu ITpaBun rpucBOeHUs
aBTOMOOMJIBHBIM JIOpOTAM  HJICHTU(PUKAMOHHBIX HOMepos", B MelsiX ydeTa aBTOMOOWIBHBIX JOpOr
[lpaButenscTBo CBepANOBCKOH 0OTACTH MOCTAHOBIICT:

1. VrBepauts IlepedeHs aBTOMOGHIBHBIX IOPOT OOINErO MOJB30BAHUS PErHOHAIBHOTO 3HAUCHHUS
CaepanoBckoit obracTy (IpularaeTes).

2. Ilpusnats yrpatusnmmM cuny [locranosnenue [IpaBurenserBa CBepanoBckoii o6xacta ot 29.03.2010
N 520-IIIT "O6 yTBep:KOCHHM IEpeYHS ABTOMOOWIBHBIX TOPOr OOIIEr0 MOIB30BAHUS PETHOHATBHOTO
3HaueHns CBepanoBckoii obnactu" (Cobpanue 3akoHomatenbcTBa CBepaioBekoit oomactr, 2010, N 3-2, cr.
365).

3. KoHTpoIb 3a HCHOTHEHHEM HAcTosIero [10CTaHOBIEHHS BO3NOXUTE Ha 3amectuternst ['yGepHatopa
CaepanoBckoii o6mactu C.B. llIBuunTa.
(1. 3 B pen. Ilocranosnenus [IpaputensctBa CBepmIoBekoit obnactu ot 31.05.2017 N 392-I11T)

4. Hacrositee [Nocranosienne omyoiukosars B "O6acTHOlM razere”.

[Ipencenarens [paBuTenscTBa
CaepAnoBcKkoii 0b1acTu
AJLTPEOUH

Y1BepxkIeH

Tlocranosnenuem [paButenbeTBa
CaepanoBckoii 0b1acTu

ot 14 mions 2011 r. N 737-T1IT
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MocTaHoBnexve MpaBuTtenscTa CBepAnoBCKoi obnactn oT 14.06.2011 N 737-MM
(pen. ot 25.06.2020)
"06 yTBepxxaeHum MNepeuHs aer...

986. |65 OIl P3 65K-4903000 r. Kuposrpan - n. Kaprymmxa - n. JleBuxa 27,850

987. |65 OIl P3 65K-4903110 Hompesn x n/o "Kuporrpanckuit” oT kM 9+655 a/m "'r. 0,500
Kuposrpay - 1. Kapuymuxa - . Jlesuxa"

988. |65 OTI P3 65K-4903120 Tlonsesn x n. Temtoast ot kM 9+685 a/n "r. Kuposrpay - 3,380
. Kapmymmxa - 1. JleBuxa"

989. |65 OI1 P3 65K-4903130 Tonpesn x pynauKy "JlomMoBekuit" or kM 12+585 a/m "r. 1.000
Kupoerpan - n. Kapnymuxa - n. Jlesnxa"

990. |65 OII P3 65K-4904000 1. HeiiBo-Pysinka - w/x cr. Heiiso-Py nsinckas 1,000

991. |65 OIT P3 65K-5001000 r. Kpacnorypbunck - 1. KpacHsiit SIp 29,950

992. |65 OIl P3 65K-5001110 Hompesn x m. [ograpanassit ot kv 124828 a/n "r. 2,012
Kpacnotypsunck - . KpacHsrii SIp"

993. |65 OIT P3 65K-5002000 r. KpacHotypbuHck - . MapesTbt 36,837

994. |65 OIl P3 65K-5003000 . Kpacrotypeunck - . Kaprinaek 8,400

995. | Yrparun cuiy. - [Tocranosnenne [TpaButenscta CBepmosckoit oGmactr ot 23.06.2015 N 530-T1TT

996. |65 OIl P3 65K-5101000 . Kpacnoypaibck - m. Mexens - 11. Ynpox 11,135

997. |65 OIT P3 65K-5102000 r. Kpacnoypaibck - m. OKTsiOpbekuit 3,833

998. |65 OIl P3 65K-5103000 1. KpacHononbekuii - 1. Jlaunsrit 5.650

999. |65 OII P3 65K-5104000 1. Oxrsabpbekuii - 1. SebBa (HOBoe HanpasieHue) 16,895

(11. 999 B pen. IloctanoBnenns IpaButensera CBeputoBekoit odomactu ot 10.07.2014
N 578-I1IT)
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