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1. [bookmark: _Toc481507299]ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1. Исходные документы и материалы
Основанием для выполнения «Проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Краснотурьинск применительно к г.Краснотурьинску» послужили следующие  документы:
1) Муниципальные контракты № 0862300039916000181 от 09.09.2016г.; 
№ 963/2018 от 06.03.2018 г. заключенный с Администрацией городского округа Краснотурьинск;
2) Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.01.2015 № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное развитие территории городского округа до 2020 года»;
3) Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 05.04.2016 « 297 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа Краснотурьинск».
«Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Краснотурьинск применительно к г.Краснотурьинску» разработан с проектными периодами: 
Исходный год – 2016г.
I очередь реализации генерального плана – 2030 год
Расчетный срок реализации генерального плана – 2040 год.
Генеральный план выполнен в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами: 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ;
2) Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ;
3) Водный кодекс Российской Федерации № 747-ФЗ;
4) Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ;
5) Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
7) Федеральный закон № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;
8) Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
9) Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
10) Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
11) Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях окружающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
12) Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014г. № 1398-р об утверждении «Перечня многопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»;
13) Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2016г. № 942 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск»;
14) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2012г. № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;
15) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
16)  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.12.2016г. № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;
17) Закон Свердловской области № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
18) Закон Свердловской области № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
19) Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ                      «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
20) Закон Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области»;
21) Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011г.                  № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и  градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
22) Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009г.                № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области»;
23) НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» Екатеринбург 2009г., утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010г. № 380-ПП;
24) «Стратегия социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года»;
25) «Комплексное развитие северных территорий Свердловской области» на 2014-2020 годы (распоряжение Правительства Свердловской области от 12.08.2014  № 993 РП, изм. От 31.07.2015 № 818-РП);
26) Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП);
27) Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2017г.                № 300-ПП «Об утверждении основной части проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство подъезда к г.Краснотурьинску от 27 км автомобильной дороги г.Серов - г.Североуральск – г.Ивдель на территории городского округа Краснотурьинск Свердловской области»;
28) Устав городского округа Краснотурьинск, утвержденный решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76;
29) Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 27.12.2012 № 83 «Об утверждении генерального плана городского округа Краснотурьинск Свердловской области»; 
30) Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 24.12.2009 № 159 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Краснотурьинск»;
31) Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 27.11.2008 «Об утверждении Генерального плана города Краснотурьинска»;
32) Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа  Краснотурьинск, утвержденные решением Думы от 31.03.2016г. № 380;
33) Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года»;
34) Муниципальная программа «Содействие занятости населения городского округа Краснотурьинск до 2020 года»;
35) Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года»;
36) Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Краснотурьинск до  2020 года»;
37) Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2020 года»;
38) «Программа комплексного развития городского округа Краснотурьинск на 2014-2017 годы», распоряжение Правительства Свердловской области от 02.04.2014г. №387-РП;
39) Комплексная программа развития моногорода Краснотурьинск на 2016-2025гг., утвержденная постановлением Главы городского округа Краснотурьинск от 31.01.2017г. № 4;
40) Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
41) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о составе, порядке разработки. Согласования и утверждения градостроительной документации»;
42) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
43) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
44) Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;
45)  Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и  сооружения»  Актуализированная редакция;
46) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
47) Постановлению РФ от 24.02.2009 г.  №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
48) Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» »  Актуализированная редакция;
49) Свод правил СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы;
50) Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительных сетей;
51) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
52) Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция;
53) Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
54) Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
55) Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;
56) Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;
57) Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. Котельные установки";
58) Федеральный закон  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ».
59) Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г.                   № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области»;
60) Материалы генерального плана города Краснотурьинска.                             АО «Уралгражданпроект» г.Екатеринбург. 2003г.;
61) ООО «Унипромедь-Инженеринг». ООО «Валенторский медный карьер». ООО «Геотехпроект» Ликвидация производственного объекта Турьинского медного рудника на Вадимо-Александровском месторождении. Проектная документация г.Екатериньург. 2015г.;
62) Росводресурсы. Нижне-Обское бассейновое водное управление. Отдел водных ресурсов по Свердловской области, письма с № 03/2655 по № 03/2662 от 12.12.2016г. «О предоставлении  сведений из государственного водного реестра»;
63) «БАЗ-СУАЛ». Перечень земельных участков, находящихся в собственности предприятия и расположенных в границах г.Краснотурьинска.
Генеральный план разработан с использованием исходных данных, собранных, обобщенных и систематизированных в составе подготовительного этапа разработки генерального плана
1.2. Экономико-географическое и административное положение планируемой территории
Город Краснотурьинск – административный, индустриальный, культурный центр городского округа Краснотурьинск, а также центр Северного Управленческого округа Свердловской области.
Город Краснотурьинск расположен на севере Свердловской области у пересечения 60-й параллели с 60-м меридианом. Расстояние до Екатеринбурга – 426 км, до Москвы – 2079 км. Город находится в излучине реки Турья, у железной дороги Екатеринбург – Серов – Бокситы. Вторая железная дорога Карпинск – Серов проходит в 3 км от города (станция Воронцовка). Ближайшие города – Карпинск, Волчанск, Североуральск, Ивдель, Серов. 
На территории городского округа Краснотурьинск расположены поселки Воронцовка, Рудничный, Чернореченск, Прибрежный. От города Краснотурьинска населённые пункты расположены на расстоянии: Воронцовка – 14 км, Рудничный – 12 км, Чернореченск – 25 км, Прибрежный – 11 км. 


1.3. Историческая справка
Датой возникновения первого поселения, на базе которого впоследствии вырос город Краснотурьинск, можно считать  6 октября 1758 года, когда на левом берегу реки Турья был заложен первый медный рудник – Васильевский. Позже, группу рудников, принадлежавших верхотурскому купцу Максиму Походяшину, и  образовавшийся на их базе горняцкий поселок назвали Турьинскими рудниками.  Первыми работниками и жителями поселка были приписные крестьяне Чердынского уезда. К началу XIX века помимо добычи медной руды появилась новая отрасль – добыча золота. 
В 1833 году была построена узкоколейная железная дорога, соединившая рудник с Богословским заводом (ныне город Карпинск). Вторая ветка узкоколейки (1886 год) соединила его с Надеждинском (ныне город Серов). Начала развиваться кустарная промышленность. По числу жителей (около 9 тысяч человек в 1910 году) поселок Турьинские рудники в Богословском округе уступал одному Надеждинску. В поселке было 4 церкви (среди них – Максимовская), 2 клуба, 4 училища, окружное горное училище, геологический музей (с 1894 года), 48 торговых лавок, земская больница, почта.
Во время Гражданской войны медные рудники были разрушены и затоплены. С 1930 года началось их восстановление и реконструкция. 
Открытие бокситов на Северном Урале коренным образом изменило судьбу горняцкого поселка. 27 ноября 1940 года Главалюминием была утверждена площадка для строительства Богословского алюминиевого завода (БАЗ) вблизи поселка Турьинские рудники. В первые месяцы войны сюда было эвакуировано оборудование, демонтированное на Тихвинском глиноземном, Волховском и Днепропетровском алюминиевых заводах. 9 мая 1945 года Богословский алюминиевый завод выдал первый алюминий.
Приказом Президиума Верховного Совета РСФСР № 614/26 от 27 ноября 1944 года рабочий посёлок Турьинские рудники был выделен из состава пригородной зоны города Карпинска Свердловской области и преобразован в город областного подчинения, которому было присвоено наименование Краснотурьинск. В городскую черту
Краснотурьинска вошли поселки старых Турьинских рудников -  Медная шахта и Медный.
В 1946 году был принят первый генеральный план застройки г.Краснотурьинска.
17 сентября 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры органов местного самоуправления Муниципального образования город Краснотурьинск. Образовано единое муниципальное образование в составе города Краснотурьинска, поселков: Воронцовка, Рудничный и Чернореченск. Центр муниципального образования – город Краснотурьинск. 
Муниципальное образование город Краснотурьинск было зарегистрировано Управлением юстиции Свердловской области от 27 сентября 1996 года № 75, включено в государственный реестр муниципальных образований 10 ноября 1996 года за № 50. 



1.4. Общие сведения о предшествующей градостроительной документации по планируемой территории
С 1946 г развитие г.Краснотурьинска осуществляется в соответствии с разработанной градостроительной документацией. Генеральные планы города были выполнены в 1947 г. Ленинградским  институтом  "Горстройпроект", в 1969 г.  институтом "Свердловскгражданпроект", в 2003 г. институтом ОАО «Уралгражданпроект». 
Генеральный план, разработанный институтом ОАО «Уралгражданпроект» в 2003 г.  был утвержден Решением Думы городского округа Краснотурьинск № 63 от 27.11.2008 г. и действовал до 2015 года. 
Генеральным планом развитие сложившейся планировочной структуры г. Краснотурьинска планировалось по следующим основным направлениям:
1. развитие промышленных территорий БАЗ (северная промышленная зона) в северном направлении,
2. развитие территорий жилищного строительства в правобережной части города в южном направлении,
3. реконструкция территорий в центральной части города,
4. организация системы общественных центров, их структуризация; 
5. оптимизация и развитие улично- дорожной сети и транспортной системы в целом, направленное на повышение связанности  и доступности территорий города, а также максимальный вывод транзитного движения с территории жилой застройки. 
В связи с очень коротким периодом действия последнего генерального плана – 7 лет, и изменением социально-экономической ситуации, решения генерального плана практически не были реализованы. Подробно итоги реализации генерального плана рассмотрены в «Научно-исследовательской работе по обоснованию развития территориально-планировочной структуры и нормативно-правового обеспечения городского округа Краснотурьинск», том 1.2, шифр Т-2698СО-2016.  
В условиях присвоения городскому округу Краснотурьинск в 2016 году статуса территории опережающего социально-экономического развития принципиальные решения генерального плана в части намеченных территорий промышленного и жилищного строительства сохраняют актуальность, но нуждаются в частичной корректировке в связи с изменившейся планировочной ситуацией. 
На основании генерального плана разработаны, утверждены и являются действующими документами:
1. Корректура проекта планировки жилого района «Южный» в г.Краснотурьинске, ОАО «Уралгражданпроект», 2007г.;
2. Проект планировки и проект межевания 2 очереди поселка индивидуальной застройки «Металлург» в г.Краснотурьинске Свердловской области, нст.УралНИИпроект РААСН, 2012 г.;
3. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона (района) в границах улиц Комарова, Набережная, Попова, Клубная (Октябрьская) в городе Краснотурьинске,Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» инст.УралНИИпроект, 2015 г.;
4. Проект планировки и проект межевания территории индустриального парка «Богословский» (площадью 86,0 га) на территории городского округа Краснотурьинск (с изменениями), ООО ИЦ «Лидер-С», 2015 г.


2.  ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

2.1. Природные условия и ресурсы
Территория городского округа Краснотурьинск, согласно физико-географическому районированию, расположена в северной части Свердловской области в пределах Восточного предгорья на восточном склоне Северного Урала, в пределах увалистой полосы, в зоне перехода от горно-складчатого Урала к Туринской равнине Западно-Сибирской низменности, в таежной зоне, в подзоне средней тайги.
Климатические условия
Климатологическая характеристика составлена по данным метеостанции г.Краснотурьинск и СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».
Природно-климатические условия  города Краснотурьинска характеризуются резко-континентальным климатом с продолжительной  морозной зимой и коротким летом. Среднегодовая амплитуда температуры воздуха составляет 33,5°С. Резкие зимние похолодания и летние возвраты  холодов чаще всего вызваны вторжением антициклонов полярного происхождения, имеющих зимой и летом наибольшую повторяемость. Переходные периоды характеризуются неустойчивой погодой. В течение года преобладают ветры западного и юго-западного направлений.
Данные по основным климатическим показателям приведены в таблицах 2.1.1 -2.1.7.
Таблица 2.1.1
Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %
	Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Повторяемость
	10
	8
	6
	7
	10
	17
	28
	13
	15


Таблица 2.1.2
Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
	Месяц
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	Год

	Скорость 
	2,5
	2,5
	2,6
	2,9
	2,7
	2,5
	2,2
	2,2
	2,4
	2,6
	2,6
	2,7
	2,5


Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость которой составляет менее 5%  - 6 м/с. Повторяемость скорости ветра 0-1 м/с  в среднем за год 31,6%.
Таблица 2.1.3
Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %
	Месяц
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	Год

	Влажность 
	77
	73
	65
	61
	56
	60
	69
	75
	77
	76
	77
	77
	70


Таблица 2.1.4
Среднее количество осадков по месяцам и за год, мм
	Месяц
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	Год

	Осадки 
	27
	16
	17
	28
	44
	60
	95
	79
	62
	39
	26
	25
	518


Число дней с ливневым дождем в среднем за год – 46.
Число дней с грозой за год – 16.
Число дней без осадков в среднем за год – 162.
Число дней с туманом за год – 12
Средняя продолжительность туманов за год – 33 часа.
Устойчивый снежный покров лежит с середины октября до середины апреля. Глубина промерзания грунтов от 1,5 до 2,2 м в зависимости от вида грунта и высоты снежного покрова.


Таблица 2.1.5
	Высота снежного покрова
	Средняя
	Максимальная

	Поле
	45
	70

	Лес
	53
	85


Таблица 2.1.6
Температура наружного воздуха средняя по месяцам, °С
	Месяц
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	Температура 
	-17,5
	-15,6
	-8,8
	1,8
	8,5
	14,7
	16,0
	14,3
	8,3
	0,5
	-8,3
	-15,9


Таблица 2.1.7
Многолетние климатические характеристики
	№
	Климатическая характеристика
	Единица измер.
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1
	Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь)
	t °С
	-17,5

	2
	Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июль)     
	t °С
	+16,0

	3
	Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца           
	t °С
	22,4

	4
	Продолжительность периода с температурой воздуха  > 0 °С
	сутки
	192

	5
	Продолжительность периода с температурой воздуха  < 0 °С
	сутки
	173


	6
	Абсолютная влажность холодного/ тёплого месяца (январь/июль)
	мбар
	1,6/12,5

	7
	Относительная влажность холодного/ тёплого месяца (январь/июль)
	%
	80/70

	8
	Количество осадков за год          
	мм
	518

	9
	Средняя скорость ветра  (январь/июль) 
	м/с
	2,5/2,2

	10
	Повторяемость штилей (январь/июль)
	%
	37/24

	11
	Продолжительность солнечного сияния (январь/июль) 
	час.
	45/270

	16
	Средняя дата установления и схода     устойчивого снежного покрова         
	
	3/XI
15/IV

	17
	Число дней со снежным покровом     
	сут.
	180

	18
	Средняя высота снежного покрова  из наибольших декадных высот за зиму (защищённое место)    
	см
	60


Строительно-климатологический подрайон - IВ.
Рельеф и гидрография
Геоморфологические условия территории города  Краснотурьинска  и его  окрестностей  имеют  характерные  признаки остаточных гор  Восточного склона Уральского хребта с широким развитием  поверхности денудационного выравнивания, расчлененной эрозионными врезами речных долин.
Рельеф горнохолмистый  с  многочисленными холмами и возвышенностями, вытянутыми в меридиональном направлении. Невысокие увалы чередуются с плоскими участками,  на фоне которых прослеживаются отдельные горные вершины: г.Турья - 251 м, г. Петропавловские Камешки – 293,7 м.
Центральная часть города расположена  на  возвышенном  плато,  поверхность  которого  имеет  высотные  отметки на 10-15  метров выше пойменных участков.
Абсолютные отметки колеблются от 155-175 м в долине реки Турьи,  до 225 м на возвышенностях. Общий уклон поверхности прослеживается к пойме р.Турьи и имеет значения от 10 и более  процентов. Средний уклон дневной поверхности центральной части города в юго-западном направлении имеет величину 6-10 процентов. 
На участках пойменных террас рельеф  часто  принимает  резкие  формы, где уклон достигает значений 80 и более процентов.
Косогорные участки в большинстве случаев устойчивы, лога слабо размываемы, оползневые явления имеют незначительное распространение в пойме р.Турьи.
Гидрографическая сеть района представлена основными водными артериями:  р.Турья, р.Каква и их притоками.  Русло р.Турья до города Краснотурьинска зарегулировано каскадом плотин Андрюшинского водохранилища и Краснотурьинского водохранилища.  На территории города и ближайших окрестностей река Турья принимает притоки: р.Каменка, р.Устея, р.Взвозная, р.Княсьпинский исток, р.Симка, р.Ланга, р.Лимка,  р.Лобь, р.Подгарничная.
Очертания русел  рек  рассматриваемого  района характерны для  Восточного склона Северного Урала и меняются  в  соответствии  с  геоморфологическими условиями района.
В увалистой полосе преобладает ущелевидный тип долин (верховья рек Турья, Каква), ниже по течению переходящий в равнинный с широкими долинами и неглубоко врезанными террасированными  склонами. 
Основной водной артерией является р.Турья.  Длина  реки  120  км,  площадь водосбора 1970  кв.км, рельеф  бассейна  холмисто-равнинный,  русло  извилистое,  представляет собой  непрерывную цепь плесов и перекатов.  Ширина  русла варьируется от 10 до 40 м, местами достигая 50 м. Скорость течения 1-2 м/с. Глубина реки  на  перекатах колеблется от 0,2 до 0,5 м,  на плесах не  превышает 2,0 м. Долина реки местами заболочена.
Зафиксированный наибольший  модуль  годового  стока  в районе  г.Краснотурьинска составляет 6,23 л/с на кв.км.
В середине  XVIII  века  р.Турья  в районе населенного пункта  "Турьинские рудники" в 52 км от устья была  перекрыта  плотиной.  В  связи со строительством в 1941-1945 гг.  Богословского алюминиевого завода плотина была реконструирована в 1948 году,  в 1964 и в период с 2000 по 2004 год. Гидроузел III класса капитальности, включает в себя: каменно-набросную плотину длина по гребню – 350 м, ширина гребня – 7 м, поверхностный водосброс с подводящим каналом, павильоном с 3-мя щитовыми затворами, лотком-быстротоком, водобойным колодцем и отводящим каналом донный водоспуск с водосливным павильном, водосливом, водобойным колодцем и отводящим каналом, в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.
Площадь зеркала пруда составляет 5,6 кв.км, площадь водосбора - 360  кв.км, полный объем - 22,3 млн.м3, отметки нормального подпорного уровня  (НПУ)  -  175,5  м,  форсированного подпорного уровня  (ФПУ) - 175,8 м, регулирование стока - многолетнее.
В 4,7 км ниже гидроузла на реке Турья была построена плотина,  которая должна была организовать нижний городской пруд для отдыха. Абсолютная отметка нижнего пруда составляет 157,5 м.  В настоящее время плотина в проектном режиме не эксплуатируется, т.к.  подпор воды негативно влияет на уровень грунтовых вод в  индивидуальном жилом секторе, находящемся на берегу р.Турья.
Геология и гидрогеология
Геологические условия района характеризуются широким развитием среднепалеозойских осадочно-вулканических пород. Господствующее распространение получили порфириты и их туфы,  которые пересекаются многочисленными внедрениями  интрузивных  порфиритов  и  кварцевых диоритов.  Местами получили распространение полосы известняков девона,  в значительной степени  метаморфизованных.
К  зоне развития интрузий приурочены месторождения и рудопроявления  медных руд,  разработка которых на территории города ведется с 1760  года. Наиболее  старые разработки велись на территории современной центральной и юго-восточной части  города,  с  чем  связаны процессы сдвижения дневной поверхности в жилой застройке:
     - рудники Васильевского месторождения медных руд  (Васильевский, Суходойский, Александровский);
     - рудники Фроловского, Москалевского месторождений (шахты Николо-Подгорная, Надеждинская, Парижской коммуны) и т.д.
   По карте неотектонического районирования на территории города  прослежена сеть  достоверных  разрывных  тектонических нарушений  различного порядка,  заполненных, как правило, четвертичными отложениями. Четвертичные  отложения  распространены повсеместно и перекрывают чехлом коренные породы,  которые местами  обнажаются  на участках крутых берегов.  Четвертичные отложения представлены аллювиальными, делювиальными и элювиальными образованиями.
  Аллювий преобладает в пойменной части водотоков и представлен в основании террас слоем галечника с песком мощностью  до  2  м, выше которого залегают слои пылеватого суглинка мощностью до 1,6 м. На расширенных участках поймы реки Турьи получил развитие торфяной покров, достигающий 0,4 м.
 Делювиальные отложения развиты повсеместно. Залежи наибольшей  мощностью 1,5-2,5 м приурочены к склонам долин и подножиям холмов.  Делювий представлен главным образом грубоскелетным пылеватым суглинком с дресвой, щебнем и угловатыми обломками коренных пород.
Элювиальные образования преимущественно залегают под делювием и имеют широкое распространение вследствие повсеместного  развития коренных пород.  Элювий литологически представлен от различного рода суглинков и супесей до щебенки,  дресвы и  рухлякового  грунта.
Туфы и порфириты при выветривании превращаются в буровато-коричневый пылеватый суглинок,  содержащий зёрна наиболее устойчивых минералов.
Диориты при  выветривании образуют дресву,  приближающуюся по гранулометрическому составу к тяжелым супесям и легким пылеватым суглинкам.
Гидрогеологические условия  района  характеризуются,  как  и большинство территорий горноскладчатого Урала, обильными подземными водами:  трещинными в зоне выветривания,  трещинно-жильными на участках тектонических нарушений, карстовыми и трещинно-карстовыми водами в карбонатных породах.
Водоносный комплекс  на  территории  города приурочен к зонам трещиноватости вулканогенно-осадочных  пород  силура.  Различная трещиноватость пород  в верхней зоне коры выветривания,  а также наличие глубоких тектонических нарушений обусловливают интенсивную горизонтальную и вертикальную циркуляцию подземных вод. Подчиненное значение имеют порово-пластовые воды четвертичных отложений.
Основным источником питания подземных вод являются инфильтрационные воды атмосферных осадков. На отдельных участках происходит подпитывание водоносных горизонтов более глубокими напорными  водами.
Разгрузка подземных вод осуществляется непосредственно в гидрографическую сеть,  а на участках развития карбонатных и трещиноватых пород в более глубокие водоносные горизонты.  По  данным отчетов инженерно-геологических изысканий, подземные воды на территории города встречены на глубине 0,5-7,0 м и приурочены к коре выветривания коренных пород. Отмечается также наличие "верховодки", что создает предрасположенность к подтоплению  отдельных участков жилой застройки.  Процессу подтопления подвержены преимущественно поймы водотоков,  где подземные воды имеют общий горизонт с водоносными толщами более высокого порядка.
В целом по инженерно-геологическим условиям территория города  является благоприятной для строительства.
Основанием фундаментов сооружений являются грунты коры выветривания коренных пород, несущая способность которых составляет:
     - делювиальных суглинков       - 1,5-2,0 кгс/см2;
     - делювиальных супесей         - 1,5     кгс/см2;
     - элювиальных суглинков        - 2,0-2,5 кгс/см2;
     - элювиальных супесей          - 2,0     кгс/см2;
     - рухляков коренных пород      - 4,0     кгс/см2;
     - щебня                        - 3,0     кгс/см2;
     - скальных пород               - 6,8     кгс/см2.
Нормативная глубина промерзания суглинков - 2,1 м.
К особо  неблагоприятным и опасным для строительства по инженерно-геологическим условиям относятся  зоны  сдвижения  дневной поверхности, связанные со старыми и современными горными выработками Турьинской группы меднорудных месторождений.  Данные участки  дислоцированы преимущественно в  восточной и юго-восточной частях города:  Васильевский, Суходойский, Александровский, Фроловский, Москалевский рудники.  В  пределах  шахтных  полей  в  связи с нарушением  сплошности горных пород подземными выработками происходит оседание земной  поверхности  с образованием провалов.  Данный факт имел место на территории Васильевского месторождения и вызвал  деформации нескольких жилых зданий и индивидуальных гаражей по ул.Попова.
Особую потенциальную  опасность  на данных территориях представляет наличие  нескольких  взаимодействующих  неблагоприятных факторов: разработка меднорудных месторождений велась,  как правило, непосредственно на контакте с карстообразующими  породами.  Понижение уровня грунтовых вод (шахтный водоотлив) в известняках  сопровождается резкой активизацией карстово-суффозионных процес-  сов, что  представляет  потенциальную опасность для размещения и  эксплуатации народнохозяйственных объектов и жизнедеятельности.
 К неблагоприятным для строительного освоения относятся участки с уровнем грунтовых вод от 0,00 до 1,0 м,  приуроченные преимущественно к поймам водотоков,  а также заторфованные участки с  мощностью торфозалежи более 1,0 м.
Ограниченно благоприятными   являются  участки,  испытывающие подтопление высоким (до 2,0 м) уровнем грунтовых вод.  К  данной  категории относятся также территории, сложенные карстообразующими известняками и требующие дополнительных инженерно-геофизических и инженерно-геологических изысканий с целью определения степени потенциальной закарстованности и  карстовой  водообильности пород.
Полезные ископаемые и водные ресурсы
Полезные ископаемые
Городской округ Краснотурьинск является одной из наиболее богатых полезными ископаемыми территорий Уральского региона. Здесь на протяжении более двухсот лет велась добыча медных (Турьинские рудники) и железных руд, золота.
Месторождения золота, рудных и нерудных полезных ископаемых распространены на всей территории городского округа.
По данным Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу на территории городского округа Краснотурьинск находятся следующие месторождения: 
- Разведано 8 месторождений подземных вод;
- Зарегистрировано 17 пролицензированных водозаборных  участков;
- 11 месторождений полезных  ископаемых нераспределенного  фонда,  учтенных Государственным балансом, в том числе:
россыпное золото р. Песочная;
россыпное золото р. Турья;
Северо-Воронцовское месторождение россыпного золота;
россыпное золото р. Волчанка Большая;
россыпное золото р. Харитоновская;
Воронцовское месторождение россыпного золота;
Каменское месторождение россыпного золота;
Краснотурьинское 3-е месторождение кирпично-черепичных глин;
месторождение «33 квартал» строительного камня;
Архангельское 1-е месторождение торфа;
Архангельское 2-е месторождение торфа.
Непосредственно на территории г.Краснотурьинска расположены месторождения:
- рассыпного золота в пойме р.Турья,
- Ново-Фроловское медно-магнетитовое месторождение в районе п.Медный;
- Вадимо-Александровское медно-магнетитовое месторождение, 1-е и 2-е Архангельское месторождение торфа в районе п.Медная Шахта. 
В настоящее время разработка медно-магнетитовых месторождений прекращена.
Водные ресурсы
Главной  водной артерией является река Турья - левобережный приток реки Сосьвы.
Сток р.Турьи  характеризуется  большой внутригодовой и многолетней неравномерностью: затяжным высоким  половодьем  и  очень  низкой зимней меженью. На долю весеннего половодья приходится до  60% годового стока, летней межени 25-30% и зимней межени 10-15%.
Река Турья  зарегулирована каскадом водохранилищ. Из Андрюшинского водохранилища, расположенного в 25 км выше по течению, даются попуски в Краснотурьинское водохранилище в размере 1,085 м3/сек. Водоотдача Андрюшинского водохранилища составляет 1,62 м3/сек 95% обеспеченности, Краснотурьинского водохранилища -1,41 м3/сек.
Река Турья  загрязняется промышленными и бытовыми стоками городов Карпинска и Краснотурьинска, и по составу  воды в пределах г.Краснотурьинска пригодна только для промышленного водоснабжения.
В настоящее время питьевое водоснабжение населения  и  промпредприятий города  осуществляется  от подземного источника, производственное водоснабжение - из р.Турьи.
 Подземный источник.
 Краснотурьинский водозабор подземных вод, состоящий из 10 скважин, объединенных в 5 водозаборных узлов (по эксплуатационной и резервной скважине в каждом): №№А, В, 7Э, 9Э, 12Э, расположен в 5,0 км западнее города на левом берегу Краснотурьинского водохранилища. Гидрогеологические условия участка очень сложные и он относится к объектам III группы. Качество добываемых подземных вод соответствует установленным стандартам на воды питьевого качества.  Утвержденные запасы (протокол ТКЗ от 30.05.2003 № 21/03) на основании отчета "Оценка эксплуатационных запасов подземных вод действующего Краснотурьинского водозабора с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска» по результатам работ, выполненных ООО НПФ "ГеОС" составляют: по категории А - 19,5 тыс.м3/сут. (при уровне воды в Краснотурьинском водохранилище-174,0 м) и 26,5 тыс.м3/сут. (при уровне воды в Краснотурьинском водохранилище-175,5 м).
Поверхностный источник
Краснотурьинское водохранилище, расположенное на р.Турье, является источником  производственного  водоснабжения. На левом берегу Краснотурьинского водохранилища расположены  два водозабора  с  насосными  станциями № 1 и № 2 производительностью:
- № 1 - 3000 м3/час (1,0 м3/сек);
- № 2 - 2900 м3/час (1,47 м3/сек).
От водозабора № 1 вода подается на производственные нужды города и БАЗа. Вода подается на фильтровальную станцию производительностью 21,0  тыс.м3/сутки, где подвергается очистке на контактных осветлителях.
От водозабора № 2 вода без очистки подается только на  производственные нужды БАЗа и БТЭЦ.
Перспективный источник
Перспективным источником питьевого водоснабжения города является Северопесчанское месторождение подземных вод. В 2003г. дополнительно к раннее проведенным исследованиям 1972г. на участках «Холодный» и «Правобережный» были выполнены поисково-оценочные работы ЗАО «ГИДЭК». По результатам выполненных оценочных работ балансовые эксплуатационные запасы Северопесчанского месторождения по состоянию на 01.10.2003г. утверждены на 25-летний срок (протокол ТКЗ № 19/03 от 27.03.2003г.) в количестве 28,2 тыс.м3/сут., в т.ч. по участкам:
- «Пещерный» (освоенный)-3,7 тыс.м3/сут;
- «Холодный», «Правобережный» -24,5 тыс.м3/сут.
В качестве освоения первой очереди рассматривается участок «Холодный», расположенный в 15 км южнее г.Краснотурьинска, в 4-8 км от п.Воронцовка, Белка, на левом берегу р.Каква, в приустьевой части ручья Холодный. На запасах участка «Холодный» рекомендован эксплуатационный узел в составе трех водозаборных скважин с суммарной нагрузкой  - 16 тыс.м3/сут. 
В 2015 г. начато строительство комплекса водозаборных сооружений на участке «Холодный» и водоводов до г.Краснотурьинск. Ввод в эксплуатацию нового подземного водозабора позволит полностью исключить из схемы водоснабжения города поверхностные воды Краснотурьинского пруда.  
Инженерно-строительный анализ территории
На основании  комплексного анализа природных условий и техногенных факторов территория города ранжирована  по степени благоприятности для градостроительного развития. 
В целом территория города благоприятна для строительного освоения. Основанием фундаментов  зданий  и  сооружений являются грунты  коры выветривания коренных пород.
Особо неблагоприятными и неблагоприятными для градостроительства факторами и процессами являются:
- провалы и оседание  дневной  поверхности  на  подработанных  территориях (рудники  Васильевского  месторождения медных руд на  территории центральной части  г.Краснотурьинска;  рудники  Фроловского и Москалевского месторождений на территории южного района); общая площадь участков зон сдвижения 65 га;
- присутствие в геологическом строении карстообразующих грунтов (западная часть центрального района,  северо-восточная часть  города);
- высокая водообильность карстообразующих пород;
- разрывные тектонические нарушения;
- нарушение дневной поверхности отвалами,  шламонакопителями  и т.д.;
- потенциальная опасность катастрофического затопления  поймы  и прилегающих  территорий  при авариях на гидротехнических сооружениях Андрюшинского и Краснотурьинского  гидроузлов;
- подверженность  подтоплению  грунтовыми водами участков городской застройки,  расположенных в пойме р.Турьи, а также высокий уровень  грунтовых  вод на локальных участках водораздельных  территорий;
- заторфованные участки с мощностью торфозалежи от 0 до 2,0 м,  наблюдающихся на заболоченных территориях (бессточные  котловины,  понижения рельефа, пойма р.Турьи).

2.2. Социально-экономическая характеристика
2.2.1. Общая характеристика экономической базы
С момента своего основания в 1758г. основной экономической базой г.Краснотурьинска являлась горнодобывающая промышленность: добыча медных руд на правом берегу р.Турьи были заложены Николаевский, Першинский, Суходойский, Фроловский рудники (современный планировочный район пос. Медная Шахта). Эта группа рудников и образовавшийся при них горняцкий поселок назвали Туринскими Рудниками. Поселение Туринские рудники являлось сырьевой базой для заводов  Богословского горного округа (современные города Карпинск и Североуральск), которые выплавляли 30% Российской меди до первой  трети XIX века. С 1823г. в Богословском горном округе началась добыча золота. У Туринских Рудников была открыта одна из самых  богатых россыпей золота. (в районе пос. Воронцовка). Появилась новая отрасль, в которой была занята значительная часть населения.
Во время гражданской войны 1918-1921гг. медные рудники были поставлены на консервацию  и затоплены. С 1930г. началось восстановление и реконструкция медных рудников (Фроловский, Башмаковский, Богословский). Из старых шахт откачали воду и углубили их.
По состоянию на 2016г. все шахты, относящиеся к Вадимо-Александровскому  месторождению медно-магнетитовых руд, закрыты, в связи с отработкой месторождения.
На территории Краснотурьинского городского округа по состоянию на 2016г. продолжается разработка железных руд, огнеупорных глин, золота. Северопесчанское месторождение кирпичных глин, расположенное вблизи южной границы г.Краснотурьинска, является основной сырьевой базой для ООО «Богословский кирпичный завод». Перечень предприятий горнодобывающей промышленности по состоянию на 2016г. см. в таблице 2.2.1.1.
Таблица 2.2.1.1
	№ 
п/п
	Наименование предприятия, местоположение управления
	Основной вид деятельности, местоположение предприятий

	1
	ОАО «Богословское рудоуправление», старейшее предприятие Краснотурьинского ГО.
В 2016г. предприятию исполнилось               258 лет
г.Краснотурьинск, ул.Октябрьская 28
	Добыча железных руд подземным способом. 
Шахта «Северопесчаевская» - крупнейшая на Урале.
Разработка шахты может вестись до 2040г.
Дробильно-обогатительная фабрика. Оба предприятия расположены в районе пос.Воронцовка.

	2
	ЗАО «Золото Северного Урала» г.Краснотурьинск, ул.Карпинского 4
	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра, металлов платиновой группы).
Воронцовское золоторудное месторождение, крупнейшее на  Северном Урале в районе пос.Воронцовка.
Обогатительная  (золотоизвлекательная) фабрика в районе пос.Рудничный

	3
	Производственная артель старателей «Южно-Заозерский прииск» (ПАС «Южно-Заозерский прииск») г.Краснотурьинск, ул.Карпинского 4
	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра, металлов платиновой группы).
Гидравлика № 9. Россыпное месторождение, прииск в 3 км западнее пос.Воронцовка.

	4
	ООО «Валенторский медный карьер» г.Карпинск, ул.Чайковского 16
	Добыча медных руд подземным способом.
На территории г.Краснотурьинска расположены четыре шахты: им.Кирова, Никитинская,  Капитальная,  и Вентиляционная, которые по состоянию на  2016г. закрыты,  эксплуатироваться не будут.
Обогатительная фабрика, хвостохранилище также расположены в границах г.Краснотурьинска.
Деятельность обогатительной фабрики приостановлена с марта 2016г. При возобновлении деятельности фабрика будет работать на привозном сырье – месторождения медных руд в районе г.Ивделя.
(см. таблицу 2.2.1.2)



Предприятия горнодобывающей промышленности ООО «Валенторский медный карьер», расположенные в г.Краснотурьинске по состоянию на 2016г
Таблица 2.2.1.2
	№ по генплану
	Наименование предприятия, местоположение
	Основной вид деятельности
	Площадь арендуемого земельного участка, га

	П62
	Зона обрушения Николо-подгорного месторождения ул.Свободы
	
	2,3673

	П63
	Зона обрушения Фроловского месторождения. Участок 1 ул.Абоимова
	
	1,9739

	П64
	Зона обрушения Фроловского месторождения. Участок 2 ул.Абоимова
	
	1,2033

	П65
	ООО «Валенторский медный карьер». Промплощадка
шахты им.Кирова
 ул.М.Горького 15
	Закрыта,  эксплуатироваться не будет
	1,9770

	
П66
	ООО «Валенторский медный карьер». Промплощадка
шахты «Никитинская» ул.М.Горького 15
	Закрыта,  эксплуатироваться не будет
	0,1459

	П72
	ООО «Валенторский медный карьер».
Обогатительная фабрика ул.Сосьвинская 42а
	Производственная деятельность обогатительной фабрики приостановлена с марта 2016г.
	5,5000

	П73
	ООО «Валенторский медный карьер». Промплощадка 
шахты «Капитальная» ул.М.Горького 15
	Закрыта,  эксплуатироваться не будет
	2,1881

	П82
	ООО «Валенторский медный карьер». Промплощадка
шахты «Вентиляционная» ул.Красноармейская 24
	Закрыта,  эксплуатироваться не будет
	0,5789

	П83
	ООО «Валенторский медный карьер».
Хвостохранилище ул.Сосьвинская 80
	
	162,8389


Открытие в 1931г. Североуральского месторождения бокситов «Красная Шапочка» явилось началом формирования новой экономической базы, г.Краснотурьинска. В период с 1941 по 1945 гг. был построен Богословский алюминиевый завод. Первый  гидрат окиси алюминия был  получен в июне 1943 г., а первый глинозем – в апреле 1944 г. Первый алюминий был получен 9 мая 1945 г.
В 1944г. пущена в эксплуатацию Богословская ТЭЦ. Развитие Богословского алюминиевого завода, увеличение выпуска продукции  и улучшение технико-экономических показателей проводились на основе внедрения в производство новейших достижений науки, техники, передового опыта, реконструкции и модернизации производства. В 2000г. в алюминиевой промышленности была создана крупнейшая вертикально-интегрированная компания «СУАЛ-холдинг» с полным технологическим циклом от добычи сырья до выпуска готовой продукции. В состав компании вошли все предприятия  алюминиевого комплекса Урала, в т.ч. ОАО «Богословский алюминиевый завод», ОАО «Северо-Уральский бокситовый рудник», а  также Южноуральский и Средне-Тиманский бокситовые рудники, которые являются основными поставщиками сырья для предприятий Свердловской области.
К  2011 году, когда мировая экономика начала выбираться из кризиса,  российские  энергокомпании увеличили тарифы на электроэнергию почти в два раза.  В результате электролизное  производство становится убыточным.
А в  2012 - 2013 годах происходит падение курса продаж алюминия на Лондонской  бирже металлов, мировой рынок алюминия  пересыщен металлом. 
В  2012 году Совет директоров РУСАЛа одобрил долгосрочную программу поэтапной замены неэффективных устаревших и  убыточных мощностей по производству первичного алюминия на современные производства с конкурентоспособной себестоимостью. 
Постепенно с 2011-го по 2014 годы были остановлены все корпуса электролиз БАЗа. Данное решение было реализовано только после его одобрения государственными органами власти и профсоюзом, а также решения вопросов с трудоустройством высвобождающихся сотрудников.  
С учетом сложившейся  экономической ситуации «БАЗ-СУАЛ» не производит, первичный алюминий и алюминиевые сплавы, сохраняется производство глинозема, см.таблицу 2.2.1.2.

Перечень производственных предприятий, производственных баз, автотранспортных и складских объектов г.Краснотурьинска по состоянию                  на 2016 год.
Таблица 2.2.1.3
	№ по генплану
	Наименование предприятия, местоположение 
	Основной вид деятельности
	Численность работающих

	П1
	«БАЗ-СУАЛ» 
Основная промплощадка  ул.К.Маркса 1
	Глинозем металлургических марок              Г-ОО; Г-ООК
Песок тригидрата оксида алюминия. Содосульфатная смесь. Объем производимой продукции составляет 960150 тонн/год
	2645 человек

	П2
	«БАЗ-СУАЛ»
	Теплоэлектроцентраль («Богословская ТЭЦ»)
	

	П3
	 «БАЗ-СУАЛ»  
ул.Фрунзе  68
	Управление механизации
	

	П4
	«БАЗ-СУАЛ»  
ул.Фрунзе  89
	Отвод управления железнодорожного транспорта
	

	П5
	«БАЗ-СУАЛ»  
ул.Фрунзе  87
	Территория 6 серии электролизного цеха.
Реализация (продажа, сдача в аренду)
	

	П6
	«БАЗ-СУАЛ»  
Шламовое поле № 3 ул.Фрунзе  84/1
	Шламовая криолита
	

	П7
	«БАЗ-СУАЛ»  
Шламовое поле № 1
	
	

	П8
	«БАЗ-СУАЛ»  
Золоотвал № 1
	
	

	П9
	«БАЗ-СУАЛ»  
Золоотвал № 2
	
	

	П10
	«БАЗ-СУАЛ»  
Полигоны ТПО
Ул.Фрунзе 92а
	Накопитель производственных отходов
	

	П11
	«БАЗ-СУАЛ»  
 ул.Фрунзе 92 передан в аренду ООО «Богословский кабельный завод»
	ООО «Богословский кабельный завод»
Выпуск кабельно-проводниковой продукции для нефтехимического, энергетического и общепромышленного рынка
	82 человека

	П12
	«БАЗ-СУАЛ»
ГПП. Станция нейтрализации и ее охранная зона ул.К.Маркса 1/1
	
	

	П13
	ООО «Богословская строительная компания», ул.Октябрьская 1
	Деревообрабатывающее производство без глубокой переработки (доска, плинтус, погонаж и т.д.)
	50 человек

	П14
	«БАЗ-СУАЛ» передан в аренду ФЛ ООО «Рус-инжениринг» в г.Краснотурьинске ул.Октябрьская 4
	Административно-бытовой корпус, группа спецтехники, ремонтная база
	
45 человек

	П15
	ул. Металлургов
	Склады
	

	П16
	ул. Металлургов 55
	Стройдвор
	

	П17
	ул. Октябрьская
	Производственная база
	

	П18
	ул. Октябрьская
	Склады
	

	П19
	
	Склады
	

	П20


П22
	ООО «Богословский кирпичный завод», ул.Новокирпичная 37
ООО «Богословский кирпичный завод», ул.Новокирпичная 
	Производство керамического кирпича

Склад глинозапасов
	62 человек

	П21
	Резервная территория  ул.Новокирпичная
	Объект промышленности
	

	П23
	ОАО УК Промпарк «Богословский» ул.Фрунзе 92
	Индустриальный парк «Богословский»
Размещение производств от I до V классов санитарной опасности
	

	П24
	«БАЗ-СУАЛ»
ул.Фрунзе 88 передан в аренду ООО "СУАЛ-ПМ"
	
Производство порошков
	

	П25
	ул.Фрунзе
	Предприятие, осуществляющее сбор и переработку отработанных люминесцентных ламп
	

	П26
	ООО «Спецремстрой»,
ул.Фрунзе, 70
	Производственная база
	

	П27
	ул.Фрунзе
	Объект продовольственного снабжения
	

	П28
	«БАЗ-СУАЛ»
Оптово-закупочная база
ул.Фрунзе,86
	Склады.
Реализация (продажа, сдача в аренду)
	

	П29
	ул.Фрунзе,90 
ООО «Меркурий»
	Склады с/х продукции.
Картофелехранилище, капустохранилище, лукохранилище
	

	П30
	ООО «Богословская строительная компания», ул.Фрунзе 62
	Цех сантехмонтажа.
Производство вентиляционных систем, металлоконструкций
	70 человек

	П31
	«БАЗ-СУАЛ»
ул.Фрунзе 84/2
	
Открытый склад боксита
	

	П32
	Объекты тепло-энергообеспечения. Резервная территория ул.Фрунзе
	
Ново-Богословская ТЭЦ
	

	П33
	Объект переработки техногенных  отходов
	
	

	П34
	«БАЗ-СУАЛ»
ул.Фрунзе 76 корп.1 передано в аренду ООО «ЛесКомРазвитие»
	
Производство палочек для мороженого
	

	П35
	«БАЗ-СУАЛ»
ул.Фрунзе 74
	
УПТК
	

	П36
	ул.Фрунзе
	Производственная база
	

	П37
	ул.Фрунзе
	Производственная база
	

	П38
	пер.Заводской
	Склады
	

	П39
	ООО «Регион-Консалт» (аренда)
	Гаражи, крытая стоянка тяжелой техники, склады
	

	П40
	ООО «Краснотурьинский завод ЖБИ и К»,
 ул.Фрунзе 71
	Производство железобетонных изделий и конструкций.
Плиты перекрытия – 170000 м2/год,
с пуском 2-ой линии до 300000 м2/год, сваи, перемычки
	100 человек

	П41
	Афонина Е.Н.,
ул.Октябрьская
	Производственная база
	

	П42
	ул.Металлургов
	Производственная база
	

	П43
	МУП «Городской трамвай» ул.Фрунзе 57
	Трамвайный парк
	40 человек

	П44
	«БАЗ-СУАЛ»
ул.Фрунзе 64
	Стройлаборатория.
Реализация (продажа, сдача в аренду)
	

	П45
	
	ПС Краснотурьинск 220/110/35
	

	П46
	ООО «Богословская строительная компания», ул.Фрунзе 84а
	Автотранспортный цех, ремонтная база, склады. Стоянка грузовых автомобилей, спецтехники
	30 человек

	П47
	«БАЗ-СУАЛ» 
ул.Советская 61
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации
	

	П48
	пос.Медная Шахта
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации
	

	П49
	ООО «Ореон» ул.Фрунзе 60
	Стоянки пассажирских автобусов, маршрутных такси, мусоровозов
	80 человек

	П50
	ООО «Ява-Холдинг» пер.Заводской
	Склады, гаражи
	

	П51
	МРСК
Участок Серовских электрических сетей
	Гаражи
	

	П54
	ул.Фрунзе
	Асфальтобетонный завод
	

	П55
	ул.Фрунзе, 74
	Склады
	

	П56
	ул.Фрунзе, 74
	Производственная база
	

	П57
	Прирельсовые, складские производственные базы, расположены с юго-западной стороны от ПС Краснотурьинск 220/110/35
	Производственные базы, складские базы
	

	П58
	АО «Уральские газовые сети»,
ул.Фрунзе, 74/1
	Комплекс зданий складского хозяйства
	

	П59
	Прирельсовая база, расположена с юго-западной стороны от ПС Краснотурьинск 220/110/35
	Разгрузочная база
	

	П60
	Прирельсовые базы склады, расположены с южной стороны от ПС Краснотурьинск 220/110/35
	Производственные базы, склады
	

	П61
	ЗАО Логосеть ул.2-я Надеждинская
	Производственная  база
	

	П67
	ул.М.Горького
	Складская база
	

	П68
	ООО «Золото Северного Урала»
Производственная артель старателей (ПАС) «Южно-Заозерский прииск» ул.Волчанская 1
	

Гаражи грузового автотранспорта
	

	П69
	ул.Сосьвинская
	Склад ГСМ
Не эксплуатируется
	

	П70
	ул.Сосьвинская, 27а
	Пилорама
	

	П74
	Кудряшова И.Е.
	Складская база
	

	П75
	ООО «Спецснабсбыт»,
ул.Вокзальная, 36а
	Склады
	

	П76
	ул.Мира
	Продуктовая база
	

	П77
	Сгорин М.А.
Лукашова Л.И.,
ул.Мира
	Склады
	

	П78
	
	Склады
	

	П79
	ООО «Ява-Холдинг»
ул.Красноармейская
	Открытые склады
	

	П80
	ООО «Газпром-Транс-Газ-Югорск»
Югорское управление материально-технического снабжения и комплектации.
Участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов,
ул.Совхозная
	Складирование, переработка грузов: оборудование для газопроводов
	30 человек

	П81
	ООО «Золото Северного Урала»
Производственная артель старателей (ПАС) «Южно-Заозерский прииск» ул.Карпинского 4/10,
Ул.Карпинского 4/11
	Склады оборудования и комплектующих деталей, заготовок.
Гаражные боксы легкового автотранспорта
	

	П84
	
	Станция водоподготовки
	

	П85
	ЗАО «Краснотурьинскстрой»
ул.Делегатская
	Мебельный цех
	

	П87
	ОАО «ПТК».Белоус В.Ф. «Свердловсктрансстрой» ул.К.Маркса 2
	Стоячные боксы легковых, грузовых автомобилей, автобусы, большегрузные автомобили, склады
	

	П88
	ООО «Богословская строительная компания», ул.К.Маркса 2, на аренде ООО «Краснотурьинске РСУ «Уралметаллургмонтаж»
	Цех модульных конструкций («Сэндвичи»)

Производство металлических конструкций
	20 человек

45 человек


Шламовое поле № 2 «БАЗ-СУАЛ» расположено с северной стороны от г.Краснотурьинска, не входит в  границы города (Карпинский лесхоз, Краснотурьинское лесничество, квартал 63-63; 70; 77).

Предприятия пищевой промышленности г.Краснотурьинска
Таблица 2.2.1.4
	№ п/п
	Наименование предприятия, местоположение 
	Основной вид деятельности
	Численность работающих

	П71


П86
	МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» ул.Маяковского 1
МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» ул.Металлургов 40
	

      Производство хлебобулочных и 
      кондитерских изделий
	

205 человек

	П52
	ИП Быков Александр Георгиевич
ул.Чкалова 3
	Производство колбасных изделий
	55 человек

	П53
	ООО «Богословская пивоварня» ул.Чернышевского 5а
	Производство пива. Ресторан
	10 человек
25 человек


Важной составляющей экономики городского округа Краснотурьинск является сложившийся сектор малого и среднего предпринимательства, численность занятых в этой сфере составляет 20% от числа занятых в экономике. В городском округе Красноурьинск с 1997г. функционирует муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства.

Предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели г.Краснотурьинска, основным видом деятельности которых является производство
Таблица 2.2.1.5
	№ 
п/п
	Основные виды деятельности
	Количество предприятий

	1
	Производство строительных металлических изделий.
Производство строительных металлических конструкций.
	3

	2
	Ковка, прессование, штамповка, профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии.
	2

	3
	Производство изделий из бетона, гипса и цемента.
	1

	4
	Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, производство деревянной тары, модифицированной древесины.
	5

	5
	Производство деревянных строительных конструкций.
	1

	6
	Производство канатов, веревок, шпагат.
	2

	7
	Производство одежды, спецодежды.
	3



Агропромышленный комплекс представлен ООО Дочерним сельскохозяйственным  предприятием (ДСП) «Совхоз Богословский» (1 отделение, пос. Загородный (Совхозный)), которое специализируется на разведении крупного рогатого скота (КРС) и на производстве сырого молока.
Совхоз  производит до 35%  молока в Северном Управленческом округе.
Производство молока за I квартал 2021 – 678 тонн.
Производство мяса за I квартал 2021 – 33,6 тонн.
Численность работающих – 130 человек.
Основные производственные и вспомогательные объекты ООО ДСП «Совхоз Богословский» см. в таблице 2.2.1.6.
Таблица 2.2.1.6
	№ по генплану
	Наименование с/х объекта
	Основные виды деятельности

	П99
	Ферма № 3
	Количество голов КРС – 810
Количество голов молодняка – 740


	П100
	Ферма № 4
	

	П97
П98
	Ферма № 5 с родильным отделением
	

	П96
	Ферма № 7
	

	П95
	Ферма № 6
	

	П94

П94
	Молоканка
(новая)
Молоканка 
(старая)
	
           Не действуют

	П93
	Молокозавод
	Не действует

	П92
	Зерносклад
Весовая
Центральный склад
	Хранение зерна

	
	
	Хранение оборудования, запасных частей, деталей и т.д.


Все производственные объекты ООО ДСП «Совхоз Богословский»: фермы                    № 3; №4; №5; №6; №7; молокозавод, молоканки расположены вне территории г.Краснотурьинска, вблизи северо-восточной границы его.
Зерносклад, весовая и центральный склад расположены на территории г.Краснотурьинска – ул.Животноводов – ул.Механизаторов.
На территории г.Краснотурьинска находится участок бывшей  Краснотурьинской птицефабрики – ул. Средняя 37. В настоящее время данный участок в собственности ООО «Казачья гамазея» № П90 (по генплану). 
С северной стороны от участка бывшей птицефабрики находятся земли сельскохозяйственного назначения. В соответствии с Договором аренды № 28/1 от 25.10.16г. эти земли площадью 35,5 га переданы в  аренду ООО «Счастье» № П114 (по генплану) для осуществления сельскохозяйственной деятельности. 
Также на территории г.Краснотурьинска находится участок крестьянского фермерского хозяйства по пер.Заводскому (нечетная сторона) - № П91 (по генплану).

Показатели социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск за 2015 год
Таблица 2.2.1.7
	№ 
п/п
	Показатели
	2014 год
	2015 год

	1
	Оборот по кругу крупных и средних организаций ВСЕГО (тыс. рублей),
	45 559
530
	27 740
953

	
	в том числе:
	
	

	
	Добыча полезных ископаемых
	12 699
358
	11762048

	
	2) Обрабатывающие производства, из них:
	31 609 
768
	15679529

	
	- производство пищевых продуктов, включая напитки и табака
	166 627
	195609

	
	- текстильное и швейное производство
	
	

	
	- производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	405 731
	249198

	
	- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	29 388
664
	13016922

	
	- производство машин и оборудования
	1 643 311
	2217800

	
	- производство электрооборудования
	
	

	
	3) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (отдельно по каждому предприятию)
	
258 118
	
299376

	
	4) Транспорт и связь
	103 695
	-

	
	5) Строительство
	757 656 
	-

	
	6) Сельское хозяйство, лесное хозяйство
	104 026
	-

	2
	Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) предприятиями стройиндустрии (отдельно по каждому предприятию)
	
	

	
	ООО «Богословский кирпичный завод» г.Краснотурьинск
	
	

	
	- тыс.рублей
	193 451 
	111716

	
	- кирпича, тыс.штук
	37 586
	15958,0

	
	ООО «Краснотурьинский завод железобетонных изделий и конструкций» г.Краснотурьинск
	
	

	
	- тыс.рублей
	212 280
	137482

	
	- железобетонных изделий, куб.м.
	46 198
	24156

	
	- бетона и раствора, куб.м
	2 800
	557

	3
	Численность работников (по полному кругу организаций), человек
	
17 866 
	17415 
(по оценке администрации)

	4
	Фонд численности заработной платы работников (по полному кругу организаций), тыс.рублей
	6 407 452
	5694146 
(по оценке администрации)

	5
	Среднемесячная зарплата 1 работника промышленности по видам экономической деятельности (рублей):
	
32 282
	
35540

	
	   - добыча полезных ископаемых
	33 826
	38776

	
	   - обрабатывающие производства
	32 477
	35338

	
	   - производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	21 430
	21762

	6
	Среднесписочная численность работников по видам экономической деятельности (человек):
	
8 096
	
7847

	
	   - добыча полезных ископаемых
	2 412
	2339

	
	   - обрабатывающие производства
	5 247
	5037

	
	   - производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	437
	471

	7
	Оборот розничной торговли 
ВСЕГО (млн.рублей), в том числе:
	6 360,2
	6612,1

	
	а) оборот субъектов стационарной торговли
	6 114,4
	6388,5

	
	б) продажа на рынках
	245,8
	223,5

	8
	Обеспеченность торговыми площадями:
	
	

	
	    - количество объектов торговли, единиц
	372
	361

	
	    - площадь объектов торговли, м2
	57 146
	57 054

	9
	Оборот общественного питания (млн.рублей)
	338,1
	440,2

	10
	Численность населения ВСЕГО (человек),           в том числе:
	64 120
	36790

	
	а) городское население
	58 874
	58581

	
	б) сельское население
	5 246
	5209

	11
	Количество субъектов малого предпринимательства ВСЕГО 
(до 05.02.2016г.), в том числе:
	
1 845
	
1840

	
	  а)-малых предприятий
	385
	541

	
	  б)  индивидуальных предпринимателей
	1 460
	1299

	
	Из них фермерских хозяйств
	3
	-

	12
	Численность занятых в сфере малого предпринимательства, человек
	8 825
	8854


За последние 5 лет (2010 - 2015 годы) общее предложение рабочей силы на регистрируемом рынке труда составило 41600 человек (на 01.01.2015 года количество трудоспособного населения городского округа составило - 36434 человека (на 12,6 процентов меньше предыдущего годового периода), из них  4634 человека (2,0 процента), имели статус безработного.
На конец октября 2015 года в банк вакансий службы занятости заявлено                252 свободных рабочих места. По сравнению с показателем годичной давности спрос уменьшился в 1,3 раза. (2014 год - 341 рабочее место).
Количество незанятых граждан, ищущих работу, превысило количество вакансий в 3,5 раза.
Сохраняется территориальное несоответствие спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда - большинство вакансий (69,0 процентов) заявлено работодателями в бюджетной сфере (врачи, медицинские сестры, педагоги, работники сферы обслуживания и торговли), а профессиональный состав безработных граждан представлен рабочими специальностями: слесари-ремонтники, аппаратчики-гидрометаллургии, газорезчики и другие, в результате напряженность на рынке труда (без учета вакансий и претендентов) в среднем составила 3,54 человека на одну вакансию. Это конечно значительно ниже уровня пика кризиса 2008 - 2009 годов, когда на одну вакансию претендовало по 30 и более человек.
За последние 5 лет наиболее значительное уменьшение численности персонала зафиксировано:
в производстве 2073 человека (на 20,0 процентов);
в сельском хозяйстве (на 20,6 процентов);
В 2014 году численность работников средних и крупных предприятий городского округа сократилась в среднем на 930 человек'(5 процентов от среднесписочной численности) и составила 17900 человек.
С начала 2015г. численность работников обрабатывающей промышленности сократилась на 756 человек, в основном по причине закрытия ряда производств на Богословском алюминиевом заводе.
Краснотурьинск относится к монопрофильным городам, т.к. экономической базой его является непропорционально развитая одна отрасль – цветная металлургия – «БАЗ-СУАЛ». Превосходство этой отрасли над другими отраслями настолько доминирует, что особым образом сказывается на развитии экономической и социальной сфер города, определяет критическую зависимость монопрофильного города от внешних факторов  производственной кооперации, обеспечивающих завышенные потребности диспропорциональной экономической базы. В то же время монопрофильный город  Краснотурьинск остается сложной  самоорганизующей градостроительной системой, обладающей всеми признаками места постоянного проживания людей: наличие природной и искусственной среды,  формирование социальной, коммунальной, инженерно-транспортных инфраструктур. Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014г.  № 1398-р утвержден перечень  монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов). Краснотурьинск отнесен к категории 1, как многопрофильный город с наиболее сложным социально-экономическим положением.
На основании ФЗ от 29.12.2014г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ», постановлением Правительства РФ от 19.09.2016г. № 942 принято решение «О создании территории  опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск» (моногорода), в котором имеются риски  ухудшения социально-экономического положения. Территория  опережающего социально-экономического развития (ТОСЭП) – часть территории субъекта РФ, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной  деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
Городской округ Краснотурьинск имеет статус территории опережающего социально-экономического развития (учетный номер 66:50-12.1). 
Для снижения зависимости экономики городского округа от работы системообразующих предприятий на территории городского округа Краснотурьинск реализуется инвестиционный проект по строительству индустриального парка «Богословский». Индустриальный парк «Богословский» является центральной инвестиционной площадкой территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск» (далее – ТОСЭР «Краснотурьинск»).
Основные льготы предоставляются резидентам, которые зашли на инвестиционную площадку в первые три года после создания ТОСЭР «Краснотурьинск». Во внебюджетные фонды компании платят 7,6%. Налог на прибыль вместо 20% в течение первых 5 лет с момента получения прибыли исчисляется по ставке 5%, в течение последующих 5 лет – 10%. Кроме того, резиденты ТОСЭР «Краснотурьинск» освобождены от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. Если резидент заходит только на четвертый год существования ТОСЭР «Краснотурьинск» и позже – взносы во внебюджетные фонды он платит на общих условиях. 
По состоянию на 01.01.2022 в реестр ТОСЭР внесены  7 резидентов (ООО «Богословский Кабельный Завод», ООО «ЛесКомРазвитие»,  ООО «Компания «Утильмастер», ООО  «Краснотурьинск-Полиметалл», ООО «РОТОР», ООО «Химколор», ООО «ЮЗП»). Присвоенный статус повышает инвестиционную привлекательность городского округа Краснотурьинск, формирует условия для отнесения моногорода Краснотурьинск к категории моногородов со стабильной социально – экономической ситуацией. За весь срок реализации на территории опережающего социально-экономического развития создано 2616 постоянных рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, 4747 временных рабочих мест. Привлечено инвестиций более 24 млрд. рублей.
В границах г.Краснотурьинска территорией опережающего социально-экономического развития является  индустриальный парк «Богословский». Данная территория получает льготный налоговый режим и федеральное финансирование в приоритетные инвестиционные проекты, см. таблицу 2.2.1.8.
Таблица 2.2.1.8
	№ п/п
	
	Индустриальный парк «Богословский»
	Российская 
Федерация

	1
	Налог на прибыль
	5% - 10%
	20%

	2
	Налог на имущество
	0%
	2,2%

	3
	Налог на землю
	0%
	1,5%

	4
	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
	7,6%
	30%

	5
	Пенсионный фонд
	6%
	22%


В Приложении к Постановлению РФ от 19.09.2016г. №942 приведен «Перечень видов экономической деятельности, осуществление которых допускается в результате реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР «Краснотурьинск», который включает 37 позиций, в т.ч.:
- Производство металлургическое (за исключением производства алюминия):
- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
- Производство электрического оборудования;
- Производство машин и оборудования;
- Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
- Производство прочих транспортных средств и оборудования;
- Обработка древесины и производство изделий из дерева производство мебели;
- Производство бумаги и бумажных изделий;
- Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;
- Производство химических веществ и химических продуктов;
- Производство  материалов,  применяемых  в медицинских целях;
- Производство резиновых и пластмассовых изделий;
- Производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- Производство прочих готовых изделий;
- Ремонт и монтаж машин и оборудования;
- Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;
- Деятельность издательская;
- Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ,  издание звукозаписей и нот; 
- Деятельность в области телевизионного и радиовещания;
- Разработка компьютерного программного  обеспечения, консультационные  услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- Научные исследования и разработки.
Территория индустриального парка  предназначена для размещения производств от I до V классов санитарной опасности, в т.ч. для металлоемких производств, производства строительных материалов, других производств, ориентированных на северные регионы РФ.
Площадь индустриального парка «Богословский» составляет 72,35 га,  кадастровый номер земельного участка 66:50:0000000:651 адрес г.Краснотурьинск,ул.Фрунзе 92. Данный участок  принадлежит на праве собственности ОАО УК Промпарк «Богословский».
Для резидентов парка кроме специального налогового режима будет осуществляться бесплатное подключение к сетям, сопровождение строительства. В настоящее время ведутся  работы по внеплощадочной и внутриплощадочной инженерной и транспортной инфраструктуре. Ввод первой очереди индустриального парка «Богословский» планируется в 2017г.
Перечень резидентов, арендующих земельные участки в индустриальном парке «Богословский» см. в таблице 2.2.1.9.
Таблица 2.2.1.9
	№ 
п/п
	Резидент
	Договор аренды части земельного участка
	Площадь участка
	Основной вид деятельности

	1
	ООО «Эпсилон»
	№ 5 от 01.10.2015г.
	1,0 га
	Производство изделий с высокой добавленной стоимостью из алюминия методом литья и штамповки

	2
	ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»
	№ 7 от 15.12.2016г.
	2,0 га
	Строительство бизнес-инкубатора с целью размещения предприятий малого и среднего бизнеса на территории индустриального парка «Богословский»

	3
	ООО «Алма-«Медицинские системы»
90 рабочих мест
	№ 8 от 22.12.2016г.
	2,4 га
	Строительство завода по производству одноразовой продукции медицинского назначения



В настоящее время определились еще четыре резидента индустриального парка «Богословский», см. таблицу 2.2.1.10.

Таблица 2.2.1.10
	№ 
п/п
	Резидент
	Основной вид деятельности

	1
	ООО «Палитра»
	Производство неорганических пигментов из отходов глиноземного производства БАЗ-СУАЛ

	2
	ООО «Эко-Трейд»
	Производство минеральных добавок в корма для сельскохозяйственных животных

	3
	ООО «Сорбент-К»
	Производство почвенных кондиционеров и сорбентов

	4
	ООО «Сибекс-энергетические технологии»
	Производство запчастей для нефтяного оборудования»


Реализация проекта формируемого индустриального парка «Богословский» будет способствовать снижению монозависимости от системообразующих предприятий, входящих в структуры  Объединенной компании РУСАЛ (в том числе градообразующего предприятия  - Богословского алюминиевого завода) и  стабилизирует ситуацию на рынке труда в долгосрочной перспективе.

2.2.2.  Демографическая ситуация, трудовые ресурсы
 Численность постоянного населения городского округа Краснотурьинск  по состоянию на 01.01.2022 составляет 60 316 человек, в том числе городское население 55 664 человек, сельское – 4652 человек. Общие демографические тенденции, характерные для городского округа в полной мере относятся к городскому населению. Соотношение городского и сельского населения сохраняется в отношении 92 % к 8 %. Национальный состав стабилен: 80% - представители восточнославянских народов, 10% - немцы, 10% - башкиры, татары и чуваши. 

Демографическая ситуация характеризуется показателями естественной убыли населения.
Динамика основных демографических показателей 
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 
	2022 
	2023
прогноз
	2024
прогноз
	2025 прогноз

	Численность населения 
(на начало года, следующего за отчетным), человек
	62602
	62079
	61569
	61161
	60685
	60316
	59833
	59564
	59320

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	городское
	57514
	57008
	56584
	56290
	55910
	55664
	55212
	54966
	54741

	сельское
	5088
	5071
	4985
	4871
	4775
	4652
	4621
	4598
	4579

	Всего, человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	родившихся
	649
	593
	518
	548
	477
	472
	468
	466
	464

	умерших
	908
	897
	899
	1007
	1097
	1093
	1084
	1079
	1075

	Естественный прирост, 
убыль (-), человек
	-259
	-304
	-381
	-459
	-620
	-621
	-616
	-613
	-611

	Миграционный прирост,  убыль 
(-), человек
	-264
	-206
	-27
	-14
	239
	202
	205
	213
	230

	Браки
	435
	390
	416
	332
	405
	356
	358
	360
	362

	Разводы
	310
	276
	307
	256
	325
	267
	266
	265
	264



Количество родившихся за 2021 год составило 477 человек (за 2020 год –548 человек). 
Количество умерших за 2021 год составило 1097 человек (за аналогичный период 2021 года – 1007 человек).
Естественная убыль составляет -620 человек.
В 2021 году показатель общей заболеваемости всего населения составил – 1721,3, что на 47 процентов выше прошлого года (в 2020 г. – 1168,7). По первичной заболеваемости рост в 1,5 раза, показатель составил – 1034,9 на 1000 населения (в 2020 году – 666,8). 
В 2021 году снизилась первичная заболеваемость болезней системы кровообращения, туберкулеза, в группе болезней, характеризующимся повышенным артериальным давлением.
Отмечается рост заболеваемости органов пищеварения, новообразований, болезни кожи и подкожной клетчатки, травм и отравлений, сахарного диабета, психических расстройств, наркологических заболеваний, сифилиса, гепатита B и C, ВИЧ/СПИД.
Структура общей смертности изменилась и представлена следующим образом: болезни системы кровообращения – 31 процент, COVID-19 – 17,5 процентов, онкологические заболевания – 13,2 процента, травмы и отравления – 6 процентов.
В 2021 году отмечается снижение показателя младенческой смертности на 0,5 процента и составил 6,2 процента или 3 ребенка (2020 год – 6,7 процентов или 4 ребенка). 
Отмечается рост показателя перинатальной смертности на 1,3 процента от уровня прошлого года за счет случаев мертворождения, показатель составил – 9,7 процентов на 1000 рождений (в 2020 году – 6,2 процента).
В 2021 году отмечен рост показателей смертности: COVID-19 в 3 раза, показатель 3,0 (2020 год – 1,0), от болезней системы кровообращения в целом на 16 процентов, показатель составил 5,3 (2020 год – 4,56). Увеличилось количество умерших от инфаркта миокарда в 2 раза, показатель 0,62 (2020 г. – 0,29).
Структура смертности трудоспособного населения изменилась: на 1 место вышли болезни системы кровообращения – 22 процента, на 2 месте травмы и отравления – 19 процентов, на 3 месте онкологические заболевания и болезни органов пищеварения по 13 процентов.
За 2021 год зарегистрировано 405 брака, что на 22 процента больше к аналогичному периоду прошлого года (за 2020 год зарегистрировано 332 брака).
В тоже время увеличилось количество разводов. За 2021 год зарегистрировано 325 разводов, что на 27 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2020 году зарегистрировано 256 разводов). 
Таким образом, на один брак приходится в среднем 0,8 разводов.
Миграция населения в Краснотурьинском городском округе складывается следующим образом: за январь–декабрь 2021 года прибыло 1802 человека, выбыло – 1563 человека. Таким образом, за январь-декабрь 2021 года установлен миграционный прирост населения в 239 человек (за 2020 год установлена миграционная убыль населения в 14 человек).
Численность населения, занятого в экономике городского округа Краснотурьинск составляет 24 730 человек.
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций городского округа Краснотурьинск составляет 16 799 человек. 
Значительная часть работников занята в промышленном производстве (42,5 процента от общей численности работающих), из них 55,6 процента заняты в сферах обрабатывающих производств, 28,4 процентов – в отрасли добычи полезных ископаемых. В сфере образования занято 13,5 процентов от общего числа работающих, в здравоохранении и предоставления социальных услуг -  12,3 процентов, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности – 9,4, в сфере транспортировки и хранения - 9,1 процентов, в сфере розничной торговли (без учета субъектов СМП) – 3,9 процентов. Количество занятых  у субъектов малого предпринимательства (по оценке Администрации городского округа Краснотурьинск) составляет – 7 924 человека.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников  организаций городского округа Краснотурьинск за 2021 год составляет 49 251,0 рублей (за 2020 год - 43 672,1 рублей). 
Темп роста среднемесячной заработной платы работников по городскому округу составляет 112,8 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.   
Среднеобластной показатель за 2021 год -  53 015 рублей.   
Величина прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области в 2021 году установлена на уровне 11 206 рублей. При этом прожиточный минимум трудоспособного населения установлен на уровне 11 966 рублей, пенсионеров – 9 521 рубль, детей – 11 850 рублей (Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 26-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год).
Среднедушевой денежный доход населения в месяц в 2021 году оценивается в 25 242,3 рубля на человека в месяц.
Уровень безработицы на 01 января 2022 составляет 1,58 процента (на 01 января 2021 – 3,47 процента, снижение показателя в 2,2 раза). 
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01 января 2022 года, составляет 477 человек (на 01 января 2021– 1239 человек, снижение в 2,6 раза).
Количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, –609 вакансий (на 01 января 2021 года – 567 вакансий). 
Коэффициент напряженности на рынке труда (количество безработных на 1 вакансию) – 0,78 (на 01 января 2020 года – 2,2).
Общие демографические тенденции, характерные для городского округа Краснотурьинск в полной мере относятся к городу Краснотурьинск, в котором проживает около 92% населения городского округа. Основные сведения по демографической ситуации в городском округе  Краснотурьинск  приведены  в таблицах.
Динамика демографических показателей в городском округе Краснотурьинск сохраняет тенденцию к снижению численности населения, как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграции.
Таблица 2.2.2.1
	 Годы
	Численность населения на 01 января, чел.
	Естественный прирост
	Миграционное движение

	

	

	родилось
	умерло
	приехало
	выехало

	2002
	71504
	
	
	1018
	1184

	2003
	70890
	
	
	1041
	1047

	2004
	69979
	
	
	963
	1245

	2005
	69247
	723
	1200
	951
	1109

	2006
	68533
	658
	1072
	889
	1005

	2007
	67991
	751
	1070
	1124
	1050

	2008
	67731
	777
	1045
	871
	918

	2009
	67403
	836
	1044
	888
	864

	2010
	67220
	815
	993
	1018
	885

	2011
	65076
	815
	978
	1122
	1272

	2012
	64763
	920
	932
	1365
	1537

	2013
	64579
	818
	918
	1419
	1778

	2014
	64120
	849
	953
	1603
	1829

	2015
	63790
	798
	851
	1593
	2087

	2016
	63181
	750
	839
	1803
	2277

	Среднегодовой показатель
	9510/12=793
	11895/12=991
	17668/15=1178
	20087/15=1339


В рассматриваемый период времени наблюдалось постоянное снижение численности населения в среднем на 555 чел./год, естественная убыль населения составляла  в среднем 198 чел./год (2005-2016 гг.), а миграционная убыль населения  - 161 чел./год. 
При этом прослеживались следующие тенденции:
- рождаемость оставалась относительно стабильной, с незначительными колебаниями и характеризовалась ростом с 2005 г. по 2012 г., с 2012 г началось ее постоянное снижение (за это время максимальный показатель рождаемости в 2012 г. составил в среднем 14 новорожденных на 1 тыс.чел., а в 2016 г. снизился до 12 новорожденных на 1 тыс.чел.);
- смертность стабильно превышала рождаемость, но постоянно снижалась (с 2013 г. показатель смертности превышал показатель рождаемости в среднем на 100 чел./год, в 2008 г. разница между ними составляла 268 чел.,  в 2005 г. – 477 чел.);
- миграционный отток населения стабильно превышал количество прибывших и постоянно увеличивался (исключение составляли 2008 г. и 2009 г).
Сокращение численности населения г.Краснотурьинск с 2006г. по 2015г. составило 4019 человек, но происходило более низкими темпами в среднем на 447 человек в год. Можно предположить, что этот показатель достигнут за счет меньшего миграционного оттока населения.
Изменение численности населения г.Краснотурьинск с 2006 г. по 2015 г. приведено в таблице и представлено на графике.
Таблица 2.2.2.2
	№
	Население, чел.
	% от общей численности населения городского округа
	Изменение численности населения на начало следующего года, чел.
	Год

	1
	62 600
	91,34%
	-600
	2006

	2
	62 000
	91,19%
	-300
	2007

	3
	61 700
	91,1%
	-354
	2008

	4
	61 346
	91,01%
	-1713
	2009

	5
	59 633
	88,71%
	-33
	2010

	6
	59 600
	91,56%
	-260
	2011

	7
	59 340
	91,63%
	-121
	2012

	8
	59 219
	91,7%
	-345
	2013

	9
	58 874
	91,82%
	-293
	2014

	10
	58 581
	91,83%
	
	2015



Население в трудоспособном возрасте составляет около 55% от общей численности населения городского округа. Сведения по возрастному составу населения городского округа Краснотурьинск приведены в таблице 2.2.2.3
Таблица 2.2.2.3
	Возрастные группы
	2010 г.
	2015 г.

	
	всего
	в т.ч.жен.
	всего
	в т.ч.жен.

	До 1 года
	816
	384
	848
	436

	1-3 года
	2135
	1029
	2551
	1253

	4-5 лет
	1444
	717
	1548
	738

	6 лет
	689
	372
	736
	349

	7-15 лет
	6217
	3024
	6019
	2960

	16-17 лет
	1398
	685
	1282
	653

	18-54 года ж.
	37908
	18710
	32935
	16070

	18-59 лет м.
	43005
	21477
	37838
	19082

	Старше трудоспособного возраста
	14283
	10399
	15654
	11176


На основании анализа данных, приведенных в таблице, можно проследить следующие тенденции: увеличение численности детей в возрасте до 6 лет (что подтверждает стабильность уровня рождаемости в последние годы), сокращение численности детей школьного возраста, уменьшение количества трудоспособного населения, старение населения. Соотношение между мужчинами и женщинами в трудоспособном возрасте примерно равное, подавляющее большинство женщин наблюдается в пенсионном возрасте.
Сведения по трудовым ресурсам г.Краснотурьинск приведены в таблице 2.2.2.4

Таблица 2.2.2.4
	Наименование показателей
	2015 г

	1
	Трудовые ресурсы всего, в том числе:
	36434

	

	-население в трудоспособном возрасте (без неработающих инвалидов)
	26163

	

	-работающие лица старших возрастов
	10121

	2
	Распределение трудовых ресурсов по видам занятости:
	

	

	-занято в экономике
	27230

	

	-обучающиеся с отрывом от производства в возрасте 16 лет и старше
	2464

	

	-занято в домашнем хозяйстве
	950

	

	-прочее трудоспособное население (безработные и т.п.)
	5790

	3
	Численность неработающих инвалидов и пенсионеров в трудоспособном возрасте
	420

	4
	Зарегистрированный уровень безработицы
	2,39


На основании приведенных сведений 75% работающего населения занято в экономике: на производстве, в учреждениях социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания.
По данным Администрации ГО Краснотурьинск в муниципальных учреждениях и на муниципальных унитарных предприятиях работает 3174 человека.
Структура занятости населения в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях городского округа Краснотурьинск приведена в таблице  2.2.2.5
Таблица 2.2.2.5
	Вид деятельности муниципальных учреждений
	Численность работников, чел.
	%
	%

	Образование, в том числе:
	1949
	80,27
	61,41

	дошкольное образование
	932
	
	

	общее среднее образование
	693
	
	

	дополнительное образование детей
	324
	
	

	Культура
	383
	15,77
	12,07

	Прочие виды деятельности
	96
	3,96
	3,02

	
	Итого 2428
	100
	

	Вид деятельности муниципальных предприятий
	
	
	

	Производство хлеба и хлебобулочных изделий, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, поставка продукции общественного питания
	440
	59,0
	13,86

	Содержание, эксплуатация, ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, др.объектов коммунально-бытового назначения  
	274
	36,73
	8,64

	Перевозка пассажиров
	31
	4,16
	1,0

	Бытовое обслуживание (ритуальные услуги)
	1
	0,11
	-

	
	Итого 746
	100
	

	
	Всего 3174
	
	100


Анализ приведенных данных показывает, что наибольшую занятость населения, работающего в муниципальных учреждениях, обеспечивают учреждения образования и культуры, а на муниципальных унитарных предприятиях – пищевое производство и коммунальный комплекс. 

2.2.3. Жилищный фонд
Согласно статистических данных по состоянию на 01.01.2019 общая площадь 
жилищного фонда в городском округе Краснотурьинск составляет  1 503,3 тыс.м2, из них в городской черте 1 380 тыс.м2 . Число квартир – 26 352 единицы, в том числе числится аварийными 50 многоквартирных домов площадью жилых помещений 10 670,0 тыс.м2, в которых проживает 642 человек.
За период с 2013 по 2017 годы на территории городского округа Краснотурьинск было построено 38 834 м2 жилой площади.
Данные по ежегодному вводу жилищного фонда в городском округе Краснотурьинск за последние годы приведены в таблице 7 (информация Росстата).
							Таблица 7
Ввод жилищного фонда в городском округе Краснотурьинск
за последние 5 лет

	Показатель
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади
	5090
	10071
	4457
	6444
	12772

	Ввод в действие индивидуальных жилых домов, м2 общей площади
	3700
	7131
	4457
	4705
	6075



Жилищный фонд города Краснотурьинска по данным Администрации городского округа Краснотурьинск по состоянию на 2016 год, составил 1629,2 тыс. м2 (из пояснительной записки УралНИИпроект к Генеральному плану городского округа Краснотурьинск применительно к городу Краснотурьинску). Распределение жилищного фонда г. Краснотурьинска по видам жилой застройки и этажности приведено в таблице 8.

Таблица 8
Жилищный фонд города Краснотурьинск по видам жилой застройки и этажности

	№ п/п
	
Показатели
	Общая площадь, тыс. м2
	Процент от общей площади жилищного фонда

	1.
	Многоквартирный жилищный фонд, в том числе
	
	

	2.
	Многоквартирный жилищный фонд малой этажности (до 3 этажей)
	244,2
	15,0

	3.
	Многоквартирный жилищный фонд средней этажности (4 - 5 этажей)
	1105,1
	67,8

	4.
	Многоквартирный	жилищный	фонд этажностью свыше 5 этажей
	230,5
	14,1

	5.
	Итого
	1579,8
	96,9

	6.
	Индивидуальный жилищный фонд
	49,4
	3,1

	7.
	Всего
	1629,2
	100



Многоквартирный жилищный фонд составляет 96,9 % общей площади жилищного фонда города Краснотурьинска. 
Ввод жилья на 1 жителя за период с 2013 по 2017 годы по городскому округу Краснотурьинск представлен в таблице 9. (Информация подготовлена на основе материалов Администрации Северного управленческого округа «Основные итоги социально-экономического развития Северного управленческого округа за 2017 год»).
								Таблица 9
Ввод жилья на 1 жителя по городскому округу Краснотурьинск, м2/человек

	Показатель
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Ввод жилья на
1 жителя, м2/человек
	0,079
	0,149
	0,070
	0,103
	0,161



За весь рассматриваемый период ввод жилья на 1 жителя в городском округе Краснотурьинск не достигал контрольных параметров, определенных областными правительственными программами.
В 2017 году в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городском округе Краснотурьинск получили поддержку в приобретении жилья различные категории граждан, всего 48 семей 
9 семей из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий обеспечены жильем по договорам социального найма;
36 семей переселены из ветхого, аварийного жилого фонда;
1 семья из категории инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов;
1 семья из категории молодые семьи, молодые специалисты на селе;
1 семья, выехавшая из районов крайнего Севера.

При численности населения 58,581тыс.чел. средняя обеспеченность общей жилой площадью составляет 27,8 м2/чел.  По открытым данным управляющих компаний и ТСЖ г.Краснотурьинска средняя обеспеченность общей жилой площадью в многоквартирных жилых домах составляет порядка 26,5 м2/чел. на человека (таблица 2.2.3.1).
Таблица 2.2.3.1
	Наименование 
управляющей компании, ТСЖ
	Кол-во домов, шт
	Общая площадь, м2
	Кол-во жителей, чел.
	Средняя жилищная обеспеченность, м2/чел.

	УК «Управляющая организация Теплокомсервис»
	209
	431470,4
	16899
	25,53

	УК «УЖКХ Ресурс»
	105
	129738,8
	4983
	26,04

	УК «Ресурс»
	61
	234503,8
	8897
	26,36

	УК «Коммунальный стандарт»
	21
	98941,70
	4145
	23,87

	ТСЖ «Тополек-3»
	1
	8266,00
	352
	23,48


Фактическая обеспеченность общей жилой площадью составляет от 18 м2/чел. до 35-38 м2/чел. (расчет произведен выборочно по конкретным домам с указанной общей площадью и количеством жителей), при этом наибольшая обеспеченность наблюдается в многоквартирных домах 1950-1960 годов постройки. 
Жилищный фонд г.Краснотурьинска находится в муниципальной, частной собственности и в собственности «БАЗ-СУАЛ». По состоянию на 2016 г. в собственности предприятия находится 24,1681тыс.м2 жилья, в котором проживает 1175 человек, при этом ветхие и аварийные жилые дома в жилищном фонде предприятия не числятся. 
Распределение жилищного фонда по видам жилой застройки и этажности приведено в таблице 2.2.3.2. 
Таблица 2.2.3.2
	
	Показатели
	Общая площадь, 
тыс. м2
	Процент от общей площади жилищного фонда

	1
	Многоквартирный жилищный фонд, в т.ч.
	
	

	
	Многоквартирный жилищный фонд малой этажности (до 3 эт.)  
	244,2
	15,0

	
	Многоквартирный жилищный фонд средней этажности (4-5 эт.)
	1105,1
	67,8

	
	Многоквартирный жилищный фонд этажностью свыше 5 эт.
	230,5
	14,1

	
	Итого
	1579,8
	96,9

	2
	Индивидуальный жилищный фонд
	49,4
	3,1

	
	Всего
	1629,2
	100


Многоквартирный жилищный фонд составляет 96,9% общей площади жилищного фонда. 
Централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением жилищный фонд обеспечен более чем на 97 %, в  том числе многоквартирный жилищный фонд на 100%.
Капитальный жилищный фонд (каменные, блочные, кирпичные, крупнопанельные жилые дома) составляет более 90% жилищного фонда.
По данным БТИ на 2009 г. 99,5% жилищного фонда имело амортизационный износ от 0% до 65%, в том числе:
- 79,3% жилищного фонда - 0%-30%, 
- 20,2% жилищного фонда - 30% - 65%.
По состоянию на 2016 г. признаны аварийными и подлежащими сносу жилые дома:  
	.№
	Адрес
	Общая площадь, кв.м
	Основание

	1
	г.Краснотурьинск, ул. Фурманова, 49  
	890
	Заключение от 29.11.2016
Расп. от 09.12.2016 № 391-р

	2
	г.Краснотурьинск, ул. М.Горького, 7
	1195,1
	Заключение от 29.11.2016
Расп. от 09.12.2016 № 390-р


За период с 2011г по 2015 г. было построено 31,3875 тыс. м2 жилой площади.
Данные по ежегодному вводу жилищного фонда за последние годы приведены в таблице 2.2.3.3
Таблица 2.2.3.3
	Показатель
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Ввод в действие общей жилой площади всего (тыс. кв. м), в том числе:  
	8274,7
	4715,9
	5093,2
	9464,3
	3839,4

	1. многоквартирного жилья (тыс. кв. м), в том числе:
	4289,3
	-
	1389,3
	2845,2
	-

	многоквартирного муниципального жилья (тыс. кв. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	2. индивидуального жилья (тыс. кв. м), в том числе:
	3985,4
	4715,9
	3703,9
	6619,1
	3839,4

	индивидуального муниципального жилья (тыс. кв. м)
	-
	-
	-
	-
	-


Среднегодовой ввод жилищного фонда в период 2011-2015 гг. составил 6277,5 тыс. кв.м, в том числе:
- многоквартирного жилищного фонда – 1704,8 тыс. кв.м,
- индивидуального жилищного фонда – 4572,7 тыс. кв.м.
При этом, ввод в действие индивидуального жилищного фонда осуществлялся ежегодно, достигнув максимума в 2014 г, и составил 73% от общего объема жилищного строительства в 2011-2015 гг. 
На основании данных таблицы в период 2011-2015 гг. прослеживается тенденция преобладающего строительства индивидуального жилья, являющегося наиболее комфортным видом жилой застройки для малых и средних городов.

2.2.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения
Город Краснотурьинск – центр Северного управленческого и промышленного округа имеет хорошо развитую сеть учреждений социального, культурного и коммунально-бытового обслуживания населения. 
Образование
По состоянию на 2016 г. в городе полностью обеспечена потребность населения в детских дошкольных учреждениях. Открытие в августе 2015 г. нового детского сада № 50 по ул.Микова, 42 на 11групп общей вместимостью 270 мест ликвидировало дефицит мест в детских дошкольных учреждениях для детей в возрасте 1,5-3 года. Детский сад «Бурундучок» расположен в новом трех этажном здании и является самым крупным детским дошкольным учреждением г.Краснотурьинска.
В целом по городу сеть муниципальных учреждений образования, подведомственных Управлению образования городского округа Краснотурьинск, включает:
- 22  детских дошкольных учреждения, расположенных в 36 отдельных зданиях, в том числе детский сад №  29 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей;
-  11 общеобразовательных учреждений, в том числе 3 общеобразовательных школы с углубленным изучением отдельных предметов;
- 2 учреждения дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность по программам дополнительного образования по  социально-педагогическому, художественно-эстетическому, спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, эколого-биологическому и естественно-научному направлениям.
Перечень учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования приведен в таблице 2.2.4.1
Таблица 2.2.4.1
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение, адрес

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	

	1
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 »
	
г. Краснотурьинск, ул. Микова, 17


	2
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»
	г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, 21



	3
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 6»
	г. Краснотурьинск,  ул. Базстроевская, 12



	4
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 8»
	г. Краснотурьинск, ул. Микова, 20

 

	5
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11»
	г. Краснотурьинск, ул. Попова, 21


	6
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 14 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Микова, 24


	7
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 15»
	г. Краснотурьинск, ул. Микова, 26


	8
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 16»
	г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 23а


	9
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 19 комбинированного вида»
	
г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 3


	10
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 21»
	г. Краснотурьинск, ул. Попова, 60


	11
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 23»
	г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, 21


	12
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 25»
	г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 6б 


	13
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»
	г.Краснотурьинск, ул.Карпинского, 61

	14
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 29 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»
	г. Краснотурьинск, ул. Чапаева,10


	15
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 32 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 26


	16
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 34» (структурное подразделение школы № 10)
	г. Краснотурьинск, ул. Олега Кошевого, 7


	17
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 36» (структурное подразделение школы № 10)
	г. Краснотурьинск, ул. Животноводов, 8


	18
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 40 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, 19


	19
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 44»
	г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 47а


	20


	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 46 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, 18


	21
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 47 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Клубная, 12


	22
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 48 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, 5 


	23
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Детский сад № 50 »
	г. Краснотурьинск, ул. Микова, 42 

	
	Учреждения общего среднего образования
	

	23
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
	г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 24


	24
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
	г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, 43


	25
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (математика, физика)
	г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 33


	26
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
	г. Краснотурьинск,п. Медн. Шахта,
ул. Кирова, 24

	28
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
	г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, 19


	29
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
	г. Краснотурьинск ул. Клубная, 18 


	30
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» (математика, физика)
	г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 16

	31
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» (физика, химия)
	г. Краснотурьинск ул. Микова, 33 


	32
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
	г. Краснотурьинск ул. Попова, 76 


	33
	МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 28»
	г. Краснотурьинск, п. 42 квартал, ул. Краснотурьинская, 4

	34
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
	г. Краснотурьинск ул. Попова, 46 


	35
	Учреждения дополнительного образования детей
	

	36
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Центр детского творчества»
	г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 78


	37
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Станция юных натуралистов»
	г. Краснотурьинск, ул. Попова, 76а



Образовательную деятельность по программам дополнительного художественно-эстетического, спортивно-технического и физкультурно-спортивного воспитания осуществляют муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Краснотурьинск: МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1», МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3», МБУ ДО «Краснотурьинская детская художественная школа», МБУ ДО «Краснотурьинская детская хореографическая школа», МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Маяк», МКОУ ДОД Центр внешкольной работы «Ровесник», Муниципальное автономное учреждение "Уральский инновационный молодежный центр".
Дополнительную образовательную и оздоровительную деятельность во время летних каникул осуществляет Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс "Восход".
Общее количество мест в муниципальных образовательных учреждениях всех видов составляет 16836 мест, в том числе:
- в учреждениях дошкольного образования  4294 мест,
- в общеобразовательных учреждениях 9971 мест,
- в учреждениях дополнительного образования 840 мест;
- в учреждениях художественно-эстетического образования 1085 мест, в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности 646 мест.
В городе действуют три учреждения среднего профессионального образования и одно учреждение высшего профессионального образования, перечень и характеристики которых приведены в таблице 2.2.4.2. 
Таблица 2.2.4.2
	
	Наименование учреждения
	Местоположение, адрес
	Нормативное кол-во мест
	Фактическое кол-во учащихся, чел.

	1 
	Филиал ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» в г.Краснотурьинске
	г. Краснотурьинск,
ул. Ленина, 41
	1300
	302

	2
	Краснотурьинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж»
	г. Краснотурьинск,
ул. Металлургов, 15
	400
	500

	3
	ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»
	г. Краснотурьинск, 
ул. Рюмина, 15А
	1169
	518

	4
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»
	г. Краснотурьинск,
ул. Бульвар Мира, 15Б
	Лицензией не установлено
	223

	5
	ГАПУ «Краснотурьинский индустриальный колледж»

	г. Краснотурьинск,           ул. Базстроевская, 1
	
	

	6
	ГКПОУ «Краснотурьинская вечерняя школа»
	
	
	


Общее количество мест в учреждениях профессионального образования составляет 3092 места, в том числе в учреждениях высшего образования 1300 мест, в учреждениях среднего образования 1792 места. Резервом учебных мест располагают образовательные учреждения технического профиля.
Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения г.Краснотурьинск включает одно амбулаторно-поликлиническое и лечебно-профилактическое учреждение общего профиля - ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ № 1», два специализированных учреждения здравоохранения – филиал ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2» и ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» филиал «Северная психиатрическая больница», осуществляющие обслуживание населения городского округа Краснотурьинск и соседних муниципальных образований, сеть стоматологических поликлиник, медицинских и диагностических центров различных форм собственности. Неотложную помощь населению оказывает ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ № 1», в состав которой входит станция (подстанция) скорой медицинской помощи.   
 Данные по государственным учреждениям здравоохранения, находящимся в собственности Свердловской области приведены в таблицах  2.2.4.3
Таблица 2.2.4.3
ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ № 1»
	1
	Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений и подразделений лечебно-профилактических учреждений на 2016 г. – посещений в смену
	2254

	
	Существующая обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями – посещений в смену на 1000 жителей
	35,7

	
	Число коек в круглосуточных стационарах, в т.ч. 
	620

	
	Взрослый стационар, в т.ч.
	358

	
	терапевтические
	50

	
	кардиологические
	65

	
	хирургические
	73

	
	неврологические
	45

	
	травматологические
	42

	
	инфекционные
	37

	
	ОАР
	6

	
	онкологические, в т.ч. паллиативные
	40, в т.ч. паллиативные 15

	
	Детский стационар, в т.ч.
	130

	
	гастроэнтерологические
	17

	
	патологии новорожденных
	26

	
	хирургические
	30

	
	инфекционные
	30

	
	неврологические
	18

	
	ОАР
	9

	
	Акушерский стационар, в т.ч.
	121

	
	акушерские
	35

	
	гинекологические
	20

	
	патологии беременных
	30

	
	неонатологические
	30

	
	ОАР
	6

	
	Существующая обеспеченность – коек на 1 тыс. жителей 
	9,81

	
	Суммарная мощность дневных стационаров – коек/ койко-мест
	119 коек 
226 койко-мест 
при работе в 2 смены

	3
	Количество станций (подстанций) скорой медицинской помощи 
	1

	
	Общее количество специальных машин, обслуживающих 
подстанции скорой медицинской помощи
	7

	
	Существующая обеспеченность на 10 тыс. жителей 
	1,09

	
	Среднее время приезда бригады скорой медицинской помощи по вызову для города и для сельской местности
	15 мин.



Таблица 2.2.4.4
Филиал ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2»
	1
	Проектная мощность амбулаторно-поликлинического учреждения – посещений в смену
	48

	
	Существующая обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими посещениями – посещений в смену на 1000 жителей
	0,75

	
	Число коек круглосуточного стационара
	90, в т. ч.
50 взрослых, 40 детских

	
	Существующая обеспеченность – коек на 1 тыс. жителей 
	0,87

	3
	Число мест дневного стационара 
	10

	
	Существующая обеспеченность – мест на 1 тыс. жителей
	0,16



Таблица 2.2.4.5
Лечебные отделения филиала ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный диспансер № 2»
	Наименование лечебного 
отделения
	Мощность
	Адрес

	Поликлиника
	48 посещений в смену
	г.Краснотурьинск, ул.Фурманова, 46

	Круглосуточный стационар для взрослых
	25 коек
	г.Краснотурьинск, ул.Фурманова, 46

	Круглосуточный стационар для взрослых
	25 коек
	г.Краснотурьинск, ул.Фурманова, 51

	Круглосуточный стационар для детей
	40 коек
	г.Краснотурьинск, ул.Базстроевская, 11

	Дневной стационар для взрослых
	10 мест
	г.Краснотурьинск, ул.Фурманова, 51





Таблица 2.2.4.6
ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» филиал «Северная психиатрическая больница»
	Наименование лечебного отделения
	Мощность
	Адрес

	
	по типов. проекту
	фактическая
	

	Диспансерное отделение
	118 посещений в смену
	120 посещений в смену
	г.Краснотурьинск,
 ул.Попова, 6

	Круглосуточный стационар 
	110 коек
	110 коек
	

	Примечание: Учреждение осуществляет прием и лечение граждан, проживающих в г.Краснотурьинске, Верхотурском р-не, Новолялинском р-не, Гаринском р-не, Ивдельском р-не и ГО Пелым.



Социальное обслуживание системы социальной защиты населения
По состоянию на 2016 г. в г.Краснотурьинске расположены 2 учреждения социального обслуживания населения городского округа Краснотурьинск, характеристика которых приведена в таблице 2.2.4.7.
Таблица 2.2.4.7
	Наименование учреждения
	Вместимость
	Адрес

	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Краснотурьинский психоневрологический интернат»
	405 мест
	г.Краснотурьинск, ул.Рюмина, 15

	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Краснотурьинск 
	Структурное подразделение по работе с семьей и детьми – 14 чел, обслуживание на дому – 533 чел.
	г.Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, 35

	Бюро № 29 – Филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации».

	Признание лиц инвалидом и определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты
	г. Краснотурьинск, ул.Чкалова, 4


Культура
По состоянию на 2016 г. в г.Краснотурьинске действует развитая сеть учреждений культуры, включающая детские школы эстетического образования, городские библиотеки, музеи, театр кукол, культурно-досуговый комплекс, централизованную клубную систему и кинотеатр. 
Учреждения культуры осуществляют деятельность по различным направлениям, связанным с библиотечным и информационным обслуживанием, выставочной деятельностью, организацией публичных представлений, организацией и проведением различных по форме и тематике культурно-массовых и зрелищных мероприятий, организацией и работой любительских творческих коллективов, кружков, клубов по интересам, развитием национальных культур, организацией досуга молодежи. 
Перечень муниципальных учреждений культуры г.Краснотурьинска приведен в таблице 2.2.4.8.
Таблица 2.2.4.8
	Наименование учреждения

	Адрес
	Характеристика

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»
	г.Краснотурьинск,
ул. Карла Маркса, 16
	252 мест

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3»
	г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 59
	280 мест

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская художественная школа»
	г.Краснотурьинск, ул. Ленина, 80
	297 мест


	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская хореографическая школа»
	г.Краснотурьинск, ул. Чапаева, 12-А
	256 мест

	Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Краснотурьинский краеведческий музей»:
Отдел истории и открытое хранение фондов Краеведческого музея (Главное здание)
	г.Краснотурьинск,
ул. Попова, 70
	Актовый зал, число мест 69


	Мемориальный музей А.С. Попова
	г.Краснотурьинск,
ул. Попова, 70
	-

	Фёдоровский геологический музей
	г.Краснотурьинск,
ул. Октябрьская, 45
	-

	Выставочный зал
	г.Краснотурьинск, 
ул. Карпинского, 15
	-

	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск  «Централизованная библиотечная система»:
	г.Краснотурьинск,
ул. Бульвар 
Мира, 3

	Общее количество единиц хранения  267 915 экз.


	- Центральная городская библиотека
	г.Краснотурьинск,
ул. Бульвар 
Мира, 3

	144 907 экз. единиц хранения
Виртуальный концертный  зал, число мест 60

	- Центральная детская библиотека
	г.Краснотурьинск,
ул. Попова,72
	61 018 экз. единиц хранения

	- Библиотека № 8

	г.Краснотурьинск,
ул. Рюмина, 22
	33 006 экз. единиц хранения

	- Библиотека № 10
	г.Краснотурьинск,
Медная Шахта, 
ул. Мира, 39
	7 865 экз. единиц хранения

	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»
	г. Краснотурьинск,
ул. Ленина, 86
	2 зрительных зала, число мест 190

	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»:
	г.Краснотурьинск,
ул. Карла Маркса, 22а

	



	- Городской Дворец культуры
	г.Краснотурьинск,
ул. Карла Маркса, 22а

	2 зрительных зала, число мест 723;
13 культурно-досуговых формирований, в них участников 332 чел.

	- ДК «Индекс»
	г.Краснотурьинск,
ул. Краснотурьинская, 2

	1 зрительный зал, число мест 130;
14 культурно-досуговых формирований, в них участников 192 чел.

	- ЦК «Шанс»
	г.Краснотурьинск,
ул. Микова, 5
	1 зрительный зал, число мест 40;
11 культурно-досуговых формирований, в них участников 227 чел.

	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система»:
	
	



	- ДК «Октябрь»
	Медная Шахта, ул. Мира 39

	1 зрительный зал, число мест 300;
10 культурно-досуговых формирований, в них участников 149 чел.


Помимо муниципальных учреждений культуры в г.Краснотурьинске действует Дворец культуры, принадлежащий «БАЗ-СУАЛ». Здание Дворца культуры, построенного в 1953 г.,  расположено по ул.Карла Маркса, 31. Площадь помещений составляет 3479,6 кв.м, вместимость зрительного зала 500 мест.
Культурно-досуговым коммерческим учреждением является кинотеатр, расположенный по ул.Октябрьская, 11. Кинотеатр располагает двумя комфортными зрительными залами общей вместимостью 179 мест.
В 2021 году реализован проект инициативного бюджетирования «Книжный бульвар»– открытое городское пространство для чтения литературы и общения жителей. Здесь организована уличная библиотека, где не требуется читательский билет и паспорт, а также проводятся массовые литературные акции. 
Организацию досуга населения осуществляют  4 муниципальных досуговых учреждений (Городской Дворец культуры, Центр культуры «Шанс», Дом культуры «Индекс», Дом культуры «Октябрь»).
Театр кукол приобщает жителей города к театральному искусству, осуществляет показ спектаклей и организует культурно-массовые мероприятия.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснотурьинский краеведческий музей» осуществляет музейное обслуживание населения и предоставляет доступ  к культурно-историческому наследию. В состав музея входят 4 обособленных структурных подразделения: Федоровский геологический музей, мемориальный музей А.С. Попова, отдел истории и открытое хранение фондов краеведческого музея и выставочный зал. Также в ведении музея находятся Музей горной машинерии и Бурундук – парк.
В 2021 году на базе Уральского инновационного молодежного центра официально открыт Детский технопарк «Кванториум».  Обучение ведётся по шести направлениям в сфере инженерных наук: IT-квантум, VR/AR-квантум, промдизайнквантум, геоквантум, хайтек и биоквантум – уникальное направление, которое не представлено в других технопарках области.


Религия Общественные и религиозные объединения
Сеть учреждений религиозного культа обширна, представлена учреждениями, соответствующими национальному составу и вероисповеданию населения. Перечень религиозных и общественных организаций и культовых объектов приведен в таблице 2.2.4.9. 
     Таблица 2.2.4.9
	Наименование
	Адрес

	Православная религиозная организация Приход во имя Святого Преподобного Максима Исповедника  город Краснотурьинск Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	ул. Октябрьская, 30

	Часовня Александра Невского

	ул. Октябрьская, 53/1

	Местная православная религиозная организация Приход во имя святого апостола и евангелиста  Иоанна Богослова города Краснотурьинск Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	ул. Бульвар Мира,10

	Местная религиозная организация православный Приход во имя святой блаженной Матроны Московской города Краснотурьинска Серовской Епархии Русской Православной церкви
	ул. Рюмина,1 а

	Местная православная религиозная организация Свято-Пантелеймоновский женский монастырь город Краснотурьинск Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	ул. Школьная, 15

	Местная религиозная организация «Краснотурьинская община Новоапостольской церкви»
	ул. Попова,59

	Местная религиозная организация Евангелическо-Лютеранская Община города Краснотурьинска
	ул. Фрунзе, 28А

	Мечеть «Нур»
	ул. Октябрьская, 53/2

	Местная православная религиозная организация Приход во имя Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова Екатеринбургсокй Епархии Русской православной церкви
	Бульвар Мира,10

	Мусульманская религиозная организация «Махалля» Мечеть Аль-Кадр Северного управленичиского округа
	


	Местная религиозная организация Римско-католический приход г. Краснотурьинск
	ул. Чкалова,29

	Местная религиозная организация Церковь евангельских христиан-баптистов г.Краснотурьинска
	ул. Волчанская, 64



	
	Общественные объединения
	

	1
	Общественная палата городского округа Краснотурьинск
	совет

	2
	Краснотурьинская местная организация «Всероссийское общество 
слепых» - филиал Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
	совет

	3
	Краснотурьинское структурное подразделение Свердловской региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»  
	совет

	4
	Краснотурьинская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
	совет

	5
	Городское немецкое общество «Возрождение»

	

	6
	Краснотурьинская городская местная общественная благотворительная 
организация «ДОМ» (доверие, открытость, милосердие) (профилактика ВИЧ-СПИДа)
	

	7
	Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
	

	7
	Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
	совет

	8
	Местная общественная организация «Краснотурьинский Союз Ветеранов боевых действий»
	совет

	9
	Местная детская общественная организация «Кадетский клуб «Витязь» 
города Краснотурьинска
	общее собрание членов организации

	10
	Автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический спортивный центр «Разведчик»  города Краснотурьинска
	совет

	11
	Краснотурьинская городская местная общественная организация казаков «Станица Русь»
	совет

	
	Политические партии
	

	1
	Краснотурьинское отделение партии «Единая Россия»
	политсовет

	2
	Краснотурьинское отделение партии «Справедливая Россия»

	совет

	3
	Краснотурьинское отделение КПРФ
	

	4
	Краснотурьинское отделение ЛДПР
	





Физическая культура и спорт, организация отдыха населения и досуга  молодежи
Сеть учреждений физической культуры, спорта и спортивных объектов включает муниципальные учреждения и объекты, а также спортивные сооружения, принадлежащие «БАЗ-СУАЛ». Муниципальные учреждения физической культуры и спорта представлены МБУ «Центр спортивных сооружений», МБОУ ДО СДЮСШОР (специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва),  МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк». В учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности обучается 638 детей и подростков. Также на территории города успешно функционируют 20 спортивных секций по таким видам спорта: дзюдо, таэквон-до, баскетбол, борьба куреш, дартс, каратэ, шашки, фигурное катание, плавание, легкая атлетика, конькобежный спорт и др., в которых занимаются 360 человек. В ведении муниципальных учреждений физической культуры и спорта находятся объекты, перечень и характеристика которых приведены в таблице 2.2.4.10
Таблица 2.2.4.10
	Наименование объекта 
	Местоположение, адрес
	Характеристика

	Большой спортивный зал
	ул. Бульвар Мира, 13
	517,4 м2

	Малый спортивный зал
	ул. Бульвар Мира, 13
	189,1 м2

	Стадион «Старт»
	ул. Октябрьская, 53
	800 посадочных мест

	Шахматный клуб
	ул. Рюмина, 19
	223,1 м2

	Хоккейный корт
	ул. Бульвар Мира, 13
	1 830 м2

	Хоккейный корт 42-ой квартал
	ул. Средняя, 35
	1 830 м2

	Хоккейный корт «Рябинушка»
	ул. Рюмина, 6
	1 830 м2

	Хоккейный корт по ул. Ленина, 96
	ул. Ленина, 96
	1 830 м2

	Футбольное поле
	п. Медная Шахта
ул. Олега Кошевого, 7
	9 597 м2

	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва»
	г. Краснотурьинск,
ул. Карла Маркса 2/3
	410 мест

	МБОУ ДО СДЮСШОР комплекс лыжный открытый
	ул. Карла Маркса 2/3
	4,729 Га

	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Маяк»
	г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 20
	236 мест

	МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк» (ледовая площадка  открытая)
	ул. Чкалова, 20
	1,2095 Га

	МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк» (футбольный стадион)
	ул. Чкалова, 20
	7 000 м2

	МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк» (манеж легкоатлетический)
	ул. Чкалова, 20
	672 м2

	МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк» (центральный стадион)
	ул. Чкалова, 20
	71 посадочных мест


Владельцами общедоступных плоскостных спортивных сооружений являются также Филиал ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина» в г.Краснотурьинске, ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум», ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж», МАОУ «СОШ № 17». Перечень и характеристика спортивных объектов, находящихся на балансе этих организаций приведены в таблице 2.2.4.11
Таблица 2.2.4.11
	Наименование объекта, 
балансодержатель 
	Местоположение, адрес
	Характеристика

	Стадион
Ф-л ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина» в г.Краснотурьинске
	ул. Ленина, 41
	Длина  42 м, ширина 19,5 м 
Площадь 819 м2

	Хоккейный корт
ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»
	ул. Рюмина, 15А
	Длина  56м, ширина 28 м 
Площадь 1568 м2

	Футбольное поле
ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»
	ул. Базсторевская,1
	Длина  55м, ширина 36,5 м 
Площадь 2007,5 м2

	Площадка под воркаут
МАОУ «СОШ № 17»
	ул. Клубная, 18
	Длина  20м, ширина 20 м 
Площадь 400 м2


В рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015 годы» и муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск на 2011-2015 годы» в 2011 году в лесопарковой зоне был построен «Лыжно-спортивный комплекс» с освещенной лыжной трассой 3,5 км. Единовременная пропускная способность комплекса составляет 400 человек.
В качестве городских объектов, доступных всем жителям г.Краснотурьинска функционируют принадлежащие «БАЗ-СУАЛ» плавательный бассейн и Дом спорта. Спортивный комплекс состоит из двух зданий: Дома спорта и Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Здание Дома спорта введено в эксплуатацию в 1968 г., здание ФОК - в 1994 г. Здание плавательного бассейна построено в 1974 г. Состав и характеристика этих объектов приведены в таблице 2.2.4.12
Таблица 2.2.4.12
	Наименование объекта 
	Местоположение,
 адрес
	Характеристика

	 Спортивный комплекс в составе: 
	ул. Чкалова, 20
	

	Дом спорта, в т.ч.
	
	Общая площадь 2079,1 м2, в т.ч.

	Стрелковый тир
	
	159,5 м2

	Спортивный зал
	
	151,5 м2

	Спортивный зал
	
	151,5 м2

	Большой спортивный зал
	
	617,0 м2

	ФОК
	
	Общая площадь 2404,7 м2, в т.ч.

	Спортивный зал
	
	168,8 м2

	Спортивный зал
	
	170,4 м2

	Спортивный зал
	
	168,0 м2

	Спортивный зал
	
	167,6м2

	Большой спортивный зал
	
	853,0 м2

	Плавательный бассейн, в том числе:
	ул. Микова, 24а
	Общая площадь здания 1527,6 м2

	Бассейн
	
	Площадь зеркала воды 349 м2

	Спортивный зал
	
	90,6 м2


Рекреационные объекты спортивного, туристско-познавательного и оздоровительного профиля расположены преимущественно в живописных окрестностях города. 
В городе находятся детский оздоровительный лагерь «Восход», действующий во время летних каникул, и санаторий-профилакторий «БАЗ-СУАЛ». 
Детский оздоровительный лагерь «Восход» расположен в 900 м к юго-западу от жилого дома № 146 по пер.Новокирпичный, занимает участок площадью 9 га и одновременно вмещает 200 человек, включая отдыхающих детей, педагогов и обслуживающий персонал. 
Санаторий-профилакторий «БАЗ-СУАЛ» расположен по ул.Рюмина, 19. Комплекс состоит из двух зданий: санатория-профилактория, построенного в 1982 г. и Центра китайской медицины, введенного в эксплуатацию в 1992 г. В 2007 г оба здания соединили переходом, создав единый комплекс. В настоящее время объект законсервирован.
На базе городских и ведомственных спортивных объектов действуют различные спортивные центры, фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные центры, предлагающие разнообразные виды и программы активного отдыха. Для ежедневного отдыха на открытом воздухе в городе планируется воссоздать городские парки и пешеходные зоны. По состоянию на 2016 г. организован и благоустроен парк Влюбленных площадью 4800 кв.м, участок пешеходной зоны на набережной р.Турьи и аллеи на ул.Бульвар Мира. Программой «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск» в 2017-2018 гг. предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению Тихомировского парка площадью 12600 кв.м, парка Гагарина площадью 3400 кв.м, ул. Бульвар Мира на берегу р.Турья. Планируется организовать и благоустроить пешеходную зону – набережную р.Турья. 
Городской лесопарк традиционно используется населением города для активного отдыха, занятий физической культурой и спортом. 
Организацией досуга молодежи занимаются муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Ровесник» и 10 подростковых клубов, которые реализуют мероприятия в сфере молодежной политики, а также выполняют функции по организации досуга, занятости, воспитания детей и подростков. Контингент клубов – дети и подростки от 6 до 18 лет. Примерно 25% занимающихся составляют дети младшего школьного возраста, 27% - среднего школьного возраста и 52% - подростки 15 – 18 лет. В 2015 г. в подростковых клубах г.Краснотурьинска занималось 1752 человека, что составило 27 человек, занимающихся на постоянной основе в кружках и секциях на 1000 жителей города.
Важной особенностью организации работы клубов по месту жительства является то, что весь спектр социальных услуг, оказываемых подросткам и молодежи, проводится в основном на бесплатной основе, что делает их доступными, прежде всего, для малообеспеченных слоев населения.
 Коммунально-бытовое обслуживание
Комплекс учреждений бытового обслуживания г.Краснотурьинска включает предприятия торговли, общественного питания, бытовых  и сервисных услуг, кредитно-финансовые учреждения, предприятия и объекты ритуального обслуживания.
Предприятия торговли представлены специализированными магазинами, универсальными магазинами, крупными торговыми комплексами. Состав торговых комплексов помимо торговых площадей часто включает офисные и досуговые помещения. По состоянию на 2016 г. в г.Краснотурьинске действуют торговые сети Магнит, Монетка, Пятерочка, Карусель, Выбор, Fix Price. Крупные торговые центры: торгово-промышленный центр ЯСА (ул.Чапаева, 47), торгово-деловой центр Бали (ул.Фрунзе, 51), торговый комплекс Столичный (ул.Ленинского Комсомола, 21).
Предприятия общественного питания, бытовых и сервисных услуг многочисленны, разнообразны и удовлетворяют практически  все потребности населения. 
Услуги почтовой связи и иных, связанных с ней видов деятельности, предоставляет Краснотурьинский почтамт УФПС Свердловской области филиала ФГУП «Почта России», расположенный по ул. Коммунальная, 32 и районные отделения почтовой связи.
Кредитно-финансовое обслуживание физических и юридических лиц  осуществляют кредитно-финансовые учреждения федерального, регионального, местного уровня: Сбербанк РФ, Уральский банк реконструкции и развития, Уральский транспортный банк, СКБ-Банк, МДМ-Банк, Меткомбанк и др.
Перевозку пассажиров на маршрутах городского общественного транспорта осуществляют частные транспортные компании и МУП «Городской трамвай».
Содержанием, эксплуатацией, ремонтом систем водоснабжения и водоотведения  городского округа Краснотурьинск, а также содержанием объектов коммунально-бытового назначения занимается МУП «Управление коммунальным комплексом».
Ритуальные услуги населению оказывает Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения «АИД» и три коммерческих предприятия.
На долгосрочную перспективу, с целью ликвидации возможного возникновения дефицита мест для захоронений, Администрация городского округа Краснотурьинск выделила в восточной части города территорию площадью 13,7924  га  для размещения нового кладбища. 
Расчет обеспеченности населения необходимыми объектами социального и коммунально-бытового назначения в соответствии с минимальными расчетными показателями «Нормативов градостроительного проектирования городского округа Краснотурьинск» и фактически существующими объектами приведён в таблице 2.2.4.13
















Таблица 2.2.4.13
	Наименование объектов
	Количество объектов, вместимость, фактическая наполняемость
	Единица
измерения
	Фактическая обеспеченность 
	Норма обеспеченности (на 1000 человек)
	% обеспеченности

	Объекты образования

	Дошкольные образовательные учреждения 
	36/4294/3840
	Мест на 1тыс. жителей
	73,3
	70
	Более 100

	Школы общеобразовательные
	16/9971/6495
	Мест на 1тыс. жителей
	170,2
	100
	Более 100

	Учреждения дополнительного образования детей
	2/840/2879
	Учащихся на 1тыс. жителей
	49,1
	60
	82

	МАУ ЗОЛ «Восход» (оздоровительный лагерь)
	1/150/185
	Мест на 1тыс. жителей
	2,56
	-
	-

	Образовательные учреждения начального и среднего 
профессионального
образования
	3 объекта
1569 мест
1241 учащихся
	Учащихся
на 1тыс. чел.
	26,8
	40*
	67

	Образовательные учреждения высшего
профессионального
образования
	1 объект
1300 мест
302 учащихся
	Учащихся
на 1тыс. чел.
	22,2
	Не установлена
	

	Объекты культуры

	Театр кукол
	1 объект
2 зрительных зала 
190 мест
	Зрительские места на 1 тыс. жителей
	3,2
	3
	Более 100

	Музеи
	3 объекта
Зал на 69 мест
	Объект на 25 тыс. жителей
	1,28
	1
	Более 100

	Кинотеатры
	1 объект
2 зрительных зала на 179 мест
	Зрительские места на 1 тыс. жителей
	3,1
	12
	25,5

	Библиотеки общедоступные
	4 объекта
Зал на 60 мест
267 915 томов
	Объект на 10 тыс. жителей
	0,68
	1
	68

	Культурно-досуговые учреждения
	5 объектов
6 зрительных залов на 1693 мест
	Зрительские места на 1 тыс. жителей
	29
	40
	72,5

	Детские школы искусств, школы эстетического образования
	4 объекта
1085 мест
	Мест на 1тыс. жителей
	18,5
	17
	Более 100

	Объекты здравоохранения и социального обеспечения

	Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 
	2420 посещений в смену
	Посещений в смену на
1 тыс. жителей
	41,3
	15,4
	Более 100

	Стационары всех типов
	949 койко-мест
	Коек на
1 тыс. жителей
	16,2
	6,9
	Более 100

	Станция скорой медицинской помощи
	1 объект
7 спец. автомобилей
	Автомобиль на 10 тыс. 
жителей
	1,2
	1
	Более 100

	Психоневрологический интернат
	405 мест
	Мест на 1тыс. чел.
	6,9
	1,5*
	Более 100

	Территориальные центры социального обслуживания
	1 объект
	Объект на 50 тыс.жителей
	0,85
	1*
	85

	Профилактории
	1 объект (законсервирован)
	Мест на 1 тыс. жителей
	-
	-
	-

	Объекты спорта

	Плоскостные спортивные сооружения 
	88096,5 кв.м
	Кв. м. на 1 тыс. жителей
	1503,84
	2350
	64

	Стадионы
	871 зрительских мест
	Зрительских мест на 1тыс. жителей
	14,9
	2,1*
	Более 100

	Спортивные залы общего пользования
	4299,5 кв.м
	Кв. м. площади пола на 1 тыс. жителей
	73,4
	340
	21,6

	Бассейны крытые
	349 кв.м
	Кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей
	6,0
	15
	40

	Детские, юношеские спортивные школы
	2 объекта
646 мест
	Учащихся на 1 тыс. жителей
	11
	10
	Более 100

	Корты (площадки) с искусственным льдом
	0 объектов
	Объект на 60 тыс.жителей
	0
	1
	-

	Лыжные базы
	6 объектов
	Объект на 8 тыс.жителей
	0,82
	1
	82

	Лыжно-спортивные комплексы



	1 объект
Единовременная пропускная способность 400 чел. 
	Кол-во человек единовременной пропускной способности на 1 тыс. жителей
	6,8
	7
	97

	Объекты торговли и общественного питания

	Предприятия торговли, 
всего 
	427 объектов
38944 кв.м торговой площади
	кв.м торг площади на 
1 тыс.жителей
	664,8
	459
	Более 100

	в том числе:
	
	
	
	
	

	продовольственных товаров
	106 объектов
12494 кв.м торговой площади
	кв.м торг площади на 1 тыс. жителей 
	213,3
	140,1
	Более 100

	непродовольственных товаров
	235 объектов
21808 кв.м торговой площади
	кв.м торг площади на 1 тыс. жителей 
	372,3
	318,9
	Более 100

	Смешанных товаров (универсамы, супермаркеты)
	13 объектов
4425 кв.м торговой площади
	кв.м торг площади на 1 тыс. жителей
	75,5
	
	

	Предприятия общественного питания 
	27 объектов
957 посадочных мест

	посадочных мест
на 1тыс.
жителей
	16,3
	6
	Более 100

	Объекты бытового обслуживания

	Предприятия бытовых услуг (все виды мастерских и предприятий по непосредственному обслуживанию населения)
	70 объектов
378 рабочих мест

	Рабочее
место на 1тыс. жителей
	6,5
	3
	Более 100

	Гостиницы
	9 объектов
89 гостиничных номеров
198 мест
	Мест на 1 тыс. жителей 
	1,5
	6*
	25

	Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

	Предприятия ритуальных услуг
	4 объекта
	Объект на 16 тыс. жителей
	1,1
	1
	100

	Кладбища традиционного захоронения 
	4 объекта
54,93 га
	Га на 1 тыс.жителей
	1,06
	0,24
	Более 100


*Примечание: Норма обеспеченности по НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области».
По результатам расчета и анализа обеспеченности населения г.Краснотурьинска объектами социального и коммунально-бытового обслуживания выявлена необходимость дальнейшего развития учреждений дополнительного образования детей, культурно-досуговых учреждений, библиотечной сети, строительства крытых и открытых спортивных сооружений, в том числе арены с искусственным льдом.
Также следует отметить, что в городе не сформирована система общественных центров с набором объектов обслуживания населения, соответствующих микрорайонному, районному и городскому уровню. В большинстве удаленных районов города расположены лишь объекты повседневного обслуживания: детские сады, школы, предприятия торговли, реализующие товары повседневного спроса. В районе Малая Лимка отсутствуют даже магазины. 
При большой площади лесопарковой зоны в южной части города практически отсутствуют, за исключением центрального района, зеленые зоны отдыха (районные парки, скверы) в жилых районах.

2.3. Современное использование территории
2.3.1. Функционально-планировочная структура города. 
Особенности и проблемы территориального развития
Город Краснотурьинск – сложное планировочное образование, состоящее из отдельных районов, связанных основными улицами с центральной частью города. В планировочной структуре города выделяются три планировочных района, включающих жилые районы с большим или меньшим количеством объектов и учреждений обслуживания населения, бывшие и действующие производственные территории, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры:  
- центральный планировочный район, ограниченный с юга Краснотурьинским прудом и р.Турьей;
- западный планировочный район, ограниченный с востока лесным массивом;
- юго-восточный планировочный район, ограниченный лесным массивом с запада.
Транспортные связи между западным и юго-восточным планировочными районами осуществляются через центральную часть города. Естественными преградами, не позволяющими организовать более плотную планировочную структуру и рациональные транспортные связи между ними, являются Краснотурьинский пруд, река Турья и городские леса в южной части города. Такая планировочная ситуация сложилась исторически, когда отдельные поселки, возникшие при рудниках вошли в границу города, а в самом городе были размещены промышленные и специальные объекты, требовавшие определенной территориальной изоляции.   
Городская застройка планировочно разделена на районы: «Центральный», «Заречный», «Птицефабрика», «Южный», «Медный», «Медная шахта». С восточной стороны к району «Медный» примыкает жилая застройка поселка «Загородный (Совхозный)», фактически находящаяся вне границ города. 
Основу планировочного каркаса города составляют улицы широтного направления: Ленина, Чкалова, Рюмина, Краснотурьинская, Октябрьская, Попова;  меридионального:  Фрунзе, Свободы, Горького,  Ленинского комсомола,  связывающие  жилые районы между собой,  с  центром города и местами приложения труда.
Планировочный район «Центральный» - основная по площади и значимости часть города, расположенная на высоком левобережье в излучине р.Турьи.
Жилой район «Центральный» - полноценный городской центр, в котором сосредоточена большая часть многоквартирной застройки, подавляющее количество учреждений управления и объектов обслуживания населения. Строительство жилья здесь было начато в связи  со строительством Богословского алюминиевого завода и велось по утвержденному генеральному плану. Планировочная структура  жилой  части  района  регулярная, в центральной части имеет ярко выраженную пятилучевую форму. И лишь усадебная застройка северной части  района, сформировавшаяся при Васильевском руднике, мелко квартальная, в отдельных случаях хаотичная, включает коммунальные и промышленные территории, зону обрушения  старых рудников.   
Жилая застройка района в целом преимущественно пятиэтажная, в  западной его  части 2-3-этажная.  Архитектура и планировка жилых  кварталов, построенных в послевоенные годы, имеет ярко выраженные стилистические признаки  эпохи "пятидесятых". К классическим приемам этой планировки можно отнести полукруглую главную площадь с широким партерным пространством перед зданием администрации, расположенным по оси симметрии и оформляющим площадь, а также завершение улицы Ленина Дворцом культуры.
С севера к жилому району примыкает Северная промышленная зона. Промышленная зона не имеет четко выраженной планировочной структуры, так как решения генерального плана по ее организации не были реализованы. В результате в Северной промышленной зоне образовались три крупных блока производственной застройки:  Западный (БАЗ, БТЭЦ  и прилегающие промышленные площадки), Северный  (площадка Индустриального парка «Богословский» - бывший БАЗ-2  и прилегающие промышленные площадки),  Южный  (предприятия стройиндустрии, производственные базы и склады различного профиля). В северо-восточной части к ним прилегает  территория площадью более 600 га,  занятая шламонакопителями  и  золоотвалами,  вблизи которой  проходят коридоры магистральных газопроводов, ограничивающие город с восточной стороны. При газопроводах, проходящих вне границ города, расположены площадки газокомпрессорных станций и посадочная площадка ведомственной авиации.
На северо-западе  от промышленной зоны,  за железной дорогой,  вдоль левого берега пруда находится территория, на которой хаотично расположены пионерский лагерь,  коллективные сады,  территории специального назначения (объекты ГУФСИН РФ), отдельные кварталы усадебной застройки района Малая Лимка.
Жилой район «Заречный» расположен с западной стороны от района «Центральный» и отделен от него прудом и рекой Турьей. С запада район ограничен железной дорогой, с юга - лесопарковым лесным массивом и больничным комплексом. Застройка 5-9-этажная. Основные  объекты  обслуживания населения сосредоточены вдоль ул.Рюмина, соединяющей районы между собой и с железнодорожным вокзалом.
Жилой район "Птицефабрика" включает  посёлок птицефабрики,  застроенный  преимущественно  одноэтажными  усадебными жилыми домами с двумя  небольшими кварталами пятиэтажек, и новую коттеджную застройку. Помимо жилья в этой части  города  расположены территория недействующей птицефабрики,  бывшего пионерского лагеря, воспитательно-трудовая колония, несколько участков коллективных садов и психоневрологический интернат.  Жилая  застройка  имеет регулярную структуру и ориентирована на ул.Краснотурьинскую, остальные объекты расположены свободно,  без  особой увязки между собой.  
Жилой район «Южный» - обособленное жилое образование, состоящее из нескольких кварталов индивидуальной жилой застройки, расположенных на правом берегу реки Турьи и связанных с районом «Центральный» дорогой, выходящей по автомобильному мосту в створ ул.Ленинского Комсомола, а также пешеходным мостом в створе ул.Воронцовская -ул.Карпинского. 
Районы "Медный" и "Медная шахта" расположены в юго-восточной части  города  при  Турьинском медном руднике в километре  друг от друга. Застройка района «Медный» одноэтажная, усадебная. Северная часть района «Медная шахта» застроена двухэтажными жилыми домами, южная - усадебная. В полукилометре  к западу от района «Медная шахта» начато строительство коттеджного поселка. Промышленная зона, общая для этих двух районов, состоит из отдельных промышленных площадок, преимущественно расположенных с восточной стороны от жилой застройки, вдоль железнодорожного подъездного пути. Самый крупный по площади объект этой промышленной зоны – отстойник расположен в юго-восточной части.
Улицы Свободы, Мира, Горького связывают районы между собой и с центральным районом города.
Поселок  «Загородный (Совхозный)» примыкает к границе города в километре от района «Медный» и  представляет небольшое жилое образование,  состоящее из кварталов усадебной застройки, нескольких двухэтажных, одного пятиэтажного жилого дома и детского сада. Производственная зона представлена фермой крупного рогатого скота Совхоза «Богословский» и теплицами.
Вывод: Основные проблемы  развития  планировочной  структуры  города  связаны с расчленённостью его территории рекой Турьей и лесными массивами в южной части города; имеющейся чересполосицей;  наличием  на  территории  города подработанных территорий в результате деятельности горнодобывающих предприятий и огромных по площади территорий, занятых отходами промышленного производства, наличием жилой застройки в санитарно-защитных зонах предприятий. 
Ландшафтно-пространственная характеристика города
 Объемно-пространственную структуру города формирует сложившаяся система жилых образований и крупных промышленных комплексов, прежде всего Богословского алюминиевого завода и Богословской ТЭЦ.
Основной природной осью,  на которую ориентирована  городская  застройка, является р.Турья, с южной стороны огибающая центральную часть города. Противоположный берег  реки  покрыт сосновым лесом,  который, благодаря ярко выраженному  рельефу,  хорошо  воспринимается из центра города.
Очень важными элементами ландшафта города являются пруд и его крутой левый берег, на котором размещены градирни и крупные промышленные сооружения Богословского алюминиевого завода.
   Ландшафт городских улиц во многом определен временем их застройки. Наибольший интерес представляет пятилучие центральных улиц, застроенных преимущественно  двух-пятиэтажными  зданиями эпохи псевдоклассицизма,  сравнительно хорошо благоустроенных и создающих атмосферу уютного небольшого города.
Набережная городского пруда (ул.Серова) выполнена в основном в регулярном классическом стиле, в достаточной степени озеленена и благоустроена,  пешеходным мостом через реку Турью связана с городским парком,  организованным на базе лесного массива на правом берегу реки.
Интересен въезд в город от станции Воронцовка, откуда открывается панорама этого своеобразного уральского города.
Функциональное зонирование
На территории города сложились основные функциональные зоны:
- жилые зоны, включающие жилую застройку всех видов, объекты дошкольного и общего среднего образования, а также встроено-пристроенные и отдельно стоящие объекты повседневного обслуживания населения;
- общественно-деловые зоны, сформировавшиеся при учреждениях управления, здравоохранения, а также  при объектах культуры, спорта, торговли, общественного питания и бытового обслуживания городского и районного значения;
- производственные зоны, включающие территории промышленных и коммунально-складских предприятий, а также территории, занятые золоотвалами, отстойниками, шламонакопителями и другими объектами хранения промышленных отходов;
-  зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, включающие площадные и линейные объекты инженерного обеспечения и транспортного обслуживания территории города, в т.ч. транзитные;
- территории специального назначения – объекты ГУФСИН РФ, закрытые и действующие кладбища;
- рекреационные зоны – городские парки, скверы, набережная, благоустроенные пешеходные зоны;
- ландшафтно-рекреационные зоны - лесопарк в южной части города, прибрежные территории Краснотурьинского водохранилища и реки Турьи.

2.3.2. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения
Зоны с особыми условиями использования территории - территории с регламентируемой хозяйственной деятельностью, непосредственно связанные с формирующим их объектом, которые могут существовать в границах различных функциональных зон.
Основными зонами с особыми условиями использования территории, находящимися в границах города Краснотурьинска и оказывающими влияние на развитие его планировочной структуры являются:
санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских, инженерных объектов и объектов специального назначения,  полигонов промышленных и бытовых отходов, кладбищ;
водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов - Краснотурьинского водохранилища, реки Турьи и ее притоков; 
 зоны санитарной охраны I, II, Ш пояса поверхностного и подземных источников питьевого водоснабжения;
- санитарно-защитная полоса магистрального водопровода;
- охранная зона магистрального газопровода, зоны минимальных расстояний от магистрального газопровода, от газораспределительной станции, до газокомпенсаторной станции;
- зона возможного подтопления паводковыми водами р.Турья;
- зона возможного катастрофического затопления при  разрушении плотины Краснотурьинского гидроузла;
- зоны над выработанным пространством Вадимо-Александровского месторождения медно-магнетитовых руд;
- санитарный разрыв от железной дороги до жилой застройки, до участков коллективных садов;
- охранные зоны высоковольтных линий электропередачи.
Описание санитарно-экологических ограничений, устанавливаемых с целью охраны среды обитания человека – санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения приведено в разделе «Санитарно-экологическое состояние  окружающей среды. Планировочные ограничения экологического характера».
Водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы и береговые полосы водных объектов  в границах г.Краснотурьинска, принятые в соответствии со статьями 6 и 65 Водного Кодекса РФ № 74-ФЗ (в ред. От 28.12.2013) приводятся в таблице 2.3.2.1.

Зоны охраны водных объектов в границах г. Краснотурьинска
Таблица 2.3.2.1
	№ п/п
	Наименование водотока
	Общая длина водотока, 
км
	Ширина водоохранной зоны водотоков, 
м
	Ширина береговой полосы, 
м
	Ширина прибрежной защитной полосы (в зависимости от уклона прилегающей к берегу территории), м

	1
	р.Турья
	128
	200
	20
	200

	2
	Краснотурьинское водохранилище
	-
	200
	20
	50

	3
	р.Устея
	14
	100
	20
	30÷50

	4
	р.Каменка
	19
	100
	20
	30÷50

	5
	р.Лимка
	10
	50
	5
	30÷50

	6
	Р.Ввозная
	менее 10
	50
	5
	30÷50


Береговая полоса. Разрешенное использование – объекты общего пользования – оборудованные пляжи, рыболовные площадки, причалы плавучих средств, озеленение, благоустройство. Запрещается установка ограждений, других сооружений, препятствующих свободному передвижению и пребыванию людей у водного объекта  Статья 6 Водного Кодекса РФ. 
Ландшафт береговой полосы предназначен для отдыха, купания, рыбной ловли, лодочных причалов. В береговой полосе, на левобережной стороне Краснотурьинского водохранилища частично находятся приусадебные участки индивидуальной жилой застройки по пер.Новокирпичному. В береговой полосе на  правобережной стороне Краснотурьинского водохранилища частично находятся приусадебные участки индивидуальной жилой застройки по ул.Заречной, а также садовые участки коллективного сада на продолжении ул.Заречной.
В границах береговой полосы р.Турьи (правый и левый берега) нет индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, а также участков коллективных садов.
Регламентами использования территорий водоохранных зон и прибрежных  защитных полос, согласно статье 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ,  запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, АЗС, складов ГСМ, станций технического обслуживания транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств и прочее. В  границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов только при условии оборудования таких объектов сооружения, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос, наряду с указанными ограничениями для территорий водоохранных зон, запрещаются распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных, в том числе, организация для них летних лагерей, ванн и прочее.
В водоохранной зоне Краснотурьинского водохранилища (левобережная часть) находятся: участок турбазы (частично), индивидуальная жилая застройка по пер. Новокирпичному, частично территории ФКУИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, частично основная  промплощадка «БАЗ-СУАЛ», большая часть участка ООО «Богословская строительная компания», а также  жилая и общественная застройка в квартале улиц К.Маркса-Рюмина-Садовая-Серова-Попова.
В водоохранной зоне Краснотурьинского водохранилища (правобережная часть) находятся: участок турбазы, отдельные участки коллективного сада на продолжении ул.Заречной ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум», частично  многоквартирные жилые дома по улицам Рюмина и Парковый.
В водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р.Турья  (левобережная часть) находятся: индивидуальная жилая застройка по ул.Южной (частично), пер.Южному, ул.Социалистической, частично ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» и МБУ «Центр спортивных сооружений», ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница», частично многоквартирные жилые дома по улицам Чкалова, Карпинского, Микова, индивидуальная жилая застройка по улицам Чкалова, Набережной, Комсомольской, Советской, пер.Больничному, а также ООО «Богословская пивоварня», ЗАО «Краснотурьинскстрой» (мебельный цех, отдельные участки  коллективного сада по ул.Делегатской.
В водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р.Турья  (правобережная часть) находятся: лыжная база, индивидуальная жилая застройка по ул.Тельмана, частично по улицам Орджоникидзе, Энергетиков, Надеждинской, Свободы, Первомайской, Абоимова, пер.Тихому, отдельные участки коллективного сада по ул.Пролетарской.
На основании Приказа Нижне-Обского бассейного водного управления от 18.05.2020 № 89 Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области установлены границы зон затопления, подтопления территории, прилегающей к водохранилищу Краснотурьинское, р.Турья
Таблица 2.3.2.2.
	Наименование

	Ограничение  
	Реестровый (учетный) номер 

	1. Зона затопления территории городского округа Краснотурьинск Свердловской области, затапливаемой водами Краснотурьинского водохранилища при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню 
	В соответствии с п.6 ст.67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ» в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
	66:00-6.1639

	2. Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра) прилегающей к зоне затопления Краснотурьинского городского округа Свердловской области, затапливаемая водами Краснотурьинского водохранилища при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню 
	В соответствии с п.6 ст.67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ» в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
	66:00-6.1651

	3. Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров) прилегающей к зоне затопления Краснотурьинского городского округа Свердловской области, затапливаемая водами Краснотурьинского водохранилища при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню 
	В соответствии с п.6 ст.67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ» в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
	66:00-6.1645

	4. Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров) прилегающей к зоне затопления Краснотурьинского городского округа Свердловской области, затапливаемая водами Краснотурьинского водохранилища при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню
	В соответствии с п.6 ст.67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ» в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
	66:00-6.1647

	5. Зона затопления территории Краснотурьинского городского округа Свердловской области, затапливаемой водами р.Турья при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет)  
	В соответствии с п.6 ст.67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ» в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
	66:50-6.258

	6. Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра) прилегающей к зоне затопления при Краснотурьинского городского округа Свердловской области, затапливаемая водами р. Турья при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности 
	В соответствии с п.6 ст.67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ» в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
	66:50-6.264

	7. Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров) прилегающей к зоне затопления территории Краснотурьинского городского округа Свердловской области, затапливаемая водами р. Турья  при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	В соответствии с п.6 ст.67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ» в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
	66:50-6.260

	8. Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров) прилегающая к зоне затопления Краснотурьинского городского округа Свердловской области, затапливаемая водами р. Турья при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности
	В соответствии с п.6 ст.67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ» в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
	66:50-6.262


В настоящее время регламенты использования территории зон с особыми условиями использования территории от р.Турья и Краснотурьинского водохранилища не соблюдаются в части застройки их объектами-источниками негативной воздействия на состояние поверхностных вод: повсеместно индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками, участками коллективных садов по большей мере не оборудованными системами  централизованной хозяйственно-бытовой, ливневой канализации.
Санитарно-защитная полоса магистрального водовода 
Описание санитарно-защитной полосы магистрального водовода см. в разделе 3.3.2 «Водоснабжение».
Охранная зона магистрального газопровода, зоны минимальных расстояний до магистрального газопровода, от газораспределительной и газокомпрессорной станции.
С  северо-восточной стороны от г. Краснотурьинска проходят магистральные газопроводы I класса: 
- Игрим – Серов – Н. тагил Дн1020 мм Р5, 5Мпа;
- СРТО – Урал 2Дн1220 мм Ру5, 5 Мпа;
- Надым – Пунга – Н. Тура 3Дн1220 мм Ду5, 5 МПа 
Охранная зона магистрального газопровода устанавливается для  обеспечения нормальных условий  эксплуатации и исключения  возможности повреждения магистральных трубопроводов (СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»).
Охранная зона магистрального газопровода устанавливается в виде участка земли, ограниченного условными линиями,  проходящими в 25м от оси  газопровода с каждой стороны  (Правила охраны магистральных  трубопроводов, в редакции  постановления Федерального горного и  промышленного надзора России от 23.11.1994г. № 61).
В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся эти системы, запрещается:
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
б) складировать материалы, высаживать деревья всех видов;
в) осуществлять всякого рода горные, дноуглубительные, мелиоративные работы;
г) производить земляные и дорожные работы;
д) устраивать проезды под надземными газопроводами для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5м (Правила охраны систем газоснабжения утвержденные Минтопэнерго РФ 24 сентября 1992г.).
В охранных зонах вышеуказанных магистральных газопроводов I класса нет зданий, сооружений, коммунально-складских объектов, жилой застройки. 
Наряду с 25 – ти метровыми охранными зонами магистральных газопроводов, СП 36.13330.2012 «Магистральные газопроводы» установлены «минимальные расстояния от оси наземных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых зданий и сооружений в зависимости от класса и диаметра газопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности». Зона минимального расстояния от вышеуказанных наземных магистральных газопроводов I класса высокого давления составляет – 350 м (СП 36.13330.2012 п. 3.16 таблица 4, п.1).
В этой 350 м зоне расположены объекты существующей застройки: 
- фермы № 3, № 4, № 5, № 5.1. ООО ДСП «Совхоз Богословский»;
- жилые дома по ул. Животноводов № 1; 3; 5; 7; 9 на расстоянии 250 м от крайнего наземного магистрального газопровода. Расположенная в этой 350 м зоне жилая застройка не подлежит развитию. 
В 150 м зону минимального расстояния от двух магистральных газопроводов высокого давления 5,5 Мпа, подающих газ к ГРС «Богословской ТЭЦ» и ГРС «БАЗ-СУАЛ», частично попадает территория индустриального парка «Богословский» - часть земельного участка 66:50:0000000:2165 площадью 3,04 га, категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование «для размещения производственных зданий».
При этом данная территория площадью 3,04 га находится вне границ г. Краснотурьинска. 
Минимальные расстояния от газопрессорной станции, от газораспределительной станции до  промышленных, сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений приняты в соответствии с классом и диаметрами трех вышеуказанных  газопроводов и составляют:
- 700м – от газокомпрессорной станции;
- 300м – от газораспределительной станции (СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», пункт 7.16 таблица 5).
В 700м зоне минимального расстояния от газокомпрессорной станции, расположенной с восточной стороны от города, частично находятся: шламовое поле № 1 «БАЗ-СУАЛ», пруд-отстойник, земли сельскохозяйственного назначения.
В 300м зоне минимального расстояния от двух газораспределительных станций, расположенных с северной стороны от города нет производственных, коммунальных объектов, жилой застройки (в границах  г.Краснотурьинска).
Зона возможного подтопления паводковыми водами р.Турья 
На территории города в пойме реки Турьи часть существующей жилой застройки по ул. Социалистической, Чкалова общей площадью 8,0 га подвержена потенциальной опасности затопления паводковыми водами при пропуске пиковых расходов воды Краснотурьинским гидроузлом.
В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для  застроенных и подлежащих застройке территорий за расчетный горизонт высоких вод принимается уровень 1% обеспеченности – затопления один раз в 100 лет. 
Для защиты жилой застройки от 1% паводка генеральным планом (с учетом решений ранее выполненного  генерального плана г.Краснотурьинска) предлагается строительство по левому и правому берегу р.Турья улиц районного и местного значения, выполняющих роль защитных дамб территории Центрального жилого района и проектируемого Южного жилого района (см. таблицу 4.3.2.1 р.4.3 «Развитие транспортной инфраструктуры», см. р.6 «Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).
Зона возможного катастрофического затопления при разрушении плотины Краснотурьинского гидроузла
Возникновение угрозы катастрофического затопления при разрушении гидроузла относится к категории чрезвычайных ситуаций.
Потенциальной опасности катастрофического затопления при разрушении плотины Краснотурьинского гидроузла подвержена часть индивидуальной жилой застройки по ул.Социалистической, Чкалова и ряд объектов города: автодорожные мосты через р.Турью и очистные сооружения хоз-бытовой канализации  (см. р.6 «Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).
Зоны над выработанным пространством Вадимо-Александровского месторождения медно-магнетитовых руд 
Зоны возможной деформации земной поверхности над выработанным пространством Вадимо-Александровского месторождения медно-магнетитовых руд  включают: зону возможных проявлений процессов сдвижения, зону ожидаемых опасных деформаций, потенциально опасную зону возможного выхода обрушения на поверхность, прогнозируемую зону возможного подтопления. Зоны возможной деформации земной поверхности непосредственно связаны с непогашенными подземными горными выработками.
Зона возможных проявлений процессов сдвижения включает подработанные подземными горными выработками территории, на которых возможно проявление процессов сдвижения земной поверхности, проявляющихся в виде оседаний, трещин, провалов, уступов. 
Зона ожидаемых опасных деформаций (сдвижений) включает территории, где деформации земной поверхности наиболее вероятны и имеют опасный по степени проявления характер. 
Потенциально опасная зона возможного выхода обрушения на поверхность включает территории над горными выработками, где велика вероятность образования провалов земной поверхности.
Согласно пункту 3.7 «Правил охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных работ при подземной разработке меднорудных месторождений Урала» в пределах зоны опасных сдвижений запрещается строительство промышленных сооружений, служебных и жилых зданий.  Возможность эксплуатации зданий и сооружений, расположенных в этих зонах (подрабатываемых объектов) определяется специальными систематическими наблюдениями за опасными деформациями несущих конструкций и грунтов в основании фундаментов этих объектов. Возможно временное изменение характера эксплуатации подрабатываемых объектов на период опасных деформаций. 
Зона возможного подтопления включает территории, на которых затопление подземных выработок Туринского медного рудника способно привести к ухудшению гигиенических и медико-санитарных условий жизни населения, затратам на восстановление надежности объектов строительства. Последствиями подтопления является активизация процессов сдвижения на подработанных территориях, выход подземных вод на поверхность и затопление подвальных помещений и подземных коммуникаций, набухание и морозное пучение глинистых грунтов, образование оплывин, зон просадочных грунтов.
Застройка подработанной территории (зон возможной деформации земной поверхности), как с законченным, так и с незаконченным процессом сдвижения, возможна только при наличии заключения специализированной организации.
Строительство зданий и сооружений, предусмотренных  ст.48.1 СП 21.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях») (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты), на подрабатываемых территориях, как правило, не допускается.
Зоны возможных деформаций земной поверхности в районе «Медный» и «Медная шахта», а также границы горных отводов ООО «Валенторский медный карьер»  нанесены по материалам «Отчета о научно-исследовательской работе по теме: проведение предпроектных исследований по консервации шахты «Капитальная» и разработке рекомендаций по ликвидации ствола шахты «им.С.М. Кирова», ИГД УрО РАН, 2015 г.  
Санитарный разрыв от железной дороги
Санитарный разрыв от железной дороги до жилой застройки, до границ садовых участков устанавливается СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.8.20) и составляет не менее 100м от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки, не менее 50м до границ садовых участков.
В границах 100м  санитарного разрыва от  магистральной железной дороги Екатеринбург-Серов-Североуральск частично расположена индивидуальная жилая застройка по ул.Железнодорожной.
В 100м санитарного разрыва от подъездного ж.д. пути «БАЗ-СУАЛ» расположена индивидуальная жилая застройка по  по ул.Новокирпичной (нечётная сторона).
В границах 100м санитарного разрыва от подъездного ж.д. пути к обогатительной фабрике ООО «Валенторский медный карьер» частично расположена индивидуальная жилая застройка по ул.Федорова и Красноармейской.
В границах 50м санитарного разрыва от подъездного ж.д. пути к вышеуказанной обогатительной фабрике расположены отдельные садовые участки коллективных садов по улицам Канифольная и М.Горького.
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Охранные зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются в соответствии с Постановлением РФ от 24.02.2009 г. №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон» от крайнего провода в каждую сторону и составляют для линий напряжением:
•  до 20 кВ – 10м (5м – линии с самонесущими или изолированными проводами);
•    35кВ-15м;
•    110кВ – 20м;
•    150-220 кВ - 25м;
•    300-500 кВ ~ 30м.
В пределах охранной зоны запрещается производить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации высоковольтных линий, или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям.
Также без согласия организации, в ведении которой находятся сети, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, устраивать проезды для машин и механизмов высотой более 4м (с грузом или без груза), складировать какие-либо материалы и др.
Границы перечисленных зон с особыми условиями использования территории нанесены на чертеже «Карта современного использования территории, зон с особыми условиями использования и комплексной оценки территории» М 1:5000, шифр Т-2698СО-2016-06.
Планировочные ограничения
Планировочными ограничениями для развития территорий жилой и общественной застройки в городе  являются:
- Северная промышленная зона, блокирующая развитие жилого района «Центральный» в северном направлении;
- городские леса в южной части города;
- зоны деформации земной поверхности в северной части жилого района «Центральный», районах «Южный», «Медный» и «Медная шахта», препятствующие реконструкции застройки и новому строительству на этих территориях.
Ограничением для развития застроенных территорий жилого района «Центральный» являются также санитарно-защитные зоны предприятий, расположенных на территории Северной промышленной зоны. 
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.11.2017 № 686 «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов городского округа Краснотурьинск Свердловской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ» установлены границы Краснотурьинского городского лесничества.
Граница Краснотурьинского городского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Краснотурьинск, внесена в реестр границ ЕГРН с учетным номером 66.50-6.96. 
Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки. 
На территории городских лесов и лесопарковых зон согласно Лесному кодексу РФ от 24.07.2009 N 209-ФЗ запрещается:
- проведение сплошных рубок лесных насаждений;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
[bookmark: dst40]- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
[bookmark: dst100805]- ведение сельского хозяйства;
[bookmark: dst100806]- разработка месторождений полезных ископаемых;
[bookmark: dst100807]- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.
Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к изменению их площади, не допускается.
Зоны деформации земной поверхности непосредственно связаны с наличием подземных горных выработок, характеризуются возможностью проявления процессов сдвижения земной поверхности, представляющих опасность для строительства и эксплуатации объектов. Горизонтальные и вертикальные сдвижения, проседания и обрушения земной поверхности способны вызвать опасные деформации (вплоть до полного разрушения) зданий и сооружений, дорог, линейных инженерных коммуникаций. 
Повторное использование подработанных территорий в хозяйственной деятельности возможно только по согласованию с органами Ростехнадзора на основании исследований и заключений специализированных организаций, свидетельствующих о прекращении процессов сдвижения горных пород и отсутствия опасности их возобновления над непогашенными старыми горными выработками. 

2.3.3. Объекты культурного наследия
Согласно данным Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (письмо №  38-05-34/202 от 12.10.16, письмо №  38-05-34/210 от 17.10.16) на территории г.Краснотурьинск расположены три объекта культурного наследия федерального и регионального значения, а также один выявленный объект археологического наследия. Перечень и информация по объектам культурного наследия приведены в таблицах 2.3.3.1- 2.3.3.2.
Таблица 2.3.3.1
	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Основание постановки на охрану*
	Статус объекта**

	1
	Часовня Александра Невского, XIX век
	г.Краснотурьинск, 
ул. Октябрьская, 53/1
	75
	Р

	2
	Здание, где работал профессор Санкт-Питербургского университета, основатель геологического музея Е.С. Федоров, 1894-1899 годы
	г.Краснотурьинск, 
ул. Октябрьская, 45
	1327, прил. 2
207-ПП
	Р

	3
	Дом, в котором в 1859-1867 гг. жил Попов Александр Степанович
	г.Краснотурьинск, 
ул. Попова, 70
	1327, прил. 2

	Ф


*Акты органов государственной власти о постановке на государственную охрану объектов культурного наследия
	№
	Наименование
	Принявший орган
	Дата
	Номер

	1
	Постановление
	Совет Министров РСФСР
	30.08.1960
	1327,
приложение 1, приложение 2

	2
	Решение
	Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов
	18.02.1991
	75


Постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 207-ПП «Об изменении сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов культурного наследия областного значения, расположенных на территории Свердловской области»
**Ф – федерального значения, Р – регионального значения.
На территории г.Краснотурьинск расположен один выявленный объект археологического наследия: «Поселение Краснотурьинское I».  Сведения по выявленному объекту археологического наследия приведены в таблице 2.3.3.2.
Таблица 2.3.3.2
	№
	Наименование ОКН
	Дата
	Местонахождение
	Категория историко-культурного значения

	1
	Поселение Краснотурьинское I
	Ранний железный век
	Черта г.Краснотурьинск, правый берег р.Турья, к югу от города. Левый берег в этом месте застроен, правый – занят огородами. На огородах, примерно напротив стадиона, и чуть выше по течению, на уровне первой надпойменной террасы, примерно в 1-1,5 км выше по течению от моста автодороги Серов-Краснотурьинск
	Выявленный объект археологического наследия


Утвержденные в соответствии с действующим законодательством границы территории и охранные зоны указанных объектов культурного наследия отсутствуют. 
В соответствии со ст.34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в таких ситуациях для объектов культурного наследия, за исключением объектов археологического наследия, устанавливаются защитные зоны. 
В соответствии положениями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ для одиночного объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта при отсутствии утвержденных границ территории этого объекта, границы защитной зоны устанавливаются на расстоянии 200 метров от фасадов памятника. 
Таким образом, защитные зоны размером 200 м от внешних стен здания должны быть установлены для памятников истории и культуры федерального и регионального значения:
- часовни Александра Невского; 
- здания, в котором работал профессор Е.С. Федоров; 
- дома, в котором жил А.С. Попов.
Защитная зона объекта культурного наследия имеет временный характер и прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.
Границы защитных зон объектов культурного наследия федерального и регионального значения нанесены на чертеже 
Решением Думы городского округа Краснотурьинск от 26 января 2017 г. № 473 (с внесенными изменениями от 22.06.2023 № 83) утвержден «Перечень достопримечательностей и памятных мест истории и культуры городского округа Краснотурьинск».
Перечень достопримечательностей и памятных мест истории и культуры, расположенных в г.Краснотурьинске, за исключением одиночных могил погибших при исполнении воинского долга и мемориальных досок на зданиях, приведен в таблице 2.3.3.3
.
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Таблица 2.3.3.3
	Достопримечательные места

	№

	Наименование и месторасположение  объекта
	Год создания
	Краткие сведения об объекте

	1
	Деревянный дом, постройки XIX века  ул. Попова,70
	XIX век,
1956 год (реставрация)
	Дом, где провел детские годы (1859-1867) изобретатель радио А.С. Попов, в доме располагается мемориальный музей  А.С. Попова
Установлена мемориальная доска (мрамор 60 х 40 см). 

	2
	Здание Горного училища. Открыто по инициативе А.А. Ауэрбаха, ул. Октябрьская,45
	1882 год


	Дом сохранен.
С 1894 года Федоровский геологический музей.
В 2004 году установлена мемориальная доска.

	3
	Каменный дом,  постройки конца XIX века 
ул. Октябрьская, 72
	конец
XIX века

	Дом, в котором с 1894 по 1899 годы жил Евграф Степанович Федоров, кристаллограф, академик, основатель геологического музея в Турьинских рудниках, сохранен. 
В 2004 году установлена мемориальная доска (мрамор 100 х 90см)

	4
	Дом каменный постройки конца XIX века, ул. Чапаева,7	
	XIX век


	Дом, в котором в 1917-1918 годах работал первый Совет депутатов рабочих и служащих поселка             Турьинские Рудники, сохранен и отреставрирован. 
В 2007 году установлена мемориальная доска (мрамор 100 х 90 см)

	6
	Дом каменной постройки, 
ул. Чапаева,48
	конец  
XIX века
	Двухэтажный каменный дом постройки до 1917 года, площадь дома 706,6 м2 В 60-е годы XX века были расположены мастерские бытового обслуживания. Позже муниципальное унитарное предприятие  «АИД».

	7
	Дом каменной постройки, 
ул. Октябрьская, 74
	конец
XIX века

	Двухэтажный каменный дом постройки до 1917 года, площадь дома 159,4 м2.  В середине XX века был расположен «Горкомхоз», позже располагалось общежитие Краснотурьинского  художественного училища. На сегодняшний день здание пустует.

	8
	Здание Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  Свердловской области «Краснотурьинская городская больница», 
ул. Чкалова, д. 20
	1956 год
	Проект  «Ленгорпроект», здание построено согласно генеральному проекту застройки Краснотурьинска 1946 год

	Мемориальные комплексы

	9
	Мемориал памяти краснотурьинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годы,
ул. Бульвар Мира
	09.05.1979 
	Автор скульптор В.Н. Замков – заслуженный художник РСФСР, профессор, архитектор Е.Г. Ефремов – член Союза архитекторов СССР.  Мемориальный комплекс представляет собой дугообразную бетонную арку на колоннах с барельефным изображением на ней сражающихся воинов и скорбящих мате10рей. На обратной стороне арки барельефное изображение трудового подвига краснотурьинцев в годы Великой Отечественной войны. Высота 4 метра, длина 24 метра. Нижний пояс облицован плитами, на которых высечены фамилии погибших краснотурьинцев. Между колоннами внизу названия городов-героев. На заднем плане плиты с фамилиями пропавших без вести краснотурьинцев.  При сооружении мемориальной арки использованы: мрамор, смальта, бетон, металлические конструкции. Перед аркой вечный огонь. Реконструкция мемориала произведена в 2000 году силами ОАО «Богословский алюминиевый завод»

	10
	Мемориал воинам срочной службы, краснотурьинцам, погибшим в военных конфликтах при выполнении интернационального долга и в «чеченских» войнах, перекрёсток ул. Чкалова и ул. Бульвар Мира
	07.09.1996
	Авторы  проекта:  Ермохин С.В., Ермохина О.В., Плюснина Н.С. – архитекторы проектной мастерской  «АРХ+»  г. Краснотурьинск.
Исполнитель  проекта   -  Краснотурьинская строительная компания «Корпорация ЯВА».
Мемориал расположен на возвышенности. Площадка мемориала 45 х 62 м. с двух сторон ограждена стеной, которая выложена мраморной плиткой. На заднем плане – нагромождение каменных глыб, имитирующих скалы. Площадка выложена декоративной плиткой. На постаменте, на фоне скал стоит боевая машина пехоты, которая принимала участие в военных действиях в Чечне. В правом переднем углу на постаменте – мраморная глыба с высеченными на ней словами: «Воинам срочной службы». К мемориалу с двух сторон ведут лестницы.

	11
	Мемориал в память строителям Богословского алюминиевого завода и Богословской ТЭЦ, 
Перекрёсток ул. Серова
и ул. Свердлова
	04.05.1995
	Памятный знак открыт  в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.
 В годы Великой Отечественной  войны  в  Турьинских    рудниках  (г. Краснотурьинск)  на  строительстве  Богословского алюминиевого  завода,  ТЭЦ,  плотины  и  других  строительных  объектах  работали  участники  трудармии  различных  национальностей.
 Авторы памятного знака: Ермохин  С.В., Плюснина Н.С.  – архитекторы  проектной мастерской «АРХ+» г. Краснотурьинск  
 Памятный знак представляет собой  постамент  (5 м. х  2 м.)  с установленным на нём  крестом  из  белого  мрамора  (3,5 м.).  С  двух  сторон  возвышения  высечена  надпись  с  текстом  на  немецком  и  русском  языках: «Трудармейцам  Богословлага  НКВД  -  строителям  города,  алюминиевого  завода  и  теплоэлектроцентрали».  (1941-1945 гг.)  К  памятнику  ведет  березовая  аллея,  площадь  вокруг  памятника  выложена  плитами.  

	12
	Аллея Памяти, ул. Бульвар Мира
	22.06.2015
	Аллея памяти состоит из трёх  постаментов, на которых установлены  бюсты Героев Советского Союза М.Н. Мещерягина, А.Ф. Петрика и  М.Г. Гайнутдинова Автор дизайн - проекта Л.В. Булатова
 г. Екатеринбург, бюсты изготовлены ООО «Каменный пояс», г. Касли Челябинская область, бюст М.Н. Мещерягина перенесён из административного здания    производственной артели старателей  «Южно-Заозерский прииск»

	Памятники

	13
	Памятный знак строителям треста «Базстрой», погибшим в годы Великой Отечественной войны, перекресток ул. Металлургов и ул. Чкалова
	09.05.1988
	Авторы: учащийся художественного училища  Литвинов О.А. (руководитель – преподаватель училища В. Филимонов). Заказчик и исполнитель проекта – трест «Базстрой». На площадке – подиуме, выложенной бетонными плитами (5х5,5) м, расположена пятиконечная звезда, облицованная цветным мрамором (розовых и черно-серых тонов). Три луча длиной 1м – 1,5 м – 1,5 м и высотой  0,7 м расположены параллельно основанию памятника, два луча вздымаются в виде полу пирамид с высотой 2 м и 2,5 м. На одной из полу пирамид высечены слова текста «Слава Вам храбрые, Слава бессмертные, Вечную Славу поем Вам народ». Дальше идут 12 фамилий строителей треста «Базстрой», погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

	14
	Памятник Герою Советского Союза Михаилу Николаевичу Мещерягину, ул. Октябрьская, перед зданием управления производственной артели старателей «Южно-Заозерский прииск»
	1985
	Открыт в сквере им. Мещерягина. Автор московский скульптор Делов М.А., Бюст Мещерягина М.Н. был перенесен к управлению  производственной артели старателей «Южно-Заозерский прииск в 1998 году. На прямоугольном постаменте высотой 1,2 метра и шириной 0,6 м находится бронзовый бюст Героя Советского Союза Мещерягина М.Н. У основания постамента мраморная доска с текстом «Мещерягин Михаил Николаевич Указом Президиума  Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и проявленный героизм при выполнении заданий командования в боях с фашистами посмертно присвоено звания «Герой Советского Союза»

	15
	Памятный знак женщине-труженице (мраморная глыба) в  годы  Великой  Отечественной  войны  (1941 – 1945)
район Медный Рудник.
	03.05.1995
	Памятный знак открыт  в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.
 Над проектом памятного знака работал авторский коллектив:  Ермохин  С.В.,  Ермохина  О.Г.,  Плюснина  Н.С. – архитекторы  проектной  мастерской  «АРХ +» г. Краснотурьинск. Памятный знак выполнен в виде  мраморной  глыбы  (2,1 м. х  1,5 м.)  на  постаменте  (3.0 м. х 2.0 м.).  На  глыбе  высечен  текст:  «Женщине – труженице  1941 – 1945 г.г. Мы  преклоняемся  пред  Вами, Вы  жизни  сеяли  зерно.
И  теми  тяжкими  годами кроили  жизни  полотно»                                                                    Ю.Богданова. Площадка  вокруг  памятника  выложена  плитами,  ограждена  стеной  из  камня  высотой  0,5 м. При сооружении Памятного знака были использованы камень, бетон, мрамор.

	16
	Памятник-надгробье расстрелянным членам Совета депутатов рабочих и служащих посёлка  Турьинские Рудники.
С 2001 года - памятник «Героям гражданской войны»,
ул. Бульвар Мира
	1964
	Автор – В.М. Друзин.   В 2001 году перенесен на новое место, напротив Мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны и отреставрирован.   На месте братской могилы установлена надгробная плита.

	17
	Памятник А.С. Попову,  перекрёсток  ул. Ленина  и ул. Ленинского Комсомола
	27.06.1959 
	На полированном гранитном постаменте высотой 2,5 метра установлен бронзовый бюст А.С. Попова(1,8 м.). Ученый внимательно слушает сигналы, передаваемые по радио. На фасаде постамента надпись «Изобретателю радио Александру Степановичу Попову» - 1859-1906 гг. Памятник выполнен в темно-серых тонах.  Авторы памятника: скульптор Рябичев Л.Б.  и архитектор  А.Н. Душкин по заказу Краснотурьинского горисполкома выполнили бюст А.С. Попова к 100-летию со дня рождения А.С. Попова. 

	18
	Памятник В.И. Ленину,
 ул., К. Маркса,1, 
	05.11.1963
	Фигура В.И. Ленина выполнена в полный рост из цветного бетона с мраморной поверхностью, обработанной бучардой, стоит на бетонном постаменте, облицованном мраморными плитами. В.И. Ленин в пальто, жест правой руки традиционный, в левой руке – тетрадь. Скульптор выполнил памятник в розово-серых тонах. Размеры: высота постамента – 4,5 м., высота фигуры В.И. Ленина -3 м.
Автор памятника В.И. Ленину – лауреат государственной премии СССР В.М. Друзин. Заказчик: Краснотурьинский горисполком. Решение горисполкома № 288 от 30.10.1963 г. было принято постановление об открытии памятника В.И. Ленину на Центральной площади города.

	19
	Памятник В.И. Ленину, ул. Мира, перед заданием Дома культуры «Октябрь»
	1959
	Художественные фонды  РСФСР. Решение горисполкома № 317 от 28.10.1959 года Заказчик  Турьинское медное рудоуправление

	20
	Памятник В.И. Ленину, перекрёсток  ул. Ленина   и  ул. Бульвар Мира
	05.11.1976
	Бронзовая фигура Ленина, высотой 7 м. возвышается на железобетонном постаменте высотой 2,3 м., облицованном гранитными плитами. В.И. Ленин изображен в пальто, традиционный жест правой руки, в левой руке – тетрадь.  Авторский коллектив: скульптор - академик, народный художник СССР, лауреат гос. премии СССР, лауреат премии Генделя – Бабурин В.М. Архитектор – Ефремов Е.Г.  
Строитель: Ленинградский завод «Монументскульптура». Директор Степанов В.С.

	21
	Памятный знак Максиму Походяшину, перекрёсток ул. Карпинского и ул. Октябрьская
	15.07.2016
	Памятник установлен перед административным  зданием ОАО «Богословское рудоуправление». Памятник из чугуна в виде монеты, символизирующей чеканку звонкой российской монеты из меди, добытой в Турьинских рудниках. Диаметр монеты 1000 мм, толщина 150 мм. На лицевой стороне фантазийный портрет Максима Походяшина, надпись: «Горнозаводчик М.М. Походяшин, даты жизни 1708-1780» На обратной стороне надпись: «Краснотурьинск (в обрамлении ленты), официальный герб города и официальная дата основания  Турьинских Рудников 1758»

	Обелиски

	22
	Обелиск горнякам – воинам Турьинского медного рудоуправления, погибшим в боях за Родину 1941-1945 гг., 
ул. Мира, между районами  Медный Рудник  и Медная Шахта
	07.11.1967
	Авторы: Дьячков А.Ф., Ватлашов Н.П., Любан Г.З., заказчик: Турьинское медное рудоуправление, строители Турьинское медное рудоуправление, трест «Базстрой», КЭРМ. На бетонном трехступенчатом постаменте (3х2х0,3) м установлена бетонная стела высотой 6 метров и прямоугольная бетонная стена (2,5х2х0,3) м. На стеле надпись «Горнякам – воинам, погибшим в боях за Родину 1941-1945 гг.», к ней прикреплена металлическая звезда. На стене на металлических  плитах высечено 88 фамилий погибших. Внизу надпись «Вечная слава героям». На обратной стороне металлическая доска (0,5х2) м с надписью «От трудящихся Турьинского рудоуправления 1967 г.» и изображение шахтного копра. У подножия памятника сложены сцементированные горные породы (гранат, пирит, кальцит). Памятник по периметру обрамлен металлическими колоннами высотой 0,6 метра, соединенных между собой корабельной цепью

	Культовые объекты

	23
	Храм во имя Преподобного Максима Исповедника. 
ул. Карпинского,13
	XIX век



	Трёхпрестольный каменный Храм  во имя Преподобного Максима Исповедника был основан в 1844 году, Центральный придел освящён в 1852 году, левый придел во имя святого благоверного Князя Александра Невского – в 1861 году, богослужения в правом приделе во имя святителя Николая Чудотворца начались в 1862 году. Храм строился  на средства прихожан пос. Турьинские Рудники. В 1935 году Храм был закрыт. В 2000-2006 годах восстановлен на средства коллектива БАЗ, других            предприятий и жителей города Краснотурьинск

	24
	Часовня Александра Невского, ул. Октябрьская, 53, строение 1 
	1870

	Часовня в честь Святого благоверного Великого Князя Александра Невского построена по случаю отмены крепостного права на средства прихожан посёлка Турьинские Рудники. В советское время до начала 80-хх в часовне находилась трансформаторная будка. Первая реставрация началась с 1988 года. Реставрационную группу возглавил В.Р. Синев. К концу 1990 года над часовней вновь засиял золоченный крест, новый купол. Вторая реставрация произведена в 1995-1996 годах, автор проекта и руководитель работ архитектор Е.Г. Ефремов (г. Москва). Часовню восстанавливали на средства предприятий города. В марте 2000 года часовня стала действующей. В сентябре 2000 года установлено панно с образом Александра Невского. Автор – художник  В.Ф. Микушин 

	25
	Малый Храм  во имя Преподобного  Иоанна Богослова, ул. Бульвар Мира,10

	2002 
	Храм во имя Святого Апостола и Евагелиста Иоанна Богослова построен из красного кирпича, украшен колоннами из мрамора. Перед парадным входом установлена мемориальная доска с надписью: «Сей храм во имя  Святого Апостола и Евагелиста Иоанна Богослова воздвигнут в память заводчан Богословского алюминиевого завода, в честь 55-летия завода в год 2000 от Рождества Христова». Проект выполнен «Архитектурно-реставрационным  объединением  «Ордер» (Долгов А.В.). 

	26
	Храм святой блаженной Матроны Московской, 
ул. Рюмина,1 а
	09.04.2016
	Деревянный Храм святой блаженной Матроны Московской построен по проекту архитектора В.И. Нестеренко. Площадь Храма 94 м2, высота до основания креста 14,82 м. 

	27
	Свято-Пантелеимоновский женский монастырь, 
ул. Школьная, 15
	06.10.1995
	По ходатайству Преосвященного епископа Никона (Миронова) решением Священного Синода от 06.10.1995 на основе прихода Святого Великомученика Пантелеимона создан женский монастырь.  На территории монастыря расположена Церковь, построенная в 1904 году (одноэтажное здание на каменном фундаменте с двухярусной крышей и тремя главками). В 1930 году церковь была закрыта. В 1989 году здание возвращено верующим. В 2009 году возведён  каменный  двухпрестольный  Храм в честь Святого Равноапостольного Князя Владимира и Святой Великомученицы Екатерины

	28
	Евангелическо – Лютеранская церковь, ул. Фрунзе, 28 а
	21.05.2009
	Проект был разработан реставрационно-строительным отделом Евангелическо-лютеранской церкви г. Санкт-Петербурга, скорректирован ЗАО «Арх+», 
г. Краснотурьинск (Н.С. Плюснина).

	29
	Новоапостольская церковь, ул. Попова, 59
	18.01.1997
	Новоапостольская церковь - международная христианская религиозная организация, возникшая в XIX столетии Построена по оригинальному проекту немецких архитекторов, площадь здания 914,3 м2 , вмещает более 200 человек. 

	30
	Мечеть «Нур», ул. Октябрьская, 53
	2011
	Здание передано мусульманской общине города и отремонтировано собственными силами общины









2.4. Существующая транспортная инфраструктура
2.4.1. Внешний транспорт
Железнодорожный транспорт представлен участком магистральной железной дороги Екатеринбург-Серов-Североуральск. В границах г.Краснотурьинска расположена основная грузо-пассажирская станция Воронцовка, остановочный пункт Краснотурьинская. 
Станция Воронцовка является  станцией 3 класса, через которую проходят грузовые поезда на станцию Климки, на города Карпинск, Североуральск, а также пассажирские поезда на два вышеуказанных города. На ж.д. станции Воронцовка  расположено 6 путей, в т.ч. 2 главных, находится вокзал, вместимостью                                50 пассажиров. Длина приемно-отправочных путей 661-943 м.
На остановочном пункте Краснотурьинская расположен вокзал капитального типа на 200 пассажиров (ул.Рюмина 1).
Пересечения магистральной железной дороги Екатеринбург-Серов-Североуральск с улицами Краснотурьинска-Рюмина и с ул.Железнодорожной осуществляются в одном уровне с устройством охраняемых переездов.
Пересечение магистральной железной дороги Екатеринбург-Серов-Североуральск с подъездной автомобильной дорогой к г.Краснотурьинску  осуществляется в разных уровнях с устройством путепровода с восточной стороны от грузо-пассажирской станции Воронцовка.
Грузовая     станция     Климки      расположена      вне      территории    города Краснотурьинска, с северной стороны от границы города. Станция осуществляет прием и отправление транзитных грузовых поездов, прием грузовых поездов филиала акционерного общества «РУСАЛ Урал» в городе Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод». Железнодорожная станция Заводская является входной сортировочной станцией. Промышленные железнодорожные пути филиала акционерного общества «РУСАЛ Урал» в городе Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» находятся в ведении объединенного железнодорожного цеха предприятия.
Подъездные железнодорожные пути близлежащих к филиалу акционерного общества «РУСАЛ Урал» в городе Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» примыкают к железнодорожной станции Угольная.
Подъездной железнодорожный путь подходит к участку обогатительной фабрики ООО «Валенторский медный карьер» (район поселка Медная Шахта). К нему примыкают подводящие железнодорожные тупики к закрытым шахтам имени Кирова, Никитинская, Вентиляционная ООО «Валенторский медный карьер».
Подъездной железнодорожный путь к участку обогатительной фабрики ООО «Валенторский медный карьер» пересекает улицу Мира в одном уровне с устройством охраняемого переезда.
В связи с оптимизацией маршрутной железнодорожной сети по причине его убыточности с мая 2013 года был отменен поезд сообщением Екатеринбург – Бокситы (город Североуральск), маршрут которого проходил через город Краснотурьинск.
Учитывая необходимость сохранения для населения транспортной доступности северных территорий Свердловской области, Уральским филиалом акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» (филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги») с мая 2015 года был введен ежедневный мультимодальный маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта на направлении Екатеринбург – Серов – Североуральск. Приобретая единый билет, пассажиры на поезде № 337 Екатеринбург – Приобье следуют до города Серова. Там на привокзальной площади пересаживаются в автобусы и доезжают до городов Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, либо Североуральск. По такой же схеме можно добраться обратно до города Екатеринбурга из северных городов области к поезду в город Серов пассажиров доставляет автобус. Рейсы поездов и автобусов состыкованы по времени. В настоящее время пассажирское сообщение с территории городского округа Краснотурьинск железнодорожным транспортом не осуществляется.
Автомобильный транспорт представлен автомобильными дорогами общего пользования регионального значения, которые являются внешними транспортными связями г.Краснотурьинска.  Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «г.Серов-г.Североуральск-г.Ивдель» проходит с юго-западной стороны от г.Краснотурьинска и связывает г.Краснотурьинск с г.Екатеринбургом, с административными центрами муниципальных образований Свердловской области. С этой  автомобильной дороги общего пользования регионального значения осуществляется въезд в г.Краснотурьинск. 
Южный подъезд к г.Краснотурьинску от км 12+287 а/д «г.Серов-г.Североуральск-г.Ивдель» проходит через  пос. Рудничный. На территории г.Краснотурьинска он переходит в ул.Мира. 
Западный подъезд к г.Краснотурьинску от км 37+775 а/д «г.Серов-г.Североуральск-г.Ивдель» на территории г.Краснотурьинска переходит в улицы Железнодорожная и Новокирпичная.
На территории городского округа Краснотурьинск осуществляется строительство  автомобильной дороги общего пользования регионального значения подъезд к г.Краснотурьинску от 27км а/д «г.Серов-г.Североуральск-г.Ивдель» -                       I этап строительства ПК 38+05.64 (письмо ГКУСО «Управление автомобильных дорог» № 12-9074 от 05.10.2016г.). 
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «г.Краснотурьинск-г.Карпинск» на территории г.Краснотурьинска переходит в улицы Средняя и Краснотурьинская.
Две автомобильные дороги общего пользования регионального значения: «г.Кранотурьинск-п.Марсяты» и «г.Краснотурьинск-п.Красный Яр» осуществляют связь г.Краснотурьинска с этими сельскими населенными пунктами, расположенными в Серовском городском округе.
Государственной программой «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи информационных технологий Свердловской области до 2032г.» предусмотрено развитие транспортной сети Свердловской области. В рамках Программы разработана «Схема перспективной сети автомобильных дорог Свердловской области по состоянию на 01.01.2032г.».
Данные об автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на территории городского округа Краснотурьинск, предоставлены Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (письмо №13-10-82/1206 от 25.02.2021г.) см. в таблицах 2.4.1.1 и 2.4.1.2
Таблица  2.4.1.1
Перечень автодорог, проходящих по территории городского округа Краснотурьииск
	Код дороги
	Автомобильная дорога
	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Длина участка, км
	Категория дороги

	5001000
	г.Краснотурьинск - п.Красный Яр
	0,000
	9,462
	9,462
	IV

	5002000
	г.Краснотурьинск - п.Марсяты
	0,000
	24,300
	24,300
	IV

	5003000
	г.Краснотурьннск - г.Карпинск
	0,000
	3,658
	3,658
	IV

	2301000
	г.Серов - г.Североуральск -г.Ивдель
	13,418
	30,163
	16,745
	II

	2301120
	Южный подъезд к г.Краснотурьинск от км 12+287 а/д "г.Серов - г.Североуральск -г.Ивдель"
	1,220
	10,898
	9,678
	IV

	2301140
	Западный подъезд к г.Краснотурьинск от км 37+775 а/д "г.Серов - г.Североуральск -г.Ивдель"
	2,902
	6,461
	3,559
	IV

	2301210
	Подъезд к г.Краснотурьинску от 27 км а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель"
	0,000
	4,100
	4,100
	III



Таблица  2.4.1.2
Перечень участков автодорог, проходящих по территории населенных пунктов городского округа Краснотурьинск
	Код дороги
	Автомобильная дорога
	Начало участка, км
	Конец
участка, км
	Населенный пункт
	Названия улиц, по которым проходит дорога
	Категория участка автодороги

	2301120
	Южный подъезд к г.Краснотурьинск от км 12+2В7 а/д "г.Сераа - г.Североуральск -г.Ивдепь"
	10,646
	10,393
	г.Краснотурьинск
	
	IV

	2301120
	Южный подъезд к г.Краснотурьинск от км 12+287 а/д "г.Сароа - г.Североуральск -г.Ивдапь"
	5,451
	5,900
	п.Рудничный
	
	IV

	2301120
	Южный подъезд к г.Краснотурьинск от км 12+2Э7 а/д "г.Серов - г.Североуральск -г.Ивдепь"
	5,900
	6,550
	п.Рудничный
	ул.Октябрьская
	IV

	2301120
	Южный подъезд к г.Краснотурьинсх от км 12+237 а/д "г.Серпв - г.Сеаероуральск -г.Ивдель"
	6,550
	5,900
	п.Рудничный
	ул. Набережная
	IV

	2301120
	Южный подъезд к г.Краснотурьинск от км 12+287 а/д "г.Серов - г.Североуральск -г.Ивдель"
	6,900
	7,350
	п.Рудничный
	ул.Колхозная
	IV

	2301120
	Южный подъезд к г.Краснотурьинск от км 12+237 а/д "г.Серов - г.Сааероуральск -г.Ивдель"
	7,350
	7,900
	п.Рудничный
	ул. Горняков
	IV

	2301120
	Южный подъезд к г.Краскотурьинск от км 12+287 а/д "г.Серов - г.Североуральск -г.Ивдель"
	7,900
	6,356
	п.Рудничный
	
	IV

	2301140
	Западный подъезд к г.Краснотурьинск от км 37+775 а/д "г.Серов - г.Североуральск -г.Ивдель"
	3,419
	5,569
	г.Краснатурьинск
	ул. Железнодорожная
	IV

	2301140
	Западный подъезд я г.Краснотурьинск от км 37+775 а/д "г.Серов - г.Североуральск -г.Ивдаль"
	5,569
	6,461
	г.Краснотурьинск
	ул. Новокирпичная
	IV

	5002000
	г.Краенотурьинск - п.Марсяты
	0.000
	1,860
	г.Краснотурьинск
	
	III

	5002000
	г.Краснотурьинск- п.Марсяты
	1.860
	1,883
	г.Краснотурьинск
	
	IV

	5002000
	г.Краснотурьинск - п.Марсяты
	13,150
	19,325
	п.Чернореченск
	ул.Молодежная
	IV

	5003000
	г.Краснотурьинск - г.Карпинск
	0,000
	1,000
	г.Краснотурьинск
	
	IV

	j 5003000
	г.Краснотурьинск - г.Карпинск
	1,000
	1,465
	г.Краснотурьинск
	ул. Краснотурьинская
	IV

	S003000
	г.Краснотурьинск - г.Карпинск
	1,465
	2,300
	г.Краснотурьинск
	ул. Средняя
	IV


Междугородние перевозки осуществляются автобусным маршрутом № 817 «г.Екатеринбург-г.Краснотурьинск», протяженностью 340 км.
Пригородные перевозки осуществляются автобусными маршрутами:
№101 г.Краснотурьинск-пос.Воронцовка – 38,0 км;
№102 г.Краснотурьинск-г.Карпинск – 16,8 км;
№103 г.Краснотурьинск-пос.Чернореченск (через пос. Прибрежный) – 45,0км;
№104 г.Краснотурьинск-г.Серов – 39,0км;
№119 г.Краснотурьинск-пос.Марсяты – 42,4км;
№112 г.Краснотурьинск-с.Андриановичи – 39,2км.
В поселках Рудничный, Воронцовка, Прибрежный, Чернореченск имеются автостанции. 
На территории городского округа Краснотурьинск на автомобильных дорогах расположены два мостовых сооружений : мост через р.Турья (г.Краснотурьинск, км 7+445), мост через р.Устея (г.Краснотурьинск, км 8+638).


2.4.2. Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт
Основу планировочного каркаса г.Краснотурьинска составляют улицы широтного направления: Ленина, Чкалова, Октябрьская, Попова, Рюмина, Краснотурьинская и  мерионального: Фрунзе, Свободы,  Горького, Ленинского комсомола, связывающие жилые районы между собой, с центром города и с местами приложения труда.
Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусами, трамваем, маршрутными такси, личным автотранспортом. Внешние пассажирские связи округа Краснотурьинск с населенными пунктами других муниципальных образований осуществляются междугородными автобусными маршрутами. Междугородное сообщение действует с городами Свердловской области Волчанском, Ивделем, Карпинском, Качканаром, Нижней Турой, Новой Лялей, Североуральском, Серовом, областным центром Екатеринбургом, городами Пермью и Тюменью. Городской округ Краснотурьинск имеет круглогодичное автодорожное сообщение, на территории округа нет населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа.
Система внутригородского транспорта в границах территории г.Краснотурьинска представлена 12 городскими маршрутами автобуса и маршрутных такси. В городе имеются однопутные трамвайные пути. В настоящее время функционирует единственный трамвайный маршрут № 1 «Трампарк-завод-трампарк-ул.Набережная-трампарк длиной 3,2 км; в МУП «Городской трамвай» эксплуатируются 2 трамвайных вагона, год выпуска – 1986. Трамвайные вагоны выработали свой эксплуатационный период в 2 раза, капитальный ремонт вагонов не производился. 
В настоящее время для обновления парка необходимо осуществить следующие мероприятия приобретение новых вагонов, ремонт контактной сети и всего путевого хозяйства, проведение реконструкции разворотного трамвайного кольца на конечной остановке Набережная.
В г.Краснотурьинске имеется развитая сеть автобусных маршрутов Регулярные перевозки осуществляют:
индивидуальный предприниматель Марков А.Н.
маршрут № 3 (Автовокзал – Подсобное хозяйство)
маршрут № 7 (Железнодорожный вокзал – Малая Лимка)
маршрут № 8а (пос. Воронцовка – Детская поликлиника)
маршрут № 10 (Автовокзал – станция Воронцовка
маршрут № 14 (Район Белка – Железнодорожный вокзал) 
маршрут № 14а (Железнодорожный вокзал – пос. Воронцовка)
маршрут № 20 (пос. Воронцовка – Завод)
маршрут № 103 (Краснотурьинск – Чернореченск)
включая сезонные (садовые) маршруты регулярных перевозок
маршрут № 15 (Железнодорожный вокзал – Брусничный); 
маршрут № 16 (Сад БТЭЦ – Автовокзал)
простое товарищество № 2 (индивидуальные предприниматели Глухов
А.В., Пастух О.М., Соловьева О.М., Перминова О.И.)
маршрут № 12 (Птицефабрика – Автовокзал – Птицефабрика) 
маршрут № 13 (Птицефабрика – Ленина, 100 – Птицефабрика)

Автовокзал г.Краснотурьинска с залом ожидания на 50 мест находится на ул.Октябрьской. 
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) отражен в программе 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск, утвержденной постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.04.2019 № 460.



2.5. Существующая инженерная инфраструктура
2.5.1 Водоснабжение
Водоснабжение города, в том числе районов Птицефабрика, Южный, Медный Рудник и Медная Шахта осуществляется по 7 водоводам от водозаборных сооружений БАЗ-СУАЛ. Источником хозяйственно-питьевого (далее хоз-питьевого) водоснабжения города являются подземные воды действующего водозабора, расположенного в 5-6 км западнее города Краснотурьинска на правом берегу Краснотурьинского водохранилища. 
Водоснабжение города Краснотурьинска в настоящее время базируется на двух источниках: 
-подземном – Краснотурьинском подземном водозаборе;
-поверхностном – Краснотурьинском водохранилище.
Краснотурьинский подземный водозабор является в настоящее время основным и надёжным (по показателям качества подземных вод) источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска и Богословского алюминиевого завода (БАЗа). Кроме подземных вод действующего Краснотурьинского водозабора для технического водоснабжения города, БАЗ и Богословской ТЭЦ (БТЭЦ) используются поверхностные воды Краснотурьинского водохранилища, отбираемые в количестве около 59,54 тыс. м3/сут.
Водопроводные сети на территории города,  протяженностью 97,2 км, находятся в хозяйственном ведении МУП «УКК». 
Имеются две повысительно-насосные станции в районе  Птицефабрика и районе Медный Рудник. 

Подземный источник
В гидрогеологическом отношении Краснотурьинский водозаборный участок расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых подземных вод грунтового типа. Водозабор каптирует подземные воды зоны трещиноватости туфогенных пород верхнего девона. Подземные воды приурочены к зоне интенсивной трещиноватости пород развитой до глубин 60-90 м, а в зонах тектонических нарушений её мощность достигает 150 м. Водообильность пород неравномерная.
Краснотурьинский подземный водозабор, состоящий из 10 скважин, объединённых в 5 водозаборных узлов (по эксплуатационной и резервной скважине в каждом): №№А, В, 7Э, 9Э, 12Э, расположен в 5,0 км западнее города на левом берегу Краснотурьинского водохранилища. Утвержденные запасы (протокол ТКЗ от 30.05.2003 № 21/03) на основании отчёта "Оценка эксплуатационных запасов подземных вод действующего Краснотурьинского водозабора с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска» по результатам работ, выполненных ООО НПФ "ГеОС" составляют: по категории А – 19,5 тыс. м3/сут. (при уровне воды в Краснотурьинском водохранилище – 174,0 м) и 26,5 тыс. м3/сут. (при уровне воды в Краснотурьинском водохранилище – 175,5 м). 
Количество запасов соответствует суммарному среднемесячному фактическому водоотбору действующего водозабора в сложившейся схеме каптажа из 5 водозаборных узлов, подтвержденному эксплуатацией в маловодные годы при инструментально учитываемом дебите водозабора.
Суммарный дебит скважин в настоящее время составляет 21,712 тыс. м3/сутки. На запасах категории А возможно при необходимости вести реконструкцию водозабора, однако при современном техническом состоянии магистральных водоводов производительность водозабора на уровне фактически сложившегося за последние годы водоотбора в количестве 21 тыс. м3/сут. является предельной. Характеристика скважин Краснотурьинского водозаборного участка приведена в табл. 2.5.1.1.

Таблица 2.5.1.1.
	Скважина
	Дебит, м3/час
	Оборудование
	Качество воды
	Характеристика

	Скважина №А
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
	Глубина- 101м

	Скважина №Б
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина-80м

	Скважина №7-э
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина- 100м

	Скважина №9-э
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина- 80м

	Скважина №12-э
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина- 57,8м


Качество подземных вод изучено полно в течение всего периода эксплуатации водозабора и удовлетворяет требованиям их целевого использования в соответствии с действующими стандартами на питьевую воду и прогнозируется благоприятным на весь последующий амортизационный период эксплуатации водозабора (25 лет). Водоподготовка подземной воды, подаваемой в разводящую сеть, заключается в обеззараживании воды хлором на площадке насосной станции II подъёма. 
Размеры зон санитарной охраны подземного водозабора составляют: по I поясу – 50 м, II поясу – 240 м, III поясу – в пределах локальной площади поверхностного водосброса, примыкающей к акватории Краснотурьинского водохранилища. Из скважин Краснотурьинского водозабора вода забирается насосами I подъёма и подаётся в два резервуара ёмкостью по 500 м3 каждый при насосной станции II подъёма, расположенной вблизи водозабора. После хлорирования вода насосной станцией II подъёма по двум водоводам Д-350 мм протяжённостью 5,0 км подается в три резервуара ёмкостью по 1500 м3 каждый, расположенные на площадке насосной станции III подъёма на территории БАЗа.
В город вода хоз.-питьевого качества подаётся: – насосной станцией III подъёма подземной воды по водоводу Д - 400 мм, проложенному вдоль железной дороги, в район Заречный, Металлург, 42 квартал и район птицефабрики; – насосной станцией III подъёма подземной воды по трём водоводам Д-400 мм, 2Д-350 мм, проложенным по территории БАЗа,
Поверхностный источник
Краснотурьинское водохранилище, расположенное на р. Турье, является источником производственного водоснабжения БАЗа и Города. На левом берегу Краснотурьинского водохранилища расположены два водозабора с насосными станциями № 1 и № 2 производительностью:
- № 1 – 3000 м3/час (1,0 м3/сек);
- № 2 – 2900 м3/час (1,47 м3/сек);
(по данным «БАЗ-СУАЛ»)
Проектная производительность водозабора №  1 – 72 тыс. м3/сут., фактическая – 31,17 тыс. м3/сут., водозабора № 2 – 69,6 тыс. м3/сут. В насосной станции I подъёма, совмещённой с водозабором № 1, установлены три насоса 14 НДС производительностью 1450 м3/час и один насос 350Д-90А производительностью 1400 м3/час. Количество рабочих насосов – 1. В береговой насосной станции I подъёма водозабора № 2 установлены 4 насоса: два – 14НДС, один – 350Д-90а и один – 12НДС производительностью 1200 м3/час. Количество рабочих насосов – 1. От водозабора № 1 вода подаётся на производственные нужды города и БАЗа. От водозабора № 2 вода подаётся на производственные нужды БАЗа и БТЭЦ. 
Вода из водохранилища подаётся на производственные нужды без очистки, т.к. соответствует требованиям, предъявляемым к промводе.
Посёлки Медный Рудник и Медная Шахта обеспечиваются хоз.-питьевой водой от городской системы водоснабжения. На территории п. Медная Шахта по ул. Северной расположена артезианская скважина дебитом 400 м3/сутки. От неё вода хоз.-питьевого качества по водоводу Д-100 мм подаётся в поселковую разводящую сеть. Скважина действует в летний период. На это время посёлок отключают от городского водопровода. Вода в скважине соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Посёлок Загородный (Совхозный) обеспечивается водой из двух скважин (№ 2 и № 6) суммарным расходом 450,0 м3/сут, расположенных на территории посёлка.
Обеспеченность капитальной жилой застройки города водой путём ввода в дома, объектов соцкультбыта, сельскохозяйственных и промышленных предприятий составляет 100%, индивидуальной жилой застройки – 13%. Водопроводные сети на территории города, протяженностью 97,531 км находятся в хозяйственном ведении МУП «УКК».
Износ сетей составляет 48%, износ сооружений – 74%.
Промышленные предприятия города для хоз.-питьевых, а также технических целей, где требуется вода питьевого качества, получают воду из городской системы хоз.-питьевого водоснабжения. Техническое водоснабжение БАЗа и других предприятий города осуществляется из Краснотурьинского водохранилища.
Промводозабор N 1 производительностью 3657 м3/час расположен на левом берегу водохранилища. Из промводозабора вода забирается насосной станцией I подъёма и по трём водоводам Д-700 мм, Д-600мм и Д-500 мм подается на БАЗ и другие промпредприятия города.
Промводозабор N 2 производительностью 5300 м3/час расположен на левом берегу водохранилища. Из промводозабора вода забирается насосной станцией I подъёма и по двум водоводам Д-700 мм подается на БАЗ и БТЭЦ.
Промводозабор бывшей птицефабрики производительностью 270 м3/час расположен на правом берегу водохранилища. Вода насосной станцией I подъёма по водоводу Д-150 мм подается в водонапорную башню с ёмкостью бака 500 м3 и высотой ствола 40 м. Из водонапорной башни вода по водоводу Д-150 мм подается в коллективные сады.
Пожаротушение на промпредприятиях осуществляется из системы хоз.-питьевого водопровода и из системы технического водоснабжения предприятий. 
Перспективным источником питьевого водоснабжения города является Северопесчанское месторождение подземных вод. В 2003 г. дополнительно к раннее проведенным исследованиям 1972 г. на участках «Холодный» и «Правобережный» были выполнены поисково-оценочные работы ЗАО «ГИДЭК». По результатам выполненных оценочных работ балансовые эксплуатационные запасы Северопесчанского месторождения по состоянию на 01.10.2003 г. утверждены на 25-летний срок (протокол ТКЗ№ 19/03 от 27.03.2003 г.) в количестве 28,2 тыс. м3/сут., в т.ч. по участкам:
- Пещерный (освоенный) – 3,7 тыс. м3/сут
- Холодный, Правобережный – 24,5 тыс.м3/сут.
В качестве освоения первой очереди рассматривается участок Холодный, на запасах которого рекомендован эксплуатационный узел в составе трёх водозаборных скважин с суммарной нагрузкой – 16 тыс. м3/сут.
В 2008 г. ООО «Экомстройпроект» были выполнены «Проектные работы по объекту: «Строительство водозабора Северопесчанского месторождения подземных вод» (Обоснование санитарной обстановки I, II, III поясов водозабора)». По результатам проведенного обследования установлено:
- санитарная обстановка в I-II поясах ЗСО участка Холодный оценивается, как благоприятная.
- соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения может быть обеспечено.
Далее ООО «Экомстройпроект» был разработан проект организации зон санитарной охраны скважин водозаборного участка Холодный. Также ОАО «Тюменский проектно-изыскателький институт водного хозяйства» выполнил рабочий проект «Трасса водовода от Северопесчанского месторождения подземных вод до г. Краснотурьинска. Водозаборные сооружения», который предусматривает водоснабжение левобережной части города от скважин участка Холодный.
Таким образом, с учетом выполнения работ по использованию подземных вод участка Холодный Северопесчанского месторождения, проблема обеспечения города водой питьевого качества, может быть полностью решена.

2.5.2. Водоотведение
Очистка городских хоз-бытовых стоков осуществляется на очистных сооружениях БАЗ-СУАЛ, расположенные в северо-восточной части города на левом берегу р. Турьи в 0,5 км от жилой застройки. 
На территории города имеются 7 канализационных насосных станций. Канализационные станции  № 1-4 (далее – КНС) расположены в районе Птицефабрика, КНС № 5 по ул. Садовой, КНС  в районе Краснотурьинской воспитательной колонии и фикальная насосная станция  Заречного района.
КНС и канализационные сети (протяженностью 154,011 км) находятся в хозяйственном ведении МУП «УКК». 
Проектная производительность очистных сооружений составляет 32 422 м3/сутки. Фактический объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 38 000 м3/сутки. Очистные сооружения работают с перегрузкой. Санитарно-защитная зона – 500 м.
В состав очистных сооружений входят:
Ручные и механические решётки.
Песколовки с круговым движением воды.
Первичные отстойники.
Аэротенки.
Вторичные отстойники.
Скорые песчаные фильтры.
Контактные отстойники.
Илоуплотнители 1 и 2 ступени.
Аэробный стабилизатор.
Иловые площадки.
Песковые площадки.
Хоз-бытовые стоки района бывшей птицефабрики системой самотечно-напорных коллекторов с помощью 6 насосных станций перекачки отводятся в систему канализации Заречного района. Хоз.-бытовые стоки Заречного района системой самотечных коллекторов поступают в насосную станцию перекачки, расположенную восточнее района на правом берегу реки Турьи, и далее по напорному коллектору сбрасываются в главный самотечный коллектор города.
Хоз-бытовые стоки района Загородный (Совхозный) системой самотечных коллекторов (основной коллектор Ду-200 мм) подаются на локальные очистные сооружения производительностью 300 м3/сутки. После полной биологической очистки стоки сбрасываются в р. Турью. Очистные сооружения и канализационные сети протяженностью 1,101  км находятся в хозяйственном ведении МУП «УКК». 
В состав очистных сооружений входят:
Ручные решётки – 2шт.
Аэротенки однокоридорные – 2 шт.
Отстойники – 2 шт.
Контактные резервуары – 2 шт.
Иловые площадки – 6 шт.
После полной биологической очистки стоки сбрасываются в р. Турью.
Очистные сооружения и канализационные сети протяженностью 1,1 км находятся в аренде у ЗАО «УралТЭК». 
Район Медная Шахта и район Южный 
Хоз-бытовые стоки района  Медная Шахта и района Южный системой самотечных коллекторов поступают на очистные сооружения производительность 700 м3/сутки, для полной биологической очистки. Основные коллектора поселка: по улицам З. Космодемьянской, Федорова,   О. Кошевого, Мира. Очищенные стоки сбрасываются в бассейн реки Каменки, являющейся водоемом I категории рыбохозяйственных объектов. Очистные сооружения, расположенные в 0,3 км восточнее поселка, и канализационные сети (протяженность 5,422 км) находятся в хозяйственном ведении МУП «УКК».
В состав очистных сооружений входят:
Насосная станция перекачки с приемным резервуаром и решетками –1шт.
Камера гашения напора – 1 шт.
Аэротенки с пневматической аэрацией – 2 шт.
Вторичные отстойники с дегазаторами – 2 шт.
Контактные резервуары – 2 шт.
Хлораторная – 1 шт.
Иловая насосная станция – 1 шт.
Дренажная насосная станция
Иловые площадки – 6 шт.
Площадка компостирования.
Очищенные стоки сбрасываются в бассейн реки Каменки, являющейся водоёмом I категории рыбохозяйственных объектов. Очистные сооружения, расположенные в 0,3 км восточнее посёлка и канализационные сети (протяжённость 5,422 км) находятся в аренде ЗАО «УралТЭК».
Фактический объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 39,73 тыс. м3/сут, в том числе:
на городские очистные сооружения – 38,0 тыс. м3/сут;
на очистные сооружения п. Медная Шахта – 1,50 тыс. м3/сут;
на очистные сооружения п. Загородный (Совхозный) – 0,23 тыс. м3/сут.
Протяжённость канализационных сетей по городу Краснотурьинску-167,029 км, износ – 75,7%. Централизованной системой канализации обеспечено 99,9% капитальной жилой застройки и объектов соцкультбыта города, индивидуальной жилой застройки – 7,8%, объекты промышленного и сельхозназначения – 100%. Одноэтажная жилая застройка города имеет выгреба и надворные уборные. 
Хоз.-бытовые стоки от промышленных предприятий сбрасываются в систему хоз.-бытовой канализации города. На территории БАЗа и Богословской ТЭЦ (БТЭЦ) имеются системы промливневой канализации. Промливневые стоки БАЗа с северной части промплощадки  поступают на локальные очистные сооружения, расположенные севернее БАЗа в долине Крутого Лога. После очистки стоки полностью используются для повторного водоснабжения. Стоки с южной части промплощаки поступают на станцию нейтрализации: часть используется на повторное водоснабжение – в пруд-отстойник, расположенный в 3,0 км восточнее БАЗа, остальные стоки сбрасываются в р. Турья. Промливневые стоки БТЭЦ частично отводятся на золоотвал БТЭЦ, частично используются повторно в производстве, частично сбрасываются в реку Турью. Промстоки остальных промпредприятий города сбрасываются:
- в систему хоз.-бытовой канализации города;
- в выгреба с последующим вывозом. На ряде промпредприятий города имеются оборотные системы водоснабжения (БАЗ, БТЭЦ и др.).
Дальнейшее развитие системы канализации города возможно только после реконструкции существующих (перегруженных в настоящее время) городских очистных сооружений с доведением очистки стоков до соответствующего уровня. 

2.5.3. Теплоснабжение
В настоящее время теплоснабжение города Краснотурьинск осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных, характеристики которых приведены в таблице 2.5.3.1. 
Таблица 2.5.3.1.
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Место расположения
	Мощность, Гкал/час
	Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал/год

	1
	БТЭЦ
	БАЗ-СУАЛ
	84,8
	540,0

	2
	Газовая котельная № 1
	р-н.Загородный (Совхозный)
	9,9
	17,5

	3
	Газовая котельная № 2 ЗАО  «УралТЭК»
	р-н. 42 квартал
	2,0
	8,5


В настоящее время основным источником теплоснабжения города является Богословская ТЭЦ производительностью 84,8 Гкал/ч, расположенная севернее жилой застройки. Централизованное теплоснабжение г. Краснотурьинска осуществляется от бойлерной установки №2 (далее БУ-2) и бойлерной-деаэраторной №3 (далее БД-3) БТЭЦ (теплоснабжение Центральной части города и Заречного района) и бойлерной – деаэраторной №3 БТЭЦ (теплоснабжение Юго-Восточного района г. Краснотурьинска). Суммарная максимальная подключенная нагрузка 184,19 Гкал/час. От Богословской ТЭЦ тепло подаётся в жилую застройку города.
Давление сетевой воды на коллекторах бойлерной № 3
в подающем                     –  80 м.в.ст.
в обратном                       –  20 м.в.ст.
располагаемый перепад  – 60 м.в.ст.
Давление сетевой воды на коллекторах бойлерной № 2
в подающем                     –  56 м.в.ст.
в обратном                       –  21 м.в.ст.
располагаемый перепад  – 35 м.в.ст.
Система теплоснабжения от БТЭЦ открытая, двухтрубная. Магистральные тепловые сети имеют качественное регулирование отпуска теплоты по температурному графику 130-70ºС с нижней срезкой на 65 ºС. Поставка теплоносителя г. Краснотурьинска организовано по открытой схеме.
Магистральные тепловые сети, проложенные от БТЭЦ в сторону Юго-Восточного района и района Медная Шахта, выполнены по двухтрубной схеме с горячее водоснабжение (далее ГВС) по открытой схеме из подающего и обратного трубопроводов. Транспортировка теплоносителя от БД-3 БТЭЦ на головном участке осуществляется по одной двухтрубной тепловой сети 2 диаметр условный-600мм (далее ДУ) длиной 1400м с дальнейшей транспортировкой его по двум двухтрубным тепломагистралям 2 ДУ-500мм (кольцевая схема) до точки подключения основной нагрузки Юго-Восточного района к центральным тепловым пунктам № 1-6 (далее - ЦТП). К поселку Медная Шахта проложена тепломагистраль 2 ДУ- 300мм.
Транспортировка теплоносителя от бойлерных БУ-2 и БД-3 БТЭЦ к потребителям Центрального и Заречного районов города осуществляется  по двухтрубным магистральным тепловым сетям 2ДУ-500мм.
Теплоснабжение Центральной части города осуществляется по трем контурам циркуляции, теплоснабжение Юго-Восточной части -  через шесть теплопунктов.
Рельеф местности всех зон теплоснабжения неравномерный, понижающийся от источника теплоты. Максимальная разность абсолютных отметок составляет 48м.
В связи с этим центральные теплопункты (далее – ЦТП)  Центральной части города, Заречного района и все ТП Юго-Восточного района оборудованы насосами, включенными по схеме «подмес-откачка». 
Установленная в ЦТП №3 Юго-Восточного района группа откачивающих насосов обратной сетевой воды является общей для трех тепловых пунктов: ЦТП №3, 4, 5. 
Для повышения гидравлической устойчивости тепловых сетей и распределения потоков сетевой воды согласно тепловым нагрузкам, на вводах во всех ЦТП установлены головные дроссельные шайбы, а также у всех потребителей, непосредственно подключенных к магистралям.
Основная часть потребителей теплоты подключена к тепловым сетям по зависимой схеме  через центральные тепловые пункты с подмешивающими насосами.
Квартальные тепловые сети работают  по отопительному  температурному графику 95 ÷ 70ºС (с нижней срезкой на 55ºС). Тепловые сети - двухтрубные, выполнены в основном подземной прокладкой в непроходных каналах и бесканально.
Горячее водоснабжение города Краснотурьинска организовано по открытой схеме. Водоразбор в зоне теплоснабжения ЦТП Центральной части города, Юго-Восточного района осуществляется  из подающего  трубопровода непосредственно на тепловом вводе каждого потребителя, а в зоне ЦТП Заречного района – из третьего трубопровода (ГВС). 
В межотопительный сезон горячее водоснабжение потребителей тепломагистрали 2хДу600мм на Юго-Восточный район города осуществляется от БТЭЦ по тупиковой схеме по  подающему или обратному трубопроводам.

Район Птицефабрики 
Теплоснабжение объектов  района Птицефабрики осуществляется от блочной газовой водогрейной котельной, мощностью 2,0 МВт. В котельной установлено четыре котла типа REX-50 (500 кВт каждый), циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами мари IL 65/140 «Vilo» (один  рабочий, другой резервный), подпитка теплосети производится двумя (один резервный) насосами типа MHI 403 «Vilo», передача тепла от котлового контура к сетевой воде производится через пластинчатый подогреватель М10-В (97 пл.). Котельная оборудована установкой подготовки (умягчения) воды TS 90-14М, производительностью до 4,5 м.куб/час.
Тепловые сети работают по закрытой схеме. Горячее подземный  - подогрев сетевой водой в подогревателях ГВС у потребителей.
Температурный график тепловой сети 95-70 0С, горячее водоснабжение 60 0С.
Располагаемый перепад 25 м.в.ст. на границе балансовой принадлежности.
Прокладка тепловых сетей до жилых домов по ул. Средняя – надземная и далее – подземная до территории школы. Протяженность трассы до наиболее удаленного потребителя (клуба) -910м.
Протяженность тепловых сетей на поселке -1280 м.
Работа котельной обеспечивает тепловой и  гидравлический режим  тепловых сетей посёлка.

Район Загородный (Совхозный)
Теплоснабжение объектов района Загородный (Совхозный) осуществляется от блочной газовой водогрейной котельной, единичной мощностью 1,2 Гкал/час. В котельной установлено три котла типа REX-140 (1400 кВт каждый). Основное топливо – газ, резервное – дизельное топливо. Проектная мощность котельной 9,9 Гкал/час. Система теплоснабжения – открытая, двухтрубная с параметрами теплоносителя 95-70 °С, горячее водоснабжение 60 0С. Протяженность тепловых сетей в поселке – 2590 м.






2.5.4. Электроснабжение
В настоящее время источниками электроснабжения г. Краснотурьинска являются:
- ПС Краснотурьинск 220/110/35, расположенная в северной части города;
- ПС Глинозем 110/10 кВ, расположенная на территории глиноземного цеха БАЗа;
- ПС ЦРП БАЗа 110/10/6 кВ, расположенная на территории БАЗа;
- ПС Турья 110/10 кВ, расположенная в Заречном районе;
- ПС Медная 35/6 кВ, расположенная в юго-восточной части города;
- ПС Воронцовка 110/35/10 кВ, расположенная в южной части города,
входящие в единую энергетическую систему Свердловской области и связанные высоковольтными линиями электропередач (ВЛ) между собой и с:
- Серовская ГРЭС и ПС БАЗ 500/220/110 кВ по ВЛ 220 кВ;
- Серовской ГРЭС, ПС БАЗ, Карпинск, Североуральск, Чёрная, Воронцовский ГОК по ВЛ 110 кВ; 
Восточнее города Краснотурьинска транзитом проходят высоковольтные линии электропередач (ВЛ) 500 кВ "ПС БАЗ – ПС Тагил". Западнее г. Краснотурьинск проходит ВЛ 500 кВ ПС Северная – ПС БАЗ.
Электроснабжение жилой застройки города осуществляется от электроподстанций:
- ЦРП БАЗа 110/10/6 кВ;
- Турья 110/10 кВ;
- Медная 35/6 кВ. 
Электроэнергия по питающим воздушным и кабельным линиям 10, 6 кВ подается к распределительным пунктам (РП) N 1, 2, 3, 4 и к фидерным пунктам (ФП) N 1, 2 города, от которых посредством большего числа распределительных ВЛ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) 10-6/0,4 кВ для подачи потребителям. Часть жилой застройки, расположенная вблизи электроподстанций, получает питание непосредственно с шин электроподстанций через ТП.
Всего на территории жилой застройки города расположено:
четыре распределительных пункта (РП);
два фидерных пункта (ФП). 
Питание РП 1 и 2 в Заречном районе осуществляется от ПС Турья по двум самостоятельным двухкабельным ЛЭП 10 кВ. Между РП-1 и РП-2 проложены две кабельные ЛЭП 10 кВ. Питание ФП 1 и 2 в Центральном районе осуществляется от ПС ЦРП. Две кабельные ЛЭП 6 кВ проложены до ФП-1 и далее проложены две кабельные ЛЭП 6 кВ до ФП-2. Питание РП 3 и 4 в восточной части Центрального района осуществляется от ПС Медной. Две воздушные ЛЭП 6 кВ проложены до РП-4 и далее проложены две кабельные ЛЭП 6 кВ до РП-3. Для надёжности в работе системы электроснабжения РП-3 и РП-4 запитаны от ПС ЦРП по ЛЭП 6 кВ через трансформаторные подстанции. Питание РП Город осуществляется от ПС 110/10 кВ Турья по двум кабельным линиям 10 кВ. ПС Медная маломощна и не может служить надёжным источником электроснабжения.
ПО «Серовские электрические сети» филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» оказывает услуги по транспортировке электрической энергии и обслуживанию электрических сетей в большую часть районов городского округа, в районе Заречном ОАО «РСК».
Объекты, обслуживаемые ОАО «МРСК Урала»:
- ФП-1 электроснабжение от ЦРП по двум КЛ 6 к
- ФП-2 электроснабжение с РП 10/6кВ Город по двум КЛ 6 кВ;
-РП-3 электроснабжение с ПС 35/6 кВ Медная по двум КВЛ 6 кВ;
-РП-4 электроснабжение с ПС 110/10/6кВ ЦРП БАЗа по двум КВЛ 6 кВ 
- РП Город электроснабжение от ПС 110/10 кВ Турья по двум кабельным линиям 10 кВ.

2.5.5. Газоснабжение
В настоящее время газоснабжение потребителей г. Краснотурьинска осуществляется по газопроводам-отводам через четыре ГРС, характеристика которых приведена в таблице 2.5.5.1.

Таблица 2.5.5.1.
	№ 
п/п
	Наименование
	Производитель-
ность
	Магистраль-ный
газопровод 
питания ГРС
	Входной газопро-
вод-
отвод
	Выходные
 газопроводы

	1
	ГРС г. Краснотурьинска
Собственность ОАО «Газпром»
	Q -проект.-70 тыс.м3/час
Q -сред.год-33,27 тыс.м3/час 
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1.Игрим-Серов Ду -1000 мм ,
Ру-5,5 МПА,
2.СРТО-Урал II
Ду 1000 мм ,
Ру-5,5 МПА
	Дн 273 мм,
Ру-5,5 МПа
	1.Выходной газопровод на БАЗ-СУАЛ
Ду-400 мм,
Ру-0,6 МПА
2.Выходной газопровод на
г. Краснотурьинск
Ду-150 мм,
Ру-0,6 МПа

	2
	ГРС БТЭЦ
Собственность
ОАО «Газпром»
	Q проект.-81 тыс.м3/час
Q сред.год-68,65 тыс.м3/час
	1.СРТО-Урал II Ду -1200 мм Ру-5,5 МПА,
2.Надым-Пунга- Н. Тура Ду 1200 мм ,
Ру-5,5 МПА
	Дн 530 мм,
Ру-5,5 МП
	1.Выходной газопровод на БТЭЦ
Ду-500 мм,
Ру-0,6 МПА


	3
	ГРС ш. Северопес-чанская
Собственность ОАО «Богословское рудоуправ-ление»
	Q проект.-30 тыс.м3/час
Q сред.год-1,78 тыс.м3/час
	1.СРТО-Урал II Ду -1400 мм Ру-5,5 МПА,

	Дн 325 мм,
Ру-5,5 МПа
	1.Выходной газопровод на БРУ
Ду-200 мм,
Ру-0,6 МПА
2.Выходной газопровод на РПНБ
Ду-100 мм,
Ру-0,6 МПа
3.Газопровод-перемычка «ГРС ш. Северопесчанская-совхоз Богословский»

	4.
	ГРС Воронцовского ГОКа
Собственность ЗАО «Золото Северного Урала»
	Q проект.-5 тыс.м3/час
Q сред.год-0,49 тыс.м3/час
	1.Уренгой-Петровск
Ду -1400 мм Ру-7,5 МПА,
2.Уренгой-Новопсков
Ду 1400 мм ,
Ру-7,5 МПА,
	Дн 108 мм,
Ру-7,5 МПа
	1.Выходной газопровод на Воронцовский ГОК
Ду-100 мм,
Ру-0,6 МПА



Газоснабжение города осуществляется природным газом, который подается от магистральных газопроводов высокого давления 5,5 МПа с севера Тюменской области, проложенных северо-восточнее города, по газопроводам-отводам: 
- Д-530 мм протяжённостью 4,9 км к газораспределительной станции (ГРС) Богословской ТЭЦ, расположенной в северной части города;
- Д-273 мм протяжённостью 4,9 км к ГРС г. Краснотурьинска, расположенной в северной части города рядом с ГРС Богословской ТЭЦ;
- Д-325 мм протяжённостью 0,14 км к ГРС ш. Северопесчанская;
- Д-108 мм к ГРС Воронцовского ГОКа
От ГРС БТЭЦ газ высокого давления 0,6 МПа по газопроводу Д-530 мм подается на БТЭЦ.
Распределение газа по территории города осуществляется по двухступенчатой схеме. От ГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает к промышленным, коммунально-бытовым и пищевым предприятиям, отопительным котельным, бытовым газорегуляторным пунктам (ГРП) и шкафным распределительным устройствам, где давление газа снижается до 3000 Па для подачи в жилую застройку.
От ГРС БАЗа запитаны шесть ГРП в Центральном, Заречном районах и районе Птицефабрики (N 1,2,3,7,14,10).
От ГРС подсобного хозяйства БАЗа запитаны: ГРП-10 в районе Медная Шахта, ГРП-11 в районе Южный, ГРП-13 в п. Загородный (Совхозный).
Всего на территории города расположено четырнадцать ГРП и один ШРП.
Часть жилой застройки города Краснотурьинска обеспечивается сжиженным газом в баллонах. Сжиженный газ привозят из г. Перми и г. Тобольска в районный пункт наполнения баллонов, расположенный на железнодорожной станции Красный Железняк юго-восточнее города.
В настоящее время 73,2% жилого фонда обеспечено газом.

2.5.6. Средства связи. Средства массовой информации.
Телефонизация
Согласно данным ПАО «Ростелеком» в настоящее время телефонизация города Краснотурьинск осуществляется от 11 АТС, характеристика которых приведена в табл. 2.5.6.1.
Таблица 2.5.6.1.
	№ п/п
	Тип стан-ции
	Местоположение
	Общее кол-во номеров
	Жилой сектор
	Объекты соцкультбыта
	др организа-ции
	Возмож
ность расши-рения

	1
	Si-2000
	ул.Чкалова,51
	793
	598
	5
	190
	имеется

	2
	Si-2000
	ул.Микова,39/1
	8988
	7173
	236
	1579
	имеется

	3
	Si-2000
	ул.Рюмина,1
	700
	661
	2
	34
	имеется

	4
	МТ20/25
	ул.Чкалова,51
	7068
	6322
	86
	660
	имеется

	5
	МТ20/25
	ул.Шахтеров,18
	404
	341
	13
	50
	имеется

	6
	МТ20/25
	ул.Рюмина,1
	2706
	2535
	36
	137
	имеется

	7
	АЛС 4096С
	ул.Мира,48
	489
	415
	5
	69
	имеется

	8
	УПАТС 100/400
	ул.Паркова,11
(МУП «Детская больница»
	150
	
	
	
	

	9
	Coral-11
	ул.Октябрьская,28 (БРУ)
	600
	
	
	
	

	10
	Меридиан -11С
	ул.Ленина,9
(УФНС)
	50
	
	
	
	

	11
	GreenLight
	СУАЛ-ПМ
	30
	
	
	
	


Кроме того, имеются ведомственные АТС, имеющие выход в город: АТС на 3000 номеров БАЗа, АТС на 500 номеров ЮЗП; АТС на 500 номеров ЛПУ.
Радиофикация
Радиофикация города Краснотурьинска осуществляется от радиоусилительной станции «Енисей», расположенной по ул. Чкалова, 51. Общее количество радиоточек по городу – 6662, в т.ч. жилого сектора – 5871, объектов соцкультбыта – 298, других организаций – 493. В настоящее время в связи с развитием альтернативных средств связи идет отсев абонентов, пользующихся проводным вещанием.
Средства массовой информации
Печатные: «Заря Урала», «Вечерний Краснотурьинск», «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск»
Телевидение: Телеканалы 360+СТС+РенТВ (ООО Рекламное агентство «ЛАЙМ»)
Радио: Радио Шансон+Радио Бон, LoveRadio +Радио Край, Радио Ретро ФМ (ООО Рекламное агентство «ЛАЙМ») ежедневно, врезка каждый час.





2.6. Санитарно-экологическое состояние окружающей среды. Планировочные ограничения экологического характера
2.6.1. Состояние воздушного бассейна. Основные источники негативного воздействия на атмосферный воздух. Планировочные ограничения, устанавливаемые по фактору негативного воздействия на атмосферный воздух
По информации Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2015 году», загрязнение атмосферного воздуха г. Краснотурьинск продолжает оставаться неудовлетворительным. Загрязнение воздушного бассейна соответствует очень высокому уровню, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения.
Наблюдения проводились на 2 стационарных постах государственной наблюдательной сети за состоянием загрязнения атмосферы, относящихся к категории «городские фоновые»: пост № 2 расположен в жилой зоне, пост № 3 – в жилом районе вблизи автомагистрали с интенсивным движением транспорта. На обоих постах наблюдения проводятся по неполной программе.
По результатам годовых наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха относится к категории «высокий» и определяется значением ИЗА = 7. 
За последние 5 лет повысились среднегодовые концентрации всех веществ, кроме бенз(а)пирена, оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы.
В 2015 г. в районе расположения станции максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота превысила предельно допустимую концентрацию в 1,5 раза, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферного воздуха.
Отмечены также превышения нормативов по диоксиду серы в 1,4 раза.
По остальным веществам в 2015 г. превышений не зафиксировано.
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась среднегодовая концентрация в атмосферном воздухе диоксида азота и оксида азота. Содержание диоксида серы снизилось. Среднегодовая концентрация оксида углерода изменилась незначительно.
Согласно «Государственному докладу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Свердловской области за 2015год», в городском округе Краснотурьинск в 2015 году выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составил 31,5 тыс. т. В динамике за последние 3 года (2013 – 2015 г.г.) выброс сократился незначительно (на 6,9 тыс. тонн), с одновременным сокращением числа действующих источников, в том числе оборудованных пылегазоочистными установками: в 2015 году количество уловленных и обезвреженных выбросов составило 87,7% от общего выброса (против 90,4% в 2013 году).
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в городском округе Краснотурьинск в динамике за 2013-2015 гг.
Таблица 2.6.1.1
	Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т
	Уловлено и обезврежено, %
	снижение (-), увеличение (+) объема выбросов в 2015 г. к уровню 2013 г., тыс. т (%)

	2013
	2014
	2015
	2013
	2014
	2015
	

	38,4
	28,3
	31,5
	90,4
	88,6
	87,7
	+ 6,9 (2,7%)


Всего в Краснотурьинском ГО от стационарных источников в атмосферу выбрасывается 36,6 тыс.т загрязняющих веществ, что составляет 11 % от суммарного выброса по Северному управленческому округу. 
Пылегазоочистными установками в 2015 г. было уловлено 225,0 тыс. т загрязняющих веществ. Средняя степень улавливания составила 87,7% (по области в целом – 89,1 %), твердых веществ – 99,4 %, газообразные и жидкие вещества выбрасывались без очистки.
Загрязнение атмосферного воздуха на территории городского округа Краснотурьинск, складывается из выбросов загрязняющих веществ, поступающих от предприятий и автотранспорта.
Среднегодовые и максимальные концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в  атмосфере городского округа Краснотурьинск, приведены в таблице 2.6.1.2 
Таблица 2.6.1.2 

	Наименование загрязняющего вещества
	Год
	Концентрации загрязняющих веществ, доли ПДК

	
	
	среднегодовые
	максимальные

	1
	2
	3
	4

	Взвешенные в-ва
	2014
	0,8
	2,8

	
	2015
	-
	-

	Диоксид серы
	2014
	0,06
	0,046

	
	2015
	0,04
	0,044

	Диоксид азота
	2014
	1,22
	1,2

	
	2015
	0,9
	2,15

	Оксид азота
	2014
	0,48
	0,775

	
	2015
	0,45
	0,4

	Углерода оксид
	2014
	0,23
	0,6

	
	2015
	0,3
	0,6

	Гидрофторид
	2014
	1,82
	3,1

	
	2015
	2,02
	2,2

	Фториды плохорастворимые
	2014
	0,26
	0,25

	
	2015
	0,3
	0,20

	Формальдегид
	2014
	1,4
	1,14

	
	2015
	1,7
	1,62

	Банз-а-пирен
	2014
	0,8
	-

	
	2015
	1,1
	-

	Гидроксибензол
	2014
	0,73
	1,5

	
	2015
	0,70
	1,7

	Кадмий оксид
	2014
	0
	-

	
	2015
	0
	-

	Железо оксид
	2014
	0,018
	-

	
	2015
	0,02
	-

	Магний оксид
	2014
	0,0068
	0,00195

	
	2015
	0,01
	0,001

	Марганец
	2014
	0,02
	0,007

	
	2015
	0,02
	0,006

	Медь
	2014
	0,03
	-

	
	2015
	0,01
	-

	Хром
	2014
	0,013
	-

	
	2015
	0,01
	-

	Цинк
	2014
	0,0006
	-

	
	2015
	0,0006
	-

	Никель
	2014
	0
	-

	
	2015
	0
	-

	Свинец
	2014
	0
	0

	
	2015
	0
	0


Данные ведущейся статистики выбросов загрязняющих веществ по целому ряду веществ показывают сокращение уровня загрязнения атмосферного воздуха ГО Краснотурьинск, фоновые концентрации остаются по данным некоторых постов наблюдения выше предельно допустимых.
Индекс загрязнения атмосферы Краснотурьинского ГО за период 2011-2015г.г.
Таблица 2.6.1.3
	Муниципальное образование
	2011г
	2012г
	2013г
	2014г
	2015г

	ГО Краснотурьинск
	7,34
	12,6
	16,2
	7,48
	7,41


 
Одним из основных показателей степени антропогенного воздействия на атмосферный воздух является соблюдение режима использования санитарно-защитных зон, размер которых призван обеспечить уменьшение воздействия загрязнителей на атмосферный воздух в жилых зонах и других нормируемых средах до значений, установленных гигиеническими нормативами. То есть, несоблюдение режима использования территории СЗЗ (в т.ч., расположение жилой застройки в границах СЗЗ и пр.) является показателем сверхнормативного воздействия предприятий на состояние окружающей среды.
Согласно Государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2015г», основными источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды города Краснотурьинска, являются БАЗ-СУАЛ, Богословская ТЭЦ, автотранспорт, предприятия стройиндустрии. В 2015г по сравнению с 2014г филиал «Богословский Алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» «БАЗ-СУАЛ» уменьшил свои выбросы на 6,9 тыс.т (на 54,8%), в связи с переходом ТЭЦ на газ.
В настоящее время на территории города Краснотурьинск действует 10 предприятий, являющихся источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха с высокими классами санитарной опасности:  I-го класса (с СЗЗ = 1 000 м), II-го класса опасности (с СЗЗ = 500 м), III-го класса опасности (с СЗЗ = 300 м) – «БАЗ-СУАЛ» (производство глиноземов металлургических марок – основная промплощадка, золоотвал №1, №2, шламовое поле №1, 2, 3, полигон ТПО), «Богословская ТЭЦ» (выработка электроэнергии), ООО «Регион-Консалт» (гаражи, крытая стоянка тяжелой техники), МУП «Городской трамвай» (трамвайное депо), ООО «Богословская строительная компания» (автотранспортный цех, стоянка грузовых автомобилей»), асфальтобетонный завод, обогатительная фабрика ООО «Валенторский медный карьер», ОАО «ПТК» «Свердловсктрансстрой» (стоянка большегрузных автомобилей), и ООО ДСП «Совхоз Богословский».
Оставшиеся предприятия (порядка 90 объектов), преимущественно относятся к IV – V классам опасности (см. таблицу 2.6.1.4). В границах санитарно-защитных зон от указанных предприятий располагается часть жилых территорий и других объектов в западной, южной и юго-восточной частях г. Краснотурьинск, не подлежащих размещению в СЗЗ.
Данная ситуация требует разработки мероприятий по ее устранению, как правило это - установление предприятиями в составе проекта СЗЗ расчетных границ СЗЗ, сокращенных относительно ориентировочных размеров по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), либо вынос жилых домов из СЗЗ, а также перебазирование предприятий на новые территории, или трансформация в границах предоставленных земельных участков.
Для минимизации негативного воздействия указанных источников, помимо модернизации технологических процессов и внедрения очистного оборудования, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), для указанных предприятий и объектов города потребуется установление, организация, благоустройство и озеленение их санитарно-защитных зон (в настоящее время окончательный размер санитарно-защитной зоны установлен только для ИП Быков А.Г. «Краснотурьинская колбасная фабрика», для обогатительной фабрики ООО «Валенторский медный карьер» положительное санитарно-эпидемиологическое заключение УФС Роспотребнадзора получено только на расчетную санитарно-защитную зону). 
Перечень действующих предприятий и объектов, являющихся источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха г. Краснотурьинска

Таблица 2.6.1.4
	№
по генплану
	Наименование
предприятия
	Вид производственной деятельности по исходным данным и кадастра недвижимости
	Размер СЗЗ в соотв. с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) 
	Основные проблемы и необходимость проведения спец.мероприятий в отношении размера СЗЗ

	П1
	«БАЗ-СУАЛ»
	Основная промплощадка

Производство глинозема металлургических марок, песка тригидрата, оксида алюминия, содосульфатной смеси.
	1000
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадет среднеэтажная, индивидуальная жилая застройка, дошкольные, средне-образовательные учреждения, объекты здравоохранения, дополнительного образования, в т.ч. специальная коррекционная школа-интернат (левобережная часть).
Правобережная часть – Краснотурьинский политехникум, частично территории коллективных садов.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, с учетом расположения существующей жилой застройки и нормируемых объектов.

	П2
	«БАЗ-СУАЛ»
	Теплоэлектроцентраль («Богословская ТЭЦ»)
	500
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П3
	«БАЗ-СУАЛ»
	Управление механизации
	300
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадет индивидуальная жилая застройка по пер.Заводскому, частично по ул.Волчанской, КФХ.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, с учетом расположения существующей жилой застройки и нормируемых объектов.

	П4
	«БАЗ-СУАЛ»
	Отвод управления ж/д транспорта
	300
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П5
	«БАЗ-СУАЛ»
	Территория 6 серии электролизного цеха (продажа участка, сдача в аренду)
	50-1000
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П6
	«БАЗ-СУАЛ»
	Шламовое поле №3 (шламоотвал криолита)
	500
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П7
	«БАЗ-СУАЛ»
	Шламовое поле №1
	500
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция). После отработки отвала, согласно требованиям Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. и Постановления Правительства РФ №140 от 23.02.1994 г. «О рекультивации земель…», требуется проведение рекультивации территории, занимаемой отвалом, с возвращением земель в хозяйственный оборот.

	П8
	«БАЗ-СУАЛ»
	Золоотвал №1
	300
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция). После отработки отвала, согласно требованиям Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. и Постановления Правительства РФ №140 от 23.02.1994 г. «О рекультивации земель…», требуется проведение рекультивации территории, занимаемой отвалом, с возвращением земель в хозяйственный оборот.

	П9
	«БАЗ-СУАЛ»
	Золоотвал №2
	300
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция). После отработки отвала, согласно требованиям Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. и Постановления Правительства РФ №140 от 23.02.1994 г. «О рекультивации земель…», требуется проведение рекультивации территории, занимаемой отвалом, с возвращением земель в хозяйственный оборот.

	П10

	 «БАЗ-СУАЛ»
	Полигоны ТПО
	1000
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П11
	ООО «Богословский кабельный завод»
ул.Фрунзе
	Выпуск кабельно-проводниковой продукции для нефтехимического, энергетического и общепромышленного рынка
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П13
	ООО «Богословская строительная компания», ул.Октябрьская 1
	Деревообрабатывающее производство без глубокой переработки (доска, плинтус, погонаж и т.д.)
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П14
	«БАЗ-СУАЛ» арендует ФЛ ООО «Рус-инжениринг» в г.Краснотурьинске ул.Октябрьская 4
	Административно-бытовой корпус, группа спецтехники, ремонтная база
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П15
	ул. Металлургов
	Склады
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает территория хлебозавода по ул. Металлургов (П86).
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемой территории.

	П16
	ул. Металлургов 55
	Стройдвор
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П17
	ул. Октябрьская
	Производственная база
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П18
	ул. Октябрьская
	Склады
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Лермонтова.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемой территории.

	П19
	
	Склады
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Лермонтова и Коммунальной.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемой территории.

	П20
	ООО «Богословский кирпичный завод», ул.Новокирпичная 37

	Производство керамического кирпича
	300
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Новокирпичной.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемой территории.

	П22
	ООО «Богословский кирпичный завод», ул.Новокирпичная 
	
Склад глинозапасов
	
100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П21
	Резервная территория  ул.Новокирпичная
	Объект промышленности (госсобственность)
	50
	Резервная территория для размещения объектов промышленности и производства не выше  V класса СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

	П23
	ОАО УК Промпарк «Богословский» ул.Фрунзе 92
	Индустриальный парк «Богословский»
Участок для резидентов (предприятия малого и среднего бизнеса).
	50-1000
	Территория опережающего социально-экономического развития.
Для  размещения производств от I до V классов санитарной опасности.
Разработка проекта СЗЗ не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П24
	ОАО «Урало-Сибирская алюминиевая компания»,
ул.Фрунзе
	Цех АПК
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П25
	ул.Фрунзе
	Предприятие, осуществляющее сбор и переработку отработанных люминесцентных ламп
	500
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П26
	ООО «Спецремстрой»,
ул.Фрунзе, 70
	Производственная база
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П27
	ул.Фрунзе
	Объект продовольственного снабжения
	50
	Предприятие попадает в границы ориентировочных СЗЗ от окружающих предприятий, что противоречит требованиям Главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).
Требуется перепрофилирование территории в объекты непродовольственного складирования товаров, допустимые к размещению на территории санитарно-защитных зон, согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

	П28
	«БАЗ-СУАЛ»
Оптово-закупочная база
ул.Фрунзе,86
	Склады.
Продажа участка, сдача в аренду
	50
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П29
	ул.Фрунзе,90 
ООО «Меркурий»
	Склады с/х продукции.
Картофелехранилище, капустохранилище, лукохранилище
	50
	Предприятие попадает в границы ориентировочных СЗЗ от окружающих предприятий, что противоречит требованиям Главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).
Требуется перепрофилирование территории в объекты непродовольственного складирования товаров, допустимые к размещению на территории санитарно-защитных зон, согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

	П30
	ООО «Богословская строительная компания», ул.Фрунзе 62
	Цех сантехмонтажа.
Производство вентиляционных систем, металлоконструкций
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П31
	«БАЗ-СУАЛ»
ул.Фрунзе
	Открытый склад боксита
	300
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П33
	Объект переработки техногенных  отходов
	Переработка шламов, глинозема
	500
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П34
	«БАЗ-СУАЛ»
ул.Фрунзе 76/1
	Опытно-механический завод
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П35
	«БАЗ-СУАЛ»
ул.Фрунзе 74
	УПТК
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П36
	ул.Фрунзе
	Производственная база
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П37

	ул.Фрунзе
	Производственная база
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П38
	пер.Заводской
	Склады
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по пер. Заводскому, ул.Волчанской.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П39
	ООО «Регион-Консалт» (аренда)
	Гаражи, крытая стоянка тяжелой техники, склады
	300
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П40
	ООО «Краснотурьинский завод ЖБИ и К»,
 ул.Фрунзе 71
	Производство железобетонных изделий и конструкций.
	300
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Заводской и пер.Заводской.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П41
	Афонина Е.Н.,
ул.Октябрьская
	Производственная база
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П42
	ул.Металлургов
	Производственная база
	100
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает территория хлебокомбината (П86), д/сад по ул.Попова, отдельные среднеэтажные жилые дома по ул.Фрунзе, Металлургов.
Требуется перепрофилирование территории в объект, допустимый к размещению в санитарно-защитной зоне пищевых предприятий, согласно Главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

	П43
	МУП «Городской трамвай» ул.Фрунзе 57
	Трамвайный парк
	300
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает 5 д/садов по ул.Попова, Фрунзе, Коммунальной, Базстроевской, противотуберкулезный диспансер, частично 2 школы по ул.Металлургов и Попова, среднеэтажная жилая застройка, тер-рия хлебокомбината (П86).
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П44
	«БАЗ-СУАЛ»
ул.Фрунзе 64
	Стройлаборатория.
Продажа участка, сдача в аренду
	100
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Заводской.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П46
	ООО «Богословская строительная компания», ул.Фрунзе 84а
	Автотранспортный цех, ремонтная база, склады. Стоянка грузовых автомобилей, спецтехники
	100
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Заводской, частично по пер. Заводскому, КФХ (П91).
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П49
	ООО «Ореон»
ул.Фрунзе 60
	Стоянки пассажирских автобусов, маршрутных такси, мусоровозов
	100
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Заводской, частично среднеэтажная по ул. Октябрьской.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П50
	ООО «Ява-Холдинг» пер.Заводской
	Склады, гаражи
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Заводской и ул.Волчанской..
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П51
	МРСК
Участок Серовских электрических сетей
	Гаражи
	50
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П52
	Краснотурьинская колбасная фабрика
ИП Быков Александр Георгиевич
ул.Чкалова 3
	Производство колбасных изделий
	Установленная СЗЗ
 (10-52м)*
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	Примечание:*) Для Краснотурьинской колбасной фабрики ИП Быков А.Г. установлен окончательный  сокращенный (относительно ориентировочного) размер СЗЗ. Санэпидзаключение 66.01.31.000.Т.002614.11.15 от 11.11.2015г 

	П53
	ООО «Богословская пивоварня» ул.Чернышевского 5а
	Производство пива. Ресторан
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Чернышевского.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П54
	ул.Фрунзе
	Асфальтобетонный завод
	500
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает территория хлебозавода по ул. Маяковского (П71), и частично территория коллективных садов.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П55
	ул.Фрунзе, 74
	Склады
	50
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П56
	ул.Фрунзе, 74
	Производственная база
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П57
	Прирельсовые, складские производственные базы, расположены с юго-западной стороны от ПС Краснотурьинск 220/110/35
	Производственные базы, складские базы
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П58
	АО «Уральские газовые сети»,
ул.Фрунзе, 74/1
	Комплекс зданий складского хозяйства
	50
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П59
	Прирельсовая база, расположена с юго-западной стороны от ПС Краснотурьинск 220/110/35
	Разгрузочная база
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает территория хлебокомбината по ул. Маяковского (П71).
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П60
	Прирельсовые базы склады, расположены с южной стороны от ПС Краснотурьинск 220/110/35
	Производственные базы, склады
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П61
	ЗАО Логосеть ул.2-я Надеждинская
	Производственная  база
	100
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Победы, Надеждинская и Тургенева.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П67
	ул.М.Горького
	Складская база
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает 2 индивидуальных жилых дома по ул. Горького.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий

	П68
	ООО «Золото Северного Урала»
Производственная артель старателей (ПАС) «Южно-Заозерский прииск» ул.Волчанская 1
	

Гаражи грузового автотранспорта
	100
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает территория хлебозавода по ул. Маяковского (П71), частично индивидуальная жилая застройка по ул. Маяковского.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий

	П69
	ул.Сосьвинская
	Склад ГСМ
Не эксплуатируется
	100
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Сосьвинской.
В случае возобновления деятельности предприятия, требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.


	П70
	ул.Сосьвинская, 27а
	Пилорама
	100
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Сосьвинской.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П71
	МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» ул.Маяковского 1

	Производство хлебобулочных и кондитерских изделий
	50
	Предприятие находится в границах СЗЗ смежного непищевого предприятия (П68), что противоречит пункту V СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.
В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Маяковского, Уральская, Медицины.
Требуется разработка совместного с ООО «Золото Северного Урала» Проекта СЗЗ, с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, с учетом расположения существующей жилой застройки.

	П72
	ООО «Валенторский медный карьер».
Обогатительная фабрика ул.Сосьвинская 42а
	Производственная деятельность обогатительной фабрики приостановлена с марта 2016г.
	СЗЗ совпадает с границами земельного участка
	В случае возобновления деятельности предприятия на привозном сырье, требуется подтвердить расчетный размер СЗЗ натурными замерами.

	Примечание: *) Для обогатительной фабрики ООО «Валенторский медный карьер» установлен расчетный, сокращенный (относительно ориентировочного) размер СЗЗ.  Санэпидзаключение 66.01.31.000.Т.001553.08.16  от 12.08.2016г

	П74
	Кудряшова И.Е.
	Складская база
	50
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П75
	ООО «Спецснабсбыт»,
ул.Вокзальная, 36а
	Склады
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Вокзальной.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П76
	ул.Мира
	Продуктовая база
	50
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П77
	Сгорин М.А.
Лукашова Л.И.,
ул.Мира
	Склады
	50
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П78
	
	Склады
	50
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П79
	ООО «Ява-Холдинг»
ул.Красноармейская
	Открытые склады
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П80
	ООО «Газпром-Транс-Газ-Югорск»
Югорское управление материально-технического снабжения и комплектации.
Участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов,
ул.Совхозная
	Складирование, переработка грузов: оборудование для газопроводов
	50
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П81
	ООО «Золото Северного Урала»
Производственная артель старателей (ПАС) «Южно-Заозерский прииск» ул.Карпинского 4/10,
Ул.Карпинского 4/11
	Склады оборудования и комплектующих деталей, заготовок.
Гаражные боксы легкового автотранспорта
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Октябрьской, Жукова, Карпинского.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П83
	ООО «Валенторский медный карьер».
ул.Сосьвинская 80
	Хвостохранилище
	500
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает территория коллективных садов.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П85
	ЗАО «Краснотурьинскстрой»
ул.Делегатская

	Мебельный цех
	100
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по пер. Больничному, ул. Делегатской.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П86
	МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» ул.Металлургов 40
	Производство хлебобулочных и кондитерских изделий
	100
	Предприятие находится в границах СЗЗ смежного непищевого предприятия (П42), что противоречит пункту V СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.
В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает среднеэтажная жилая застройка по ул. Фрунзе.
Требуется разработка совместного с производственной базой П42 Проекта СЗЗ, с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, с учетом расположения существующей жилой застройки.

	П87
	ОАО «ПТК».Белоус В.Ф. «Свердловсктрансстрой» ул.К.Маркса 2
	Стоячные боксы легковых, грузовых автомобилей, автобусы, большегрузные автомобили, склады
	300
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает среднеэтажная жилая застройка по ул. К.Маркса, и территория хлебозавода по ул. Металлургов (П86).
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П88
	ООО «Богословская строительная компания», ул.К.Маркса 2, на аренде ООО «Краснотурьинске РСУ «Уралметаллургмонтаж»
	Цех модульных конструкций («Сэндвичи»)

Производство металлических конструкций
	100
	Не требуется в связи с соответствием размещения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция).

	П91
	КФХ
	Хозяйство с содержанием животных до 50 голов
	50
	Предприятие попадает в границы ориентировочных СЗЗ от окружающих предприятий, что противоречит требованиям Главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).
Требуется перепрофилирование территории в объекты непродовольственного производства, допустимые к размещению на территории санитарно-защитных зон, согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

	П92
	Зерносклад
Весовая
Центральный склад
	Хранение зерна
	50
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает жилая застройка по ул. Животноводов, Механизаторов.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.

	П93
	Молокозавод
	Не действует
	100
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает жилая застройка по ул. Животноводов.
В случае возобновления деятельности предприятия, требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.


	П94
	Молоканка 
	Не действует
	
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает жилая застройка по ул. Животноводов.
В случае возобновления деятельности предприятия, требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.


	П96
	ООО ДСП «Совхоз Богословский» 
Ферма № 7
	Количество голов КРС – 810
Количество голов мо-лодняка – 740

	300
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает жилая застройка по ул. Животноводов.
Требуется разработка Проекта СЗЗ с установлением СЗЗ, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до нормируемых территорий.


	П97
П98
	ООО ДСП «Совхоз Богословский» 
Ферма № 5 с родильным отделением
	
	
	

	П99
	ООО ДСП «Совхоз Богословский» 
Ферма № 3
	
	
	

	П100
	ООО ДСП «Совхоз Богословский» 
Ферма № 4
	
	
	

	б/н
	Кладбище Медное
	Площадь около 25 га
	500
	В границы ориентировочного размера СЗЗ частично попадает индивидуальная жилая застройка по ул. Зеленая, Пролетарская, Нагорная, Абоимова.
Требуется закрытие действующего кладбища с переводом его класса опасности с II до V.


	б/н
	Гаражно-строительные комплексы
	Стоянка индивидуального легкового автотранспорта
	10-50м в зависимости от количества машин
	При необходимости, требуется разработка Проекта СЗЗ, с установлением расчетного санитарного разрыва, согласно требованиям п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, с учетом расположения нормируемых объектов

	П65
П66
П73
П82
	ООО «Валенторский медный карьер». 
1.Шахта им.Кирова
2. Шахта «Никитинская»
3. Шахта «Капитальная»
4.  Шахта «Вентиляционная»
	Закрыты,  эксплуатироваться не будут.
Подлежат консервации иликвидации.
	
	


Установление, организация, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон предприятий г. Краснотурьинска, способствуют также уменьшению шумовой нагрузки на население, в соответствии с Письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по Свердловской области № 01-01-01-01-02/5955 от 22.03.2017г.





2.6.2. Состояние грунтов и почв
Почвы являются депонирующей средой для загрязняющих веществ, поступающих в них с атмосферными выпадениями, с неорганизованным поверхностным стоком с промплощадок и мест складирования отходов. Состояние почвенного покрова является составной частью санитарной обстановки на территории г. Краснотурьинск, т.к. техногенно-изменённые почвы могут играть роль вторичных загрязнителей атмосферы, а также оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье населения при использовании их в сельскохозяйственных целях (в огородах, на приусадебных участках).
Качественные и количественные характеристики геохимических изменений почв зависят от характера промышленных предприятий, особенностей функциональной структуры города, положения в рельефе, характера и степени увлажнения, механического состава, кислотности и многих других факторов.
Почвы городского округа по механическому составу суглинистые и имеют нейтральную среду. 
В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров территории испытывает северная часть города Краснотурьинска, что связано с расположением в ее «БАЗ-СУАЛ», и связанных с ним производств и предприятий, а также большие массивы территорий, занятые шламовыми полями и золоотвалами.
По информации Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2015 году», загрязнение почв в Краснотурьинском ГО относится к категории «допустимая».
Антропогенная нагрузка по-прежнему является причиной загрязнения почв населенных мест различными веществами, в том числе 1 и 2 классов опасности, таких как бенз(а)пирен, свинец, никель, кобальт, кадмий, мышьяк и др.
По результатам анализов, выполненных ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Краснотурьинск, городе Карпинск и городе Волчанск», установлено, что наибольший вклад в загрязнение почвы вносит предприятие «БАЗ-СУАЛ», и  автотранспортные предприятия.
Характер отрицательного влияния перечисленных веществ на состояние почвы и растительность приведен в таблице 2.6.2.1.
Таблица 2.6.2.1.
	Наименование загрязняющих веществ.
	Характер влияния загрязняющих веществ на состояние почвы и растительности.

	1
	2

	Твердые частицы: зола, сажа, пыль.
	Загрязняют почву, изменяют ее химический состав, ухудшают тепловой, водный и воздушный режимы. Ухудшают   питание растений, снижают интенсивность фотосинтеза.

	Диоксиды серы (в воздухе соединяется с водой и образует серную кислоту)
	Подкисляют почву, приводит к уменьшению количества почвенных микроорганизмов, снижают их активность, замедляет процесс минерализации органических веществ. Нарушает или прекращает процесс ассимиляции в зеленых частях растений.

	Окислы азота.
	Подкисляют почву, приводят к уменьшению количества почвенных микроорганизмов, снижают их активность, замедляют процесс минерализации органических веществ. Нарушение процесса ассимиляции в зеленых частях растений.

	Соединения свинца, марганца и других элементов.
	Накапливаются в почве, что приводит к повышению содержания этих веществ в овощах и плодах.

	Углеводороды
	Накапливаются в почве, негативно сказываются на процессах, протекающих в почве.


 При разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом формируются техногенные ландшафты с разрушенной литогенной основой и, соответственно, уничтожением почвенно-растительного  покрова. Целостность почвенно-растительного покрова нарушена за счет карьеров, шахт, отвалов вскрышных пород, золоотвалов, полигонов твердых промышленных и бытовых отходов и других объектов. В пределах шахтных полей в связи с нарушением сплошности горных пород подземными выработками происходит оседание земной поверхности и  образуются провалы.
На территории г. Краснотурьинска имеются  объекты,  являющиеся результатом функционирования  промышленных  предприятий  города.
Специфической формой открытой добычи полезных ископаемых являются дражные разработки россыпных месторождений золота, применяемые в долине р.Каменки Южно-Заозерским прииском. Дражные разработки приводят к переформированию речных отложений, существенному изменению гидрогеологических условий в пределах речных долин. Дражные полигоны, остающиеся после разработки, многие годы не зарастают.
Шламонакопители служат для сбора и отстаивания жидкого шлама, вырабатываемого в процессе промышленного производства. «БАЗ-СУАЛ» принадлежат 2 золоотвала и 3 шламовых поля.
В настоящее время активно эксплуатируется шламовое №2, расположенное за северной границей города в кварталах 63-63, 70, 77 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза. 
В ближайших окрестностях БАЗа наблюдается полная деградация естественных лесных сообществ. На протяжении 1-3 км образовались пустоши частично заросшие березой и осиной. Березняки мертвопокровыне, разреженные, низкорослые, подлесок отсутствует. По мере удаления от предприятия березняки мертвопокровные сменяются  березняками разнотравными, а затем злаковоразнотравными. Под пологом лиственных лесов единично появляются сосны и ели, но их габитус необычен. Деревья имеют слабый рост, деформированные стволы и ветви. Хвоя сохраняется только в приземной части деревьев, защищенной зимой снежным покровом. Встречается подлесок из шиповника иглистого и ракитника русского, увеличивается фитомасса и проективное покрытие травяного яруса. 
В 4-5 км от территории «БАЗ-СУАЛ», в северном направлении встречаются естественные  сосновые участки леса с характерным слабым развитием подлеска и изреженным травяным покровом. Общее состояние сосны на этих участках неудовлетворительное. Кроны деревьев заметно изрежены, имеются суховершинность и некрозы хвои.
Нормальное состояние территориальных растительных комплексов отмечается на удалении 25-30 км от границ городского округа.
Требуется организация рекультивации указанных территорий. 




2.6.3.  Качество поверхностных и подземных вод. Санитарное состояние источников питьевого водоснабжения. Основные источники негативного воздействия на поверхностные и подземные воды. Планировочные ограничения при использовании водных ресурсов
Основными водными артериями г. Краснотурьинска являются река Турья и Краснотурьинское водохранилище.
Длина р.Турьи до гидрологического створа в г. Краснотурьинске – 75 км. Русло реки зарегулировано Краснотурьинским водохранилищем, что оказывает значительное влияние на  химический состав воды. Качество воды в реке Турья не отвечает нормативным требованиям. Краснотурьинское водохранилище является источником для теплоснабжения города, «БАЗ-СУАЛ» -  Богословской ТЭЦ.
Площадь зеркала водохранилища составляет 5,6 км2.
Две насосные станции «БАЗ-СУАЛ» забирают воду из  Краснотурьинского водохранилища для технических нужд (в 2016 году не более 58700 тыс./м3).
Качественная и количественная характеристика воды в Краснотурьинском водохранилище согласно сведениям Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов приведена в таблице 2.6.3.1. 


Табл.2.6.3.1
	№ п/п
	Наименование вещества
	Содержание, мг/дм3

	1
	Взвешенные вещества
	3,0

	2
	Хлориды 
	менее 10,0

	3
	Сульфаты
	15,0

	4
	Сухой остаток
	112,0

	5
	БПК20 (биологическое потребление кислорода)
	1,5

	6
	Азот аммонийный
	0,52

	7
	Нитрит-ион
	менее 0,02

	8
	Нитрат-ион
	0,8

	9
	Нефтепродукты
	0,06

	10
	Марганец
	0,053

	11
	Медь
	0,023

	12
	Железо
	0,22

	13
	СПАВ
	менее 0,015

	14
	Фториды
	менее 0,5

	15
	Фосфаты
	менее 0,05


Согласно Государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2015г», основным водопользователем г. Краснотурьинска является филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» «БАЗ-СУАЛ» - 27,04 млн.м3 за 2015г.
В 2015 г в Краснотурьинском ГО сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты было 25,92 млн.м3, в т.ч. загрязненных 25,92 млн.м3. Из них «БАЗ-СУАЛ» сбросил 20,23 млн.м3, процент очистки – 0%, масса сброса загрязняющих веществ – 9,59 тыс.т.
Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса загрязненных сточных вод предприятия в общем сбросе загрязненных сточных вод ГО Краснотурьинск):
- «БАЗ-СУАЛ» – 20,23 млн. м3 (78,04 %);
- ОАО «Богословское рудоуправление» – 3,17 млн. м3 (12,2 %);
- ЗАО «Золото Северного Урала» – 2,08 млн. м3 (8,02 %).
По сравнению с 2014 г. сброс загрязненных сточных вод филиала «БАЗ-СУАЛ» сократился на 1,69 млн. м3 (7,7 %), ЗАО «Золото Северного Урала» – на 0,16 млн. м3 (7,1 %), ОАО «Богословское рудоуправление» – увеличился на 0,14 млн. м3 (4,6 %).
Территории риска по комплексному санитарно-токсикологическому показателю качества питьевой воды Краснотурьинский ГО – 2,2. Среднеобластное значение данного показателя в 2015г составляет 1,59 (в 2014 году – 1,59).
Интегральный санитарно – токсикологический показатель W по содержанию по округу железа, марганца и кремния в питьевой воде равен 2,2.
МУП «хд» принимает хозяйственно-бытовые сточные воды г. Краснотурьинска, поселков Медная шахта, Рудничный, Чернореченск, Загородный (Совхозный) и Прибрежный.
Предприятие эксплуатирует 4 комплекса очистных сооружений суммарной проектной мощностью 0,61 млн. м3/год.
Филиал «БАЗ-СУАЛ» является градообразующим предприятием и эксплуатирует 3 комплекса очистных сооружений:
- биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ГО Краснотурьинск (проектная мощность очистных сооружений – 14,6 млн. м3/год);
- физико-химической очистки промышленных и ливневых сточных вод предприятия (проектная мощность очистных сооружений – 22,778 млн. м3/год);
- механической очистки – золоотвал Богословской ТЭЦ (проектная мощность очистных сооружений – 6,012 млн. м3/год).
Филиал «БАЗ-СУАЛ» планирует реконструкцию очистных сооружений биологической очистки путем внедрения системы обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением (срок реализации проекта – 2017 г.).
Качество воды Краснотурьинского водохранилища контролируется лабораторией «БАЗ-СУАЛ», Североуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Результаты анализа проб воды показывают, что качество  воды не соответствует нормативным показателям по повышенной перманганатной окисляемости, цветности, мутности, по содержанию железа, марганца. Водоем отличается удовлетворительной самоочищающей способностью. Небольшое заиливание наблюдается на всем протяжении водохранилища, наибольшее - в верховье водохранилища и у плотины. 
Донные отложения водохранилища изучались ФГУП «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих предприятий». Согласно проведенным работам, донные отложения на всем протяжении пруда интенсивно загрязнены алюминием, бенз(а)пиреном, марганцем, медью, хромом, нефтепродуктами. Отмечается интенсивная миграция токсичных веществ из донных отложений в водный раствор через сутки при РН 4,5: алюминия, бенз(а)пирена, марганца и нефтепродуктов, что подтверждает потенциальную опасность вторичного загрязнения водоема за счет накопившихся в пруду донных отложений.
Наиболее распространенными загрязняющими веществами воды р.Турьи, ее притоков р. Взвозной , р.Устеи и р.Лимки, ее притоков р. Каменки являются:
- тяжелые металлы (марганец, железо, алюминий, кадмий, никель, цинк, кобальт, свинец);
- сульфаты, хлориды, фосфаты, фториды;
- нефтепродукты;
- взвешенные вещества;
- группы веществ, образование которых вызвано биогенными процессами в водоемах и на  водозаборных площадях (азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, ХПК и БПК20). ХПК – химическое потребление кислорода и  БПК20 - биологическое потребление кислорода при температуре 20С являются важными показателями качества воды  в водоеме.
Содержание всех загрязняющих веществ в воде р. Турьи повышается в результате сброса карьерных вод.
В бассейне р. Взвозной располагаются золоотвалы Богословской ТЭЦ и накопитель промышленных отходов «БАЗ-СУАЛ». 
Влияние действующего золоотвала на состояние воды в р.Взвозной в большей степени проявляется у подножия восточной дамбы золоотвала.  В устье р.Взвозной содержание загрязняющих элементов значительно уменьшается, но техногенное загрязнение воды сохраняется.
Повышенное содержание железа в воде водотоков Среднего Урала имеет природное происхождение и подтверждается данными многолетних наблюдении. Высокая концентрация биогенных загрязняющих веществ и нефтепродуктов связана с наличием выпуска недостаточно очищенных хоз-бытовых сточных вод.

В соответствии со сведениями, предоставленными из Государственного водного реестра (Письмо Нижне-Обского водного управления ОВР по Свердловской области № 03/2655 от 12.12.2016), характеристики водных объектов и их водоохранных, береговых и прибрежных зон приведены в таблице 2.6.3.2
Таблица 2.6.3.2
	№ п/п
	Наименование водотока
	Общая длина водотока, 
км
	Ширина водоохранной зоны водотоков, 
м
	Ширина береговой полосы, 
м
	Ширина прибрежной защитной полосы (в зависимости от уклона прилегающей к берегу территории), м

	1
	р.Турья
	128
	200
	20
	200

	2
	Краснотурьинское водохранилище
	-
	200
	20
	50

	3
	р.Устея
	14
	100
	20
	30÷50

	4
	р.Каменка
	19
	100
	20
	30÷50

	5
	р.Лимка
	10
	50
	5
	30÷50

	6
	р.Ввозная
	менее 10
	50
	5
	30÷50


Регламентами использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос, согласно статье 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, АЗС, складов ГСМ, станций технического обслуживания транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств и прочее. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов только при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В настоящее время регламенты использования территории зон с особыми условиями использования территориями, устанавливаемых от Краснотурьинского водохранилища, р. Турья и ее притоков в границах г. Краснотурьинск, не соблюдаются в части застройки их объектами-источниками негативного воздействия на состояние поверхностных вод: повсеместно индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками и коллективными садами, а также отдельными промышленными объектами, по большей мере не оборудованными системами централизованной хозяйственно-бытовой, ливневой и промливневой канализации.
Формирование химического состава воды в поверхностных источниках происходит под влиянием природных, в  значительной степени антропогенных факторов, обусловленных хозяйственной деятельностью, и влиянием загрязнений, поступающих с площади водосбора.
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются:
-   неочищенные или недостаточно очищенные производственные и    бытовые сточные воды;
- поверхностный сток с промплощадок и селитебной территории  городского округа;
- загрязненные дренажные воды;
- фильтрационные утечки загрязняющих веществ из различных  сооружений;
- аварийные сбросы и проливы сточных вод на сооружениях  промышленных предприятий;
- осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие загрязняющие вещества от промышленных выбросов;
- транспортные магистрали;
-  полигоны промышленных и бытовых отходов.

Гидрогеологические условия района городского округа Краснотурьинск характеризуются обилием подземных вод. Разведано 8 месторождений подземных вод и зарегистрировано 17 пролицензированных водозаборных скважин.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснотурьинск является Краснотурьинский водозабор подземных вод, расположенный в 5-6 км западнее границы города на левом берегу Краснотурьинского водохранилища. Он состоит из 5 водозаборных узлов скважин и включает 12 эксплуатационных скважин. Каждый водозаборный узел состоит из рабочей и одной или двух резервных скважин, расположенных на расстоянии от 2-5 до 30 м друг от друга. Водозабор расположен вне селитебной территории. Современное хоз-питьевое водоснабжение населения г. Краснотурьинска и «БАЗ-СУАЛ»  осуществляется на 55-60% за счет подземных вод. Среднесуточная суммарная производительность водозабора  от 15,3 до 21,6 тыс.м3/сут. На водозаборе налажен инструментальный учет водоотбора и регулярные наблюдения за положением уровня подземных вод по сети наблюдательных скважин.
Лицензией на право пользования скважинами Краснотурьинского водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска обладает «БАЗ-СУАЛ» (лиц. СВЕ 01589 ВЭ до 31.08.2028г).
В 2004г на Проект «Организации зон санитарной охраны I-III поясов Краснотурьинского водозабора подземных вод» было получено положительное санэпидзаключение № 66.01.17.000.Т.002500.02.04 от 12.02.2004г.
Основным источником питания подземных вод являются фильтрационные воды атмосферных осадков.
Подземные воды характеризуются недостаточной защищенностью от поверхностного загрязнения по причине невыдержанной мощности покровных отложений. По химическому составу подземные воды, не подверженные техногенному загрязнению с поверхности, сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией до 0,3 г/дм3.
Подземные воды умеренно жесткие, с недостаточным содержанием фтора и очень часто обогащены соединениями кремния, железа и марганца. Содержание кремния, железа и марганца в  подземных водах районов развития сульфосодержащих горных пород с активно протекающими в них процессами окисления существенно превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).
За счет активного  взаимодействия  поверхностных  и  подземных вод и недостаточной  защищенности последних происходит загрязнение подземных вод в районе г. Краснотурьинска. Загрязненные участки подземных вод имеют сульфатный тип и повышенное содержание соединений  азота, фосфора, фенолов  и др.
Промышленно-бытовое загрязнение является наиболее опасным. Его главным источником являются Филиал «БАЗ-СУАЛ» и другие крупные городские предприятия и жилые кварталы. Загрязнение проявляется в повышенном содержании в подземных водах тяжёлых металлов, селена, ртути, фтора, фенолов, нефтепродуктов. Ртуть, содержание которой довольно часто превышает ПДК, является наиболее опасным для человека высокотоксичным  элементом.
Вторыми по степени загрязнения подземных вод являются  сельскохозяйственные объекты, но в настоящее время агропромышленный комплекс города представлен только ООО ДСП «Совхоз Богословский», территория которого находится на правом берегу р.Турья. Загрязнение проявляется в повышенном содержании в подземных водах нитратов, нитритов, аммония, фосфора.
Загрязнение отходами горнодобывающей промышленности связано с отвалами переработанных руд и пустой породы. В подземных водах отмечается повышенное содержание фенолов,  ртути, меди, марганца и других элементов.
Прочие виды техногенного загрязнения приурочены к населенным пунктам. Это свалки, гаражи, склады, железнодорожные и автомагистрали. Вблизи перечисленных объектов есть опасность проникновения в подземные воды органического загрязнения (в том числе фенолов и нефтепродуктов), хорошо растворимых соединений тяжёлых металлов, ртути.
Подземные воды, содержащие радон, являются опасным источником внутреннего ионизирующего облучения населения. На территории г. Краснотурьинска и прилегающих районов имеются ареалы распространения этих вод, оконтуренные по источникам с удельной активностью радона в воде в соответствии с международной нормой - более 40 БК/л (ГГП "Зеленогорскгеология", 1995 г.). 
Зоны развития радонсодержащих подземных вод с удельной активностью радона свыше 40 БК/л, являющиеся фактором риска при использовании воды для питьевых целей, расположены: западнее кирпичного завода; восточнее и северо-восточнее основной промплощадки «БАЗ-СУАЛ».
Подземные воды на эксплуатируемых водозаборах обладают значительно лучшей защищенностью от техногенного загрязнения. Качество подземных вод в системах централизованного  водоснабжения г. Краснотурьинска соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям по их водоподготовке, выполненным на стадии разведки и проектирования водозаборов.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения вокруг источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», должны быть организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов: первой пояс (строгого режима) предназначен для защиты водозабора и водопроводных сооружений от загрязнения и повреждения, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения.
Регламентами использования территории зон санитарной охраны, установленными СанПиН 2.1.4.1110-02, предусматривается полный запрет посадки высокоствольных деревьев, всех видов строительства, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений на территории I пояса зон санитарной охраны
На территориях II-го и III-го поясов запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов, а также бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения и при обязательном согласовании с органами УФС Роспотребнадзора.
Кроме вышеуказанных требований, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов и др. Кроме того, предусматривается необходимость выполнения мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.6.4 Отходы производства и потребления. 
Методы санитарной очистки территории.
Согласно информации Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2015 году», на территории городского округа Краснотурьинск за 2015 год было образовано 10996,95 тыс.тонн отходов производства и потребления, из них коммунальных 45,34 тыс.т, что на 13% больше, чем в 2014г. Размещено и временно складировано 8132,85 тыс.т, из них коммунальных 46,11 тыс.тонн.
Основным предприятием – источником образования производственных отходов на территории г.Краснотурьинск является «БАЗ-СУАЛ». Отходы размещаются на принадлежащих предприятию объектах: накопителях, шламохранилищах, золошламоотвалах.
Показатели образования и утилизации «БАЗ-СУАЛ» за 2014-2015 г.г. приведены в таблице 2.6.4.1
Таблица.2.6.4.1
	
	2014г
	2015г
	% к 2014г

	Образовано
	1631,5
	1461,1
	89,6

	Утилизировано, обезврежено
	218,7
	218,8
	100,0

	Размещено с учетом временно складированных отходов
	1364,2
	1220,8
	89,5


Таким образом, предприятие снизило объем образования отходов на 170,40 тыс. т (на 10,4 %) в связи с остановкой производственного оборудования глиноземного производства на капитальный ремонт и выводом из эксплуатации оборудования электролизного производства.
На полигоне – накопителе твердых промышленных отходов, расположенном севернее основной промплощадки филиала в 2015г было размещено 66 видов отходов III-V классов опасности. 
Емкость полигона 400,0 тыс т (240,53 тыс.м3).
Мощность полигона 26,5 тыс.м3/год.
Количество накопленных на 01.01.2016г отходов составила 26,5 тыс.м3/год.
Полигон огорожен, освещен, оснащен техникой, предусмотрена обваловка и отвод ливневых и дренажных вод, а также противофильтрационный экран из суглинка. 
Система мониторинга окружающей среды включает:
- наблюдение за качеством атмосферного воздуха в одной точке;
- 4 скважины для отбора грунтовых вод на  качественный и количественный анализ;
- 2 точки отбора проб воды из р.Взвозной и р.Крутой Лог для исследования;
- 6 точек отбора проб почвы для определения содержания загрязняющих веществ.
   Для размещения шламов  «БАЗ-СУАЛ» имеет шламонакопители № 1, 2 и № 3 и золоотвалы №1 и №2. 
Шламохранилище №1.
Расположен в 1,3 км от уреза воды р.Турья.
Емкость объекта – 30000 тыс.м3.
Мощность – 1034,48 тыс.м3/год.
Количество накопленных на 01.01.2016г отходов составила 27376,85 тыс.м3/год (29567,0 тыс.тонн).
Шламонакопитель не огорожен, освещен, предусмотрена обваловка (вторичные дамбы обвалования-намывные), и отвод ливневых и дренажных вод (2 дренажные насосные станции, дренажные призмы, нагорная канава), а также противофильтрационный экран из суглинка. 
Система мониторинга окружающей среды включает 3 наблюдательные скважины:
- наблюдение за качеством атмосферного воздуха;
- скважины для отбора грунтовых и поверхностных вод на  качественный и количественный анализ;
- отбор проб почвы для определения содержания загрязняющих веществ.
На объекте захораниваются отходы 5 класса опасности – минеральные шламы (шлам алюминиевого производства), код по ФККО 3160000000000.
Шламохранилище №2.
Расположен в 0,35 км от уреза воды р.Устея.
Емкость объекта – 54400 тыс.м3.
Мощность – 471,72 тыс.м3/год.
Количество накопленных на 01.01.2016г отходов составила 47285,458 тыс.м3/год (51068,295 тыс.тонн).
Шламонакопитель не огорожен, освещен, предусмотрена обваловка, а также противофильтрационный экран из суглинка. Отвода ливневых и дренажных вод нет. 
Система мониторинга окружающей среды включает 2 наблюдательные скважины:
- наблюдение за качеством атмосферного воздуха;
- скважины для отбора грунтовых и поверхностных вод на  качественный и количественный анализ;
- отбор проб почвы для определения содержания загрязняющих веществ.
На объекте захораниваются отходы 5 класса опасности – отходы производства алюминия, код по ФККО 35520000000.
Шламохранилище №3.
Расположен в1,0 км от уреза воды р.Взвозная.
Емкость объекта – 80 тыс.м3.
Мощность – 4,21 тыс.м3/год.
Количество накопленных на 01.01.2016г отходов составила 2,99 тыс.м3/год (4,38 тыс.тонн).
Шламонакопитель не огорожен, освещен, обваловка не предусмотрена, а также противофильтрационный экран из суглинка. Отвода ливневых и дренажных вод нет. 
Система мониторинга окружающей среды включает 2 наблюдательные скважины:
- наблюдение за качеством атмосферного воздуха;
- скважины для отбора грунтовых и поверхностных вод на качественный и количественный анализ;
- отбор проб почвы для определения содержания загрязняющих веществ.
На объекте захораниваются отходы 3 класса опасности – шлам минеральный от газоочистки производства алюминия, код по ФККО 35523002393.
Золоотвал №1.
Расположен в 0,25 км от уреза воды р.Турья.
Объект не действующий, незаконсервированный и нерекультивированный.
Емкость объекта – 18500 тыс.м3.
Количество накопленных на 01.01.2016г отходов составила 21687 тыс.м3/год (18000 тыс.тонн).
Золоотвал не огорожен, не освещен, обваловка не предусмотрена. Отвода ливневых и дренажных вод нет. 
Система мониторинга окружающей среды включает 3 наблюдательные скважины:
- наблюдение за качеством атмосферного воздуха;
- скважины для отбора грунтовых и поверхностных вод на качественный и количественный анализ;
- отбор проб почвы для определения содержания загрязняющих веществ.
На объекте захоронены отходы 5 класса опасности – золошлаковые смеси от сжигания углей при гидроудалении золы уноса и топливных шлаков, код по ФККО 61130000000.
Золоотвал №2.
Расположен в 0,25 км от уреза воды р.Турья.
Емкость объекта – 30500 тыс.м3.
Мощность – 4500 тыс.м3/год.
Количество накопленных на 01.01.2016г отходов составила 29151,07 тыс.м3/год (23320,86 тыс.тонн).
Золоотвал не огорожен, освещен, предусмотрена обваловка. Отвода ливневых и дренажных вод нет. 
Система мониторинга окружающей среды включает 3 наблюдательные скважины:
- наблюдение за качеством атмосферного воздуха;
- скважины для отбора грунтовых и поверхностных вод на качественный и количественный анализ;
- отбор проб почвы для определения содержания загрязняющих веществ.
На объекте захоронены отходы 5 класса опасности – золошлаковые смеси от сжигания углей при гидроудалении золы уноса и топливных шлаков, код по ФККО 61130000000, и пыль газоочистки каменноугольная, код по ФККО 21131002424.
В настоящее время «БАЗ-СУАЛ» установлены нормативы образования на 93 наименований отходов производства и потребления, в количестве 1941235,794 т/год на 2016-2020 г.г т/год:
I класс опасности – 1,09262 т/год;
II класс опасности – 1,143 т/год;
III класс опасности – 139,12,407 т/год;
IV класс опасности – 118478,73 т/год;
V класс опасности – 1683742,823 т/год.
И дополнительно  принято от сторонних организаций отходов III – V классов опасности 50 наименований в количество 3464,548 т/год.
 Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение №1185-С от 26.01.2015г.

Организация санитарной очистки
Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Краснотурьинск установлены Правилами благоустройства, утвержденные Решением Думы городского округа Краснотурьинск № 483 от 16.06.2022 г и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2016-2025 годы.
Указанным документом определен порядок обращения с отходами производства и потребления, летней и зимней уборки территории городского округа, согласно которому вывоз снега, собранного при очистке улиц, осуществляется на специально подготовленные снегоприемные пункты, а мусора – на специально отведенные места (полигоны ТБО, оформленные в установленном порядке).
Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории населенных пунктов городского округа должен осуществляться по контейнерной или бестарной системе в порядке соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.
Генеральная схема санитарной очистки города Краснотурьинска до 2025 г., с определением норм накопления твердых бытовых отходов (разработанная АНО «ИПЭП», 2010 году), утверждена постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск № 829 от 20.06.2011 г., экспертное заключение ТО У ФС Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Краснотурьинске, г. Карпинске № 02-12-09-12/136 от 03.02.2011 г. 
Порядок обращения с отходами на территории городского округа Краснотурьинск применительно к г. Краснотурьинск предусматривает захоронение и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигоны твердых бытовых отходов, оформленные в установленном законом порядке (в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями в области охраны окружающей среды и здоровья населения).
Санитарную очистку территории г. Краснотурьинск, организованный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «Сервисная компания «Коммунальный Стандарт», эксплуатацию действующей свалки ТБО г. Краснотурьинска - ООО «Экотехсервис» (лицензия на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами 066 № 00209 от 26.04.2012 г.), вывоз жидких (ЖБО) бытовых отходов – ООО «Сигнал». 
Благоустроенный жилой фонд обслуживается по графику (1 раз в сутки). Вывоз твердых коммунальных отходов из индивидуальной жилой застройки осуществляется по позвонковой схеме, для чего жителями заключаются договора на вывоз ТКО с ООО «Сервис», ИП Никулин, ИП Мамонтова. Вывоз снега осуществляется на снегоприемный пункт, расположенный по ул. Октябрьская (место размещения согласовано с ТО УФС Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральске, городе Ивделе, городе Краснотурьинске и городе Карпинске).
В качестве объекта конечного размещения твердых коммунальных отходов используется свалка ТБО г. Краснотурьинск. Текущее размещение отходов на полигоне не соответствует требованиям, предъявляемым к объектам размещения бытовых отходов. Условия размещения отходов: навалом. Срок эксплуатации свалки не установлен. Свалка образована в 1961 году, без проекта. На 01.01.2007 года на свалке ориентировочно было накоплено отходов: 4 класса-312 577,964 тонн, 5 класса-54 221,011 тонн.
Свалка ТБО города Краснотурьинска ООО «Экотехсервис» расположена в 94 квартале Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза, на восточном склоне Урала, на северо-востоке города Краснотурьинск, вне жилой зоны. Расстояние до  селитебной территории составляет 1,5 км к югу от свалки ТБО. На расстоянии 0,1 км на юго-запад расположена промплощадка БАЗ-СУАЛ со шламонакопителями и отстойниками, в 0,5 км юго-восточнее расположено городское кладбище, за ним проходит автодорога в п. Чернореченск. На севере, западе и востоке расположен лесной массив.
В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185, федеральной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами в городском округе Краснотурьинск планируется строительство полигона ТКО мощностью 100 тыс. тонн в год.
Организацию благоустройства, обеспечение санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления, предусматривается осуществлять в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством с организацией планово-регулярной санитарной очистки и использованием несменяемых контейнеров.
[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112]В данной работе с использованием демографических и социально-экономических данных, предоставленных Администрацией городского округа Краснотурьинск, а также, в соответствии с прогнозным расчетом населения, и в целом технико-экономических показателей проекта Генерального плана, проведен укрупненный расчет количества отходов, образующихся на территории города на существующее положение (2016г), Iю очередь – 2030г, и расчетный срок реализации генерального плана - 2040 год. Результаты укрупненного расчета представлены в таблицах 2.6.4.2 – 2.6.4.3.
Укрупненный расчет ТКО, образующихся от населения, произведен согласно условных годовых норм накопления отходов, принятых на основе определения фактических норм накопления ТБО в составе «Генеральной схемы санитарной очистки города Краснотурьинска до 2025г., с определением норм накопления твердых бытовых отходов», (утвержденной постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск № 829 от 20.06.2011 г.), поскольку указанные нормативы превышают установленные Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (приняты по наихудшему варианту).
Удельное накопление отходов, принятое в расчете (на 2007г), составляет 1,81 м3/год на 1 человека в благоустроенном жилом фонде, и 2,4 м3/год на 1 человека в частном жилищном секторе; 0,9 м3/год крупногабаритных отходов на одного человека.
Все принятые удельные нормы накопления в прогнозной части расчета экстраполированы, согласно прогнозных оценок изменения удельных норм накопления ТБО[footnoteRef:1], в соответствии с источником принятия норм. [1:  Справочник «ТБО», В.Г. Систер, А.Н. Мирный, Л.С. Скворцов, Н.Ф. Абрамов, Х.Н. Никогосов, 2001 г. «Санитарная очистка и уборка населенных мест», М. изд-во «Стройиздат», 2001 г.] 

Укрупненный расчет образования твердых коммунальных отходов на проектируемой территории в границах г. Краснотурьинск (существующее положение – 2016 г., I очередь – 2030г, расчетный срок – 2040 г.)
Таблица 2.6.4.2
	Показатель, Единица
	Многоквартирная секционная застройка
	Индивидуальная жилая застройка

	
	Сущ. по-ложение
	I очередь
	Расчетный срок
	Сущ. по-ложение
	I очередь
	Расчетный срок

	
	2016 г.
	2030 г.
	2040г.
	2016 г.
	2030 г.
	2040г.

	Прогноз численности постоян-ного населения, чел., из них:
	56390
	52710
	49200
	2188
	1550
	2200

	Удельные нормы накопления от постоянно проживающего населения, м3/год на 1 чел.
	2,54
	3,13
	3,64
	3,38
	4,16
	4,83

	Количество ТКО, образующихся от постоянно проживающего населения, м3/год
	143230,6
	164982,3
	179088
	7395,44
	6448
	10626

	Количество образующихся крупногабаритных твердых коммунальных отходов, м3/год
	7161,53
	8249,12
	8954,4
	369,772
	322,4
	531,3


Примечание: *) Объем образования крупногабаритных отходов определен в соответствии с удельной нормой накопления, равной 5% по объему от общего количества образующихся твердых бытовых отходов, в соответствие с ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».
Общее количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории г. Краснотурьинск. Прогнозная оценка на 2016 – 2040 г.г.
Таблица 2.6.4.3
	Общее количество твердых коммунальных отходов, м3/год
	Существующее положение, 2016 год
	I очередь, 2030 год
	Расчетный срок,
2040 год

	г. Краснотурьинск
	158157,342
	180001,82
	199199,7


Проведенные расчеты показали, что на перспективу до 2040 года количество ежегодного образования твердых коммунальных отходов г. Краснотурьинск вырастет в 1,26 раза, при уменьшении численности населения на I очередь и расчетный срок реализации Генерального плана, что должно учитываться в ходе реконструкции свалки промышленно-бытовых отходов, согласно предложениям Генеральной схемы санитарной очистки г. Краснотурьинск до 2025г., а также при проектировании новых объектов санитарной очистки и размещения отходов, которые потребуются на перспективу реализации Генерального плана до 2040 года.
Вывод: На основе проведенного анализа качества атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, а также уровня негативного воздействия на состояние окружающей среды, оказываемого основными источниками г. Краснотурьинск, с учетом планировочных ограничений от них, и показателей действующих систем мониторинга по степени загрязнения атмосферного воздуха, почвы, воды, существующую техногенную нагрузку на рассматриваемую территорию, в целом, можно охарактеризовать, как допустимую, при условии организации централизованной системы санитарной очистки города, и рекультивации по завершению отработки действующих объектов размещения промышленных отходов. По ряду показателей требуется их уточнение на настоящее положение, в т.ч., проведение оценки качества почв, атмосферного воздуха и составление радиационно-гигиенического паспорта города (по всем компонентам окружающей среды).

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1. Прогноз социально-демографического и экономического развития
3.1.1. Перспективы развития экономической базы
Традиционно  основу  экономики  городского  округа Краснотурьинск формировал Филиал  «Богословский  алюминиевый  завод» -  «Сибирско-Уральская  Алюминиевая   компания» (далее - «БАЗ-СУАЛ») и связанная с ним  группа предприятий:  Филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Краснотурьинске (ОК РУСАЛ), филиал «СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск» открытого акционерного общества  «СУАЛ-ПМ» (ОК РУСАЛ), Богословская ТЭЦ, с 2013 года вошедшая в состав «БАЗ-СУАЛ».  Численность работающих на данных предприятиях составляет от 10% до 14% от экономически активного населения городского округа Краснотурьинск, что позволяет относить городской округ Краснотурьинск к монопрофильным муниципальным образованиям (см. р.2.2.1 «Общая характеристика экономической базы»).
На территории городского округа действуют другие промышленные предприятия горно-металлургической  отрасли - закрытое акционерное общество «Золото Северного Урала» (открытое акционерное общество «Полиметалл»), открытое  акционерное  общество «Богословское рудоуправление» (открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая  компания»),  производственная  артель  старателей «Южно-Заозерский прииск» (см.  р.2.2.1. «Общая характеристика экономической базы»).
Промышленный комплекс городского округа Краснотурьинск оказывает влияние на экономику Северного управленческого округа и Свердловской области в целом: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
С 2012 года Компания РУСАЛ совместно с Министерством экономического развития РФ, Внешэкономбанком, Министерством регионального развития РФ и местными органами власти реализуют  федеральную программу поддержки моногородов, направленную на развитие территории, поддержку действующих и создание новых производств для расширения возможностей по трудоустройству и обеспечению занятости населения. 
«БАЗ-СУАЛ», предоставивший промплощадку II глиноземного цеха (строительство которого было заморожено с учетом сложившейся экономической ситуации) под строительство индустриального парка «Богословский», принимает активное участие  в  дальнейшем продвижении  этого проекта.
Кроме того, существует ряд других вопросов, имеющих значение для социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск. 
Население городского округа Краснотурьинск не обеспечено в полном  объеме  хозяйственно-питьевой  водой стандартного  качества,  в  связи  с  чем требуется    строительство  водовода  от  Северопесчанского  месторождения подземных вод. Данное месторождение подземных вод должно стать основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Краснотурьинска.
Проект по строительству водовода от Северопесчанского месторождения подземных вод имеет социально-экономическую направленность, поскольку позволит   обеспечить   более   58  тысяч  жителей  города Краснотурьинска питьевой водой, 
соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», а также создаст условия для хозяйственно-питьевого водоснабжения индустриального парка «Богословский».
Удаленность городского округа Краснотурьинск от областного центра — города Екатеринбурга составляет более 400 км, до города Серова (107,3 тыс. жителей)— 31 км. Через территорию городского округа проходит региональная автомобильная трасса «Урал-Сибирь», соединяющая города Пермь, Серов, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Томск. В перспективе ожидается, что транзитная нагрузка на данную трассу составит не менее 6,0 тыс. машин в сутки. Вместе с тем автодорога, обеспечивающая основной въезд с региональной трассы в город Краснотурьинск, в настоящий момент не пригодна для транспортного сообщения. Таким образом, актуальными являются вопросы транспортного обеспечения городского округа Краснотурьинск.
В целях  улучшения; экономической ситуации на территории городского округа Краснотурьинск через создание новых диверсифицированных производств, закрепления позитивных тенденций в социальной сфере округа, улучшения качества жизни населения, путем создания новых рабочих мест, разработана программа  «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017-2035 годы»
Финансирование мероприятий данной  программы осуществляется за  счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Мероприятия настоящей программы реализуются в  рамках государственных программ Свердловской области.
Общий  объем  средств, необходимых  для  реализации  мероприятий  программы,  составляет  10 957 385,13 тыс. рублей,   в том числе  средства:
областного бюджета (предполагаемый объем)  -  1 397 981,97 тыс. рублей;
федерального бюджета (предполагаемый объем)  -  781 546,47 тыс. рублей;
местного бюджета (предполагаемый объем)  -  47 856,69 тыс. рублей;
внебюджетных  источников  (предполагаемый   объем) -  8 730 000,0 тыс. рублей.
Общий объем средств по годам реализации составляет:
в 2014 году — 1 054 435,86 тыс. рублей;
в 2015 году — 4 129 094,57 тыс. рублей;
в 2016 году — 4 676 452,10 тыс. рублей;
в 2017 году — 1 097 402,60 тыс. рублей. 
На основании программы полностью завершена инфраструктурная подготовка площадки индустриального парка «Богословский». В целях размещения резидентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории индустриального парка «Богословский» завершено строительство производственного цеха площадью 1,5 тыс. кв. метров. В индустриальном парке «Богословский» функционируют два промышленных здания с готовой инфраструктурой площадью 1500 кв. метров. Объем частных инвестиций в индустриальный парк «Богословский» с начала реализации проекта составляет 3,3 млрд. рублей. На сегодняшний день рассматривается запрос на долгосрочную аренду промышленных площадей и оценивается возможность строительства нового бизнес-инкубатора.
На основании программы являются:
стимулирование предпринимательской инициативы, оказание поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на  территории городского округа Краснотурьинск;
 содействие  занятости  населения,  проживающего  на  территории  городского округа Краснотурьинск, путем  профессионального  обучения  и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой  местности, а также содействие гражданам в поиске    подходящей  работы,  информирование  населения  и  организация   ярмарок вакансий;
приведение питьевой воды к стандарту качества, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» для обеспечения жителей г.Краснотурьинска питьевой водой и для хозяйственно-питьевого водоснабжения индустриального парка «Богословский».
Создание индустриального парка  «Богословский»  включает мероприятия по:
строительству комплекса объектов внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка, которое осуществляется в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»,  утвержденной  постановлением  Правительства Свердловской  области  от  24.10.2013  № 1296-ПП. Заказчик – Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
реализации инвестиционных  проектов на территории индустриального  парка «Богословский», включая проекты, направленные на переработку техногенных  отходов, которые  осуществляются за счет внебюджетных средств  предприятий - инвесторов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик — Министерство экономики Свердловской области.
Подробнее информацию по индустриальному парку «Богословский» см. в разделе 2.2.1 «Общая характеристика экономической базы».
Мероприятия по строительству трассы водопровода (пусковые комплексы № 1, 2) осуществляются в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013  №1330-ПП. Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. (см. раздел 4.4 «Развитие инженерной инфраструктуры», п.4.4.1 «Водоснабжение»).
 Мероприятия по содействию занятости населения осуществляются в рамках государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП. Заказчик – Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства осуществляются в рамках государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП. Заказчик — Министерство экономики Свердловской области.
В результате реализации этой программы будут созданы постоянные рабочие места – 1447, временные рабочие места – 387, уменьшение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости до 780 человек.
В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016г. № 4 разработана и Постановлением Главы ГО Краснотурьинск от 31.01.2017г. № 4 утверждена новая программа «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск» на 2016-2025 годы.
Разработанная программа связана с утвержденными Государственными программами Свердловской области, с утвержденными Муниципальными программами городского округа Краснотурьинск до 2020 года.
Комплексное развитие северных территорий Свердловской области» на 2014-2020 годы (распоряжение Правительства Свердловской области от 12.08.2014 № 993 РП, изм. от 31.07.2015 № 818-РП)
Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014               № 1002-ПП)
В рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2024 годы» выполнены работы по комплексному благоустройству 11 территорий в городском округе.
Муниципальные программы городского округа Краснотурьинск:
 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2017-2035» (постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 13.09.2022 № 01-01/1081)
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск до 2029 года» (постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.04.2019 № 460)
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2016-2025 г.» (постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.12.2016 № 1449 с изменениями от 03.03.2023 № 01-01/179)
а также с областными и муниципальными программами по развитию: строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорожного строительства связи и  информационных технологий, здравоохранения, образования, физической культуры, спорта, молодежной политики.
Цели программы:
1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Краснотурьинск путем:
создания к концу 2020 года 2149 новых рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующего  предприятия (предприятий);
привлечения к концу 2020 года 11 874,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал;	I
повышение инвестиционной привлекательности Краснотурьинска;
улучшения, качества городской среды, в том числе путем реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства». 
2. Снизить зависимость Краснотурьинска от деятельности градообразующего предприятия - Богословский алюминиевый завод за счет снижения численности работников до 12 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
Перечень проектов и мероприятий программы 
«Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск на 2016-2025 годы»
	№ п/п
	Проекты, мероприятия программы
	Общий объем инвестиции, млн.руб.

	1
	Развитие промышленности
	1558

	2
	Содействие в реализации инвестиционных проектов
	1948,5

	3
	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
	20,6

	4
	Развитие коммунальной инфраструктуры
	341,5

	5
	Развитие городской среды и благоустройство
	306,58

	6
	Развитие объектов транспортной инфраструктуры
	27,2

	7
	Развитие образования
	613,0

	8
	Развитие здравоохранения
	10,0

	9
	Развитие физической культуры и спорта
	229,9

	10
	Развитие туризма
	75,01

	11
	Повышение эффективности муниципального управления
	0,29


Результаты программы
Запуск индустриального парка «Богословский» повысит инвестиционную привлекательность городского округа Краснотурьинск. Подготовленная площадка индустриального парка, с инженерной инфраструктурой, позволит начать работать 4 резидентам (будет 298 рабочих мест и привлечено 3 353,8 млн.руб. инвестиций), а также привлечь новых для реализации инвестиционных проектов на  те моногорода. Поиск и привлечение резидентов осуществляется в соответствии с утвержденной резидентской политикой. Для пред резидентов ТОСЭР городского округа Краснотурьинск установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки;
10 начинающих предпринимателей ежегодно получают гранты, в форме субсидий на сумму 4,0 млн.руб;
2 субъекта предпринимательства ежегодно получают беспроцентные займы до 1 млн.рублей;
Создание агентства по развитию территорий позволит системно решать задачу по повышению инвестиционной привлекательности территории, будет проведен подробный маркетинговый анализ и оценка свободных ниш,  сформирована база инвестиционных площадок, разработаны типовые бизнес-проекты, выстроена система эффективного  взаимодействия с  инвесторами, институтами развития  и предпринимательским сообществом. Таким  образом, муниципальный фонд поддержки предпринимательства будет  выполнять функции информационного центра, центра компетенции, кооперации, франчайзинга и муниципально-частного партнерства,  что станет серьезной поддержкой  не только для начинающих, действующих предпринимателей, но и для крупных инвесторов, решивших разместить бизнес на территории городского округа. Кроме  того, такой инструмент, позволит более оперативно решать проблемы  предпринимательского сообщества,  наладить более тесное взаимодействие между бизнесом и органами исполнительной власти, что создаст благоприятную атмосферу для развития бизнеса, привлечения инвестиций  и создания новых рабочих мест.
5. Создание МФЦ на базе муниципального фонда поддержки предпринимательства позволит  организованно и оперативно оказывать консультационную, консалтинговую поддержку предпринимателям, быстро и качественно получать услуги по ведению и поддержке бизнеса;
6. Создание  биржи контрактов позволит развить взаимодействие между малым и крупным бизнесом. Местные предприниматели будут обеспечиватъ потребности крупных предприятий-инвесторов, что создаст малому и среднему бизнесу новые возможности для развития;
7. Строительство водовода от Северопесчаного месторождения подземных вод позволит обеспечить жителей г.Краснотурьинска питьевой водой стандарта качества, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01.
8. С реконструкцией очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков жители индивидуальных домов в районе Медная Шахта г. Краснотурьинска получат возможность присоединится к централизованной системе  канализации позволит данной территории стать более привлекательной и перспективной для проживания и повлечет развитие ИЖС;
9. В результате строительства школы на 500 мест в г.Краснотурьинске в бюджетной сфере будет создано дополнительно 18 новых рабочих мест, процесс организован в 1 смену. Современные спортивные площадки с искусственным покрытием и новый спортивный зал в сельской местности сделают занятия физической культурой для учеников более  разнообразными и безопасными. Новый корпус в детском лагере «Восход» позволит увеличить количество отдыхающих детей на 50 человек в смену;
10. Реализация программы «Уральская инженерная школа» позволит создать необходимые условия для подготовки будущих инженерных, технических кадров на  базе Краснотурьинских СОШ (курсы по углубленному изучению физики, математики, химии, клубы робототехники, создание техноцентров и т.д.);
11. Строительство ФОКа с искусственным льдом в г.Краснотурьинске позволит осуществлять тренировки 6 хоккейным командам, открыть 2 секции фигурного катания, создать 60 временных и 29 новых постоянных рабочих мест. В результате строительства лыже-роллерной трассы будет организован  тренировочный процесс в летнее время для легкоатлетов, лыжников, конькобежцев. Все эти мероприятия создадут благоприятные условия жителям различных возрастных групп для занятия физической культурой, спортом, как на профессиональном, так и па любительском уровне;
12. Строительство спортивного комплекса «Центр бокса», «Центр единоборств» позволит проводить  учебно-тренировочные занятия по боксу и индивидуальной силовой подготовке, а также для проведения соревнований.  
13. Благоустройство объектов городской среды г.Краснотурьинска будет способствовать улучшению оценки жителями города качества жизни, снижению в труднодоступном возрасте, росту рождаемости, снижению социальных конфликтов, снижению уличной преступности. Как следствие позволит увеличить привлекательность территории для предпринимательства и развития инвестиционной деятельности;
14. Реализация проекта «Максимовский проект» в Краснотурьинске появится возможность принимать группы туристов, создать удобную рекреационную зону, установить новые контактные экспозиции, благоустроить городское пространство на новый уровень качества предоставления музейных услуг, а также реализовать туристический потенциал территории и создать 12 рабочих мест.
Для реализации ключевых возможностей программы «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск» необходимо предусмотреть:
- тщательный анализ заявок резидентов ТОСЭР, во избежании не выполнения ими обязательств;
- досрочную подготовку заявок для участия в региональных программах;
- создание  биржи контрактов;
- создание бизнес-инкубатора производственного типа на базе индустриального парка «Богословский».

3.1.2 Демографический прогноз
Расчет численности населения г.Краснотурьинска выполнен на основании демографических тенденций, сформировавшихся в период с 2006 г. по 2015 г., в соответствии с которыми убыль населения составляла в среднем 447 человек в год. Основной вклад в этот показатель внес 2008 год, когда в связи с резким ухудшением экономического положения основного градообразующего предприятия «БАЗ-СУАЛ» и сокращением рабочих мест город в течение года покинули  1713 человек. В период относительно стабильной социально-экономической ситуации, без нехарактерного 2008 г, население г.Краснотурьинска ежегодно сокращалось на 288 человек. Подробно динамика численности населения городского округа Краснотурьинск и г.Краснотурьинск проанализирована в п. «Демографическая ситуация, трудовые ресурсы». 
Для расчета перспективной численности населения принят показатель убыли населения на 288 человек в год. Основанием для такого решения является присвоение городскому округу Краснотурьинск статуса территории опережающего социально-экономического развития и осуществление мероприятий, направленных на стабилизацию и дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации, преодоление монопрофильности промышленного комплекса, организацию новых рабочих мест, улучшение качества жизни и повышение комфорта среды проживания, что должно способствовать закреплению населения. В случае, если этот показатель не будет превышен, население г.Краснотурьинска составит:
в 2030 г – 54,26 тыс. человек, 
в 2040 г. – 51,4 тыс. человек. 
Этот вариант расчета, ориентированный на быстрый экономический эффект от проводимой в границах территории опережающего социально-экономического развития инвестиционной политики, считается оптимистическим и согласован Администрацией городского округа Краснотурьинск письмом № 01-21/665 от 13.03.2017. Подтверждением оптимистического прогноза является заключение нескольких договоров аренды земельных участков на территории Индустриального парка «Богословский» для размещения предприятий, не связанных с добывающей промышленностью и металлургией, которые могут начать работу уже в 2017-2018 гг.





3.1.3. Расчет объемов жилищного строительства
Расчет объемов жилищного строительства выполнен на основании перспективной численности населения и уровня обеспеченности общей жилой площадью в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» (закон Свердловской области от 21 декабря 2015 г. № 151-ОЗ) и «Нормативами градостроительного проектирования городского округа Краснотурьинск», утвержденными Решением Думы ГО Краснотурьинск от 31.03.2016 г № 380.
Для укрупненного расчета объемов жилищного строительства на расчетный срок (2040 г.) принят уровень жилищной обеспеченности населения 36,0 кв.м/чел. Показатель обеспеченности общей жилой площадью определен на основании динамики уровня обеспеченности населения жильем, заложенной в «Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы».
Таблица 3.1.3.1
Индикаторы развития
	Показатель
	Един.измер.
	2013 г.
	2015 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Уровень обеспеченности населения жильем
	кв.м/чел.
	23,7
	24,8
	28,3
	32,0

	Динамика
	+ кв.м/чел.
- кв.м/чел. к предыдущему показателю
	
	+ 0,55 кв.м/чел. в год
	+ 0,7 кв.м/чел. в год
	+ 0,37 кв.м/чел. в год


Вывод: При сохранении темпов роста уровня обеспеченности жильем на уровне 2020-2030 гг. показатель обеспеченности общей жилой площадью к 2040 г. достигнет  35,7 -36,0 кв.м/чел.
Таким образом, общий объем жилищного фонда, включающий все виды жилой застройки, при населении 51,4 тыс. человек составит 1850,4 тыс. кв.м общей жилой площади. Новый жилищный фонд, с учетом убыли 2,0851 тыс. кв.м существующего жилья по аварийности составляет 223,3 тыс. кв.м. общей жилой площади.
Разработанными проектами планировок жилого района «Южный», района индивидуальной жилой застройки «Металлург», микрорайона в границах улиц Комарова, Набережная, Попова, Клубная (Октябрьская) запланировано 263,062 тыс. кв.м жилья, что превышает расчетный объем нового жилищного фонда и в состоянии обеспечить потребность города в новом жилищном строительстве в течение расчетного срока даже при увеличении численности населения свыше прогнозируемой.
Показатели нового жилищного строительства в соответствии с разработанной и утвержденной документацией по планировке территорий приведены в таблице 3.1.3.2
Таблица 3.1.3.2
	Наименование показателя
	Единица изм.
	Величина 
показателя

	Корректура проекта планировки жилого района «Южный» в г.Краснотурьинске, ОАО «Уралгражданпроект», 2007г.
	
	

	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	кв.м общей жилой площади
	210,95

	дома многоквартирные 5 этажные
	
	63,52

	дома многоквартирные 3 этажные
	
	57,07

	дома многоквартирные 2 этажные
	
	12,59

	дома блокированные
	
	5,1

	дома индивидуальные
	
	72,67

	Население
	тыс. чел.
	5,76

	Площадь территории
	га
	57,2

	Проект планировки и проект межевания 2 очереди поселка индивидуальной застройки «Металлург» в г.Краснотурьинске Свердловской области, 
Инст. УралНИИпроект РААСН, 2012 г.
	
	

	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	кв.м общей жилой площади
	9,765

	дома индивидуальные массового типа
	
	1,800

	дома индивидуальные повышенной комфортности
	
	7,965

	Население
	тыс. чел.
	0,249

	Площадь территории
	га
	11,877

	Проект планировки и проект межевания территории микрорайона (района) в границах улиц Комарова, Набережная, Попова, Клубная (Октябрьская) 
в городе Краснотурьинске,
Филиал ФГБУ «ЦНИИП МИНСТРОЯ РОССИИ» инст.УралНИИпроект, 2015 г.
	
	

	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	кв.м общей жилой площади
	42,347

	дома многоквартирные 7 этажные
	
	9,576

	дома многоквартирные 5 этажные
	
	24,564

	дом многоквартирный переменной (4-7эт.) этажности
	
	7,457

	дома индивидуальные
	
	0,750

	Население
	тыс. чел.
	1,617

	Площадь территории под объекты нового жилищного строительства
	га
	4,863


Планируемое распределение жилищного фонда и населения на расчетный срок (2040 г.) по расчетным районам относительно существующего положения приведено в таблице 
При расчете использовались следующие показатели обеспеченности общей жилой площадью на 2040 г.: 
в существующем многоквартирном жилищном фонде 34,0 кв.м/чел., 
в планируемом многоквартирном жилищном фонде 36,0 кв.м/чел.,
в существующем индивидуальном жилищном фонде 55,0 – 60,0 кв.м/чел.,
в планируемом индивидуальном жилищном фонде 63,5 кв.м/чел.
Средняя площадь индивидуального жилого дома при новом строительстве принята 200 кв.м., коэффициент семейности – 3,1 в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городского округа Краснотурьинск». 
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	Таблица 3.1.3.3

	Показатель
	Район № 1
	Район № 2
	Район № 3
	Район № 4
	Район № 5
	Район № 6
	Район № 7
	Район № 8
	Город

	
	Центральный
	Заречный
	Малая 
Лимка
	Металлург, птицефабрика, 42 квартал 
	Южный
	Медный
	Загородный (Совхозный)
	Медная Шахта
	

	Существующее положение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м
	18,439
	-
	3,075
	7,152
	2,517
	13,295
	0,198
	4,725
	49,401

	Население, тыс.чел.
	0,798
	-
	0,145
	0,286
	0,100
	0,627
	0,009
	0,223
	2,188

	Многоквартирный жилищный фонд, тыс.кв.м
	1310,664
	215,564
	-
	12,750
	-
	0,395
	9,420
	31,007
	1579,8

	Население, тыс.чел.
	45,340
	8,910
	-
	0,532
	-
	0,018
	0,380
	1,213
	56,390

	Жилищный фонд, тыс.кв.м
Итого
	1329,103
	215,564
	3,075
	19,902
	2,517
	13,69
	9,618
	35,732
	1629,201

	Население, тыс.чел.
Итого
	46,138
	8,910
	0,145
	0,818
	0,100
	0,645
	0,389
	1,436
	58,581

	Расчетный срок 2040г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м
	18,439
	
	3,075
	16,917
	80,287
	13,295
	0,198
	4,725
	136,936

	Население, тыс.чел.
	0,307
	
	0,056
	0,266
	1,265
	0,222
	0,004
	0,080
	2,200

	Многоквартирный жилищный фонд, тыс.кв.м
	1353,011
	215,564
	
	12,750
	133,18
	0,395
	9,420
	31,007
	1755,327

	Население, тыс.чел.
	37,584
	6,340
	
	0,375
	3,700
	0,012
	0,277
	0,912
	49,200

	Жилищный фонд, тыс.кв.м
Итого
	1371,45
	215,564
	3,075
	29,667
	213,467
	13,69
	9,618
	35,732
	1892,263

	Население, тыс.чел.
Итого
	37,891
	6,340
	0,056
	0,641
	4,965
	0,234
	0,281
	0,992
	51,400

	Движение жилищного фонда, 
тыс. кв.м
	+ 42,347
	0
	0
	+9,765
	+210,95
	0
	0
	0
	+263,062

	Движение населения, чел.
	- 8,247
	- 2,570
	- 0,089
	- 0,177
	+ 4,865
	- 0,411
	- 0,108
	- 0,444
	- 7181






















3.1.4. Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения
Расчет потребности в объектах местного значения на расчетный срок действия генерального плана г.Краснотурьинск (2040 г.) выполнен по прогнозируемой численности населения – 51,4 тыс.человек в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городского округа Краснотурьинск» и приведен в таблице 
Сравнительный анализ расчетной потребности и мощности существующих объектов обслуживания населения местного значения приведен в столбцах  № 4, 5 и 6 таблицы 3.1.4.1
Таблица 3.1.4.1
	Наименование объектов
	Единицы измерения
	Норматив
 (минимально допустимый уровень обеспеченности)
 на 1000 человек
	Величина расчетного показателя
	Фактическая вместимость существующих объектов
	% обеспеченности существующими объектами

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Численность населения 51,4 тыс.чел.
	
	
	
	
	

	Объекты образования
	
	
	
	
	

	Дошкольные образовательные учреждения 
	Мест
	70
	3598
	4294
	Более 100

	Общеобразовательные учреждения
	Мест
	100
	5140
	10096*
	Более 100

	Учреждения дополнительного образования детей
	Учащихся
	60
	3084
	2879
	93

	Объекты здравоохранения
	
	
	
	
	

	Амбулаторно-поликлинические 
учреждения
	Посещений в смену
	15,4
	792
	2420
	Более 100

	Больничные учреждения для детей и взрослых
	Коек
	6,9
	355
	949
	Более 100

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	Спец. автомобиль
	0,1
	5
	7
	Более 100

	Объекты культуры
	
	
	
	
	

	Театр кукол
	Зрительские
места
	3
	154
	190
	Более 100

	Музеи
	Объект
	1 объект на 25 тыс. жителей
	2
	3
	Более 100

	Кинотеатры
	Зрительские
места
	12
	617
	179
	29

	Библиотеки общедоступные
	Объект
	1 объект на 10 тыс. жителей
	5
	4
	80

	Культурно-досуговые учреждения
	Зрительские места
	40
	2056
	1693
	82

	Детские школы искусств, школы эстетического образования
	Мест
	17
	874
	1085
	Более 100

	Объекты спорта
	
	
	
	
	

	Плоскостные спортивные сооружения 
	Кв.м
	2350
	120790
	88096,5
	73

	Спортивные залы общего пользования
	Кв.м. площади пола
	340
	17476
	4299,5
	24

	Бассейны крытые
	Кв.м зеркала
воды
	15
	771
	349
	45

	Детско-юношеские спортивные школы
	Мест
	10
	541
	646
	Более 100

	Корты (площадки) с искусственным льдом
	Объект
	1 объект на 60 тыс.жителей
	1
	1**
	100

	Лыжные базы
	Объект
	1 объект на 8 тыс.жителей
	6
	6
	100

	Лыжно-спортивные комплексы



	Кол-во человек единовременной пропускной
способности
	7
	360
	400
	Более 100

	Объекты торговли и общественного питания
	
	
	
	
	

	Предприятия торговли, 
всего, в том числе:
	Кв.м торговой  площади
	459
	23593
	38944
	Более 100

	продовольственных товаров
	
	140,1
	7201
	12494
	Более 100

	непродовольственных товаров
	
	318,9
	16392
	21808
	Более 100

	Предприятия общественного питания 
	Посадочное
место

	6
	308
	957
	Более 100

	Объекты бытового обслуживания
	
	
	
	
	

	Объекты непосредственного бытового обслуживания населения
	Рабочее
место
	3
	154
	378
	Более 100

	Объекты обслуживания для молодежи
	
	
	
	
	

	Подростково-молодежный клуб по месту жительства
	Человек, занимающихся в кружках и секциях
	30
	1542
	2879
	Более 100

	Центр патриотического воспитания молодежи
	Объект
	1 объект на 60 тыс.жителей
	1
	1
	100

	Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения
	
	
	
	
	

	Специализированная служба по вопросам похоронного дела
	Объект
	1 объект на 60 тыс.жителей
	1
	1
	100

	Предприятия ритуальных услуг
	Объект
	1 объект на 16 тыс.жителей
	3
	3
	100

	Кладбища традиционного захоронения 
	Га
	0,24
	12,34
	54,93
	Более 100

	Объекты рекреационного назначения в пределах застроенных территорий
	
	
	
	
	

	Городской парк
	Кв.м
	8 кв.м/чел.  на 1 жителя
	411200
	-
	-

	Парк (сад) микрорайона
	Кв.м
	5 кв.м/чел.   на 1 жителя
	257000
	-
	-


Примечание: 
* с учетом строительства общеобразовательной школы на 500 мест на участке (вместо) общеобразовательной школы № 2 (программа «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск», 2016г. -2025 г.), 
**с учетом запланированного к строительству в 2017 г. физкультурно-оздоровительного комплекса «Ледовый дворец». 
Согласно разработанной проектной документации физкультурно-оздоровительный комплекс «Ледовый дворец» предназначен для организации тренировочного процесса команд хоккеистов и фигуристов, проведения соревнований по хоккею с шайбой и неклассификационных соревнований по фигурному катанию, организации массового катания и спортивного отдыха населения, а также проведения спортивно-зрелищных мероприятий.  
Объект состоит из крытого зала катка с трибунами вместимостью 228 зрителей с вестибюлем, фойе, гардеробом, зала силовой подготовки, гимнастического зала, помещений инструкторско-тренерского персонала, вспомогательных помещений (инвентарные, раздевальные, душевые помещения и санузлы), технических помещений и блока административных помещений. Характеристика физкультурно-оздоровительного комплекса по основным видам помещений приведена в таблице 3.1.4.2.


Таблица 3.1.4.2
	Наименование помещения
	Площадь /вместимость

	Спортивный зал с ледовым полем 29х60 м
	2268 кв.м

	Трибуны
	228 чел.

	Зал силовой подготовки (тренажерный зал)
	64,5 кв.м

	Гимнастический зал
	127 кв.м

	Помещения инструкторско-тренерского персонала
	34,6 кв.м

	Помещение проката коньков 
	10 кв.м

	Административные, вспомогательные и технические помещения
	935,4 кв.м


Размещение физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 3577 кв.м  и единовременной вместимостью 350 человек запланировано в центральном районе города в зоне существующих спортивных объектов – Дома спорта и стадиона в квартале улиц Чкалова – Бульвар Мира.
Перечень предусмотренных к размещению объектов обслуживания населения в районе  «Южный» в соответствии с проектом планировки жилого района «Южный» при расчетной численности населения 5,76 тыс. человек приведен в таблице 3.1.4.3

Таблица 3.1.4.3
	Наименование учреждений и предприятий обслуживания, 
единицы измерения
	Вместимость
	Примечание

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения,
место
	360
	4 по 90 мест
Участок - 0,36 га

	Общеобразовательные школы, 
учащиеся
	700
	1 на 300 уч-ся – 1,6 га; 1 на 400 уч-ся – 2,0 га

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Реабилитационный центр, место
	360
	

	Раздаточный пункт молочной кухни, кв.м площади пола на 1 ребёнка до 1 года
	20
	Встроенный

	Аптека, объект
	2
	

	Поликлиника, посещений в смену
	200
	

	Стадион, га
	1,5
	

	Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола
	200
	Спортивно-оздоровительный комплекс

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, кв.м общей площади 
	400
	Спортивно-оздоровительный комплекс 

	Учреждения культуры и искусства

	Помещения для досуговой деятельности, кв.м площади пола
	300
	в Досуговом центре

	Кинотеатр, место
	200
	в культурно-развлекательном центре

	Досуговый центр, место
	300
	

	Библиотеки, тыс. ед. хранения 
	23,0
	в Досуговом центре

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины, кв.м торговой площади
	2300
	

	в том числе:
	
	

	- продовольственных товаров
	800
	

	- непродовольственных товаров
	1500
	торговый центр

	Предприятия общественного питания, место
	50
	

	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место
	1
	

	Предприятия коммунального обслуживания
	
	

	Прачечные, кг белья в смену, в том числе:
- фабрики-прачечные
	

1500
	Центр бытовых услуг
Участок 0,5 га

	Химчистки, кг вещей в смену, в том числе:
- фабрики-химчистки
	

300
	



	Бани, место
	30
	Участок 0,2 га

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	Отделение связи, объект
	1
	

	Банк, операционная касса
	1
	

	Отделения и филиалы сбербанка, 
операционное место
	2
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Жилищно-эксплуатационная организация (база), объект
	1
	


	ЖЭУ, объект
	1
	


Проектом планировки и проектом межевания второй очереди поселка индивидуальной застройки «Металлург» запланировано размещение магазина торговой площадью 100 кв.м, предприятия общественного питания на 15 посадочных мест, аптечного пункта площадью 50 кв.м. 
Таким образом, с учетом предусмотренных к строительству и запланированных к размещению объектов обслуживания населения местного значения при нормах обеспеченности, заложенных в «Нормативах градостроительного проектирования городского округа Краснотурьинск» сохраняется потребность в размещении:
- плоскостных спортивных сооружений общей площадью 17694 кв.м;
- спортивных залов общего пользования общей площадью 10187 кв.м; 
- плавательного бассейна площадью 422 кв.м зеркала воды;
- культурно-досуговых учреждений общей площадью 163 кв.м;
- кинотеатров общей вместимостью 238 мест;
- учреждений дополнительного образования детей на 205 учащихся.   
При размещении объектов и формировании ступенчатой системы обслуживания населения, как при комплексном освоении  свободных территорий, так и при развитии застроенных территорий необходимо учитывать показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, приведенные в таблице 3.1.4.4
Таблица 3.1.4.4
	Наименование объекта
	Показатель 
доступности
	Уровень 
обслуживания

	Объекты микрорайонного значения

	Дошкольные образовательные учреждения
	Малоэтажная застройка – 500 м, средне- и многоэтажная застройка – 300 м
	Повседневное обслуживание

	Образовательные учреждения начального, основного, среднего общего образования
	Малоэтажная застройка – 500 м, средне- и многоэтажная застройка – 300 м, или на расстоянии транспортной доступности 15 – 50 мин. в одну сторону
	

	Магазины продовольственных и промышленных  товаров повседневного спроса
	Малоэтажная застройка – 800 м, средне- и многоэтажная застройка  – 500 м
	

	Объекты бытового обслуживания первоочередного спроса
	
	

	Подростково-молодежные клубы по месту 
жительства
	
	

	Сад, сквер
	500 м или 10 мин. пешком
	

	Объекты районного значения

	Учреждения дополнительного образования детей
	40-50 мин. транспортной доступности в одну сторону 
	Периодическое обслуживание

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	1000 м
	

	Культурно-досуговые учреждения
	1500 м
	

	Библиотеки общедоступные
	500 м
	

	Кинотеатры
	1500 м
	

	Детские школы искусств, детско-юношеские 
спортивные школы
	1500 м
	

	Спортивные залы
	800 м 
	

	Плоскостные спортивные сооружения
	500 м
	

	Центры социального обслуживания молодежи
	1500 м
	

	Крупные специализированные и универсальные 
магазины
	
	

	Объекты общественного питания (столовые, кафе, закусочные, предприятия быстрого питания)
	
	

	Комплексные центры бытового обслуживания
	
	

	Парк
	1000 м или 20 мин. пешком
	

	Объекты городского значения

	Административные учреждения
	-
	Эпизодическое обслуживание

	Стационары для детей и взрослых
	-
	

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	15 мин на специальном автомобиле
	

	Театры
	
	

	Музеи
	
	

	Спортивные сооружения и комплексы
	30 мин. на транспорте в одну сторону
	

	Корты с искусственным льдом
	
	

	Бассейны крытые
	
	

	Многофункциональные центры для молодежи
	-
	

	Крупные торговые центры
	-
	

	Предприятия общественного питания (рестораны, кафе)
	-
	

	Зона массового кратковременного отдыха
	30 мин. на транспорте 
	

	Места захоронения (кладбища)
	-
	





3.2 Предложения по градостроительному развитию территории
3.2.1. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению объектов местного значения
Основными задачами градостроительного развития территории г.Краснотурьинска являются:
- развитие застроенных территорий,
- комплексное освоение территорий нового строительства,
- развитие ступенчатой системы социального и культурно-бытового обслуживания населения, формирование системы общественных центров,
- реорганизация промышленных территорий, определение зон инвестиционного развития;
- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе системы пассажирского транспортного обслуживания на территориях, планируемых к застройке, а также дорог преимущественного грузового движения, непосредственно связывающих промышленные зоны с внешней транспортной сетью;
- организация и благоустройство рекреационных зон.
Основными направлениями развития планировочной структуры г.Краснотурьинск являются:
1. Развитие промышленных территорий и территорий жилищного строительства в противоположных направлениях:
- промышленной зоны в северном направлении;
- территорий жилой застройки и зоны рекреации в южном направлении.
2. Трансформация промышленных территорий, выделение зон инвестиционного развития промышленных территорий, зон модернизации производства, зон рекультивации нарушенных территорий.
3. Организация системы общественных центров в жилой застройке, рекреационных зонах и промышленных зонах, организация транспортно-пешеходных связей между ними. Организация пешеходных бульваров и «зеленых коридоров» по основным направлениям пешеходного движения и между главными общественными центрами.
4. Развитие транспортной инфраструктуры на территориях, подлежащих освоению, организация дополнительной транспортной связи между жилыми районами «Центральный» и «Южный».
Функциональное зонирование территории
Предложения по функциональному зонированию территории г.Краснотурьинска направлены на формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения и определение территорий для перспективного инвестиционного развития города.
В качестве основных функциональных зон на территории города выделены:
жилые зоны, включающие все виды жилой застройки, учреждения дошкольного и общего среднего образования, мелкие встроенно-пристроенные учреждения бытового обслуживания;
общественно-деловые зоны, включающие объекты общественного назначения и деловой активности, учреждения высшего и среднего профессионального образования, учреждения социального обслуживания;
рекреационные зоны, включающие парки, скверы, сады, плоскостные спортивные сооружения, объекты отдыха и туризма, ландшафтно-рекреационные зоны - городские леса и лесопарковые зоны;
производственные и коммунально-складские зоны, включающие промышленные, коммунальные, складские предприятия всех классов санитарной опасности, свободные промышленные площадки, территории, планируемые для размещения производственных объектов; 
зоны сельскохозяйственного использования, включающие сельскохозяйственные предприятия, земли сельскохозяйственного использования (сельскохозяйственные угодью), садоводческие кооперативы и коллективные сады;
зоны объектов транспортной инфраструктуры, включающие улично-дорожную сеть, объекты транспортного обслуживания,  объекты хранения личного автомобильного транспорта, земли железной дороги;
зоны объектов инженерной инфраструктуры, включающие объекты инженерного обеспечения территории города;
зоны специального назначения, включающие кладбища, территории, подлежащие рекультивации, объекты ГУ ФСИН России.
Площади функциональных зон приведены в разделе «Основные технико-экономические показатели».
Предложения по развитию жилых зон 
Территории для нового жилищного строительства на свободных территориях общей площадью 324 га запланированы в границах, определенных проектом планировки территории жилого района «Южный» и  проектом планировки и проектом межевания 2 очереди индивидуальной застройки поселка «Металлург». Согласно этой проектной документации площадь территории жилой застройки (жилые дома всех видов) составляет 115,977 га. В связи со сложностью застройки жилого района «Южный», возникшей из-за расширения границы зоны возможных деформаций земной поверхности над выработанным пространством Туринского медного рудника, для нового жилищного строительства на 2016-2030 гг. выделены дополнительные свободные территории общей площадью 22,72 га. Эти территории рассматриваются как компенсационные в случае, если часть территорий в районе «Южный» окажется непригодной для жилищного строительства по горно-геологическим условиям.
Поселок индивидуальной застройки «Металлург»
Территория 2 очереди застройки поселка «Металлург» примыкает к существующей коттеджной застройке поселка в квартале ул.Сосновая – пер.Рассветный с северо-запада и расположена на землях сельскохозяйственного использования.
Территория площадью 22,6 га ограничена:
- с запада – лесными массивами;
- с севера – территорией садоводческих кооперативов;
- с северо-востока – санитарно-защитной зоной «БАЗ-СУАЛ», принятой проектом планировки в размере 1500 м от границы территории предприятия;
- востока – ул.Сосновой;
- с юга – лесным массивом и планируемой жилой улицей - продолжением пер.Рассветный;
Согласно проекту планировки и проекту межевания территории общая площадь жилых зон составила 11,877 га. Вид застройки – индивидуальные жилые дома массового типа и индивидуальные жилые дома повышенной комфортности. Структура и параметры жилищного строительства приведены в таблице 3.2.1.1.
Таблица 3.2.1.1.
	№
	Тип жилого дома
	Средняя жилищная обеспеченность
кв.м/чел.
	Общая площадь 
жилищного  фонда, кв.м
	Площадь участка,
кв.м
	Количество 
участков

	1
	Жилые дома массового 
типа
	25
	1800,0
	1000 - 1030
	15

	2
	Жилые дома массового 
типа
	25
	
	1170 -  1250
	9

	3
	Жилые дома повышенной
комфортности
	45
	7965,0
	1350 -  1400
	23

	4
	Жилые дома повышенной 
комфортности
	45
	
	от 1500
	36

	
	Итого
	
	9765,0
	
	83


Этажность застройки 1-2-3 этажа, коэффициент застройки на территории жилых зон - 0,2; коэффициент плотности застройки 0,4.
При среднем коэффициенте семейности 3, принятом в проекте планировки территории, численность населения составила 249 человек, плотность населения 12,0 чел./га.
На расчетное население 2 очереди индивидуальной застройки поселка «Металлург» запланированы объекты обслуживания – предприятия торговли и общественного питания, аптечный пункт, гостевые парковки, площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки для отдыха взрослого населения, площадки для занятия физкультурой, озеленение общего пользования.
Выделение дополнительных территорий для индивидуального жилищного строительства поселка «Металлург» стало возможным в связи с ликвидацией сельскохозяйственного предприятия - филиала ООО «Богдановическая птицефабрика» в г.Краснотурьинске и его санитарно-защитной зоны, а также ограничением настоящим генеральным планом максимально допустимого класса санитарной опасности производства, которое может разместиться на данной территории. 
Уже на первую очередь реализации генерального плана (2030 г) может быть запланировано освоение территории площадью 11,75 га, примыкающей с юго-запада и юга к застройке 2 очереди строительства поселка «Металлург» (условно 3 очередь застройки).
На перспективу, при разработке проекта  санитарно-защитной зоны «БАЗ-СУАЛ» и установлении ее в размере не более 1100 м от границ предприятия, возможно развитие индивидуальной застройки поселка «Металлург» в северо-восточном направлении. Ориентировочная площадь территории для жилищного строительства в этом случае может составить 4,47 га (условно 4 очередь застройки).
По укрупненному расчету при плотности населения 12 чел./га, принятому для индивидуальной застройки 2 очереди поселка «Металлург», на территории 3 очереди строительства площадью 11,75 га, может разместиться 141человек, а максимальная площадь жилищного фонда при жилищной обеспеченности в индивидуальной застройке 65 кв.м/чел. в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городского округа Краснотурьинск» составить 9165 кв.м.
Жилой район «Южный»
Жилой район «Южный» - основная территория для нового жилищного строительства, расположен в юго-восточной части города. С запада жилой район примыкает к району «Медный», южнее находится район «Медная Шахта».
Границами жилого района «Южный» являются:
- на севере – река Турья и застройка района «Медный»; 
- на востоке – ул. М. Горького;
- на юге – улица Высоковольтная;
- на западе –  городской лес.
Площадь территории жилого района «Южный» 301,4 га. Виды современного использования земель, расположенных в границах района, приведены в таблице 3.2.1.2
Таблица 3.2.1.2
	
               Наименование территорий
	Площадь, га
	% ко всей территории

	1
	2
	3

	Общая площадь территории,
в том числе:
- зона жилых домов усадебного типа 
	301,4

12,0
	100,0

4,0

	- производственная зона
	3,0
	1,0

	- городской лес
	45,7
	45,7

	- зоны общего пользования
	5,7
	1,9

	- зоны сельскохозяйственного использования, 
в том числе:
пашня
луга
огороды
	214,3

158,0
28,8
27,5
	71,0

52,4
9,6
9,0

	- иные зоны, 
в том числе:
нарушенные территории
	20,7

6,1
	6,9

2,0


Согласно проекту планировки площадь территории планируемой жилой застройки составила 104,1 га ( 34,5 % от общей площади жилого района), на которой
размещено 215,52 тыс. кв.м общей жилой площади, в том числе:
- существующий сохраняемый жилищный фонд -  4,57 тыс. кв. м;
- новое строительство – 210,95 тыс. кв.м. 
Структура нового жилищного строительства по этажности принята следующая:
- 5-этажные дома	- 63,52   тыс. кв.м (30,0%);
- 3-этажные дома	- 57,07 тыс. кв.м (27,0%);
- 2-этажные дома   	- 12,59   тыс. кв.м (6,0%);
малоэтажная застройка - 77,77 тыс.м2 (37,0%),
в том числе:
- блокированные жилые дома
с земельным участком 0,04 – 0,06 га – 5,1 тыс. кв.м (2,5%),
- индивидуальные жилые дома 
с приусадебным земельным участком 0,15 га – 72,67 тыс. кв.м (34,5%).
Для нового жилищного строительства приняты следующие показатели:
- средняя площадь индивидуального жилого дома (коттеджа) – 200 кв.м; 
- средняя площадь блокированного дома – 150 кв.м;
- коэффициент семейности – 3,0;
- средняя обеспеченность общей жилой площадью в многоквартирном жилищном фонде - 30 кв.м /чел. 
Расчетное население жилого района 5,76 тыс.человек, в том числе:
- в существующем индивидуальном жилищном фонде – 0,16 тыс.чел.;
- в новом индивидуальном жилищном фонде – 1,2 тыс.чел.;
- в новом многоквартирном жилищном фонде – 4,4 тыс.чел.
Средняя плотность жилищного фонда на территории микрорайонов, включающих существующую застройку составляет 2100 кв.м/га, в новом строительстве – 2300 кв.м/га. Средняя плотность населения на территории микрорайонов соответственно составляет 55 чел/га и 60 чел/га.
В соответствии с социально-гарантированным минимумом и максимально допустимыми радиусами обслуживания в жилом районе размещены 4 детских сада, 2 общеобразовательные школы, поликлиника, реабилитационный центр, спортивно-оздоровительный комплекс, стадион, культурно-разлекательный и досуговый комплексы, торговый центр, предприятия общественного питания, центр бытового обслуживания, пожарное депо, спортивные площадки, парки и скверы.
Четыре детских дошкольных учреждения общей вместимостью 360 мест, две общеобразовательные школы на 300 и 400 мест размещены на территории жилой застройки. Для прочих объектов обслуживания населения сформированы общественно-деловые зоны. 
Проектом планировки в границах жилого района определены возможные резервные территории для индивидуального жилищного строительства на перспективу площадью  20,0 га, расположенные в границах зоны возможного сдвижения земной поверхности на подработанных территориях, принятой по состоянию на 2007 год. В связи с необходимостью дополнительного инженерно-геологического обоснования возможности строительства на этих территориях они не включены в выполненный расчет жилищного фонда и учреждений социального обслуживания населения.
В связи с ликвидацией Турьинского медного рудника специализированной организацией ИГД УрО РАН в 2015 г. выполнен  «Отчет о научно-исследовательской работе по теме: Проведение предпроектных исследований по консервации шахты «Капитальная» и разработке рекомендаций по ликвидации ствола шахты «им.С.М. Кирова»», в котором на основании
- анализа  современных горно-геологических и гидрогеологических условий месторождений Турьинского рудного поля и
- прогноза негативных процессов и явлений, вызванных затоплением месторождений и активизацией процессов сдвижения на подработанных территориях 
определены новые границы зоны возможных проявлений процессов сдвижения земной поверхности, в которых оказалось 54,85 га территории жилой застройки района «Южный».
В связи с тем, что  85 % территории запланированной секционной застройки с объектами обслуживания населения находятся в зоне условно допустимого строительства, настоящим генеральным планом предложен вариант перераспределения видов и этажности застройки на территории жилого района с целью размещения многоквартирной 2-5 этажной застройки, на которую приходится 63% расчетного жилищного фонда, вне границ зоны возможных проявлений процессов сдвижения. 
Для уточнения планировочной структуры жилого района и объемов возможного жилищного строительства целесообразно выполнить корректировку проекта планировки территории района «Южный» на основании горно-геологического обоснования возможности строительства на подработанных территориях, выполненного специализированной организацией.
Микрорайон№ 13 (район) в границах улиц Комарова, Набережная, Попова, Клубная (Октябрьская) в жилом районе «Центральный»
Микрорайон нового жилищного строительства находится в сложившейся планировочной структуре и является реконструкцией застроенных территорий общей площадью 17 га. Современная застройка территории представлена многоквартирными жилыми домами от 3 до 7 этажей, индивидуальной застройкой, объектами нежилого назначения.
На данной территории, за счет сноса некапитальной индивидуальной застройки, предусмотрено размещение многоквартирных жилых домов секционного типа высотой 5-7 этажей. Очередность и основные показатели нового жилищного строительства приведены в таблице 3.2.1.3.

 Таблица 3.2.1.3
	Объект 
	Общая площадь жилищного фонда, кв.м
	Количество проживающих, чел.

	I очередь
	
	

	7- этажный жилой дом 
ул. Коммунальная  
	4788
	184

	7- этажный жилой дом 
ул. Гоголя 
	4788
	184

	5- этажный жилой дом 
ул. Октябрьская 
	2532
	98

	Индивидуальные жилые дома – 5 ед.
	750
	15

	II очередь
	
	

	5- этажный жилой дом 
ул. Коммунальная
	3492
	135

	5- этажный жилой дом 
пересечение ул. Октябрьская и ул. Комсомольская
	5388
	207

	5- этажный жилой дом
ул. Коммунальная
	2532
	98

	III очередь
	
	

	5- этажный жилой дом 
пересечение ул. Октябрьская и ул. Комсомольская
	5044
	194

	5- этажный жилой дом
пересечение ул. Коммунальная и ул.Гоголя
	5576
	215

	4 – 7-этажный дом 
ул. Попова
	7457
	287


В результате реконструкции микрорайона № 13  на территории общей площадью 48626,2 кв.м  запланировано:
-  41597 кв.м многоквартирного жилищного фонда, 
- 750 кв.м индивидуального жилищного фонда.
Расчетная численность населения в планируемом жилищном фонде составила 1617 человек.
Территории нового жилищного строительства, выделенные дополнительно вне района индивидуальной жилой застройки «Металлург» и жилого района «Южный»
Общая площадь свободных территорий для нового жилищного строительства составляет 10,97 га.
Территория для многоквартирной секционной застройки площадью 7,03 га расположена на правом берегу р.Турьи к западу от застройки по ул.Западная (район «Южный») и ограничена водоохраной зоной р.Турьи, охранными зонами водоводов, лесными массивами.
Территория для новой индивидуальной жилой застройки площадью 3,94 га выделена к востоку от застройки по ул.Полевая (район «Медный») вне  санитарно-защитных зон нового кладбища, обогатительной фабрики ООО «Валенторский медный карьер» и производственной площадки бывшей пилорамы.
По укрупненному расчету, выполненному:
- по показателям плотности населения, принятым проектами планировок районов «Металлург» и «Южный» - 12 чел./га для индивидуальной застройки, 60 чел./га для многоквартирной застройки;
- обеспеченности общей жилой площадью для индивидуальной застройки в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городского округа Краснотурьинск» - 65 кв.м/чел;
- средней обеспеченности общей жилой площадью в многоквартирной застройке в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» - 32,0 кв.м/чел. в 2030 г.
параметры   жилищного строительства на этих территориях составят:
	Вид застройки 
	Кол-во проживающих, чел.
	Общая площадь жилищного фонда, кв.м

	Многоквартирная жилая застройка
	422
	13504

	Индивидуальная жилая застройка
	47
	3073

	Итого
	469
	16576


В микрорайоне многоквартирной застройки по условиям максимально допустимого расстояния доступности требуется размещение детского сада на 30 мест, для которого предусмотрен участок площадью 0,48 га.
Объем жилищного фонда, размещаемого на дополнительных территориях, не учтен в таблице 3.1.3.3 и расчетах по инженерному обеспечению территории, но включен в общий объем жилищного фонда на 2030 г. и 2040 г. в разделе  «Технико-экономические показатели».
Существующие жилые районы
Развитие застроенных территорий жилых районов осуществляется на основе взаимозаменяемости индивидуального жилищного фонда, строительства индивидуальных жилых домов на отдельных свободных участках в сложившейся застройке, а также строительства многоквартирных жилых домов на территории (участках) многоквартирной застройки, выбывающей по аварийности и подлежащей сносу.
В целом, на территории города для нового жилищного строительства на первую очередь реализации решений генерального плана (2016-2030 гг.) выделено 87,28 га свободных территорий, в том числе:
- для многоквартирной жилой застройки секционного типа – 23,06 га,
- для индивидуальной жилой застройки – 64,22 га. 
Объем нового жилищного фонда, с учетом развития застроенных территорий  на первую очередь реализации решений генерального плана (2016-2030 гг.) составит 127,7 тыс. кв.м, в том числе:
- многоквартирного жилищного фонда – 77,4 тыс. кв.м, 
- индивидуального жилищного фонда – 50,3 тыс. кв.м.
Предложения по отдельным объектам жилых зон
По решениям генерального плана предусматривается вынос коррекционной школы-интерната с территории Северной производственной зоны. Размещение коррекционной школы-интерната предусматривается на освобождаемых площадях существующей общеобразовательной школы по ул.Абоимова, 29 с учетом перевода учащихся этой школы в учреждения образования по ул.Кирова, 24 в соответствии с рекомендациями Управления образования Администрации городского округа Краснотурьинск.
Территориальное развитие пос. Загородный (Совхозный) ограничено 350 метровой зоной минимальных расстояний от трех проходящих магистральных газопроводов I класса и по решениям генерального плана не предусматривается.
Существующая жилая застройка по ул.Животноводов не подлежит развитию.
Предложения по развитию общественно-деловых зон
Общегородской центр, сформировавшийся в центральном районе, является  основополагающим  структурным  элементом системы общественных центров города. Характер использования его территории определяется концентрацией большого числа учреждений и объектов различного функционального назначения. 
Ядро центра охватывает территорию,  прилегающую к общегородской площади,  сложенной  пятилучием улиц Ленина,  Базстроевской, Молодежной, бульвара Мира. Здесь разместились учреждения управления, образования, торговли, мемориальные комплексы.
Спортивный центр сформировался в южной части ул.Бульвар Мира. Согласно разработанному проекту в этой зоне разместится физкультурно-оздоровительный комплекс «Ледовый дворец» с крытой ледовой площадкой и трибунами для зрителей. Строительство такого объекта позволит проводить спортивно-зрелищные мероприятия городского и межмуниципального уровня. При необходимости дополнительного размещения спортивных объектов зона спортивного центра может быть расширена за счет выноса с ее территории гаражей и других строений, не связанных с функционированием или обслуживанием спортивных сооружений. 
В целом зона общегородского центра,  в которой сконцентрировано подавляющее количество учреждений и объектов обслуживания населения разного уровня, охватывает территорию, ограниченную улицами Фурманова, Октябрьская, Серова, Чернышевского и берегом р.Турьи. Эта зона сохраняет главенствующее значение и наибольшую привлекательность для размещения различных крупных объектов общественного назначения. Вместе с тем планируется,  что общественно-деловые зоны получат развитие вдоль улиц общегородского и районного значения:
- ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Просвещения, ул.Маяковского в центральном районе города;
- ул.Абоимова, ул.Мира в районах «Медный» и «Медная Шахта»;
- ул. Краснотурьинская, ул. Средняя в районах п.Птицефабрики и п.«Металлург»;
- ул.Железнодорожная, пер.Новокирпичный в районе «Малая Лимка».
В этих общественно-деловых зонах в зависимости от их территориальных возможностей могут размещаться объекты микрорайонного и районного значения:   объекты торговли и общественного питания, объекты бытового обслуживания, подростково-молодёжные клубы, учреждения дополнительного образования детей, культурно-досуговые учреждения, спортивные объекты.
Формирование крупного общественного центра планируется в новом жилом районе «Южный». С учетом дефицита территорий для размещения общественных объектов в сложившейся плотной застройке районов «Медный» и «Медная Шахта» он может взять на себя функции межрайонного общественно-делового центра обслуживающего районы «Южный», «Медный» и «Медная Шахта».  С учетом территориальной удаленности этих районов и статуса (уровня) планируемых к размещению объектов обслуживания, планировочный район с расчетным населением 6,5 – 7,0 тыс. человек приобретает второй по значимости, после общегородского, общественно-деловой центр. 
Общая площадь общественно-деловых зон, запланированных в жилом районе «Южный» составляет 5,2 га. Перечень объектов обслуживания населения, размещаемых в соответствии с проектом планировки жилого района «Южный», приведен в таблице 3.2.1.4.



Таблица 3.2.1.4
	Наименование объекта
	Характеристика объекта

	1. Реабилитационный центр
	360 мест

	2. Поликлиника
	200 посещений в день

	3. Встроено-пристроенный раздаточный пункт молочной 
кухни
	20 кв.м

	4. Аптека
	2 объекта

	5. Спортивно-оздоровительный комплекс, в том числе:
	1 объект

	спортивные залы общего пользования
	200 кв.м площади пола

	помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	400 кв.м общей площади

	6. Стадион
	1,5 га

	7. Досуговый центр,  в том числе:
	1 объект

	кинотеатр
	200 мест

	библиотека
	23,0 тыс. ед. хранения

	помещения для досуговой деятельности
	300 кв.м

	8. Торговый центр
	2300 кв.м торговой площади

	9. Предприятия общественного питания
	50 посадочных мест

	10. Центр бытового обслуживания, в том числе:
	1 объект

	фабрика-прачечная и прачечная-самообслуживание
	1500 кг белья в смену

	химчистка
	300 кг вещей в смену

	ремонтные мастерские
	3 рабочих места

	бытовые услуги
	3-4 рабочих места

	11. Баня
	30 мест

	12. Отделение связи
	1 объект

	13. Кредитно-финансовые учреждения
	3 операционных места

	14. Жилищно-эксплуатационная организация
	1 учреждение


В районе 2 очереди индивидуальной застройки поселка «Металлург» запланирована общественно-деловая зона площадью 0,56 га для размещения универсального административно-торгового здания, в котором должны разместиться:
- универсальный магазин торговой площадью 100 кв.м;
- аптека площадью 50 кв.м;
- предприятие общественного питания на 15 посадочных мест.
При организации общественно-деловых зон в условиях сложившейся застройки для размещения объектов повседневного обслуживания населения планируется использовать помещения в первых этажах многоквартирных жилых домов, встроено-пристроенные помещения, а в индивидуальной застройке размещать отдельно стоящие объекты на свободных участках или участках, высвобождающихся в результате сноса бесхозных ветхих домов.
Предложения по развитию производственных и коммунально-складских  зон
Наиболее крупной и сложной по своему функциональному составу является Северная производственная зона, в которую входят «БАЗ-СУАЛ» с вспомогательными, транспортными, энергетическими объектами, формируемый индустриальный парк «Богословский»,  предприятия стройиндустрии, прирельсовые  производственные базы и склады, объекты инженерного обеспечения. В рамках решения основных задач программы «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск на 2016-2025 годы», для стабилизации ситуации  в связи с закрытием электролизного производства «БАЗ-СУАЛ», предусматривается упорядочение, интенсификация  использования и повышения экономической, отдачи производственных территорий Северной производственной зоны.
«БАЗ-СУАЛ» сохраняет производство глинозема из бокситов с увеличением производственной мощности с 960160 тонн до 1030000 тонн на основной промплощадке с эксплуатацией необходимых собственных вспомогательных, складских, транспортных, энергетических объектов. «БАЗ-СУАЛ» требуется разработка проекта организации  и благоустройства санитарно-защитной зоны, т.к. в границах ориентировочной 1000м санитарно-защитной зоны  предприятия находятся жилая застройка, объекты образования, здравоохранения, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.5.1.
По информации «БАЗ-СУАЛ» отдельные земельные участки, находящиеся в собственности предприятия не предусматриваются для дальнейшей  производственной деятельности. По согласования с землепользователем они могут использоваться для размещения производственных, складских, коммунальных объектов I; II; III; IV; V классов санитарной опасности с учетом занимаемого местоположения в Северной производственной зоне, при условии соблюдения п.5.1 «Режим территории санитарно-защитной зоны» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (см. разделы 2.2.1 «Общая характеристика  экономической базы», табл. 2.6.1.4 «Санитарно-экологическое состояние окружающей среды»).
Планировочная структура индустриального парка «Богословский» формируется в соответствии с разработанным «Проектом планировки и проектом межевания территории индустриального парка «Богословский». ООО Инженерный центр «Лидер-С». Екатеринбург.2015г. Территория индустриального парка «Богословский» предназначена для  размещения производств от I до V классов санитарной опасности. Состав резидентов формируемого индустриального парка «Богословский» см. в разделе 2.2.1 «Общая характеристика экономической базы».
По решениям генерального плана для отдельных предприятий Северной производственной зоны предусматривается проведение специальных мероприятий по сокращению ориентировочных санитарно-защитных зон, в границы которых попадает жилая застройка: «БАЗ-СУАЛ» управление механизации, ООО «Богословский кирпичный завод», ООО «Краснотурьинский завод ЖБИ и К», асфальтобетонный завод и ряд других, подробнее см. раздел «Санитарно-экологическое состояние  окружающей среды», таблица 2.6.1.4.
В Северной производственной зоне выделены участки, свободные от застройки, которые являются резервными  территориями:
- с юго-восточной стороны от индустриального парка  «Богословский» для размещения объектов теплоэнергообеспечения;
- с северной стороны от участка  ООО «Богословский кирпичный завод» для размещения производственных, складских, коммунальных объектов V класса санитарной опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 50м до индивидуальной жилой застройки по  ул. Новокирпичной.
Для улучшения транспортного обслуживания предприятий Северной производственной зоны и формируемого индустриального парка «Богословский» по решениям  генерального плана предусмотрены улицы с преимущественным движением грузового автомобильного транспорта:
- Улица № 1 – от ул.Больничной до ул.Фрунзе, проходящей с северной стороны от жилой застройки;
- Улица № 2 – от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Западный подъезд к г.Краснотурьинску от км 37+775 а/д «г.Серов-г.Североуральск-г.Ивдель» с примыканием к ул.Новокирпичной см.раздел 4.3 «Развитие транспортной инфраструктуры».
На территории Северной производственной зоны находится коррекционная школа-интернат, расположенная с южной стороны от сортировочной ж.д. станции Заводская. Это  образовательное учреждение располагается в границах нескольких ориентировочных санитарно-защитных зон: «БАЗ-СУАЛ», ООО «Богословский кирпичный завод», индустриальный парк «Богословский».
Необходим вынос коррекционной школы-интернат с территории Северной производственной зоны с учетом требований соблюдения п.5.1 «Режим территории санитарно-защитной зоны» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
По решениям генерального плана территориальное развитие Северной производственной зоны не  предусматривается.
Южная производственная зона представлена предприятием ООО «Валенторский медный карьер», отдельными складскими и коммунальными объектами (см.раздел 2.2.1 «Общая  характеристика экономической базы» таблицы 2.2.1.1 и 2.2.1.2).
Шахты им.Кирова, Капитальная, Никитинская,Вентиляционная ООО «Валенторский медный карьер» закрыты в связи с отработкой Вадимо-Александровского месторождения медных руд.
В соответствии с проектом «Ликвидация производственного объекта Турьинского медного рудника на Вадимо-Александровском месторождении»,  ООО «Валенторский медный карьер». 377-ИОС; 377-РНЗ. ООО «Геотехпроект».2015г. предусмотрена рекультивация:
- промплощадок стволов шахт им.Кирова, Капитальная, Никитинская, Вентиляционная.
Направление рекультивации промплощадок шахт-природоохранное, с посевом многолетних трав.
- провалов зон обрушения Николо-Подгорного и Фроловского месторождения (1 и 2 участки), провал Аномалии № 1.
Данным проектом также  предусматривается организация  дренажной системы для откачки шахтных вод из провала обрушения Николо-Подгорного месторождения, наблюдение за состоянием земной поверхности в границах зоны сдвижения и за состоянием ликвидированных стволов шахт.
Обогатительная фабрика ООО «Валенторский медный карьер» при возобновлении производственной деятельности будет работать на привозном сырье с обслуживанием существующим железнодорожным транспортом.
По решениям генерального плана в Южной производственной зоне сохраняются существующие единичные участки прирельсовых складов. В соответствии  с разработанным проектом планировки жилого района «Южный» предусматриваются участки для размещения коммунально-складских объектов               V класса санитарной опасности для эксплуатации и обслуживании жилой застройки существующей и перспективной.
Предложения по развитию сельскохозяйственных зон
Участок бывшей птицефабрики «Краснотурьинская» находится в  собственности ООО «Казачья гамазея». Данная территория предназначается для  осуществления сельскохозяйственной деятельности V класса санитарной опасности с учетом существующей жилой застройки и коллективного сада,  расположенных с северо-восточной и с восточной стороны в непосредственной близости от  рассматриваемого участка.
С северной стороны от участка ООО «Казачья гамазея» расположены земли сельскохозяйственного назначения, арендуемые ООО «Счастье». Эта  территория также предназначена для  осуществления сельскохозяйственной деятельности                V класса санитарной опасности с учетом существующего коллективного сада, примыкающего к восточной границе участка ООО «Счастье» и комплекса турбазы, расположенного с  западной стороны от него.
Участок крестьянского фермерского хозяйства, расположенный в г. Краснотурьинске по пер.Заводскому сохраняется для осуществления сельскохозяйственной деятельности V класса санитарной опасности.
ООО ДСП «Совхоз Богословский» сохранит свою отраслевую специализацию по  разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Совхозные фермы №3, №4, №5, №6, №7 расположены вне территории г.Краснотурьинска, вблизи его северо-восточной границы.
 В 350м зоне минимального расстояния от наземных магистральных газопроводов I класса Игрим-Серов-Н.Тагил; СРТО-Урал; Надым-Пунга-Н.Тура, проходящих с северо-восточной стороны от ООО ДСП «Совхоз Богословский» находятся совхозные фермы  № 5, № 5.1, №6, № 7.
Участок зерносклада весовой и центрального  склада ООО ДСП «Совхоз Богословский» находится на территории г.Краснотурьинска, частично расположен в 350м зоне минимального расстояния от вышеуказанных магистральных газопроводов.
По решениям генерального плана развитие ООО ДСП «Совхоз Богословский» на данной территории не предусматривается, с учетом размещения его в 350м зоне минимального расстояния от наземных магистральных газопроводов. 
Для комплекса совхозных ферм и складского комплекса требуется  сокращение соответствующих ориентировочных санитарно-защитных зон, в границах которых частично находится  жилая застройка по улицам Животноводов и Механизаторов.
Предложения по развитию лесного хозяйства
Сокращение площади городских лесов и лесопарковых зон не предусмотрено. Использовать лесные массивы, прилегающие к застройке жилых районов, планируется в качестве объектов рекреации. Для этого оборудуются зоны массового кратковременного отдыха населения, которые размещаются с учетом возможности их организации без массовой рубки древесных насаждений.  Для предотвращения замусоривания прилегающих лесных массивов, зоны массового кратковременного отдыха должны быть оборудованы контейнерными площадками или контейнерами для сбора мусора с возможностью подъезда к ним специализированного автомобильного транспорта. Мангальные зоны в составе зон массового кратковременного отдыха должны быть оборудованы твердым покрытием для предотвращения образовании очагов возгорания и располагаться на свободных от древесно-кустарниковой растительности участках.
Мероприятия по лесоустройству, направленные на сохранение, восстановление, защиту и рациональное использование лесов, находящихся в муниципальной собственности, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск». В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности и развитие лесного хозяйства на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года»  предусмотрены мероприятия по постановке лесов на кадастровый учет, посадке лесных культур и уходу за ними, рубкам ухода в молодняках, устройству минерализованных полос в целях предотвращения распространения лесных пожаров.  
Предложения по развитию рекреационных и ландшафтно-рекреационных  зон, объектов массового отдыха, физической культуры и спорта
К объектам рекреационного назначения, относятся:
- городские парки;
- специализированные парки (детские, спортивные);
- сады микрорайонов (кварталов);
- бульвары;
- скверы;
- зоны массового кратковременного отдыха;
- территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха);
- лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря,  спортивно-оздоровительные базы выходного дня, и др.).   
В соответствии с расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности объектами рекреационного назначения в пределах застроенных территорий «Нормативов градостроительного проектирования городского округа Краснотурьинск» площадь городских парков при расчетном населении 51,4 тыс. человек должна составлять не менее 32,9 га, площадь садов и парков микрорайонов – 20,6 га. 
Минимальные показатели доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения следует принимать в соответствии с  таблицей 3.2.1.5.
Таблица 3.2.1.5
	Наименование объектов 
рекреационного 
назначения
	Минимальный радиус доступности до объектов рекреационного назначения, м
	Минимальный показатель доступности от жилых зон до объектов 

	Городской парк
	1000
	20 мин. пешком

	Сад микрорайона (квартала)
	500
	10 мин. пешком

	Зона массового 
кратковременного отдыха
	-
	30 мин на транспорте


В настоящее время на одного жителя г.Краснотурьинска приходится 45,1 кв.м зеленых насаждений общего пользования. Однако этот показатель достигнут за счет городских лесов и лесопарковых зон, расположенных в южной части города. Непосредственно в жилой застройке городских районов наблюдается дефицит, а в некоторых случаях и полное отсутствие благоустроенных озелененных территорий, расположенных в пределах пешеходной доступности. 
В связи с этим, предусмотрено сохранение всех существующих парков, скверов, садов, крупных и средних лесных массивов в существующей и планируемой застройке жилых районов. Так в жилом районе «Южный» запланировано 30,0 га благоустроенных рекреационных зон на базе существующих древесных насаждений, 4,0 га из которых являются городскими лесами. В районе п. «Металлург» в структуру жилого района планируется включить существующий лесной массив площадью 12,1 га. 
На базе лесных массивов, включаемых в застройку новых жилых районов, планируется организация районных, специализированных и тематических парков с полным благоустройством территории. По основным направлениям пешеходного движения на территории жилых районов планируется организация озелененных пешеходных зон и бульваров с оборудованными местами отдыха. Благоустройство зон массового кратковременного отдыха, обустройство пешеходных прогулочных трасс на глубину пешеходной доступности предлагается выполнить на территории лесопарковых зон, прилегающих непосредственно к жилой застройке, объектам рекреационного назначения, физической культуры и спорта. Размеры территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта следует принимать из расчета не менее 50 кв. м. на 1 посетителя. 
Рельеф правого берега р.Турьи позволяет обустроить в лесопарковой зоне горнолыжные трассы, что создаст дополнительные возможности для активного отдыха населения и своеобразный туристический объект - отличную видовую площадку с панорамным обзором. 
В рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2024г» предусмотрено развитие и восстановление городской среды, ремонт и реконструкция спортивных объектов, развитие туризма. Основные мероприятия программы по указанным направлениям приведены в таблице 3.2.1.6
Таблица 3.2.1.6
	№
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Срок 
реализации
	Мероприятия, результат

	1
	Дворовая территория МКД к.Маркса, 33, 37, 39 –Чайковского, 3, 7- Попова, 4 – Серова, 26, 28, 30, 32, 34
36, 38

	2019
	Очистка территории, подрезка деревьев, ремонт пешеходных дорожек, ограждений, обустройство мест отдыха  (восстановление скамеек, установка урн) и озеленение.


	2
	1 этап реконструкции набережной реки Турья (ул. Серова)
Общественная территория «благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования реконструкции набережной реки Турья (ул. Серова)

	2017-2018
	Обустройство  спуска к воде (подготовительные работы, планировка территории, строительные работы), строительство лодочной станции и комнаты личной гигиены. Установка малых архитектурных форм, декоративное озеленение территории. Окончание 1-го этапа реконструкции, начало 2-го этапа реконструкции набережной

	3
	2 этап реконструкции на набережной (ул. Серова) Общественная территория «Зона отдыха реки Турья города Краснотурьинск»
	2019-2021
	Обустройство зоны активного отдыха

	4
	3 этап «Благоустройство общественной территории «Зона Акватории реки Турья»
	2022-2023
	Обустройство площадки для воркаута и активного отдыха, установка арт-объектов- кристаллов, маяка, стенды с историческими сведениями о зданиях, событиях. Создание кольцевой велодорожки с велопарковками. 

	5
	Благоустройство общественной территории 
«Тихомировский парк»
	2021-2022
	Очистка территории, подрезка деревьев, ремонт пешеходных дорожек, ограждений, обустройство мест отдыха, установка WI-FI роутера, озеленение территории.  Открытие обновленного  парка

	6
	Восстановление городской скульптуры
	2017
	Установка трех скульптур:
Муза, Бурундук, Металлург

	7
	Строительство ФОК с искусственным льдом
	2022


	Строительство ФОК с искусственным льдом. Ввод объекта в эксплуатацию

	8
	Строительство лыже-роллерной трассы
	2022
	Строительство лыже-роллерной трассы в лесопарковой зоне при ДЮСШОР. Ввод объекта в эксплуатацию

	9
	Строительство спортивных площадок экстремальных видов спорта на стадионе «Старт»
	2021
	Строительство многофункциональной современной спортивной площадки для занятий экстремальными видами спорта. Ввод объекта в эксплуатацию

	10
	Капитальный ремонт манежа стадиона «Маяк»
	2017-2018
	Ремонт инженерных систем, трибун и кровли манежа, косметический ремонт внутренних помещений стадиона. Открытие обновленного стадиона 

	11
	Благоустройство дворовых кортов (Попова, 80; Попова, 61; Молодежная, 4)
	2018
	Строительство/благоустройство 3 дворовых кортов для спортивных занятий 

	12
	Строительство спортивных площадок с искусственным покрытием при школах в районах с большой плотностью застройки (СОШ №17, СОШ №19, СОШ №24, СОШ №32)
	2018-2019
	Строительство многофункциональных спортивных площадок

	13
	Туристический маршрут «Максимовский проспект» (1-я очередь)
	2017-2018
	Создание Музея горной машинерии и
Бурундук – парка


	14
	Строительство спортивного комплекса «Центр бокса» ул.Чкалова, 20В
	2022-2023
	Спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий, проведения занятий по боксу и индивидуальной силовой подготовке, а также для проведения соревнований

	15
	Строительство спортивного комплекса «Центр единоборств» ул. Б.Мира- Чернышевского
	
	Спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий,  а также для проведения соревнований

	16
	Благоустройство дворовых территорий
	2018
	МКД Средняя, 51-53
МКД Ленина, 80-82-Чапаева, 14
МКД Ленина, 51-53
МКД Попова, 18-20
МКД Попова, 74, Чапаева, дом 8, Фурманова, дом 7
МКД Радищева, 2, улица Попова, дом 39, 41, улица Коммунальная, дом 14,16,18

	17
	Благоустройство дворовых территорий
	2019
	МКД Карпинского, 51, 53, 55, 57, 59-Фурманова, 48


Реализация мероприятий по благоустройству городской среды и строительству объектов спортивно-рекреационного назначения будет способствовать повышению качества жизни населения города. Современные  спортивные площадки с искусственным покрытием сделают занятия физической культурой более разнообразными и безопасными. 
В 2022 году введен в эксплуатацию ФОК с искусственным льдом который позволит осуществлять тренировки 6 хоккейным командам, открыть 2 секции фигурного катания, создать 60 временных и 29 новых постоянных рабочих мест. В результате строительства лыже-роллерной трассы будет организован тренировочный процесс в летнее время для легкоатлетов, лыжников, конькобежцев. Все эти мероприятия создадут благоприятные условия жителям различных возрастных групп для занятия физической культурой, спортом, как на профессиональном, так и на любительском уровне.
Благодаря реализации проекта «Максимовский проспект» в г.Краснотурьинске появится возможность принимать группы иногородних туристов, создать удобную рекреационную зону, установить новые контактные экспозиции, благоустроить городское пространство, перейти на новый уровень качества предоставления музейных услуг, а также реализовать туристический потенциал территории. 
Предложения по развитию зоны специального назначения
К зоне специального назначения отнесены территории кладбищ (объекты захоронения местного значения), подлежащие рекультивации территорий,  учреждений ГУ ФСИН России: ФКУ Исправительная колония № 3, ФКУ Исправительная колония № 16 ГУФСИН России по Свердловской области, производственные объекты Федеральной службы исполнения наказаний.
В связи с отсутствием требований ГУ ФСИН России о выделении дополнительных территорий для размещения специализированных объектов системы исполнения наказаний, заявленных предприятиями намерений по увеличению площади полигонов промышленных отходов и отсутствием потребности г.Краснотурьинск в размещении дополнительных объектов захоронения (в 2016 г. оформлен участок под новое кладбище площадью 13,7924 га) территориального развития зоны специального назначения не планируется. Кладбище «Медное», в санитарно-защитной зоне которого расположена жилая застройка и садовые участки района «Медный», предлагается закрыть для новых захоронений. Рекультивации подлежат площадки ликвидированных шахт и провалы на подработанных территориях бывшего Туринского медного рудника.

3.2.2. Граница населенного пункта
Существующая граница города Краснотурьинска по решениям настоящего проекта соответствует границе города из состава ранее утвержденного решением Думы городского округа Краснотурьинск от 27.12.2012 № 83. Генеральный план городского округа Краснотурьинск (сохраняется без измениний). 
При разработке проекта учитывались: 
- постановление Главы Администрации Свердловской области «Об установлении городской черты г. Краснотурьинска» от 18.08.1994 № 423;
-решение Думы городского округа Краснотурьинск № 63 от 27.11.2008 «Об утверждении Генерального плана города Краснотурьинск». 
Указанный документ территориального планирования прошел процедуры согласования в порядке, установленном действующим законодательством, и получил положительные заключения:
- Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз)  от 29.10.2012 №ЮД-1132/12478;
- Правительства Свердловской области (заключения от 25.08.2011 № 02-09-7431 и от 05.04.2011 № 02-09-3001);
- Правительства Российской Федерации (сводное заключение Минэкономразвития России от 29.12.2015 № Д27и-1323).
В связи с  присвоением городскому округу Краснотурьинск статуса территории опережающего социально-экономического развития в генеральный план городского округа внесены коррективы и принято решение  Думы городского округа Краснотурьинск от 28.03.2019 № 179 «О внесении изменений в генеральный план городского округа Краснотурьинск применительно к городу Краснотурьинск».
Площадь территории г. Краснотурьинска в границах населенного пункта согласно ранее утвержденного Генерального плана  составляет 6908 га. При этом в пределах территории города, расположены отдельные земельные участки, категория земель которых не относится к категории «земли населенных пунктов». 
В таблице 3.2.2.1 приведен перечень земельных участков, относящихся к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта …» подлежащие переводу в категорию «земли населенных пунктов» 

Таблица 3.2.2.1
	№
	Кадастровый 
№ участка
	Вид разрешенного использования по ГКН 
	Площадь, кв. м

	1
	66:50:0000000:1997(1) 
	Размещение воздушных линий электропередачи/ Заходы ВЛ–220кВ Сосьва – Краснотурьинск на Серовскую ГРЭС, условный номер
66-66-01/826/2010-519,
опоры ВЛ – 220 кВ

	716 кв.м

	2
	66:50:0000000:1997(2)
	
	

	3
	 6:50:0000000:1997(3)
	
	

	4
	66:50:0000000:1997(4)
	
	

	5
	66:50:0000000:1997(5)
	
	

	6
	66:50:0000000:1997(6)
	
	

	7
	66:50:0000000:1997(7)
	
	

	8
	66:50:0000000:1997(8)
	
	

	9
	66:50:0000000:1997(9)
	
	

	10
	66:50:0000000:1997(10)
	
	

	11
	66:50:0000000:1997(11)
	
	

	12
	66:50:0000000:1997(12)
	
	

	13
	66:50:0000000:1997(13)
	
	

	14
	66:50:0000000:2141(1)
	Размещение наземных сооружений кабельных линий электропередачи/ВЛ-220кВ ПС БАЗ – ПС Краснотурьинск, условный номер: 000:65:456:001:003481990:0001:20000, опоры ВЛ – 220 кВ

	240 кв.м

	15
	66:50:0000000:2141(2)
	
	

	16
	66:50:0000000:2141(3)
	
	

	17
	66:50:0000000:2141(4)
	
	

	18
	66:50:0000000:2141(5)
	
	

	19
	66:50:0000000:2141(6)
	
	

	20
	66:50:0000000:2141(7)
	
	

	21
	66:50:0000000:2141(8)
	
	

	22
	66:50:0000000:6046(4)
	Размещение объектов энергетики/ВЛ-110кВ от ПС Краснотурьинская до ПС Черная,
	75,2 кв.м

	23
	66:50:0000000:6046(11)
	
	

	24
	66:50:0000000:6046(15)
	
	

	25
	66:50:0000000:6046(16)
	
	

	26
	66:50:0000000:6046(17)
	
	

	27
	66:50:0000000:6046(19)
	
	

	28
	66:50:0502001:138  
	Накопитель твердых промышленных отходов
	56 986 кв. м

	29
	66:50:0502001:18
	Шламопровод
	76 796 кв. м

	30
	66:50:0501001:61
	Для эксплуатации производственных объектов
	4 кв.м

	31
	66:50:0601002:325
	Для размещения иных объектов энергетики
	21 кв.м

	32
	66:50:0601002:295
	Для размещения воздушных линий электропередачи
	49 кв.м

	
	
	
	Итого
134887,2 кв.м



Подлежат переводу в категорию «земли населенных пунктов» земельные участки, имеющие категорию «земли лесного фонда», которые расположены в границах города Краснотурьинска, соответствующих ранее утвержденному (от 27.12.2012 г. № 83) Генеральному плану городского округа. Перечень земельных участков приведен в таблице 3.2.2.2.
Земельные участки, подлежащие выводу из земель лесного фонда, относятся к лесным кварталам Карпинского лесничества Краснотурьинского участкового лесничества.
Таблица 3.2.2.2
	№
	Кадастровый номер
	Лесной квартал
	Площадь, га

	
	66:50:0529006:13
	Часть кв. 127
	6,50

	
	66:50:0529005:18
	Часть кв. 127
	4,26 

	
	66:50:0529005:1
	Части кв.124,126,125
	70,68 

	
	66:50:0529004:214
	Часть кв. 127
	12,38 

	
	66:50:0529004:14
	Части кв.125,126,127
	69,25

	
	66:50:0529003:1
	Части кв 124,126
	78,22 

	
	66:50:0529002:1
	Части кв.124,125,127
	73,95 

	
	Итого
	
	315,24 га



По решениям Генерального плана предусматривается изменение границ г. Краснотурьинска в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статья 12 «Требования к объектам размещения отходов» на основании п. 5 «о запрещении захоронения отходов в границах населенных пунктов» с исключением из границ г. Краснотурьинска следующих объектов «БАЗ-СУАЛ»: шламовое поле №1; золоотвалы №1 и №2; два полигона твердых промышленных отходов, а также хвостохранилище ООО «Валенторский медный карьер» и других подобных объектов (см. таблицу 3.2.2.3 «Экспликация земельных участков, исключаемых из границ г. Краснотурьинска»). 
Также из границ г. Краснотурьинска исключаются участки леса, относящиеся к лесным кварталам Карпинского лесничества Краснотурьинского участкового лесничества (части кварталов № 80, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 106, 112, 118, 120, 124, 126, 127, часть квартала № 116 Воронцовского участка), Городского участкового лесничества (части кварталов № 82, 94, 96, 106 Городского участка) см. таблицу 3.2.2.3 экспликацию всех земельных участков, исключаемых из границ г. Краснотурьинска см. в таблице 3.2.2.3.
Площадь г. Краснотурьинска в предлагаемых к установлению границах составит 5124,9 га (см. «Схема границы г. Краснотурьинск»)
[bookmark: _GoBack]6908,0 га – 1783,1 га = 5124,9 га
Согласно выполненному анализу современного использования территории города, прогнозу социально-экономического развития, решениям по развитию функциональных зон жилого, общественного, производственного назначения и других, определено, что имеются земельные ресурсы в предлагаемых к установлению границах г. Краснотурьинска  - на I очередь строительства и на расчетный срок генерального плана для реализации намеченных мероприятий, с учетом выявленных планировочных ограничений.


Экспликация земельных участков, исключаемых из границ г. Краснотурьинска   

Таблица 3.2.2.3 
	№
уча-
стка
	Кадастр. номера земельных
участков
	Площадь,
 га 
	Существующая 
категория земель
	Существующее разрешенное 
использование участка по данным ГКН 
	Категория земель. Планируемое 
использование участка

	Земельные участки, исключаемые из границ города Краснотурьинск

	ЗУ:1
	66:50: 0506001:58
	3,04
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Фактическое использование – участки леса.
Часть квартала 91
	 Земли лесного фонда

	ЗУ:2
	66:50:0502001:81
	55,77
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Фактическое использование – лес.
Часть квартала 92
	Земли лесного фонда

	ЗУ:3
	Нет данных по ГКН
	2,3
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:4
	66:50:0502001:74
	4,86
	Земли населенных пунктов
	«Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий». Фактическое использование - пашни
	Земли сельскохозяйственного назначения

	ЗУ:5
	66:50:0502001:88
	1,33
	Земли населенных пунктов
	«Под объектами размещения отходов потребления». Фактическое использование – площадка для хранения твердых бытовых отходов
	 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Площадка для твердых бытовых отходов

	ЗУ:6
	Нет данных по ГКН 
	0,08
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:7
	66:50:0502001:138
	5,7
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Нет данных по ГКН, фактическое использование – накопитель твердых промышленных отходов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Накопитель твердых промышленных отходов

	ЗУ:8
	66:50:0502001:8
	10,97
	Земли населенных пунктов
	«Под объектами размещения отходов потребления». Фактическое использование - накопитель твердых промышленных отходов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Накопитель твердых промышленных отходов

	ЗУ:9
	Часть ЗУ
Нет данных по ГКН (ЛЭП)
	4,17
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Коридор ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:10
	66:50:0502001:38
	0,001
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:11
	66:50:0502001:39
	0,004
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:12
	66:50:0502001:40
	0,004
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:13
	66:50:0502001:41
	0,004
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:14
	66:50:0502001:42
	0,004
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:15
	66:50:0502001:82
	8,99
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес.
Часть квартала 93
	Земли лесного фонда

	ЗУ:16
	66:50:0502001:21
	0,82
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:17
	66:50:0502001:83
	1,14
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН.
Часть квартала 94
	Земли лесного фонда

	ЗУ:18
	66:50:0501001:67
	7,57
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес, коридор ЛЭП. Часть квартала 94
	Земли лесного фонда

	ЗУ:19
	66:50:0501001:23
	0,003
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:20
	66:50:0501001:30
	0,003
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:21
	66:50:0501001:31
	0,005
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:22
	66:50:0501001:9
	185,0
	Земли населенных пунктов
	«Для размещения иных обслуживающих сооружений и объектов». Фактическое использование - размещение объектов, обслуживающих электростанцию (Богословскую ТЭЦ). Золошлакоотвал № 1
	I вариант - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
II вариант – Земли запаса. Рекультивация

	ЗУ:23
	66:50:0503001:3
	132,88
	Земли населенных пунктов
	«Для размещения производственных зданий». Фактическое использование - объект промышленности «БАЗ-СУАЛ» Шламоотвал №2
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. «БАЗ-СУАЛ» Шламоотвал №2


	ЗУ:24
	66:50:0503001:2
	17,77
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Пруд-отстойник
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Пруд-отстойник

	ЗУ:25
	Часть ЗУ
Нет данных по ГКН
	5,28
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:26
	66:50:0503001:29
	1,1
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Часть квартала 95
	Земли лесного фонда

	ЗУ:27
	66:50:0503001:28
	10,71
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес, автодорога. Часть квартала 95
	Земли лесного фонда

	ЗУ:28
	Нет данных по ГКН
	0,48
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:29
	66:50:0501001:10
	228,86
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Фактическое использование – Филиал ОАО «Свердловэнерго» Богословская ТЭЦ. Золошлакоотвал №2
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Золошлакоотвал №2

	ЗУ:30
	66:50:0501001:12
	68,17
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес. Часть квартала 80
	Земли лесного фонда

	ЗУ:31
	66:50:0501001:68
	16,55
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Часть квартала 81
	Земли лесного фонда

	ЗУ:32
	Нет данных по ГКН
	4,24
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:33
	Нет данных по ГКН
	1,06
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:34
	Часть ЗУ
Нет данных по ГКН
	0,83
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:35
	66:50:0501001:64
	0,46
	Земли населенных пунктов
	«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов». Фактическое использование - для автодороги общего пользования
Участок а/д общего пользования регионального значения «г. Краснотурьинск – п. Марсяты»
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Участок а/д общего пользования регионального значения «г. Краснотурьинск – п. Марсяты»

	ЗУ:36
	66:50:0501001:15
	1,4114
	Земли населенных пунктов
	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов». Фактическое использование - для автодороги общего пользования 
Участок а/д общего пользования регионального значения «г. Краснотурьинск – п. Марсяты»
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Участок а/д общего пользования регионального значения «г. Краснотурьинск – п. Марсяты»

	ЗУ:37
	66:50:0503001:32
	0,069
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:38
	66:50:0516002:22
	1,17
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Часть квартала 111
	Земли лесного фонда

	ЗУ:39
	66:50:0536001:4
	160,88
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. ООО «Валенторский медный карьер» Хвостохранилище обогатительной фабрики
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Хвостохранилище обогатительной фабрики

	ЗУ:40
	66:50:0536001:6
	1,22
	Земли населенных пунктов
	«Для иных видов сельскохозяйственного использования». Фактическое использование - пашни
	Земли сельскохозяйственного назначения

	ЗУ:41
	Нет данных по ГКН
	6,5
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:42
	66:50:0536001:5
	0,004
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:43
	66:50:0534002:58
	51,47
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес, коридор ЛЭП. Часть квартала 112
	Земли лесного фонда

	ЗУ:44
	66:50:0534002:37
	0,001
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:45
	66:50:0534002:36
	0,001
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:46
	66:50:0534002:35
	0,001
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:47
	66:50:0534002:34
	0,001
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:48
	66:50:0534002:33
	0,002
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:49
	66:50:0534002:26
	1,96
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:50
	66:50:0536001:8
	6,32
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес, автодорога. Часть квартала 92
	Земли лесного фонда

	ЗУ:51
	66:50:0534001:94
	2,54
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес. Часть квартала 112
	Земли лесного фонда

	ЗУ:52
	Часть ЗУ
Нет данных по ГКН
	11,8
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:53
	66:50:0534002:59
	4,6
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес. Часть квартала 112


	Земли лесного фонда

	ЗУ:54 ЕЗП
	66:50:0000000:21
66:50:0000000:119
66:50:0506001:16
66:50:0000000:38
66:50:0000000:27
	411,8942
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес.
части квартала 94,96,106 Городского участка; части кварталов 91,94,106,118,120 Краснотурьинского участка 
	Земли лесного фонда

	Итого, площадь исключаемых земельных участков
	
1442,0022


	Земельные участки, исключаемые из границ г. Краснотурьинска (подлежащие перемежеванию)

	ЗУ:55
	Часть ЗУ 66:50:0000000:6000
	6,4055
	Земли населенных пунктов
	«Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов». Фактическое использование – квартал 1 Городских лесов ГО Краснотурьинск
	Земли лесного фонда

	ЗУ:56
	Часть ЗУ
66:50:0000000:6014
	2,5574
	Земли населенных пунктов
	«Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов». Фактическое использование - охрана природных территорий. Квартал 2 Городских лесов ГО Краснотурьинск. Участки леса
	Земли лесного фонда

	ЗУ:57
	66:50:0000000:6007
	3,4062
	Земли населенных пунктов
	«Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов». Фактическое использование – участки леса. Квартал 3 Городских лесов ГО Краснотурьинск. 
	Земли лесного фонда. 

	Итого, площадь исключаемых земельных участков подлежащих межеванию
	

12,3691

	Итого, общая площадь исключаемых земельных участков
	
1454,3713
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3.3. Развитие транспортной инфраструктуры
3.3.1. Внешний транспорт
Железнодорожный транспорт представлен участком магистральной железной дороги Екатеринбург-Серов-Североуральск. В границах г.Краснотурьинска расположена основная грузо-пассажирская станция Воронцовка, остановочный пункт Краснотурьинская с вокзалом капитального типа на 200 пассажиров.
Станция Воронцовка является станцией 3 класса, через которую проходят грузовые поезда на станцию Климки, на города Карпинск, Североуральск, а также пассажирские поезда на два вышеуказанных города.
Пересечение подъездной автомобильной дороги к Краснотурьинску с магистральной железной дорогой Екатеринбург-Серов-Североуральск осуществляется по существующему путепроводу над железнодорожными путями с восточной стороны ж.д. станции Воронцовка.
По решениям генерального плана предусматривается прокладка путепровода над магистральной железной дорогой Екатеринбург-Серов-Североуральск для пересечения с улицами Краснотурьинской-Рюмина в разных уровнях.
Пересечение магистральной железной дороги Екатеринбург-Серов- Североуральск с ул.Железнодорожная и проектируемой улицей преимущественным движением грузового автотранспорта для подъезда к  индустриальному парку «Богословский» предусматривается также в разных уровнях с пропуском автомобильного транспорта через подземный тоннель.
Грузовая станция Климки расположена вне территории г.Краснотурьинска, с северной стороны от границы города, осуществляет прием и отправление транзитных грузовых и пассажирских поездов, прием грузовых поездов объединенной компании «БАЗ-СУАЛ». К ж.д.станции Климки примыкают подъездные пути «БАЗ-СУАЛ», к которому относятся ж.д. станции  Заводская и Угольная (сортировочная станция), расположенные в северной промышленной зоне г.Краснотурьинска.
В связи с отсутствием необходимости развития имеющегося на этом участке резерва в работе железнодорожного транспорта, проектом генерального плана не предусматриваются дополнительные мероприятия по его развитию. Работа железнодорожного транспорта сохраняет свое целевое назначение – перевозка пассажиров и обслуживание «БАЗ-СУАЛ», предприятий северной промышленной зоны г.Краснотурьинска.
Возможность обслуживания железнодорожным транспортом резидентов формируемого индустриального парка «Богословский» предусмотрена «Проектом планировки и проектом межевания территории индустриального парка «Богословский». ООО Инженерный центр «Лидер-С». Екатеринбург.2015г.
Сохраняется обслуживание железнодорожным транспортом обогатительной фабрики ООО «Валенторский медный карьер», которая при возобновлении производственной деятельности будет работать на привозном сырье с учетом ликвидации Турьинского медного рудника (закрытия всех четырех шахт) в пос. Медная Шахта г.Краснотурьинска.
На пересечении подъездного ж.д. пути обогатительной фабрики с ул.Мира сохраняется охраняемый железнодорожный переезд.
Автомобильный транспорт. В соответствии со «Схемой перспективной сети автомобильных дорог Свердловской области по состоянию на 01.01.2032г.» и государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» строится автомобильная дорога общего пользования регионального значения 10,6км – подъезд к г.Краснотурьинску от27км а/д общего пользования регионального значения «г.Серов-г.Североуральск-г.Ивдель» (I этап строительства ПК 38+0,5.64).
Строительство автомобильного подъезда к г.Краснотурьинску осуществляется за счет средств областного бюджета – 607 505,5 тыс.рублей в соответствии с «Программой комплексного развития городского округа  Краснотурьинск на 2014-2017 годы» .
Пересечения строящегося  автомобильного подъезда к г.Краснотурьинску с магистральной железной дорогой Екатеринбург-Серов-Североуральск в районе ж.д. станции Воронцовка осуществляется в разных уровнях по путепроводу, проходящему над железнодорожными путями.
Дополнительных внешних транспортных коммуникаций генеральным планом г.Краснотурьинска не предусматривается.

3.3.2. Улично-дорожная сеть
  При разработке проектных решений улично-дорожной сети учитывалась сложившаяся система улично-дорожной сети, особенности рельефа, обеспечение удобных и безопасных транспортных связей.
Основная цель проекта – создание  оптимальной улично-дорожной сети, освобождение селитебной территории города от потока транзитного и грузового транспорта и создание комфортных условий проживания.
Сложившаяся структура улично-дорожной сети г.Краснотурьинска сохраняется. Новые улицы планируются как дальнейшее развитие сложившейся улично-дорожной сети.
Улично-дорожная сеть 2ой очереди строительства индивидуальной жилой застройки пос.Металлург принята по разработанному и утвержденному проекту планировки без изменения.
Улично-дорожная сеть жилого района Южный, разработанная в утвержденном проекте планировки этого района  откорректирована с учетом:
- полученных новых данных по границам зон опасных  деформаций, зон возможных  проявлений процессов сдвижения над выработанным пространством Вадимо-Александровского  месторождения медно-магнетитовых руд, с ликвидацией производственного объекта – Турьинский медный рудник;
- данных земельного кадастра по земельным участкам, отведенным за время прошедшее с выполнения проекта планировки жилого района Южный и  перекрывающим улицы, предусмотренные в данном проекте.
Связь между жилым районом Южный и левобережной частью г.Краснотурьинска осуществляется по продляемой ул.Комсомольской с  мостовым переходом через р.Турья для движения автомобильного транспорта и пешеходов.
Для защиты жилой застройки от 1% паводка генеральным планом (с учетом решений ранее выполненного  генерального плана г.Краснотурьинска) предлагается строительство по левому и правому берегу р.Турья улиц районного и местного значения, выполняющих роль защитных дамб территории Центрального жилого района и проектируемого Южного жилого района (см. таблицу 4.3.2.1). Для вывода грузового транспорта с территорий жилой застройки и  организации транспортного обслуживания индустриального парка «Богословский» предусмотрена организация улиц с преимущественным движением грузового автомобильного транспорта №1 и №2.
Улица № 1 проходит с северной стороны от жилой застройки от ул.Больничной до ул.Фрунзе с выходом в существующую производственную зону и к индустриальному парку «Богословский».
Улица № 2 проходит от автомобильной дороги общего пользования  регионального значения «Западный подъезд к г.Краснотурьинску от км 37+775 а/д «г.Серов-г.Североуральск-г.Ивдель» с западной стороны от участка спецтерритории, частично через территорию коллективного сада, с северной и северо-западной стороны от индивидуальной жилой застройки по ул. Железнодорожной, с пересечением в разных уровнях с магистральной  железной дорогой, подъездным ж.д. путем к ж.д. станции Заводская, пересекает ул.Новокирпичную (с частичным сносом  индивидуальной жилой застройки), с  примыканием к существующей ул.Новокирпичная и с выходом к индустриальному парку «Богословский».
Схема организации движения автомобильного транспорта индустриального парка «Богословский» разработана в проекте планировки  и межевания, в увязке с существующей улично-дорожной сетью производственной зоны (см. таблицу 4.3.2.1).
В целях оптимизации движения автомобильного транспорта по улично-дорожной сети введена классификация проектируемых улиц, см. таблицу 3.3.2.1
Таблица 3.3.2.1
	№ п/п
	Категория улицы
	Протяженность, км

	1
	Магистральная улица районного значения – продляемая ул.Комсомольская от ул.8 Марта до продляемой ул.Тельмана с мостовым переходов через р.Турья
	0,69

	2
	Магистральная улица районного значения, проходящая вдоль левого берега р.Турья от ул.К.Маркса до ул.Комсомольской и от ул.Комсомольской до ул.Попова
	2,74

	3
	Улица местного значения, проходящая вдоль правого берега р.Турья-ул.Тельмана, продляемая до продляемой ул.Комсомольской
	1,37

	Жилой района «Южный»

	4
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
	2,75

	5
	Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные
	6,54

	6
	Улицы и дороги местного значения
	11,90

	2я очередь строительства индивидуальной жилой застройки пос. Металлург

	7
	Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные
	1,72

	8
	Улицы и дороги местного значения
	7,37

	Улицы с преимущественным движением грузового автомобильного транспорта

	9
	Улица № 1
	2,26

	10
	Улица № 2
	2,36

	11
	Улицы индустриального парка «Богословский»
	5,08



В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на период 2019-2029г года   предусмотрены следующие предложения:
Предложения по развитию и обеспечению сохранности улично-дорожной сети городского округа Краснотурьинск 
на период 2019 – 2029 годы

	№
п/п
	Мероприятие
	Протяженность, км/ площадь тыс. м2

	1.
	устройство тротуаров на улично-дорожной сети
	50,0 км

	2.
	Ремонт улично-дорожной сети
	25 тыс. м2 ежегодно

	3.
	Строительство новых автодорог на улично-дорожной сети
	43,76 км

	
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения жилого район «Южный», 2,75 км
	

	
	Магистральные улицы общегородского значения пешеходно-транспортные жилого района «Южный», 6,54 км
	

	
	Магистральные улицы районного значения пешеходно- транспортные 2-ой очереди строительства индивидуальной жилой застройки пос. Металлург, 1,72 км
	

	
	Магистральная улица районного значения: ул. Комсомольская, продляемая от ул. 8-е Марта до продляемой ул. Тельмана с мостовым транспортно-пешеходным переходом через р. Турья, 0,69 км
	

	
	улица местного значения вдоль правого берега р. Турья, 1,37 км
	

	
	улицы и дороги местного значения жилого района «Южный», 11,9 км
	

	
	улицы и дороги местного значения 2-ой очереди строительства индивидуальной жилой застройки пос. Металлург, 7,37 км
	

	
	улица № 1 с преимущественным движением грузового автомобильного транспорта от ул. Больничной до ул. Фрунзе с выходом в Северную производственную зону, 2,26 км
	

	
	улица № 2 с преимущественным движением грузового автомобильного транспорта от автодороги общего пользования регионального значения Западный подъезд к г. Краснотурьинску от км 37+775 автодороги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель до примыкания к ул. Новокирпичной в Северной производственной зоне, 2,36 км
	



Очередность реализации мероприятий по строительству тротуаров и совершенствованию условий велосипедного движения 
в городском округе Краснотурьинск

	№ п/п
	
Объект
	Протяженность, км
	Срок реализации мероприятия

	
1
	Устройство велосипедно-пешеходной дорожки в рамках реконструкции набережной р. Турьи по ул. Серова (от Свердлова и до Пушкина)
	
0,33
	
2018

	
2
	Устройство велосипедно-пешеходной дорожки в рамках продолжения реконструкции набережной по ул. Серова в границах ул. Пушкина и ул. Попова
	
0,40
	
2023

	

3
	Устройство велосипедно-пешеходной дорожки от ул. Свердлова вдоль ул. Рюмина до пересечения с ул. Заречной, с продолжением вдоль ул. Заречной до зданий Краснотурьинского политехникума
	

1,50
	

2028

	4
	Устройство тротуаров на улично-дорожной сети
	50,00
	2029

	
	Итого:
	52,23 км
	




В качестве пассажирского транспорта в г.Краснотурьинске сохраняются автобус и трамвай. Для обеспечения пассажирского транспортного обслуживания новых жилых районов предложено продлить существующую маршрутную сеть на территории планируемой жилой застройки с размещением  остановочных пунктов.
Предложения по развитию транспортной сети г.Краснотурьинска и пассажирскому транспортному обслуживанию представлены на чертеже Т-2698СО-2016-03 «Карта планируемых автодорог местного значения и развития улично-дорожной сети». М 1:10000.

3.4. Развитие инженерной инфраструктуры
Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» в составе генерального плана г. Краснотурьинск выполнен на основе архитектурно-планировочных решений и проектных расчетов по численности населения и общей площади жилого фонда. В данном разделе рассмотрены предложения по комплексному решению вопросов инженерного обеспечения населенного пункта. Мероприятия, предусмотренные данным проектом, предложены с учётом программ развития инженерной инфраструктуры города, ранее разработанных проектов.
Для расчетов инженерных нагрузок данные о существующей и перспективной численности населения и жилом фонде г. Краснотурьинск на срок реализации генерального плана сведены в таблицу 3.4.1.
Таблица 3.4.1
	Вид застройки
	Население, тыс. чел.
	Жилой фонд, тыс. м2

	
	Сущ. положение
	Расчётный срок 2040 г.
	Сущ. положение
	Расчётный срок 2040 г.

	Жилая застройка, в т.ч.:
	
	
	
	

	Индивидуальная жилищный фонд 
	2,188
	2,200
	49,401
	136,936

	Многоквартирный жилищный фонд
	56,390
	49,200
	1579,8
	1755,327

	Всего по городу:
	58,578
	51,400
	1629,201
	1892,236



3.4.1. Водоснабжение
В разделе «Водоснабжение» рассмотрены технические решения реконструкции и нового строительства сетей и сооружений водоснабжения для обеспечения стабильного водоснабжения всех потребителей г. Краснотурьинск на период до 2040 г. Согласно принятым «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены  постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) – в дальнейшем НГПСО 1-2009.66 (гл. 45) настоящим проектом предусматривается обеспечение всех жителей города централизованным водоснабжением с вводом в дома. Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:
-хозяйственно-питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях;
-хозяйственно-бытовые нужды на предприятиях;
-производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества;
-нужды пожаротушения.
Водопотребление на проектный срок
Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта.
Расчётное водопотребление по г. Краснотурьинску по основным категориям потребителей приведено в таблице 3.4.1.1
Таблица 3.4.1.1
	п/п
	Наименование потребителей
	Максимально суточное водопотребление, м3/сут.

	
	
	Сущ. положение
	Расчетный срок

	1
	Жилая застройка с учётом общественных зданий, в т.ч.
	
	

	
	- среднеэтажная застройка с полным благоустройством
	17 593,68
	15 350,40

	
	- индивидуальная застройка, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	525,12
	528,00

	
	Всего по жилью:
	18 118,80
	15 878,40

	2
	Неучтённые расходы - 20%
	3 623,76
	3 175,68

	3
	Полив улиц, дорог и площадей
	4 100,46
	3 598,00

	4
	Предприятия
	3 261,38
	3 261,38

	
	Всего по городу:
	29 104,40
	25 913,46


Примечания:
1. Расчёты водопотребления жилой застройки произведены согласно НГПСО 1-2009.66 (гл. 45),таблица 1:
- для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное принято – 260 л/сут,
- для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – удельное среднесуточное водопотребление принято – 200 л/сут.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.
2. Неучтённые расходы приняты согласно НГПСО 1-2009.66 – 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды;
3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчёта на одного жителя принято согласно НГПСО 1-2009.66 – 70 л/сут. на человека.
4. Водопотребление промышленных предприятий принято по анкетным данным предприятий, по материалам Генерального плана ГО Краснотурьинск.
Проектные предложения
Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного водоснабжения питьевой водой населения г. Краснотурьинска, объектов общественного назначения, предприятий, пожаротушения. Предусмотрена единая система хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения на базе существующих и проектируемых подземных источников.
Источники водоснабжения
Источниками хоз-питьевого водоснабжения города приняты:
а) подземные воды действующего Краснотурьинского водозабора, расположенного в 5-6 км западнее г. Краснотурьинска на правом берегу Краснотурьинского водохранилища с балансовыми эксплуатационными запасами (на 01.07.2002 г.) по категории А – 19,5 тыс. м3 53 0/сут. Запасы утверждены Урал ТКЗ при ГУПР по Свердловской области (протокол Т 21/03 от 30.05.03 г.) на основании отчёта "Оценка эксплуатационных запасов подземных  вод действующего Краснотурьинского водозабора с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска по результатам работ, выполненных  ООО НПФ "ГеОС". Водозабор состоит из 5 водозаборных узлов 7э(Б), 9э, 12э, 6э(А), 8э(7э).
Предлагается принять следующие эксплуатационные нагрузки на водозаборные скважины (при условии гарантированной эксплуатации водозабора в маловодный год 95% обеспеченности): скв.7э(Б) – 3,74 тыс. м3/сут., 9э – 3,71 тыс. м3/сут., 12э – 3,32 тыс. м3/сут., 6э(А) – 3,51 тыс. м3/сут., 8э(7э) – 5,25 тыс. м3/сут.
б) подземные воды Северо-Песчаного месторождения, расположенного в 12 км южнее г. Краснотурьинска в бассейне правобережных притоков р. Каква – ручьёв Пещерного и Холодного с утверждёнными Урал ТКЗ при ГУПР по Свердловской области эксплуатационными запасами 28,2 тыс. м3/сут. (протокол Т 19/03 от 27.03.03) на основании работ по оценке эксплуатационных запасов этого месторождения. Схема отбора вод ориентировочно представляется в составе 6-7 узлов эксплуатационных скважин, включая компактную группу водозаборных скважин Пещерного водозабора с утвержденными запасами 3,7 тыс. м3/сут., который в настоящее время эксплуатируется в размере 3,0 тыс. м3/сут. для хоз-питьевого и производственно-технического водоснабжения шахты "Северо-Песчаная", посёлков Рудничный, Новостройка и Белка.
Таким образом, для хоз-питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска предусматривается освоение запасов в размере 24,5 тыс. м3/сут.
Водопотребление по г. Краснотурьинску на расчётный срок из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения составит 25 913,46 м3/сут.
Схема водоснабжения
Система водоснабжения города принята кольцевая. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения города решена с учётом максимального использования существующих водоводов, но часть их предлагается переложить ввиду неудовлетворительного технического состояния.
Пожаротушение в жилой застройке города проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на следующих стадиях проектирования.
Общий расход воды на пожаротушение составляет 45,0 л/с. Необходимый пожарный объём воды на расчётный срок составит 4000 м3, в том числе объём воды для наружного и внутреннего пожаротушения – 972 м3. Хранение запаса воды предусматривается в существующих резервуарах расположенных на площадке проектируемых станций водоподготовки. Кроме того, в этих резервуарах предполагается хранить запас воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления, а также аварийный запас воды для города. При расчете диаметров водопроводной сети учтены потребности воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Расчёт диаметров водопроводной сети произведен по укрупнённым показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.
В проектируемом жилом районе Южный предусмотрено строительство питающего водовода от запроектированной данным Генеральным планом системы хоз-питьевого водоснабжения города. Система водоснабжения района принята кольцевая. Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная.


Водоснабжение промышленных предприятий
Для хозяйственно-бытовых нужд промышленных предприятий предлагается использовать воду из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города, как и в настоящее время. Для технических нужд – от собственных водозаборов. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров, частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города.
Проектирование системы питьевого водоснабжения необходимо осуществлять с учётом энергосберегающих технологий:
-использование на полив технической воды; 
-сокращение потерь при водоподготовке путем строительства сооружений очистки и повторного использования промывных вод; 
-ограничение водопотребления предприятий и исключение необоснованного потребления воды питьевого качества на производственные нужды.
Установление зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»: 
Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должна устанавливаться на расстояниях:
•	30 м при использовании защищенных подземных вод;
•	50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Границы второго и третьего поясов подземного источника водоснабжения определяются расчётом, учитывающим время продвижения микробного и химического загрязнения.
Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии:
•	от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
•	от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.
Санитарно-защитную полосу водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
•	при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;
•	при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Мероприятия для развития систем водоснабжения:
- развитие системы централизованного водоснабжения г. Краснотурьинска с освоением Северопесчанского месторождения для покрытия  потребностей населенного пункта;
- мероприятий по охране существующих источников питьевого водоснабжения;
- получение заключения органов санитарного надзора по качеству подземных вод и возможности использования для целей питьевого водоснабжения на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- подключение всей существующей и проектируемой жилой и общественной застройки, предприятий к централизованной системе водоснабжения;
- модернизация насосного и другого оборудования, существующих водопроводных сетей с увеличением диаметров;
- строительство новых сетей водоснабжения;
- установка на сетях водоснабжения приборов учёта водопотребления.
Схему сетей и размещение объектов водоснабжения – см. чертёж Т-2698СО-2017-02 «Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения. М 1:5000».

3.4.2. Водоотведение
В разделе «Водоотведение» рассмотрены технические решения реконструкции и нового строительства сетей и сооружений водоотведения.
Проектом предусмотрено обеспечение всех жителей г. Краснотурьинска централизованным водоотведением хоз-бытовых стоков.
Водоотведение на проектный срок
Расчётное водоотведение по г. Краснотурьинск определено по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, НГПСО 1-2009.66 (гл. 45), которыми предусматривается полное обеспечение существующей и проектируемой жилой и общественной застройки централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Количество стоков по г. Краснотурьинск на расчётный срок составит 18 671,70 м3/сут.
Расчётное водоотведение на период действия генерального плана по г. Краснотурьинска по основным категориям потребителей приведено в таблице 3.4.2.1.
Таблица 3.4.2.1.
	п/п
	Наименование потребителей
	Максимально суточное водоотведение, м3/сут.

	
	
	Сущ. положение
	Расчетный срок

	1
	Жилая застройка с учётом общественных зданий, в т.ч.
	
	

	
	- среднеэтажная застройка с полным благоустройством
	14 661,40
	12 729,00

	
	- индивидуальная застройка, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	437,60
	440,00

	
	Всего по жилью:
	15 099,00
	13 232,00

	2
	Неучтённые расходы - 20%
	3 019,80
	2,646,40

	4
	Предприятия
	2 793,30
	2 793,30

	
	Всего по городу:
	20 912,10
	18 671,70




Примечания:
1. Расчёты по водоотведению от жилой застройки произведены согласно НГПСО 1-2009.66 (гл.45):
- для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением, удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято – 260 л/сут.;
- для индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями, удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято – 200 л/сут.;
2. Неучтённые расходы приняты в количестве 20% среднесуточного водоотведения;
3. Водоотведение промышленных предприятий принято по анкетным данным предприятий, по материалам Генерального плана ГО Краснотурьинск.

Схема водоотведения
Хозяйственно-бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов сбрасываются в главный самотечно-напорный коллектор города, отводящий стоки на существующие городские очистные сооружения. После полной биологической очистки и доочистки предполагается сбрасывать в реку Турья. 
Система канализации города решена с учётом максимального использования существующих канализационных коллекторов, но часть их ввиду малого диаметра или неудовлетворительного технического состояния предлагается переложить. 
Реализация мероприятий по приведению в исправное состояние сетей водоснабжения позволит существенно сократить объём стоков, попадающих в сети водоотведения. 
Хозяйственно-бытовые стоки промышленных предприятий, а также часть очищенных на локальных очистных сооружениях промстоков сбрасываются в систему хозяйственно-бытовой канализации города. 
В результате произведенных расчётов мощности существующих очистных сооружений достаточно для принятия дополнительных хозяйственно-бытовых стоков от перспективной застройки г. Краснотурьинска. Проектом предлагается модернизация состава оборудования очистных сооружений и обеспечение полной биологической очистки для доведения сбрасываемых стоков до допустимых показателей без увеличения мощности. При этом необходимо проведение необходимого анализа сбрасываемых стоков для получения заключений о соответствии данных стоков показателям, необходимым для соблюдения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Состав очистных сооружений уточняется на следующих этапах проектирования. 
Проектом предлагается развитие хозяйственно-бытовой канализации города c модернизацией существующих городских очистных сооружений хоз-бытовой канализации:
I - система основной части города (жилые районы Центральный, Заречный, Птицефабрика, Металлург, Медный, Малая Лимка) с отведением стоков на общегородские очистные сооружения;
II - система жилого района Медная Шахта и Южный с отведением стоков на собственные очистные сооружения;
III - система п. Загородный (Совхозный) с отведением стоков на собственные локальные очистные сооружения.
Проектная мощность реконструируемых очистных сооружений хоз-бытовой канализации – 50 000 м3/сут., 700 м3/час, 230 тыс. м3/год.
Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации города, на расчётный срок составит 50 930 м3/сут.
Подключение хоз-бытовой канализации района Южный предусмотрено к запроектированной данным Генеральным планом системе хоз-бытовой канализации района Медная Шахта.
Мероприятия по развитию систем водоотведения:
- строительство и модернизация канализационных коллекторов централизованного водоотведения;
- реконструкция полного комплекса существующих очистных сооружений с применением прогрессивных технологий и материалов, а также увеличение их производительности;
- замена насосного оборудования на более производительное, соответствующие современным требованиям;
- модернизация насосного и прочего оборудования;
- модернизация самотечных и напорных коллекторов.
Схему сетей и размещение объектов водоотведения – см. чертёж Т-2698СО-2017-02 «Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения. М 1:5000».

3.4.3. Теплоснабжение
Теплопотребление
Основные климатические характеристики г. Краснотурьинск для проектирования теплоснабжения приняты в соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл. 46).
1. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура самой холодной пятидневки) – минус 37С.
2. Средняя температура отопительного периода – минус 6,8С.
3. Продолжительность отопительного периода – 236 дня (5664 часов).
Режим потребления тепловой энергии принят:
-отопление – 24 часа в сутки.
-вентиляция – 16 часов.
Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора и общественных зданий определены расчётным путем по укрупнённым показателям согласно принятым НГПСО 1-2009.66, исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и численности населения на период до 2040 г. 
Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта города на расчётный срок составит 317,64 Гкал/час (369,4 МВт).
Расчётное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено в таблицах 3.4.3.1, 3.4.3.2

Таблица 3.4.3.1
	№
п/п
	Наименование
потребителей
	Теплопотребление

	
	
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение

	
	
	Расчетный расход теплоты,
Гкал/час
	Годовой расход теплоты, Гкал/год
	Расчетный расход теплоты, Гкал/час
	Годовой расход теплоты, Гкал/год

	
	
	Сущ. положение
	Расчётный срок
	Сущ. положение
	Расчётный срок
	Сущ. положение
	Расчётный срок
	Сущ. положение
	Расчётный срок

	1
	Индивидуальная жилая застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-существующая сохраняемая
	12,84
	12,84
	33 350,40
	33 350,44
	0,33
	0,33
	1 018,50
	1 018,50

	
	-новое строительство
	-
	12,86
	-
	33 000,21
	-
	0,00
	-
	5,59

	3
	Среднеэтажная застройка с централизованным теплоснабжением, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-существующая сохраняемая
	172,38
	172,38
	447 555,80
	447 555,80
	43,75
	38,18
	135 201,01
	117 962,22

	
	- новое строительство
	-
	13,94
	-
	35 798,35
	-
	0,00
	-
	0,00

	
	Всего по жилью:
	185,22
	198,08
	480 906,20
	549 704,95
	44,08
	38,51
	136 219,51
	118 986,31



Сводные тепловые нагрузки по городу приведены в таблице 3.4.3.2.
Таблица 3.4.3.2
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расчётный расход теплоты, Гкал/час
	Годовой расход теплоты, Гкал/год

	
	
	Сущ. положение
	Расчётный срок
	Сущ. положение
	Расчётный срок

	1
	Жилая застройка с учётом общественных зданий, в т.ч.
	
	
	
	

	
	- среднеэтажная застройка с централизованным теплоснабжением
	216,13
	224,50
	582 756,81
	601 316,37

	
	- индивидуальная застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей
	13,17
	25,70
	34 368,94
	67 374,74

	
	Всего по жилью:
	229,30
	250,20
	617 125,75
	668 691,11

	2
	Неучтённые расходы – 10%
	22,93
	25,02
	61 712,58
	66 869,11

	3
	Предприятия
	42,42
	42,42
	114 168,26
	114 168,26

	
	Всего по городу:
	294,65
	317,64
	793 006,59
	849 728,48


Примечания: теплопотребление промышленных предприятий принято по анкетным данным предприятий, по материалам Генерального плана ГО Краснотурьинск;
Проектные предложения
С учётом современных тенденций в области теплоснабжения предлагается решить схему теплоснабжения города с учётом максимального использования мощностей существующих источников централизованного теплоснабжения с учётом их реконструкции с одновременной реконструкцией тепловых сетей города и одновременным развитием современных систем автономного и индивидуального теплоснабжения. От  существующих тепловых сетей централизованных источников  будет снабжаться теплом сохраняемая и проектируемая секционная и общественные здания по сложившейся схеме с учётом её реконструкции.
Существующая мощность данных источников централизованного теплоснабжения достаточна для покрытия тепловых нагрузок новых потребителей.
Система теплоснабжения от котельных двухтрубная, закрытая, теплоноситель – горячая вода с параметрами 95/700С. Топливом для котельных служит природный газ. От котельных тепло подается к существующим и проектируемым центральным тепловым пунктам (ЦТП).
В ЦТП установлены повысительные насосы для обеспечения необходимого давления в сети теплоснабжения. Система теплоснабжения от ЦТП – двухтрубная с устройством в каждом доме индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Теплоснабжение жилой застройки предполагается через индивидуальные тепловые пункты, расположенные в каждом доме.
Приготовление воды для целей горячего водоснабжения предполагается в индивидуальных тепловых пунктах, размещаемых в каждом доме.
Местоположение и производительность ЦТП должны быть уточнены на следующей стадии проектирования.
Наряду с модернизацией существующих централизованных источников теплоснабжения и строительством новых, необходимо развивать современные системы автономного и индивидуального отопления. На территории г. Краснотурьинска большой процент индивидуальной жилой застройки, теплоснабжение которой на перспективу предусматривается от индивидуальных газовых нагревателей и отопительных установок. В зданиях социально- и культурно-бытового назначения в районах индивидуальной жилой застройки предполагаются автономные источники теплоснабжения. 
Теплоснабжение существующих промышленных предприятий, как и в настоящее время, предусматривается от городской системы централизованного теплоснабжения.
 Мероприятия в области теплоснабжения:
- модернизация сетей теплоснабжения, перевод на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий;
- реконструкция котельных с переводом на новые температурные режимы, внедрением новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий;
- строительство центральных тепловых пунктов, обеспечивающих секционную жилую застройку централизованным отоплением;
- перевод источников теплоснабжения на природный газ, позволит значительно сократить потери тепловой энергии и затраты на её производство, а также повысить качество теплоносителя потребителям;
- обеспечение теплоснабжения существующей и проектируемой малоэтажной жилой застройки посредством индивидуальных источников тепла (газовые отопительные установки и водонагреватели);
- строительство автономных блочных газовых котельных для теплоснабжения объектов соцкультбыта, промышленных, коммунально-складских предприятий;
- замена тепловых сетей района Загородный (Совхозный) с использованием энергетического эффективного оборудования.
Схему сетей и размещение объектов теплоснабжения – см. чертёж Т-2698СО-2017-02 «Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения. М 1:5000».

3.4.4. Электроснабжение
Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора с учётом объектов коммунально-бытового обслуживания определялись в соответствии с НГПСО (гл. 48), РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и дополнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки». Электропотребление по г. Краснотурьинск на расчётный срок составит 72,94 МВт. 
Результаты расчётов сведены в таблицу 3.4.4.1
Таблица 3.4.4.1
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Укрупнённая расчётная нагрузка, МВт

	
	
	Сущ. положение
	Расчётный срок

	1
	Жилая застройка, в т.ч. общественные здания
	35,18
	40,85

	2
	Неучтённые расходы – 10%
	3,52
	4,09

	3
	Предприятия
	28,00
	28,00

	Всего по городу:
	66,6
	72,94


Примечания:  
1. Электропотребление жилой застройки с учётом общественных зданий определено по удельной расчётной нагрузке:
-среднеэтажная жилая застройка - здания с плитами на природном газе – 15,8 Вт/м2;
-индивидуальная и блокированная застройка – здания с плитами на природном газе – 15,0 Вт/м2;
-удельная электрическая нагрузка общественных зданий – 6 Вт/м2.
2. Неучтённые расходы (в том числе, потери в сетях) приняты в количестве 10% суммарных электрических нагрузок.
3. Укрупнённая электрическая нагрузка от предприятий принята по анкетным данным, по материалам Генерального плана ГО Краснотурьинск. 

Развитие электрических сетей
Источники электроснабжения города:
существующие:
- ПС Краснотурьинск - 220/110/35 кВ;
- ПС Глинозём  - 110/10 кВ;
- ПС Воронцовка - 110/35/10 кВ;
- ПС ЦРП БАЗа - 110/10/6 кВ;
- ПС Турья - 110/10 кВ;
- ПС Медная - 35/6 кВ;
- ПС Тайга - 110/10 кВ, входящие в единую в единую энергетическую систему Свердловской области и связанные высоковольтными линиями электропередачи (ВЛ) между собой и с:
 - Серовская ГРЭС и ПС БАЗ 500/220/110 кВ по ВЛ 220 кВ;
 - Серовской ГРЭС, ПС БАЗ, Карпинск, Североуральск, Черная, Воронцовский ГОК по ВЛ 110 кВ; 
на перспективу:
- НБТЭЦ.
Источниками электроснабжения жилой застройки города приняты электроподстанции:
- ПС Турья 110/10 кВ, получающая питание по двум ВЛ 110 кВ от ВЛ ПС КПП-3 - ПС Краснотурьинск;
- ПС ЦРП БАЗа, получающая питание по двухцепной отпайке 110 кВ  от ВЛ БТЭЦ-ПС Краснотурьинск;
- ПС Медная 35/10 кВ, получающая питание по ВЛ 35 кВ от ПС Краснотурьинск. 
Проектом сохраняется существующая схема электроснабжения города. Электроснабжение проектируемых районов жилой застройки г. Краснотурьинска предусматривается от городской системы. Проектом предлагается дальнейшее развитие системы электроснабжения города с прокладкой новых линий электропередачи и строительством новых ТП.
Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого объектами электросетевого хозяйства, для обеспечения сохранности и для создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев должны быть обеспечены охранные зоны.
В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» устанавливаются следующие охранные зоны: 
- вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии 5 м для СИП 6-10 кВ;
- вокруг ТП – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10м от границ этих объектов.
Схему сетей и размещение объектов электроснабжения – см. чертеж Т-2698СО-2017-02 «Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения. М 1:5000».

3.4.5. Газоснабжение
Использование газа предусматривается на:
-приготовление пищи;
-отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;
-отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.
Проектом предлагается оборудование застройки (как существующей, так и проектной) газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, работающими на газе.
Расчётные расходы газа
Расчёт газопотребления выполнен на максимально часовой расход (м3/час) и годовой расход (м3/год).
Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения определены, исходя из численности населения и укрупнённого показателя потребления газа, согласно НГПСО 1-2009.66 (гл. 47).
Максимальный расчётный часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды определён, как доля годового расхода с учётом коэффициента часового максимума расхода газа, в соответствии с НГПСО 1-2009.66, в зависимости от численности населения.
Расходы природного газа (расчётные часовые и годовые) для теплоснабжения жилых и общественных зданий определены, исходя из показателей расхода теплоты и теплоты сгорания природного газа.
Расчётные показатели годового расхода газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и других приняты дополнительно в объёме до 5 % общего расхода газа на теплоснабжение жилищного фонда.
Расчётные часовые и годовые расходы теплоты см. раздел «Теплоснабжение». 
Газопотребление по г. Краснотурьинску на расчётный срок составит 1 124 368,20 м3/час. Расходы природного газа по всем категориям потребителей приведены в таблице 3.4.5.1



Таблица 3.4.5.1
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Сущ. положение
	Расчётный срок

	
	
	Расчётный расход газа, м³/час
	Годовой расход газа, тыс. м³/год
	Расчётный расход газа, м³/час
	Годовой расход газа, тыс. м³/год

	1
	Коммунально-бытовые нужды, в т.ч.
	3 320,91
	7 588,28
	2 936,16
	6 709,14

	
	-индивидуальная жилая застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей
	290,90
	664,71
	292,50
	668,36

	
	- среднеэтажная жилая застройка с централизованным теплоснабжением
	3 030,01
	6 923,56
	2 643,67
	6 040,78

	2
	Нужды теплоснабжения, в т.ч.
	34 148,54
	92 713,29
	37 309,22
	101 294,53

	
	-индивидуальная жилая застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей
	1 961,98
	5 326,77
	3 876,69
	10 525,22

	
	- среднеэтажная жилая застройка с централизованным теплоснабжением
	32 186,56
	87 386,52
	33 432,52
	90 769,31

	3
	Неучтённые расходы - 5%
	1 707,43
	4 635,66
	1 865,46
	5 046,53

	4
	Предприятия
	143 327,38
	1 011 318,00
	143 327,38
	1 011 318,00

	
	Всего по городу:
	182 504,26
	1 116 255,23
	185 465,22
	1 124 368,20


Примечания: газопотребление промышленных предприятий принято по материалам Генерального плана ГО Краснотурьинск;
Источник газоснабжения
Газоснабжение города осуществляется природным газом северных Тюменских месторождений. Годовой расход газа по городу (без учета промнужд) составит на расчетный срок 113 050,2 тыс. м3/год.
Подача газа в город предусматривается от магистральных газопроводов высокого давления 5,5 МПа СРТО-Урал, проложенных северо-восточнее города по газопроводам-отводам:
- Д-530 мм протяженностью 4,9 км к газораспределительной станции (ГРС) Богословской ТЭЦ, расположенной в северо-восточной части города;
- Д-273 мм протяженностью 4,9 км к новой блочной ГРС БАЗа, расположенной рядом с ГРС Богословской ТЭЦ;
- Д-325 мм протяженностью 2,75 км к ГРС предприятия "Золото Севера Урала", расположенной севернее п. Рудничный.
От ГРС ТЭЦ газ высокого давления 0,6 МПа по газопроводам Д-530 мм - существующему и Д-800 мм - проектируемому подается на площадку новой Богословской ТЭЦ.
Схема газоснабжения
Подача газа в городскую систему газоснабжения предлагается через две ГРС - ГРС БАЗа и ГРС предприятия "Золото Севера Урала". Распределение газа по территории города от этих ГРС предусматривается по двухступенчатой схеме. От ГРС БАЗа по газопроводу Д-273 мм (существующему) и от ГРС предприятия "Золото Севера Урала" по газопроводу Д-273 мм газ высокого давления 0,6 МПа поступает к промышленным, коммунально-бытовым предприятиям, котельным, бытовым газорегуляторным пунктам (ГРП) и шкафным распределительным устройствам (ШРУ) города, где давление газа снижается до 3000 Па для подачи потребителям.
Распределение газа по территории города предусматривается по двухступенчатой схеме:
-газопроводы высокого давления II категории Ру 0,6 МПа;
-газопроводы низкого давления Ру 0,003 МПа.
 От ГРС газ подается к промышленным, коммунально-бытовым, отопительным котельным, а также к газорегуляторным пунктам (ГРП). ГРП предназначены для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подается к жилым домам и автономным котельным малой мощности. Проектом предлагается дальнейшее развитие системы газоснабжения города с прокладкой новых газопроводов и строительством новых ГРП. По основным улицам проектируются газопроводы высокого давления Д 219, 159, 108 мм.
После ввода газопровода Д-273 мм, проложенного от ГРС предприятия "Золото Севера Урала" до п. Загородный (Совхозный), существующая ГРС подсобного хозяйства БАЗа ликвидируется.
Проектом предусматривается от ГРС БАЗа запитывать 12 ГРП в Центральном, Заречном районах, районе Птицефабрики и Суходойном районе.
.От ГРС предприятия "Золото Севера Урала" запитываются два ГРП в жилом районе Медная Шахта: ГРП N 10, 11, а также существующее ШРУ в п. Загородном.
Установление охранных зон газораспределительных сетей.
При размещении новой и реконструкции существующей застройки в целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей должны быть обеспечены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей». Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.
Схему сетей и размещение объектов газоснабжения – см. чертёж Т-2698СО-2017-02 «Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения. М 1:5000».
Мероприятия в области газоснабжения: 
– дальнейшая газификация населённого пункта с подачей газа на коммунально-бытовые нужды населения, на теплоснабжение застройки, на предприятия;
– газификация объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы путём строительства газовых котельных, переводу существующих котельных на природный газ, установки индивидуальных источников теплоснабжения.

[bookmark: _Toc349835870][bookmark: _Toc357760772]3.4.6. Связь и коммуникации
В соответствии с принятой 100% телефонизацией (обеспеченность каждой семьи телефоном) с учётом обеспечения общественных объектов количество телефонных аппаратов по городу на расчётный срок составит 16 581 номеров. Телефонизация города предлагается от существующих АТС с учётом их реконструкции и расширения.
В проекте определена нагрузка проектируемой радиотрансляционной сети, которая образуется из радиоточек индивидуального и коллективного пользования, а также уличных громкоговорителей. Согласно укрупнённым показателям количество радиоточек в городе на расчетный срок составит 15 965. Радиофикация города сохраняется от существующего радиоузла.
Повышение надёжности и устойчивости телефонной связи в городе достигается помимо увеличения норм обеспеченности населения телефоном (100% телефонизация) также увеличением обеспеченности населения сотовой, радиотелефонной, факсимильной, компьютерной и спутниковой связью.
Для приема телевизионных программ в жилых домах предусматривается установка коллективных и индивидуальных телевизионных антенн. Основной целью поэтапного развития телевидения является полная замена аналогового вещания на цифровое.
Услуги мобильной связи будут изменяться: передача голосовых сообщений достигнет 100%-го насыщения, а дальнейшее развитие возможно за счёт предоставления широкополосных услуг, в том числе подключение к интернет через устройства мобильной связи.
Схему сетей и размещение объектов связи – см. чертёж Т-2698СО-2017-02 «Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения. М 1:5000».

3.5. Инженерная подготовка и защита территории
В состав раздела включены следующие мероприятия:
1. мероприятия по предотвращению процессов деформации земной поверхности  на подработанных территориях, рекультивация провалов дневной поверхности, рекультивация нарушенных территорий;
2. условия строительства на подработанных территориях;
3. мероприятия и предложения по предотвращению  карстообразования;
4. рекомендации сейсморайонирования;
5. защита от паводкового затопления;
6. вертикальная планировка, поверхностный водоотвод.
Раздел выполнен на основании следующих работ  и картографических материалов:
- отчет о НИР по теме «Проведение предпроектных исследований по консервации шахты «Капитальная» и разработке рекомендаций по ликвидации ствола шахты «им. С.М. Кирова», ИГД УрО РАН, 2015г.; 
- проектная документация  по ликвидации производственного объекта Туринского медного рудника на Вадимо-Александровском месторождении, ООО «Геотехпроект», 2015 г.;
- отчет о НИР «Исследование состояния массива горных пород и оценка возможности строительства торгового центра в г.Краснотурьинске Свердловской области площадью 1,6 га», ИГД УрО РАН, 2015г.;
- материалов генерального плана г.Краснотурьинска Свердловской области, выполненных ОАО «Уралгражданпроект» в 2003 г.  с учетом:
- плана  поверхности  района  Васильевского  медного  рудника Турьинского районирования треста "Красноуралмедьруда";
- геологической карты Урала (район г.Краснотурьинска) М1:50000;
- план-карты разрывных тектонических нарушений,УралТИСИЗ,1996г.;
- схематической карты сейсмического микрорайонирования территории г.Краснотурьинска М1:10000, Уралсейсмоцентр, 1997 г.
 Мероприятия по предотвращению процессов деформации земной поверхности  на подработанных территориях, рекультивация провалов дневной поверхности, рекультивация нарушенных территорий
Техническими решениями по ликвидации Туринского рудника и вредного влияния от ведения горных работ предусмотрены следующие мероприятия:
- ликвидация стволов шахт,
- расчистка и планировка территории промышленных площадок ликвидированных шахт после демонтажа зданий и сооружений;
- засыпка и рекультивация провалов;
- организация дренажной системы для откачки шахтных вод;
- организация системы наблюдений за состоянием земной поверхности в границах зоны сдвижения и состоянием стволов ликвидированных шахт.
Стволы шахт «Капитальная», «Никитинская», «Вентиляционная» перекрываются двумя прочными полками, один из которых устраивается на глубине залегания коренных пород, но не менее 10 м от земной поверхности, второй – в уровне земной поверхности. Пространство между полками засыпается породой. От воздействия атмосферных осадков вся конструкция верхнего перекрытия покрывается защитным слоем битума толщиной не менее 3 мм. Для исключения возможности поступления ливневых и паводковых вод в ликвидированный ствол через устье последнее ограждается по периметру на расстоянии не менее 2,5 м водоотводной канавой сечением 0,5 кв.м.
На промышленных площадках ликвидированных шахт после демонтажа строений выполняется грубая и чистовая планировка территории, засыпка и планировка шахтных провалов, нанесение на спланированную поверхность плодородного слоя торфа мощностью не менее 0,2 м.
Общая площадь нарушенных земель Туринского рудника составляет 14,1903 га. Из них рекультивации подлежит 12,0529 га, в том числе:
- земли строительного направления – 1,4239 га, 
- земли природоохранного направления 10,629 га.
К объектам рекультивации относятся:
- промышленные площадки стволов шахт,
- провалы зон обрушения, 
- участки железнодорожных путей, 
- железнодорожный тупик.
Рекультивация осуществляется в два этапа: технический (после работ по демонтажу зданий и сооружений) и биологический. Биологический этап включает нанесение плодородного слоя и посев многолетних трав на рекультивируемых территориях природоохранного направления. Технический этап включает засыпку провалов, подсыпку грунта на участках демонтированных сооружений, планировку территории.
Частичной засыпке подлежат провал Фроловского месторождения и провал на Аномалии № 1 Вадимо-Александровского месторождения.
Провал зоны обрушения Фроловского месторождения состоит из двух участков:
- участок №1 (площадь участка 1,9739 га, глубина провала 8 м, ориентировочный объем провала- 16 тыс. куб.м); 
участок № 2 (площадь провала - 1,2033  га, глубина провала - 4 м, ориентировочный объем провала - 5,0 тыс. куб.м).
Предусмотрена частичная засыпка провалов отходами 5 класса опасности от сноса и разборки (лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; лом бетонных и железобетонных изделий; грунт, образовавшийся при проведении планировочных землеройных работ, не загрязненный опасными веществами). В связи с большим объемом провала предусмотрено его самозарастание.
Провал на Аномалии № 1 Вадимо-Александровского месторождения.
Максимальная глубина провала - 50 м, площадь по поверхности 2,849 га. Ориентировочный объем провала - 300 тыс. куб.м. С учетом большого объема провала и возможности дальнейших деформаций предусмотрена частичная засыпка провала и устройство ограждения по периметру.
Определенную опасность для устойчивости верхней части горного массива представляет его подтопление. Подтопление – повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящее к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова. 
Последствиями подтопления является активизация процессов сдвижения на подработанных территориях, выход подземных вод на поверхность и затопление подвальных помещений и подземных коммуникаций, набухание и морозное пучение глинистых грунтов, образование оплывин.  Кроме того, в результате подтопления возможно образование зон просадочных грунтов. Просадочный грунт - преимущественно стуктурно-неустойчивый, глинистый (лессовый) грунт, в котором при повышении влажности выше определенного уровня происходит потеря его прочности и под воздействием внешней нагрузки и (или) собственного веса происходит его дополнительное уплотнение – просадка грунта.
С целью защиты территорий Турьинского медного рудника и прилегающих к нему территорий от возможного подтопления проектом ликвидации Туринского рудника рекомендовалась организация дренажа из провала Николо-Подгорного месторождения с поддержанием уровня подземных вод (УПВ) на глубине не менее 3 м. Откачка подземных вод предусматривалась насосами типа Wilo — ТР 65Е 132/22 производительностью 50 куб.м/час (дренажная система должна обеспечивать расход воды не менее 28,1 м7час).
Из Николо-Подгорного провала по водоводу, проложенному по Фроловскому логу, вода направлялась до устья Фроловской штольни, где сооружался бетонный резервуар-усреднитель. В резервуаре-усреднителе сточные воды Николо-Подгорного провала и Фроловской штольни объединялись и направлялись на очистные сооружения. Очищенные стоки сбрасывались в р.Турью.
Протоколом № 2 от 19 октября 2016 г. Совместного технического совещания ООО «Валенторский медный карьер», ООО «Геотехпроект» и ООО «ММПИ» принят вариант организации дренажа из провала Аномалии № 1, утверждено оборудование – насосы СМ – 100 (один рабочий, один резервный), принято решение о разработке документации на строительство откачной станции «Аномалия 1». 
ООО «ММПИ» был выполнен дополнительный модельный прогноз, который позволил оценить опасность подтопления застроенных территорий при откачке воды из провала с отметки 176 м. По результатам прогноза, риск подтопления в этом случае есть лишь на территории садового товарищества. В этом районе расположена наблюдательная скважина, по которой можно вести мониторинг, и в случае подхода подземных вод к поверхности земли, оборудовать дренажную канаву.
Согласно результатам моделирования, для поддержания на отметке не выше +176 в среднегодовом выражении потребуется откачивать воду с дебитом порядка 57 куб.м/ч. В паводковый период необходимо предусмотреть возможность откачки до 100 куб.м/ч. В зимнюю межень дебит откачки может снижаться до 30 куб.м/ч.  
Для получения объективной и достоверной информации по контролируемым процессам, оценки эффективности реализуемых мероприятий и принятия оперативных решений разработана программа горно-экологического мониторинга в границах зоны возможных деформаций земной поверхности после ликвидации Туринского рудника.
Процессы сдвижения дневной поверхности наблюдаются также в центральной части города в зоне  горного отвода площадью 101,5 га рудника Васильевского месторождения и представляют угрозу для зданий, сооружений, инженерной инфраструктуры. Общими рекомендациями для подработанных территорий, расположенных в центральной части города и имеющих высокую градостроительную ценность являются: проведение инженерно-геологических исследований, выявление опасных участков, их рекультивация.
Новое строительство на таких территориях не допускается без проведения дополнительных изысканий и горно-геологического обоснования возможности строительства, выполненных специализированной организацией. Способы рекультивации опасных участков и технология производства работ также должны разрабатываются специализированной организацией, и отвечать требованиям СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения  проектирования", СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на  подрабатываемых территориях и просадочных грунтах".
 Условия строительства на подработанных территориях
Проектирование и строительство зданий и сооружений на подрабатываемых территориях и на просадочных грунтах следует осуществлять с соблюдением требований СП 21.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»)
При проектировании зданий и сооружений для строительства на подрабатываемых территориях следует предусматривать:
- планировочные мероприятия, обеспечивающие уменьшение вредного воздействия деформаций земной поверхности на здания и сооружения;
- конструктивные меры защиты зданий и сооружений;
- мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены
зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;
- инженерную подготовку строительных площадок, снижающую неравномерность деформаций основания;
- мероприятия, исключающие возможность образования провалов в зонах старых горных выработок;
- ликвидацию (тампонаж, закладку и т.п.) пустот старых горных выработок, выявленных в процессе изыскательских работ;
- мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания.
Выполнение указанных мер защиты не исключает возможности появления в несущих и ограждающих конструкциях допускаемых по условиям эксплуатации деформаций и трещин, устранимых при проведении ремонта.
При подработке эксплуатируемых зданий и сооружений следует предусматривать меры защиты согласно указаниям Приложения Б СП 21.13330.2012.
Проекты зданий и сооружений, разработанные для обычных условий строительства, не допускается применять для строительства на подрабатываемых территориях без проверки расчетом, и переработки их, при необходимости, в соответствии с требованиями настоящих норм.
При строительстве на подрабатываемых территориях проектами зданий и сооружений следует предусматривать выполнение работ, связанных с инструментальными наблюдениями за деформациями земной поверхности, а также зданиями и сооружениями, включая, при необходимости, и период их строительства. 
Строительство зданий и сооружений, предусмотренных  ст.48.1 СП 21.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах») (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты), на подрабатываемых территориях, как правило, не допускается.
При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах следует учитывать:
- особенности инженерно-геологических условий площадки строительства (виды просадочных деформаций, возможные источники и режимы замачивания, характеристики грунтов, подстилающих просадочную толщу, и др.);
- инженерную подготовку и планировку строительных площадок;
- виды мероприятий, применяемых для обеспечения нормальной эксплуатации зданий и сооружений (устранение просадочных свойств грунтов; прорезка просадочных грунтов сваями; комплекс строительных мероприятий);
- воздействие на проектируемые конструкции равномерных и неравномерных вертикальных (просадок) и горизонтальных перемещений грунтов оснований;
- местные условия строительства и имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, включая результаты наблюдений за деформациями их оснований в аналогичных грунтовых условиях;
- наличие в зоне влияния нового строительства объектов окружающей застройки и их техническое состояние.
Геотехнический мониторинг следует, производить в соответствии с СП 22.13330.2011 - «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* [18], ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» [19].
 Мероприятия и предложения по предотвращению карстообразования. 
Область распространения известняков на территории города охватывает северную часть центрального района и локализованные участки южной части центра города, а также района "Медный Рудник". Хотя инженерно-геологическими выработками незаполненных карстовых полостей не обнаружено, учитывая взаимное влияние нескольких неблагоприятных геологических факторов на  территории  распространения известняков возможны проявления карстовых процессов.
В связи с этим генпланом рекомендуется:
- ограничение этажности зданий до 4 этажей на потенциально карстообразующих территориях;
- проведение детальных инженерно-геологических исследований на последующих этапах освоения и оценки устойчивости и сплошности оснований зданий и сооружений;
- обязательным мероприятием по защите от возможного карстообразования является отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также недопущение утечки агрессивных промышленных стоков в грунт. Следует предусмотреть меры по недопущению значительного снижения напора подземных вод в карстовой зоне по сравнению с напором в покровной толще. Для исключения повышения скорости воды в карстующихся породах следует избегать забора воды из них. Данная мера относится, в основном, к индивидуальной жилой застройке, оборудованной индивидуальными скважинами и колодцами. При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью  устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и других водопроводящих сетей.
 Рекомендации сейсморайонирования
 В соответствии со СНиП II-7-81 5* 0 "Строительство в сейсмических районах" интенсивность сейсмических воздействий для района города Краснотурьинска следует принимать для объектов массового строительства - 6 баллов, для объектов повышенной ответственности - 6 баллов, для особо ответственных объектов - 7 баллов. Общее сейсмическое районирование предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий и отражает 10%, 5%, 1%-ную вероятность превышения сейсмических событий в течение 50 лет. Указанная сейсмическая интенсивность приведена для участков со средними по сейсмическим свойствам грунтами (II категории).
Институтом геофизики "Уралсейсмоцентр" РАН УО проведена работа по составлению карты сейсмического микрорайонирования территории г.Краснотурьинска на основании ранее выполненной карты разрывных тектонических нарушений, составленной УралТИСИЗом в 1997 году, в составе которой даны рекомендации по освоению территорий, имеющих в геологическом строении активные тектонические нарушения:
- на участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-сейсмологическом и инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антисейсмических мероприятий;
- не рекомендуется строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон. 
В исключительных случаях при необходимости  строительства необходимо предусматривать специальные  антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов). Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают проектную  прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях.
При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных и кольцевых укреплений.
Как показывают исследования, проведенные по г.Екатеринбургу, в зонах тектонических нарушений значительно повышена вероятность аварий инженерных  сетей. Данный фактор имеет большое значение, т.к. ежегодно на устранение аварий на инженерных сетях расходуются значительные объемы капитальных вложений.
По разломам флексурно-разрывных зон возможны эманации радона и других вредных газов. Мероприятия по защите от возможных поступлений радона в жилые помещения включают:
- гидроизоляцию и бетонирование подвальных помещений, устройство проветриваемых подвалов и технических этажей;
- строительство жилых зданий без подвальных помещений и устройство нежилых первых этажей.
Защита от паводкового затопления
На территории города в пойме реки Турьи часть существующей жилой застройки по ул.Социалистической, Чкалова общей площадью 8,0 га подвержена потенциальной опасности затопления паводковыми водами при пропуске пиковых расходов воды Краснотурьинским  гидроузлом.
В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 * "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» для застроенных и подлежащих застройке территорий за расчетный горизонт высоких вод принимается уровень 1% обеспеченности – затопления один раз в 100 лет. По данным Уральского Водоканалпроекта абсолютные отметки 1% паводка в нижнем бьефе Краснотурьинского пруда составят: на расстоянии 170 м от плотины - 164,68 м, на расстоянии 1800 м - 162,21 м. Кроме того, потенциальной опасности катастрофического затопления при разрушении плотины Краснотурьинского гидроузла подвержена часть индивидуальной жилой застройки по ул.Социалистической, Чкалова и ряд объектов города: автодорожные мосты через р.Турью и очистные сооружения хоз-бытовой канализации.
Для защиты жилой застройки от 1% паводка проектом предлагается строительство по берегам реки Турья автомобильных дорог, выполняющих роль  защитной дамбы территорий жилых районов. Возникновение угрозы  катастрофического затопления при разрушении гидроузла относится к категории чрезвычайных ситуаций.
Вертикальная планировка, поверхностный водоотвод
Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1:10000 с сечением горизонталей через 1,0 метр. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей. 
В основу проектных отметок положены существующие отметки проезжих частей существующих улиц города. В основу проектных решений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, защиты застройки от неблагоприятных инженерно-геологических факторов, максимальное сохранение существующего рельефа благоприятных для строительства участков.
Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,004 до 0,080 в соответствии со СП 42.133330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В западной части жилого района «Южный» уклоны и отметки приняты в соответствии с «Проектом планировки жилого района «Южный» в г.Краснотуринске». 
По условиям стока поверхностных вод на территории г.Краснотуринска предлагается устройство двенадцати площадок ОСДК.
Поверхностный водоотвод с территории города предлагается осуществлять посредством создания системы самотечной дождевой канализации открытого и закрытого типа. 
Размещение очистных сооружений возможно при проведении специальных мероприятий по защите территории от затопления: обвалования территорий, искусственное повышение рельефа территории, аккумуляция, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод. В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции. В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения. На следующих стадиях проектирования после проведения оценки инженерно-гидрогеологических условий территории подтопления, сбора сведений об основных факторах подтопления, оценки уровня его опасного воздействия, прогноза развития подтопления и на основании технико-экономического сопоставления вариантов будут разработаны мероприятия по инженерной защите с привязкой к конкретным объектам.
Размещение площадок ОСДК показано на «Схеме вертикальной планировки территории» (черт. T-2698СО-2015-05).
Качество очистки поверхностных стоков должно отвечать нормативным требованиям и категории пользования водоема. Сброс очищенных стоков с площадок будет производиться в реку Турья, в отстойник, расположенный на южной окраине города (бассейн р.Каменка) и в Краснотурьинский пруд, исключаемый из категории поверхностного источника хоз-питьевого водоснабжения на расчетный срок проектирования.




3.6. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
Проектом генерального плана г. Краснотурьинск с целью охраны атмосферного воздуха, снижения уровня акустической нагрузки на жилые и рекреационные территории, комплексной охраны поверхностных и подземных вод, грунтов и почвенного покрова на основе выполненного анализа санитарно-экологического состояния территорий, и с учетом выявленных планировочных ограничений по экологическому фактору, предлагается нижеследующий комплекс мероприятий.
В целом, мероприятия по охране окружающей среды, стабилизации и улучшению санитарно-экологической обстановки г. Краснотурьинск заложены в составе комплексных решений по развитию территории города, по планировочной организации и инженерному обеспечению территории.

3.6.1. Охрана атмосферного воздуха
Проектом генерального плана, с целью охраны атмосферного воздуха и снижения уровня акустической нагрузки на жилые территории, и с учетом повышенного существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха, предусматривается необходимость проведения следующих мероприятий по охране окружающей среды:
1. Проведение в отношении «БАЗ-СУАЛ» и его производственных участков, вспомогательных транспортных, энергетических объектов,  мероприятий по установлению и сокращению ориентировочных размеров санитарно-защитных зон, сопряженных с необходимостью разработки отдельных проектов санитарно-защитных зон, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция). С целью соответствия действующим санитарным правилам и нормам, предусматривается необходимость установления расчетной (окончательной) санитарно-защитной зоны, с сокращением ее границ до жилой застройки, посредством подтверждения достигнутых расчетных результатов показателями мониторинга окружающей среды
Для действующих предприятий, объектов, (приведены в составе таблицы 3.6.1.4), режим использования территории СЗЗ которых в настоящее время не соответствует требованиям санитарных правил и нормативов, а также объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (котельные, транспортные магистрали), размер СЗЗ для которых в настоящее время не установлен, требуется установление (изменение) границ СЗЗ, с приведением оказываемого предприятиями негативного воздействия в соответствие природоохранному и санитарному законодательству. Последнее осуществляется посредством технологической модернизации производства, планировочной и функциональной реорганизации территории, осуществляемой по одному из следующих вариантов:
- за счет изменения (сокращения) границ СЗЗ (с исключением наложения на жилую застройку или нормируемые объекты);
- за счет выноса жилой застройки и запрещенных объектов из санитарно-защитных зон;
- путем перепрофилирования и реорганизации предприятий из пищевых отраслей промышленности в непищевые, допустимые к размещению в границах санитарно – защитных зон других предприятий.
Вынос коррекционной школы-интернат, расположенной в границах санитарно-защитных зон нескольких промпредприятий Северной производственной зоны, что противоречит п.5.1 «Режим территории санитарно-защитной зоны» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).
2. Ликвидация объектов высоких классов опасности: 
Шламонакопители №1 и №3 (объекты II класса санитарной опасности), использование которых в настоящее время осуществляет «БАЗ-СУАЛ», по завершению отработки, подлежат ликвидации, с рекультивацией занимаемой им территории и восстановлением хозяйственной ценности участка.
3. Решениями Генерального плана четыре щахты ООО «Валенторский медный карьер» предлагаются к закрытию в связи с отработкой Вадимо-Александровского месторождения медных руд. Промплощадки стволов шахт и прилегающая территория подлежат рекультивации.  
4. Упорядочение сложившейся планировочной структуры производственных территорий, в т.ч., реорганизация территорий недействующих объектов, с определением и перепрофилированием функционального использования территорий.
В частности на участке бывшей птицефабрики «Краснотурьинская», который в настоящее время находится в  собственности ООО «Казачья гамазея», предполагается осуществление сельскохозяйственной деятельности не выше V класса санитарной опасности с учетом существующей жилой застройки и коллективного сада.
Аналогичные мероприятия планируются и в отношении участка сельскохозяйственного назначения, арендуемого ООО «Счастье» и участка КФХ, расположенного по пер. Заводскому в г. Краснотурьинске. Эта  территория также предназначена для  осуществления сельскохозяйственной деятельности не выше V класса санитарной опасности с учетом расположения существующего коллективного сада.
5. Установление санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от существующих сохраняемых инженерных объектов (электроподстанции, котельные, ГРС, радиорелейные станции и мачты сотовой связи и пр.), согласно требованиям пп. 3.17. и 3.19 СанПиН 2.2.4. 1383-03, п. 2.1., 6.1 и 7.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), с разработкой проектов СЗЗ на основе расчетов и натурных замеров, до жилой застройки и нормируемых объектов г. Краснотурьинска.
6. Размещение новых производственных, сельскохозяйственных и ком-мунально-складских объектов, а также объектов инженерного обеспечения (очистные сооружения ливневой канализации и т.п.), предусматривается проектом в пределах соответствующих новых (и вновь создаваемых) функциональных зон, с возможностью установления и организации от них ориентировочных размеров СЗЗ до существующих и проектируемых жилых зон.
7. Действующее кладбище Медное подлежит закрытию, и на расчетный срок действия генерального плана учитывается как объект V класса опасности (СЗЗ = 50 м).
В целом, мероприятия по охране окружающей среды, охране атмосферного воздуха, стабилизации и улучшению санитарно-экологической обстановки г. Краснотурьинска, а также приведению вышеуказанных производственных объектов (территорий), в соответствие действующему санитарному законодательству и перспективной планировочной организации их территории по предложениям проекта Генерального плана сведены в таблицу 2.6.1.4.
[bookmark: OLE_LINK11]3.6.2. Охрана почвенно-растительного покрова, 
поверхностных и подземных вод
Проектом генерального плана предлагаются мероприятия, направленные на комплексную охрану поверхностных и подземных вод, грунтов и почв, базирующиеся на выявленных экологических проблемах, и основных источниках воздействия на состояние окружающей среды (см. Раздел 2.6. «Санитарно-экологическое состояние окружающей среды»).
Проектом генерального плана предусматриваются следующие инженерно-технические и организационные мероприятия, направленные на охрану водных объектов, в т.ч. источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, грунтов и почвенного покрова:
1. Создание централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для существующей жилой и общественной застройки города, сохраняемых и вновь проектируемых производственных территорий, с направлением стока на модернизируемые городские очистные сооружения полной биологической очистки и доочистки хозяйственно-бытовой канализации, с обеззараживанием сточных вод.
2. Соблюдение режима использования территорий водоохранных, береговых и прибрежных защитных полос и зон санитарной охраны подземных источников хоз-питьевого назначения, согласно требованиям Водного Кодекса и Правил установления рыбоохранных зон (утвержденных постановлением Правительства РФ № 743 от 6.10.2008 г.). Установление градостроительного регламента территории в установленных границах зон, в т.ч., отказ от промышленного освоения территории, запрещение нового строительства без благоустройства территории и ограничение деятельности по отработке полезных ископаемых в границах водоохранной зоны и прибрежных защитных полос (согласно требованиям ст. 65 Водного кодекса).
3. Полное благоустройство вновь проектируемых и сохраняемых решениями генерального плана сельскохозяйственных, производственных и коммунальных территорий, влияющих на хозяйственно-питьевые водозаборы и ресурсы поверхностных вод Краснотурьинского водохранилища и р.Турья.
4. Запрет на последующее размещение в границах установленных и определенных водоохранных зон, ЗСО источников хозяйственно-питьевого водоснабжения города, в т.ч., в границах зон санитарной охраны и санитарно-защитной полосы площадок водоподготовки и водоводов складов горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, животноводческих предприятий, а также производственных объектов, в исполнении, не обеспечивающем предотвращение химического загрязнения подземных вод (в т.ч., необорудованных системами гидроизоляции основания, сбора и очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод и пр.).
5. Формирование системы отведения и очистки поверхностных сточных вод с территорий сохраняемой и проектируемой жилой застройки, с локальной очисткой поверхностного стока на проектируемых очистных сооружениях ливневой канализации закрытого типа.
6. Выполнение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории г. Краснотурьинск, включая благоустройство и озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон.
7. Обеспечение обращения с отходами производства и потребления, в т.ч., сбора отходов от производственных предприятий г. Краснотурьинск, в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством и Правилами благоустройства городского округа Краснотурьинск, и направлением всего потока отходов на объекты размещения отходов, оформленные и имеющие лицензию в установленном порядке.
8. Необходимость обустройства нового полигона бытовых отходов по размещению, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных и токсичных отходов производства и потребления 3 - 5 классов опасности для окружающей природной среды в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки г. Краснотурьинска до 2025г.
9. Проектом генерального плана в целом, предусматривается необходимость обязательного выполнения недропользователями рекультивации нарушенных земель, с восстановлением хозяйственной ценности участков в пригодное для использования по назначению состояние по проектам рекультивации, с завершением рекультивационных работ не позднее 6 месяцев после окончания разработки объектов.

3.6.3. Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления
На основе анализа существующей системы обращения с отходами производства и потребления на территории г. Краснотурьинск, а также в соответствии с действующей Генеральной схемой санитарной очистки г. Краснотурьинск до 2025г., Генеральным планом предлагаются:
Организация благоустройства, обеспечение санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления на территории г. Краснотурьинск в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством, в т.ч.:
- организация централизованной (регулярной) системы санитарной очистки, со 100%-ным охватом территории г. Краснотурьинск, со сбором и направлением всего потока образующихся твердых коммунальных отходов, на действующий, подлежащий реконструкции объект размещения отходов – свалку промышленно-бытовых отходов, в том числе проведение следующим мероприятий:
- усиление контроля за предприятиями и коммерческими организациями в вопросах сбора и вывоза ТБО, привлечение их к заключению договоров с ООО «Сигнал», и жилищными организациями, тем самым решение вопрос несанкционированного размещения ТБО;
- организация сбора и вывоза ТБО из гаражных массивов и коллективных садов, для исключения возникновения стихийных свалок ТБО, создание системы очистки общественных мест, с установкой урн, и организацией системы вывоза всего объема образованных отходов на действующие и проектируемые объекты санитарной очистки г. Краснотурьинск; 
- организация площадки для сбора крупногабаритных отходов, установка бункеров-накопителей, вывоз КГО не реже 1 раза в неделю;
- сбор и вывоз ТБО из домов на правах частной собственности два раза в неделю в соответствии с СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- реконструкция свалки г. Краснотурьинска, строительство нового полигона в соответствии с разработанным и утвержденным проектом;
- разработка проекта и строительство снегоприемного пункта и мусоросортировочной станции;
- оборудование мест временного размещения отходов класса А во всех ЛПУ, а также единую систему сбора и обезвреживания медицинских отходов класса А,Б,В;

4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определённой части территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Городской округ Краснотурьинск по условиям природной среды и характеру развития техносферы является регионом высокого риска. 
4.1. Перечень возможных источников ЧС природного  характера
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений в соответствии с ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы» приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1 Опасные геологические процессы

	1.1 Землетрясение 
	Сейсмический

	Сейсмический удар
Деформация горных пород

	
	Физический
	Электромагнитное поле

	1.2 Карст
(карстово-суффозионный процесс)
 
 
	Химический
	Растворение горных пород

	
	Гидродинамический

	Разрушение структуры пород
Перемещение (вымывание) частиц породы

	
	Гравитационный

	Смещение (обрушение) пород
Деформация земной поверхности

	1.3 Просадка в лессовых грунтах
	Гравитационный

	Деформация земной поверхности
Деформация грунтов

	1.4 Переработка берегов 
 
 
 
	Гидродинамический


	Удар волны
Размывание (разрушение) грунтов
Перенос (переотложение) частиц грунта

	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород в береговой части

	2 Опасные гидрологические явления и процессы

	2.1 Подтопление 
 
 
 
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	
	Гидрохимический

	Загрязнение (засоление) почв, грунтов

	
	
	Коррозия подземных металлических конструкций

	2.2 Русловая эрозия 
 
	Гидродинамический

	Гидродинамическое давление потока воды
Деформация речного русла

	2.3 Наводнение
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	Половодье
	Гидрохимический


	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов

	Паводок
	
	

	Катастрофический паводок
	
	

	3 Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1 Сильный ветер
	Аэродинамический



	Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление
Вибрация

	Шторм
	
	

	Шквал
	
	

	Ураган
	
	

	3.2 Смерч
	Аэродинамический


	Сильное разряжение воздуха
Вихревой восходящий поток
Ветровая нагрузка

	Вихрь
 
	
	

	3.3 Пыльная буря 
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	3.4 Сильные осадки
	
	 

	3.4.1 Продолжительный 
дождь (ливень)
	Гидродинамический

	Поток (течение) воды.
Затопление территории

	3.4.2 Сильный снегопад 
 
	Гидродинамический

	Снеговая нагрузка
Снежные заносы

	3.4.3 Сильная метель
 
 
	Гидродинамический


	Снеговая нагрузка
Ветровая нагрузка
Снежные заносы

	3.4.4 Гололед 
 
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка

	
	Динамический
	Вибрация

	3.4.5 Град
	Динамический
	Удар 

	3.5 Туман 
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)

	3.6 Заморозок 
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха

	3.7 Засуха 
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха

	3.8 Суховей 
	Аэродинамический.
	Иссушение почвы

	 
	Тепловой
	 

	3.9 Гроза 
	Электрофизический
	Электрические разряды
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Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на территории города Краснотурьинск могут быть опасные метеорологические явления, к которым относятся ветер, осадки, туман, метель, гололедно-изморозевые отложения при достижении ими соответствующих критических значений.
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № ОМ11-447/1022 от 29.06.2015 г. 
опасными явлениями считаются:
- сильные снегопады интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 12 часов и менее; 
- сильные дожди в количестве 50 мм и более за 12 часов и менее или 30 мм за 1 час и менее;
- сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более;
- сильные метели с ухудшением видимости до 500 м и менее при скорости ветра 15 м/с и более;
- град – диаметр градин 20 мм и более;
- гололедно-изморозевые отложения значительных размеров;
- сильные продолжительные туманы, морозы, жара, засухи. 
Геофизическими опасными явлениями являются землетрясения.
Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации г.Краснотурьинск расположен в сейсмическом районе, где превышение расчетной интенсивности в баллах шкалы MSK-64 в течение 50 лет составляет: 6 баллов – 2%; 6,5 баллов – 1%; 7 баллов – 0,5%. Период повторяемости сейсмических воздействий составляет соответственно 2500, 5000 и 10000 лет. Несмотря на то, что территория г.Краснотурьинск не является сейсмически активной, здесь возможно возникновение очагов техногенных землетрясений и сейсмических колебаний, связанных с высокой техногенной нагрузкой, в том числе продолжительной разработкой полезных ископаемых подземным способом. 
Гидрологическими опасными явлениями для г.Краснотурьинск являются весенние половодья и паводки,  вызывающие повышение уровня воды в Краснотурьинском водохранилище и р.Турья, а также повышение уровня грунтовых вод, вызывающих подтопление территорий.
Мероприятия по защите населенных пунктов от затопления включают:
- обваловывание, строительство дамб;
- строительство руслорегулирующих сооружений;
- расчистку, углубление, спрямление русла для увеличения пропускной способности водотока;
- искусственное повышение уровня поверхностности вновь застраиваемых территорий.
В случае возникновения угрозы катастрофического разрушения гидротехнического сооружения (плотины) предусмотрены следующие мероприятия:
- оповещение населения, проживающего в зоне возможного затопления; 
- развертывание пунктов временного размещения;
- вывоз населения из зон поражения и размещение его в пунктах временного размещения (ПВР);
- обеспечение охраны правопорядка в зоне поражения и в местах развертывания ПВР;
- развертывание пункта оказания медицинской помощи на ПВР;
- организация питания населения в ПВР;
- проведение работ по ликвидации последствий ЧС.
[bookmark: _Toc279044471][bookmark: _Toc279052355]Наибольшую угрозу для населения в связи с частой повторяемостью представляют пожары, как природные лесные, так и пожары в плотной индивидуальной жилой застройке. Угроза природных пожаров возрастает в весенне-летний период (особенно в период продолжительной засухи), пожары в индивидуальной застройке чаще приходятся на осенне-зимний период. В 2015 г. на территории городского округа Краснотурьинск было зарегистрировано 105 пожаров, основными причинами которых явились:
неосторожное обращение с огнем-35%;
неисправное устройство и эксплуатация электрооборудования и электробытовых приборов-31%;
 печное отопление -13%;
 поджоги- 17%;
 детская шалость-3%;
 прочие -1%.
Перечень возможных источников ЧС техногенного  характера
На территории г.Краснотурьинск расположено 12 потенциально опасных объектов. Перечень потенциально опасных объектов, аварии на которых способны привести к возникновению чрезвычайной ситуации на территории г.Краснотурьинск, приведен в таблице  4.2 (документ ДСП).
Опасным производственным объектом, связанным с пользованием недрами являлся Туринский медный рудник. После аварии в апреле 2014 г. на шахте «им.С.М. Кирова» 
- все виды горных работ были прекращены;
- стволы шахт «Капитальная», «Никитинская», «Вентиляционная», «им.С.М. Кирова» ликвидированы; 
- оборудование, здания и сооружения на промышленных площадках шахт демонтированы;
- произведена засыпка провала, образовавшегося у ствола шахты «им.С.М. Кирова», частичная засыпка провала Фроловского месторождения и провала зоны обрушения Аномалии №1 Вадимо-Александровского месторождения;
- ведется откачка шахтных вод из провала Аномалии №1.   
Прочное ограждение высотой 2,5 м и аншлагами «Опасная зона» установлено:
- на расстоянии 20 м от внешнего контура ствола шахт «Капитальная», «Никитинская», «Вентиляционная»; 
- на расстоянии 42 м (ограждение из железобетонных панелей) от внешнего контура ствола шахты «им.С.М. Кирова»;
-  на расстоянии 10 м от границы провала зоны обрушения на Николо-Подгорном месторождении, Фроловском месторождении и провала на Аномалии № 1 Вадимо-Александровского месторождения.
 После ликвидации Турьинского рудника и затопления горных выработок потенциальную опасность представляет зона опасных деформаций земной поверхности.  В зону сдвижения попадает часть жилого массива и дачных участков районов «Медный» и «Медная Шахта» г.Краснотурьинска. В основном, это одно- и двухэтажные дома и дачные постройки, которые согласно классификации охраняемых объектов (табл.5 «Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных работ при разработке медных месторождений Урала» (М. 1978)) относятся к III группе.
В условиях невозможности доступа в подземные выработки основным методом   предупреждения и ликвидации отрицательных геомеханических последствий (сдвижение земной поверхности, защита объектов на поверхности, борьба с провалами) являются систематические наблюдений за сдвижением земной поверхности в зоне опасных деформаций.
Объектами общей системы наблюдения (мониторинга) являются:
- ликвидированные стволы шахт,
- земная поверхность зоны непосредственного ведения горных работ и размещения технологических объектов,
- уровни подземных вод,
- подрабатываемые объекты (здания, строения, сооружения, расположенные в зоне опасных деформаций земной поверхности).
Программа горно-экологического мониторинга разработана в документации «Ликвидация производственного объекта Туринского медного рудника на Вадимо-Александровском месторождении», выполненной ООО «Геотехпроект» в 2015 г. Проектная документация прошла экспертизу промышленной безопасности на соответствие требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. и рекомендована для реализации. Заключение экспертизы промышленной безопасности внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности с присвоением регистрационного номера 54-ДЛ-05121-2015.
Мероприятия по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной
безопасности
Администрацией городского округа Краснотурьинск разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и развитие лесного хозяйства на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» (Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск № 397 от 26.03.2015г. в редакции Постановления № 01-01/194 от 21.02.2022). Ответственным исполнителем программы является Администрация городского округа Краснотурьинск (Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»). 
На реализацию программы из местного бюджета выделено 149,986 тыс. рублей. 
Программа включает следующие подпрограммы:
1. Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории городского округа Краснотурьинск, гражданская оборона.
2.    Пожарная безопасность на территории городского округа Краснотурьинск.
3. Развитие лесного хозяйства на территории  городского округа Краснотурьинск
Целями программы являются: 
1. Защита населения и территорий городского округа Краснотурьинск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной безопасности населения.
2. Развитие противопожарной службы, общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории городского округа Краснотурьинск.
3. Эффективное использование лесов и лесных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности, исполнение полномочий Администрации городского округа Краснотурьинск в области лесных отношений.
4. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров.
Основные задачи программы:
1.  Гражданская оборона и развитие комплексной системы обеспечения защиты населения и территории городского округа Краснотурьинск от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Материально-техническое обеспечение мероприятий по профилактике и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
3. Муниципальная поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории городского округа Краснотурьинск.
4. Сохранение системы защиты лесов, обеспечение качества лесного хозяйства.
5. Повышение эффективности предупреждения и обнаружения лесных пожаров, улучшение санитарного состояния лесов.
Подпрограмма 1. Защита населения и территорий городского округа Краснотурьинск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
Перечень мероприятий подпрограммы 
1. Поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий или при чрезвычайных ситуациях.
2. Создание и развитие системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа Краснотурьинск.
3. Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения.
4. Материально-техническое оснащение запасного пункта управления.
5. Организация обучения населения городского округа Краснотурьинск в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
6. Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Общественного поисково-спасательного отряда.
7. Выполнение работ в сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в городском округе Краснотурьинск.
8. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Одним из важнейших мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является модернизация системы центрального оповещения. 
В настоящее время система центрального оповещения гражданской обороны городского округа функционирует на базе аппаратуры П-160, П-164. Запуск системы централизованного оповещения гражданской обороны городского округа Краснотурьинск осуществляется Краснотурьинским районным узлом связи Открытого акционерного общества «Ростелеком» с пункта управления АТС-1. В систему оповещения включены 37 электросирен, из них
15 электросирен включается централизовано; 
22 электросирены включаются вручную; 
2 стойки циркулярного вызова, что позволяет довести сигнал «Объявлен сбор» до 100% руководящего состава Краснотурьинского городского звена Свердловской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - КГЗ СО РСЧС), спасательной службы гражданской обороны, потенциально-опасных объектов экономики. 
Оповещение руководящего состава и населения города осуществляется по аппаратуре П-164 и АСО-8.
На поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения и модернизацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения выделено 2349,0 тыс.руб. Уровень оснащенности системы централизованного оповещения населения городского округа Краснотурьинск аппаратурой оповещения нового поколения заложен ежегодно в размере 20 %. 
В рамках мероприятий по созданию Системы -112 и работ в сфере мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации программой предусмотрены:
- повышение эффективности действий единой диспетчерской службы (ЕДДС), увеличение штата диспетчеров, модернизация технического оснащения;
- развертывание на базе ЕДДС системы вызова экстренных служб по единому номеру «112»;
-  повышение эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб между собой, координации действий межведомственного характера при реагировании на вызов по единому номеру «112»;
- систематическая подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Целевые показатели подпрограммы:
1. Доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, от ежегодных плановых показателей – 90% в 2018 г., 100% в 2019г. 
2. Доля населения, проживающего на территории городского округа Краснотурьинск, в которых развернуты сегменты Системы -112 – 100% с 2017 г. 
3. Обеспеченность материально-техническими средствами спасателей Общественного поисково - спасательного отряда – 100% к 2020 г;
4. Уровень готовности к реагированию сил и средств системы ЕДДС – 3 балла ежегодно.
Подпрограмма 2. Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности на территории городского округа Краснотурьинск   
Перечень мероприятий подпрограммы
1. Обучение  мерам  пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
2. Выполнение работ по устройству противопожарных разрывов (минерализованных полос) по контуру населенных пунктов городского округа Краснотурьинск.
3. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны в  сфере пожарной безопасности.
4.Установка указателей «пожарный водоем», «пожарный гидрант».
5. Оформление лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
6. Приобретение работ, услуг по содержанию пожарного поста на поселке Чернореченск.
На финансирование мероприятий выделено 6694,0 тыс.руб.
Целевые показатели подпрограммы
1. Снижение количества пожаров на территории городского округа Краснотурьинск, по отношению к предыдущему году на 2% ежегодно.
2. Уровень обеспеченности материально-техническими средствами в сфере первичных мер пожарной безопасности – 100% к 2020 г.
3. Уровень обеспеченности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных дружин, принимающих участие в тушении пожаров на территории городского округа Краснотурьинск, материально-техническими средствами – 100%  к 2020 г.
В настоящее время организацию тушения возникающих пожаров на территории городского округа Краснотурьинск осуществляют следующие подразделения пожарной охраны:
Пожарная часть № 57 6 отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;
Пожарная часть № 256 6 отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;
Отдельный пост Ведомственной пожарной охраны Федерального государственного учреждения «Краснотурьинская воспитательная колония»;
Пожарная часть 1 разряда Федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония № 3»;
Ведомственная пожарная охрана Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» Краснотурьинское линейное производственное управление магистрального газопровода;
Ведомственная пожарная охрана закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала».
На территории городского округа учтено 522 единицы источников противопожарного водоснабжения, в том числе: пожарных гидрантов в количестве 515 единиц, пожарных пирсов количестве 7 единиц.
На территории городского округа Краснотурьинск действуют 10 взрывопожароопасных объектов. Оборудование их пожарной сигнализацией составляет 98 %. Автоматические установки пожаротушения имеются на 10 пожароопасных объектах. На потенциально опасных объектах созданы нештатные аварийно-спасательные формирования (8 единиц аварийно-спасательных формирований, общей численностью 65 человек).
Генеральным планом г.Краснотурьинск предусмотрены планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории города:
- на территориях планируемой застройки запроектирована сеть улиц и дорог с твердым покрытием, в габаритах которых осуществляется беспрепятственный проезд пожарной техники;
- на территориях новых жилых районов запланирована сеть водопроводов с установкой пожарных гидрантов;
- объекты жилой и общественной застройки на территориях, для которых разработаны детальные проекты планировок, размещены с учетом противопожарных расстояний; к каждому объекту предусмотрена возможность подъезда пожарной техники по автомобильному проезду или спланированной поверхности;
- на свободной территории в районе пересечения ул.Победы и ул.Каталей предусмотрен земельный участок для размещения пожарного депо на 2 автомобиля для  обслуживания планируемого жилого района «Южный»; радиус обслуживания – 3 км включает всю планируемую застройку района; 
- на территории лесопарковых зон предусмотрена организация благоустроенных зон массового кратковременного отдыха населения; мангальные зоны, оборудованные твердым покрытием, размещаются на участках свободных от древесно-кустарниковой растительности, что уменьшает возможность образования очагов возгорания при неосторожном обращении с огнем. 
Подпрограмма 3. Обеспечение мероприятий по развитию лесного хозяйства на территории  городского округа Краснотурьинск  
Надзор за лесами, находящимися в муниципальной собственности, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск», которое обеспечивает:
- реализацию полномочий  городского округа Краснотурьинск  по управлению лесными ресурсами, охране, защите, использованию и воспроизводству лесов,
- эффективное управление лесным хозяйством в целях повышения качества жизни населения городского округа Краснотурьинск, создания и поддержания комфортных и безопасных условий его жизнедеятельности.
Основными принципами деятельности учреждения являются:
1. Устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, находящихся в собственности городского округа Краснотурьинск, повышение их потенциала;
2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, ресурсосберегающего использования лесов для удовлетворения потребности общества в лесах и лесных ресурсах;
3.  Воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;
4. Обеспечение охраны и защиты лесов.
На основании основных принципов управления лесным хозяйством определены мероприятия по лесохозяйственным работам:
1. Постановка лесов на кадастровый учет;
2. Устройство минерализованных полос;
3. Посадка лесных культур;
4. Уход за лесными культурами;
5. Дополнение лесных культур;
6. Рубки ухода в молодняках (осветления).
На финансирование мероприятий выделено 252,0 тыс.руб.
Целевые показатели подпрограммы
1. Доля площади земель лесного фонда, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земель лесного фонда – 100% с 2016 г.
2. Устройство минерализованных полос – 10 км ежегодно.

[bookmark: _Toc370490226]5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
	п/п
	Наименование показателя
	2016г
	2030г
	2040г

	I
	ТЕРРИТОРИЯ
площадь населенного пункта, га 
	6908
	5124,9
	5124,9

	
	в том числе:
	
	
	

	1
	Жилые зоны
	
	
	

	1.1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами, га
	445,46
	509,68
	537,24

	1.2
	зона застройки жилыми домами секционного типа до 5 эт., га
	128,96
	150,93
	174,33

	1.3
	зона застройки жилыми домами секционного типа более 5 эт., га
	29,30
	30,39
	30,39

	1.4
	зона объектов дошкольного и общего среднего образования, га
	47,01
	50,86
	53,19

	
	ПТУ
	10,14
	10,14
	10,14

	2
	Общественно-деловые зоны
	61,14
	73,92
	74,43

	3
	Производственные зоны
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	3.1
	зона производственных, производственно-коммунальных и складских предприятий, производственных баз, (га) в том числе:
	360,09
	429,09
	434,44

	3.2
	зона предприятий пищевой промышленности, га
	5,71
	5,71
	5,71

	3.3
	в т.ч. Индустриальный парк «Богословский»
	75,79
	75,79
	75,79

	
	в т.ч. Свободные промышленные площадки
	75,18
	
	

	4
	Зоны объектов транспортной инфраструктуры (га), в том числе: 
	
	
	

	
	Земли железной дороги
	199,91
	199,91
	199,91

	
	ГСК, транспортные цеха предприятий, транспортно-логистические комплексы
	67,51
	70,23
	70,23

	5
	Зоны объектов инженерной инфраструктуры, га
	159,57
	149,98
	151,17

	6
	Зоны сельскохозяйственного использования, га
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	6.1
	земли сельскохозяйственного использования, га
	250,92
	199,42
	181,33

	6.2
	зона сельскохозяйственных предприятий, га
	42,32
	74,79
	74,79

	6.3
	садоводческие кооперативы, коллективные сады, га
	402,01
	399,22
	399,22

	7
	ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, га
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	7.1
	зона парков, скверов, садов, га
	6,0
	205,21
	205,21

	7.2
	зона спортивных объектов, в том числе плоскостных спортивных сооружений, га
	20,20
	22,61
	31,71

	7.3
	зона объектов отдыха и туризма, га
	14,23
	14,23
	14,23

	7.4
	Луга
	1450
	1313,4
	1213,4

	
	Леса
	1450
	1198,4
	1198,4

	8
	ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, га
	
	
	

	
	Кладбища
	54,95
	54,95
	54,95

	
	свалка ТПО
	17,99
	1,32
	1,32

	
	Свалка ТБО
	1,33
	-
	-

	
	Шламо и золоотвалы
	737,97
	12,07
	12,07

	
	Колонии
	42,16
	42,16
	42,16

	
	Прочие спецтерритории
	2,47
	2,47
	2,47

	
	Территории подлежащие рекультивации (в т.ч.)
	-
	9,02
	9,02

	9
	ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ, га
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	территории общего пользования в границах красных линий 
	323
	401
	433

	
	водные поверхности, га:
	335,81
	335,81
	335,81

	II
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	
	Протяженность улично-дорожной сети, км:
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	магистральные улицы общегородского значения, км 
	18,89
	20,28
	22,14

	
	улицы районного значения, км
	27,02
	35,00
	38,71

	
	улицы и проезды, км 
	78,41
	93,78
	101,12

	
	автомобильные дороги с преимущественным движением грузового транспорта, км
	14,07
	23,76
	23,76

	
	автомобильные дороги регионального значения, км
	14,62
	9,83
	9,83

	
	Железнодорожные пути
	52,17
	54,72
	54,72

	
	Трамвайные пути
	4,00
	4,00
	4,00

	III
	НАСЕЛЕНИЕ

	
	общая численность населения, тыс. чел.
	51,58
	54,26
	51,40

	IV
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	
	Общий объем жилищного фонда, тыс.м2 
	1629,2
	1756,9
	1918,0

	
	в том числе:
	
	
	

	
	индивидуальная  жилая застройка, тыс.м2
	49,4
	99,7
	149,9

	
	многоквартирная секционная жилая застройка, тыс.м2
	1579,8
	1657,2
	1768,1

	V
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	
	Дошкольные образовательные учреждения, место
	4294
	Не менее
3798
	Не менее
3598

	
	Общеобразовательные учреждения, место
	9971
	Не менее
5426
	Не менее
5140

	
	Учреждения дополнительного образования детей, место
	2879
	Не менее
3256
	Не менее
3084

	
	Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещ. в смену
	2420
	2420
	2420

	
	Стационары всех типов, койко-место
	949
	949
	949

	
	Станции скорой медицинской помощи, спец. автомобиль
	7
	7
	7

	
	Культурно-досуговые учреждения, зрительское место
	1693
	Не менее
2170
	Не менее
2056

	
	Детские школы искусств, школы эстетического образования, место
	1085
	Не менее
922
	Не менее
874

	
	Театр кукол, место
	190
	190
	190

	
	Музеи, объект
	3
	3
	3

	
	Кинотеатры, зрительское место
	179
	651
	617

	
	Библиотека, объект
	4
	5
	5

	
	Детско-юношеские спортивные школы, место
	646
	Не менее
543
	Не менее
541

	
	Плоскостные спортивные сооружения, кв.м
	88096,5
	127511
	120790

	
	Спортивные залы общего пользования, кв.м площ. пола 
	4299,5
	18448
	17476

	
	Плавательные бассейны, кв.м зеркала воды
	349
	750
	750

	
	Корты (площадки) с искусственным льдом, объект
	-
	1
	1

	
	Лыжно-спортивные комплексы, единоврем. пропускная способность, чел.
	400
	400
	400

	
	Лыжные базы, объект
	6
	6
	6

	
	Предприятия торговли, кв.м торговой площади
	38944
	Не менее
24905
	Не менее
23593

	
	Предприятия общественного питания, посадочное место
	957
	Не менее
326
	Не менее
308

	
	Предприятия бытовых услуг, рабоч. место
	378
	Не менее
163
	Не менее
154

	
	Отделение Сбербанка РФ, кредитно-финансовые учреждения, опер. место
	Нет данных
	18
	17

	
	Отделение связи, объект
	Нет данных
	7
	8

	VI
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОСТВО ТЕРРИТОРИИ

	
	водоснабжение
	
	
	

	
	суммарное потребление воды хозяйственно-питьевого качества, тыс.м3/сутки
	29 104,40
	-
	25 913,46

	
	водоотведение, тыс.м3/сутки
	20 912,10
	-
	18 671,70

	
	теплоснабжение, Гкал/час
	294,65
	-
	317,64

	
	электроснабжение, МВт
	66,6
	-
	72,94

	
	газоснабжение
	
	-
	

	
	потребление газа – всего, м3/час
	182 504,26
	-
	185 465,22

	
	в том числе:
	
	-
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды, м3/час
	39 176,88
	-
	42 137,84

	
	связь
	
	
	

	
	охват населения телевизионным вещанием, %
	н/д
	-
	100

	
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования, номеров
	н/д
	-
	16 581

	VII
	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

	
	- общее количество твердых коммунальных отходов, с учетом отходов, образующихся от объектов инфраструктуры, м3/год
	
	
	

	
	- количество образующихся крупногабаритных твердых коммунальных отходов, м3/год
	
	
	

	
	- годовое образование жидких бытовых отходов, м3/год
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