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1. Общие данные
Генеральный план поселка Прибрежный городского округа Краснотурьинск Свердловской области разработан в рамках выполнения муниципального контракта № Б.005GОК.005.09.007 от 09 декабря 2009 г., заключенного с Органом местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск».

Исходные данные, использованные при выполнении работы:

1. Геоподоснова поселка Прибрежный М 1:2000 предоставленная  заказчиком в программе ИНГЕО  в местной системе координат.

2. Границы поселка согласно Постановления Главы муниципального округа г. Краснотурьинска Свердловской области "Об утверждении границ поселков МО "Город Краснотурьинск" №112 от 01.03.04.

3. Материалы государственного земельного кадастра, предоставленные в электронном виде Управлением Роснедвижимости по Свердловской области.

4 Данные СОГУ "Управления автомобильных дорог" о границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования регионального значения письмо №03-0705 от 18.02.10.

5. Письмо Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) №02-10/36 от 25.01.10 о границах месторождений полезных ископаемых

6. "Общий перечень водных объектов, расположенных на территории Свердловской области" согласно Лесохозяйственного регламента Карпинского лесничества Приложения 7 (Министерство природных ресурсов Свердловской области, 2008 г.) 

8. Материалы проектов Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

9. Охранные зоны магистральных газопроводов и зоны минимальных расстояний  согласно письма Краснотурьинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск" № 145 от 01.02.10.

10. Охранные зоны высоковольтных линий электропередач   согласно Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В.

11. Границы санитарно-защитных зон согласно графических приложений  к анкетам предприятий, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

12. Анкеты предприятий.

13. Данные о составе населения, состоянии жил.фонда п. Прибрежный, предоставленные Администрацией городского округа.

14. Схема канализации п. Прибрежный.

15. Свидетельство о государственной регистрации электросетевого комплекса п. Прибрежный, план, экспликация.

16. Геологический разрез по скважине в п. Прибрежный.

1. Цели и задачи территориального планирования
Генеральный план, как документ территориального планирования, направлен на определение функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, на развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения, в целях обеспечения устойчивого развития жилого образования.
Устойчивое развитие территории поселка, которое является целью градостроительного проетирования, – это безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Целями территориального планирования являются:

- стимулирование экономического развития;
- улучшение качества жизни населения;

- сбалансированное использование территории различными видами 

деятельности;

- соблюдение баланса интересов землепользователей, владельцев недвижимости, интересов муниципальных образований, субъекта Российской Федерации и России.

Основными задачами генерального плана являются:

- анализ и обоснование использования земель в соответствии с принадлежностью к различным категориям земель, в том числе к землям населенных пунктов, к землям сельскохозяйственного назначения; предложения по их изменению;

- предложения по установлению границ зон с особыми условиями использования территорий (ограничений хозяйственной деятельности) и соблюдению регламентов их использования, к которым относятся: санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий, водоохранная зона реки;
- развитие жилых зон - определение резервов для индивидуального строительства,
- развитие сложившейся общественной зоны, полное обеспечение населения комплексом учреждений социального и культурно-бытового обслуживания;
- реорганизация зон сельскохозяйственных предприятий;

- развитие зеленых зон в целях улучшения качества проживания;

- развитие инженерной инфраструктуры с учетом 100% - ой обеспеченности застройки централизованными системами водоснабжения и водоотведения, реконструкция и развитие источников энергоснабжения, водоснабжения, очистных сооружений сточных вод,
- развитие транспортной сети;

- мероприятия по охране окружающей среды, в том числе охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, грунтов и почвенного покрова, охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления;
- формирование оптимальной планировочной структуры, взаимоувязывающей развитие вышеперечисленных территориальных зон, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, регламенты зон ограничений использования территорий.
3. Перечень мероприятий по территориальному планированию
3.1. Социально-экономический прогноз

        3.1.1. Экономическая база развития поселка Прибрежный

В силу суровых природно–климатических условий Северного Урала агропромышленный комплекс в городском округе Краснотурьинск занимает лишь 3% в общем объёме отгруженных товаров. Основной функцией сельскохозяйственного производства является удовлетворение местных потребностей в основных продуктах питания: молоке, мясе, овощах.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет всего 6 % (4 319 га) от общей площади земель городского округа (71 982 га). При этом 20% немногочисленных плодородных земель расположено в 11 километрах к северу от города Краснотурьинска. Данный фактор, а также наличие трудовых, водных и энергоресурсов предопределили сельскохозяйственное направление развития поселка Прибрежный. 

Основными предприятиями  поселка являются:

- 4-е отделение Общества с ограниченной ответственностью «Дочернее сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Богословский» (сфера деятельности – «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Животноводство »);

- колбасное производство Открытого акционерного общества Промышленно-торговый центр «ЯСА» (сфера деятельности – «Обрабатывающие производства. Производство мяса и мясопродуктов»). 
На предприятия ООО ДСП «Совхоз Богословский» в течение ряда лет сложилась тенденция к снижению основных экономических показателей, вызванная:
· истощением плодородного слоя, сказывающегося на урожаях кормовых культур;

· высокой себестоимостью выращивания свиней и крупного рогатого скота;
· высоким физическим и моральным износом основных фондов.

Экономические показатели колбасного производства ОАО ПТЦ «ЯСА», напротив, стабильны. С 1993 года объем производимой продукции увеличен в 2 раза. На расчетный срок планируется увеличение выпускаемой продукции за счет технологического перевооружения.

В настоящее время 30 жителей поселка Прибрежный работают  в агропромышленном комплексе, 20 - в обслуживающей сфере поселка, 70 человек выезжают на работу за пределы поселка в связи отсутствием мест приложения труда на территории поселка.
На перспективу поселок сохранит сельскохозяйственное направление.

Развитие сельского хозяйства на проектный период намечается за счет увеличения урожайности кормовых культур на существующих посевных площадях на базе химизации, внесения дополнительных минеральных веществ в почву, улучшения агротехники, использования современных технологий выращивания и организации межхозяйственного комбикормового производства. Эффективное использование посевных площадей, а также развитие собственного комбикормового производства позволят снизить высокую себестоимость выращивание свиней и КРС. 
Восстановление простаивающих мощностей в поселке Прибрежном (фермы на 500 голов КРС и 240 голов свиней) и дальнейшее развитие животноводческого направления 4-го отделения ООО ДСП «Совхоз Богословский»:

· будет способствовать решению одной из стратегических задач развития городского округа, обозначенной «Стратегией социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на период до 2020 года»: «развитию сельского хозяйства»;

· позволит организовать  новые рабочие места для жителей поселка. 

Несмотря на то, что доля занятых в сельскохозяйственном производстве сохранит лидирующие позиции, на расчетный срок произойдут некоторые изменения в отраслевой структуре экономики поселка. 

Снизится доля занятых в обслуживающей сфере. Это связано с увеличением числа занятых в экономике поселка, которое произойдет за счет увеличения численности населения, а также за счет снижения выезжающих на работу в другие населённые пункты.

Новые рабочие места появятся в результате ввода в эксплуатацию многопрофильного культурного центра, спортивного центра, нового магазина с пунктом общественного питания, пункта оказания бытовых услуг.

В связи с развитием жилищной и социальной сферы будут востребованы рабочие строительных специальностей, что предоставит возможность организовать небольшую строительную бригаду.

Также получат развитие вспомогательная транспортная деятельность  и малый бизнес в материальной сфере. 
Для развития экономики поселка Прибрежный необходимо:

· эффективное использование мощностей сельскохозяйственных предприятий;

· развитие предпринимательства;

· создание условий для жилищного строительства с целью предотвращения миграционного оттока;

· развитие социальной инфраструктуры.

    3.1.2. Прогноз численности населения
В таблице 3.1.2.1  приведен расчёт перспективной численности населения поселка Прибрежный демографическим методом. Расчёт проведен на основе прогноза темпов естественного и механического движения населения на проектные периоды. Динамика численности населения поселка Прибрежный за 10 лет характеризовалась определенной стабильностью при некоторой тенденции роста. Прирост населения за последние 10 лет составил 0,7%.

Таблица 3.1.2.1 

Расчёт численности населения

	Показатели
	Существующее положение (2010г.)
	Расчётный срок (2035г.)

	 Абсолютный естественный прирост населения, чел.
	
	+20

	 Механическая убыль, чел.


	
	-10

	Численность населения, чел.


	312
	322


Таким образом, численность населения поселка Прибрежный на расчетный срок увеличится на 3%, и составит 322 чел.:

Рост численности населения предполагается за счёт сохранения темпов естественного прироста населения, при реализации областной «Программы сбережения населения Свердловской области», «Программы демографического развития городского округа Краснотурьинск на период до 2025 года («Краснотурьинская семья»), а также за счет развития здравоохранения, образования, культуры и повышения качества жизни населения. 

Создание благоприятных условий проживания позволит прогнозировать в более позднем периоде прекращение механического оттока из поселка.

Согласно «Демографическому прогнозу численности населения Свердловской области до 2030г.», выполненному Институтом экономики УрОРАН  в 2009 году в структуре сельского населения в ближайшие 20 лет будет происходить сокращение доли трудоспособного населения и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.

Исходя из современной ситуации, а также тенденции изменения половозрастной структуры населения городского округа Краснотурьинск и Свердловской области в целом следует прогнозировать изменение структуры населения поселка Прибрежный на расчётный срок (таблица5.1.3.3).

Таблица 3.1.2.2.

Возрастная структура населения поселка Прибрежный

	Возрастные группы
	Существующее положение

(на 01.01.2010г.)
	Расчётный срок (2035г.)

	
	чел.
	%
	чел.
	%

	Моложе трудоспособного


	37
	12,0
	55
	17,0

	Трудоспособный возраст


	218
	70,0
	196
	61,0

	Старше трудоспособного
	57
	18,0
	71
	22,0

	Всего: 


	312
	100,0
	322
	100,0


По предполагаемому сценарию, к 2035 году численность трудоспособного населения в посёлке сократится на 5,0% по сравнению с 2009 годом. Доля лиц старших возрастов увеличится за проектный период с 18,0% до 22,0%. Доля лиц моложе трудоспособного возраста за проектный период увеличится с 12,0% до 17,0%. 
3.1.3. Расчет объемов нового жилищного строительства и населения

В целях обеспечения комфортных условий  проживания населения для проектирования использованы следующие показатели проектной обеспеченности жилой площадью:

20 кв.м/чел. в домах жилых малоэтажных секционного типа;

50 кв.м/чел. в новых индивидуальных жилых домах.

Обеспеченность социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой к расчетному сроку должна достигнуть максимального уровня. 

На расчетный срок население поселка Прибрежный  увеличится на 3% и составит 322 человек. 

В связи с планируемым увеличением численности населения, а также в целях улучшения жилищных условий, необходимо увеличение жилого фонда.

В настоящее время коэффициент семейности в поселке составляет 3,6, что выше аналогичного показателя по городскому округу Краснотурьинск (2,3-2,5). Это объясняется тем, что большая доля семей в поселке Прибрежный состоит из 3-х поколений («родители – дети – внуки»). Процесс постепенного улучшения жилищных условий позволит обеспечить подрастающее молодое поколение отдельным жильем. В результате, на расчетный срок коэффициент семейности составит 3,2. 

Таблица 3.1.3.1.

Расчет потребности жилого фонда

	Наименование
	Всего на расчетный срок, чел.

	Прирост населения 
	10

	Население, которое должно быть обеспечено дополнительной жилплощадью 

(проживающие в домах секционного типа)
	70

	Всего количество населения, 

на которое необходимо предусмотреть дополнительную жилую площадь
	80


Необходимо предусмотреть увеличение жилого фонда для обеспечения 25 семей (80 / 3,2 = 25). Увеличение жилого фонда планируется за счет размещения нового индивидуального жилищного строительства на свободных территориях. Всего на расчетный срок потребуется  25 земельных участков.

Площадь нового жилого фонда в пределах проектируемых жилых зон составит 4000,0 кв.м. (80 человек х 50,0 кв м.). 

Таблица 3.1.3.2.

Сводные показатели по жилому фонду на расчетный срок

	№№
	Показатель

(кв.м./чел./кол-во домов)
	Индивид. жил. дома
	Секцион. 

жил. дома
	Итого:

	1.
	Существующий, сохраняемый жилой фонд 
	237,5/

8/

4
	4 645,0/

234/

6
	4 882,5/

242/

10

	2.
	Новый жилой фонд 


	4 000,0/

80/

25
	-
	4 000,0/

80/

25

	3.
	Всего к расчетному сроку


	4 237,5

88/

33
	4 645,0/

234/

6
	8882,5/

322/

39 


Для достижения намеченных показателей среднегодовой объем нового строительства должен составлять не менее 160,0 кв.м., с ежегодным вводом в эксплуатацию 1- го нового дома средней площадью 160 кв.м. 

В результате, на расчетный срок жилой фонд поселка Прибрежный составит 8882,5 кв.м., в том числе дома жилые среднеэтажные секционного типа 4645,0 кв.м. (52%), индивидуальные (блокированные) дома 4237,5 кв.м.(48 %).
   3.1.4. Развитие системы социального и культурно-бытового 
   обслуживания населения

Существующая емкость ряда объектов культурно-бытового обслуживания, таких как детский сад, начальная школа, детский клуб, предприятие торговли продовольственными товарами в настоящее время полностью или частично удовлетворяют потребности населения поселка Прибрежный. 

В то же время существует потребность в некоторых объектах: общеобразовательной школе, фельдшерско-акушерском пункте, библиотеке, предприятии общественного питания, учреждениях культуры, спортивных сооружениях, предприятиях коммунально-бытового обслуживания. 

Для полноценного культурно-бытового обслуживания поселка необходимы следующие объекты:

· фельдшерско-акушерский пункт с аптекой;

· многопрофильный культурный центр на 45 мест;

· библиотека;

· спортивный центр, включающий спортивный зал площадью 70 кв.м. и спортивную площадку площадью 330 кв.м.;

· магазин непродовольственных товаров площадью не менее 40 кв.м.;

· пункт общественного питания на 10 посадочных мест;

· баня;

· пункт оказания бытовых услуг на 1 рабочее место;

· операционно-кассовое окно банка;

· пожарное депо.

Также запланировано увеличение емкости общеобразовательной школы на 25 мест.
3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной 
структуры поселка
Основные направления развития:
- изменение южной границы поселка,

- корректировка и развитие сложившейся улично-дорожной сети,

- комплексная реконструкция, в том числе уплотнение существующей застройки, 

- строительство на новых территориях,

- развитие системы культурно-бытового обслуживания, 

- развитие производственной зоны,

- организация рекреационной зоны. 
Планировочная структура посёлка кардинально не меняется. Сложившееся зонирование территории поселка сохраняется.
Существующая жилая застройка сохраняется, реконструируется и дополняется новым кварталом усадебной застройки.
 Общественный центр поселка формируется на свободной территории в зоне существующих общественных объектов по ул.Летней. 
Существующая улично-дорожная сеть развивается, частично корректируется и дополняется второстепенными улицами. Новые улицы проектируются как продолжение существующей транспортной системы. 
Производственная зона развивается на резервных территориях в соответствии со сложившимся зонированием. 
С целью расширения территорий для жилищного и коммунального строительства предусмотрено изменение южной границы поселка.

3.3. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Основные направления развития жилищного строительства:

- реорганизация жилой застройки,

- уплотнение существующей застройки за счет свободных незастроенных территорий. 

Площадь территории для нового жилищного строительства в существующих границах поселка 3,62 га, в том числе:

На расчетный срок за счет комплексной реконструкции существующей застройки и проведения комплекса мероприятий по установлению санитарно-защитной зоны машинотракторной мастерской в предлагаемых проектом границах предусмотрено размещение 25 жилых домов.
Основным типом застройки принят индивидуальный жилой дом с участком 1000 - 1500 м2.

Реорганизация существующей жилой застройки, расположенной в водоохранной зоне включает упорядочивание и корректировку границ приусадебных, садовых, огородных участков с целью исключения их из береговой полосы р.Устея.
3.4. Мероприятия по организации социального и культурно-бытового
 обслуживания населения

Предусмотрено развитие существующего общественного центра на свободной территории по улице Летней: размещение универсальной спортивной площадки, благоустройство территории, организация сквера.

Предусмотрено размещение досугового центра, включающего спортивный зал, библиотеку, магазины и др.

Необходимое увеличение количества мест в начальной школе предусмотрено без расширения существующей территории школы.
3.5. Мероприятия по организации производственных территорий

Предусмотрено развитие производственной зоны с сохранением сложившегося функционального зонирования. 

Резервные участки для размещения промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов выделены на территориях сложившейся производственной зоны в северной и в южной частях поселка.
На резервных территориях предусмотрено размещение производственных, коммунальных  и сельскохозяйственных предприятий V класса санитарной опасности.
Площадь резервных территорий по всей производственной зоне поселка составляет 2,97 га, в том числе:

сельскохозяйственного использования – 0,7 га,

коммунально-складского хозяйства – 1,88 га,

предприятий автотранспортного обслуживания – 0,39 га.
Резервная территория площадью 1,1 га сформирована за счет изменения южной границы поселка.

3.6. Мероприятия по организации рекреационной зоны

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в общественном центре поселка. Рекреационная зона включает физкультурно-спортивный центр и сквер. 

В рекреационной зоне предусмотрено:

- благоустройство территории с организацией декоративного озеленения, 

- организация и благоустройство мест кратковременного отдыха,

- организация и благоустройство мест активного отдыха и спорта.

Защитное озеленение формируется в санитарно-защитных зонах производственных и коммунально-складских объектов по границе с жилой застройкой.

3.7. Мероприятия по организации транспортной инфраструктуры
Проектом предусмотрена корректировка существующей улично-дорожной сети и ее дальнейшее развитие. 

Корректировка сложившейся уличной сети предусмотрена в отношении ул.Летней и улицы 4 в части: 

изменения трассировки ул.Летней на участке от улицы 3 до ул. Летней 1,

изменения узла примыкания ул.Летней к автомобильной дороге «г.Краснотурьинск –– п.Марсяты» с ликвидацией существующего участка улицы от указанной автодороги до улицы 1,

изменения узла примыкания улицы 4 к автомобильной дороге «г.Краснотурьинск – п.Марсяты». 

Классификация улично-дорожной сети включает категории: поселковые дороги, главные улицы, основные улицы, второстепенные улицы в жилой застройке, хозяйственные проезды.

Движение общественного транспорта (пригородного автобуса) предусмотрено по участку главной улицы Летней и по поселковой дороге.
Запроектированы:

главные улицы – участок ул.Летней от улицы 1 до автомобильной дороги «г.Краснотурьинск– п.Марсяты»;

основные улицы - улица 5, участок улицы между ул. Летняя 1 и ул. Летняя 2;

второстепенные улицы - улица 1, улица 2, улица 3.

Параметры проектируемых улиц (ширина «красных линий», ширина проезжей части и тротуаров) приняты по СНиП 2.07.01-89 в соответствии с назначенной категорией.
Протяженность улично-дорожной сети поселка на расчетный срок - 6 км.
3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
3.8.1. Водоснабжение
Проектом предусматривается полное обеспечение существующей и проектируемой жилой, общественной и производственной застройки централизованным водоснабжением.

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, указаниями глав СНиП 2.04.02-84*, а также с учетом существующей застройки поселка Прибрежный.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (глава 45), утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010г №380-ПП, проектом предусматривается полное обеспечение существующей и проектируемой жилой и общественной застройки централизованным водоснабжением.

Расчетное водопотребление на проектный срок (до 2035 года) по основным категориям потребителей показано в таблице 3.8.1.1.

Таблица 3.8.1.1.

Водопотребление по основным категориям потребителей.

	№

п/п
	Наименование потребителей
	Максимальный суточный расход, м3/сут., 

проектный срок

	
	Жилая застройка

в т.ч.:
	

	
	Существующий сохраняемый жилой фонд (2010г):
	

	
	- индивидуальные жилые дома
	1,82

	
	- секционные дома
	53,35

	
	Новый жилой фонд, расчётный срок (2035г)
	

	
	- индивидуальные жилые дома
	18,24

	
	Итого
	73,41

	
	Неучтенные расходы 10%
	7,341

	
	Полив
	17,00

	
	На нужды личного скота жителей
	1,52

	
	Итого
	99,27

	
	Существующие сельскохозяйственные объекты:
	

	
	мясоперерабатывающий завод ПТЦ «Яса»
	20,00

	
	телятник на 500 голов;
	17,00

	
	на проектный срок:
	

	
	телятник на 240 голов
	9,00

	
	свинарник на 240 голов
	7,00

	
	Итого
	53,00

	
	Всего:
	152,27


Примечания:

1. Расчеты водопотребления жилой застройки выполнены согласно 

      СНиП 2.04.02-84*, табл.1 и главы №45.

Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области:

- для зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями, удельное среднесуточное водопотребление принято 190 л/сут.

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях.

2. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя, согласно главе 45, принято 50 л/сут.

3. Водопотребление предприятий сельского хозяйства принято по проектам-аналогам.

4. Неучтенные расходы согласно СНиП 2.04.02-84*, табл.1, примечание 4, приняты 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселка.

Согласно произведенному расчету, расход воды на проектный срок поселка Прибрежный составляет 152,27 м3/сут.

Источником водоснабжения рассматриваемого поселка являются существующие скважины, качество воды в которых соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Прибрежный используется скважина №3, расположенная на правобережном борту долины реки Устея. Дебит скважины 2,83м3/ч. На проектный срок данная скважина не обеспечит необходимые расходы воды. Согласно СНиП 2.04.02-84*, п.5.13 необходимо предусмотреть резервную скважину для скважины №3 с дебитом не менее 3,90 м3/ч. Для скважины №3 установлены зоны трех поясов.

Вода из скважины №3 через резервуар запаса воды насосами второго подъема по трубопроводам, проложенным в земле и над землей (со спутником), подается на хозяйственно-питьевые нужды поселка. 
Для хоз. – питьевого и технического водоснабжения производственных объектов совхоза и малого предприятия по переработке мяса ОАО ПТЦ «Яса» используются скважины №2 (1-рабочая, 1-резервная).  Дебит скважины №2 6,29 м3/ч.

Существующие скважины  могут обеспечить нужды всех потребителей посёлка, так как условиями недропользования суммарный среднесуточный водоотбор  из существующих скважин 2, 3, 2р ограничен 155,83м3/сут. при условии бурения резервной скважины для скв. №3.

Расход воды на нужды наружного пожаротушения принят 10л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из речки (для домов, расположенных вблизи) и резервуаров запаса воды (2 резервуара по 100м3 каждый).

С целью экономии питьевой воды следует рассматривать возможность поливки приусадебных участков из местных источников (речки, колодцы).

3.8.2. Водоотведение

Расчётное водоотведение по рассматриваемому поселку выполнено по планируемой численности населения, степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, указаний глав СНиП 2.04.03-85, а также с учетом существующей застройки.

В соответствии с главой № 45 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, проектом предусматривается полное обеспечение существующей и проектируемой жилой  и общественной застройки централизованной системой канализации.

Расчетное водоотведение на проектный срок до 2035 года по основным категориям потребителей для поселка Прибрежный приведено в таблице 3.8.2.1.

Таблица 3.8.2.1.

Водоотведение по основным категориям потребителей.

	№

п/п
	Наименование потребителей
	Среднесуточный расход, м3/сут., 

проектный срок

	
	Жилая застройка

в т.ч.:
	

	
	Существующий сохраняемый жилой фонд (2010г):
	

	
	- индивидуальные жилые дома
	1,52

	
	- секционные дома
	44,46

	
	Новый жилой фонд, расчётный срок (2035г):
	

	
	- индивидуальные жилые дома
	15,20

	
	Итого
	61,18

	
	Неучтенные расходы 5%
	3,06

	
	Сельскохозяйственные объекты
	

	
	существующие:
	

	
	мясоперерабатывающий завод ПТЦ «Яса»
	20,00

	
	телятник на 500 голов;
	5,00

	
	на проектный срок:
	

	
	телятник на 240 голов
	5,00

	
	свинарник на 240 голов
	1,50

	
	Итого
	31,50

	
	
	

	
	Всего:
	95,74


Примечания:

1. Расчеты по водоотведению от жилой застройки выполнены согласно 

      СНиП 2.04.03-88, п.2.1: нормы удельного среднесуточного водоотведения для зданий, оборудованных внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями, приняты равными 190л/чел.

2. Неучтенные расходы приняты 5% от суммарного среднесуточного водоотведения поселка Прибрежный.

3. Водоотведение от сельскохозяйственных объектов принято по типовым проектам.

Проектируемая схема бытовой канализации поселка.

1. Стоки от 17 жилых домов, расположенных на левом берегу реки Устея самотеком собираются в водонепроницаемый выгреб емкостью 32м3, откуда по мере накопления специализированным автотранспортом вывозятся на очистные сооружения бытовых стоков.

2. Бытовые стоки от застройки, расположенной на правом берегу реки Устея самотеком направляются на канализационную насосную станцию, откуда через колодец гашения напора попадают на очистные сооружения. 

Очистные сооружения для бытовых канализационных стоков - блочно-модульные канализационные очистные сооружения.

В состав очистных сооружений входят:

1) канализационная насосная станция;

а) блок механической очистки

б) погружные насосы;

2) биоблок.

3.8.3. Теплоснабжение
Основные климатические характеристики для проектирования теплоснабжения в посёлке Прибрежный приняты:
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура самой холодной пятидневки) – минус 39°С.

2. Средняя температура отопительного периода – минус 7,5°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 245 дней.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- на отопление – 24 часа в сутки;

- на вентиляцию – 16 часов в сутки.

          Тепловые нагрузки определены с учётом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Основное топливо – уголь. Теплоноситель для отопления и вентиляции – вода с параметрами 95-70°С, система теплоснабжения – закрытая.

         Расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора и общественных зданий приведены в таблице 3.8.3.1

Таблица 3.8.3.1.

	Наименование потребителей
	Общая площадь,

тыс. м2
	На отопление
	На вентиляцию
	На горячее

водоснабжение
	Всего

	
	
	Годовой Гкал/год
	Годовой Гкал/год
	Годовой Гкал/год
	Гкал/час
	Гкал/год

	Жилая застройка

в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	Существующий сохраняемый жилой фонд (2010г):
	
	
	
	
	
	

	- индивидуальные жилые дома

- секционные дома
	0,2375

4,645
	74,056

1441,725
	6,9626

135,770
	12,510

554,240
	0,0416

0,9148
	93,530

2131,740

	Новый жилой фонд, расчётный срок

(2035г):
	
	
	
	
	
	

	- индивидуальные жилые дома
	4,000
	1241,868
	116,780
	124,520
	0,6722
	1483,170

	Итого
	
	2757,649
	259,510
	691,270
	1,6286
	3708,440

	Неучтенные расходы 10%
	
	275,7649
	25,951
	69,127
	0,16286
	370,844

	Всего:
	
	3033,414
	285,460
	760,397
	1,7915
	4079,280


Таблица 3.8.3.2.

Теплопотребление предприятий сельского хозяйства принято по типовым проектам.

	№

п/п
	Наименование потребителей
	Расчетный расход теплоты, Гкал/час, 

проектный срок

	
	Существующие:
	

	
	а) мясоперерабатывающий завод ПТЦ «Яса»
	0,210

	
	б) телятник на 500 голов;
	0,181

	
	Итого
	0,391

	
	на проектный срок:
	

	
	а) телятник на 240 голов
	0,183

	
	б) свинарник на 240 голов
	0,237

	
	Итого
	0,420

	
	Неучтенные расходы 5%
	

	
	Всего:
	0,811


       Теплоснабжение - от твёрдотопливной (угольной) водогрейной котельной, мощностью 1,89 МВт. В котельной установлено три котла типа КВР – 0,63 К (630 кВт каждый), циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами  марки IPL 40/115 «Wilo» (1-рабочий; 1-резервный), подпитка теплосети производится двумя (1-резервный) насосами типа MHIL 803 «Wilo», передача тепла от котлового контура к сетевой воде производится через пластинчатый подогреватель TSP-41/16-87(85 пл).  Тепловые сети работают по закрытой схеме. Горячее водоснабжение – подогрев сетевой водой в подогревателях ГВС у потребителей. Температурный график тепловой сети 95-70⁰С, горячее водоснабжение 60⁰С.

Тепловые сети – двухтрубные, схема прокладки сети – в основном надземная.

         Протяжённость трассы до наиболее удалённого потребителя  - 943 м. Протяжённость тепловых сетей в посёлке – 2512 м.

         Работа котельной обеспечивает тепловой и гидравлический режим тепловых сетей посёлка. Санитарно защитная зона от котельной – 50 м.

Проектом предлагается теплоснабжение как от существующей котельной с учетом ее реконструкции, так и от автономных источников тепла. В проектируемой индивидуальной жилой застройке предлагается установка газовых отопительных установок и водонагревателей. 

3.8.4. Электроснабжение
Расчет электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора поселка Прибрежный выполнен в соответствии с изменениями и дополнениями к «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, раздел 2. Расчетные электрические нагрузки».

По степени надежности электроснабжения проектируемые объекты относятся к III категории.

В настоящее время электроснабжение посёлка осуществляется по двум воздушным  ВЛ 10 кВ от ПС Глинозём 110-10 кВ через две ТП: КТПН для электроснабжения производственной зоны. От ТП питание подаётся потребителям по электрическим сетям 0,4 кВ.

Электронагрузки по объектам сельского хозяйства

(приняты по типовым проектам)

1) существующие:

а) телятник на 500 голов                                              43,5 кВт

б) мясоперерабатывающий завод ПТЦ «Яса»           200 кВт

2) проектируемые:

а) телятник на 240 голов                                               32,5 кВт  

б) свинарник на 240 голов                                            41 кВт

3) а) машино - тракторная мастерская                          1144,80 кВт

    б) предприятие по обслуживанию автотранспорта   1144,80 кВт

Итого нагрузка по объектам сельского хозяйства 2606,6 кВт или 2,610 мВт.

Электропотребление жилой застройки посёлка на коммунально – бытовые нужды населения на расчётный срок составит 215,570 кВт.

Электроснабжение посёлка осуществляется по 2-м воздушным линиям ВЛ 10 кВт от ПС Глинозём 110/10кв через две трансформаторные подстанции:

 - одна для объектов сельского хозяйства, 

 - другая для жилой и общественной зоны посёлка, откуда питание потребителям поступает по электрическим сетям 0,4 кв.

Схема электроснабжения приведена на чертеже Т-2454СО-2010-02 «Схема развития инженерной инфраструктуры».

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 

                                                                с учетом общественных зданий.     

                                                                                                                                                                               Таблица 3.8.4.2.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Население
	Полезная площадь жилой застройки
	Удельная нагрузка для жилых и общественных зданий
	Укрупнённая расчётная нагрузка, 

	
	
	тыс.чел.
	тыс.м2.
	Вт/м2
	кВт

	
	
	
	
	
	

	
	Существующий, сохраняемый жилой фонд (2010г):
	
	
	
	

	
	- индивидуальные 

  жилые дома;
	0,008


	0,2375


	18,40+0,0


	4,370



	
	- секционные жилые 

  дома
	0,234


	4,645


	19,30+6,0


	118,00



	
	
	
	
	
	

	
	Новый жилой фонд, расчётный срок (2035г):
	
	
	
	

	
	- индивидуальные жилые дома
	0,080
	4,000
	18,40+0,0
	73,60

	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	195,97



	
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	19,597



	
	Всего:
	
	
	
	215,570



	
	
	
	
	
	


3.8.5. Газоснабжение

         Газопотребление посёлка на расчётный срок составит 599,7 м3/час (1593,1 тыс. м3/год).

          Газоснабжение посёлка предусматривается природым газом от проектируемой ГРС БТЭЦ по газопроводу высокого давления по ГРП посёлка, где редуцируется  до среднего давления 0,3 мПа для подачи к котельным посёлка, а так же в ГРП снижается давление до 3000 Па для подачи в жилой сектор посёлка по системе газопроводов низкого давления.

         Часть жилой застройки посёлка обеспечивается сжиженным газом в баллонах, которые привозятся с газонаполнительной станции п. Рудничный.

                                          Газопотребление жилого фонда.

                                                                                                           Таблица 3.8.5.1

	Наименование

потребителя
	Население

тыс. человек
	Норма

газопотребления

м3/год/чел
	Газопотребление,

тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4

	1.Существующий , сохраняемый жилой фонд (2010г):
	
	
	

	- индивидуальные жилые дома
	0,008
	303,8
	2,430

	- секционные дома
	0,234
	303,8
	71,090

	
	
	
	

	2. Новый жилой фонд, расчётный срок (2035г):
	
	
	

	- индивидуальные жилые дома
	0,080
	303,8
	24,310

	
	
	
	97,830

	Итого:
	
	
	

	Неучтённые расходы 10%
	
	
	9,783

	
	
	
	

	Всего:
	
	
	107,613

	
	
	
	

	
	
	
	


3.8.6. Средства связи

На данной стадии проектирования определена нормативная потребность в телефонизации и радиофикации поселка Прибрежный, так как в настоящий момент отсутствует стационарная телефонная и радиосвязь.  Посёлок обеспечен сотовой связью разных операторов, телевидением от коллективных и индивидуальных антенн.

3.8.6.1. Телефонизация

Расчеты по определению необходимого количества номеров стационарной телефонной связи основываются на следующих положениях:

1. Каждая семья должна быть обеспечена стационарной телефонной связью.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора принято в количестве от 20% до 80% от телефонной плотности населения.

Требуемое количество телефонов на 1 очередь строительства:

- для жителей – 114 номеров;

- для объектов сельского хозяйства – 20 номеров.

Требуемое количество номеров на проектный срок:

- для жителей – 127 номеров;

- для объектов сельского хозяйства – 25 номеров.

     Предлагается размещение в посёлке цифровой АТС на 200 номеров, возможно в проектируемом административно-бытовом комплексе. 

3.8.6.2. Радиосвязь

Объем работ по радиофикации определен в соответствии со следующими положениями:

1. Количество радиоточек индивидуального пользования определяется из расчета одна на семью, при охвате 90% населения.

2. Количество радиоточек коллективного пользования определяется из расчета 5% от количества радиоточек индивидуального пользования.

Общее количество радиоточек по поселку составляет:

на I очередь – 114х0,9+0,05х114=102,6+5,7=103+6=109 радиоточек.

На проектный срок 121 радиоточка.

3.8.6.3 Телевидение

Для приема телевизионных программ в жилых домах предусматривается установка индивидуальных телевизионных антенн.

3.9. Мероприятия по охране окружающей среды 
и рациональному природопользованию

        Мероприятия по приведению санитарно-защитных зон в соответствие с нормативными требованиями приведены в таблице 3.10.1.

        Проектом генерального плана предусмотрено размещение предприятий и объектов не выше V-го класса санитарной опасности (таблица 3.9.2.). 

Для сохранения качества атмосферного воздуха, исключения загрязнения, истощения почвы и водных ресурсов проектом генерального плана поселка предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка предприятиями проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ), других природоохранных документов;

- выполнение воздухоохранных мероприятий, предусмотренных в вышеперечисленных проектах;

- организация системы экологического мониторинга;

- озеленение центра поселка по ул. Летней и санитарно-защитных зон предприятий.
- организация системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов.
- соблюдение режимов использования  водоохраной зоны и прибрежной защитной  полосы р.Устея;

- соблюдение установленных зон  санитарной охраны артезианской скважины в составе 3-х поясов;

- организация системы поверхностного стока с территории поселка

с последующей очисткой на очистных сооружениях и сбросом в  р. Устея.

Водоохранными мероприятиями по соблюдению установленных размеров  водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р.Устея предусмотрено:
- существующую застройку обеспечить комплексом полного благоустройства,

- запретить новое строительство и реконструкции в водоохраной зоне до создания систем инженерного оборудования территории

- устройство защитного противофильтрационного экрана силосной ямы.

Таблица 3.9.1.

Перечень предприятий и объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Предложения по приведению СЗЗ в соответствие с нормативными требованиями.

	№

по генплану

	Наименование

предприятия,

организации, объекта


	Класс  санитарной  опасности

------------------

Размер 

ориентировочной

СЗЗ
	Соответствие регламенту 

использования 

территории СЗЗ
	Мероприятия по охране окружающей среды, предлагаемые генеральным планом и требующие рассмотрения в проекте санитарно-защитной зоны предприятия

	П.П.1.
	Мясоперерабатывающий завод ПТЦ «Яса»
	III /300
	Соответствует
	Подтверждение расчетами и натурными замерами ориентировочных размеров СЗЗ


	П.СХ.1.
	Административно-бытовой комплекс. Ферма совхоза «Богословский» 
	III /300
	Соответствует
	Подтверждение расчетами и натурными замерами ориентировочных размеров СЗЗ


	П.СХ.2.
	Свинарник (не действует) Ферма совхоза «Богословский»
	
	Соответствует
	Реконструкция предприятия с ограничением поголовья до 100 ед.

Установление границ СЗЗ размером не более 100 метров.



	П.СХ.3.
	Телятник на 500 голов. Ферма совхоза «Богословский»
	III /300
	Соответствует
	Подтверждение расчетами и натурными замерами ориентировочных размеров СЗЗ


	П.СХ.4.
	Телятник на 240 голов с холодным пристроем Ферма совхоза «Богословский»
	Предприятие

не действует
	-
	Реконструкция предприятия с ограничением  поголовья КРС до 100 ед.

Установление границ СЗЗ размером не более 100 метров.



	П.СХ.5.
	Кормоцех Ферма совхоза «Богословский»
	IV/100
	Соответствует
	Не требуется



	П.СХ.6.
	Ангар для хранения сена 

	V/50
	Соответствует
	Не требуется



	П.СХ.7.
	Картофелехранилище 
	V/50
	Соответствует
	Не требуется



	П.СХ.8.
	Зернохранилище (не механизировано)
	V/50
	Соответствует
	Не требуется



	П.СХ.9.
	Весовая картофелехранилища и зернохранилища
	-
	Соответствует
	Не требуется



	П.СХ.10.
	Силосная яма. Ферма совхоза «Богословский»
	IV/100
	Соответствует
	Не требуется



	П.СП.1.
	Навозохранилище
	II /500
	Соответствует
	Подтверждение расчетами и натурными замерами ориентировочных размеров СЗЗ


	П.Т.1.
	Машинотракторная мастерская
	III /300
	Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 150 метров

Скважина хоз-питьевого водоснабжения расположена в границах СЗЗ
	Установление и обоснование границ СЗЗ размером не более 150 метров.



	П.КС.1.
	Склад ГСМ
	IV/100
	Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 60 м.
Часть ЗСО I пояса скважины хоз-питьевого водоснабжения расположена в границах СЗЗ
	Установление и обоснование границ СЗЗ размером   50 метров.



	П.И.1.
	Котельная
	Определяется по расчету загрязняющих веществ в атмосфере
	
	

	П.И.2.
	Скважины
	ЗСО I пояса 

50 
	В границах ЗСО I пояса 

находится автомобильная дорога
	Вынос участка автомобильной дороги за границы ЗСО I пояса 

	П.И.3.
	Очистные сооружения 
	200
	Соответствует
	Не требуется




Таблица 3.9.2.

Перечень проектируемых зон производственного назначения 

и ориентировочных размеров их санитарно-защитных зон
	№
	Наименование объекта
	Ориентировочный размер СЗЗ
	Примечания

	П.СХ.11.
	Территория сельхозназначения 
	Не более 50 м
	Хозяйства с содер-жание животных до 50 голов

	П.СХ.12.
	Территория сельхозназначения 
	Не более 50 м
	

	П.Т.2.
	Предприятие по обслуживанию автотранспорта
	Не более 50 м
	Станция техничес-кого обслуживания легковых автомо-билей до 5 постов  (без малярно-жестяных работ)

	П.КС.2.
	Коммунально-складская территория
	Не более 50 м
	Склады овощей, картофеля, сена, зерна. Материальные склады. Склады хранения пищевых продуктов 


3.10. Мероприятия по соблюдению режимов зон ограничения

использования территорий
Зонами с особыми условиями использования территорий, в отношении которых устанавливаются ограничения  градостроительного освоения, на рассматриваемой территории являются: 

а) санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и иных объектов; устанавливаются и регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. от 25.09.2007 г.);

б) зоны охраны водных объектов – водоохранные зоны и береговые полосы водных объектов; устанавливаются и регламентируются Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г.,
г) зоны санитарной охраны иcточников питьевого водоснабжения I, II и III поясов; регулируются СанПиН 2.1.4.1110-02,
д) охранные зоны воздушных линий электропередачи; регулируются Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, утв. постановлением Совета Министров № 255 26 марта 1984 г. 
Мероприятия по соблюдению режима использования санитарно-

защитных зон (СЗЗ) производственных и иных объектов
Планируемые производственные зоны размещены с учетом исключения негативного воздействия на нормируемые СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 5.1 существующие и вновь размещаемые  объекты.

Размещение производственных объектов ограничено V классом санитарной опасности.
Размещение новой жилой застройки и общественных объектов предусмотрено вне границ санитарно-защитных зон существующих производственных и инженерных объектов.
Необходима планировочная трансформация, технологическая модернизация машинотракторной станции. Организация по проекту сокращенной (расчетной) санитарно-защитной зоны размером 100 м.

Требуется технологическая модернизация склада ГСМ. Организация по проекту сокращенной (расчетной) санитарно-защитной зоны размером 50 м.

            Мероприятия по  соблюдению режима использования

зон охраны водных объектов

Размещение новой жилой застройки и производственных объектов - вне границ водоохраной зоны.

Обеспечение существующей и планируемой застройки комплексом полного благоустройства.

Обеспечение существующей застройки централизованной системой канализации.

Устройство защитного противофильтрационного экрана силосной ямы
Вынос огородных участков из береговой полосы.

Запрещение строительства в береговой полосе.

Мероприятия по соблюдению режима использования

зон санитарной охраны (ЗСО) подземных иcточников водоснабжения 

I, II и III поясов
Вынос ограждения для скважин 2р.э. и 3 на нормативное 50-метровое расстояние.

Вынос с территории ЗСО I пояса скважины 3 участка ул. Летней.
Планировка территории площадок скважин 2р.э. и 3 с организацией отвода поверхностных вод и вод прокачки скважин.

Ведение мониторинга подземных вод.

        Размещение предлагаемых объектов коммунально-складского и инженерно-технического комплекса в ЗСО III пояса источника питьевого водоснабжения возможно при выполнении условий:

- запрещения размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- своевременного выполнения необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Мероприятия по соблюдению режима использования 

охранных зон воздушных линий электропередачи
Размещение новой жилой застройки, производственных и прочих объектов - вне границ охранных зон воздушных линий электропередачи.

3.11  Предложения по первоочередной разработке градостроительной
и проектной документации

Необходимо разработать Карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты применительно к пос. Чернореченск (внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Краснотурьинск). В соответствии с планом реализации генерального плана разработать проекты планировки и межевания районов первоочередного строительства .

Выполнить проекты санитарно-защитных зон предприятий.
4. Основные показатели планируемой территории
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	Территория
	
	
	

	
	Общая площадь территории в границах населенного пункта
	га/ %
	59,0/100
	59,0/100

	
	Территория жилой застройки, в том числе:
	га/ %
	3,9/6,1
	9,1/14,1

	
	-индивидуальная жилая застройка;
	га/ %
	1,4/2,2
	4,8/7,4

	
	-многоквартирные жилые дома  (1-3 эт.)
	га/ %
	1,1/1,7
	1,1/1,7

	
	-хозяйственные постройки (сараи, погреба)
	га/ %
	1,1/1,7
	0,7/1,1

	
	-садово-огородные участки
	га/ %
	1,9/3,0
	1,9/2,9

	
	-огороды
	га/ %
	2,0/3,1
	-

	
	Территория общественной застройки
	га/ %
	-
	0,2/0,3

	
	Территория производственной и коммунально-складской застройки, в том числе:
	га/ %
	6,1/9,5
	8,6/13,3

	
	предприятие пищевой промышленности;
	га/ %
	0,6/0,9
	0,6/0,9

	
	ремонтно-технические предприятия;
	га/ %
	0,8/1,2
	0,8/1,2

	
	коммунально-складские предприятия;
	га/ %
	0,1/0,16
	1,2/1,9

	
	инженерно-технические сооружения
	га/ %
	1,0/0,16
	1,6/2,5

	
	Улицы и дороги общего пользования
	га/ %
	7,8/12,2
	9,9/15,3

	
	Территория рекреационной зоны
	га/ %
	-
	6,5/10,0

	
	Территория сельскохозяйственного использования (пашни, пастбища, сенокосы)
	га/ %
	7,6/12,9
	4,9/8,3

	
	Территория специального назначения (навозохранилище)
	га/ %
	1,6/2,5
	1,6/2,5

	
	Водная акватория
	га/ %
	6,8/10,6
	6,8/10,5

	
	Леса
	га/ %
	5,1/8,0
	5,1/7,9

	
	Иные территории, в том числе территории озеленения санитарно-защитных зон
	га/ %
	28,7/43,8
	16,4/25,3

	2.
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	человек
	312
	320

	2.2
	Плотность населения
	чел./га
	4,9
	4,9

	2.3
	Возрастная структура населения
	
	
	

	2.3.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	37
	45

	
	
	%
	12,0
	14,0

	2.3.2
	население в трудоспособном возрасте
	чел.
	218
	211

	
	
	%


	70,0
	66,0

	2.3.3
	население старше трудоспособного возраста
	чел.
	57
	64

	
	
	%
	18,0
	20,0

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения S общ
	м2 / чел.
	15,3
	35,0

	3.2
	Общий объем жилищного фонда
	Sобщ., м2
	4882,5
	9 132,5

	
	
	ед. домов
	10
	35

	
	
	%
	100,0
	100,0

	-
	в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки
	
	
	

	3.2.1
	-многоквартирный жилой фонд
	Sобщ., м2
	4645,0
	4645,0

	
	
	ед. домов
	6
	6

	
	
	% от общ.  жилищно-го фонда
	95,1
	50,9

	3.2.2
	-индивидуальный жилой фонд
	Sобщ., м2
	237,5
	4487,5

	
	
	ед. домов
	4
	29

	
	
	% от общ.   жилищно-го фонда
	4,9
	49,1

	3.3
	Общий объем  нового жилищного строительства (индивидуальный жилой фонд)
	Sобщ., м2
	-
	4 250,0

	
	
	ед. домов
	-
	25

	
	
	% от сущ. общ.  жил. стр-ва
	-
	46,5

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 
	единицы мощности объектов 
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	
	

	4.1.1
	-детские сады
	мест
	15
	16

	4.1.2
	-общеобразовательные школы
	мест
	15
	36

	4.1.3
	-учреждения дополнительного образования для детей
	мест
	10
	10

	4.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	4.2.1
	-фельдшерско-акушерские пункты
	объект
	0
	1

	4.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	4.3.1
	-плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты и прочие сооружения)
	кв. м.
	0
	312,0

	4.3.2
	-спортивные залы
	кв. м.
	0
	70,0

	4.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.4.1
	-учреждения культуры клубного типа
	мест
	0
	45

	4.5
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	4.5.1
	-предприятия торговли продовольственными товарами


	кв. м.
	30
	30

	4.5.2
	-предприятия торговли непродовольственными товарами
	кв. м.
	20
	60

	4.5.3
	-предприятия общественного питания
	посадоч-ных мест
	0
	10

	4.6
	Объекты бытового обслуживания
	
	
	

	4.6.1
	-предприятия бытовых услуг
	рабочих мест
	0
	1

	4.6.2
	-бани 
	помывочных мест
	0
	2

	4.6.3
	-пожарное депо
	автомо-биль
	0
	2

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность улиц и проездов
	
	
	

	
	-всего
	км
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- поселковых дорог
	км
	1,0
	1,6

	
	- главных улиц
	км
	0,8
	1,0

	
	- основных улиц в жилой застройке 
	км
	1,0
	1,3

	6
	Инженерная ифраструктура 
и благоустройство территории
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление
	
	
	0,152

	
	- всего
	тыс. куб. м./в сутки
	
	

	
	в том числе:


	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. куб. м./в сутки
	
	0,099

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м./в сутки
	
	0,053

	6.1.2
	Производительность водозаборных сооружений 
	тыс. куб. м./в сутки
	0,156
	0,155

	
	в т. ч. водозаборов подземных вод
	тыс. куб. м./в сутки
	0,156
	0,155

	6.1.3
	Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
	л./в сутки на чел.
	
	

	
	- застройка,  оборудованная внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	л/в сутки на чел.
	
	190,0

	
	- застройка,  оборудованная внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением
	л/в сутки на чел.
	
	

	6.2
	Канализация
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод 
	
	
	0,096

	
	- всего


	тыс. куб. м./в сутки
	
	

	
	в том числе: 
	
	
	0,064

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	тыс. куб. м./в сутки
	
	0,032

	
	- производственные сточные воды
	тыс. куб. м./в сутки
	
	0,20

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации


	тыс. куб. м./в сутки
	0,2
	

	
	в т.ч. городских очистных сооружений бытовой канализации
	тыс. куб.

 м /в сутки
	
	

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	2,83

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 
	
	
	

	
	- всего
	МВт
	
	2,61

	
	в том числе: 
	
	
	0,22

	
	- на производственные нужды 
	МВт
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	
	4098,74

	6.3.2
	Источники покрытия электронагрузок
	
	ПС Глинозем 110/10/10
	

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	4079,28

	6.4.1
	Потребление тепла, всего
	Гкал/год
	
	19,46

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год
	
	

	
	- нужды теплоснабжения пром.предприятий
	Гкал/год
	
	107,61

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего
	Гкал/час
	2,198
	

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	100

	6.5.1
	потребление газа - всего
	куб. м/час
	
	152

	
	в том числе:
	
	
	0,152

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	
	
	

	6.6
	Связь
	
	
	0,099

	6.6.1
	охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	
	0,053

	6.6.2
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	
	0,155











