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	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от___________ №___
г. Краснотурьинск	


О внесении изменений в постановление администрации городского округа Краснотурьинск от 02.04.2013 № 610 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских 
лесов городского округа Краснотурьинск»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьями 6 и 32 Устава муниципального округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, на основании протеста прокурора Серовской транспортной прокуратуры О.А. Курганова 
от 12.02.2026 № 6-06-03-2026, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) муниципального округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести в постановление администрации городского округа Краснотурьинск от 02.04.2013 № 610 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа Краснотурьинск» (далее – Постановление) следующие изменения
1.1.	В наименовании Постановления и далее по тексту слова «городской округ» заменить словами «муниципальный округ» в соответствующем падеже.
1.2.	Подпункты 2.3, 2.5., 2.8. пункта 2 таблицы 17.3. приложения № 6 
к Постановлению, изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2.	Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник. Муниципальный округ Краснотурьинск» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального округа Краснотурьинск.
3.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального округа Краснотурьинск А.В. Катаева.


Глава муниципального округа	А.Ю. Устинов


Приложение
к постановлению Администрации муниципального округа Краснотурьинск 
от ________ № __________ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Краснотурьинск 
от 02.04.2013 № 610 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа Краснотурьинск»

	№
п/п
	Показатели
	Нормативы (оптимальные значения)

	1
	2
	3

	2.3
	Выбор искусственных противопожарных барьеров и разрывов
	Трассы автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 50 – 60 м. Общая ширина барьера – 120 – 150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минполосы шириной 1.4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, – две минполосы на расстоянии 5 – 10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематически очищается на полосах шириной 120 – 150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1.5 – 2.0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20 – 30 м минполосами шириной 1.4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги) – 260 – 320 м.

	2.5
	Планировка более ценных лесных массивов хвойных пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах ведения лесного хозяйства средней интенсивности
	Крупные блоки и массивы площадью 2 – 12 тыс. га , в свою очередь, разделяют на средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2 – 2.4. При этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования создают (силами их владельцев) шириной 30 – 50 м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и квартальных просек, шириной 10 – 15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и  прокладывают продольные минполосы через каждые 20 – 30 м, как это указано в п.2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60 – 100 м, из хвойных пород – 200 м, вдоль просек – 20 – 30 м (без учета ширины разрывов и просек)

	2.8
	Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:

	
	- из лишайников и зеленых мхов
- из ягодников и вереска
- при мощном травяном покрове и на захламленных участках
- минимальная ширина
	От 1.0 до 1.5 м

От 1.5 до 2.5 м
От 2.5 до 4.0 м

1.4 м (создается за один проход плуга ПКЛ - 70)
	Могут служить только в качестве придержки из расчета, что ширина
полосы должна быть вдвое больше возможной высоты пламени низового пожара

	
	- внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)
	Вокруг площадей, занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах, где это необходимо

	
	- на лесосеках в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на пожароопасный сезон заготовленной лесопродукцией и порубочными остатками
	Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, лесосеки площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минполосами на участки не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минполосами, а на хвойных вырубках – двумя такими полосами на расстоянии 5 – 10 м друг от друга

	
	- вдоль шоссейных и лесовозных дорог (силами организаций, в ведении которых они находятся)
	Полосы отвода вдоль них (лесовозные – по 10 м с каждой стороны) содержат весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве – две минполосы на расстоянии 5 м одна от другой. В этих же условиях минполосами окаймляют расположенные вблизи дорог снегозащитные щиты, деревянные мосты, жилые дома, вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов (углежжения, смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями



image1.jpeg




