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Введение

Внесение изменений в Генеральный план городского округа Краснотурьинск выполнено согласно муниципальным контрактам, заключенным между ФГБУ ЦНИИП Минстроя России и Администрацией городского округа Краснотурьинск от  09.09.2016 г. №  1862300039916000181; от 06.03.2018 г. № 964/2018.

Необходимость внесения изменений вызвана:

-  планируемым освоением Северопесчанского месторождения подземных вод со строительством водовода до г. Краснотурьинска с целью использования его в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения города; 

- строительством кабельной линии 10 кВ от ПС 110/10 «Воронцовский ГОК» до насосной станции I и II подъемов Северопесчанского месторождения подземных вод;

- в соответствии со Схемой развития автодорог Свердловской области до 2032 года планируемым строительством автодороги регионального значения общего пользования V –ой технической категории – Подъезд к городу Краснотурьинску от 27 км автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель», протяженностью 10,6 км в том числе: на I очередь участок автомобильной дороги протяженностью 4,0 км от автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель» до шахты «Северопесчанская», на II очередь (после 2030 г.) – участок от указанной шахты до границы г. Краснотурьинска и далее по землям населенного пункта до зоны жилой застройки, а также развитием других автодорог, согласно вышеуказанной Схеме  развития автодорог Свердловской области
- размещением карьера по добыче скального грунта ООО «Газпром трансгаз Югорск» - согласно выданной лицензии на пользование недрами;

- размещением производственной площадки по добыче россыпного золота ПАС «Южно-Заозерский прииск» (гидравлика № 9) в долине реки Пещерная, согласно выданной лицензии СВЕ 02946 БЭ от 31.01.2011 г.:

- планируемым проведением геологоразведочных и добычных работ рудного золота и серебра на Пещерном участке в соответствии с лицензией СВЕ 03332 БР от 15.02.2013 г., выданной ЗАО «Золото Северного Урала»;

- планируемым проведением геологоразведочных и добычных работ рудного золота и серебра на Южно-Воронцовском участке в соответствии с лицензией СВЕ 02976 БР от 31.03.2011 г., выданной ЗАО «Золото Северного Урала»;

- размещением проектируемой обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» на базе Воронцовского золоторудного месторождения (лицензия СВЕ 00696 БР от 17.09.1998 г. выдана ЗАО «Золото Северного Урала»);

- планируемым строительством подъездного железнодорожного пути от железнодорожной станции «Красный Железняк» до проектируемой обогаительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»;

- планируемым строительством   ВЛ 220 кв Краснотурьинск-Сосьва, ВЛ 500 кв Северная – БАЗ.
Также в материалы Генерального плана применительно к территории вне населенных пунктов внесены изменения, отражающие решения Генерального плана применительно к г. Краснотурьинску в части планируемого изменения границ г. Краснотурьинска: исключения из границ города территорий, на которых расположены объекты складирования промышленных отходов, лесные массивы. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 668-р город Краснотурьинск отнесен к моногородам 1 категории. В 2016 году на территории монопрофильного муниципального образования была создана «Территория опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). Для возможности реализации преимуществ ТОСЭР был организован индустриальный парк «Богословский» в пределах которого предусмотрено предоставление земельных участков для предприятий малого и среднего бизнеса с широким спектром видов деятельности. Наличие значительных налоговых льгот направлено на стимулирование развития различных видов производственной и иной деятельности, уход от зависимости от состояния градообразующего предприятия.

Настоящий документ территориального планирования распространяется на территории городского округа, не входящие в границы населенных пунктов. Сведения по населенным пунктам являются справочными, приведены для целостности картины городского округа. В отношении населенных пунктов действуют документы, разработанные применительно к поселкам и городу Краснотурьинску. В частности, в соответствии с вышеуказанным муниципальным контрактом от 09.09.2016г.  № 0862300039916000181 одновременно с внесением изменений в генеральный план в части территорий вне населенных пунктов выполнен проект генерального плана применительно к территории г. Краснотурьинска.

1. Общие данные

Датой возникновения первого поселения, на базе которого впоследствии вырос город Краснотурьинск, считается 6 октября 1758 года, когда на левом берегу реки Турья был заложен первый Медный рудник - Васильевский. Впоследствии возникла группа рудников и на их базе - горняцкий поселок Турьинские рудники. В 19 веке открываются золотые прииски, возрождается добыча медных руд.

Открытие бокситов на Северном Урале коренным образом изменило судьбу поселка. 27 ноября 1940 года утверждена площадка для строительства завода вблизи поселка Турьинские рудники, и дано ему название - Богословский алюминиевый завод.

В первые месяцы войны сюда эвакуируют оборудование, демонтированное на Тихвинском глиноземном, Волховском и Днепропетровском алюминиевых заводах. В 1944 году пущен первый турбогенератор Богословской ТЭЦ, а 9 мая 1945 года был получен первый алюминий.

27 ноября 1944 года рабочий поселок Турьинские рудники был преобразован в город областного подчинения, которому присвоено название Краснотурьинск. Получило развитие коммунальное хозяйство, сформировалась городская инфраструктура.

Муниципальное образование «город Краснотурьинск» включено в реестр муниципальных образований 10 ноября 1996 г. за № 50, согласно чему в МО «город Краснотурьинск» входят населенные пункты: город Краснотурьинск, поселок Прибрежный, поселок Чернореченск, поселок Шихан, рабочий поселок Рудничный, рабочий поселок Воронцовка.

В настоящее время городской округ Краснотурьинск – современный индустриальный центр севера Свердловской области, столица Северного управленческого округа Свердловской области. Основой экономики округа является металлургия,  в которой занято свыше  2/3 промышленных  рабочих. 

На территорию городского округа разработаны следующие документы территориального планирования:

- на территорию города Краснотурьинска: 

в 1947 г.  Ленинградским  институтом  "Горстройпроект"; 

в 1969 г.  институтом "Свердловскгражданпроект";

в 2003 г.  институтом «Уралгражданпроект».

- на территорию поселков Рудничный и Воронцовка: 

в 1990 г.  институтом "Свердловскгражданпроект" (п.Рудничный);

в 1993 г.  институтом "Свердловскгражданпроект" (п.Воронцовка).

Генеральный план городского округа Краснотурьинск применительно к городу Краснотурьинску утверждён решением Думы городского округа Краснотурьинск от 27.11.2008г. № 63.

Исходные данные, использованные при выполнении работы:

1. Геоподоснова городского округа Краснотурьинск М 1:25000 предоставленная заказчиком в программе ИНГЕО в виде электронной карты в местной системе координат (ФГУП "Уралаэрогеодезия", 2008г.).

2. Постановление Главы Администрации Свердловской области "Об установлении городской черты г. Краснотурьинска" №423 от 18.08.94.

3. Постановление Главы муниципального округа г. Краснотурьинска Свердловской области "Об утверждении границ поселков МО "Город Краснотурьинск" №112 от 01.03.04.

4. Материалы государственного земельного кадастра, предоставленных в электронном виде Управлением Роснедвижимости по Свердловской области.

5. Письмо СОГУ "Управления автомобильных дорог" №03-0705 от 18.02.10 о границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области.

6. Письмо Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) №02-10/36 от 25.01.10 о границах месторождений полезных ископаемых.

7. Письмо ФГУ "ТФИ по Уральскому федеральному округу" №У-04-01-7/85 от 30.12.09 о границах разведанных месторождений подземных вод.

8. Письмо Министерства природных ресурсов Свердловской области №06-04-1038/10 от 16.02.10 о памятнике природы и особоохраняемой природной территории.

9. Письмо ОГУК "НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области" №106-15 от 12.02.10 о границе территории объекта археологического наследия.

10. Лесохозяйственный регламент Карпинского лесничества Приложение 9 "Общий перечень водных объектов, расположенных на территории Свердловской области" (Министерство природных ресурсов Свердловской области, 2008 г.).

11. Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения, графические приложения  к анкетам предприятий. 

12. Письмо Краснотурьинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск" №145 от 01.02.10 об охранных зонах магистральных газопроводов и зонах минимальных расстояний.

13. Декларации безопасности объектов по зонам катастрофического затопления, зонам влияния взрывных работ, опасным зонам по действию УВВ, зонам сдвижения. 

14. Планы лесонасаждений Краснотурьинского и Воронцовского лесничеств Федеральной службы лесного хозяйства России Свердловское управление лесонасаждений (Лесоустройство 1998 г.).

15. Схема территориального планирования Свердловской области.
16. Генеральный план города Краснотурьинска Свердловской области.
17. Генеральный план городского округа Краснотурьинск Свердловской области применительно к территории поселка Рудничный.
18. Генеральный план городского округа Краснотурьинск Свердловской области применительно к территории поселка Воронцовка.
19. Стратегия развития городского округа Краснотурьинск.

20. Целевые программы.

21. Декларации о намерениях по размещению объектов, анкеты предприятий.

22. Закон  Свердловской области от 2 апреля 2009 г. № 21-ОЗ "О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска» о резервных землях для развития города, территориях сельскохозяйственного производства, зонах отдыха населения.

23. Программа «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск» утв. Постановлением Главы городского округа от 31.01.2017 №4. 
24. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития социально-экономического развития в Российской Федерации».
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 г. № 942 о создании территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск».

26. Схема развития и обеспечения сохранности  сети  автомобильных дорог Свердловской области до 2032 года (ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»).

27. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 23.06.2016. № 414 О внесении изменений в Генеральный план городского округа Краснотурьинск.

2. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план, как документ территориального планирования, направлен на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур округа, в целях обеспечения устойчивого развития территориального образования.

Устойчивое развитие территории округа, которое является целью градостроительной деятельности – это безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Целями территориального планирования являются:

- создание градостроительными средствами предпосылок устойчивого развития городского округа;

- стимулирование экономического развития;

- улучшение качества жизни населения;

- сбалансированное использование территории различными видами

деятельности;

- соблюдение баланса интересов землепользователей, владельцев недвижимости, интересов муниципальных образований, субъекта Российской Федерации и России.

Основными задачами генерального плана являются:

- анализ и обоснование использования земель в соответствии с принадлежностью к различным категориям земель, в том числе к землям населенных пунктов, землям сельскохозяйственного назначения, землям лесного фонда, предложения по их изменению;

- предложения по установлению границ зон с особыми условиями использования территорий (ограничений хозяйственной деятельности) и соблюдению регламентов их использования, к которым относятся: санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных и других предприятий, водоохранные зоны рек, территория зоологического заказника и др.;

- развитие жилых зон - определение резервов для индивидуального строительства,

- формирование новых и развитие сложившихся общественных зон, полное обеспечение населения комплексом учреждений социального и культурно-бытового обслуживания;

- реорганизация зон сельскохозяйственных предприятий, расположенных в границах населенных пунктов и вблизи них;

-  анализ размещения зон специального назначения: кладбищ, полигона твердых бытовых отходов;

- развитие рекреационных, природных и зеленых зон в целях улучшения качества проживания;

- развитие инженерной инфраструктуры с учетом 100% - ой обеспеченности застройки централизованными системами водоснабжения и водоотведения, реконструкция и развитие источников энергоснабжения, водоснабжения, очистных сооружений сточных вод,
-  анализ достаточности и развитие транспортной сети;

- мероприятия по охране окружающей среды, в том числе охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, грунтов и почвенного покрова, охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления;

- формирование оптимальной планировочной структуры, взаимоувязывающей развитие вышеперечисленных территориальных зон, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, регламенты зон ограничений использования территорий.

3. Перечень мероприятий по территориальному

планированию

3.1 Социально-экономический прогноз

3.1.1 Проблемы и направления комплексного развития территории

В «Стратегии социально – экономического развития городского округа Краснотурьинск до 2020 года», утвержденной постановлением Главы городского округа Краснотурьинск от 06.08.2009г. № 851 определены пути перехода на новый этап социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск, характеризующийся повышением использования научно-технического потенциала предприятий, развитием производств в различных отраслях экономики, обеспечением новых стандартов качества жизни и среды обитания жителей.

Анализ современной отраслевой структуры экономики городского округа Краснотурьинск выявил ряд специфических особенностей. Главной из них является ее сырьевая направленность, малая доля конечных продуктов производственного и непроизводственного потребления в общем объеме промышленного производства. Здесь в значительной мере представлены добывающие производства (добыча руд черных и цветных металлов) и производства по первичной переработке сырья (металлургическое производство). Не являются определяющими для промышленности округа предприятия наукоемких отраслей и машиностроения.

Сложившаяся монопрофильность города Краснотурьинска всегда будет таить риски, связанные с развитием соответствующих отраслей и оказывать сдерживающее влияние на экономику городского округа. 

Существуют и другие острые проблемы, способные негативно повлиять на устойчивость экономики городского округа Краснотурьинск. Среди них:

· высокий износ основных фондов, который в целом по промышленности превышает 50%, а износ активной части основных фондов (машины и оборудование) - более 60%;

· высокая техногенная нагрузка на природную среду.

Однако, городской округ Краснотурьинск, с его значительным экономическим потенциалом, может и должен оставаться одной из лидирующих территорий области. 

Для этого необходимы структурные изменения в экономике, в результате которых потребительский сектор экономики городского округа Краснотурьинск к 2020 году возрастет с 2,3% до 6%, высокотехнологичный сектор – с 6% до 15%, инфраструктурный сектор – с 1,4% до 10%, традиционный сектор экономики снизится с 90,3% до 69%. В традиционном секторе и на перспективу сохранится преобладание доли горно-металлургического комплекса. 

Создаваемый в результате присвоения городу Краснотурьинску (моногороду) статуса «Территории опережающего экономического развития» индустриальный парк «Богослоский» призван улучшить экономическую ситуацию ГО Краснотурьинск, повлиять на изменение структуры экономики. Потенциальным  резидентам парка «Богословский» предоставлен для выбора широкий спектр видов производственной и иной деятельности. Благодаря значительным налоговым послаблениям, в частности уменьшения налогов в социальные фонды, предприятиям, входящим в индустриальный парк, будет выгодно развивать трудоемкие производства следствием чего должно стать наличие новых рабочих мест (подробнее об индустриальном парке изложено в материалах генерального плана применительно к городу Краснотурьинску).

Основные направления осуществления структурной политики следующие: 

· динамичное изменение соотношения групп отраслей, выпускающих  средства производства и предметы потребления в пользу последней; 

· изменение соотношения продукции предприятий горно-металлургического комплекса и обрабатывающих отраслей в пользу последних; 

· диверсификация экономически неэффективных, не востребованных рынком производств и соответствующее развитие необходимых экономике и населению отраслей; 

· приоритетное развитие новых и новейших отраслей и производств, обеспечивающих конкурентоспособность экономики; 

· обеспечение преимущественно высокими темпами  развития агропромышленного комплекса до уровня, позволяющего снабжение населения добротными базовыми продуктами питания.

Политика развития и размещения производительных сил должна быть направлена на максимально эффективное использование минерально-сырьевой базы, имеющихся энергоресурсов и транспортной сети.

Предлагаемая специализация проектируемых предприятий, разработанная на основе анализа экономической базы округа, программ и комплексных проектов развития отраслей приведена в таблице 3.1.1.1.
Таблица3.1.1.1
	Отрасль
	Отраслевая специализация

	Машиностроение и приборостроение


	-Производство электрооборудования, кабелей силовых с использованием меди и алюминия; 

-Производство счетчиков электрических, светильников светодиодных, медицинских светильников;

- Производство комплектующих изделий, полуфабрикатов и нестандартного оборудования для оказания производственных услуг крупным предприятиям, а также предприятиям коммунального хозяйства;

- Наукоемкое производство в сфере телекоммуникаций и связи;

- Медицинское машиностроение;

- Медицинское протезирование

	Химическая и биохимическая отрасль
	-Производство фармацевтической продукции, биодобавок;

-Производство биохимической продукции по нанотехнологиям

	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 


	-Производство строительных и отделочных материалов из огнеупорных глин, керамоплитки, черепицы и пр.;

-Производство мраморной облицовочной плитки и прочих отделочных материалов из мрамора;

- Производство цемента, гипса, сухих бетонных  смесей, изделий из волокнистого цемента;

-Производство многопередельных сухих строительных смесей и тому подобных (переработка отходов БТЭЦ);

-Производство красителей и пигментов, геоматериалов, теплоизоляционных материалов, газосиликатных блоков, вяжущих материалов шпатлевок, герметиков и тому подобных (переработка отходов глиноземного производства);

- Производство строительных и отделочных материалов при вторичной переработке техногенных образований ТМР

	Деревообрабатывающая отрасль
	-Производство высокотехнологичной продукции: плит древесностружечных, панелей, шпона лущеного и прочих;

-Производство конструкций из дерева;

-Производство топлива для биоэнергетики


3.1.2 Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса

Городской округ Краснотурьинск является одним из крупнейших в Свердловской области по величине разведанных и прогнозируемых запасов полезных ископаемых. Достаточно велики месторождения железных руд, драгоценных металлов, подземных вод хозяйственно-питьевого и производственно-технического назначения, запасы строительных материалов.

В ближайшие годы в Свердловской области не планируется разработка новых месторождений железных руд, основной упор делается на эффективную разработку существующей сырьевой базы при активном привлечении средств металлургических предприятий на поддержание действующих горнодобывающих мощностей. Потребуется переоценка месторождений с учетом географического положения, количества запасов, качества руд, условий разработки и т.д.).

Разработку Песчанского скарново-магнетитового месторождения и производство железорудного концентрата осуществляет ОАО «Богословское рудоуправление» (ОАО «УГМК-Сталь»). При сохранении существующего уровня добычи предприятие обеспечено запасами предположительно до 2043-2050 года.

Золотодобывающие предприятия городского округа (артель старателей «Южно-Заозерский прииск» и ЗАО «Золото Северного Урала») располагают достаточной ресурсной базой, развитой производственной базой, кадрами профессионалов, что позволит обеспечить стабильно высокие темпы экономического развития предприятий и на перспективу.

В 2017 г. началась добыча россыпного золота ПАС «Южно-Заозерский прииск» (гидравлика №9) в долине р. Пещерная, согласно выданной лицензии СВЕ 02946БЭ от 31.01.2011 г.

Ведется проектирование комплекса обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск – Полиметалл», размещаемой с западной стороны от действующей обогатительной фабрики ЗАО «Золото Северного Урала».

Планируется проведение геологоразведочных и добычных работ рудного золота и серебра ЗАО «Золото Северного Урала» в соответствии с выданными лицензиями:

- на Пещерном участке (лицензия СВЕ 03332БР от 15.02.2013 г.);

- на Южно-Воронцовском участке (лицензия СВЕ 02976БР от 31.03.2011 г.).

Обеспеченность минерально-сырьевой базой городского округа достаточная. Можно прогнозировать, что на расчетный срок добывающая отрасль сохранит свои позиции.

В течение 4-6 лет  планируется начало разработки:

· Карпинской площади цементных глин и Северо-Воронцовского флюсовых известняков. Начнется строительство цементного завода;

· Горевского месторождения мрамора и мраморизованных известняков. В связи с чем возможно развитие производства изделий из мрамора.

На I очередь согласно условиям лицензирования завершится отработка и  последующая рекультивация нарушенных земель следующих месторождений:

· Северо-Песчанского и Брусничного месторождений кирпичных глин, а также участка Кедровый. Таким образом, для продолжения работы «Богословского кирпичного завода» в последующем периоде потребуется освоение новых перспективных участков (Ларьковский и Взвозный);

· Устейского месторождения скального грунта, используемого для  возведения дамб золоотвала Богословской ТЭЦ. С вводом в эксплуатацию НовоБогословской ТЭЦ, работающей на газе, снизится потребность в скальном грунте для привычных целей. Строительный камень нераспределенного в настоящее время месторождения «33 квартал», будет востребован при строительстве новых объектов;   

· Россыпного золота рек Пещерной и Холодной («ЮЗП»). 

В течение 20-30 последующих лет планируется разработка месторождений полезных ископаемых нераспределенных в настоящее время, но учтенных балансом, а также вновь разведанных. Наиболее перспективна площадь рудного золота в северной части городского округа Краснотурьинск, геологическим изучением которого в настоящее время занимается ОАО «Уралэлектромедь». 

Главными задачами должно стать привлечение долевых средств в геологоразведочные работы, а также максимальное (без потерь) извлечение минеральных ресурсов. 

Должен получить развитие не используемый в настоящее время такой существенный дополнительный источник сырья как отходы добывающих и связанных с ними перерабатывающих производств. Так, например, не находят пока применения имеющиеся отвалы забалансовых руд, отходы обогатительного и металлургического производства и др.

3.1.3 Перспективы использования лесных ресурсов 

Эксплуатационные леса Краснотурьинского участкового лесничества занимают 38 017 гектар (66%), защитные леса - 19 829 гектар (34%). 

Основными видами использования лесов в Краснотурьинском участковом лесничестве являются: заготовка древесины, осуществление рекреационной деятельности, работы по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, имеются сельхозугодия. 

Учитывая сложившиеся темпы освоения расчётной лесосеки, объёмы заготовки в эксплуатационных лесах должны увеличиться в 1,2 раза в 2017 году, а уровень освоения расчётной лесосеки к 2017 году составит 35,7%. 

Согласно Лесному плану Свердловской области, действующему с 2008г. по 2017г., участки лесного фонда, расположенные в защитных лесах планируются к предоставлению в аренду в случаях завершения ресурсов по заготовке древесины в эксплуатационных лесах. 

Ожидается, что объемы продукции глубокой переработки превысят объемы необработанной древесины. Увеличению объемов переработки лиственной древесины будет способствовать развитие лесной энергетики. Прирост производства пиломатериалов замедлится. 

Согласно Схеме территориального планирования Свердловской области стратегическим направлением развития лесопромышленного комплекса принято приоритетное расширение глубокой химико-механической и механической переработки древесины с максимальным вовлечением мелкотоварной, низкокачественной и мягколиственной древесины, древесных отходов для производства собственной  тепловой  и  электрической энергии.


Основные направления развития лесопромышленного комплекса: 

1) увеличение выпуска пиломатериалов для изготовления мебели, производства столярных изделий, домостроения;

2) обработка пиломатериалов на строгальных станках с целью полу​чения деталей различных профилей для массового и индивидуального строительства, ремонта и архитектурного оформления помещений, для авто-, вагоно- и судостроения;

3) производство клеёных деталей и полуфабрикатов (щитовых и брусковых) для мебели, столярных изделий, строительных конструкций, по​лов и бытового использования;

4) изготовление клеёных деревянных конструкций, а также фасонных брусьев различного назначения, изготовление различных элементов для индивидуальных домов, придомовых и садовых участков.

Качественное ухудшение состояния лесного фонда заставляет уделять особое внимание переработке тонкомерной, дровяной и фаутной древесины. Одним из направлений этой переработки является биоэнергетика. 

Для повышения эффективности работы лесопромышленного комплекса приоритетным является снижение затрат на энергоресурсы и на производство древесного сырья.

Формирование в лесопромышленном комплексе интегрированных структур – холдингов позволит привлекать в отрасль инвестиции на внедрение современных технологий, обеспечивающих повышение прибыльности предприятий. 

3.1.4 Основные направления развития промышленности

Металлургический комплекс является ведущим в промышленном производстве городского округа Краснотурьинск, определяющим занятость населения и уровень его благосостояния. 

В перспективе металлургический комплекс сохранит доминирующую роль в структуре экономики. Однако произойдет качественное инновационное обновление, а также снижение его удельного веса в структуре промышленности с 67% до 36% за счет повышения доли других отраслей. 

«БАЗ-СУАЛ» будет являться лидером по объему производства в основном за счет глиноземного производства.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов в перспективе будет занимать более значительное место в структуре экономики городского округа Краснотурьинск, за счет открытия новых производств, а также освоения востребованных рынком видов продукции.

Собственная сырьевая база, а также значительный объем техногенных образований (шламонакопителей, отстойников и прочих)  являются богатыми источниками для производства разнообразных строительных и отделочных материалов.

Машиностроительный комплекс – база для модернизации всей промышленности. В связи с этим  приоритеты в развитии Свердловской области на долгосрочную перспективу отдаются машиностроению.

В городском округе Краснотурьинск имеются предпосылки для развития машиностроительного комплекса:

· выгодное экономико-географическое положение городского округа, развитая сырьевая база и транспортные связи;

· наличие высококвалифицированных кадров, значительной сети высшего и среднего образования.

В перспективе возможно развитие инновационных предприятий по производству новых видов медицинской техники, хирургического инструментария, электрохирургического оборудования, инструментов для микрохирургии. Могут получить развитие  производства по изготовлению кабельных изделий с использованием меди и алюминия, а также геодезической техники, светотехники. Возможно к развитию направление по производству комплектующих изделий, полуфабрикатов и нестандартного оборудования для оказания производственных услуг крупным предприятиям, а также предприятиям коммунального хозяйства.

Пищевая промышленность в ближайшие годы получит некоторое развитие, в результате займет более значительное место в структуре экономики городского округа. 

Перспективные направления развития: 

· развитие собственной сырьевой базы предприятий мясной отрасли;
· организация закупа сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, с целью её дальнейшей переработки;

· внедрение на предприятиях отрасли эффективных маркетинговых технологий, позволяющих сохранять и расширять рыночные ниши предприятий и снижать издержки производства.

Легкая промышленность не является профильной для промышленности городского округа Краснотурьинск. В то же время ее роль достаточно важна, что обусловлено необходимостью полной загрузки существующих предприятий, исходя из возможности выпуска конкурентоспособной продукции.

Химическая промышленность. На перспективу, с увеличением собственных ресурсов (производственных, научно-исследовательских, лабораторно-клинических, финансовых) на территории городского округа может получить развитие химическая промышленность. Возможна организация производств фармацевтической и биохимической продукции с применением нанотехнологий.

Топливно-энергетический комплекс. Успешная работа и дальнейшее развитие промышленных производств невозможно без устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса. 

Развитие  производительных сил городского округа предполагает рост электропотребления в 1,5-1,7 раза. 

Ожидаемый в 2010 году ввод в эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Северная – БАЗ» позволит обеспечить развитие промышленного производства не только в городском округе Краснотурьинск, но и в Серово-Богословском промышленном узле. До 2015 года дефицит электрических мощностей будет покрыт путем ввода НовоБогословской ТЭЦ мощностью 1000 Мегаватт.

С вводом новых мощностей топливно-энергетический комплекс городского округа получит значительное развитие.

Транспорт, логистика. В соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области город Краснотурьинск является одним из 9 наиболее крупных транспортных узлов, где намечается создание логистических центров. В рамках инвестиционного проекта запланировано строительство логистического центра на территории, прилегающей к поселку Воронцовка.

Создание эффективной транспортно-логистический системы позволит: сократить общие издержки в цепи поставок  на 12-25% и увеличить скорость товародвижения на 25-45%; рост грузопотоков обеспечит потенциал роста оборота оптово-розничной торговли до 50%, будет способствовать сдерживанию роста потребительских цен.

Отдых и туризм. Исходя из природных условий, ландшафтных характеристик, современного размещения учреждений отдыха, существующего и проектного развития транспортных связей и систем расселения, в Схеме территориального планирования Свердловской области выделены 10 туристско-рекреационных районов. Городской округ Краснотурьинск входит в состав Северо-западного туристско-рекреационного района. 

Наличие горных рек, разнообразие природных ландшафтов и горных разработок предопределяют развитие индустрии отдыха и туризма на территории городского округа Краснотурьинск как перспективное направление.

Наиболее привлекательные направления: культурно-познавательный туризм, активный туризм (сплав по горным рекам, горные лыжи и др.), экологический туризм, сезонный, детский и кратковременный отдых.
3.1.5 Инновационная деятельность и наука

На территории городского округа Краснотурьинск в настоящее время незначительна доля наукоемких производств, хотя потенциал для развития этих производств имеется. 

Главной задачей перспективного развития экономики городского округа должно стать динамичное развитие информационно - индустриальных технологий и высокотехнологичных производств (машиностроение, и др.). Малые предприятия, наиболее гибко реагирующие на рыночную конъюнктуру, способны стать проводником инноваций в экономику. 

Необходимо принятие срочных мер по сбережению наиболее образованных кадров городского округа, скорейшее создание условий для их деятельности и достойного уровня проживания. Эти меры позволят увеличить число работников научно-технической деятельности.

Необходимо расширять практику создания новых организационных форм взаимодействия науки, производства и финансовых структур путем вхождения отраслевых институтов в вертикально интегрированные холдинги, некоммерческие партнерства, научные объединения, создание технополисов и технопарков.

Предложения развития:

· создание новых высокотехнологичных производств химической, машиностроительной и приборостроительной отраслей, информатики и связи (основанных на применении нано- и биотехнологий);

· переход существующих производств на использование ресурсосберегающих и наукоемких технологий;

· укрепление кадрового потенциала в научно-технической и инновационной сфере;

· развитие высшего образования на базе существующего филиала УГТУ-УПИ. 

3.1.6 Агропромышленный комплекс

Городской округ Краснотурьинск, располагаясь севернее границы рискованного земледелия, имеет чрезвычайно неблагоприятные аграрные условия для земледелия и почвообразования. 

При этом существует возможность развивать некоторые виды аграрного производства. Имеются сенокосы, земли, пригодные для выпаса скота, кормопроизводства. Возможно размещение новых предприятий животноводства и птицеводства, звероводства, пчеловодства, парниково-тепличного хозяйства, картофелеводства.

Несмотря на преобладание в экономике городского округа промышленности, развитие агропромышленного комплекса останется важной составляющей экономического развития, так как от этого зависит продуктовая безопасность муниципального образования. Потенциал для развития сельскохозяйственного производства на территории городского округа имеется. Для его извлечения необходим грамотный подход к организации системы менеджмента на сельскохозяйственных предприятиях.

Основным  направлением развития агропромышленного комплекса городского округа Краснотурьинск будет являться животноводство.

По состоянию на 2016 г птицефабрика «Краснотурьинская» в г. Краснотурьинск не функционирует.

Участок бывшей птицефабрики «Краснотурьинская» предназначается для осуществления сельскохозяйственной деятельности V класса санитарной опасности с размером санитарно – защитной зоны 50 м, с учетом существующей жилой застройки, коллективного сада, расположенных в северо – восточной и с восточной стороны, в непосредственной близости от рассматриваемого участка. 

Дальнейшее развитие ООО ДСП «Совхоз Богословский» должно идти по пути углубления специализации и увеличения выпуска продукции. 

Для этого рекомендуется: 

· вовлечение в оборот всех плодородных земель, а также их рациональное использование, внесение достаточного количества удобрений;

· техническая и технологическая  модернизация; 

· внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· развитие комбикормового производства, использование современных технологий заготовки грубых и сочных кормов.
Требуется поддержка развития фермерства и малого предпринимательства в агропромышленном комплексе со стороны муниципальных органов и различных структур. 

Для решения проблемы нехватки площадей для ведения сельскохозяйственного производства, необходим контроль над использованием всех земель, пригодных для ведения сельского хозяйства и вовлечение их в оборот. 

3.1.7 Строительный комплекс

Городской округ Краснотурьинск имеет все предпосылки для наращивания потенциала строительного комплекса на перспективу: развитую материально-техническую базу, богатую сырьевую базу для производства собственных строительных материалов, трудовые ресурсы, а также возможность их обучения на базе Краснотурьинского индустриального колледжа.

«Схемой территориального планирования Свердловской области намечены следующие мероприятия»: 

· выявление и разработка месторождений песков строительных, песчано-гравийных смесей, строительного камня, известняков и глин вблизи крупных городов области;

· оценка прогнозных ресурсов и запасов стекольных песков на территории Северного и Восточного управленческих округов.

На перспективу планируется строительство новых предприятий стройиндустрии, а также модернизация действующих мощностей на основе новейших научно-технических разработок, что позволит выпускать современные качественные и конкурентоспособные строительные материалы в  крупных объемах.

Для достижения максимальных результатов в развитии строительного комплекса необходимо:

· развитие производства новых строительных материалов, изделий, конструкций и насыщение местного рынка строительных материалов качественной продукцией;

· максимальное использование местной сырьевой базы и отходов промышленного производства при производстве строительных материалов и изделий.

3.1.8 Малый и средний бизнес

Одним из направлений развития экономики городского округа Краснотурьинск является повышение эффективности функционирования малого бизнеса, в котором трудится 20% от численности всех занятых в экономике городского округа.

 Малые и средние предприятия могут выступать альтернативными работодателями в монопрофильном городе, тем самым снимая острую проблему занятости.  Если в городе развит этот сектор бизнеса, пусть только в сфере услуг, он способен за счет остаточного платежеспособного спроса в течение какого-то времени сглаживать падение в экономике, вызванное проблемами на градообразующем предприятии. 

Развитие малого предпринимательства должно стать мощным катализатором экономического роста. Поэтому стратегически важно для экономики городского округа Краснотурьинск незамедлительно направить максимум усилий для развития именно малых и средних предприятий.

Для оптимизации процессов развития малого бизнеса решением Думы от 07.05.2008г. №20 была утверждена программа Поддержки малого предпринимательства на территории городского округа Краснотурьинск на 2009-2011 годы. 

Необходимо активизировать  работу информационно-консультационных центров, развивать бизнес-инкубаторы.

Должны быть подготовлены небольшие производственные площадки, максимально оснащенные инженерной инфраструктурой для размещения новых объектов. 

На территории городского округа Краснотурьинск в настоящее время могут получить наибольшее развитие следующие направления: сельское хозяйство  (формирование многоукладного сельского хозяйства, укрупнение фермерских хозяйств, производство кормов), торговля и общественное питание (организация небольших магазинов местного значения в соответствии с существующим спросом на товары эпизодического характера), финансовая деятельность (лизинг).

В ближайшей перспективе будут являться следующие направления: промышленность (производство комплектующих изделий, полуфабрикатов и нестандартного оборудования для оказания производственных услуг крупным предприятиям, а также предприятиям коммунального хозяйства), строительство, деревообработка, транспорт и связь, рекреационный бизнес, инновационный бизнес в радиотехнической отрасли, сельское хозяйство (развитие народных промыслов и ремёсел, художественное литьё и ковка металла, лаковая роспись по металлу, гончарное дело, производство изделий из дерева, заготовка дикоросов, звероводство), торговля и общественное питание (размещение современных торгово-развлекательных центров).

3.1.9 Расселение

По уровню урбанизации городской округ Краснотурьинск является одной из самых урбанизированных территорий в Свердловской области. Доля го​родских жителей в структуре населения городского округа  по состоянию на 01.01.2010г. составила - 90,8%, тогда как в целом по Свердловской области данный показатель составил 83,23%. 

Все населенные пункты городского округа Краснотурьинск подлежат активному развитию.

Поселок Шихан, имеющий в настоящее время нулевое постоянное население, тем не менее, не может на расчетный срок исключаться из развития, в связи с тем, что имеет на своей территории объекты социальной инфраструктуры, является традиционным местом отдыха горожан. 

Приоритетные направления развития системы расселения городского округа Краснотурьинск:

· вовлечение в хозяйственную деятельность новых территорий и  эффективное использование их ресурсов;

· размещение новых предприятий;

· развитие удобных жилых и рекреационных комплексов с учетом природно-климатических  условий, образа жизни и доходов различных социальных групп населения;

· постепенное улучшение социальных параметров городской среды, с возможностью достижения в будущем оптимальных показателей социальной и инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания территорий;

· создание эстетически выразительных мест отдыха;

· формирование туристической инфраструктуры, представляющей интерес для развития туризма и рекреации;

· развитие транзитной функции;

· развитие транспортной сети с повышением ее плотности, совершенствованием системы обслуживания и благоустройства;

· обеспечение экологического благополучия территории округа; рациональное использование природных и земельных ресурсов, рекультивация нарушенных ландшафтов;

· обеспечение безопасности территории и населения от воздействия природных и антропогенных факторов на планировочную структуру. 

Необходимо обеспечивать целостность системы расселения за счет целенаправленного и взаимосвязанного развития входящих в нее населенных пунктов, на основе общности решаемых градостроительных, социально-культурных, хозяйственно-экономических задач.  

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов 
       производственной сферы и агропромышленного комплекса 
Решениями генерального плана предусмотрена организация новых производственных зон на территориях пригодных для использования по планировочным, инженерно-строительным и санитарно-эпидемиологическим условиям; реорганизация и развитие существующих производственных территорий.

Организация новых производственных зон вне границ населенных пунктов:

- производственная зона горнодобывающего комплекса и предприятий по переработке первичного сырья на месторождениях полезных ископаемых I очереди освоения в районе п. Воронцовка;

- полифункциональная производственная зона в районе шламонакопителя № 2 «БАЗ – СУАЛ» (Северо-западная промзона - I очередь, расчетный срок);

- производственная зона в районе Каменского карьера ООО «БРУ» (I очередь);

- производственная зона, примыкающая к восточной границе п. Рудничный (I очередь);

- производственная зона к северо-западу от склада ВМ ООО «БРУ» (расчетный срок);

- производственная зона (логистический комплекс на I очередь) в районе п.Рудничный;
- производственная зона (логистический комплекс на расчетный срок) в районе п. Воронцовка;
- производственная зона площадью 28,3 га по переработке отходов, к северу от границы города Краснотурьинска (I очередь);

- карьер по добыче скального грунта ООО «Газпром трансгаз Югорск» согласно выданной лицензии на пользование недрами, расположенный в 5,5 км восточнее г. Краснотурьинска, занимаемая площадь - 6,2 га;

- производственные площадки по добыче россыпного золота ПАС «Южно-Заозерский прииск» (гидравлика № 9) в долине реки Пещерная (в 3,7 км южнее г. Краснотурьинска) площадью 310 га и участок площадью 150 га в долине реки Холодная;
Организация новых производственных зон в границах населенных пунктов:

- производственная зона в п.Чернореченск;
- индустриальный парк «Богословский» в городе Краснотурьинске в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 19.09.2016 г. о создании территории опережающего развития «Краснотурьинск».
Развитие существующих производственных территорий:

- расширение территории шламонакопителя № 2 «БАЗ – СУАЛ»; 

- размещение проектируемой обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск – Полиметалл» с западной стороны от территории действующей территории действующей обогатительной фабрики ЗАО «Золото Северного Урала»;

- развитие производственных территорий в п.Прибрежный.

- организация индустриального парка «Богословский» на территории г. Краснотурьинска 

Реорганизация существующих производственных территорий:

- планировочная реорганизация Северной промышленной зоны в г.Краснотурьинске.

Размещение объектов капитального строительства производственного назначения:

- цементный завод ООО «УГМК-Холдинг» в районе шахты «Северопесчанская».

Развитие агропромышленного комплекса:

- сохранение существующих земель сельскохозяйственного назначения и использования;

- развитие сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих предприятий в границах населенных пунктов – в поселке Прибрежный и в городе Краснотурьинске;

- резервирование земель сельскохозяйственного назначения для размещения современных сельскохозяйственных предприятий;

- ограничение сельскохозяйственного производства на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в санитарно-защитной зоне Богословского алюминиевого завода 
3.4.  Мероприятия по развитию территорий природного комплекса

Проектом предусмотрена организация рекреационных зон.

Зоны отдыха включают участки особо охраняемых природных территорий.

Размещение комплексов активного отдыха и спорта предусмотрено вне границ особо защитных участков леса вокруг глухариных токов.

Развитие рекреационного комплекса регионального и местного значения планируется на базе природного ландшафта – скалы Шихан и реки Каква.

3.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры транспорта 
Мероприятия по развитию инфраструктуры внутреннего транспорта:

- организация сети автомобильных дорог, связывающих территории планируемых производственных зон с дорогами регионального и местного значения;

- организация системы автомобильных дорог в проектируемой Северо-западной промышленной зоне с выходом на автомобильные дороги регионального значения «г. Серов – г.Североуральск - г. Ивдель», «г. Краснотурьинск – п. Марсяты» и улицу районного значения с преимущественным движением грузового транспорта в северном промышленном районе г. Краснотурьинска;

- размещение объектов транспортного обслуживания в составе логистических комплексов и на территориях, планируемых для этих целей;

- организация железнодорожного обслуживания планируемых производственных зон при соответствующем обосновании;
Предусмотреть автодорогу регионального значения общего пользования V-ой технической категории – Подъезд к городу Краснотурьинску от 27 км автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель», протяженностью 10,6 км в соответствии со Схемой развития автодорог Свердловской области до 2032 года и Постановлением Правительства Свердловской области об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта № 300-ПП от 27.04.2017 г.  На 1 очередь предусмотреть участок протяженностью 4,1 км от автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель» до шахты «Северопесчанcкая», на 2-ю очередь   (после 2030г)- участок от указанной шахты до границы г. Краснотурьинска и далее по землям населенного пункта до зоны жилой застройки. 
Постановлением Правительства свердловской области об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта № 300- ПП от 27.04.2017 г. на 1 очередь предусмотреть участок протяженностью 4.1 км от автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель» до шахты «Северопесчанская», на 2 – ю очередь (после 2030 г.) – участок от указанной шахты до границы г. Краснотурьинска и далее по землям населенного пункта до зоны  жилой застройки.
В соответствии с  положениями Схемы  развития  и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на период 2017-2031 годы, одобренной приказом ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» от 08.12.2014 № 785., также предусмотрено: перевести в сеть региональных автодорог  автомобильную  дорогу  в  направлении с. Андриановичи  от п. Чернореченска «г. Краснотуриьнск – п. Марсяты».
Предусматривается подъездной ж/д путь от ж/д станции «Красный Железняк» до проектируемой обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск – Полиметалл» с железнодорожным путепроводом над автомобильной дорогой «Серов – Свевероуральск-Ивдель».

3.6. Мероприятия по совершенствованию инженерной инфраструктуры 
Основными задачами развития инженерной инфраструктуры являются: 

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения за счет реконструкции существующих объектов и поиска новых источников для обеспечения населения качественной питьевой водой в нужных объемах.

2. Совершенствование водопользования за счет сокращения потерь воды в водопроводных сетях, снижение удельного водопотребления, развития водосберегающих систем промышленного водоснабжения. 

3. Обеспечение бесперебойной подачи и распределения воды всем потребителям с учетом 100% обеспеченности потребителей централизованным водоснабжением.

4. Повышение надежности систем водоотведения за счет реконструкции существующих сооружений и применения новых методов очистки и доочистки сточных вод до норм сброса в водоемы  рыбохозяйственного назначения.

 5. Полное обеспечение застройки населенных пунктов городского округа централизованной системой водоотведения.

6. Усиление схемы электрических сетей, введение новых источников питания для надежного электроснабжения потребителей.

7. Повышение безопасности и надежности систем тепло- и электроснабжения.

8. Разработка схемы теплоснабжения с учетом рационального соотношения централизованного и автономного теплоснабжения.

9. Развитие систем газоснабжения для обеспечения полной газификации населенных пунктов городского округа.

10. Обеспечение доступности для всех категорий населения современных средств телефонной и других видов связи.

11. Развитие кабельных и спутниковых сетей телевидения, систем передачи информации.

3.6.1 Водоснабжение 

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, указаниями глав СНиП 2.04.02-84*. В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (гл.45) проектом предусматривается полное обеспечение существующей и проектируемой жилой и общественной застройки централизованным водоснабжением. 

Водопотребление по Краснотурьинскому городскому округу составит по воде хозяйственно-питьевого качества-43215,0 м3/сут., в т.ч.

- г.Краснотурьинск – 37530,8 м3/сут.;

- п.Рудничный  - 2032,0  м3/сут.;

- п.Воронцовка – 590,5 м3/сут.;

- п.Чернореченск- 142,3 м3/сут;

- п.Прибрежный-139,10 м3/сут.

-объекты за границами населенных пунктов-2780,5 м3/сут.

Город Краснотурьинск
Водопотребление города из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения  на расчетный срок  составит – 37530,8 м3 /сут.
Перспективным источником питьевого водоснабжения города является Северопесчанское месторождение подземных вод с  эксплуатационными запасами  по участкам:

- Пещерный (освоенный)-3,7 тыс.м3/сут

- Холодный, Правобережный -24,5 тыс.м3/сут.

В качестве освоения первой очереди рассматривается участок Холодный, на запасах которого рекомендован эксплуатационный узел в составе трех водозаборных скважин с суммарной нагрузкой  - 16 тыс.м3/сут.

Источником хозяйственно-питьевого  водоснабжения города приняты: 

- подземные воды действующего Краснотурьинского водозабора балансовыми эксплуатационными запасами по категории А - 19,5тыс.м3/сут.

 -подземные воды участков Холодного и Правобережного Северопесчанского МПВ с утвержденными  эксплуатационными запасами 25,5 тыс.м3 /сут. Существующий поверхностный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения -  Краснотурьинское  водохранилище  исключается  из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города из-за качества воды и невозможности создания зон санитарной охраны II и III пояса.

От 5-ти водозаборных узлов Краснотурьинского водозабора вода забирается насосами I подъема и подается в два существующих резервуара емкостью по 500 м 3 каждый при насосной станции II подъема, расположенной вблизи водозабора. После водоподготовки вода насосной станции II-го подъема подается по водоводам: -  проектируемому Д 500 мм, - двум существующим Д 350 мм протяженностью 5,0 км в три существующих резервуара емкостью по 1500м3 каждый, размещенные на площадке насосной станции III-го подъема на территории БАЗа. Насосной станцией III-го подъема  вода подается потребителям г.Краснотурьинска.

Согласно проекту ОАО «Тюменский проектно-изыскателький институт водного хозяйства» подача воды от скважин Северопесчанского МПВ до площадки насосной станции II-го подъема предусматривается по двум водоводам Д 400мм. Площадка водопроводных сооружений II подъема запроектирована в километре северо-западнее водозаборных сооружений. Далее вода подается на площадку насосной станции III подъема по двум водоводам Д 500 мм. Площадка насосной станции III подъема запроектирована в 1 км южнее г. Краснотурьинска. В состав сооружений на площадке III подъема  входят четыре резервуара чистой воды объемом 2000 м3 каждый с фильтрами – поглотителями, установки фторирования и обеззараживания воды. Далее по двум водоводам 2Д 500 мм вода поступает в город.

Поселок Рудничный

Водопотребление поселка составит на расчетный срок -2032,0 м3/сут. 

Источником хозяйственно- питьевого водоснабжения поселка приняты подземные воды Пещерного водозаборного участка скважины (№№ Оэ,8э,10э-эксплуатационные, № 11-резервная) Северопесчанского МПВ с эксплуатационными запасами 3,7 тыс.м3/сут. 

Вода из скважин насосами I-го подъёма Пещерного участка подаётся в напорный резервуар объемом 400 м3. Из резервуара вода через установку хлорирования поступает на насосную станцию II-го подъёма, далее по двум водоводам Ду- 300 мм и Ду- 200 мм, поступает в систему водоснабжения промплощадки шахты Северопесчанская ОАО «БРУ», от которой по водоводу Ду- 200 мм подаётся в посёлок Рудничный на станцию III подъема, проектируемую на площадке существующей насосной станции III подъема (на ул. Чкалова), которую предлагается ликвидировать ввиду неудовлетворительного технического состояния. 

Насосной станцией III подъема вода подается в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка. 

Существующие на территории поселка скважины затампонированы ввиду отсутствия зон санитарной охраны и несоответствия качества воды нормативным требованиям.

Поселок Воронцовка

Водопотребление  поселка  на расчетный срок составит 590,5 м3/сут. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка принимаются подземные воды Пещерного водозаборного участка Северопесчанского МПВ (скважины 0э, 8э, 10э, 11э) с утвержденными  эксплуатационными запасами – 3,7 тыс.м3/сут. Вода от скважин  Пещерного участка Северопесчанского МПВ насосами I подъема через установку хлорирования и далее насосами станции II подъема подается по двум водоводам Д 160мм в проектируемую в северной части поселка на отметке 193,0 м водонапорную башню (объем 400 куб.м, высота ствола-18м), в которой предусматривается хранить пожарный запас и запас воды для регулирования неравномерности водопотребления. От водонапорной башни вода по двум водоводам Д 160м поступает в главное поселковое водопроводное кольцо.
Поселок Чернореченск

Водопотребление  поселка  на расчетный срок составит 142,32 м3/сут. 

В качестве источника  для хозяйственно-бытовых нужд используется скважина №28. Качество воды скважины №28 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения потребителей поселка производительности существующей скважины недостаточно с учетом организации централизованной системы водоснабжения, что ставит вопрос о необходимости изыскания нового источника питьевого водоснабжения. Необходимо проведение гидрогеологических изысканий, по результатам которых должны быть рекомендованы места заложения скважин, тип водозабора и размеры ЗСО II-III поясов. При несоответствии качества воды нормативным требованиям, рекомендуется использование соответствующих методов обработки воды и устройство сооружений водоподготовки. 

Поселок Прибрежный

Водопотребление  поселка  на расчетный срок составит 139,10 м3/сут. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Прибрежный используется скважина №3, расположенная на правобережном борту долины реки Устея. Дебит скважины 2,83м3/час, для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения производственных объектов используются скважины №2 (1 – рабочая, 1 – резервная). Дебит скважины №2- 6,29 м3/ч.

Существующие скважины могут обеспечить нужды всех потребителей поселка при условии бурения резервной скважины для скв.№3.

Водоснабжение проектируемых зон размещения объектов капитального строительства местного значения.

Водоснабжение рекреационной зоны, предлагаемой к размещению в южной части округа, предлагается от скважин Полутовского участка Полутовского МПВ. Водоснабжение логистического комплекса к северо-западу от п.Воронцовка предлагается от водовода, идущего от Пещерного участка Северопесчанского МПВ на ш.Северопесчанскую. Водоснабжение производственных площадок предлагается или от подземных водозаборов с учетом проведения гидрогеологических изысканий, или от системы водоснабжения расположенных вблизи населенных пунктов.

Так как существующие источники не могут обеспечить всех потребителей городского округа качественной питьевой водой в необходимом количестве в связи с выявленным  дефицитом воды существующих источников, невозможностью организации зон санитарной охраны, необходим поиск новых источников хозяйственно-питьевого водоснабжения или расширение производительности существующих для водоснабжения  населения, замена изношенного оборудования систем водоснабжения, развитие централизованного водоснабжения в каждом поселке городского округа,  устройство станций водоподготовки для очистки воды до показателей, соответствующих по химическому и бактериологическому  требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При этом  выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрологических, гидрогеологических, гидрохимических и других изысканий и санитарных обследований (согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Мероприятия по развитию систем водоснабжения:

1.  Освоение участков подземных вод:

- Холодного, Правобережного Северопесчанского МПВ с эксплуатационными запасами-24,5 тыс.м3/сут. для водоснабжения г. Краснотурьинска с исключением в дальнейшем  из работы системы питьевого водоснабжения из Краснотурьинского водохранилища и перевода г. Краснотурьинска на другой источник; 

2. Строительство водовода от Северопесчанского МПВ, насосных станций II, III подъемов, сооружений водоподготовки для водоснабжения г. Краснотурьинска;

3. Реконструкция системы водоснабжения пос. Рудничных и Воронцовка с сохранение в качестве источника водоснабжения Пещерного участка Северопесчанского МПВ, который обеспечивает потребности потребителей поселков на расчетный срок;

4. Заложение новых водозаборных скважин и строительство водопроводных сооружений для пос.Чернореченск и Прибрежный для обеспечения всех потребителей поселка хозяйственно-питьевым водоснабжением; 

5. Подключение всей существующей и проектируемой застройки населенных пунктов к централизованной системе водоснабжения;

6. Строительство новых сетей и сооружений и реконструкция существующих водопроводных сетей для полного обеспечения всех потребителей округа централизованным водоснабжением;

7. Водоснабжение проектируемых зон размещения объектов капитального строительства местного значения  как от новых водозаборов подземных вод, так и от существующих сетей, в зависимости от местных условий;

8.Развитию по мощности подлежат только системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, новые водозаборы в системах промводоснабжения не планируются. 

Проектирование системы питьевого водоснабжения необходимо осуществлять с учетом энергосберегающих технологий:

-использование на полив технической воды; 

-сокращение потерь при водоподготовке путем строительства сооружений очистки и повторного использования промывных вод; 

-ограничение водопотребления предприятий и исключение необоснованного потребления воды питьевого качества на производственные нужды.

3.6.2 Канализация 

Генеральный план намечает развитие системы канализации в городском округе со строительством новых и расширением существующих очистных сооружений, строительством насосных станций перекачки, самотечных и напорных коллекторов. Расчетные расходы сточных вод в данном разделе определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно выполненной архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, требованиями глав СНиП 2.04.03-85*. Проектом предусматривается полный охват централизованной системой канализации существующей и проектируемой жилой и общественной застройки.

Водоотведение по населенным пунктам Краснотурьинского городского округу составит: -32520,5 м3/сут., в т.ч.

- г.Краснотурьинск – 30741,7 м3/сут.;

- п.Рудничный  - 1243,0  м3/сут.;

- п.Воронцовка – 342,3 м3/сут.;

- п.Чернореченск- 105,7 м3/сут.

- п.Прибрежный- 87,8 м3/сут.

Город Краснотурьинск

Проектом предлагается  сохранить в городе три существующие системы хозяйственно-бытовой канализации:

I - система основной части города с отведением стоков на общегородские очистные сооружения;

Проектной производительности городских очистных сооружений сточных вод-40 тыс.м3/сут. достаточно для приема сточных вод города, т.к. система канализации была рассчитана на больший объем сточных вод. Уменьшение расчетного количества стоков города по сравнению с настоящим временем объясняется значительным уменьшением  принятых  норм  водоотведения, численности населения города, а также количества стоков от промышленных предприятий. Вместе с тем необходима реконструкция очистных сооружений с внедрением новых методов очистки для улучшения качества очистки сточных вод. Реконструкция очистных сооружений предусматривается в границах существующей площадки. После полной  биологической очистки и доочистки стоки сбрасываются в р. Турью.

II - система жилого района  Медная Шахта с отведением стоков на собственные очистные сооружения;

Хозяйственно- бытовые стоки жилого района Медная Шахта системой напорно-самотечных коллекторов с двумя проектируемыми насосными станциями перекачки отводятся на существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации производительностью 700 м3/сут,  расположенные в 0,3 км восточнее поселка. После полной биологической очистки и доочистки стоки сбрасываются в р. Каменку. Предусматривается реконструкция очистных сооружений, так как проектные параметры очистных сооружений не соответствуют современным требованиям, не предусмотрена очистка сточных вод от фосфатов. 

III - система пос.Загородный с отведением стоков на собственные локальные очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые стоки пос. Загородный системой самотечных  коллекторов (основной коллектор Д-200 мм) подаются на локальные очист-  ные сооружения, расширяемые на расчетный срок до производительности 400 м3/сут. После полной биологической очистки и доочистки стоки сбрасываются в р.Турью. Требуется реконструкция очистных сооружений с внедрением новых методов очистки.

Поселок Рудничный 

Количество стоков, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации, составит- 1243 м3/сут.

Хозяйственно-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на очистные сооружения поселка с полной биологической, физико-химической очисткой и с доочисткой на фильтрах, расширяемые до производительности 1400 м3/сут в соответствии с разработками института «Уралгипроруда». Сброс очищенных сточных вод осуществляется по проектируемому сбросному коллектору в болото. Хозяйственно-бытовые стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий отводятся в систему хозяйственно-бытовой канализации поселка. 
Поселок Воронцовка 

Количество стоков, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации поселка, составит 342,3 м3 /сут.

Хозяйственно-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на проектируемые очистные сооружения канализации производительностью 400 м3/сут., размещаемые в  юго-восточной части поселка. После полной биологической очистки и доочистки стоки сбрасываются в реку Марганцовку.

Поселок Чернореченск 

Количество стоков, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации поселка, составит 105,68 м3 /сут.

На проектный срок в поселке Чернореченск предусматривается централизованная система бытовой канализации. Канализационные стоки самотеком направляются на проектируемые очистные сооружения бытовых стоков полной биологической очистки производительностью 150 м3/сут. Очищенные сточные воды сбрасываются в р.Черная.

Поселок Прибрежный 

Количество стоков, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации поселка, составит 87,82 м3 /сут.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей, новой жилой, общественной застройки и сельскохозяйственных предприятий системой самотечных коллекторов направляются на существующие очистные сооружения полной биологической очистки. Производительности существующих очистных сооружений 200 м3/сут. достаточно для очистки сточных вод поселка с учетом их реконструкции с внедрением новых методов очистки. После полной биологической очистки стоки сбрасываются в реку Устея. 

Водоотведение проектируемых зон размещения объектов капитального строительства местного значения.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от предлагаемых к размещению объектов капитального строительства предлагается на локальные очистные сооружения полной биологической очистки со сбросом очищенных стоков в поверхностные водные объекты.

 Мероприятия по развитию системы водоотведения:

1. Реконструкция очистных сооружений г.Краснотурьинска, пос. Медная Шахта в границах существующих площадок с внедрением новых методов очистки и доочистки сточных вод для достижения нормативных показателей. 

2. Расширение очистных сооружений пос. Загородный до 400 м3/сут. пос. Рудничный до 1400 м3/сут.

3. Строительство очистных сооружений пос. Воронцовка производительностью 400 м3/сут, пос. Чернореченск производительностью 150 м3/сут. с организацией полной биологической очистки и доочистки сточных вод для достижения нормативных показателей. 

4. Совершенствование технологий и качества очистки сточных вод, как за счет реконструкции самих очистных сооружений, так и за счет предотвращения сброса в канализацию недопустимых концентраций загрязнения в промстоках, прекращение пиковых сбросов ливневых сточных вод путем строительства аккумулирующих емкостей и очистных сооружений ливневой канализации.

5. Развитие системы канализации всех населенных пунктов городского округа для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки централизованной системой канализации со строительством новых  коллекторов, насосных станций перекачки, а также реконструкцией существующих сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации.

6.  Создание бессточных систем водоснабжения на БАЗе, БТЭЦ со 100% использованием промышленных стоков и использование промстоков практически  всех предприятий без водоотведения их за  границы  промрайона.

7. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от предлагаемых к размещению объектов капитального строительства на локальные очистные сооружения полной биологической очистки со сбросом очищенных стоков в поверхностные водные объекты.
3.6.3 Теплоснабжение

Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора и общественных зданий определены расчетным путем по укрупненным показателям, исходя из климатических характеристик  и данных по жилому фонду и численности населения на период до 2035 г. 

Теплопотребление по населенным пунктам Краснотурьинского городского округа составит-347,9 Гкал/час, в т.ч.

- г.Краснотурьинск – 299,9 Гкал/час;

- п.Рудничный  - 20,7 Гкал/час;

- п.Воронцовка – 17,2 Гкал/час;

- п.Чернореченск- 6,3 Гкал/час;

- п.Прибрежный- 3,8 Гкал/час.

Город Краснотурьинск

Теплопотребление жилой  застройки и объектов соцкультбыта города на расчетный срок составит 299,9 Гкал/час.

Основным источником теплоснабжения города принимается новая Богословская ТЭЦ, суммарные тепловые нагрузки,  подлежащие покрытию от новой  ТЭЦ, принимаются: по пару - 1760 т/час, по горячей воде - 700 Гкал/час. Основным топливом для БТЭЦ принимается природный газ, в качестве резервного  топлива  -  Кузнецкий  или Богословский уголь  (вариант ТЭЦ с паросиловым циклом) и дизтопливо (при варианте ТЭЦ с газотурбинными установками).

район  Птицефабрики

Теплоснабжение объектов района Птицефабрики осуществляется от блочной газовой водогрейной котельной, мощностью 2,0 Гкал/час. 

пос. Загородный

Теплоснабжение объектов пос. Загородный- от газовой котельной №1 проектной мощностью 9,9 Гкал/час. Также ЗАО «УралТЭК» предлагается дополнительно строительство газовых котельных в  п. Загородный, в районе Детской городской больницы.

В коттеджной и усадебной застройке города предлагается установка поквартирных газовых водонагревателей для целей отопления и горячего водоснабжения.

Основным источником  теплоснабжения  промышленных предприятий города принимается новая БТЭЦ. 

Поселок Рудничный

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка составит  на расчетный срок - 20,7 Гкал/час.

Источниками теплоснабжения поселка приняты:

- существующая котельная шахты Северопесчанская, подлежащая реконструкции на I очередь строительства;

- существующая котельная, расположенная в жилом районе «Северный».

Топливом для котельных является природный газ. Отопление и горячее водоснабжение усадебной и коттеджной застройки проектируется от поквартирных газовых водонагревателей и отопительных установок. Согласно предложению ЗАО «УралТЭК» предлагается организовать систему теплоснабжения п. Рудничный от локальных источников теплоснабжения. Возможно сочетание системы теплоснабжения от существующих источников централизованного теплоснабжения со строительством блочных газовых котельных. Теплоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий возможно как от системы теплоснабжения поселка, так и от собственных источников. 

Поселок Воронцовка 

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка на расчетный срок составит  -17,2 Гкал/час.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта сохраняется от существующей  блочной газовой водогрейной котельной установленной мощностью 0,4 МВт. Основное топливо-газ, резервное - эл. энергия. Проектом предлагается разместить 2 новые блочные котельные для проектируемых объектов соцкультбыта в южной и северо-западной части поселка, а также собственную котельную для теплоснабжения логистического центра. Топливом для котельных проектируется использовать природный газ.

Проектом предусматривается отопление и горячее водоснабжение усадебной и коттеджной застройки поселка от поквартирных газовых водонагревателей и отопительных установок.

Поселок Чернореченск 

Теплопотребление жилой застройки и предприятий поселка на расчетный срок составит  -6,29 Гкал/час.

На проектный срок для нужд теплоснабжения использовать и существующую котельную с учетом реконструкции и модульные котельные заводской готовности. Проектом предусматривается централизованное теплоснабжение жилой и общественной застройки поселка.

Поселок Прибрежный 

Теплопотребление жилой застройки и предприятий поселка на расчетный срок составит  -3,77 Гкал/час.

Проектом предлагается централизованное теплоснабжение жилой, общественной застройки, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий от существующей котельной с учетом ее реконструкции. С газификацией поселка возможно строительство блочной газовой котельной для коммунально-складской зоны и жилой застройки.

Теплоснабжениее проектируемых зон размещения объектов капитального строительства местного значения.

Теплоснабжение объектов предлагается от локальных источников теплоснабжения, предпочтительнее всего от блочных газовых котельных, в зависимости от близости объектов к системе газоснабжения.

Для обеспечения бесперебойного снабжения теплом потребителей, с учетом развития городского округа, генеральным планом предусмотрены мероприятия в области теплоснабжения. 

Мероприятия  в области теплоснабжения:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения с  внедрением современных энергосберегающих технологий: 

- строительство новой БТЭЦ производительностью 1760 т/час по пару, 700 Гкал/час по горячей воде;

- строительство новых котельных на природном газе для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий в п. Медная Шахта, Загородный, Рудничный, Воронцовка, Чернореченск. 

 - модернизация действующих источников тепла с заменой устаревшего оборудования.

2. Повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации с использованием автономных источников тепла  для районов индивидуального строительства.

3. Сокращение потерь тепла в сетях и потребителями посредством реконструкции существующих тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации, сокращение теплопотерь в зданиях, внедрение технических средств регулирования и контроля теплопотребления.

3.6.4 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Краснотурьинского городского округа на расчетный срок,  как и в настоящее время, будет осуществляться природным газом, который подается от магистральных газопроводов высокого давления 5,5 МПа с севера  Тюменской  области,  проложенных северо-восточнее города, по газопроводам-отводам: 

- Д-530 мм  к ГРС Богословской ТЭЦ;

-Д-273 мм к ГРС г. Краснотурьинска;

- Д-325 мм к ГРС ш. Северопесчанская;

- Д-108 мм к ГРС Воронцовского ГОКа.

Потребление газа по городскому округу составит на проектный срок-55729,9 м3/час (150429,2тыс.м3/год), в т.ч.:

- г.Краснотурьинск- 47849,6 м3/час (129545,0 тыс.м3/год);

- п.Рудничный - 3467,6 м3/час (9177,7 тыс.м3/год);

- п.Воронцовка -2814,8 м3/час (7461,6 тыс.м3/год);

- п.Чернореченск - 998,2 м3/час (2653,8 тыс.м3/год).

- п.Прибрежный - 599,7 м3/час (1593,1 тыс.м3/год).

Город Краснотурьинск

Газопотребление города (без учета газопотребления промышленных предприятий) на расчетный срок составит 47849,6 м 3/ час (129545,0тыс.м3/год).

Подача газа  в  городскую  систему газоснабжения предлагается

через три ГРС - ГРС г.Краснотурьинска, ГРС БТЭЦ, ГРС ш.Северопесчанская.

От ГРС г. Краснотурьинска по газопроводу Д-159 мм и от ГРС ш.Северопесчанская по газопроводу Д-273 мм (недавно введенному в  эксплуатацию) газ  высокого давления 0,6 МПа поступает к промышленным, коммунально-бытовым предприятиям, котельным, бытовым газорегуляторным пунктам (ГРП) и шкафным  распределительным устройствам (ШРУ) города, где давление газа снижается до 3000 Па для подачи потребителям.

В связи со строительством новой БТЭЦ предусматривается строительство новой ГРС на площадке, приближенной к магистральным газопроводам. Производительность новой ГРС 180 тыс.м3/час. От новой ГРС предусматривается газопровод высокого давления Д- 800 мм  до БТЭЦ. От ГРС г.Краснотурьинска по газопроводу высокого давления Ду 400 мм газ подается на ОАО «БАЗ-СУАЛ».

Системы газоснабжения от двух ГРС: г.Краснотурьинска ГРС и ш.Северопесчанская проектируется закольцевать за счет строительства  газопровода Д-273 мм. Газоснабжение жилой застройки сжиженным газом остается по существующей схеме. Сжиженный газ привозят из г. Перми и г. Тобольска в районный пункт наполнения баллонов, расположенный на железнодорожной станции Красный Железняк.

Поселок Рудничный 

Газопотребление поселка  на расчетный срок составит 3467,6 м 3/ час (9177,7 тыс.м3/год).

Газоснабжение поселка предусматривается природным и сжиженным газом. Газ подается:

-от ГРС ш. Северопесчанская по газопроводу высокого давления (0,6МПа) Д 108мм, проложенного до районного пункта наполнения баллонов (РПНБ), размещенного восточнее поселка;

-от газопровода высокого давления Д 273мм, проложенного от ГРС ш.Северопесчанская до шахты Северопесчанская по газопроводу (0,6МПа) Д 159мм , по которому газ поступает к ГРП поселка 

Распределение газа по территории поселка запроектировано по двухступенчатой схеме: газ высокого давления 0,6 МПа подается к котельным и ГРП, где редуцируется до давления 3000 Па для подачи потребителям

Поселок Воронцовка

Газопотребление поселка  на расчетный срок составит  2814,8 м 3/ час (7461,6 тыс.м3/год).

От ГРС Воронцовского ГОКа по газопроводу высокого давления 0,6 МПа Д 160мм газ подается к ГРП поселка, где редуцируется до среднего давления 0,3МПа для подачи к котельным поселка, к промышленным и коммунальным потребителям, а также в ГРП снижается давление до 3000Па для подачи в жилой сектор поселка по системе газопроводов низкого давления.

Поселок Чернореченск

Газопотребление поселка на расчетный срок составит 998,2 м 3/час (2653,8 тыс.м3/год).

В связи со строительством новой ГРС БТЭЦ на расчетный срок предлагается газификация поселка от этой ГРС. От ГРС по газопроводу высокого давления 0,6МПа газ подается к ГРП поселка, где редуцируется до среднего давления 0,3МПа для подачи к котельным поселка, к промышленным и коммунальным потребителям, в ГРП также снижается давление до 3000Па для подачи в жилой сектор поселка по системе газопроводов низкого давления.

Поселок Прибрежный

Газопотребление поселка на расчетный срок  составит 599,7 м 3/ час (1593,1 тыс.м3/год).

Газоснабжение поселка предусматривается природным газом от проектируемой ГРС БТЭЦ по газопроводу высокого давления до ГРП поселка, где редуцируется до среднего давления 0,3МПа для подачи к котельным поселка, а также в ГРП снижается давление до 3000Па для подачи в жилой сектор поселка по системе газопроводов низкого давления.

Мероприятия в области  газоснабжения:

1. Дальнейшая газификация г.Краснотурьинска и населенных пунктов городского округа для обеспечения индивидуально-бытовых нужд потребителей и целей  теплоснабжения.

2. Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов в районах перспективной застройки.

3. В связи со строительством новой БТЭЦ строительство новой ГРС БТЭЦ, газопровода-отвода и газопроводов высокого давления от нее.

3.6.5 Электроснабжение -  внесены изменения
Электропотребление на  коммунально-бытовые нужды  населения  составит на расчетный срок по населенным пунктам Краснотурьинского городского округа составит-49,9 МВт, в т.ч.

- г.Краснотурьинск – 44,7 МВт;

- п.Рудничный  - 2,5 МВт;

- п.Воронцовка – 1,7 МВт;

- п.Чернореченск- 0,75 МВт;

- п.Прибрежный- 0,6 МВт.

Город Краснотурьинск

Источниками электроснабжения города приняты электроподстанции:

-существующие:

Исключить текст:

- ПС КПП-3          - 110/10 кВ;

- ПС КПП-4          - 110/10 кВ;

- ПС Глинозем I     - 110/10 кВ;

- ПС Воронцовка     - 110/35/10 кВ;

- ПС ЦРП БАЗа       - 110/10/6 кВ;

- ПС Турья          - 110/10 кВ;

- ПС Медная         - 35/6 кВ;

- ПС Тайга          - 110/10 кВ.

-проектируемые:

- новая БТЭЦ мощностью 1000 МВт, которая будет связана по двум двухцепным  ВЛ 110 кВ  через переключающий пункт 110 кВ с ПС  Краснотурьинск;

- ПС Краснотурьинск 220/110/35 кВ;

Электроэнергия по питающим воздушным и кабельным линиям 10,6 кВ  подается к распределительным пунктам и к фидерным пунктам города, от которых посредством большего  числа распределительных ВЛ поступает к трансформаторным подстанциям 10-6/0,4 кВ для подачи потребителям.

Поселок Рудничный

Электропотребление поселка  на коммунально-бытовые нужды населения  на расчетный срок- 2,5 МВт.

Источником электроснабжения поселка принята электроподстанция внести дополнение: Шахта Капитальная 110/35/6 кВ, получающая питание отпайкой от шлейфового захода (ВЛ 110 кВ) на ПС. Северопесчанская 110/6 кВ и по ВЛ 35 кВ с ПС Воронцовка 110/35/6 кВ. 

Электроснабжение жилой застройки поселка предлагается сохранить  по существующей схеме. Электроэнергия подается непосредственно с шин трансформаторов электроподстанции по кабельным и воздушным ВЛ 6 кВ к ТП поселка, расположенным в жилой застройке. Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы электроснабжения поселка путём строительства дополнительных ТП 6/0,4 кВ. В районах многоэтажной застройки все ВЛ 6 кВ проектируются кабельными, существующие воздушные ВЛ 6 кВ должны быть переложены в кабель.

Поселок Воронцовка

Электропотребление жилой застройки поселка на коммунально-бытовые нужды населения на расчетный срок составит 1,4 МВт.

Источником электроснабжения жилой застройки поселка принимается существующая электроподстанция ПС Северопесчанская 110/6 кВ, запитанная по отпайке 110кВ от ВЛ 110кВ СГРЭС –Краснотурьинск и отпайке 110кВ от ВЛ 110кВ Серов-Краснотурьинск.

Электроснабжение жилой застройки поселка сохраняется по существующей схеме: от электроподстанции электроэнергия по двум воздушным ВЛ 6 кВ подается к распределительному пункту( РП), расположенному на западной окраине поселка. От РП  электроэнергия подается потребителям через систему трансформаторных подстанций.

Поселок Чернореченск

Электропотребление жилой застройки поселка на коммунально-бытовые нужды населения на расчетный срок составит 0,75 МВт.

Источником электроснабжения жилой застройки поселка является электроподстанция Черная 110/35/6 кВ, входящая в единую систему «Свердловэнерго» и получающая питание по ВЛ 110 кВ от ПС «Краснотурьинск». С шин электроподстанции питание  по ВЛ-6 кВ поступает на ТП 6/04 кВ поселка, откуда по электрическим сетям 0,4 кВ подается потребителям.

Поселок Прибрежный

Электропотребление жилой застройки поселка на коммунально-бытовые нужды населения на расчетный срок составит 0,58 МВт.

Электроснабжение поселка осуществляется по двум воздушным линиям ВЛ 10кВ от ПС Краснотурьинск 220/110/35/10кв через две трансформаторные подстанции: одна для объектов сельского хозяйства, другая для жилой и общественной зоны поселка, откуда питание потребителям поступает по электрическим сетям 0,4кв.

В связи износом оборудования существующих источников электроснабжения, кабельных и воздушных сетей а также, в связи предполагаемым ростом электрических нагрузок при строительстве производственных объектов и жилой застройки предусмотрено введения новых источников питания для надежного электроснабжения потребителей.

Мероприятия по развитию электроснабжения:

1. Строительство и реконструкция источников электроснабжения:

- новая БТЭЦ, которая будет связана по двум двухцепным  ВЛ 110 кВ  через переключающий пункт 110 кВ с ПС  Краснотурьинск;

- ПС Краснотурьинск 220/110/35 кВ;

- реконструируемая ПС Медная 110/35/10 кВ с питанием от ВЛ  110 кВ ПС Краснотурьинск-Серовская ГРЭС.

2. Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой и новой застройки необходимо строительство и реконструкция РП, ТП, воздушных и кабельных линий.

Предусмотреть   строительство кабельной линии 10 кв  от  электроподстанции 110/10 кв «Воронцовский ГОК» до насосной станции I и II подъемов  запроектированного  источника питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска, базирующегося на Северопесчанском месторождении подземных вод.

В соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области (с изменениями от 19.07.2018) № 469-ПП  предусматривается прокладка воздушных линий электропередачи:  ВЛ 220 кВ Краснотурьинск - Сосьва и ВЛ 500 кВ Северная -БАЗ.
3.6.6 Средства связи

В настоящее время средства связи развиваются опережающими темпами по сравнению с другими отраслями инженерной инфраструктуры, как являющиеся наиболее привлекательными для инвестирования и не требующими больших затрат. Развитие этой сферы позволяет обеспечить потребителей городского округа с учетом развития. 

В соответствии с принятой 100% телефонизацией (обеспеченность каждой семьи телефоном) количество телефонных аппаратов по населенным пунктам городского округа составит:
- г.Краснотурьинск - 19925 номеров;

- п.Рудничный - 1530 номеров;

- п.Воронцовка - 513 номеров;

- п.Чернореченск-140;

- п.Прибрежный-124.

Город Краснотурьинск 

Телефонизация города предлагается от:

- существующей  АТС  на 9350 номеров в Центральном районе по ул. Микова 

- существующей  АТС  на  7000 номеров по ул.Чкалова с возможностью её расширения до необходимой ёмкости;

- существующей АТС в Заречном районе на 3750 номеров;

 - проектируемой АТС на 500 номеров в жилом районе Медная Шахта.

Повышение надёжности и устойчивости телефонной связи в городе достигается помимо увеличения норм обеспеченности населения телефоном (100% телефонизация) также увеличением обеспеченности населения сотовой, радиотелефонной, факсимильной, компьютерной и спутниковой связью.

Основной целью поэтапного развития телевидения является полная замена аналогового вещания на цифровое.

Важным фактором для обеспечения вышеперечисленными  видами коммуникационных услуг является строительство  волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Екатеринбург-Североуральск через Краснотурьинск и Карпинск. 

Поселок Рудничный 

Источником телефонизации поселка принята существующая расширяемая АТС МТ 20/25 (ул.Шахтеров, 18). Проектом предлагается развитие оптиковолоконных линий связи. Сотовая связь обеспечивается операторами сотовой связи Utel, Мотив, Билайн. Основной целью поэтапного развития телевидения является полная замена аналогового вещания на цифровое. Радиофикация жилой застройки сохраняется от существующей радиоусилительной станции (РУС) г.Краснотурьинска, предлагается также беспроводное радиовещание.

Поселок Воронцовка 

Телефонизация предусматривается от существующей АТС (по ул.Чкалова) г.Краснотурьинска.

Сотовая связь обеспечивается операторами сотовой связи Utel, Мотив и Билайн. Радиофикация поселка сохраняется от существующего радиоузла поселка Рудничный, предлагается также беспроводное радиовещание

Основной целью поэтапного развития телевидения является полная замена аналогового вещания на цифровое.

Поселок Чернореченск 

Предлагается размещение в поселке цифровой АТС на 200 номеров, возможно в проектируемом доме быта. Сотовая связь обеспечивается операторами сотовой связи Мотив.

Поселок Прибрежный 

Предлагается размещение в поселке цифровой АТС на 200 номеров, возможно в проектируемом административно-бытовом комплексе. Для приема телевизионных программ в жилых домах предусматривается установка индивидуальных телевизионных антенн. Сотовая связь обеспечивается операторами сотовой связи Мотив.

Основными мероприятиями по развитию средств связи являются:

1. Расширение спектра коммуникационных услуг, в числе которых: телефонные разговоры (местные, междугородние, международные), электронная почта, интернет, кабельное телевидение и другие виды услуг.

2. Обеспечение 100% телефонизации потребителей городского округа, для чего предусматривается размещение новых АТС и реконструкция существующих с внедрением современного цифрового оборудования и оптико-волоконной техники. 

3. Повышение надёжности и устойчивости телефонной связи за счет увеличения обеспеченности населения номерами сотовой, факсимильной, компьютерной и спутниковой связи. 

4. Для приема телевизионных программ в жилых домах предусматривается постепенная замена аналогового вещания на цифровое, установка коллективных и индивидуальных телевизионных антенн, развитие систем кабельного телевидения.

3.7 Мероприятия по инженерной подготовке территории

3.7.1 Вертикальная планировка. Водоотвод

Для намечаемых резервных территорий развития городской территории, зон отдыха населения и сельскохозяйственного производства, вертикальная планировка на основе геоморфологического анализа должна разрабатываться в составе последующей стадии проектировании – проектах планировки отдельных земельных участков.

Вертикальную планировку территории выполнить методом продольных и поперечных профилей, с учетом удобства движения транспорта и пешеходов, организации водоотвода. Водоотвод осуществлять открытым способом или с устройством дождевой канализации.

При открытом водоотводе сток поверхностных вод принимать в лотки улиц, обеспечить уклон не менее 4‰.

Сток дождевых вод регулировать прудами или резервуарами (по расчету).

В основу вертикальной планировки заложить обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, защиты застройки от неблагоприятных инженерно-геологических факторов, максимальное сохранение существующего рельефа благоприятных для строительства мест.

3.7.2 Инженерная защита территории от затопления, подтопления

и опасных геологических процессов

Предотвращение сдвижения и провалов дневной поверхности
- выявить потенциально опасные зоны, посредством электростатического зондирования, геологоразведки и архивных данных участков подработки, с учетом зон разрывных тектонических нарушений, участков подземных горных выработок, повышенной водообильности по контактам пород и разломам, присутствия известняков в литологической толще;
 - запретить новое строительство без предварительного проведения исследований  и оценки целостности перекрывающей толщи пород;

 - провести  рекультивацию опасных участков, находящихся в зоне систем жизнеобеспечения.  
Рекультивацию разуплотненной толщи на территории существующей капитальной застройки выполнить: 
- методом тампонирования, с заполнением пустот твердеющими составами, состоящими из глины или суглинка (80%-90%), цемента (около 10%) и специальных добавок – структурообразователей, для достижения восстановления несущей способности оснований фундаментов;
- методом создания искусственного водоупора и противофильтрационных завес посредством устройства водонепроницаемых экранов вокруг пятен застройки цементизацией, битумизацией, силикатизацией, "стена в грунте".
 Предусмотреть для разуплотненных грунтов, в пределах сжимаемой толщи основания сооружения, прорезающие их свайные фундаменты, виброуплотнение, буро-инъекционные сваи. 
Выполнить рекультивацию территорий:
- на участке отработанного песчаного карьера, с засыпкой карьера минеральным грунтом и вертикальной планировкой поверхности в планировочных отметках, обеспечивающих поверхностный водоотвод;

- провалов в зоне сдвижения дневной поверхности, восстановление посредством завоза плодородного грунта и созданием санитарного озеленения.

Антисейсмические мероприятия
 При освоении территорий, имеющих в геологическом строении активные тектонические нарушения, учесть:
- на участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-сейсмологическом и  инженерно-геологическом отношении, не осуществлять строительство зданий более 5 этажей без специальных  антисейсмических мероприятий;
- не осуществлять строительство промышленных  и  гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон. В  исключительных случаях необходимости строительства предусматривать  специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов); 
- при  прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и  обновленными разломами  провести специальные антиразломные мероприятия (арочные и кольцевые укрепления). 
Мероприятия по защите от поступления радона в жилые помещения 
· гидроизоляция  и  бетонирование подвальных помещений;
·  устройство проветриваемых подвалов и технических этажей;

· строительство  жилых зданий без подвальных помещений и устройство нежилых первых этажей.

Мероприятия по защите от паводкового затопления

- расчистка и дноуглубление русла р.Турья  с целью беспрепятственного движения прорывной волны и снижения ущерба жилым и общественным зданиям и сооружениям;

- укрепление берегов реки Турья;

- своевременный сброс максимальных пиковых расходов;

- учёт наблюдений службы метео- и гидрологических прогнозов.

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;
- обвалование территории;

- регулирование стока и расходов реки устройством водохранилищ выше города;

- устройство водоотводящих или разгружающих каналов для пропуска катастрофических расходов;

- защита территорий дамбами.
Мероприятия по защите подтопляемых территорий

- снижение воздействия естественных и искусственных факторов подтопления;

- повышение планировочных отметок;

- гидроизоляция подземных сооружений;

- устройство дренажей (местных, кольцевых, пристенных и пластовых, 

галерейных, ленточных и др.).
Мероприятия по защите от оползневых процессов

На оползнеопасных территориях, устойчивость которых может быть нарушена вследствие абразии, эрозии ввести следующие ограничения:

- сохранность зеленых покровов склонов;

- запретить распашку и террасирование склонов;

- запретить размещение объектов большого веса;

- запретить строительство дорог с интенсивным движением;

- запретить проведение подрезки грунта в пределах склона;

- ограничить водопользование;

- на участках, где вследствие абразии и эрозии идет интенсивный подмыв оснований, необходимо устраивать берегозащитные сооружения.

Для закрепления склонов использовать следующие методы:

- образование искусственного рельефа;

- устройство контрбанкетов;

- замена оползневых масс устойчивыми грунтами.

При проведении защитных мероприятий использовать:

- застенный трубчатый дренаж;

- дренажные прорези;

- горизонтальный трубчатый дренаж;

- дренажные скважины;

- удерживающие противооползневые сооружения.

 В качестве завершающего этапа противооползневых работ выполнять агролесомелиоративные работы (посев многолетних трав).

Мероприятия по защите эрозированных территорий
- для защиты территории от речной эрозии выполнять выправительные работы на участках рек (укрепление берегов, дна русла, возведение оградительных сооружений), регулирование русел (шпора, дамбы, полузапруды и др.);

- для противоабразионной защиты водохранилищ использовать каменные и железобетонные крепления, упорные пояса, каменные наброски, монолитные плиты, волноотбойные стены, банкеты из горной массы, дамбы, буны;

- для защиты территорий от овражной эрозии выполнять ликвидацию оврагов, проводить лесомелиоративные мероприятия, а также устройство парков и водоемов для задержки стока.

Мероприятия по предотвращению карстообразования

- ограничить этажность зданий на потенциально карстообразующих территориях до 4 этажей;

- провести детальные инженерно-геологические исследования и оценку устойчивости оснований зданий и сооружений;

- выполнить отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, предотвратить утечку агрессивных промышленных стоков в грунт;

- не допускать значительного снижения напора подземных вод в карстовой зоне по сравнению с напором в покровной толще;

- избегать забора воды из карстующихся пород, для исключения повышения скорости воды в них, при осуществлении индивидуального жилищного строительства с устройством скважин и колодцев.
Мероприятия при строительстве на закарстованных территориях
При осуществлении строительства на закарстованных территориях выбирать устойчивые,   не нарушенные карстовым процессом блоки пород,  не размещать здания и сооружения непосредственно на месте старых карстовых форм (воронок, впадин) и вблизи их скопления, непригодные для строительства территории, использовать для посадки зеленых насаждений. 

В мероприятия по инженерной подготовке оснований зданий и сооружений на территориях с карстом, включать:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных и    ирригационных вод за пределы водосборных площадей поверхностных вод;

- засыпку карстовых впадин глинистым материалом;

- тампонаж водоупорными материалами (цементацию) всех водопоглощающих воронок и трещин, выходящих на дневную поверхность, а также  буровых скважин и др. инженерно-геологических выработок;

- заполнение подземных пустот (опасность возникновения провалов и оседаний зданий и сооружений может быть уменьшена или ликвидирована тампонажем полостей и трещин в карстовом массиве и заполнением карстовых пустот бутобетонной кладкой);

- устройство водонепроницаемых завес вокруг пятен застройки методами цементации, битумизации, силикатизации, «стены в грунте» и т. д., препятствующих развитию карстового процесса.

- устройство глубоких фундаментов на буронабивных сваях или на опорах глубокого заложения, которыми проходят карстовые породы.

Мероприятия по инженерной подготовке территорий, сложенных

просадочными, заторфованными грунтами

- в просадочных грунтах вертикальную планировку и строительные работы осуществлять при условии исключения замачивания, промерзания;
- проводить уплотнения грунтов;

- в заторфованных грунтах и илах учитывать специфические особенности таких грунтов (водонасыщенность, агрессивность грунтовых вод, большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок);
- в мероприятия по инженерной подготовке оснований на территориях сложенных заторфованными грунтами включать частичную или полную выторфовку, прорезку (полную или частичную) фундаментами в том числе свайными, намыв или отсыпку временной или постоянной насыпи, создание массивной пригрузки с фильтрующим слоем.

Мероприятия по инженерной подготовке  и освоению территорий с горными выработками
Оценку территорий, подработанных (подрабатываемых) горными  выработками, по условиям застройки осуществлять исходя из                         горно-геологического обоснования, составленного специализированной        проектной организацией, которое должно содержать:

- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемых толщах;

- планы горных работ с указанием перспектив разработок полезных ископаемых;

- сведения о системах разработки полезных ископаемых и контурах площадей залегания их балансовых и забалансовых запасов;

- сведения о контурах площадей территорий различных групп по величинам ожидаемых деформаций земной поверхности;

- данные о местах выхода под наносы тектонических нарушений и пластов полезных ископаемых, расположении устьев старых вертикальных и наклонных выработок;

- данные о местах, где возможно образование провалов, о проявившихся на земной поверхности уступах, тектонических нарушениях и провалах;

- оценку изменений геоморфологических, гидрологических и гидрогеологических условий участка застройки вследствие оседания земной поверхности, а также возможных изменений физико-механических свойств грунтов.

Под застройку использовать территории, под которыми залегают непромышленные полезные ископаемые или же выработанные промышленные полезные ископаемые, где процесс деформаций земной поверхности закончился. 
Не допускать строительство зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов и оползней или превышение допустимых значений ожидаемых деформаций земной поверхности.

Строительство зданий и сооружений на подрабатываемых территориях в местах выходов рабочих и отработанных пластов и тектонических нарушений, а также в районах со старыми горными выработками, допускается только при наличии соответствующего заключения специализированных организаций.

Территории, подработанные выработками на глубинах, выше безопасных, застраивать после окончания процесса сдвижения  или  после  применения   мер, исключающих возможность образования провалов (заиление выработок через скважины, закладка выработок породой).
На территориях, подработанных на глубинах выше безопасных, водоемы сооружать по специальным проектам, предусматривающим меры защиты горных выработок  от  проникновения в них  воды.

При возведении зданий и сооружений на подработанных территориях выполнять следующие мероприятия:

- вертикальную планировку территории; 
- предотвращение проникновения воды в горные выработки при инженерной подготовке территорий с организацией отвода дождевых, сточных, дренажных и других вод за пределы водосборных площадей. Следует учитывать возможность проникновения воды через шурфы и другие горные выработки, имеющие выход на дневную поверхность, а также через незатампонированные скважины;

- применение строительных и горно-технических защитных средств; 
- использование рациональных конструкций и эффективных строительных материалов;
- полная или частичная закладка выработанного пространства; 
- разработка полезных ископаемых с разрывом во времени и в пространстве широким фронтом несколькими лавами без оставления межлавных целиков; 
- разработка пластов на неполную мощность или площадь.
3.8 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному природопользованию 
3.8.1 Охрана атмосферного воздуха

Генеральным планом городского округа Краснотурьинск намечено к расчётному сроку:

- выполнить технические мероприятия, предусмотренные проектами нормативов ПДВ с целью снижения валовых выбросов в атмосферу до предельно допустимых значений выбросов на предприятиях городского округа, вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферы;

- выполнить план технического развития и план природоохранных мероприятий в 2015-2020гг. предприятием «БАЗ-СУАЛ»;

- реализовать проект расширения существующего шламохранилища № 2 Богословского алюминиевого завода;

- завершить строительство Ново-Богословской ТЭЦ (улучшение качества атмосферного воздуха будет обеспечено за счет отказа использовать в качестве топлива уголь);

- продолжить рекультивацию нарушенных горными разработками земель;

- при разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий городского округа уточнить размеры СЗЗ по совокупности факторов воздействия на окружающую среду, определить организацию, благоустройство и озеленение СЗЗ;

- организовать рациональную систему мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон и на границах ближайшей к ним жилой застройки;

- исключить размещение в пределах санитарно-защитных зон объектов, не разрешенных к  размещению – п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в редакции от 25.09.2007г.

Для уменьшения влияния автотранспорта на состояние воздушного бассейна города проектом генерального плана города Краснотурьинска, разработанным ОАО «Уралгражданпроект» в 2003 году, необходимо осуществить:

- вынос внешнего транзита на трассу территориальной дороги Серов-Североуральск-Ивдель;

- строительство городских объездных дорог и вынос на них городского транзитного и грузового автотранспорта;

- строительство ул.Набережная для транспортной разгрузки улиц центральной части города;

·  упорядочение городской транспортной системы и развитие уличной сети;

·   реконструкцию привокзальных площадей железнодорожных станций Краснотурьинск и Воронцовка с устройством автостоянок и пересечением автомобильных дорог с магистральной железнодорожной линией в разных уровнях.

Должен быть налажен учёт доз облучения населения от всех источников ионизирующего облучения, в том числе от радона, согласно требованиям Федерального закона "О радиационной безопасности населения" и нормам радиационной безопасности (НРБ-96), выполнены измерения количества радона в воздухе помещений, в первую очередь на потенциально радоноопасной территории, к которой относятся поселки Медный Рудник и Медная Шахта.

3.8.2 Охрана поверхностных и подземных вод

Необходимо осуществить комплекс водоохранных мероприятий, включающий:

- соблюдение установленных размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос всех поверхностных водных объектов городского округа;

- исключение размещения объектов в пределах водоохранных зон, не соответствующих требованиям Водного Кодекса РФ;

- разработку и осуществление схемы комплексного использования и охраны водных объектов;

- организацию поверхностного водоотвода с территории города, который предполагается осуществлять с помощью системы самотечной дождевой канализации открытого и закрытого типа;

- проведение запланированной реконструкции насосной станции оборотного водоснабжения «БАЗ-СУАЛ» и строительство новой вентиляторной градирни, что  позволит исключить сброс загрязненных производственных сточных вод в р.Турью;

- реконструкцию, согласно проекта,  шламохранилища № 2 «БАЗ-СУАЛ», который является также осветлителем жидкой фазы шламовой пульпы – подшламовой воды, которая возвращается в производство в количестве 15728,6 т в год;

- устройство бетонного парапета вдоль береговой линии на промплощадках предприятий (часть промплощадки «БАЗ-СУАЛ», АТП № 12, типография, промплощадка № 3 предприятия УЩ 349/3, КВТК, управление «Уралметаллургмонтаж», часть территории городских очистных сооружений хоз-бытовой канализации);

- организацию строительства локальных очистных сооружений ливневой канализации, на предприятиях, не имеющих их в настоящее время.

Кроме того, необходимо выполнить ряд мероприятий, согласно решений Проекта генерального плана применительно к г. Краснотурьинску.
- реконструкцию существующей набережной Краснотурьинского пруда с частичным бетонированием, благоустройство и озеленение этой территории;

- организацию и благоустройство набережной р.Турья в границах улиц К.Маркса и Карпинского по обоим ее берегам, устройство бетонного парапета;

- организацию набережной р.Турья в границах улиц Карпинского-Гоголя-Ленина: благоустройство и бетонирование левого берега и расширение и углубление русла по правому берегу;

- спрямление русла р.Турья в границах от ул.Ленина до нового моста по ул.Октябрьская.
Для защиты от загрязнения и рационального использования подземных вод на территории городского округа реализовать систему мероприятий:

- соблюдение установленных радиусов зоны санитарной охраны (ЗСО) для водозаборов подземных вод в составе 3 поясов;

- организацию и эксплуатацию территорий трех поясов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения»;

- предотвращение и устранение загрязнения вод за счет очистки сточных вод.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности принятых источников хоз-питьевого водоснабжения городского округа в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны...» необходимо создать вокруг водозаборных и резервных скважин зоны санитарной охраны I, II, III пояса Краснотурьинского водозабора и Северо-Песчанского месторождения подземных вод.
3.8.3 Охрана почвенного и растительного покрова

Необходимо реализовать систему почвозащитных мероприятий, которая включает:

- выполнение всех мероприятий по защите атмосферного воздуха с целью уменьшения выбросов от предприятий и транспорта;

- выполнение водоохранных мероприятий, исключающих загрязнение почвы отходами производства и потребления;

- организацию, благоустройство и озеленение СЗЗ промышленных предприятий 1-3 классов опасности по специально разработанным проектам;

- озеленение территории жилой застройки городского округа,
- исключение условий для возникновения очаговых загрязнений почвенного и растительного покрова отходами, которое приводит к накоплению в почве загрязняющих веществ и вовлечению их в кругооборот, нарушению целостности растительного покрова и зарастанию участков земли сорной растительностью;

- ликвидацию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов;

- исключение загрязнения почвы химическими веществами, ядохимикатами, патогенными микроорганизмами и гельминтами за счет надлежащей уборки территории городского округа и контроля качества почвы.

3.8.4 Отходы производства и потребления

Необходимо выполнить комплекс организационных, технологических и других мероприятий:

- разработка и внедрение комплексной системы переработки промышленных отходов Богословской ТЭЦ, ООО «Богословское рудоуправление», «БАЗ-СУАЛ», которые являются ценным сырьем для других отраслей  промышленности и сельского хозяйства;

- захоронение на полигонах, накопителях и других объектах нетоксичных промышленных отходов, не подлежащих использованию.

- разработка и внедрение проекта использования в качестве вторичного сырья угольной золы ТЭЦ, шлака, шлама и других минеральных отходов.

В области обращения с твердыми бытовыми отходами осуществить:

- совершенствование системы очистки территории городского округа за счет внедрения современного оборудования и рациональных схем сбора и вывоза отходов;

Таблица  3.8.4.1

Перечень основных предприятий, производственно-складских объектов Краснотурьинского городского округа 

Мероприятия по оздоровлению санитарной и экологической обстановки

	Номер по чертежу
	Наименование 

предприятия, 

организации, объекта
	Отраслевая специализация, характеристика производства, краткие сведения по технологии
	Площадь, га
	по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

(новая редакция)
	Мероприятия, 

наличие санитарно-эпидемиологического             заключения и решения Главного Государственного санитарного врача СО по установленной (окончательной) СЗЗ (№ и дата выдачи)

	
	
	
	существу-ющая
	плани-руемая
	класс опасности
	размер СЗЗ, м
	

	
	
	
	
	
	
	существу-ющий 
	плани-руемый
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	П.1
	"БАЗ-СУАЛ"
	Основная промплощадка
	131,8
	131,8
	I
	1000
	после утверждения проекта СЗЗ -  расчетный размер   
	Реконструкция и модернизация предприятия. Утверждение проекта установленной СЗЗ. Контроль качества окружающей среды

	П.2
	"БАЗ-СУАЛ"
	Шламоотвал
	132,9
	132,9
	II
	500
	500
	

	П.3
	"БАЗ-СУАЛ"
	Шламохранилице №2
	452,2
	475,8
	II
	500
	500
	

	П.4
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Кирпичный завод
	16,5
	16,5
	III
	300
	300
	Мероприятия согласно проекта нормативов ПДВ. Заключение 66.12.06.000.104.08.07 от 06.08.2007г.

	П.5
	ООО «Валенторский медный карьер» 
	Турьинский рудник. Хвостохранилице обогатительной фабрики
	160,9
	160,9
	II
	500
	500
	Разработка проекта СЗЗ. Контроль за состоянием окружающей среды на границе СЗЗ

	П.6
	ЗАО "Золото Северного Урала"
	Воронцовское золоторудное месторождение
	594,2
	594,2
	II
	500
	500
	Санитарно-эпидемиологичес-кое заключение № 66.01.17.000.Т0010671102 от 04.11.02 Обл. 

	П.7
	ЗАО "Золото Северного Урала"
	Горнометаллургический 

комбинат. Обогатительная фабрика
	226,2
	226,2


	I

	1000

	1000 

	Контроль за состоянием окружающей среды

	П.8
	ЗАО "Золото Северного Урала"
	Склад аммиачной селитры
	1,0
	1,0
	V
	50*
	50
	

	П.9


	ЗАО "Золото Северного Урала" ООО "Щебень Северного Урала"
	
	76,8
	76,8
	IV
	100
	100
	Мероприятия согласно проектов нормативов ПДВ. Контроль качества атмосферы на границах СЗЗ. Рекультивация нарушенных земель

	П.10
	ЗАО "Золото Северного Урала"
	Производственно-техническая база
	
	
	IV
	100
	100
	

	П.11
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Дробильно-обогатительная фабрика
	68,2
	68,2
	III
	300
	300
	Выполнение мероприятий согласно проектам нормативов ПДВ. Организация, благоустройство и озеленение СЗЗ. Контроль качества атмосферы на границах СЗЗ. Рекультивация нарушенных земель.

	П.12
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Склад оборудования
	6,8
	6,8
	V
	50
	50
	

	П.13
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Погрузочно-разгрузочная площадка
	0,5
	0,5
	IV
	100
	100
	

	П.14
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Склад взрывчатых 

веществ
	13,9
	13,9
	IV
	100
	100
	

	П.15
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Площадка для испытаниявзрывчатых веществ
	1,2
	1,2
	V
	50
	50
	

	П.16
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Шахта Северопесчанская
	320,9
	451,9
	III
	300
	300
	Мероприятия по проектам нормативов ПДВ и нормативам допустимых сбросов. Разработка и реализация проектов благоустройства и озеленения СЗЗ. Контроль качества ОС на границах установленных СЗЗ. Соблюдение зон санитарной охраны водозаборов

	П.17
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Вспомогательные цеха
	1,2
	1,2
	IV
	100
	100
	

	П.18
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Обогатительная фабрика
	12,2
	12,2
	III
	300
	300
	

	П.19
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Шахта Капитальная
	
	
	III
	300
	300
	

	П.20
	ОАО "Богословская ТЭЦ"
	Карьер строительного камня
	2,9
	2,9
	II
	500
	500
	Проект нормативов ПДВ. Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.21
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Брусничное месторождение кирпичных глин
	24,3
	115,8
	IV
	100
	100
	Мероприятия согласно проектов нормативов ПДВ. Контроль за состоянием окружающей среды (ОС). Рекультивация отработанных участков

	П.22
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Кедровский карьер сырья для производства кирпича
	6,5
	58,1
	IV
	100
	100
	

	П.23
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Северопесчанское месторождение кирпичных глин
	
	12,1
	IV
	
	100
	

	П.24
	ООО "УГМК-Цемент"
	Участок разведки и добычи сырья Северо-Воронцовского месторождения флюсовых  

известняков
	
	201,0
	IV
	100
	100
	Мероприятия  согласно проектов нормативов ПДВ и соблюдение границ СЗЗ.



	П.25
	ООО "УГМК-Цемент"
	Участок разведки и добычи сырья Карпинской площади цементных глин
	
	581,3
	IV
	
	100
	Рекультивация отработанных участков месторождения

	П.26
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Отвал
	34,3
	34,3
	II
	500
	100
	Мероприятия согласно проектов нормативов ПДВ. Контроль качества окружающей среды

	П.27
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Каменский карьер
	105,1
	105,1
	IV
	100
	100
	

	П.28
	Серовский ДРСУ-3
	Асфальтобетонный завод
	4,1
	4,1
	II
	500
	500
	Проект нормативов ПДВ. Контроль качества атмосферы на границе СЗЗ.

	П.29
	ПАС «Южно-Заозерский прииск»
	Гидравлика № 9. Добыча россыпного золота р. Пещерная
	310,0
	310,0
	II
	500
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.30
	ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»
	Карьер скального грунта
	6,2
	6,2
	II
	500
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.31
	Индустриальный парк «Богословский»
	Виды деятельности согласно Постановлению Правительства РФ № 942 от 19.09.16 (всего 37 видов) 
	86,0
	86,0
	I
	1000
	1000
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.32
	Зона специального назначения
	Объекты по складированию и переработке отходов
	
	28,3
	I
	1000
	1000
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.33
	ПАС «Южно-Заозерский прииск»
	Добыча россыпного золота р. Холодная
	150,0
	150,0
	II
	500
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.34
	Нераспределенный фонд
	Воронцовское месторождение россыпного золота. Нераспределенный фонд (два участка)
	167,0
	167,0
	II
	
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.35
	ООО «Краснотурьинск – Полиметалл»
	Обогатительная фабрика
	26,0
	26,0
	I
	
	1000
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.36
	Нераспределенный фонд
	Россыпь золота «Комаров Лог»
	90,0
	90,0
	II
	
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.39
	ЗАО «Золото Северного Урала»
	Склад взрывчатых веществ
	9,46
	9,46
	IV
	100
	100
	Контроль качества атмосферы на границах СЗЗ

	И.1
	Филиал ОАО 

" Свердловэнерго "
	Богословская ТЭЦ
	20,6
	20,6
	I
	1000
	1000
	Санитарно-эпидемиологичес-кое заключение 66:12.06.000        Т. 000249.11.06 от 07.11.2006г.

	И.2
	Филиал ОАО 

" Свердловэнерго"
	Золошлакоотвал №1
	185,0
	185,0
	III
	300
	300
	Разработка программы использования угольной золы. Рекультивация золошлакоотвала

	И.3
	Филиал ОАО 

" Свердловэнерго"
	Золошлакоотвал №2
	231,0
	231,0
	III
	300
	300
	Реализация проекта СЗЗ. Контроль качества окружающей среды

	
	Совхоз Богословский
	Навозохранилище
	
	
	I
	1000
	500
	Разработка проекта СЗЗ. Контроль за состоянием ОС

	
	                                        Планируемые к размещению предприятия
	

	
	ООО «УГМК-Цемент»
	Цементный завод
	
	35,1
	II
	-
	500
	Мероприятия, предусмотренные проектами строительства. Соблюдение размеров установленных СЗЗ


1.9.  Мероприятия по установлению и соблюдению режима 

использования территорий с особыми условиями использования

Зонами с особыми условиями использования территорий, в отношении которых устанавливаются ограничения на градостроительное освоение, на рассматриваемой территории являются: 

- санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и иных объектов; устанавливаются и регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. от 25.09.2007 г.);

- зоны охраны водных объектов – водоохранные и прибрежные защитные 

полосы рек; устанавливаются и регламентируются Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г.»;
- береговые полосы водных объектов; устанавливаются и регламентируются Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г.;
- зоны санитарной охраны иcточников питьевого водоснабжения I, II и III поясов; регулируются СанПиН 2.1.4.1110-02;
- охранные зоны воздушных линий электропередачи; регулируются Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, утв. постановлением Совета Министров № 255 26 марта 1984 г.; 

- зона минимальных расстояний до магистрального газопровода; регулируются СНиП 2.05.05-85* «Магистральные трубопроводы» от 30 марта 1985 г. № 30; 

- особо охраняемые природные территории; регулируются Постановлением Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. N 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области»;

- памятник археологии; регулируется Постановлением СМ СССР «Об утверждении положения об охране и использовании памятников истории и культуры» от 16 сентября 1982 г. С изм. От 29 декабря 1989 г.;

- придорожные полосы внешних автомобильных дорог; регулируются Положением о порядке установления и использования придорожных полос территориальных автомобильных дорог общего пользования на территории Свердловской области, утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 24.06.1999г. № 719-ПП.

- месторождения полезных ископаемых; регулируется Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-I;

- лесопарковая зона, запретная зона, защитные леса, нерестилища; регулируется лесохозяйственным регламентом Карпинского лесничества, Министерство природных ресурсов Свердловской области, 2008 г.;

- зона сдвижения; 

- зона обрушения рудного тела; 

- зона влияния взрывных работ;

- опасная зона по воздействию ударной взрывной волны.

Мероприятия по соблюдению режима использования санитарно-

защитных зон (СЗЗ) производственных и иных объектов

Размещение новых жилых и общественных объектов, рекреационных зон, земель сельскохозяйственного назначения и использования вне границ санитарно-защитных зон (СЗЗ) производственных и иных объектов.

Регламентирование сельскохозяйственного производства на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в санитарно-защитной зоне Богословского алюминиевого завода.

Восстановление недействующих производственных объектов в новом качестве, исключающем негативное воздействие на существующие нормируемые СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.5.1 объекты.

Мероприятия по  соблюдению режима использования

зон охраны водных объектов

Запрещение строительства в береговых полосах.

Вынос из береговых полос водных объектов огородных, садовых участков, участков личных подсобных хозяйств.

Размещение новых объектов капитального строительства вне границ водоохранных зон.

Реорганизация существующей усадебной застройки, расположенной в водоохранных зонах водных объектов.

Обеспечение существующей застройки полным комплексом инженерного благоустройства.

Запрещение строительства и реконструкции до создания систем инженерного оборудования территории.

Мероприятия по соблюдению режима использования

зон санитарной охраны (ЗСО) подземных иcточников водоснабжения 

I, II и III поясов

Организация ЗСО I пояса с  выносом производственных и жилых объектов, огородов, площадок для стоянки автотранспорта, проездов; установка ограждения.

Установить границы и обеспечить условия организации для ЗСО II-го и III-го поясов существующих и проектируемых скважин.
Мероприятия по соблюдению режима использования 

охранных и защитных зон инженерных и транспортных коммуникаций

Размещение новых территорий активного градостроительного освоения и  объектов капитального строительства вне границ:

- придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 

- зоны минимальных расстояний до магистральных газопроводов,

- охранных зон воздушных линий электропередачи.

Мероприятия по  соблюдению режима использования

зон влияния взрывных работ и зон воздействия ударной воздушной волны складов ВМ

Размещение новых территорий активного градостроительного освоения и  объектов капитального строительства в границах указанных зон не предусмотрено.

Мероприятия по соблюдению режима использования

особо охраняемых природных территорий

Размещение новых территорий активного градостроительного освоения и  объектов капитального строительства в границах особо охраняемых природных территорий не предусмотрено.

Регламентирование рекреационной деятельности в целях минимального воздействия на состояние природной среды.

Организация зоны активного отдыха вне границ особо охраняемых природных территорий.

Мероприятия по  соблюдению режима использования лесопарковой зоны, запретной зоны, защитных лесов, нерестилищ 

- защитные леса - ведение лесного хозяйства должно быть направлено на формирование разновозрастных, разнопородных насаждений с высокими защитными функциями, поддержание территории в хорошем санитарном состоянии.

- зеленые зоны, лесопарки  - ведение лесного хозяйства должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей, формирование ландшафтов с высокими рекреационными качествами. 

- запретные полосы лесов - ведение лесного хозяйства должно быть направлено на выращивание здоровых, устойчивых хвойно-лиственных, преимущественно разновозрастных насаждений с подбором  древесных и кустарниковых пород с глубокой корневой системой.     

3.10. Перевод земель в иные категории. Изменение границ
 населенных пунктов  
3.10.1 Предложения по изменению границ населенных пунктов

Предусматривается изменение границ г. Краснотурьинска на основании пункта 5 статьи 12  Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  Об отходах производства и потребления  «о запрещении захоронения отходов в границах населенных пунктов».   Из границ г. Краснотурьинска исключаются следующие объекты: шламовое поле №1 «БАЗ-СУАЛ»; золоотвалы №1 и №2 «БАЗ-СУАЛ»; два полигона твердых промышленных отходов, а также хвостохранилище ООО «Валенторский медный карьер» и другие подобные объекты (см. таблицу 3.10.1.1).

Таблица 3.10.1.1
Экспликация земельных участков, 

исключаемых из границ г. Краснотурьинска   

	№

уча-

стка
	Кадастр. номера земельных

участков
	Площадь 

 га 
	Существующая 

категория земель
	Существующее разрешенное 

использование участка по данным ГКН 
	Планируемая категория земель  

	Земельные участки, исключаемые из границ города Краснотурьинск

	ЗУ:1
	66:50: 0506001:58
	3,04
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Фактическое использование – участки леса.
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	 Земли лесного фонда

	ЗУ:2
	66:50:0502001:81
	55,77
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Фактическое использование – лес.

Часть квартала 92
	Земли лесного фонда

	ЗУ:4
	Нет данных по ГКН
	2,3
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:5
	66:50:0502001:74
	4,86
	Земли населенных пунктов
	«Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий». Фактическое использование - пашни
	Земли сельскохозяйственного назначения

	ЗУ:6
	66:50:0502001:88
	1,33
	Земли населенных пунктов
	«Под объектами размещения отходов потребления». Фактическое использование – площадка для хранения твердых бытовых отходов
	 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Площадка для твердых бытовых отходов

	ЗУ:7
	Нет данных по ГКН 
	0,08
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:8
	66:50:0502001:138
	5,7
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Нет данных по ГКН, фактическое использование – накопитель твердых промышленных отходов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Накопитель твердых промышленных отходов

	ЗУ:9
	66:50:0502001:8
	10,97
	Земли населенных пунктов
	«Под объектами размещения отходов потребления». Фактическое использование - накопитель твердых промышленных отходов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Накопитель твердых промышленных отходов

	ЗУ:10
	66:50:0502001:18
	7,68
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Фактическое использование –шламопровод 
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Шламопровод

	ЗУ:11
	Часть ЗУ

Нет данных по ГКН (ЛЭП)
	4,17
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Коридор ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:12
	66:50:0502001:38
	0,001
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:13
	66:50:0502001:39
	0,004
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:14
	66:50:0502001:40
	0,004
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:15
	66:50:0502001:41
	0,004
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:16
	66:50:0502001:42
	0,004
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:17
	66:50:0502001:82
	8,99
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес.
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	Земли лесного фонда

	ЗУ:18
	66:50:0502001:21
	0,82
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:29
	66:50:0502001:83
	1,14
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН.

Часть квартала 94
	Земли лесного фонда

	ЗУ:20
	66:50:0501001:67
	7,57
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес, коридор ЛЭП. Часть квартала 94
	Земли лесного фонда

	ЗУ:21
	66:50:0501001:23
	0,003
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:22
	66:50:0501001:30
	0,003
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:23
	66:50:0501001:31
	0,005
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

	ЗУ:24
	66:50:0501001:9
	185
	Земли населенных пунктов
	«Для размещения иных обслуживающих сооружений и объектов». Фактическое использование - размещение объектов, обслуживающих электростанцию (Богословскую ТЭЦ). Золошлакоотвал № 1
	I вариант - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

II вариант – Земли запаса. Рекультивация

	ЗУ:25
	66:50:0503001:3
	132,88
	Земли населенных пунктов
	«Для размещения производственных зданий». Фактическое использование - объект промышленности «БАЗ-СУАЛ» Шламоотвал №2
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. «БАЗ-СУАЛ» Шламоотвал №2



	ЗУ:26
	66:50:0503001:2
	17,77
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Пруд-отстойник
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Пруд-отстойник

	ЗУ:27
	Часть ЗУ

Нет данных по ГКН
	5,28
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:28
	66:50:0503001:29
	1,1
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Часть квартала 95
	Земли лесного фонда

	ЗУ:29
	66:50:0503001:28
	10,71
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес, автодорога. Часть квартала 95
	Земли лесного фонда

	ЗУ:30
	Нет данных по ГКН
	0,48
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:31
	66:50:0501001:10
	228,86
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Фактическое использование – Филиал ОАО «Свердловэнерго» Богословская ТЭЦ. Золошлакоотвал №2
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Золошлакоотвал №2

	ЗУ:32
	66:50:0501001:12
	68,17
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес. Часть квартала 80
	Земли лесного фонда

	ЗУ:33
	66:50:0501001:68
	16,55
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Часть квартала 81
	Земли запаса

	ЗУ:34
	Нет данных по ГКН
	4,24
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:35
	Нет данных по ГКН
	1,06
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:36
	Часть ЗУ

Нет данных по ГКН
	0,83
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:37
	66:50:0501001:64
	0,46
	Земли населенных пунктов
	«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов». Фактическое использование - для автодороги общего пользования
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:38
	66:50:0503001:32
	0,069
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:39
	66:50:0516002:22
	1,17
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Часть квартала 111
	Земли лесного фонда

	ЗУ:40
	66:50:0536001:4
	160,88
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. ООО «Валенторский медный карьер» Хвостохранилище обогатительной фабрики
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Хвостохранилище обогатительной фабрики

	ЗУ:41
	66:50:0536001:6
	1,22
	Земли населенных пунктов
	«Для иных видов сельскохозяйственного использования». Фактическое использование - пашни
	Земли сельскохозяйственного назначения

	ЗУ:42
	Нет данных по ГКН
	6,5
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:43
	66:50:0536001:5
	0,004
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:44
	66:50:0534002:58
	51,47
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес, коридор ЛЭП. Часть квартала 112
	Земли лесного фонда

	ЗУ:45
	66:50:0534002:37
	0,001
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:46
	66:50:0534002:36
	0,001
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:47
	66:50:0534002:35
	0,001
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:48
	66:50:0534002:34
	0,001
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:49
	66:50:0534002:33
	0,002
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Опоры ЛЭП
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	ЗУ:50
	66:50:0534002:26
	1,96
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:51
	66:50:0536001:8
	6,32
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес, автодорога. Часть квартала 92
	Земли лесного фонда

	ЗУ:52
	66:50:0534001:94
	2,54
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес. Часть квартала 112
	Земли лесного фонда

	ЗУ:53
	Часть ЗУ

Нет данных по ГКН
	11,8
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН
	Земли запаса

	ЗУ:54
	66:50:0534002:59
	4,6
	Нет данных по ГКН
	Нет данных по ГКН. Лес. Часть квартала 112


	Земли лесного фонда

	Итого, площадь исключаемых земельных участков
	1036,377


	Земельные участки, исключаемые из границ г. Краснотурьинска, подлежащие перемежеванию

	ЗУ:3
	Часть ЗУ 66:50:0000000:6000
	6,4
	Земли населенных пунктов
	«Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов». Фактическое использование – квартал 1 Городских лесов ГО Краснотурьинск
	Земли лесного фонда

	ЗУ:55
	Часть ЗУ

66:50:0000000:6014
	2,56
	Земли населенных пунктов
	«Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов». Фактическое использование - охрана природных территорий. Квартал 2 Городских лесов ГО Краснотурьинск. Участки леса
	Земли лесного фонда

	ЗУ:56
	66:50:0000000:6007
	3,55
	Земли населенных пунктов
	«Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов». Фактическое использование – участки леса. Квартал 3 Городских лесов ГО Краснотурьинск. 
	Земли лесного фонда. 

	ЗУ:57
	Часть ЗУ
66:50:0501001:15
	3,5
	Земли населенных пунктов
	«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов». Фактическое использование - для автодороги общего пользования. Участок а/д общего пользования регионального значения «г. Краснотурьинск – п. Марсяты»
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Участок а/д общего пользования регионального значения «г. Краснотурьинск – п. Марсяты»

	Итого, площадь исключаемых земельных участков подлежащих межеванию
	16,01

	Итого, общая площадь исключаемых земельных участков
	1052,387


3.10.2. Предложения по переводу земель в иные категории

Проектом генерального плана городского округа учтены планируемые зоны размещения объектов специального назначения (сельских кладбищ) из состава «Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к территории поселка Воронцовка» (ОАО «Уралгражданпроект», 2009 г.) и «Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к поселку Чернореченск» (УралНИИпроект РААСН, 2010 г.) – табл. 3.10.2.1

Предусматривается размещение производственных объектов капитального строительства местного значения (включая территории их санитарно-защитных зон)  в пределах городского округа (вне населенных пунктов) – табл. 3.10.2.2.
Таблица 3.10.2.1

Перевод земель под планируемые зоны специального назначения

	Планируемые 

зоны размещения объектов специального назначения, включая территории их санитарно-защитных зон
	Площадь, 

га
	Существующее использование территории
	Планируемая категория земель

	
	
	Категория 

земель
	Ориентир
	Выдела
	Вид разрешенного использования лесов

Наименование лесопользователя (организации, физ. лица)
	

	Кладбище для 

обслуживания пос. Воронцовка
	15,0
	Земли лесного фонда 
	часть 32 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	43
	Рекреация

ИП Самков В.В.
	Земли особо охраняемых территорий и объектов

	
	
	
	
	23,25,

26,45
	Разработка Воронцовского золоторудного месторождения открытым способом 

ЗАО «Золото Северного Урала»
	

	Кладбище для 

обслуживания пос. Чернореченск
	3,6
	Земли лесного фонда 
	часть 16 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	полностью
	Заготовка древесины

ООО «СтройБАЗ»
	Земли особо охраняемых территорий и объектов


Таблица 3.10.2.2

	Планируемые зоны размещения производ-ственных объектов капитального строительства местного значения, включая территории их санитарно-защитных зон
	Местоположение планируемых зон размещения объектов капитального строительства местного значения
	Площадь, га
	Существующее использование территории
	Планируемая категория земель

	
	
	
	Категория земель
	Местоположение (квартал, участок, участковое лесничество)
	Выдела
	Вид разрешенного использования лесов

Наименование лесопользователей (организации, физ. лица)
	

	Предприятия по переработке промышленных отходов
	северо-западнее шламохранилища № 2 Филиала 

АО «РУСАЛ Урал» в  Краснотурьинске 
	39,0
	Земли лесного фонда 
	часть 63 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Эксплуатационные леса
	Земли промышленности

	Предприятия деревообрабатывающей отрасли
	западнее шламохранилища № 2 

Филиала 

АО «РУСАЛ Урал» в  Краснотурьинске
	72,0
	Земли лесного фонда 
	часть 62 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	6,7,8,9,

10
	Строительство ВЛ 500 кВ «Северная-БАЗ» с расширением ПС 500 кВ БАЗ 

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
	Земли промышленности

	Предприятия машиностроения, приборостроения
	западнее шламохранилища № 2 

Филиала 

АО «РУСАЛ Урал» в  Краснотурьинске
	53,0
	Земли лесного фонда 
	часть 62 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	6,7,8,9,

10
	Строительство ВЛ 500 кВ «Северная-БАЗ» с расширением ПС 500 кВ БАЗ
ОАО «ФСК ЕЭС» 
	Земли промышленности

	Сельскохозяйственные предприятия (животноводческий комплекс)
	юго-западнее шламохранилища № 2 Филиала 

АО «РУСАЛ Урал» в  Краснотурьинске
	134,0
	Земли лесного фонда 
	часть 76 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества


	
	Зеленые зоны, лесопарки
	Земли с/х назначения

	Зоны размещения отдельностоящих объектов капитального строительства местного значения:
	

	Складские объекты, объекты обслуживания автотранспорта
	северо-западнее склада взрывчатых веществ ОАО «БРУ»
	166,0
	Земли лесного фонда 
	часть 132 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Зеленые зоны, лесопарки
	Земли промышленности

	Цементный завод ООО «УГМК-Цемент»
	западнее Дробильно-обогатительной фабрики ОАО «БРУ»
	35,1
	Земли лесного фонда
	части 6, 7 кварталов Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества


	
	Эксплуатационные

 леса
	Земли промышленности

	Логистический комплекс
	южнее Дробильно-обогатительной фабрики ОАО «БРУ»
	78
	Земли лесного фонда
	часть 17 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Заготовка древесины

ЗАО «ПО «Свердлес»
	Земли промышленности

	Логистический комплекс
	севернее Дробильно-обогатительной фабрики ОАО «БРУ»
	52
	Земли лесного фонда
	часть 36 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Эксплуатационные

 леса
	Земли промышленности

	Обогатительная фабрика ОАО «Золото Северного Урала»
	южнее автодороги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель, вдоль восточной границы ГО Краснотурьинск
	87
	Земли лесного фонда
	часть 36 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	3,4,6,8,

11,14
	Разработка Воро-нцовского золото-рудного месторождения открытым способом  (расширение промплощадки

 № 1 под склад Кека)

ЗАО «ЗСУ»
	Земли промышленности

	
	
	
	
	часть 35 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	7,12,13,

20
	
	

	Горно-металлургический комбинат ОАО «Золото Северного Урала»
	южнее автодороги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель, вдоль восточной границы ГО Краснотурьинск
	129,2
	Земли лесного фонда
	часть 36 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Разработка Воронцовского золоторудного месторождения открытым способом  

ЗАО «Золото Северного Урала»
	Земли промышленности

	Складской комплекс
	вдоль восточной границы пос. Рудничный
	110,0
	Земли лесного фонда
	часть 22 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Эксплуатационные леса
	Земли промышленности

	Предприятия по разработке нанотехнологий
	вдоль восточной границы пос. Рудничный
	34,0
	Земли лесного фонда
	часть 10 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Эксплуатационные леса
	Земли промышленности

	Водовод от Северопесчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска (водозаборные скважины)
	Вдоль левого берега реки Каквы
	3,34
	Земли лесного фонда
	часть 41 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	14, 21-23, 33
	Защитные леса
	Земли промышленности

	Подъезд к г. Краснотурьинску от 27 км автомобильной дороги «г. Серов-г.Североуральск-г. Ивдель»
	Кадастровый номер земельного участка  66:50:0702002:210
	25,36
	Земли лесного фонда
	части 6, 7, 16, 29  кварталов Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Эксплуатационные леса
	Земли промышленности

	Полигон ТБО
	Кадастровый номер земельного участка  66:50:0702002:260
	10,59
	Земли населенных пунктов 
	Квартал 94 Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Специальная деятельность
	Земли промышленности

	Территория под объекты по складированию и переработке отходов
	в 690 м севернее границы города Краснотурьинска
	28,3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Кадастровые кварталы 66:50:0102003 и  66:50:0102005
	
	Свободные, неиспользуемые территории
	Земли промышленности

	ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» Обогатительная фабрика
	С западной стороны от действующей обогатительной фабрики ЗАО «Золото Северного Урала»
	26,0
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Кадастровый квартал 0903001
	
	Свободные, неиспользуемые территории
	Земли промышленности

	Прокладка подъездного ж/д пути к фабрике к обогатительной фабрике ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»
	С западной стороны от действующей обогатительной фабрики ЗАО «Золото Северного Урала»
	13,6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Кадастровый квартал 0903001
	
	Свободная, неиспользуемая территория
	Земли промышленности


         4. Основные технико-экономические показатели планируемой территории
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Соврем.

состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ, всего
	га
	71884,0
	71884,0

	1.1
	в том числе:

земли населённых пунктов

в том числе:

г. Краснотурьинск
	га
	8590,9

6908,0
	7538,5

5855,6

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения 
	га
	3258,0
	3218,4

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	2187,6
	2227,2 

	1.4
	земли особо охраняемых объектов
	га
	1 500
	1 500

	1.5
	земли лесного фонда
	га
	57 846
	58 097,4

	1.6
	земли запаса
	га
	-
	287,2

	2
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	2.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения,

в том числе:

опорная сеть 

 
	км
	65,8

20,1
	73, 8

20,1

	2.2
	Общая протяженность магистральных железных дорог
	км
	104,0
	104,0

	2.3
	Подъездной железнодорожный путь к размещаемой обогатительной фабрике
	км
	-
	0,8

	3
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	3.1
	Водоснабжение
	
	
	

	3.1.1
	Производительность водозаборных сооружений Северопесчанского месторождения подземных вод
	тыс. куб. м./в сутки
	-
	28,2

	3.1.2
	Протяженность водовода (от Северопесчанского месторождения подземных вод до границы г. Краснотурьинска)
	км
	-
	28,2

	3.2
	Электроснабжение
	
	
	

	3.2.1
	Протяженность сетей 
550 кв

220 кв

  110 кв
35 кв 

10 кв
	км
	27,9

63,1

159,5

19,5

-
	30,0

76,5

159,5

19,5

11,8

	3.2.2
	Источники:


	кв
	ПС БАЗ 500/220/110

ПС Краснотурьинск 220/110/35

ПС КПП-3 110/10,

ПС КПП-4 110/10,

ПС Глинозем 110/10,

ПС Воронцовка 110/35/10,

ПС ЦРП БАЗа 110/10/6,

ПС Турья 110/10,

ПС Тайга 110/10,

ПС Черная 110/35/6, ПС ПС Капитальная 110/35/6,

ПС ш.Северопесчанская 110/35/6,

ПС Медная 35/6 



	7.3
	Газоснабжение
	
	
	

	7.3.1
	Протяженность магистральных сетей 


	км


	124,74
	124,74

	7.3.2
	Источники, производителность

	тыс.куб.м/час
	ГРС Краснотурьинска – 70,

ГРС БТЭЦ -81, 

ГРС Северопесчанская – 30,

ГРС Воронцовского ГОКа - 5
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