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Введение

Внесение изменений в Генеральный план городского округа Краснотурьинск выполнено согласно муниципальным контрактам, заключенным между ФГБУ ЦНИИП Минстроя России и Администрацией городского округа Краснотурьинск от  09.09.2016 г. №  1862300039916000181; от 06.03.2018 г. № 964/2018.
Необходимость внесения изменений вызвана:

-  планируемым освоением Северопесчанского месторождения подземных вод со строительством водовода до г. Краснотурьинска с целью использования его в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения города; 
- строительством кабельной линии 10 кВ от ПС 110/10 «Воронцовский ГОК» до насосной станции I и II подъемов Северопесчанского месторождения подземных вод;

- планируемым строительством автодороги регионального значения общего пользования V –ой технической категории – Подъезд к городу Краснотурьинску от 27 км автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель», протяженностью 10,6 км в соответствии со Схемой развития автодорог Свердловской области до 2032 года и постановлением Правительства Свердловской области об утверждении проекта планировки территории для раземещения линейного объекта № 300-ПП от 27.04.2017 г.: в том числе:

- на I очередь участок автомобильной дороги протяженностью 4,0 км от автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель» до шахты «Северопесчанская»;

- на II очередь (после 2030 г.) – участок от указанной шахты до границы г. Краснотурьинска и далее по землям населенного пункта до зоны жилой застройки;

- размещением карьера по добыче скального грунта ООО «Газпром трансгаз Югорск» - согласно выданной лицензии на пользование недрами;

- размещением производственной площадки по добыче россыпного золота ПАС «Южно-Заозерский прииск» (гидравлика № 9) в долине реки Пещерная, согласно выданной лицензии СВЕ 02946 БЭ от 31.01.2011 г.:

- планируемым проведением геологоразведочных и добычных работ рудного золота и серебра на Пещерном участке в соответствии с лицензией СВЕ 03332 БР от 15.02.2013 г., выданной ЗАО «Золото Северного Урала»;

- планируемым проведением геологоразведочных и добычных работ рудного золота и серебра на Южно-Воронцовском участке в соответствии с лицензией СВЕ 02976 БР от 31.03.2011 г., выданной ЗАО «Золото Северного Урала»;

- размещением проектируемой обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» на базе Воронцовского золоторудного месторождения (лицензия СВЕ 00696 БР от 17.09.1998 г. выдана ЗАО «Золото Северного Урала»);

- планируемым строительством подъездного железнодорожного пути от железнодорожной станции «Красный Железняк» до проектируемой обогаительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»;
Также в материалы Генерального плана применительно к территории вне населенных пунктов внесены изменения, отражающие решения Генерального плана применительно к г. Краснотурьинску в части планируемого изменения границ г. Краснотурьинска: исключения из границ города территорий, на которых расположены объекты складирования промышленных отходов, лесные массивы. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 668-р город Краснотурьинск отнесен к моногородам 1 категории. В 2016 году на территории монопрофильного муниципального образования была создана «Территория опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). Для возможности реализации преимуществ ТОСЭР был организован индустриальный парк «Богословский» в пределах которого предусмотрено предоставление земельных участков для предприятий малого и среднего бизнеса с широким спектром видов деятельности. Наличие значительных налоговых льгот направлено на стимулирование развития различных видов производственной и иной деятельности, уход от зависимости от состояния градообразующего предприятия.

Настоящий документ территориального планирования распространяется на территории городского округа, не входящие в границы населенных пунктов. Сведения по населенным пунктам являются справочными, приведены для целостности картины городского округа. В отношении населенных пунктов действуют документы, разработанные применительно к поселкам и городу Краснотурьинску. В частности, в соответствии с вышеуказанным муниципальным контрактом от 09.09.2016г.  № 0862300039916000181 одновременно с внесением изменений в генеральный план в части территорий вне населенных пунктов выполнен проект генерального плана применительно к территории г. Краснотурьинска.

1. Общие данные 

Датой возникновения первого поселения, на базе которого впоследствии вырос город Краснотурьинск, считается 6 октября 1758 года, когда на левом берегу реки Турья был заложен первый Медный рудник - Васильевский. Впоследствии возникла группа рудников и на их базе - горняцкий поселок Турьинские рудники. В 19 веке открываются золотые прииски, возрождается добыча медных руд.

Открытие бокситов на Северном Урале коренным образом изменило судьбу поселка. 27 ноября 1940 года утверждена площадка для строительства завода вблизи поселка Турьинские рудники, и дано ему название - Богословский алюминиевый завод.

В первые месяцы войны сюда эвакуируют оборудование, демонтированное на Тихвинском глиноземном, Волховском и Днепропетровском алюминиевых заводах. В 1944 году пущен первый турбогенератор Богословской ТЭЦ, а 9 мая 1945 года был получен первый алюминий.

27 ноября 1944 года рабочий поселок Турьинские рудники был преобразован в город областного подчинения, которому присвоено название Краснотурьинск. Получило развитие коммунальное хозяйство, сформировалась городская инфраструктура.

Муниципальное образование «город Краснотурьинск» включено в реестр муниципальных образований 10 ноября 1996 г. за № 50, согласно чему в МО «город Краснотурьинск» входят населенные пункты: город Краснотурьинск, поселок Прибрежный, поселок Чернореченск, поселок Шихан, рабочий поселок Рудничный, рабочий поселок Воронцовка.

В настоящее время городской округ Краснотурьинск – современный индустриальный центр севера Свердловской области, столица Северного управленческого округа Свердловской области. Основой экономики округа является металлургия,  в которой занято свыше  2/3 промышленных  рабочих. 

На территорию городского округа разработаны следующие документы территориального планирования:

- на территорию города Краснотурьинска: 

в 1947 г.  Ленинградским  институтом  "Горстройпроект"; 

в 1969 г.  институтом "Свердловскгражданпроект";

в 2003 г.  институтом «Уралгражданпроект».

- на территорию поселков Рудничный и Воронцовка: 

в 1990 г.  институтом "Свердловскгражданпроект" (п.Рудничный);

в 1993 г.  институтом "Свердловскгражданпроект" (п.Воронцовка).

Генеральный план городского округа Краснотурьинск применительно к городу Краснотурьинску утверждён решением Думы городского округа Краснотурьинск от 27.11.2008г. № 63.

Исходные данные, использованные при выполнении работы:

1. Геоподоснова городского округа Краснотурьинск М 1:25000 предоставленная заказчиком в программе ИНГЕО в виде электронной карты в местной системе координат (ФГУП "Уралаэрогеодезия", 2008г.).

2. Постановление Главы Администрации Свердловской области "Об установлении городской черты г. Краснотурьинска" №423 от 18.08.94.

3. Постановление Главы муниципального округа г. Краснотурьинска Свердловской области "Об утверждении границ поселков МО "Город Краснотурьинск" №112 от 01.03.04.

4. Материалы государственного земельного кадастра, предоставленных в электронном виде Управлением Роснедвижимости по Свердловской области.

5. Письмо СОГУ "Управления автомобильных дорог" №03-0705 от 18.02.10 о границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области.

6. Письмо Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) №02-10/36 от 25.01.10 о границах месторождений полезных ископаемых.

7. Письмо ФГУ "ТФИ по Уральскому федеральному округу" №У-04-01-7/85 от 30.12.09 о границах разведанных месторождений подземных вод.

8. Письмо Министерства природных ресурсов Свердловской области №06-04-1038/10 от 16.02.10 о памятнике природы и особоохраняемой природной территории.

9. Письмо ОГУК "НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области" №106-15 от 12.02.10 о границе территории объекта археологического наследия.

10. Лесохозяйственный регламент Карпинского лесничества Приложение 9 "Общий перечень водных объектов, расположенных на территории Свердловской области" (Министерство природных ресурсов Свердловской области, 2008 г.).

11. Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения, графические приложения  к анкетам предприятий. 

12. Письмо Краснотурьинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск" №145 от 01.02.10 об охранных зонах магистральных газопроводов и зонах минимальных расстояний.

13. Декларации безопасности объектов по зонам катастрофического затопления, зонам влияния взрывных работ, опасным зонам по действию УВВ, зонам сдвижения. 

14. Планы лесонасаждений Краснотурьинского и Воронцовского лесничеств Федеральной службы лесного хозяйства России Свердловское управление лесонасаждений (Лесоустройство 1998 г.).

15. Схема территориального планирования Свердловской области (ОАО"Уралгражданпроект", 2007 г.).

16. Генеральный план города Краснотурьинска Свердловской области  (ОАО "Уралгражданпроект", 2003 г.).

17, Генеральный план городского округа Краснотурьинск Свердловской области применительно к территории поселка Рудничный (ОАО "Уралгражданпроект", 2009 г.).

18. Генеральный план городского округа Краснотурьинск Свердловской области применительно к территории поселка Воронцовка (ОАО "Уралгражданпроект", 2009 г.).

19. Стратегия развития городского округа Краснотурьинск.

20. Целевые программы.

21. Декларации о намерениях по размещению объектов, анкеты предприятий.

22. Закон  Свердловской области от 2 апреля 2009 г. № 21-ОЗ "О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска» о резервных землях для развития города, территориях сельскохозяйственного производства, зонах отдыха населения.

утратил силу в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области от 15.07.2015 г. № 615 – ПП.

Внести дополнения:

23. Программа «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск» утв. Постановлением Главы городского округа от 31.01.2017 №4. 

24. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития социально-экономического развития в Российской Федерации».

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 г. № 942 о создании территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск».

26. Схема развития и обеспечения сохранности  сети  автомобильных дорог Свердловской области до 2032 года (ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»).

27. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 23.06.2016. № 414 О внесении изменений в Генеральный план городского округа Краснотурьинск.
2. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план, как документ территориального планирования, направлен на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур округа, в целях обеспечения устойчивого развития территориального образования.

Устойчивое развитие территории округа, которое является целью градостроительной деятельности – это безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Целями территориального планирования являются:

- создание градостроительными средствами предпосылок устойчивого развития городского округа;

- стимулирование экономического развития;

- улучшение качества жизни населения;

- сбалансированное использование территории различными видами 

деятельности;

- соблюдение баланса интересов землепользователей, владельцев недвижимости, интересов муниципальных образований, субъекта Российской Федерации и России.

Основными задачами генерального плана являются:

- анализ и обоснование использования земель в соответствии с принадлежностью к различным категориям земель, в том числе к землям населенных пунктов, землям сельскохозяйственного назначения, землям лесного фонда, предложения по их изменению;

- предложения по установлению границ зон с особыми условиями использования территорий (ограничений хозяйственной деятельности) и соблюдению регламентов их использования, к которым относятся: санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных и других предприятий, водоохранные зоны рек, территория зоологического заказника и др.;

- развитие жилых зон - определение резервов для индивидуального строительства,

- формирование новых и развитие сложившихся общественных зон, полное обеспечение населения комплексом учреждений социального и культурно-бытового обслуживания;

- реорганизация зон сельскохозяйственных предприятий, расположенных в границах населенных пунктов и вблизи них;

-  анализ размещения зон специального назначения: кладбищ, полигона твердых бытовых отходов; 

 - развитие рекреационных, природных и зеленых зон в целях улучшения качества проживания;

- развитие инженерной инфраструктуры с учетом 100% - ой обеспеченности застройки централизованными системами водоснабжения и водоотведения, реконструкция и развитие источников энергоснабжения, водоснабжения, очистных сооружений сточных вод,
-  анализ достаточности и развитие транспортной сети;

- мероприятия по охране окружающей среды, в том числе охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, грунтов и почвенного покрова, охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления;

- формирование оптимальной планировочной структуры, взаимоувязывающей развитие вышеперечисленных территориальных зон, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, регламенты зон ограничений использования территорий.

3. Современное состояние планируемой территории

3.1. Экономико-географическое и административное положение планируемой территории

Согласно административному и территориальному делению Российской Федерации городской округ Краснотурьинск расположен на северо-западе Свердловской области и входит в Северный управленческий округ области.

Территория городского округа Краснотурьинск граничит:

- на севере и западе – с городским округом Карпинск,

- на юге – с Новолялинским городским округом,

- на востоке – с Серовским городским округом.

В состав городского округа Краснотурьинск входят населенные пункты: город Краснотурьинск, поселок Рудничный, поселок Воронцовка, поселок Чернореченск, поселок Прибрежный, поселок Шихан.

Административным центром городского округа является город Краснотурьинск. 

Численность населения городского округа составляет 67,7 тысяч человек.

Площадь территории городского округа Краснотурьинск 718,9 кв.км.

Округ богат полезными ископаемыми. Основу экономики составляет цветная металлургия и горнодобывающая промышленность.

Автомобильная дорога регионального значения «г.Серов – г.Североуральск –г.Ивдель»  связывает городской округ Краснотурьинск с сетью федеральных автомобильных дорог. 

Городской округ связан железнодорожной веткой «г.Серов –ст.Бокситы г.Североуральск» с железнодорожной магистралью «Екатеринбург - Серов - Ивдель» и «Серов - Алапаевск - К.Уральский» через ст. Источник.

Связи с близлежащими городами Серов, Карпинск, Волчанск и областным центром г. Екатеринбургом осуществляются автомобильным и железно-дорожным транспортом.

3.2. Природные условия и ресурсы

3.2.1. Физико-географическое положение

Территория ГО Краснотурьинска, согласно физико-географическому районированию, расположена в северной части Свердловской области в пределах Восточного предгорья на восточном склоне Северного Урала, в пределах увалистой полосы , в зоне перехода от горно-складчатого Урала к Туринской равнине Западно-Сибирской низменности, в таежной зоне, в подзоне средней тайги.

Северная граница территории городского округа проходит в одном километре севернее Ур. Волчанская драга, практически по водоразделу. Южная граница – приток р. Большая Катасьма, юго-восточная – правобережье р. Малая Катасьма и ее притоки, юго-западная – р. Курдюнка, приток р. Каква.

Административный центр городского округа – г.Краснотурьинск, находиться 59°45' северной широты и 60°01' восточной долготы (от Гринвича), расположен в излучине р.Турьи в 426 км к северу от областного центра у железной дороги Свердловск- Серов-Воронцовка-Уральский. В 9 км к западу от него находится центра Богословского угольного бассейна г.Карпинска, связь с которым осуществляется по железной дороге Воронцовка-Карпинск и автомобильной дороге областного значения.  Выход в центральные районы области осуществляется также по автодороге областного значения Северо-Уральск – Краснотурьинск – Серов. 

Город является центром Северного промышленного округа, охватывающего весь север области и центром муниципального образования , в состав которого входят рабочие поселки Рудничный, Воронцовка, а также 4 сельских населенных пункта.

Датой возникновения поселения, на базе которого впоследствии образовался г.Краснотурьинск, считается 17 сентября 1758г., дата открытия на берегу р.Турьи первого медного рудника – Васильевский, в 1769г. на р.Турья был поставлен Турьинский завод, впоследствии Богословский. В ноябре 1944г. рабочий поселок Турьинский был переведен в ранг города и назван г.Краснотурьинск.

Выгодное расположение между открытыми месторождениями бокситов и энергетического угля, а также обилие воды обусловили выбор этого населенного пункта для строительства крупного алюминиевого завода и города.

3.2.2. Краткая характеристика климатических условий района

Климатологическая характеристика составлена по данным метеостанции Краснотурьинск и СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика".

Природные условия  района города Краснотурьинска характеризуются резко-континентальным климатом с  продолжительной  морозной зимой и коротким тёплым летом. Среднегодовая амплитуда температуры воздуха составляет 33,5°С. Резкие зимние похолодания и летние возвраты  холодов чаще всего вызваны вторжением антициклонов полярного происхождения, имеющих зимой и летом наибольшую повторяемость. Переходные периоды года характеризуются неустойчивой погодой. В течение года преобладают ветры западного  и  юго-западного направлений.

                                                                                                   Таблица 3.2.2.1.
                    Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %

	                                                     Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Повторяемость
	10
	8
	6
	7
	10
	17
	28
	13
	15


          Температура наружного воздуха средняя по месяцам

	                                                      Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	t °С
	-17,5
	-15,6
	-8,8
	1,8
	8,5
	14,7
	16
	14,3
	8,3
	0,5
	-8,3
	-15,9


Многолетние климатические характеристики
	№
	Климатическая характеристика
	Единица измер.
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1
	Средняя температура воздуха         самого холодного месяца (январь)
	t °С
	-15,7

	2
	Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июль)     
	t °С
	+17,6

	3
	Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца           
	t °С
	22,4

	4
	Продолжительность периода с температурой воздуха  > 0 °С
	сутки
	192

	5
	Продолжительность периода с температурой воздуха  < 0 °С
	сутки
	173



	6
	Абсолютная влажность холодного/ тёплого месяца (январь/июль)       
	мбар
	1,6/12,5

	7
	Относительная влажность холодного/ тёплого месяца (январь/июль)
	%
	80/70

	8
	Количество осадков за год          
	мм
	450

	9
	Средняя скорость ветра  (январь/июль) 
	м/с
	3,0/2,8

	10
	Повторяемость штилей (январь/июль)
	%
	37/24

	11
	Продолжительность солнечного сияния (январь/июль) 
	час.
	45/270

	1
	2
	3
	4


	12
	Число дней без солнца за год  
	сут.
	100

	13
	Число дней с туманом
	сут.
	20

	14
	Число дней с грозой
	сут.
	25

	15
	Число дней с метелью
	сут.
	20

	16
	Средняя дата установления и схода     устойчивого снежного покрова         
	
	3/XI

15/IV

	17
	Число дней со снежным покровом     
	сут.
	180

	18
	Средняя высота снежного покрова  из наибольших декадных высот за зиму (защищённое место)    
	см
	60


Строительно-климатологический подрайон - IВ.

3.2.3. Рельеф и геоморфологические процессы

Геоморфологические условия территории городского округа Краснотурьинск имеют характерные признаки остаточных гор Восточного склона Уральского хребта с широким развитием поверхности денадуционного выравнивания, расчлененной эрозионными врезами речных долин.

Территория ГО Краснотурьинск в Западно-Уральской окраинно-геосинклинальной додембрийско-полеозойской мегазоне на восточном склоне Северного Урала. Внутри мегазоны выделяются передовой прогиб, выполненный отложениями каменноугольно-пермского возраста, зона осложненных надвигами и приразломной складчатостью ордовикско-нижнекаменноугольных толщ и зона развития дислоцированных рифейских метаморфических пород, неоднократно переработанных в полеозое.

Важным составным элементом строения всех восточно-уральских мегазон являются шовные зоны глубинных разломов с телами ультраосновных и основных пород и месторождением золота, платины, храмита и др. Основные породы метаморфические, осадочные, вулканические и осадочно-вулканические.

Характерные типы морфоструктуры (формы рельефа, созданные эндогенными процессами):

·  структурно-денудационные - наклонные предгорные равнины (увалы на осадочных породах – 200-300м;

·  цокольные предгорные наклонные равнины на метаморфических и интрузивных породах 200-400м;

·  денадуционные – цокольные равнины 150-250м;

·  пластово-аккумулятивные ступенчатые равнины (100-200м), субгоризонтальные равнины (100-150м);

·  долины с комплексом молодых цокольных и аккумулятивных террас;

·  внутригорные синклинальные понижения;

·  в направлении север-юг проходит граница тектонических нарушений, выраженных комплексами косвенных признаков.

Характерные типы морфоскульптуры (формы рельефа, созданные экзогенными процессами):

·  холмисто-увалистый (созданный эрозионно-денудационными процессами);

·   неглубоко расчлененные (до 30-50м);

·  граница максимального среднеплейстоценового оледенения (Днепровско-Самаровского) проходит между г.Краснотурьинском и г.Карпинском с некоторым смещением в сторону г.Карпинска;

·  комплексы форм: антропогенные (карьеры, терриконы), карстовые, с преобладанием воронок; эрозионные с преобладанием логов; суффозионно-просадочные, оползневые формы.

В Уральско-Тобольской мегазоне развиты структуры блоково-глыбного строения, на которые наложены сравнительно узкие геосинклинали и связаны с месторождениями золота, редких металлов, широким развитием гранитов.

В геологическом строении территории принимают участие разновозрастные стратифицированные и домеловые интрузивные образования, древние доордовские толщи метаморфических пород, также развитых в выступах кристаллического основания восточного склона средне-уральской зоны (соответственно геоморфологической и тектонической картам масштаба 1 : 2 500 000).

Рельеф горнохолмистый с многочисленными холмами и возвышенностями, вытянутыми в меридиональном направлении. Невысокие увалы чередуются с плоскими участками на фоне которых прослеживаются отдельные горные вершины: г.Перевал - 305,2м, г.Петропавловские камешки - 293,7м, г.Холм - 378,6м в западной части и г.Маяк -250,6 м в центральной равнинной части городского округа. Общий наклон поверхности прослеживается в северо-восточном и восточном направлении.
Абсолютные отметки колеблются от 250 м в западной горной части до 100 м на отдельных участках в долине реки Турья в восточной части округа. На участках пойменных террас рек Турья и Каква рельеф принимает резкие формы, где уклон достигает значений 80 и более процентов. Косогорные участки в «большинстве случаев устойчивы, лога слабо размываемы, оползневые явления имеют незначительное распространение в пойме р.Турьи.

В целом, формы рельефа территории городского округа характерны восточному склону Среднего Урала, среднетаежной зоне (предгорных увалов, цокольных равнин) и представлены: выпуклыми, сглаженными вершинами, покатыми, реже крутыми склонами, пологосклонными холмами, комплексами урочищ, долинами рек.

Сформировавшийся рельеф части территории под воздействием тектонических, геоморфологических, эндогенных, экзогенных процессов, возраста и состава горных пород, геологических, гидрологических условий, включая пойму р.Каква, обеспечивает сток талых и ливневых вод с достаточной скоростью течений, исключая скопления влаги, заболачивания, подтопления и затопления территорий.

На территории водосбора р.Каква перепад высот в направлении линии водоразделов имеет разницу в отметках от 45 метров до 115 метров (Ур.Полутовка, г.Холм, приток Белечкина, правый берег р.Каква в 100 метрах от притока Тота).

Левобережье р.Каквы (юго-западная часть) – холмистый рельеф с более сглаженными формами, что касается юго-восточного направления левобережья р.Каква, рельеф идентичен правобережью этого же направления, но более сглаженный.

В районе пос.Воронцовка по руслу пр.Марганцовка встречаются заболоченные участки. Севернее сформировалась группа озер природного и техногенного характера. Имеют место дифляционные процессы на уровнях отметок 100 метров – 125 метров (Ур.Песчанка, пос.Рудничный, пос.Краснотурьинск (медная шахта). Гора Маяк (-250,6м – 220м) сдерживает водосток по мелким притокам в приток Лоб. Притоки реки Турья Кедровка, безымянные, не достаточно наполненные (русла частично пересыхающие), малые скорости течения. Левобережье р.Турьи заболочено, притоки Взвозная, Жевлаковка, Катья, Харьковка, малой скорости течения способствует заболачиванию (бол.Жевлаковское, бол.Чернореченское). Замкнутая цепочка возвышенностей закрывает водосток, в связи с этим, образуются мелкие и крупные озера южнее и севернее пос.Чернореченск, цепочка холмов с востока преграждает водосток. От пос.Чернореченск к северу до правобережья р.Волчанка, формы рельефа сохраняют тенденцию – более возвышенная часть с запада и севернее за исключением русла р.Черная в районе Ур.Волчанская драга и в месте впадения в р.Волчанка, справа и слева по течению реки Черная сформировались цепочки холмов, регулирующих пойму реки – пологие берега с запада и более крутые с востока. По северной границе городского округа Краснотурьинск сложившийся рельеф в последующем периоде будет оказывать соответствующее влияние.

Принимая во внимание сложившуюся тенденцию наклона территории городского округа (северное и северо-восточное) необходимо учитывать это, выявлять расположение осложненных мест природного и техногенного происхождения и при развитии производственно-хозяйственной деятельности региона разрабатывать и реализовывать мероприятия по снижению отрицательного влияния на природные среды.

3.2.4. Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод
Гидрографическая сеть городского округа Краснотурьинск представлена основными водными артериями: реками Турья, Каква и их многочисленными притоками. Наиболее крупные притоки р.Турьи, имеющие длину более 10 км: Каменка, Княсьпинскии Исток, Симка, Ланга, Лимка, Устея, Лобь, Подгарничная, Кедровка.

Еще более развитую сеть притоков имеет река Каква. Длину более 10км имеют реки Тота, Холодная, Пещерная, Балечкина, Марганцовка.

Реки Черная Калья, Гарничная, Большая Волчанка (притоки р.Сосьва), Большая Катасья (приток р.Лобва), множество ручьев протекают по территории городского округа Краснотурьинск, впадая в более крупные реки за его пределами.

Очертания русел рек рассматриваемого района характерны для восточного склона Северного Урала и меняются в соответствии с  геоморфологическими условиями района.
В увалистой полосе преобладает ущелевидный тип долин (верховья рек Турья, Каква), ниже по течению переходящий в равнинный с широкими долинами и неглубоко врезанными террасированными склонами. Русла рек меандрируют, образуя петлеобразные старицы.
Главной водной артерией городского округа Краснотурьинска является река Турья -левобережный приток реки Сосьвы (река Сосьва впадает в р.Тавду - Тобол – Обь (бассейн Северного Ледовитого океана). Длина реки 120 км, площадь водосбора 1970 кв.км, рельеф бассейна холмисто-равнинный, русло извилистое, представляет собой непрерывную цепь плесов и перекатов. Ширина русла 10-40 м, местами до 50 м, скорость течения 1-2 м/с.

Глубина реки на перекатах колеблется от 0,2 до 0,5 м, на плесах не превышает 2,0м. Долина реки местами заболочена.

Сток р.Турьи характеризуется большой внутригодовой и многолетней неравномерностью: затяжным высоким половодьем и очень низкой зимней меженью. На долю весеннего половодья приходится до 60% годового стока, летней межени 25-30% и зимней межени 10-15%. Зафиксированный наибольший модуль годового стока в районе г.Краснотурьинска составляет 6,23 л/с на кв.км.

На реке Турье построено Андрюшинское водохранилище, расположенное в Карпинском районе в 25 км выше г.Краснотурьинска с водоотдачей 1,62 мЗ/сек 95% обеспеченности.
Из Андрюшинского водохранилища даются попуски в Краснотурьинское водохранилище в размере 1,085 м3/сек. Краснотурьинское водохранилище расположено в 53 км от устья р. Турьи, имеет водоотдачу 1,41 м3/сек.
Площадь зеркала составляет 5,6 кв. км, площадь водосбора - 360 кв.км, полный объем - 22,3 млн.м3, отметки нормального подпорного уровня (НПУ) - 175,5 м, форсированного подпорного уровня (ФПУ) - 175,8 м, регулирование стока - многолетнее.

Гидроузел III класса капитальности, работает в автоматическом режиме. Плотина длиной 285 м, шириной 30 м, в каменнонабросном исполнении, в настоящее время в удовлетворительном состоянии.

До настоящего времени Краснотурьинский пруд является источником производственного водоснабжения БАЗа и Богословской ТЭЦ.

В 4,7 км ниже гидроузла на реке Турья была построена плотина, которая должна была организовать нижний городской пруд для отдыха. Абсолютная отметка нижнего пруда составляет 157,5 м. В настоящее время плотина в проектном режиме не эксплуатируется, т.к. подпор воды негативно влияет на уровень грунтовых вод в индивидуальном жилом секторе, находящемся на берегу р.Турья. Река Турья загрязняется промышленными и бытовыми стоками городов Краснотурьинска и Карпинска.

По составу воды река Турья в пределах г. Краснотурьинска пригодна для промышленного водоснабжения, а в верховьях и для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время из р.Турьи осуществляется производственное водоснабжение.
В пределах городского округа, в его северо-западной части берет начало река Устея, левый приток реки Турья, на р.Устее расположен поселок Прибрежный. В северной части округа также находится исток реки Черная, которая течет на север и является притоком реки Сосьва. На р. Черная расположен ряд естественных водоемов и водоемов, образованных в результате горных работ по отработке месторождения россыпного золота. На левом берегу реки находится поселок Чернореченск.

Ряд рек и озер согласно информации о водных объектах на территории городского округа Краснотурьинск имеют рыбопромысловое значение.

3.2.5. Гидрогеологические условия. Полезные ископаемые
В гидрогеологическом отношении городской округ Краснотурьинск расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых подземных вод грунтового типа.
Гидрогеологические условия района характеризуются, как и большинство территорий горноскладчатого Урала, обильными подземными водами: трещинными в зоне выветривания, трещинно-жильными на участках тектонических нарушений, карстовыми и трещинно-карстовыми водами в карбонатных породах. Водообильность пород неравномерная. Различная трещиноватость пород в верхней зоне коры выветривания, а также наличие глубоких тектонических нарушений обусловливают интенсивную горизонтальную и вертикальную циркуляцию подземных вод. Подчиненное значение имеют порово-пластовые воды четвертичных отложений.

Основным источником питания подземных вод являются инфильтрационные воды атмосферных осадков. Основной объем питания происходит весной в период снеготаяния. На отдельных участках происходит подпитывание водоносных горизонтов более глубокими напорными водами.

Разгрузка подземных вод осуществляется непосредственно в гидрографическую сеть, а на участках развития карбонатных и трещиноватых пород в более глубокие водоносные горизонты. Отмечается также наличие "верховодки", что создает предрасположенность к подтоплению отдельных участков. Процессу подтопления подвержены преимущественно поймы водотоков, где подземные воды имеют общий горизонт с водоносными толщами более высокого порядка.
Полезные ископаемые
Городской округ Краснотурьинск является одной из наиболее богатых полезными ископаемыми территорий Уральского региона. Здесь на протяжении более двухсот лет велась добыча медных (Турьинские рудники) и железных руд, золота.

Месторождения золота, рудных и нерудных полезных ископаемых распространены по всей территории городского округа.

По данным Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу на территории городского округа Краснотурьинск находятся следующие месторождения: 

- Разведано 8 месторождений подземных вод;
- Зарегистрировано 17 пролицензированных водозаборных  участков;
- 11 месторождений полезных  ископаемых нераспределенного  фонда,  учтенные Государственным балансом, в том числе:

· россыпное золото р. Песочная;

· россыпное золото р. Турья;

· Северо-Воронцовское месторождение россыпного золота;

· россыпное золото р. Волчанка Большая;

· россыпное золото р. Харитоновская;

· Воронцовское месторождение россыпного золота;

· Каменское месторождение россыпного золота;
· Краснотурьинское 3-е месторождение кирпично-черепичных глин;

· месторождение «33 квартал» строительного камня;

· Архангельское 1-е месторождение торфа;

· Архангельское 2-е месторождение торфа.

Месторождения, предоставленные в пользование в пределах испрашиваемого участка:

- Воронцовское золоторудное месторождение, 

- Песчанское железорудное месторождение,
- Каменский карьер Белкинского месторождения огнеупорных глин,
- Вадимо-Александровское медно-магнетитовое месторождение,
- Чернореченская площадь, перспективная на рудное золото,
- Ново-Фроловское медно-магнетитовое месторождение,
- Северо-Воронцовское месторождение флюсовых известняков,
- Карпинская площадь, перспективная на цементные глины,
- Ново-Фроловское медно-магнетитовое месторождение, 

- Брусничное месторождение кирпичных глин (восточная часть),
- еверо-Песчанское месторождение кирпичных глин,

- Краснотурьинская площадь (участки Ларьковский, Кедровый и Взвозный), 

  Перспективная, на сырье для производства кирпича,

- Устейское месторождение грунтовых строительных материалов,
- Горевское месторождение мраморов.

3.2.6. Инженерно-геологические условия
Территория городского округа Краснотурьинск расположена на восточном крыле Тагильского мегасинклинория близ сочленения его с находящимися восточнее структурами Западно-Сибирской плиты. Тагильский мегасинклинорий располагается в пределах Тагильско-Магнитогорского прогиба характеризуется сложной складчато-блоковой структурой, обусловленной развитием пологих брахискладок и складок линейного типа, рассеченных и уложенных многочисленными разрывными нарушениями. Разрывные  нарушения в районе, как правило, имеют север-северо-восточное, север-северо-западное простирание, что обусловило в свою очередь расчленение геологических образований на ряд субмеридиональных. клиньевидных блоков. Возраст нарушений самый разнообразный. Большинство их «живет» длительное время, неоднократно омолаживаясь, часть разломов обновилась в  мезозойское время, определив черты морфологии современного рельефа.

Тагильско-Магнитогорский прогиб сложен, в основном, вулкагенно-осадочными толщами от силура до нижнего карбона и представлен туффитами, глинистыми сланцами, диабазами, порфиритами, известняками, песчаниками, сланцами. В строении прогиба большую роль играют интрузивные породы разного состава.

Геологические условия северной части района городского округа характеризуются широким развитием среднепалеозойских образований, представленных дислоцированными и метаморфизованными вулканогенными, вулканогенно-осадочными и осадочными породами силуро-девонского возраста. Мезозойские коры выветривания представлены континентальными отложениями элювиального, делювиально- элювиального, генезиса глинистого и глинисто-дресвянистого состава, являются продуктом интенсивного воздействия процессов выветривания на породы субстрата палеозойского возраста и по характеру залегания делятся на площадные и линейные. Палеозойские и мезозойские образования по всей площади перекрыты континентальными четвертичными отложениями мощностью 1-20 м и подразделяются на техногенные, аллювиальные, коллювиальные, озерно-болотные, болотные, элювиально-делювиальные.

Центральная и южная часть района городского округа располагается в пределах площади развития пород Туринской и Краснотурьинской свит-верхней части разреза силуро-девонских и нижнедевонских образований.
Образования Туринской свиты имеют довольно широкое площадное развитие. Они картируются в крыльях Туринской синклинальной зоны и в центральной части Богословской антиклинали. Особенно большие по площади участки, сложенные образованиями Туринской свиты отмечены в северной и южной центроклинальных замыканиях Туринской брахисинклинали (севернее г.Краснотурьинска и южнее р.Каква). Наиболее представительные породы свиты - полимиктовые конгломераты, туфоконгломераты, туфопесчаники, туфоалевролиты, порфириты.
К востоку от распространения пород Туринской свиты прослеживаются образования Краснотурьинской свиты, башмаковской и богословской толщ нижнего девона, представленные вулканогенно-осадочными породами - туфопесчаниками с прослойками туфов и порфирита.

3.2.7. Грунты и почвенные ресурсы
На территории городского округа встречаются следующие основные классы грунтов: класс природных скальных грунтов, класс природных дисперсных грунтов, класс техногенных грунтов.
Группа скальных грунтов представлена ультраосновными, средними и кислыми интрузивными породами, кислыми, средними, основными, вулканогенно-осадочными эффузивными породами, карбонатными морскими и кремнистыми морскими (полускальные) осадочными породами.

Класс природных дисперсных грунтов представлен континентальными образованиями: элювиальными, делювиальными, озерно-аллювиальными, озерными, озерно-болотными грунтами.
К классу техногенных грунтов относятся природные образования, измененные в условиях естественного залегания физическим или химико-физическим воздействием, для которых средние значения показателей химического состава изменены не менее, чем на 15% (физические - уплотнение трамбовкой, укаткой, взрывами, физико-химическая цементация, битумизация, обжиг);
Природные образования, перемещенные с мест их естественного залегания; Антропогенные образования, представляющие собой твердые отходы бытовой и производственной деятельности человека.

По почвенно-географическому районированию территория городского округа Краснотурьинск расположена на границе Западно-Сибирской и Уральской горной почвенных провинций среднетаежной подзоны дерново-подзолистых почв центральной таежно-лесной области умеренно-холодного пояса.

Значительная расчлененность рельефа, многообразие горных пород определяют высокую пестроту почвенного покрова территории. На хорошо дренируемых водораздельных участках, сложенных бескарбонатными рыхлыми породами, преобладает подзолистый почвообразовательный процесс. На средних и низких участках склонов почвообразование происходит с участием буроземного процесса. На плоских подножиях и выровненных поверхностях развивается дерновый процесс.

Основное распространение имеют почвы подзолистые, болотно-подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-подзолистые, дерново-глеевые, торфяные, болотные низинные, горно-лесные бурые, горно-лесные неполноразвитые, аллювиальные разнотипные.

3.2.8. Физико - геологические процессы
Закономерности распространения и развития природных процессов на территории округа определяются особенностями физико-географических условий, геологическим строением территории,  характером  проявления  новейших  и  современных  тектонических  движений,
особенностями техногенных воздействий на окружающую среду.

Деятельностью поверхностных и подземных вод обусловлены плоскостная и линейная эрозия, заболачивание, подтопление, карстообразование. Распространение сильнопучинистых и среднепучинистых грунтов (суглинки) обусловливают процессы морозного пучения.

На территории округа зарегистрированы склоновые процессы: обвалы, осыпи, плоскостной смыв.
Добыча полезных ископаемых шахтным способом привела к образованию подработанных территорий, в пределах которых наблюдаются провалы, сдвижения и проседания земной поверхности.

Техногенным воздействием на геологическую среду является откачка подземных вод, вызывающая нарушение природной гидродинамической обстановки и образование депрессионных воронок.

Производственная   деятельность   в   ряде   случаев   сопровождается   формированием техногенных ландшафтов.

Техногенные воздействия часто усиливают неблагоприятные природные процессы, способствуя заболачиванию и подтоплению территорий, формированию «верховодки».
Хозяйственная деятельность сопровождается загрязнением почв, поверхностных и подземных вод, увеличением коррозионной активности среды.
Согласно  предоставленным  данным  преимущественное  количество  площадок для строительства производственных объектов относятся ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям.

3.2.9.  Проявления опасных процессов природного 
и техногенного характера

Основными угрожающими процессами на территории округа являются: карст, природные землетрясения, технически ослабленные участки геологической среды (шахтные поля, провалы, отвалы, шламохранилища), тектонические разломы, подтопление территорий, речная эрозия, морозное пучение.

Согласно выполненной ведущими специалистами Института геофизики УроРАН схеме сейсмического районирования Среднего Урала зона I категории потенциальной сейсмической опасности (субмеридиональная зона, проходящая от Североуральска через Н.Тагил до Первоуральска) охватывает западную часть городского округа. В разные годы в этой зоне были зарегистрированы землетрясения силой от 3 до 7 баллов. В субширотном направлении на территории округа выделена потенциально сейсмоопасная зона третьей категории опасности. По результатам сейсмической информации установлены сейсмоопасные узлы. К узлу II категории потенциальной сейсмоопасности отнесен Серовский район, где вероятны землетрясения до 5-6 баллов. Землетрясения имеют в основном тектоническое происхождение, связаны с тектоническими нарушениями и разрывами.

Проблема подработанных территорий особенно актуальна для городского округа, на территории которого в результате подземных выработок месторождений полезных ископаемых сформировались зоны опасных деформаций земной поверхности: неравномерное оседание, сдвижение, катастрофически быстрые провалы земной поверхности.

Городской округ расположен в границах Северо-Уральской карстовой провинции. Карбонатному карсту подвержена юго-восточная часть городского округа. Подтопление  относится  к   группе  умерено  опасных  процессов  но,  как  правило, вызывает серьезные последствия:

резкое изменение свойств грунтов, активизацию опасных геологических процессов, изменение химического состава, агрессивности и коррозийной активности грунтов и подземных вод, загрязнение поверхностных вод, изменение природных ландшафтов. Причинами подтопления часто служат техногенные воздействия.
3.2.10. Растительный и животный мир

Лесная площадь территории городского округа Краснотурьинск составляет 57846 га.

Все леса городского округа Краснотурьинск относятся к Средне-Уральскому району таежной зоны.

На территории округа произрастают сосна, лиственница, кедр, ель, пихта, береза, осина, черная и серая ольха, ива. Сосна и береза распространены повсеместно. На севере округа преобладают хвойные сосновые леса с включением ели, пихты  и кедра (Краснотурьинское лесничество). К югу хвойные леса сменяются лиственными (Воронцовское лесничество). 

В юго-западной части округа березовые леса включают крупные участки, заросшие ольхой, осиной, ивой. На границе 51 и 64 лесных кварталов находится участок лиственничного леса. В юго-восточной части округа включения в березняки в большей степени представлены хвойными породами: елью, пихтой, сосной.

Растительный покров представлен лесной травяно-кустарниковой растительностью, зелеными мхами и болотными видами растений на заболоченных участках.
 Животный мир в границах территории городского округа Краснотурьинск наиболее широко представлен таежной фауной подзоны средней тайги. Для таежной фауны характерны лось, рысь, лисица, заяц-беляк, белка обыкновенная, куница лесная, горностай, глухарь, тетерев, рябчик. Интразональная фауна представлена бобром, выдрой, ондатрой, водяной полевкой, утками, гусями, куликами.

На территории, включающей в себя Краснотурьинский участок охотничьих угодий общего пользования, постоянно или временно обитают:

белка, волк, горностай, заяц-беляк, колонок, куница, лисица, лось, рысь, медведь бурый, норка, ондатра, бобр, выдра;

вальдшнеп, кулики, рябчик, тетерев, водоплавающая птица.

Численность и плотность охотничьих животных, постоянно или временно обитающих на территории Краснотурьинского участка охотничьих угодий общего пользования, по данным ЗМУ и спецучетов 2009 г., приведена в таблице 3.2.10.1.
Таблица 3.2.10.1.

	№
	Вид
	Численность, особей
	Плотность, особей на 1000 га

	1
	Белка обыкновенная
	1073
	17,67

	2
	Волк
	2
	Менее 1

	3
	Горностай
	106
	1,75

	4
	Заяц-беляк
	498
	8,20

	5
	Колонок
	10
	Менее 1

	6
	Куница лесная
	98
	1,61

	7
	Лисица
	35
	Менее 1

	8
	Лось
	49
	0,81

	9
	Рысь
	4
	Менее 1

	10
	Медведь бурый
	10
	Менее 1

	11
	Бобр
	30
	-

	12
	Норка американская
	122
	-

	13
	  Речная выдра  (занесена в 

красную книгу Свердловской  области, III категория, редкий вид)
	3
	-

	14
	Ондатра
	1980
	-

	15
	Рябчик
	2084
	34,32

	16
	Тетерев
	258
	4,25

	17
	Утки
	2303
	-


Кроме того, на территории городского округа Краснотурьинск вероятны места обитания и пути миграции следующих видов редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Свердловской области: кобчик (III категория), обыкновенный осоед (III категория), бородатая неясыть (III категория), седой дятел (III категория). 

На территории городского округа Краснотурьинск расположено Краснотурьинское участковое лесничество, состоящее из Краснотурьинского (общая площадь 29271 га) и Воронцовского участка (общая площадь 28575 га), и входящего в состав ГУ СО «Карпинское лесничество».

3.3. Социально-экономическая характеристика

3.3.1. Общая характеристика экономической базы

Городской округ Краснотурьинск – индустриальный центр, занимающий одно из лидирующих положений в областном промышленном производстве. Город Краснотурьинск – столица Северного управленческого округа. Удельный вес промышленной продукции округа в общем объёме промышленной продукции Северного управленческого  округа составляет 41%. На её долю приходится 84% численности градообразующих кадров города.

Свойством структуры промышленности является  её моноструктура и сырьевая направленность.  Преобладают добывающие производства и первичная переработка сырья.  Практически  отсутствуют предприятия высоких технологий: электроники, тонкой химии, биотехнологий. Не  являются определяющими  для промышленности  предприятия машиностроения, легкой и пищевой промышленности.

На 01.01.2009 г. в городском округе действует 669 предприятий и организаций, из них по формам собственности: частная - 78,3 %, муниципальная – 14,7 %, областная  - 3,6 %, федеральная -  3,4 %.

                                                                                                 Таблица 3.3.1.1.

Хозяйствующие субъекты на территории 

городского округа Краснотурьинск

	№

п/п
	Отрасль
	Предприятия (количество)

	
	
	федеральные предприятия
	областные предприятия
	муниципальные предприятия
	частные предприятия
	Итого

	1.
	Промышленность,
	2
	-
	4
	73
	79

	
	в т.ч. энергетика
	2
	-
	2
	-
	4

	2.
	Строительство
	-
	1
	-
	96
	97

	3.
	Сельское хозяйство
	-
	1
	-
	23
	24

	4.
	Транспорт, связь
	1
	-
	3
	60
	64

	5.
	ЖКХ
	1
	-
	3
	12
	16

	6.
	Торговля, питание, услуги
	1
	-
	3
	146
	150

	7.
	Прочие 
	16
	22
	83
	114
	235

	
	ИТОГО:
	23
	24
	98
	524
	669


Основные предприятия городского округа, влияющие на развитие экономической базы - это предприятия металлургической, горнодобывающей и других отраслей промышленности - «Богословский алюминиевый завод» - филиал ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (далее БАЗ-СУАЛ), Краснотурьинское линейное производственное управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром» (далее КЛПУ), ОАО «Богословское рудоуправление» (далее БРУ),   Производственная Артель старателей «Южно-Заозерский прииск» (далее  ЮЗП),  ЗАО «Золото Северного Урала» дочернее предприятие  ОАО «Полиметалл» (далее ЗСУ), филиал Богословская теплоэлектроцентраль «Территориальная генерирующая компания № 9»   (далее  БТЭЦ). 
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Таблица 3.3.1.2.

Объём отгруженных товаров по видам экономической деятельности

                                                                                                    млн. рублей
	Вид экономической деятельности
	2006
	2007
	2008

	Обрабатывающие производства
	21265,1
	17178,7
	15552,77

	Добывающие производства
	2798
	3621
	4293,6

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	209,4
	219,9
	224,6

	Сельское хозяйство
	168,2
	267,7
	269,4

	Строительство
	510,6
	718,6
	608

	Прочие отрасли
	265,3
	363,8
	392,4

	Всего:
	25216,6
	22369,7
	21340,77


Из общего объема производства промышленных предприятий городского округа на первом месте предприятия обрабатывающего производства - 72%, где доля металлургического комплекса - 97 %  (основной представитель – «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ»). 

Таблица 3.3.1.3.
Структура занятости в экономике городского округа Краснотурьинск 

по состоянию на 01.01.2010г.

	Наименование показателя
	%

	Сельское хозяйство 
	0,7

	Добыча полезных ископаемых 
	9,8

	Обрабатывающие производства 
	24,5

	из них:
	

	- производство пищевых продуктов, включая напитки
	1,3

	- текстильное и швейное производство 
	1,3

	- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 
	0,05

	- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации 
	0,1

	- производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
	1,0

	- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
	13,4

	- производство машин и оборудования 
	7,0

	- производство электрооборудования
	0,4

	- прочие производства 
	0,05

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
	2,8

	Строительство 
	3,5

	Транспорт 
	3,8

	Связь 
	1,0

	Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
	19,9

	Гостиницы и рестораны 
	0,2

	Образование 
	9,0

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
	6,5

	Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 
	1,1

	В  прочих отраслях экономики (финансовый сектор, государственные учреждения и прочие)
	17,2

	Общая численность занятых в экономике 
	100


Формально не являясь на сегодняшний день градообразующим, это предприятие фактически определяет социальную и экономическую стабильность в городском округе. В январе 2010 года город Краснотурьинск признан моногородом. Социально-экономическое положение в большей мере зависит от положения «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ».    

 В период с 2000 по 2007 годы городской округ Краснотурьинск динамично развивался и по рейтинговым оценкам входил в десятку наиболее развитых территорий области: объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям городского округа за указанный период увеличился в 2,2 раза (с  8979 миллионов рублей до 18390 миллионов  рублей).

Моноструктура промышленности не оказывала негативного влияния на экономику города в связи  со  значительным экспортным потенциалом «БАЗа». 
Начиная с 2008 года, вследствие начавшегося экономического кризиса наблюдается снижение объемов производства. 

Ухудшение экономического положения на предприятиях приводит к возникновению неблагоприятной социальной обстановки, напряженности в обществе.

В городском округе Краснотурьинск на протяжении последних лет отмечается рост безработицы, что вызвало отток трудоспособного населения в соседние регионы в поиске заработка.  

	      Уровень регистрируемой безработицы составил:
	в 2006г.
	- 1,66%

	
	в 2007г.
	- 1,93%

	
	в 2008г.
	- 2,41%

	
	в 2009г.
	- 5,60%


Региональный прожиточный минимум растет, соответственно должна расти заработная плата на предприятиях.  В городском округе Краснотурьинск за 2009г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата снизилась на 8%  и составила 16,175 тыс.руб. Снижение заработной платы в условиях роста потребительских цен и тарифов на энергоресурсы негативно сказывается на благосостоянии жителей.

[image: image2.emf]Динамика роста заработной платы и 

минимального прожиточного минимума

2006г. 2007г. 2008г. 2009г.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, в тыс.руб.

Региональный урвень минимального прожиточного минимума, в тыс.руб. 


Рис.2

«Рейтинг муниципальных образований Свердловской области» свидетельствует о спаде экономики городского округа Краснотурьинск. 

В связи с тяжелым финансовым положении на ведущих  предприятиях (ОАО филиал «БАЗ-СУАЛ», ОАО «БРУ»), рейтинг потенциала территории снизился с 9 места (2007г.) до 16 места (2008г.). По динамике развития округ опустился с 30 места (2007г.) на 49 (2008г.) среди 68 муниципальных образований Свердловской области. В 2009г. положение еще более усугубилось.

Таким образом, имея огромный потенциал территории, городской округ Краснотурьинск находится в положении, требующим скорейшего проведения реформ управления, модернизации промышленных предприятий, привлечения инвестиций, а также создания альтернативных производств для постепенного изменения монопроизводственной ориентации города. 

Необходимо особое внимание уделить стабилизации экономики округа.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития  до 2020 года приоритетными для городского округа являются следующие мероприятия:

· производство товаров на основе наукоемких технологий;

· развитие различных видов рекреации и туризма; 

· развитие наиболее рентабельных в рыночных условиях видов хозяйственной деятельности; 

· обеспечение округа надежными и эффективными инфраструктурными системами и сетями (энергетическими и транспортными);

· ускорение темпов жилищного строительства.

Одним из основных направлений хозяйственной специализации городского округа Краснотурьинск, обусловленное его выгодным географическим положением, является осуществление транзитно-транспортных функций «стыковочного узла» транспорта. Наличие выхода к крупной транспортной магистрали «Серов-Ивдель» создаёт хорошие условия для развития в районе поселков Воронцовка и Рудничный крупного комплексного транспортного центра.

3.3.2. Горнорудная промышленность

Район является одним из наиболее насыщенных полезными ископаемыми по Уральскому региону. 

Значительны   месторождения   драгоценных   металлов, подземных вод хозяйственно-питьевого и производственно-технического назначения. Практически неограниченны запасы строительных материалов.

Их разработка способствует развитию целого ряда базовых отраслей промышленности (черной и цветной металлургии, строительной индустрии, химической, золотодобывающей, ювелирной промышленности и некоторых других).

Горнорудная промышленность продолжает играть важную роль в экономике городского округа.
ОАО «Богословское рудоуправление» (далее – ОАО «БРУ»). Ведомственная принадлежность – ОАО «УГМК-Сталь». Производимая продукция – железорудный концентрат».

Осуществляет отработку Северопесчанского месторождения магнетитовых руд, которые по своему составу являются комплексными и содержат железо, серу, медь, кобальт, а на отдельных участках золото, серебро и другие элементы. Обеспеченность запасами железных руд – 25 лет. Проектная мощность 4,3 млн. тонн. Основные месторождения медных руд на территории в настоящее время отработаны.

В состав ОАО «БРУ» входят: шахта «Северопесчанская», одно из крупнейших поземных горных предприятий черной металлургии, ведущее добычу магнетитов путем взрывания горной массы; дробильно-обогатительная фабрика, которая обогащает рудную массу методом сухой магнитной сепарации, производит железорудный концентрат с содержанием железа около 52,3 %, отходы обогащения реализуются в качестве щебня (продукция ДОФ является ценным сырьем для металлургов и строителей); Каменский карьер по добыче до 230 тыс. тонн огнеупорной глины в год; комплекс вспомогательных цехов и участков, включающий в себя автотранспортный, железнодорожный, теплосиловой, ремонтно-механический, электроремонтный, ремонтно-строительный и др.

Для выхода из кризисной ситуации, сложившейся к середине 90-х годов, ОАО «БРУ» в 1999 году вошло в состав добровольного объединения горнорудных и металлургических предприятий – Уральской горно-металлургической компании (УГМК). 

С 2006 года в состав ОАО «БРУ» на правах цеха вошло горное предприятие Турьинский рудник (бывший Турьинский медный рудник, до этого был Краснотурьинским филиалом Металлургического завода имени А. К. Серова). Основными направлениями деятельности рудника являются добыча сульфидно-магнетитовых руд и производство медного и железного концентратов. 

За время работы в составе УГМК объем производства и реализации железорудного концентрата вырос более чем в два раза. Предприятие стало рентабельным.   

Нарушение связей металлургических заводов с ГОКами, произошедшее в целом по стране привело к существенному разрыву между производством рудного сырья и производственной мощностью заводов.

Кризис, разразившийся в 2007 году на сырьевых рынках, оказал негативное влияние на положение предприятия. Спрос на железорудный концентрат упал, что повлекло за собой снижение основных экономических показателей деятельности ОАО «БРУ». В настоящее время численность работающих на предприятии составляет 1255 человек, в том числе в максимальную смену 502 человека.

Таблица 3.3.2.1.

Основные показатели деятельности ОАО «БРУ»

	Наименование показателей
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Стоимость основных фондов (млн. рублей)


	939,2
	962,5
	1033,4
	1081,6
	1139,8

	Оборот организаций, (млн. рублей), всего
	714,2
	770,1
	920,7
	1227,4
	1102,8

	Темпы роста (снижения) оборота 

(к предыдущему году), %
	183,0
	107,8
	119,6
	133,2
	189,8

	Основные виды выпускаемой продукции (в соответствующих единицах измерения)
	
	
	
	
	

	- руда железная товарная, тыс. т
	1367
	1359
	1331,3
	1315,2
	1057,8

	- щебень и гравий, тыс.т
	704
	1168
	715,6
	939,9
	697,8

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) 
	7798
	10533
	12114
	13554,0
	15218


В настоящее время наметилась тенденция к стабилизации финансового состояния предприятия. Разработана поэтапная программа выхода из кризиса. Заключен договор на поставки сырья в 2010 году. В перспективе на ближайшие 20 лет ОАО «БРУ» планирует сохранить объем выпускаемой продукции на уровне 1,3 млн.т., численность работающих на предприятии несколько увеличится и составит 1418 человек, в том числе в максимальную смену 567 человека.

Городской округ Краснотурьинск является определяющим в развитии золотодобывающей промышленности области. 

ЗАО «Золото Северного Урала» (далее ОАО «ЗСУ») — дочернее предприятие компании «Полиметалл». Занимается добычей золота и серебра на Воронцовском месторождении, которое относится к категории крупнейших по промышленным запасам и является уникальным природным геологическим объектом. Утверждённые запасы руды на месторождении составляют 8,7 млн. тонн с содержанием 62 тонны золота и 76 тонн серебра. По оценкам специалистов, продолжительность переработки первичных руд месторождения на золотоизвлекательной фабрике при её годовой производительности по золоту 3,3 тонны должны составить не менее 15 лет. 

Плавка производится с 2000 года. В настоящее время горный участок включает в себя комплекс объектов, обеспечивающих открытую разработку месторождения: карьер с водоотливом и водопонизительными скважинами; отвалы забалансовых руд и вскрышных пород; промплощадку карьера; системы сбора, очистки и отвода карьерных вод.

Технология переработки руды основана на применении цианидов. В связи с чем, особое внимание уделено вопросам экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В целях исключения утечек растворов в грунты выполнен целый комплекс эффективных природоохранных мероприятий. 

Разработка и освоение месторождения ведутся параллельно с выполнением социально-экономической программы развития расположенных в непосредственной близости поселков – Воронцовка и Рудничный. 

ОАО «ЗСУ» обеспечивает основной прирост золотодобычи в Свердловской области, показывает высокие экономические показатели. 

Таблица 3.3.2.2.

Основные показатели деятельности ОАО «ЗСУ»

	Наименование показателей
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	473,3
	672,1
	648,6
	1426,2
	1610,0

	Оборот организаций, (млн. рублей), всего
	685,1
	1045,3
	1675,4
	2033,3
	2810,9

	Темпы роста (снижения) оборота 

(к предыдущему году), %
	57,8
	152,6
	160,2
	121,4
	138,2

	Основные виды выпускаемой продукции (в соответствующих единицах измерения) 
	
	
	
	
	

	- золото, кг
	2574
	1814
	3145
	3145
	4013

	- серебро, кг
	1969
	1357
	1575
	1575
	2032

	Среднесписочная численность работников (тыс. чел.) 
	926
	978
	1081
	947
	831

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) 
	10180
	11655
	15240
	18386
	22880


Предприятие динамично развивается на протяжении 10 лет, экономически высоко эффективно, является одним из ведущих налогоплательщиков в местный бюджет. 

Производственная артель старателей «Южно-Заозёрский Прииск» (далее – «ЮЗП»). Характер деятельности – добыча руд и песков драгоценных металлов. Свыше 70 лет занимается добычей золота, платины, серебра в Уральском регионе. За этот период предприятие добыло более 36 тонн золота и 17,7 тонн платины. Кроме того, «ЮЗП» выпускает и реализует лесопродукцию и товары народного потребления. «ЮЗП» имеет высокий уровень механизации, мощную производственно-техническую базу: механический цех, цех по ремонту электрического оборудования, автотранспортный цех, столярный цех, участок лесозаготовок. 

В настоящее время деятельность ведется на территориях, прилегающих к городскому округу Краснотурьинск. Особое внимание уделяется перспективе освоения и развитию новых месторождений. Работа предприятия стабильна на протяжении длительного периода. За достигнутые результаты работы «ЮЗП» награждена международными призами «Золотой Меркурий» (1996 г.), «Золотая Пальма» (1997 г.), «Золотой Стандарт» (2001 г.»). В 2002, 2003, гг. артель стала победителем в конкурсе «Лидер в бизнесе». Почетный член НП «Союз предприятий металлургического комплекса» Свердловской области. 

В настоящее время производственная мощность «ЮЗП» - 967 тыс.м3, Через 5-10 лет планируется увеличить производственную мощность до 1217 тыс.м3 и сохранить её в течении 20 лет. Численность работающих – 81 человек, в том числе в максимальную смену – 74 человека. В перспективе численность сохранится.

Таблица 3.3.2.3.

Основные показатели деятельности «ЮЗП»
	Наименование показателей
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	44,9
	42,5
	54,4
	56,2
	54,6

	Оборот организаций, (млн. рублей), всего
	177,1
	204,9
	202,4
	153,9
	186,5

	Темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
	100,4
	115,7
	98,8
	75,7
	121,8

	Основные виды выпускаемой продукции (в соответствующих единицах измерения):
	
	
	
	
	

	- золото, кг
	165
	241
	159
	145
	149

	- платина, кг
	161
	143
	124
	67
	71

	- серебро, кг
	20
	25
	14
	13
	11

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей)
	8179
	10455
	12127
	15538
	19994


Предприятию удается сохранять объемы и оборот выпускаемой продукции, производить замену машин, использовать часть полученной прибыли для решения социально-экономических и природоохранных проблем. 

В плане ближайшего развития: разработка россыпей золота в районе ручья Холодного, реки Пещерной (Каквинская группа россыпей). Геологические запасы – 6,9 млн. м3 по пескам, 1167 кг. по золоту. Начать добычные работы планируется в 2013г. завершить в 2020г. По завершению – рекультивация нарушенных земель.

Несовершенство технологий добычи, переработки и извлечения  полезных  компонентов  в  значительной  степени  снижает эффективность использования минерально-сырьевой базы. Часть проектов предприятий составлены 40-50 лет назад. Технологическое оборудование износилось и безнадежно устарело, что приводит к значительным отклонениям от проектных параметров переработки.

При этом следует иметь ввиду, что в результате продолжительной, интенсивной отработки месторождений подземным способом горные и геологические условия (глубина отработки, качество сырья и др.) настолько усложнились, что их разработка становится все менее рентабельной.

Поэтому требуется переоценка месторождений с учетом реалий рыночной экономики (географического положения, количества запасов, качества руд, условий разработки и т.д.).

В перспективе необходимо рассмотреть возможности использования техногенных образований, часть из которых содержит относительно высокие концентрации драгоценных металлов.

То же относится к мелким месторождениям (с запасами золота от 20 до 100 кг). Они не всегда рентабельны для разработки при существующих технологиях, но с развитием техники и технологии могут быть вовлечены в хозяйственный оборот.
3.3.3. Обрабатывающая промышленность

Богословский алюминиевый завод — Филиал Богословский алюминиевый завод "Сибирско-Уральской Алюминиевой компании" (далее – «БАЗ-СУАЛ») - самое крупное предприятие городского округа Краснотурьинск. Предприятие цветной металлургии. Основной деятельностью «БАЗ-СУАЛ» является производство глинозема путем выщелачивания бокситов. 

В состав «БАЗ-СУАЛ» входят:

  - основное производство;

  - вспомогательные и обслуживающие объекты;

  - объекты инженерного обеспечения и энергетики.

Сырьём для основного производства служат Североуральские и Южноуральские бокситы.  

«БАЗ-СУАЛ» - один из крупнейших заводов в Европе, с 2001 года крупнейший производитель глинозёма в России. 
Является градообразующим предприятием и основным плательщиком местного бюджета. «БАЗ-СУАЛ» вносил большой вклад в развитие городского округа Краснотурьинск: осуществлял строительство жилых домов, культурных, социальных, спортивных объектов, медицинских учреждений, ремонт дорог и т.п.

В декабре 2013 г. в связи со снижением спроса на рынке алюминия электролизное производство на «БАЗ-СУАЛ» было полностью остановлено. С учетом сложившейся экономической ситуации «БАЗ-СУАЛ» не производит первичный алюминий и алюминиевые сплавы. Сохраняется производство глинозема металлургических марок марок Г- ОО: Г- ООК.

Производятся: песок триграта оксида алюминия, содосульфатная смесь. Объем производимой продукции в 2016 г. составил 960150 тонн в год.

Севернее существующей площадки «БАЗ-СУАЛ» в начале 2000-х годов было начато строительство II глиноземного  цеха с рядом вспомогательных производств. С учетом сложившейся экономической ситуации строительство было заморожено.

В связи с тем, что «БАЗ-СУАЛ» является градообразующим предприятием, все негативные процессы, происходящие на предприятии негативно сказываются на социально-экономическом и экологическом положении городского округа: 

·  сокращение численности рабочих ведет к увеличению безработицы, снижению уровня жизни населения;

·  сокращение налоговых отчислений ведет к снижению доходной части бюджета местного бюджета, что влечет за собой сокращение финансирования целевых программ;

·  сокращение природоохранных мероприятий вызывает ухудшение экологической обстановки в городском округе.  

Несмотря на сложную ситуацию, «БАЗ-СУАЛ» проводит реконструкцию производственных объектов. Также, планируется расширение существующего шламохранилища № 2, что позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на данном объекте, улучшить экологическую ситуацию прилегающих территорий.
Учитывая высокую энергоемкость металлургического производства в алюминиевый цикл включена Богословская Теплоэлектроцентраль (далее - БТЭЦ) - ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» филиал «Свердловский» (ТГК-9). Станция обеспечивает теплом и электроэнергией Богословский алюминиевый завод и город. 
Для удовлетворения возрастающих потребностей в тепло- и энергоресурсах существующих и новых производственных мощностей алюминиевого и глиноземного производства, а также городского округа  Краснотурьинск запланировано строительство новой  ТЭЦ мощностью 1000-1200МВт. Строительство НБТЭЦ позволит улучшить экологическую ситуацию в городском округе (отказ от угля, используемого в качестве сырья), создать 750 новых рабочих мест, а также осуществлять поставку топливно-энергетических ресурсов в другие районы  Северного Урала.

Таблица 3.3.3.1.

ОOО «Богословский кирпичный завод»

	Наименование показателей
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	62,1
	59,2
	58,6
	Данные не представлены
	81,9

	Оборот организаций, (млн. рублей), всего


	124,7
	135
	148,8
	221,4
	227,5

	Темпы роста (снижения) борота 

(к предыдущему году), %
	159
	108
	110,3
	148,7
	102,8

	Основные виды выпускаемой продукции (в соответствующих единицах измерения)
	
	
	
	
	

	- кирпич строительный, м.у.к
	45,7
	47,4
	45,3
	45,5
	46,4

	Среднесписочная численность работников (тыс. чел.) 
	192
	281
	340
	342
	328

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) 
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	10882,1
	12756
	13674,6


В 2005-2010 гг. запланирована реконструкция кирпичного завода с увеличением мощности до 150 млн.штук.

Таблица 3.3.3.2.

Филиал «СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск»

	Наименование показателей
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	Данные не представлены
	1,6
	3,6
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Оборот организаций, (млн. рублей), всего


	Данные не представлены
	386,2
	708,1
	803,0
	698,9

	Темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	183,3
	116,4
	87,0

	Основные виды выпускаемой продукции
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	- пудра алюминиевая, тонн
	Данные не представлены
	21,25
	27,03
	27,7
	29,6

	- порошок алюминиевый первичный, тонн
	Данные не представлены
	5009
	5401
	5789
	4880

	Среднесписочная численность работников (тыс. чел.) 
	Данные не представлены
	216
	232
	227
	186

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) 
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	12486
	14393
	16268


ООО «БАЗ-СУАЛ-Ремонт», средняя заработная плата в 2009 году составила – 19465 рублей, численность работающих по состоянию на 01.01.2010г.–2440человек.
Таблица 3.3.3.3.

Объем выпуска продукции ООО "СтройБАЗ" в 2009 году

	Заготовка древесины
	тыс.м3
	2,8

	Пиломатериалы
	тыс.м3
	922,8

	Поддоны плоские деревянные
	тыс.м3
	1056,0

	Асфальт
	т.
	2997,2

	Конструкции и детали сборные железобетонные
	тыс.м3
	10247,8

	Смесь бетонная
	тыс.м3
	9767,4

	Раствор строительный
	тыс.м3
	1425,6


В  2008 году имело убыток по результатам финансовой деятельности.

Таблица 3.3.3.4.

Основные показатели ООО "СтройБАЗ"

	Наименование показателя
	Единица измер.
	2008 год  
	2009 год

	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
	тыс.руб.
	371944
	141550

	Среднесписочная численность работников 
	чел.
	836
	669


Пищевая и легкая промышленность

Пищевая и легкая промышленность представлена - Краснотурьинским хлебокомбинатом и колбасной  фабрикой, предприятиями ПТЦ «ЯСА».  

Хлебокомбинат расположен на двух площадках: старой и новой, занимающих соответственно 2,1 га   и 2,82 га. Хлебокомбинат выпускает 6500 т хлебобулочных изделий,   175 т кондитерских изделий. 

Колбасная фабрика мощностью 2,5 т колбасных изделий в день.

ПТЦ "Яса" – многофункциональное предприятие общей численностью работающих 442 человек, к которому относятся производство швейных и трикотажных изделий, производство колбасы и пива, оптово-закупочная база, типография, а также предприятия сферы обслуживания населения - торговли, общественного питания и др. 

Пивзавод производит 319т пива  в  год, предполагается увеличение до 350 т.

3.3.4. Агропромышленный комплекс

В силу суровых природно – климатических условий территории агропромышленный комплекс не является основным в структуре экономики городского округа Краснотурьинск.

Площадь земель, находящихся во владении и пользовании сельскохозяйственных предприятий составляет всего 6 % (4 319 га) от общей площади земель городского округа (71 982 га).

Городской округ Краснотурьинск специализируется на производстве мяса (говядины, птицы) и молока. 
Агропромышленный комплекс городского округа Краснотурьинск представлен  следующими  предприятиями:

· ООО ДСП «Совхоз Богословский» - самый крупный сельхозпроизводитель, арендующий 98,5% земель сельскохозяйственного назначения. В хозяйстве содержится 2831 голов крупного рогатого скота;

· крестьянские (фермерские) хозяйства занимают около 40 га сельхозугодий (ИП Булгаков Н.Т. «Рассвет», в хозяйстве 50 голов крупного рогатого скота, в том числе 30 голов племенного, 150 свиней; ИП Павлова Д.А., в хозяйстве 50 кроликов). В 2009 году начали предпринимательскую деятельность трое граждан по направлениям: «выращивание и продажа свиней», «разведение крупного рогатого скота», «выращивание и реализация картофеля»;

· подсобное хозяйство ФБУ Исправительная колония – 3. В хозяйстве 15 голов крупного рогатого скота, 159 свиней; 

· садоводческие товарищества общей площадью 716 га (6404 участка);

· 842 личных подсобных хозяйства населения, в том числе 307 – на территории города, 535 – на территории поселков. В хозяйствах населения 346 голов крупного рогатого скота, 201 – свиней, 96 – овец и коз, 611 – птицы. 

Данные предприятия ориентированы на производство сельскохозяйственных продуктов для удовлетворения потребностей населения городского округа. За счет внутреннего производства потребность населения в овощах, картофеле, молоке, мясе обеспечена на 50-60% . 

В животноводстве доминирует тенденция спада производства. В то же время сохраняется стабильная ситуация в птицеводстве. Показатели  сборов сельскохозяйственных культур существенно колеблются, что объясняется погодно-климатическими условиями.

Таблица 3.3.4.1.

Основные показатели работы предприятий

агропромышленного комплекса городского округа по итогам 2009 года

	Наименование показателей
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических ценах по кругу крупных и средних сельхозпредприятий (тыс. рублей)
	65200
	60000
	67400
	67600
	79930

	Валовое производство основных продуктов, тонн
	
	
	
	
	

	- молоко
	5737
	4703
	5559
	5118
	4317

	- мясо
	410,6
	344,3
	350,5
	4177,7
	3888,9

	Удой на одну корову, кг
	4781
	3902
	4412
	4071
	3426

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей)
	4410
	5780
	5616
	6886
	11875


Среднесписочная численность работающих в 2009 году составила 555 человек, снижение численности к уровню 2008 года – 25 человек.

ООО ДСП «Совхоз Богословский» с 1992 года является дочерним предприятием ОАО «БАЗ». Заводом был приобретен для совхоза комплекс машин совместного российско-итальянского производства для производства кормов более высокого качества, который позволил заготавливать корма независимо от погодных условий. За 1999 г. производство валовой продукции, в том числе растениеводства, составило за год 2140,9 тыс. руб., животноводства – 31651,3 тыс.руб. 

ООО ДСП «Совхоз Богословский» включает  4 отделения: 

1 отделение расположено в п.Загородный (г.Краснотурьинск), здесь содержатся 580 голов коров, 400 голов молодняка;  

2 отделение - в п. Рудничном,  580 голов коров и 520 голов молодняка; 

3 отделение - в Серовском районе, скота нет; 

4 отделение  - в п.Прибрежный,  содержится 500 голов молодняка.

Общая численность работающих в совхозе 264 человек. 

Основное направление – мясомолочное. В феврале 2000 г. совхоз на основании полученной лицензии приобрел статус племенного хозяйства, что дает возможность продажи скота хозяйствам области по высоким ценам.

В последние годы поголовье крупного рогатого скота снизилось: в 2009 году - на 3,9% по сравнению с 2008 годом и составило 2831, в том числе коров 1060 (снижение на 15,9%).

Несмотря на это, производство мяса в живом весе в 2009 году составило – 302,1 тонну, что на 0,9% выше, чем в 2008 году.

Удои молока также снижаются. В 2009 году произошло снижение на 9,1% и составили 3 114 кг на 1 корову в год.

На базе ДСП "Совхоз Богословский" размещен молокозавод. Проектная мощность предприятия 25 тонн в год. Но ежегодно объемы снижаются. Так, снижение производства молока по сравнению с 2008 годом составило 9,1% (3924 тонны).

В 2004-2005 годах закрыто тепличное хозяйство площадью 3,3 га по выращиванию помидор и овощей закрытого грунта, которое оказались нерентабельно: издержки на теплоснабжение теплиц составляли 30-35%.  

Объем производства продукции на предприятии за 2009 год снизился на 5,2% по сравнению с уровнем 2008 года и составил 70,0 млн.руб. Численность работающих снизилась на 11,3% и составила 275 человек. Среднемесячная заработная плата – 8293 рублей.

Тенденция к снижению основных экономических показателей сложилась в течение 5-6 последних лет. Это связано с рядом проблем:

 - низкие закупочные цены на молоко – сырец на молокозаводах области (снижение на 34,6% по сравнению с 2008 годом), которые не покрывают издержек на производство молока;

- нехватка квалифицированных кадров;

- задолженность областного бюджета по субсидированию производства молока;

- высокий физический износ основных фондов. На 01.01.2010 г. износ оборудования и парка машино–тракторной техники составляют более 95 %. За последний год из-за тяжелого финансового положения оборудование не приобреталось.

Необходимо техническое перевооружение и модернизация основных фондов. Предприятием намечено проведение мероприятий по модернизации молочного оборудования на фермах 2-го отделения в 2010-2011 гг., приобретение оборудования для организации собственного комбикормового производства в 2010 году, о также приобретение новой техники для полеводства.

Необходимо возобновление системы предоставления техсубсидий на перевооружение производства и закуп техники на паритетной основе 50 х 50. 

Для сохранения кадрового потенциала, восстановления мощностей требуется привлечение средств инвесторов, помощь бюджетов различных уровней.

Крестьянское хозяйство Булгакова «Рассвет». Организовано в 1994 году. За хозяйством закреплено 10 га земли для выращивания картофеля, 30 га под сенокосы. Основные виды деятельности: организация производства (выращивание овощей – картофеля, моркови; заготовка кормов, их переработка); реализация всех видов продукции (молоко, сметана, яйцо, мясо, фарш, полуфабрикаты, деликатесы – карбонат, грудинка, корейка) и услуг сельского хозяйства; торгово-закупочная деятельность; услуги по зоотехническому и ветеринарному обслуживанию; строительство объектов сельскохозяйственного и бытового назначения на территории хозяйства (фермы, склады, гаражи, садовые домики); реализация продукции жителям города, в центральную городскую больницу. Хозяйство активно развивается, увеличивает территории, вкладывает инвестиции в основные фонды.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»  из местного бюджета направляются средства на поддержку фермерских хозяйств: приобретение сельскохозяйственной техники, комбикормов. 

Необходимо рациональное использование имеющихся земельных ресурсов для выращивания овощных, зерновых, кормовых культур. Развитие сельскохозяйственных рынков. Поддержание фермерских хозяйств. 
3.3.5. Население и демографическая ситуация

В соответствии с Уставом городского округа Краснотурьинск в состав территории городского округа входят город Краснотурьинск, а также территории населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: поселка Шихан, поселка Прибрежный, поселка Воронцовка, поселка Рудничный, поселка Чернореченск. 

Численность населения городского округа Краснотурьинск по состоянию на 01.01.2009 г. составила 67,4 тыс. чел. (1,5 % от общей численности населения Свердловской области). 

Таблица 3.3.5.1.

Распределение численности населения городского округа по населенным пунктам по состоянию на 1.01.2009 г.

	№№ пп
	Наименование поселений 
	тыс. чел.
	в % к итогу

	1
	2
	3
	4

	1
	город Краснотурьинск
	61,0
	90,6

	2
	поселок Шихан
	0
	0

	3
	поселок Прибрежный
	0,3
	0,4

	4
	поселок Воронцовка
	1,0
	1,5

	5
	поселок Рудничный
	4,8
	7,1

	6
	поселок Чернореченск
	0,3
	0,4

	
	Итого по городскому округу Краснотурьинск
	67,4
	100,0


Рост численности населения городского округа продолжался до начала коренных экономических реформ 90-х годов. 
Повышение социальной напряженности в обществе 90 –х годов, понижение жизненного уровня населения привело к устойчивому снижению рождаемости. Высоким сохранялся уровень смертности трудоспособного населения. Среди основных причин смертности на первом месте – несчастные случаи, на втором месте – сердечнососудистые заболевания. 

Показатели естественного движения численности населения за 10 лет приведены в таблице 3.3.5.2. (в соответствии с данными,  предоставленными Краснотурьинским отделом ЗАГС). 

Таблица 3.3.5.2.

Динамика рождаемости и смертности за период 2000-2009 годы

	Год
	Рождаемость 

(человек)
	Смертность 

(человек)

	2000
	698
	1121

	2001
	729
	1100

	2002
	774
	1213

	2003
	747
	1250

	2004
	776
	1197

	2005
	694
	1254

	2006
	658
	1072

	2007
	751
	1070

	2008
	777
	1045

	2009
	836
	1044


Следует отметить, что естественное движение городского населения имеет тенденцию убыли, а население поселков – тенденцию прироста. 

Если до 2003 года численность населения частично пополнялась за счет механического прироста, то в последние 6 лет миграционное сальдо – отрицательное: число выбывших превысило число прибывших. 

Таблица 3.3.5.3.

Динамика численности населения за 2000-2009 гг.

	Год
	Численность населения
	Абсолютный прирост+ (убыль -)
	Естественный прирост+ (убыль -)
	Механический прирост+ (убыль -)

	1999
	71,7
	-0,1
	-0,4
	+0,3

	2000
	71,6
	-0,3
	-0,4
	+0,1

	2001
	71,3
	-0,3
	-0,4
	+0,1

	2002
	71,0
	-0,3
	-0,5
	+0,2

	2003
	70,7
	-0,7
	-0,4
	-0,3

	2004
	70,0
	-0,8
	-0,6
	-0,2

	2005
	69,2
	-0,7
	-0,4
	-0,3

	2006
	68,5
	-0,5
	-0,3
	-0,2

	2007
	68,0
	-0,3
	-0,3
	0,0

	2008
	67,7
	-0,3
	-0,2
	-0,1

	2009
	67,4
	
	
	

	Среднегодовая численность
	69,5
	
	
	

	Среднегодовой прирост+ (убыль-)
	
	-0,4
	-0,4
	-0,1


В сравнении с 2000 годом численность населения города сократилась на 4,7 тыс. человек (7 %). Численность населения поселков увеличилась на 0,5 тыс. человек (8 %).

Изменение структуры постоянного населения городского округа Краснотурьинск  за анализируемый период по полу характеризовалось стабильным соотношением доли женского населения (53,1%-53,2%) и доли мужского населения (46,8%-46,9%). 

Изменение возрастной структуры характеризовалось стабильным         сокращением доли населения в возрасте моложе трудоспособного (с 22,6% до 16,4%) и увеличением доли населения трудоспособного возраста (с 57,4% до 63,6%). Доля населения старше трудоспособного возраста в этот период существенно не менялась, сохраняясь на уровне 20%.

Таблица 3.3.5.4.

Занятость, доходы и уровень жизни населения

	Наименование показателей
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Численность экономически активного населения (тыс. человек)
	39,6
	39,2
	39,9
	39,9
	40,2

	- в % к численности постоянного населения
	56,6
	56,6
	58,2
	58,7
	59,4

	Численность занятых в экономике (тыс. человек)
	35,9
	35,2
	35,2
	35,2
	35,1

	Уровень регистрируемой безработицы, %
	2,47
	2,09
	1,66
	1,93
	5,6

	Численность безработных (человек)
	978
	820
	661
	770
	2195

	Среднедушевые денежные доходы населения (рублей в месяц)
	4929
	6014
	7106
	8696,2
	10949

	Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике (рублей)
	8569
	10344
	12320
	14675
	17537

	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (человек)
	16310
	9130
	8630
	8350
	8128


Изменение структуры постоянного населения городского округа      Краснотурьинск за анализируемый период по полу характеризовалось      стабильным соотношением доли женского населения (53,1%-53,2%) и доли мужского населения (46,8%-46,9%). 

Изменение возрастной структуры характеризовалось стабильным         сокращением доли населения в возрасте моложе трудоспособного (с 22,6% до 16,4%) и увеличением доли населения трудоспособного возраста (с 57,4% до 63,6%). Доля населения старше трудоспособного возраста в этот период существенно не менялась, сохраняясь на уровне 20%.

Демографическая нагрузка в городском округе Краснотурьинск в 1990 - 2009 годах снижалась. Коэффициент демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста, приходящихся на 1000 человек трудоспособного возраста) в 2009 году составил 570 против 743 в 1996 году.

При этом среднегодовой темп естественного прироста (убыли) городского населения и населения поселков неоднороден. 

В соответствии с решениями Генерального плана города Краснотурьинска, утверждённого решением Думы городского округа Краснотурьинск от  27.11.2008г. № 63 численность постоянного населения на 2025 год составит 62,0 тыс. чел. 

Стратегией социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на период до 2020 года определены сценарии долгосрочного развития территории, в соответствии с которыми численность населения городского округа на конец 2020 года при инерционном пути развития составит 64,2 тыс. человек, при инновационном - 65,7 тыс. человек.

Численность населения городского округа Краснотурьинск во многом будет зависеть от меры участия управленческих структур в развитии города (реализации мероприятий, предусмотренных целевыми программами, направленными на укрепление здоровья населения, улучшение социальной и экологической обстановки в городском округе, профилактику правонарушений, что позволит увеличить рождаемость и продолжительность жизни       населения). 

Таблица 3.3.5.5.

Целевые показатели

	Наименование показателя
	2015г.
	2020г.
	2025г.
	2030г.
	2035г.

	Ожидаемая продолжительность жизни, лет
	63
	63
	63
	64
	64

	Рождаемость на 1000 населения
	11,5
	12,0
	12,5
	13,0
	13,5

	Общая смертность на 1000 населения  
	15,0
	14,9
	14,8
	14,7
	14,6


3.3.6. Социальная сфера

Жилищный фонд

Жилой фонд городского округа по данным БТИ  на 01.01.2009г. составил 1463,2 тыс.м2 общей площади. При численности  населения 67,7  тыс.человек (по состоянию на 01.01.2009г.) средняя обеспеченность жилым фондом в настоящее время в  городском округе  составляет 21,6 м2/чел.

В городе жилой фонд составляет 1344,3 тыс.м2 3193 единицы.

В поселках жилой фонд составляет 118,9 тыс.м2 1373 единицы.

Распределение жилого фонда по принадлежности приведено в таблице 3.3.6.1.

 Таблица 3.3.6.1.

Распределение жилого фонда по принадлежности

	Принадлежность жилого фонда
	Объем жилого фонда, тыс.м2 общей площади
	% к итогу

	Жилой фонд, находящийся в частной собственности всего, в том числе 
	1170,6
	80,0

	  граждан
	1100,2
	75,2

	  юридических лиц
	70,4
	4,8

	Жилой фонд, находящийся в государственной собственности
	32,4
	2,2

	Жилой фонд, находящийся в муниципальной собственности
	260,2
	17,8

	ВСЕГО по округу
	1463,2
	100


                                                      Таблица 3.3.6.2.

Характеристика жилого фонда по этажности и материалу стен

тыс.кв.м.

	 
	Городской округ
	Город Красно-турьинск
	п.Руднич

ный
	п.Ворон

цовка
	п.Черноре

ченск
	п.Приб

режный

	Ж/Ф всего 
	1463,2
	1344,3
	85,9
	23,1
	5,2
	4,7

	6 и больше этажей
	227,6
	227,6
	0
	0
	0
	0

	4-5 этажная
	798,4
	775,2
	23,2
	0
	0
	0

	2-3 этажная
	244,7
	216,8
	19,2
	5,3
	0
	3,4

	1 этажная
	192,5
	124,7
	43,5
	17,8
	5,2
	1,3

	По материалу стен
	1463,2
	1344,3
	85,9
	23,1
	5,2
	4,7

	каменные, кирпичные
	392,2
	372,5
	15
	1,1
	0,2
	3,4

	панельные
	83,4
	83,4
	0
	0
	0
	0

	блочные
	808,7
	782,5
	26,2
	0
	0
	0

	деревянные
	172,3
	102,9
	41,1
	22
	5
	1,3

	прочие
	6,2
	3
	3,2
	0
	0
	0


Капитальный жилой фонд составляет 91,6%, в том  числе многоэтажная застройка (более 4 эт.) - 82%,  малоэтажная (2-3 этаж.) - 16%, одноэтажная застройка - 2%.

Данные по благоустройству жилого фонда городского округа Краснотурьинск характеризуют высокий уровень обеспеченности жилого фонда основными видами инженерного оснащения.

Характеристика жилого  фонда по степени амортизации представлена в таблице 3.3.6.3.

                                               Таблица  3.3.6.3.
	Группировка жилого фонда по % износа
	В целом по городскому округу
	В том числе:

	
	
	п.Краснотурьинск
	Поселки

	от 0% до 30%
	1117,10
	1066,5
	50,6

	от 31% до 65%
	336,3
	271,8
	64,5

	от 66% до 70%
	5,7
	2,0
	3,7

	более 70% 
	4,1
	4,0
	0,1

	Итого:
	1463,2
	1344,3
	118,9


     Ежегодный прирост жилого фонда за последние годы представлен таблицей 3.3.6.4.

                                               Таблица 3.3.6.4.
	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Жилых домов всего(тыс.м2
	15,4
	3,2
	6,2
	6,1
	3,3
	18,7
	7,7
	2,8

	в.т.ч. в сельской местности  
	1,0
	0,9
	0,7
	1,1
	0,9
	0,8
	0,5
	0,2


В санитарно-защитных зонах  от  промышленных  и  коммунальных   предприятий города Краснотурьинска находится  222,6  тыс.м2  жилого фонда,  в том числе   многоэтажный капитальный - 139 тыс.м2, 2-этажный капитальный - 34 тыс.м2,  одноэтажный капитальный - 14,1 тыс.м2, 2-этажный деревянный - 1,5 тыс.м2, одноэтажный деревянный - 34,0 тыс.м2.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Городской округ Краснотурьинск характеризуется высокой обеспеченностью учреждениями и предприятиями обслуживания: детскими дошкольными учреждениями, внешкольными учреждениями, больницами, спортзалами, магазинами, предприятиями общепита.  

В то же время в округе недостаточна обеспеченность поликлиниками, предприятиями бытового и коммунального обслуживания. 

Наблюдается избыток магазинов продовольственных товаров, но при этом обеспеченность магазинами не продовольственных товаров составляет 72%.

Городской округ Краснотурьинск обладает значительной сетью учреждений культуры. В городе работают централизованная библиотечная сеть, хореографическая, художественная, музыкальные школы, Дворцы культуры, театр кукол, стадионы, плавательный бассейн, физкультурно-оздоровительные комплексы, Дворец спорта, телестудия, студия радиовещания, выставочный зал, три музея (в том числе старинный геологический музей Федорова, основанный в 1894 году). Действуют малый храм Иоанна Богослова, Храм Святого Преподобного Максима исповедника, Новоапостольская церковь, Свято-Пантелеимоновский женский монастырь. 

Издаются газеты «Заря Урала», «Вечерний Краснотурьинск», «Деловая среда».

Система образования насчитывает 19 школ, 34 детских дошкольных учреждений, 8 учреждений дополнительного образования. Неблагоприятная демографическая и социально-экономическая ситуация обусловили сокращение численности детей в возрасте 1-5 лет и, как следствие,  избыток детских дошкольных учреждений.  

В городе размещается филиал УГТУ-УПИ, индустриальный колледж,   медицинское, музыкальное, художественное училища и Краснотурьинский профессиональный лицей.  

В настоящее время сеть здравоохранения округа представляют 14 лечебных учреждений: противотуберкулезный диспансер, онкологический диспансер, Краснотурьинский родильный дом и другие учреждения, которые оказывают медицинскую помощь жителям округа и работают как межрайонные центры.

Используются такие технологии, как гемодиализ, плазмофорез, лапороскопические операции, лучевая терапия, имеется иммуноферментная лаборатория. Детская реанимация является консультативным центром. Родильный дом функционирует как перинатальный центр. С 2000 года в работает филиал Центра медицины катастроф. Открыты фельдшерско-акушерские пункты в п.Рудничный, п.Воронцовка, п.Чернореченск. В феврале 2009 года  открыто сосудистое отделение с компьютерной томографией в МУЗ «Городская больница». 

Основной задачей здравоохранения на ближайшие годы является сохранение объемов медицинской помощи.

Развитие здравоохранения округа в большой степени будет зависеть от финансирования и выполнения утвержденных целевых программ на уровне Правительства Свердловской области, а также при решении кадровой   проблемы (укомплектованность врачами 50%). Для привлечения кадров необходимо решать жилищный вопрос и контрактную систему оплаты труда.

Перспектива развития лечебно-профилактических учреждений различна и во многом зависит от материальных вложений, получения лицензии и сохранения определенного уровня аккредитации. Наиболее актуальные проблемы в этой области: сохранение и улучшение материальной базы муниципальных учреждений здравоохранения.

В 2013-2015 годах на средства областного бюджета на территории города Краснотурьинска запланировано строительство: “Онкологического диспансера”, “Противотуберкулезного диспансера”, «Диализного центра».

Обеспеченность учреждениями  обслуживания  населения   

городского округа Краснотурьинск

                                                      Таблица 3.3.6.5.

	Наименование показателей
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Число общеобразовательных школ, всего 
	21
	19
	19
	19
	19

	в том числе школ, степень износа которых составляет 70 % и более
	4
	4
	7
	0
	0

	Число мест или “К” сменности
	0,16
	0,17
	0,14
	0,16
	0,13

	Численность преподавателей
	516
	503
	490
	482
	456

	Численность учащихся
	7729
	7402
	7084
	6823
	6713

	Число детей школьного возраста, не посещающих школы
	6
	4
	2
	1
	1

	Численность преподавателей
	53
	55
	56
	53
	52

	Численность учащихся


	Дневное отделение – 1237;

Вечернее, заочное - 485
	Дневное отделение – 1261;

Вечернее, заочное - 378
	Дневное отделение – 1254;

Вечернее, заочное – 249
	Дневное отделение – 1135;

Вечернее, заочное – 262
	Дневное отделение – 939;

Вечернее, заочное – 258

	Число средних профессионально-технических учебных заведений 
	1
	1
	1
	1
	1

	Численность преподавателей
	58
	58
	58
	86
	27

	Численность учащихся
	825
	822
	814
	740
	569

	Число средних специальных учебных заведений
	2
	2
	2
	2
	2                 



	Численность преподавателей
	66
	64
	69
	66
	67

	Численность учащихся
	554
	558
	561
	564
	579

	Число вузов (филиалов) 
	1
	1
	1
	1
	1

	Численность преподавателей
	Штатных – 36;

по совмести-тельству - 23
	Штатных – 37;

по совмести-тельству - 35
	Штатных – 36;

по совмести-тельству – 39
	Штатных – 36;

по совмести-тельству – 46
	Штатных – 71;

по совмести-тельству – 43

	Численность учащихся
	762
	846
	872
	812
	742

	Число детских дошкольных учреждений
	37
	34
	34
	34
	34

	Число мест в детских дошкольных учреждениях
	3468
	3392
	3392
	3392
	3553

	Численность врачей всех специальностей, всего 
	179
	182
	182
	201
	167

	- на 10000 человек населения
	25,6
	26,6
	26,6
	29,6
	24,8

	Число общих врачебных практик
	-
	-
	-
	2
	-

	Число больничных учреждений
	11
	11


	5

(6 учреждений перешли в областное подчинение)
	5


	4

МУЗ «Городская больница № 2» ликвидирована

	- обеспечение койко-мест на 10000 человек
	146,94


	109,14
	109,14
	104,4
	99,36

	Число фельдшерско-акушерских пунктов
	6
	6
	6
	6
	6

	Число клубов и домов культуры
	7
	7
	7
	7
	7

	Число массовых библиотек
	12
	12
	12
	12
	9

	Число спортивно-оздоровительных учреждений
	4
	5
	6
	6
	6


3.4 Современное использование территории

3.4.1. Особенности и проблемы территориального развития

Особенности  природных условий городского округа:

Насыщенность территории полезными ископаемыми, 

Богатые лесные ресурсы, 

Широкое развитие гидрографической сети,

Наличие опасных геологических процессов.

Особенности территориально-экономических условий городского округа:

Большая протяженность территории в меридиональном направлении при незначительной протяженности в широтном направлении,

Развитие исключительно горнодобывающей и перерабатывающей промышленности,

Прохождение транзитных  магистральных инженерных сетей, в том числе трубопроводного транспорта федерального значения,

Проблемы территориального развития обусловлены как природными, так и сложившимися экономическими условиями.

Проблемы территориального развития:

Наличие территорий, не подлежащих освоению (особо ценные, особо охраняемые территории),

Наличие особо неблагоприятных, опасных и трудно осваиваемых  по инженерно-геологическим условиям территорий (закарстованные, подтопляемые, радоноопасные, подработанные территории),

Наличие значительных по площади нарушенных территорий (карьеры, отвалы, дражные полигоны, шламо- и хвостохранилища),

Наличие значительных по площади территорий с особыми условиями использования (месторождения полезных ископаемых, охранные, защитные и санитарные зоны природных, промышленных, инженерных объектов).

Определенные трудности для территориального развития представляют реки Турья и Каква, пересекающие округ в широтном направлении и разделящим его на три части.

Серьезной проблемой является монофункциональность и сырьевая направленность промышленности, характеризующейся большим количеством потенциально опасных объектов (шламохранилища, хвостохранилища), повышенным загрязнением почв, поверхностных и подземных вод, увеличением площади техногенных ландшафтов.

В связи с большим количеством разведанных месторождений можно предположить, что проблемы связанные с их разработкой, будут усугубляться.

Ограничения  территориального развития, связанные с перечисленными проблемами, подробно описаны в п.п. 3.4.1.1. «Планировочные ограничения».

3.4.2. Функционально-планировочная структура

3.4.2.1. Пространственная организация территории

Наиболее плотно освоена территория в центральной части городского округа между р. Каква и р.Устея, что обусловлено исторически строительством и эксплуатацией рудников и формированием на их базе поселков. 

Северная часть округа освоена слабее, там, за р. Устея расположен один сельский населенный пункт – п. Чернореченск, на территориях южнее р. Каква населенные пункты отсутствуют.

Планировочная структура узловая моноцентрическая. Планировочным центром является город Краснотурьинск, к которому тяготеет близко расположенный поселок Рудничный.

Поселки Чернореченск, Прибрежный, Воронцовка и Шихан расположены вдоль меридиональной планировочной оси (автомобильной дороги), проходящей через планировочный центр. Поселки расположены на берегах рек, удалены друг от друга и от г. Краснотурьинска.

Планировочные оси – транспортные магистрали широтного и меридионального направления. Главные транспортные магистрали пересекают территорию округа с запада на восток. В узле пересечения их с планировочной осью север-юг, вдоль которой расположены поселки, находится г. Краснотурьинск.

Планировочная структура городского округа интегрирована в планировочную систему  уральского региона.

3.4.2.2. Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

В настоящий момент на территории городского округа по характеру преимущественной хозяйственной деятельности сложились следующие основные типы функциональных зон:

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения (использования) и максимального искусственного преобразования природной среды.

Эта зона охватывает территории вокруг г. Краснотурьинска, включая п. Рудничный и п.Воронцовка. Через эту зону проходят важные транспортные магистрали: автомобильная дорога «г.Серов – г.Североуральск – г.Ивдель» и железнодорожная ветка «г.Серов – ст.Бокситы - г.Североуральск».  

Зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов включает подзоны жилых территорий, промышленных и коммунально-складских территорий. Производственные территории примыкают к жилым массивам, образуя промышленно-коммунальные зоны на периферии. Отличительной особенностью является обособленное размещение крупных производственных объектов за границами населенных пунктов.

Зона экстенсивного градостроительного освоения окружающей природной среды включает подзону развития сельскохозяйственного производства, представленную предприятиями сельскохозяйственной отрасли, территориями сельхозугодий, коллективного садоводства, лесоразведения. Сельскохозяйственное производство в границах городского округа развито слабо. Незначительные по площади участки сельскохозяйственных угодий расположены преимущественно в центральной части округа и используются Совхозом «Богословский». 

Большую часть территории округа занимает лесное хозяйство Карпинского лесничества.

Зоны ограниченного хозяйственного освоения и максимально сохраняемой природной среды включает подзоны:

· особо охраняемые природные территории, включающие в себя территории памятников природы, леса 1 категории, защитные леса;

· территории, на которых расположены исторические памятники и сооружения, памятники археологии;

· лесопарковые территории.

К особо охраняемым территориям  областного значения относятся особо защитные участки леса вокруг глухариных токов, территория памятника природы «Скала Шихан». 

Лесопарковая зона охватывает территории вокруг г.Краснотурьинска. 

Особое место в зонировании территории принадлежит территориям с регламентируемой хозяйственной деятельностью (зоны с особыми условиями использования территории).

В эту категорию входят:

· зоны охраны природных объектов (участки защитных и нерестоохранных  лесов в восточной и южной части округа.);

· водоохранные зоны;

· зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

· территории месторождений полезных ископаемых; территории с нарушенной геологической средой (карсты, сдвижения, обрушения земной поверхности, подтопление); 

· территории, подверженные риску паводкового и катастрофического затопления;

· зоны санитарной опасности от крупных промышленных предприятий и объектов;

· зоны охраны аварийно опасных объектов – магистральных  газонефтепроводов, ВЛ-500 кВ;

· территории объектов транспортной инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территории существуют в границах различных функциональных зон.

3.4.2.3. Объекты культурного наследия

На территории городского округа Краснотурьинск расположены следующие объекты культурного наследия: дом Ф.Е. Степановича, часовня Александра Невского, дом в котором с 1859 по 1867 гг. жил Попов А.С., памятник археологии  - селище Краснотурьинское I, относящееся к Иткульской культуре раннего железного века (I тыс. до н.э.).

Дом Попова А.С. является памятником федерального значения. Все перечисленные объекты расположены на территории муниципального образования «город Краснотурьинск».

3.4.2.4. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемыми природными территориями областного значения, расположенными в границах городского округа Краснотурьинск, являются памятник природы Скала «Шихан» и особо защитные участки леса вокруг глухариных токов. Характеристики особо охраняемых природных территорий согласно данным Министерства природных ресурсов Свердловской области приведены в таблице 3.4.2.4.

Таблица 3.4.2.4.

	№
	Наименование особо охраняемой природной территории
	Местоположение
	Категория земель
	Площадь, га
	Характеристика

	1.
	Скала «Шихан»
	ГУ СО «Карпинское лесничество», Краснотурьинское участковое лесничество, Воронцовский участок кв. 59;

правый берег р.Каква, в окрестностях турбазы «Шихан»
	Земли лесного фонда
	0,7


	Геоморфологический и ботанический п/п. 

Скалы, сложенные органогенными известняками. Комплекс скальной флоры.

	2.
	Особо защитные участки леса вокруг глухариных токов*


	ГУ СО «Карпинское лесничество», Краснотурьинское участковое лесничество, Воронцовский участок кв. 55, 56.
	Земли лесного фонда
	629,0
	


*Примечание: согласно Лесохозяйственному регламенту ГУ СО «Карпинское лесничество» указаная территрия совпадает с Карпинским резерватом лесообразующих пород № 1.

3.4.2.5. Распределение территории по категориям земель

В границах городского округа Краснотурьинск расположены: 

1) земли населенных пунктов  (8590,9 га);

2) земли сельскохозяйственного назначения  (3258,0 га); 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения  (2187,6 га);

4) земли особо охраняемых объектов (1,5 га);

5) земли лесного фонда (57846 га).

3.4.2.6. Распределение земель по видам собственности

Анализ распределения земель городского округа Краснотурьинск по видам собственности выполнен на основании материалов государственного кадастра недвижимости, предоставленных Управлением Роснедвижимости по Свердловской области.

Распределение земель городского округа Краснотурьинск по видам собственности:

1) федеральная;

2) субъекта Российской федерации;

3) муниципальная;

4) частная;

5) государственная;

6) постоянное бессрочное пользование.

Право собственности Свердловской области согласно сведениям государственного кадастра недвижимости зарегистрировано на земельные участки под отдельными объектами на территории г.Краснотурьинска.

В государственной собственности находятся земли лесного фонда, составляющие 83% территории городского округа.  

Распределение земель городского округа Краснотурьинск по видам собственности приведено на «Схеме земель по правовой принадлежности».

                          3.5. Транспортная инфраструктура

                               3.5.1.  Железнодорожный транспорт

Городской округ обслуживается железнодорожной веткой «г.Серов –ст. Бокситы – г.Североуральск». Узел примыкания железнодорожной ветки обеспечивает связи с железнодорожными магистралями направлений г.Екатеринбург – г.Н.Тагил – г.Ивдель и г.Серов – г.Алапаевск – г.Каменск-Уральский.

В границах  городского округа расположена основная  грузопассажирская станция Воронцовка, остановочный  пункт  Краснотурьинск, грузовые станции Климки и Красный железняк.

Станция Воронцовка является станцией 3 класса, через которую проходят грузовые поезда на ст. Климки, грузовые поезда на г.Карпинск, пассажирские поезда на г.Североуральск.

На ж/д ст. Воронцовка расположено 6 путей, 2 из которых являются главными.

Станцией примыкания является ст. Новопесчанская. Длина приёмоотправочных путей составляет 661 - 943 м. 

Система связи ст. Воронцовка осуществляется:

     - "ст.Воронцовка-ст.Климки" - полуавтоматическая блокировка системы КБЦШ;

     - "ст.Воронцовка-г.Карпинск" - автоблокировка;

     - "ст.Воронцовка-ст.Красный Железняк" - автоблокировка двухсторонняя.

Путевое хозяйство  ст. Климки  состоит из 5 приёмоотправочных путей, в том числе один главный. На станции осуществляются следующие виды работ:

     - приём и отправление транзитных грузовых и пассажирских  поездов;

     - пропуск угля на ст.Угольная;

     - приём грузовых поездов для промрайона;

     - обработка сборных и вывозных поездов.

К ст.Климки примыкают подъездные пути ОАО «БАЗ», к которому относятся ст.Угольная и ст.Заводская. Подъездные  пути  остальных предприятий примыкают к путям ОАО «БАЗ».

Ст.Угольная - грузовая станция II класса, имеет 6 приёмо-отправочных путей длиной 508-633 м с многочисленными примыканиями.

Ст. Заводская является  входной сортировочной станцией, имеет 6 приёмо-отправочных  путей  длиной  385-670 м  и вытяжных путей длиной 120-140 м.

Промышленные железнодорожные пути находятся в ведении объединённого железнодорожного цеха ОАО «БАЗ». Общая протяженность подъездных путей  составляет  70,0 км.  Цех обслуживает 36 предприятий.

Посредством станции Красный Железняк обслуживаются подъездные пути предприятий в п. Рудничный и объектов в юго-восточной части г.Краснотурьинска.

3.5.2. Автомобильный транспорт

Структуру автодорожной сети формируют автомобильные дороги регионального значения: 

автодорога «г.Серов-г.Североуральск-г.Ивдель», пересекающая округ в широтном направлении, 

автодорога меридионального направления «г. Краснотурьинск – п.Марсяты»,

автодороги «г.Краснотурьинск - п.Красный Яр», «г.Серов - г.Северо-уральск», соединительная дорога «г.Краснотурьинск - г.Карпинск» и 

дороги местного значения «г. Краснотурьинск - п.Воронцовка», «п.Чернореченск - п.Андриановичи».

По дорогам регионального значения осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального значения,  проходящих по  территории городского округа и находящихся на балансе СОГУ «Управление автомобильных дорог» приведены в таблице 3.5.2.1.

Сложившаяся система дорог регионального и местного значения обеспечивает связи  городского округа с соседними городскими округами и населенных пунктов п.Воронцовка, п.Рудничный, п.Прибрежный, п.Чернореченск с центром городского округа г. Краснотурьинском.

Транспортным узлом округа является г. Краснотурьинск, расположенный на пересечении автомобильных дорог регионального значения.

В городском округе широко развита сеть лесохозяйственных и ведомственных дорог. Лесохозяйственные дороги обслуживают лесное хозяйство Краснотурьинского участкового лесничества ГУ СО «Карпинское лесничество». Лесовозные и ведомственные дороги обслуживают участки заготовки древесины и производственные объекты, расположенные вне границ населенных пунктов.

Таблица 3.5.2.1.

	п/№
	Наименование автодороги
	Техническая категория

	1
	г. Серов - Североуральск-Ивдель
	II

	2
	г.Серов - г.Североуральск
	IV

	3
	г.Краснотурьинск - п.Красный Яр
	V

	4
	г.Краснотурьинск - п.Марсяты
	III-1,860 км

IV-22,44 км

	5
	Соединительная     дорога  

г.Краснотурьинск - г.Карпинск.
	IV


3.5.3. Воздушный транспорт

В соответствии с отчетными данными в городском округе Краснотурьинск

имеется ВПП для приёма вертолётов МИ-2, МИ-8. Воздушный транспорт принадлежит ОАО "Газпром". Площадка расположена в районе цеха N 1 Краснотурьинского ЛПУ МГ. Годовой грузооборот  в 2003г. составил 750 т/год. Связь воздушным транспортом осуществляется с поселками Хулимсунт, Приполярный, Советский-Пунга, Советский-Таёжная.

 3.5.4. Трубопроводный транспорт

Территорию городского округа Краснотурьинск с северо-запада на восток пересекает технологический коридор магистральных газопроводов Игримского,   Ямбургского газовых месторождений.  По данному коридору проходят девять трубопроводов.

Ширина технологического  коридора  колеблется  от 60,0 м  до 190,0 м в зависимости от количества ниток газопровода.  Расстояние между газопроводами изменятся в пределах 18,0-30,0 м.

На подходах к г. Краснотурьинску с севера два коридора, состоящие из 6 и 3 ниток газопровода, объединяются в единый технологический коридор 9 ниток. В южной части коридор снова разъединяется на два коридора:

- 3 нитки - Н.Тура, Екатеринбург, Серов;

- 6 ниток - Петровск, Новопсков, Ужгород, Центр I, Центр II, Елец I.

3.5.5. Пассажирский транспорт

Пассажирский транспорт городского округа г. Краснотурьинск представлен автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Движение пассажирских поездов по железнодорожной ветке Серов – Североуральск осуществляется в направлении г.Карпинск и г.Североуральск через ст.Воронцовка и остановочный  пункт  Краснотурьинск. Пассажирооборот  станции Воронцовка составил в 2003г. 438,0 тыс. человек. Станция оборудована вокзалом вместимостью 50 пассажиров. На остановочном пункте Краснотурьинск вокзал капитального типа вместимостью 200 пассажиров.

   Автомобильные пассажирские перевозки в районе обслуживаются автобусом. Междугородные перевозки  осуществляются автобусным  маршрутом N 817  «г.Краснотурьинск –г.Екатеринбург».  Протяженность  маршрута составляет 399,5 км.

 Пригородные перевозки осуществляются автобусными маршрутами:

     - N 101 – г.Краснотурьинск-п.Воронцовка        - 38,0 км;

     - N 102 - г.Краснотурьинск- г.Карпинск            - 16,8 км;

     - N 104 - г.Краснотурьинск- г.Серов                  - 39,0 км;

     - N 119 - г.Краснотурьинск- г.Марсяты             - 42,4 км;

     - N 120 - г.Краснотурьинск-п.Андриановичи   - 39,2 км.

3.6. Инженерная инфраструктура

3.6.1. Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов, входящих в состав Городского округа Краснотурьинск, базируется на использовании подземных и поверхностных вод. Поверхностные воды используются для водоснабжения г. Краснотурьинска (частично питьевого и технического), подземные воды используются для питьевого водоснабжения пос.Рудничного, Воронцовка, Прибрежного и Чернореченска. 

Город Краснотурьинск

Водоснабжение города Краснотурьинска в настоящее время базируется на двух источниках: 

-подземном - Краснотурьинском водозаборе подземных вод;

-поверхностном- Краснотурьинском водохранилище.

Краснотурьинский водозабор подземных вод является в настоящее время основным и надежным (по показателям качества подземных вод) источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Краснотурьинска и Богословского алюминиевого завода (БАЗа) филиала ОАО «СУАЛ». Кроме действующего Краснотурьинского водозабора подземных вод для технического водоснабжения города, БАЗ и Богословской ТЭЦ (БТЭЦ) используются поверхностные воды Краснотурьинского водохранилища, отбираемые в количестве около 59,54 тыс.м3/сут.

Подземный источник

В гидрогеологическом отношении Краснотурьинский водозаборный участок расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых подземных вод грунтового типа. Водозабор каптирует подземные воды зоны трещиноватости туфогенных пород верхнего девона. Подземные воды приурочены к зоне интенсивной трещиноватости пород развитой до глубин 60-90 м, а в зонах тектонических нарушений ее мощность достигает 150 м. Водообильность пород неравномерная.

Краснотурьинский водозабор подземных вод, состоящий из 10 скважин, объединенных в 5 водозаборных узлов (по эксплуатационной и резервной скважине в каждом): №№А, В, 7Э, 9Э, 12Э, расположен в 5,0 км западнее города на левом берегу Краснотурьинского водохранилища. Утвержденные запасы (протокол ТКЗ от 30.05.2003 № 21/03) на основании отчета "Оценка эксплуатационных запасов подземных вод действующего Краснотурьинского водозабора с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска» по результатам работ, выполненных ООО НПФ "ГеОС" составляют: по категории А - 19,5 тыс.м3/сут.(при уровне воды в Краснотурьинском водохранилище-174,0 м) и 26,5 тыс.м3/сут. (при уровне воды в Краснотурьинском водохранилище-175,5 м). 

Количество запасов соответствует суммарному среднемесячному фактическому водоотбору действующего водозабора в сложившейся схеме каптажа из 5 водозаборных узлов, подтвержденному эксплуатацией в маловодные годы при инструментально учитываемом дебите водозабора.

Суммарный дебит скважин в настоящее время составляет 21,712 тыс.м3/сутки. На запасах категории А возможно при необходимости вести реконструкцию водозабора, однако при современном техническом состоянии магистральных водоводов производительность водозабора на уровне фактически сложившегося за последние годы водоотбора в количестве 21 тыс.м3/сут. является предельной. Характеристика скважин Краснотурьинского водозаборного участка приведена в табл.3.6.1.1                                                             
                                                                                                       Табл.3.6.1.1.
	Скважина
	Дебит, 

м3/час
	Оборудование
	Качество воды
	Характеристика

	Скважина 

№А
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
	Глубина- 101м



	Скважина 

№Б
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина-80м


	Скважина 

№7-э
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина- 100м



	Скважина 

№9-э
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина- 80м



	Скважина №12-э
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина- 57,8м




Преобладающее распространение на водозаборном участке получили гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциевые подземные воды. Качество подземных вод изучено полно в течение всего периода эксплуатации водозабора  и удовлетворяет требованиям их целевого использования в соответствии с действующими стандартами на питьевую воду  и  прогнозируется  благоприятным  на весь последующий амортизационный период эксплуатации водозабора (25 лет). Водоподготовка подземной воды, подаваемой в разводящую сеть, заключается в обеззараживании воды хлором на площадке насосной станции II подъема. 
Размеры зон санитарной охраны подземного водозабора составляют: по I поясу - 50 м, II поясу - 240 м, III поясу – в пределах локальной площади поверхностного водосбора, примыкающей к акватории Краснотурьинского водохранилища. Из скважин Краснотурьинского водозабора вода забирается насосами I подъёма и подается в два резервуара ёмкостью по 500 м3 каждый при насосной станции II подъёма, расположенной вблизи водозабора. После  хлорирования вода насосной станцией II подъёма по двум водоводам Д-350 мм протяженностью 5,0 км подается в три резервуара ёмкостью по 1500 м3 каждый, расположенные на площадке насосной станции III подъёма на территории БАЗа.

В город вода хоз.-питьевого качества подаётся: – насосной станцией III подъёма подземной воды по водоводу Д - 400 мм, проложенному вдоль железной дороги, в район Заречный, Металлург, 42 квартал и район птицефабрики; – насосной станцией III подъёма подземной воды по трём водоводам Д-400 мм, 2Д-350 мм, проложенным по территории БАЗа.

Поверхностный источник

Краснотурьинское водохранилище, расположенное на р.Турье, является источником производственного водоснабжения БАЗа и города. На правом берегу Краснотурьинского водохранилища расположены два водозабора с насосными станциями № 1 и № 2 производительностью:

- № 1 - 3000 м3/час (1,0 м3/сек);

- № 2 - 2900 м3/час (1,47 м3/сек);

(по данным «БАЗ-СУАЛ»).

Проектная производительность водозабора №  1 - 72 тыс.м3/сут., фактическая - 31,17 тыс.м3/сут., водозабора № 2 - 69,6 тыс.м3/сут. В насосной станции I подъема, совмещенной с водозабором № 1, установлены три насоса 14 НДС производительностью 1450 м3/час и один насос 350Д-90А производительностью 1400 м3/час. Количество рабочих насосов –1. В береговой насосной станции I подъема водозабора № 2 установлены 4 насоса: два – 14НДС, один-350Д-90а и один-12НДС производительностью 1200 м3/час. Количество рабочих насосов –1. От водозабора № 1 вода подается на производственные нужды города и БАЗа. От водозабора № 2 вода подается на производственные нужды БАЗа и БТЭЦ. 

Вода из водохранилища подается на производственные нужды без очистки, т.к. соответствует требованиям, предъявляемым к воде технического качества. 

Поселки Медный Рудник и Медная Шахта обеспечиваются питьевой водой от городской системы водоснабжения. На территории пос. Медная Шахта по ул. Северной расположена артезианская скважина дебитом 400 м3/сутки. От неё вода хозяйственно-питьевого качества по водоводу Д-100 мм подается в поселковую разводящую сеть. Скважина действует в летний период. На это время поселок отключают от городского водопровода. Вода в скважине соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Поселок Загородный для питьевых и технических целей обеспечивается водой из двух скважин (№ 2 и № 6) суммарным расходом 450,0 м3/сут, расположенных на территории поселка. Скважины принадлежат ООО ДСП «Совхоз Богословский»-лицензия СВЕ 01023 ВР до 31.10.2025г., величина разрешенного водоотбора 554,7 м3/сут. 
Обеспеченность жилой застройки города водой путем ввода в дома составляет 90,5%. 
Водопроводные сети на территории города, протяженностью 97,2 км находятся в аренде у ЗАО «Уральская Тепло-Энергетическая компания» (УралТЭК), износ составляет 48%.
Промышленные предприятия города для хозяйственно-питьевых, а также технических целей, где требуется вода питьевого качества, получают воду из городской системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Техническое водоснабжение БАЗа и других предприятий города осуществляется из Краснотурьинского водохранилища. Промводозабор №1 производительностью  3657 м3/час расположен  на левом берегу водохранилища. Из промводозабора вода забирается  насосной станцией I подъёма и по трем водоводам Д-700 мм, Д-600мм и Д-500 мм подается на БАЗ и другие предприятия города. Промводозабор №2 производительностью  5300 м 3/час расположен на левом берегу водохранилища. Из промводозабора вода забирается насосной станцией I подъёма и по двум водоводам Д-700 мм подается на БАЗ и БТЭЦ. Промводозабор птицефабрики производительностью 270 м3/час расположен на правом берегу водохранилища. Вода насосной станцией I подъёма по водоводу Д-150 мм подается в водонапорную башню с ёмкостью бака 500 м  и высотой ствола 40 м. Из водонапорной башни вода по водоводу Д-150 мм подается на птицефабрику и в коллективные сады.

Пожаротушение на промпредприятиях осуществляется из системы хоз.-питьевого водопровода и из системы технического водоснабжения предприятий. 

Перспективным источником питьевого водоснабжения города является Северопесчанское месторождение подземных вод. В 2003г. дополнительно к раннее проведенным исследованиям 1972г. на участках «Холодный» и «Правобережный» были выполнены поисково-оценочные работы ЗАО «ГИДЭК». По результатам выполненных оценочных работ балансовые эксплуатационные запасы Северопесчанского месторождения по состоянию на 01.10.200г. утверждены на 25-летний срок (протокол ТКЗ№ 19/03 от 27.03.2003г.) в количестве 28,2 тыс.м3/сут., в т.ч. по участкам:

- Пещерный (освоенный)-3,7 тыс.м3/сут

- Холодный, Правобережный -24,5 тыс.м3/сут.

В качестве освоения первой очереди рассматривается участок Холодный., на запасах которого рекомендован эксплуатационный узел в составе трех водозаборных скважин с суммарной нагрузкой  - 16 тыс.м3/сут.

В 2008г. ООО «Экомстройпроект» были выполнены «Проектные работы по объекту: «Строительство водозабора Северопесчанского месторождения подземных вод» (Обоснование санитарной обстановки I,II,III поясов водозабора)». По результатам проведенного обследования  установлено:

- санитарная обстановка в I-II поясах ЗСО участка Холодный оценивается, как благоприятная.

- соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения может быть обеспечено.

Далее ООО «Экомстройпроект» был разработан проект организации зон  санитарной  охраны скважин водозаборного участка Холодный. Также ОАО «Тюменский проектно-изыскателький институт водного хозяйства» выполнил рабочий проект «Трасса водовода от Северопесчанского месторождения подземных вод до г.Краснотурьинска. Водозаборные сооружения», который предусматривает водоснабжение левобережной части города от скважин участка Холодный.

Таким образом, с учетом выполнения работ по использовании подземных вод участка Холодный Северопесчанского месторождения, проблема обеспечения города водой питьевого качества, может быть полностью решена.

Поселок Рудничный

Хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение пос. Рудничный, Новостройка, Белка и шахты «Северопесчанская» осуществляется от водозаборных сооружений ОАО «Богословское рудоуправление» (БРУ). Источником водоснабжения являются подземные  воды Северопесчанского месторождения подземных вод. В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых подземных вод. Северопесчанское месторождение подземных вод, состоящее из двух водозаборных участков: Холодного и Пещерного, расположено на левом берегу р.Каква, в пределах площади поверхностного водосбора ручьев Холодного и Пещерного, левых притоков р.Каква. В пределах Северопесчанского месторождения имеются два водозабора: Холодный (скважина №15-резервная) и Пещерный, состоящий из 4 водозаборных скважин (№№ Оэ,8э,10э-эксплуатационные,№ 11-резервная). Скважины оборудованы насосами ЭЦВ-12-160-45, глубина скважин составляет от 60 до 102 м, производительность каждой скважины-160 м3/час

Эксплуатационные запасы подземных вод Северопесчанского месторождения утверждены УралКЗ в количестве 9,5 тыс.м3/сут., в т.ч. по категориям : А-3,0 тыс.м3/сут., В-0,7 тыс.м3/сут. Подготовленными для промышленного освоения являются запасы по сумме категорий А+В в количестве 3,7 тыс.м3/сут, в т.ч. по участкам: Пещерному-3,0 тыс.м3/сут., Холодному-0,7 тыс.м3/сут. Фактическое водопотребление составляет-3,0 тыс.м3/сут. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключение низкого содержания фтора. Скважины не оборудованы средствами для инструментального измерения водоотбора и динамического уровня воды в скважинах, учет расхода воды определяется по паспортной производительности насосов и времени их работы.

Зоны санитарной охраны утверждены постановлением Главы муниципального образования город Краснотурьинск от 25.04.2001 № 438 и составляют: 

     - I  пояса - 50 м от крайних скважин и 10 м от стен сооружений;

     - II пояса - вверх по потоку р.Пещерного - 1500 м, вниз по потоку ограничивается линией уреза р.Каквы, поперек ручья Пещерного - 1800 м,

     - III пояса - совмещается с границами площади поверхностного водосбора ручья Пещерного и составляет - 14,8 кв.км.

Вода из скважин насосами I-го подъёма Северопесчанского месторождения подаётся в напорный резервуар объемом 400 м3. Из резервуара вода через установку хлорирования поступает на насосную станцию II-го подъёма, оборудованную насосами ЦНС-180/170 -3 шт., далее по двум водоводам Ду- 300 мм и Ду- 200 мм, поступает в систему водоснабжения промплощадки шахты «Северопесчанская» ОАО «БРУ», от которой по водоводу Ду- 200 мм подаётся на посёлок Рудничный. Граница раздела водопровода находится у Новопесчанского вентиляционного ствола. На границе раздела установлен регулятор давления. Через регулятор давления вода подаётся на площадку насосной станции III-го подъёма на улице Чкалова с резервуаром ёмкостью 250 м3. В резервуаре хранится необходимый для поселка пожарный запас воды и запас воды для регулирования неравномерности водопотребления. Затем насосами III подъема вода подается в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка. Водопроводная сеть центральной части посёлка кольцевая. Население одноэтажной застройки частично пользуется централизованным водоснабжением, частично из  водоразборных колонок.

Кроме того, на территории поселка Рудничный расположены пять скважин общим дебитом 1,92 тыс.м3/сут. В настоящее время они не используются, так как находятся в санитарно защитной зоне от свинофермы на 500 голов.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение промпредприятий осуществляется от поселковой системы водоснабжения. От водопроводной сети посёлка по водоводу Ду- 100 мм обеспечивается водой железнодорожная станция «Красный Железняк».

Водопроводные сети, протяженностью 13,8 км, находятся в аренде у ЗАО «УралТЭК».

Четыре скважины поселка Новостройка и две скважины поселка Белка общим дебитом 1,10 тыс.м3/сут. (фактический водоотбор 0,01 тыс.м3/сут.) используются для технических целей и на полив. Зон санитарной охраны I и II пояса у этих скважин нет. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения.»

п.Рудничный II отделение ООО ДСП «Совхоз Богословский»

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет подземных вод одиночных водозаборных скважин, одна из которых принадлежит ЗАО «УралТЭК», другая ООО ДСП «Совхоз Богословский». По химическому составу воды гидрокарбонатые кальциевые с минерализацией до 0,3-0,5 г/дм3. Характеристика скважин приведена в таблице 3.6.1.2.

                                                                                                     Табл.3.6.1.2.

	Скважина
	Дебит, 

м3/час
	Оборудование
	Установленная зона ЗСО I пояса
	Качество воды
	Характеристика

	Скважина №1
	6,58
	ЭЦВ-6х16х185
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
	Глубина- 120м

Принадлежит

ООО ДСП «Совхоз Богословский»

	Скважина №1
	1,04
	Нет данных
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
	Глубина-100м,

принадлежит

ЗАО «УралТЭК»


Скважина, принадлежащая ЗАО «УралТЭК» используется для целей теплоснабжения и ГВС II отделения. Зона санитарной охраны I пояса установлена в пределах горного отвода 65х100 м. Водоснабжение поселка осуществляется от водозаборной скважины ООО ДСП «Совхоз Богословский». Зоны санитарной охраны составляют: -I,II пояса -50 м, III пояса 280 м.

Вода из скважины по трубопроводу диаметром 100 мм поступает в разводящую сеть поселка. Водопроводные  сети  находятся  в аренде у ЗАО «УралТЭК», протяженностью 0,8 км.

Поселок Воронцовка

Водоснабжение поселка Воронцовка осуществляется от водозаборных сооружений ОАО «БРУ». Источником водоснабжения являются подземные  воды Северопесчанского месторождения подземных вод. Вода после станции II подъема по двум водоводам Ду- 300 мм и Ду- 200 мм, поступает в систему водоснабжения промплощадки шахты «Северопесчанская» ОАО «БРУ», от водовода Ду- 200 по двум водоводам Ду-160 подается в систему хозяйственно–питьевого водоснабжения поселка и на промплощадку ЗАО «Золото Северного Урала». Также на территории поселка имеется семь артезианских скважин небольшой производительности. Над скважинами расположены баки небольшой емкостью, из которых производится водозабор воды. Все скважины не имеют зон санитарной охраны. Водопроводные сети, протяженностью 4,2 км, находятся в аренде у ЗАО «УралТЭК». Население одноэтажной застройки частично пользуется водой от водовода спутника по теплотрассе, частично от водоразборных колонок.На территории поселка  ранее используемые для хоз-питьевого водоснабжения скважины– демонтированы (затомпонированы). Все поселковые  водоводы находятся в неудовлетворительном  техническом состоянии.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение промпердприятий осуществляется от поселковой системы водоснабжения. От водопроводной сети поселка по водоводу Д 100 мм обеспечивается водой железнодорожная станция «Красный железняк».

Поселок Чернореченск

Водоснабжение поселка Чернореченск осуществляется от водозаборных скважин № 28, № 37 находящихся в аренде у ЗАО «УралТЭК». В гидрогеологическом отношении участок расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых  и пластовых) подземных вод. Водообильность вулканогенных пород в целом невелика, питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, разгрузка-в местную речную сеть. Сверху водоносный горизонт перекрыт преимущественно глинистыми делювиальными отложениями мощностью от 3 до 15 м и в целом недостаточно защищен от поверхностного загрязнения. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией до 0,5 г/дм3. Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, разгрузка - в местную речную сеть.

Контроль за качеством воды из скважины № 28, которая используется для хозяйственно-питьевых нужд поселка осуществляется в соответствии с утвержденной программой лабораторно-производственного контроля, утвержденной ФГУ ЦГСЭН г. Краснотурьинска. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исследования качества воды скважины № 37 проводятся перед подачей воды в летний водопровод по органолептическим, неорганическим показателям. Сводные показатели состава подземных вод характеризуются следующими показателями:

-по микробиологическим показателям подземные воды здоровые;

-радиологические показатели в пределах ПДК;

-органолептические показатели и общий химический состав соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01;

-состав по неорганическим веществам соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Отмечается практическая неизменность состава подземных вод, начиная с разведки и до настоящего времени. Характеристика скважин приведена в таблице 3.6.1.3
Табл.3.6.1.3.

	Скважина
	Дебит, 

м3/час
	Оборудование
	Установленная зона ЗСО I пояса
	Качество воды
	

	Скважина №28
	1,22
	ЭПН-6х16х75-1 шт.
	37,4*42,7 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 


	Глубина- 100м



	Скважина №37
	0,075
	ЭЦВ-8-2 шт.
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
	Глубина-100м




Скважина № 28 подает воду в количестве 16,66 м3/сут.на хозяйственно-питьевые нужды поселка, скважина № 37 в объеме 0,94 м3/сут.для технических нужд и в качестве летнего водопровода. 

Вода из скважины заполняет баки-накопители (2шт.) объемом 10 м3, откуда самотёком поступает по водоводу диаметром 50мм, для хозяйственно-питьевых нужд посёлка и котельной, работающей на твёрдом топливе (уголь). Прокладка трубопровода подземная и надземная (теплоспутником). Водопроводные сети находятся в аренде у ЗАО «УралТЭК», протяженностью 0,9 км.

Граница зон санитарной охраны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении» и подтверждены гидрогеологическим обоснованием, выполненным ОГУП «ТЦ Уралгеомониторинг» и согласованными РА по недропользованию по УрФО.

Для скважины № 28 устанавливаются зоны трех поясов:

-ЗСО I пояса скважины в переделах фактического ограждения размером   37,4х42,7 м;

-ЗСО II пояса совпадает с ЗСО I пояса;

-ЗСО III пояса – вверх по потоку на расстоянии-750 м, вниз по потоку-50м, ширина-130-250м.

Для скважины № 37, используемой для производственно-технического водоснабжения, организация зоны санитарной охраны не требуется. Для избежания загрязнения водоносного горизонта через устье скважины, достаточно существующей охранной зоны в границах горного отвода площадью 271 м2.

Поселок Прибрежный

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет подземных вод одиночных водозаборных скважин, одна из которых принадлежит ЗАО «УралТЭК», другие ООО ДСП «Совхоз Богословский». Характеристика скважин приведена в таблице 3.6.1.4

                                                                                                          Табл.3.6.1.4

	Скважина
	Дебит, 

м3/час
	Оборудование
	Установленная зона ЗСО I пояса
	Качество воды
	Характеристика

	Скважина №2

(№2-резервная)
	6,29
	ЭЦВ-6х6,3х125-2 шт.
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
	Глубина- 80м

Принадлежит

ООО ДСП Совхоз Богословский»

	Скважина №3
	2,83
	ЭЦВ-6х4х130-2 шт.
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
	Глубина-100м,

принадлежит

ЗАО «УралТЭК»

пробурена в 1972г.

	Скважина №4
	3,92
	ЭЦВ-6х6,3х125-2 шт.
	Нет данных
	Не эксплуатируется
	Глубина- 100м

Принадлежит

ООО ДСП Совхоз Богословский


В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок относится к Устейскому МПВ Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых вод, с повсеместным распространением безнапорных или обладающих местным напором подземных вод. Воды слабо защищены от загрязнения с поверхности. Запасы подземных вод участка не утверждались. Условиями недропользованиями суммарный среднегодовой водоотбор из скважины № 2(2р.э.),3,4 ограничен 155,83 м3/сут. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Прибрежный используется скважина №3, которая расположена на правобережном борту долины р.Устея, в 7,5 км северо-восточнее г. Краснотурьинска. Вода из скважины № 3 с помощью повысительного насоса поступает в разводящую сеть диаметром 63-32мм (полиэтиленовый трубопровод) для хозяйственно-питьевых нужд посёлка в объеме 50 м3/сут. Водоснабжением с вводом в дома обеспечена секционная жилая застройка по ул. Летней, школа, д/сад. Прокладка трубопровода подземная и надземная (теплоспутником). Для хранения запаса воды в каждом из павильонов над скважинами имеются накопительные резервуары объемом 50 м3.

Для скважины № 3 устанавливаются зоны трех поясов:

-ЗСО I пояса -50 м; 

-ЗСО II пояса -165х150м;

-ЗСО III пояса – 0,07-0,19х 0,9 км.

Скважины № 2(2р), принадлежащие ООО ДСП «Совхоз Богословский» используются для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения производственных объектов совхоза и малого предприятия по переработке мяса ОАО ПТЦ «Яса» с подачей воды в объеме 20м3/сут.

Водопроводные сети находятся в аренде у ЗАО «УралТЭК», протяженностью 0,909 км, износ сетей 70%. Скважина № 4 не эксплуатируется.

Кроме того, на территории округа имеется несколько водозаборов, принадлежащим разным недропользователям, для использования для хозяйственно-питьевых и производственных целей. Характеристика водозаборов приведена в таблице 3.6.1.5

                                                                                              Таблица 3.6.1.5

	№ п/п
	Недропользо-

ватель,

сведения о лицензии
	Наименование 

участка
	Скважины
	Величина разрешенного

водоотбора

м3/сут.
	Целевое

назначения

использования подземных вод


	Наличие 

утвержденных запасов

подземных вод, категория тыс.м3/сут.



	1
	ЗАО «Золото Северного Урала»

СВЕ 00975

01.09.2000-31.12.2018
	Промплощадка

Воронцовского ГОКа
	Скв.№ 1 рэ(1),2рэ

(2),3рэ(4),

1(1)
	950,00
	ПТВ
	В -0,95

ТКЗ № 35/01 от 24.12.01

	2
	ОАО «Сибирско-Уральская

алюминиевая компания»
	Физкультурно-оздоровительный центр «Металлург» Богословского алюминиевого завода
	Скв.
	100,00
	ХПВ, ПТВ
	

	3
	ОАО «ФСК ЕЭС»


	ПС-500 кВ БАЗ

П.Брусничный
	Скв.45041
	0,40
	ПТВ
	

	4
	ОАО «Российские железные дороги»
	Ж.д.ст Климки
	Скв.№1
	2,34
	ХПВ
	

	5
	ОАО «ФСК ЕЭС»


	ПС-220 кВ Краснотурьинск
	Скв.б/н
	21,50
	ПТВ
	

	6
	ОАО «Первоуральсгаз»
	ОАО «Первоуральскгаз» п.Рудничный
	Скв.№85 рэ
	30,00
	ПТВ
	

	7
	ОАО «Газпром трансгаз Югорск»
	Устейское МПВ
	Скв.№ 1,2,3,4
	416,00
	ХПВ
	В-1,2

ТКЗ УПГО № 7 от 23.07.81

	8
	ОАО «Газпром трансгаз Югорск»
	Краснотурьинское ЛПУ МГ
	Скв.№№1,2,3
	182,50
	ПТВ
	


3.6.2. Канализация

Город Краснотурьинск

Хозяйственно-бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов с тремя насосными станциями перекачки сбрасываются в четыре главных самотечных коллектора города. Главные коллекторы города отводят стоки на очистные сооружения хоз-бытовой канализации Богословского алюминиевого завода, расположенные  в  северо-восточной части города  на левом берегу реки Турьи в 0,5 км от жилой застройки. После полной биологической очистки с доочисткой на скорых песчаных фильтрах стоки сбрасываются в реку Турью-водный объект рыбохозяйственного значения I категории. 

В состав очистных сооружений входят:

1. решетки-3шт.

2. песколовки-3 шт.

3. вертикальные первичные отстойники -8 шт.

4. аэротенки 2-х секционные 5 коридорный-4 шт.

5. вторичные радиальные отстойники-6 шт.

6. метантенки-4 шт.

7. песковые площадки-1 шт.

8. илоуплотнитель-3 шт.

9. песколовка горизонтальная с круговым движением воды-2 шт.

10. первичный радиальный отстойник -2 шт.

11. аэротенк 2-х секционный 2 коридорный-2шт.

12. фильтры скорые песчаные-6 шт.

13. контактные отстойники-2 шт.

14.илоуплотнитель активного ила-2 шт.

15. аэробный стабилизатор-1 шт.

16. илоуплотнители сброженного ила-2 шт.

17. иловые площадки-8 шт.

18. песковые площадки-2 шт.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 40 тыс.м3/сутки. Фактический объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 39-45 тыс.м3/сутки. Очистные сооружения работают с перегрузкой. Санитарно-защитная зона - 500 м.

Хозяйственно-бытовые стоки птицефабрики, поселка птицефабрики и поселка Газовик системой самотечно-напорных коллекторов с помощью 4-х насосных станций  перекачки отводятся в систему канализации Заречного района. Хозяйственно-бытовые стоки Заречного района системой самотечных коллекторов поступают в насосную станцию перекачки, расположенную восточнее  района  на правом берегу реки Турьи, и далее по напорному коллектору сбрасываются в главный самотечный коллектор города. 

Хозяйственно-бытовые стоки района Загородный системой самотечных коллекторов (основной коллектор Ду- 200мм) подаются на локальные очистные сооружения производительностью 230 м3/сутки, расположенные западнее жилой застройки.

В состав очистных сооружений входят:

1. ручные решетки-2шт.

2. аэротенки однокоридорные-2 шт.

3. отстойники -2 шт.

4. контактные резервуары-2 шт.

5. иловые площадки-6 шт.

После полной биологической очистки стоки сбрасываются в р. Турью. 
Очистные сооружения и канализационные сети протяженностью 1,1км находятся в аренде у ЗАО «УралТЭК». 

Район  Медная Шахта и район Южный 

Хоз-бытовые стоки района  Медная Шахта и района Южный системой самотечных коллекторов поступают на очистные сооружения производительность 700 м3/сутки, для полной биологической очистки.

В состав очистных сооружений входят:

1. насосная станция перекачки с приемным резервуаром и решетками-1шт.

2. камера гашения напора-1 шт.

3. аэротенки с пневматической аэрацией-2 шт.

4. вторичные отстойники с дегазаторами-2 шт.

5. контактные резервуары-2 шт.

6. хлораторная-1 шт.

7. иловая насосная станция-1 шт.

8. дренажная насосная станция

11. иловые площадки-6 шт.

12. площадка компостирования.

Очищенные стоки сбрасываются в бассейн реки Каменки, являющейся водоемом I категории рыбохозяйственных объектов. Очистные сооружения, расположенные в 0,3 км восточнее поселка, и канализационные сети (протяженность 5,422 км) находятся в аренде ЗАО «УралТЭК».

Фактический объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 40,72 тыс. м3/сут, в том числе:

- на городские очистные сооружения - 39,0 тыс. м3/сут;

- на очистные сооружения пос. Медная Шахта - 1,50 тыс. м3/сут;

- на очистные сооружения пос. Загородный - 0,22 тыс. м3/сут.

Протяженность канализационных сетей по городу Краснотурьинску-154,01 км, износ-66%. Централизованной системой канализации обеспечено 90,6%  жилой застройки города. Одноэтажная жилая застройка города имеет выгреба и  надворные уборные.

Хозяйственно-бытовые стоки от промышленных предприятий сбрасываются  в систему хозяйственно-бытовой канализации города. На территории 

БАЗа и Богословской ТЭЦ (БТЭЦ) имеются системы промливневой  канализации. Промливневые стоки БАЗа с северной части промплощадки поступают: - на  локальные  очистные сооружения, расположенные севернее БАЗа в долине Крутого Лога. После очистки стоки полностью используются для повторного водоснабжения. Стоки с южной части промплощаки поступают на станцию нейтрализации: часть используется на повторное водоснабжение – в пруд-отстойник, расположенный в 3,0 км восточнее БАЗа, остальные стоки сбрасываются в р. Турья. Промливневые стоки БТЭЦ частично отводятся на золоотвал  БТЭЦ, частично используются повторно в производстве, частично сбрасываются в реку Турью. Промстоки остальных промпредприятий города сбрасываются:

- в систему хозяйственно-бытовой канализации города;

- в выгреба с последующим вывозом. На ряде промпредприятий города имеются оборотные системы  водоснабжения (БАЗ, БТЭЦ и др.).

Дальнейшее развитие системы канализации города возможно только после  реконструкции существующих (перегруженных в настоящее время) городских очистных сооружений с доведением очистки стоков до соответствующего уровня. 

В центральной части города система канализации развита достаточно хорошо. Необходимо дальнейшее развитие системы канализации  районах одноэтажной застройки.

Поселок Рудничный

В посёлке существует централизованная система канализации. Хозяйственно-бытовые стоки жилой застройки и промпредприятий подаются на очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой производительностью 700 м3/сут., расположенные на юго-восточной окраине поселка в 0,3 км от реки Каменка с санитарно-защитной зоной 200 м. Очистные сооружения находятся в аренде ЗАО «УралТЭК». В состав очистных сооружений входят:

1. насосная станция перекачки с приемным резервуаром и 

    решетками-1шт.

2. камера гашения напора - 1 шт.

3. первичный отстойник - 1 шт.

4. аэротенки с пневматической аэрацией - 2 шт.

5. вторичные отстойники с дегазаторами - 2 шт.

6. ершовый смеситель- 4 шт.

7. контактные резервуары - 2 шт.

8. хлораторная - 1 шт.

9. иловая насосная станция - 1 шт.

10. дренажная насосная станция

11. иловые площадки  - 4  шт.

Очищенные стоки сбрасываются в бассейн реки Каменка, являющейся водоемом I категории рыбохозяйственных объектов. В настоящее время очистные сооружения канализации перегружены, т.к. фактически поступление стоков составляет 800 м3/сут. Проектом очистных сооружений не предусмотрена доочистка сточных вод от фосфатов, степень очистки сточных вод не соответствуют параметрам сбросов в водоемы водохозяйственного назначения. 

Одноэтажная жилая застройка и часть 2-этажной имеет выгреба и надворные уборные. Жидкие бытовые отходы вывозятся на сливную станцию, расположенную на площадке очистных сооружений посёлка. 

Канализационные сети находятся в аренде у ЗАО «УралТЭК», протяженностью 7,127 км, износ сетей-80%.

Поселок Воронцовка

В поселке централизованной системы канализации нет. В жилой застройке имеются надворные уборные и выгреба с вывозом на очистные сооружения поселка Рудничный.

Сброс бытовых и ливневых стоков с промплощадки ЗАО «Золото Северного Урала» осуществляется через очистные сооружения на территории предприятия по коллектору в р. Марганцовки. Производительность очистных сооружений -200 м3/сут. 
Поселок Прибрежный

В централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации п.Прибрежный поступают стоки от секционной жилой застройки и общественных зданий, оборудованных водопроводным вводом. Хозяйственно-бытовые стоки  сетью самотечных коллекторов подаются на локальные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод с аэротенками продленной аэрации в составе:

- 1.ручные решетки -2 шт.

- 2.аэротенки однокоридорные -2 секции

- 3.отстойники -2 шт.

- 4.контактные резервуары -2 шт.

- 5.иловые площадки-2 шт. 

Производительность очистных сооружений -200 м3/сут. После полной биологической очистки стоки сбрасываются в реку Устея. Требуется реконструкция очистных сооружений с внедрением новых методов очистки. Очистные сооружения и канализационные сети находятся в аренде у ЗАО «УралТЭК», протяженность канализационных сетей - 1,321  км с износом 57%. Одноэтажная жилая застройка имеет надворные уборные. 

Поселок Чернореченск

Централизованная система канализации в населенном пункте отсутствует. Канализование  зданий школы и детского сада предусмотрено в выгреба. Усадебная застройка оборудована надворными уборными.

В целом система водоотведения населенных пунктов Краснотурьинского городского округа характеризуется рядом проблем:

-высокая степень физического и морального износа существующих канализационных коллекторов, недостатки в работе очистных сооружений, отсутствие сооружений доочистки, отсутствие системы централизованной канализации в сельских населенных пунктах. 

Для решения этих проблем необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

-строительство и модернизация канализационных коллекторов централизованного водоотведения;

-модернизация действующих очистных сооружений;
-обеспечение 100% централизованным водоотведением территории всех населенных пунктов  со строительством очистных сооружений полной биологической очистки.
3.6.3. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение городского округа Краснотурьинск  осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных, характеристики которых приведены в таблице 3.6.3.1. 

 Таблица 3.6.3.1.

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Место расположения
	Мощность

Гкал/час 
	Выработка теплоэнергии, тыс.Гкал/год

	1
	БТЭЦ
	г.Краснотурьинск
	130,0
	540,0

	2
	Котельная БРУ
	п. Рудничный
	37,0
	35,0

	3
	Газовая котельная № 1
	р-н.Загородный
	9,9
	17,5

	4
	Газовая котельная № 2   ЗАО  «УралТЭК»
	р-н. 42 квартал
	2,0
	8,5

	5
	Муниципальная газовая котельная № 3
	п. Рудничный
	0,6
	1,4

	6
	Муниципальная газовая котельная № 4
	п. Воронцовка
	0,4
	0,9

	7
	Муниципальная котельная на твёрдом топливе  № 5
	п. Прибрежный
	1,6
	5,2

	8
	Муниципальная котельная  на твёрдом топливе № 6
	п. Чернореченск
	0,4
	1,6


Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет около 140 км. Несмотря на то, что ежегодно в течение  десяти лет осуществлялась замена участков теплосетей протяженностью от 2-х до 5-и километров в двухтрубном исчислении, состояние отдельных участков тепловых сетей неудовлетворительное.

Развитие системы теплоснабжения городского округа основывалось на градостроительных решениях 60-х годов, не нашедших полного воплощения в современных условиях. Особенно это выражено в системах теплоснабжения поселков. Хаотично развитая система тепловых сетей вызывает серьезную проблему, связанную с передачей тепловой энергии по существующим сетям. Ограничения по пропускной способности теплотрасс в условиях застройки новых районов могут привести к некачественному теплоснабжению потребителей. Увеличение среднего диаметра тепловых сетей, изменение схем теплоснабжения,  модернизация и строительство новых сетей - необходимые действия для повышения надежности системы и качества теплоснабжения. 

Система централизованного теплоснабжения г. Краснотурьинска обеспечивается тепловой энергией, в основном, по муниципальным тепловым сетям,  арендуемым ЗАО «УралТЭК».

ЗАО «УралТЭК» обслуживает комплекс тепловых сетей протяженностью 128,7 км и 6 котельных, 2 котельные вырабатывают тепловую энергию на территории города и 4 котельные в посёлках, имеется 1 собственный источник тепловой энергии – котельная  в районе  Птицефабрики.

Город Краснотурьинск

В настоящее время основным источником теплоснабжения города является - Богословская ТЭЦ производительностью 1290 Гкал/ч, расположенная севернее жилой застройки. Централизованное теплоснабжение г. Краснотурьинска осуществляется от бойлерной установки №2 (далее БУ-2) и бойлерной - деаэраторной №3 (далее БД-3) БТЭЦ (теплоснабжение Центральной части города и Заречного района ) и  бойлерной - деаэраторной №3 БТЭЦ  (теплоснабжение Юго-Восточного района г. Краснотурьинска). Суммарная максимальная подключенная нагрузка 184,19 Гкал/час. От Богословской  ТЭЦ  тепло подается в жилую застройку города.

Система теплоснабжения от БТЭЦ открытая, двухтрубная. Магистральные тепловые сети имеют качественное регулирование отпуска теплоты по температурному графику 130-70ºС с нижней срезкой на 65 ºС. Горячее водоснабжение г. Краснотурьинска организовано  по открытой схеме. 

Топливом для  БТЭЦ  является природный газ и бурый уголь Волчанского месторождения,  для котельной птицефабрики - природный газ,  резервное топливо - мазут. В коттеджной застройке города имеются поквартирные водонагреватели для  отопления  и  горячего водоснабжения,  работающие на природном газе. В одноэтажной индивидуальной жилой застройке - отопление печное. Обеспеченность жилой застройки города составляет:

 - системой отопления - 92,2%;

 - системой горячего водоснабжения - 90,5%.

В настоящее  время оборудование БТЭЦ морально и физически устарело. Учитывая то, что БТЭЦ является основным источником теплоснабжения города,  а также намечаемое строительство новых производственных площадок БАЗ-II и БАЗ-III,  в городе  необходимо сооружение новой ТЭЦ.
район  Птицефабрики

Теплоснабжение объектов района Птицефабрики осуществляется от блочной газовой водогрейной котельной, мощностью 2,0 МВт. В котельной установлено четыре котла типа REX-50 (500 кВт каждый), циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами мари IL 65/140 «Wilo» (один  рабочий, другой резервный), подпитка теплосети производится двумя (один резервный) насосами типа MHI 403 «Wilo», передача тепла от котлового контура к сетевой воде производится через пластинчатый подогреватель М10-В. Котельная оборудована установкой подготовки (умягчения) воды TS 90-14М, производительностью до 4,5 м3/час. 

Тепловые сети работают по закрытой схеме. Горячее водоснабжение  - подогрев сетевой водой в подогревателях ГВС у потребителей.

Температурный график тепловой сети 95-70 0С, горячее водоснабжение 60 0С. Протяженность тепловых сетей в поселке -1280 м.

район Загородный

Теплоснабжение объектов района Загородный  осуществляется от паровых котлов ДКВР-4/13, установленных в газовой котельной, через пароводяные подогреватели. Основное топливо-газ, резервное -уголь. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами марки Д-320-50. Проектная мощность котельной 9,9 Гкал/час. Система теплоснабжения –открытая , двухтрубная с параметрами теплоносителя- 95-70 °С.

Поселок  Рудничный

Централизованное теплоснабжение п.Рудничный и п.Белка осуществляется от промышленно-отопительной котельной шахты «Северопесчанская» ОАО «БРУ» производительностью 72,8 Гкал/час с котлами ДКВР 10/13 -6 шт., ПТВМ 30м - 2 шт. Основное топливо - газ, резервное - мазут. Для тепловых сетей принято качественное регулирование теплоты по температурному графику 130 – 70 °С. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется по температурному графику 95 - 70°С. Снижение  температуры теплоносителя выполняется за счет подмешивания части обратной сетевой воды с помощью насосов.

Обеспечение всех потребителей расчетными напорами и расходами теплоносителя производится двумя ЦТП и тремя насосными. ЦТП №1 обеспечивает давление в местных отопительных системах потребителей за счет откачивающих насосов, а также с помощью подмешивающих насосов происходит снижение температурного графика с 130 °С до 95 °С.

ЦТП №2 выполняет такие же функции, что и ЦТП № 1. Отпуск тепла от ЦТП № 2 осуществляется по трем контурам.

Тепловые сети – двухтрубные, работающие по закрытой системе теплоснабжения. Прокладка трассы от котельной до поселков – надземная, на низких опорах, по территории поселков – подземная.

Режим работы магистральной и распределительной сети  п. Рудничный обеспечивает потребителей требуемыми расходами теплоносителя и необходимыми напорами на вводах.

п.Рудничный - II отделение ООО ДСП «Совхоз Богословский») 

Централизованное теплоснабжение потребителей II отделения совхоза «Богословский» предусмотрено от газовой водогрейной котельной производительностью 0,645 Гкал/час с тремя котлами типа REX – 25, производительностью 250 кВт каждый. Основное топливо-газ, резервное-эл.энергия. Температурный график 95 – 70 °С. Температура горячей воды 65 °С.

Циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами мари IL 32/150 «Wilo» (один  рабочий, другой резервный), подпитка теплосети производится двумя (один резервный) насосами типа MHI 403 «Wilo», передача тепла от котлового контура к сетевой воде производится через пластинчатые подогреватели М6-FG (один - на отопление, второй - на ГВС). Котельная оборудована установкой подготовки (умягчения) воды TS 91-08М, производительностью до 2,0 м3/час. 

Тепловые сети поселка – четырехтрубные, работают по закрытой схеме теплоснабжения. Схема прокладки трубопроводов в основном надземная на низких опорах. В одноэтажной застройке отопление печное

Работа котельной обеспечивает условия гидравлической устойчивости тепловых сетей и тепловых режимов. 
Поселок Воронцовка

Теплоснабжение общественной застройки п. Воронцовка осуществляется от блочной газовой водогрейной котельной, установленная мощность котельной 0,4 МВт. В котельной установлены четыре водогрейных котла «Климат-100» (мощностью 100 кВт каждый),  циркуляция теплоносителя обеспечивает сетевыми насосами марки В-NM 40/125 BE «Calpeda» (один  рабочий, другой резервный), подпитка теплосети производится двумя (один резервный) насосами типа КМ-50. Котельная оборудована установкой подготовки (умягчения) воды TS 91-08, производительностью до 2,0 м3/час. Основное топливо-газ, резервное - эл.энергия. Санитарно-защитная зона-50 м. Схема теплоснабжения закрытая, с качественным регулированием  отпуска тепла по температурному графику 95-70 0С, с располагаемым перепадом 20,0 м. в. ст. 

Тепловые сети – двухтрубные, схема  прокладки теплотрассы – надземная. Протяжённость теплотрассы от котельной до наиболее удалённого потребителя 206м. Работа котельной обеспечивает тепловой  режим и гидравлическую устойчивость тепловых сетей. Протяжённость тепловых сетей в посёлке  822 м.

Теплоснабжение жилой застройки поселка обеспечивается от поквартирных газовых водонагревателей, также используется печное отопление.

Поселок Прибрежный 

Теплоснабжение пос. Прибрежного осуществляется от  твердотопливной (угольной) водогрейной котельной, мощностью 1,89 МВт. В котельной установлено три котла типа КВР-0,63К (630 кВт каждый), циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами мари IРL 40/115 «Wilo» (один  рабочий, другой резервный), подпитка теплосети производится двумя (один резервный) насосами типа MHIL 803 «Wilo», передача тепла от котлового контура к сетевой воде производится через пластинчатый подогреватель TSР -41/16-87 (85 пл.). Тепловые сети работают по закрытой схеме. Горячее водоснабжение - подогрев сетевой водой в подогревателях ГВС у потребителей. Температурный график тепловой сети 95-70 0С, горячее водоснабжение 60 0С.

Тепловые сети - двухтрубные, схема прокладки сети - в основном надземная. Протяженность трассы до наиболее удаленного потребителя - 943м. Протяженность тепловых сетей в поселке - 2512 м. Работа котельной обеспечивает тепловой и  гидравлический режим  тепловых сетей посёлка. Cанитарно- защитная зона от котельной-50м.

Поселок  Чернореченск

Централизованное теплоснабжение п. Чернореченск предусмотрено от угольной котельной производительностью 0,76 Гкал/час, расположённой на территории посёлка. В котельной установлены два котла «Энергия -3М», производительностью 0,38 Гкал/час каждый. Общая отопительная нагрузка равна 0,44 Гкал/час. В работе находятся два котла. Основное топливо – каменный уголь, резервное – дрова. Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная с качественным регулированием отпуска тепла по температурному графику 95-70 0С. Циркуляция  воды в системе обеспечивается сетевым насосом «Wilo» IPL 40/75-5,5/2 (один  рабочий, один резервный). Подпитка системы  теплоснабжения производится насосом Wilo WY-202 EM водой из скважин по мере необходимости. Располагаемый перепад давления на выводах из котельной 15,0 мм.в.ст. Давление в подающем трубопроводе - 3,5 кгс/см2. Давление в обратном трубопроводе 2,0 кгс/см2. Отпуск теплоносителя от котельной потребителям осуществляется по трём магистральным выводам. Контуры  объединены по обратному и подающему трубопроводу и имеют общее давление на входе и выходе из котельной. Прокладка трубопровода выполнена в подземном и надземном исполнении. Рельеф местности посёлка неравномерный, понижающий от источника тепла. Перепад высот по отношению к котельной (отметка 199,00) составляет 9,0 м в сторону понижения, жилой дом по ул. Молодёжная,16 (отметка 190,00). Длина трассы до наиболее удалённого потребителя составляет 405,0м. Гидравлический и тепловой режим котельной обеспечивает устойчивость работы тепловых сетей. Совместно с обратным трубопроводом проложен трубопровод ХПВ до объектов соцкультбыта, т. к. посёлок расположен на скальном грунте и отсутствует возможность прокладки трубопровода ХПВ без теплоспутника. Протяжённость тепловых сетей в посёлке  1,43 км. В индивидуальной жилой застройке для отопления используются печи и котлы.

3.6.4. Электроснабжение

Электроснабжение городского округа Краснотурьинск осуществляется от единой энергитической системы Свердловэнерго через электроподстанции  500/220/110 кВ, 220/110/35 кВ, 110/10/6 кВ и 35/10/6 кВ. 

В настоящее время источниками электроснабжения округа являются:

- Богословская ТЭЦ;

- ПС БАЗ 500/220/110 кВ, расположенная в северо-западной части округа;

- ПС Краснотурьинск 220/110/35, расположенная в северной части города;

- ПС КПП-3 110/10 кВ, расположенная на территории БАЗа;

- ПС КПП-4 110/10 кВ, расположенная на территории БАЗа;
- ПС Глинозем  110/10 кВ, расположенная на территории глиноземного цеха БАЗа;

- ПС ЦРП БАЗа 110/10/6 кВ, расположенная на территории БАЗа;

- ПС Турья 110/10 кВ, расположенная в Заречном районе;

- ПС Медная 35/6 кВ,  расположенная в юго-восточной части города;

- ПС Воронцовка 110/35/10 кВ, расположенная южнее города;
- ПС Черная 110/35/6 кВ;
-.ПС Шахта Капитальная 110/35/6 кВ;
-.ПС Северопесчанская 110/35/6 кВ;
- ПС Тайга 110/10 кВ;

- ПС Воронцовский ГОК 110/10 кВ,

входящие в единую энергетической систему Свердловской области и связанные высоковольтными линиями электропередач (ВЛ) между собой и с:

- Серовская ГРЭС и ПС БАЗ 500/220/110 кВ по ВЛ 220 кВ;

- Серовской ГРЭС,  ПС БАЗ, Карпинск, Североуральск, Черная Воронцовский ГОК по ВЛ 110 кВ.
Восточнее города Краснотурьинска  транзитом  проходят  высоковольтные  линии электропередач (ВЛ) 500 кВ "ПС БАЗ - ПС Тагил". Западнее г. Краснотурьинск проходит ВЛ 500 кВ ПС Северная – ПС БАЗ.
Город Краснотурьинск

Электроснабжение жилой  застройки  города  осуществляется  от электроподстанций:

            -  ЦРП БАЗа 110/10/6 кВ;

            -  Турья 110/10 кВ;

            -  Медная 35/6 кВ. 

         Электроэнергия по питающим воздушным и кабельным линиям 10,6 кВ подается  к распределительным пунктам (РП) N 1,2,3,4 и к фидерным пунктам (ФП) N 1,2 города, от которых посредством большего числа распределительных ВЛ  поступает  к  трансформаторным подстанциям (ТП) 10-6/0,4 кВ для подачи потребителям. 
         Всего на территории жилой застройки города расположено:

 -  четыре распределительных пункта (РП);

 - два фидерных пункта (ФП). Питание РП 1 и 2 в Заречном районе осуществляется от ПС Турья по двум самостоятельным двухкабельным ЛЭП 10 кВ. Между РП-1 и РП-2 проложены две кабельные ЛЭП 10 кВ. Питание ФП 1 и 2 в Центральном районе осуществляется от ПС ЦРП. Две кабельные ЛЭП 6 кВ проложены до ФП-1 и  далее  проложены  две кабельные ЛЭП 6 кВ до ФП-2. Питание РП 3 и 4 в восточной части Центрального района осуществляется от ПС Медной. Две воздушные ЛЭП 6 кВ проложены до РП-4 и далее проложены две кабельные ЛЭП 6 кВ до РП-3. Для надежности в работе системы электроснабжения РП-3 и  РП-4 запитаны от ПС ЦРП по ЛЭП 6 кВ через трансформаторные подстанции. Питание РП Город осуществляется от ПС 110/10 кВ Турья по двум кабельным линиям 10 кВ. ПС Медная маломощна и не может служить надежным  источником электроснабжения.

ПО «Серовские электрические сети» филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» оказывает услуги по транспортировке электрической энергии и обслуживанию электрических сетей в большую часть районов городского округа, в районе Заречном  ОАО «РСК».

Поселок Рудничный

Источником электроснабжения жилой застройки поселка является электроподстанция Шахта Капитальная 110/35/6 кВ, входящая в единую энергитической систему "Свердловэнерго" и получающая питание отпайкой от шлейфового захода (ВЛ 110 кВ) на подстанцию Северопесчанская 110/35/6 кВ и отпайкой от ВЛ 35 кВ от ПС Воронцовка 110/35/6 кВ.

Электроснабжение жилой застройки осуществляется непосредственно с шин электроподстанции по питательным кабельным и воздушным ВЛ 6 кВ через трансформаторные подстанции (ТП) поселка, расположенные в жилой застройке.

Поселок Воронцовка

Источником электроснабжения поселка является электроподстанция  Северопесчанская 110/6 кВ, расположенная в 3,5 км севернее поселка. От электроподстанции электроэнергия по двум воздушным ВЛ 6 кВ подается к распределительному пункту, расположенному на западной окраине поселка. От РП электроэнергия подается на трансформатрные подстанции, далее по электрическим сетям 0,4 кВ подается в жилую застройку.
Поселок Чернореченск

Источником электроснабжения жилой застройки поселка является электроподстанция Черная 110/35/6 кВ, входящая в единую систему "Свердловэнерго" и получающая питание по ВЛ 110 кВ от ПС Краснотурьинск. С шин электроподстанции питание по ВЛ-6 кВ поступает на МТП 6/0,4 кВ поселка, откуда по электрическим сетям 0,4 кВ подается в жилую застройку.

Поселок Прибрежный

В настоящее время электроснабжение поселка осуществляется по двум воздушным ВЛ 10 кВ от ПС Глинозем 110/10 кВ через две ТП: КТПН для электроснабжения жилой и общественной застройки поселка и ТП-41 для электроснабжения производственной зоны. От ТП питание подается потребителям по электрическим сетям 0,4 кВ. 

3.6.5.  Газоснабжение

По территории городского округа Краснотурьинск проходят девять магистральных газопроводов из северных районов  Тюменской области:

- 1. Игрим-Серов-Н.Тагил Дн 1020 мм, Р.5,5 МПа,

- 2 .СРТО-Урал 2 Дн 1220 мм,Ру 5,5 МПа,

- 3. Надым-Пунга-Н.Тура 3,Дн 1220 мм, Ду 5,5 МПА,

- 4. Уренгой-Петровск, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПа,

- 5. Уренгой-Новопсков, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПа,

- 6. Уренгой-Ужгород, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПа,

- 7. Уренгой-Центр 1, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПА,

- 8. Уренгой-Центр 2, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПА,

- 9. Ямбург-Елец 1, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПа.

В настоящее время газоснабжение потребителей городского округа осуществляется по газопроводам - отводам через четыре ГРС, характеристика которых приведена в таблице 3.6.5.1.

                                                                                                             Таблица 3.6.5.1.

	№ 

п/п
	Наименование
	Производитель-

ность
	Магистраль-ный газопровод питания ГРС
	Входной газопро-вод-отвод
	Выходные

газопроводы

	1
	ГРС г.Краснотурьинска

Собственность ОАО «Газпром»
	Q -проект.-70 тыс.м3/час

Q -сред.год-33,27 тыс.м3/час 
	1.Игрим-Серов Ду -1000 мм ,

Ру-5,5 МПА,

2.СРТО-Урал II
Ду 1000 мм ,

Ру-5,5 МПА
	Дн 273 мм,

Ру-5,5 МПа
	1.Выходной газопровод на БАЗ-СУАЛ

Ду-400 мм,

Ру-0,6 МПА

2.Выходной газопровод на

г.Краснотурьинск

Ду-150 мм,

Ру-0,6 МПа

	2
	ГРС БТЭЦ

Собственность

ОАО «Газпром»
	Q проект.-81 тыс.м3/час

Q сред.год-68,65 тыс.м3/час
	1.СРТО-Урал II Ду -1200 мм Ру-5,5 МПА,

2.Надым-Пунга-Н.Тура Ду 1200 мм ,

Ру-5,5 МПА,
	Дн 530 мм,

Ру-5,5 МП
	1.Выходной газопровод на БТЭЦ

Ду-500 мм,

Ру-0,6 МПА



	3
	ГРС ш.Северопес-чанская

Собственность ОАО «Богословское рудоуправление»
	Q проект.-30 тыс.м3/час

Q сред.год-1,78 тыс.м3/час
	1.СРТО-Урал II Ду -1400 мм Ру-5,5 МПА,


	Дн 325 мм,

Ру-5,5 МПа
	1.Выходной газопровод на БРУ

Ду-200 мм,

Ру-0,6 МПА

2.Выходной газопровод на РПНБ

Ду-100 мм,

Ру-0,6 МПа

3.Газопровод-перемычка «ГРС ш.Северопесчан-

ская-совхоз Богословский»

	4.
	ГРС 

Воронцовского

ГОКа

Собственность ЗАО «Золото Северного Урала»
	Q проект.-5 тыс.м3/час

Q сред.год-0,49 тыс.м3/час
	1.Уренгой-Петровск

Ду -1400 мм Ру-7,5 МПА,

2.Уренгой-Новопсков

Ду 1400 мм ,

Ру-7,5 МПА,
	Дн 108 мм,

Ру-7,5 МПа
	1.Выходной газопровод на Воронцовский ГОК

Ду-219 мм,

Ру-0,6 МПА




Город Краснотурьинск

В настоящее время газоснабжение города осуществляется природным газом, который подается от магистральных газопроводов высокого давления 5,5 МПа с севера  Тюменской  области,  проложенных северо-восточнее города, по газопроводам-отводам: 

-  Д-530 мм  протяженностью  4,9  км к газораспределительной станции (ГРС) Богословской ТЭЦ,  расположенной в северной части города;

- Д-273 мм протяженностью 4,9 км к ГРС г.Краснотурьинска, расположенной в северной части города рядом с ГРС Богословской ТЭЦ;

-   Д-325 мм протяженностью 0,14 км к ГРС ш.Северопесчанская;

-   Д-108 мм к ГРС Воронцовского ГОКа

От ГРС БТЭЦ газ высокого давления 0,6 МПа по газопроводу Д-530 мм подается на ТЭЦ.

Распределение газа по территории города осуществляется по двухступенчатой схеме. От ГРС г.Краснотурьинска газ высокого давления 0,6 МПа поступает к промышленным, коммунально-бытовым  и  пищевым предприятиям, отопительным котельным, бытовым газорегуляторным пунктам (ГРП) и шкафным распределительным устройствам, где давление газа снижается до 3000 Па для подачи в жилую застройку.

Всего на территории города расположено семь ГРП и два ШРУ.

В настоящее время согласно Программе газификации городского округа Краснотурьинск на 2007-2010 г.г.проводится газификация пос.Рудничный и Воронцовка. 

п.Рудничный

В п. Рудничный газ подается :

-от газораспределительной станции (ГРС) ш. «Северопесчанская» по газопроводу высокого давления (0,6МПа) Д 108мм, проложенного до районного пункта наполнения баллонов (РПНБ), размещенного восточнее поселка;

-от газопровода высокого давления Д 273мм, проложенного от ГРС ш. «Северопесчанская» до шахты «Северо-Песчанская», по газопроводу (0,6МПа) Д 159мм, по которому газ поступает к  газораспределительным пунктам (ГРП) поселка, где редуцируется до давления 3000 Па для подачи потребителям. На территории поселка  размещены  3 ГРП

Часть жилых домов снабжается сжиженным баллонным газом из районного пункта наполнения баллонов (РПНБ) ОАО «Уральские газовые сети».

п.Воронцовка

Газ по газопроводу - отводу высокого давления  поступает к ГРС Воронцовского ГОКа , откуда по газопроводу Д160 мм (0,6МПа) подается в систему газоснабжения поселка через газораспределительный пункт (ГРП) , где давление газа снижается до 0,3Па для подачи к котельным поселка и потребителям. 

Часть жилой застройки  снабжается сжиженным газом, который поступает с РПНБ п. Рудничный.

Часть жилой застройки города Краснотурьинска и поселков городского округа обеспечивается сжиженным газом в баллонах. Сжиженный газ привозят из г.Перми и г.Тобольска в районный пункт наполнения баллонов, расположенный в п.Рудничном. В настоящее время 73,2% жилого фонда обеспечено газом.

Газоснабжение поселков Прибрежный и Чернореченск отсутствует. Население снабжается сжиженым газом в баллонах.

Программами социально-экономического развития Краснотурьинского городского округа предусматривается дальнейная газификация г.Краснотурьинска, п.Рудничный. Газификация п.п.Прибрежный и Чернореченск не предусмотрена.

3.6.6. Средства связи

Телефонизация

Согласно данным ОАО «Уралсвязьинформ» в настоящее время телефонизация городского округа  Краснотурьинск осуществляется от 12 АТС, характеристика которых приведена в табл.3.6.6.1.

                                                                                                        Таблица 3.6.6.1.

	№ п/п
	Тип стан-ции
	Местоположение
	Общее кол-во номеров
	Жилой сектор
	Объекты соцкультбыта
	др организа-ции
	Возмож

ность расши-рения

	1
	Si-2000
	ул.Чкалова,51
	793
	598
	5
	190
	имеется

	2
	Si-2000
	ул.Микова,39/1
	8988
	7173
	236
	1579
	имеется

	3
	Si-2000
	ул.Рюмина,1
	700
	661
	2
	34
	имеется

	4
	МТ20/25
	ул.Чкалова,51
	7068
	6322
	86
	660
	имеется

	5
	МТ20/25
	п.Рудничный

ул.Шахтеров,18
	404
	341
	13
	50
	имеется

	6
	МТ20/25
	ул.Рюмина,1
	2706
	2535
	36
	137
	имеется

	7
	АЛС 4096С
	ул.Мира,48
	489
	415
	5
	69
	имеется

	8
	УПАТС 100/400
	ул.Паркова,11

(МУП «Детская больница»
	150
	
	
	
	

	9
	Coral-11
	ул.Октябрьская,28 (БРУ)
	600
	
	
	
	

	10
	УПАТС МД-110
	п.Воронцовка

(ЗАО «ЗСУ»)
	100
	
	
	
	

	11
	Меридиан -11С
	ул.Ленина,9

(УФНС)
	50
	
	
	
	

	12
	GreenLight
	СУАЛ-ПМ
	30
	
	
	
	


  Кроме того, имеются ведомственные АТС, имеющие выход в город: АТС на 3000 номеров БАЗа, АТС на 500 номеров ЮЗП; АТС на 500 номеров ЛПУ.

Радиофикация

Радиофикация города Краснотурьинска осуществляется от радиоусилительной станции «Енисей», расположенной по ул.Чкалова, 51. Общее количество радиоточек по городу-6662, в т.ч. жилого сектора - 5871, объектов соцкультбыта-298, других организаций - 493. В настоящее время в связи с развитием альтернативных средств связи идет отсев абонентов, пользующихся проводным вещанием. Радиофикация п.Рудничный-от радиоусилительной станции г.Краснотурьинска, радиофикация п. Воронцовка-от радиоузла п.Рудничный. В п.п.Прибрежный и Чернореченск отсутствует стационарная телефонная и радиосвязь.

Все населенные пункты обеспечены сотовой связью разных операторов, телевидением от коллективных и индивидуальных антенн.

3.7. Состояние окружающей среды

                            3.7.1. Состояние воздушного бассейна

На территории городского округа Краснотурьинск расположены предприятия различных  отраслей промышленности: горнодобывающей, цветной металлургии, топливно-энергетической, строительной и других.

Первоочередным требованием нормативных документов является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) для предприятий и других объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды.

Перечень и размеры СЗЗ основных промышленных предприятий и объектов, расположенных на территории городского округа, приведены в таблице 3.7.1.1.

Перечень и размеры санитарно-защитных зон основных существующих 

предприятий и объектов на территории городского округа Краснотурьинск.
Таблица 3.7.1.1.

	Номер по чертежу
	Наименование предприятия, организации, объекта
	В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
	Примечание

	
	
	Класс опасности
	Ориентировочный размер СЗЗ, м 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	П.1
	"БАЗ-СУАЛ"
	I
	1000
	Основная промплощадка

	П.2
	 "БАЗ-СУАЛ"
	II
	500
	Шламоотвал

	П.3
	"БАЗ-СУАЛ"
	II
	500
	Шламохранилице №2

	П.4
	"Богословский кирпичный завод"
	III
	300
	Кирпичный завод

	П.5
	ООО 

"Валенторский медный карьер"
	II
	500
	Турьинский рудник. Хвостохранилице обогатительной фабрики

	П.6
	ЗАО "Золото Северного Урала"
	II
	500
	Воронцовское золоторудное месторождение

	П.7
	ЗАО "Золото Северного Урала"
	I
	1000 


	Горнометаллургический 

комбинат. Обогатительная фабрика

	П.9


	ЗАО "Золото Северного Урала" ООО "Щебень Северного Урала"


	IV
	100
	Каменный карьер

	П.10
	ЗАО "Золото Северного Урала"
	IV
	100
	Производственно-техническая база

	П.11
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	III
	300
	Дробильно-обогатительная 

фабрика

	П.12
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Склад оборудования

	П.13
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Погрузочно-разгрузочная площадка

	П.14
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Склад взрывчатых 

веществ

	П.15
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Площадка для испытания взрывчатых 

веществ

	П.16
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	I
	1000
	Шахта Северопесчанская

	П.17
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Вспомогательные цеха

	П.18
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	III
	300
	Обогатительная фабрика

	П.19
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	III
	300
	Шахта Капитальная

	П.20
	ОАО "Богословская ТЭЦ"
	II
	500
	Карьер строительного камня

	П.21
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	IV
	100
	Брусничное месторождение кирпичных глин

	П.22
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	IV
	100
	Кедровский карьер сырья для производства кирпича

	П.23
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	IV
	100
	Северопесчанское месторождение кирпичных глин

	П.24
	ООО "УГМК-Цемент"
	III
	300
	Участок разведки и добычи сырья Северо-Воронцовского месторождения флюсовых известняков

	П.25
	ООО "УГМК-Цемент"
	IV
	100
	Участок разведки и добычи сырья Карпинской площади цементных глин

	П.26
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Отвал

	П.27
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Каменский карьер

	П.28
	Серовский ДРСУ-3
	II
	500
	Асфальтобетонный завод

	П.29
	ПАС «Южно-Заозерский  прииск»
	II
	500
	Гидравлика №9. Добыча россыпного золота р. Пещерная

	П.30
	ООО «Газпром трансгаз Югорск»
	II
	500
	Карьер скального грунта

	П.31
	Индустриальный парк «Богословский»
	I
	1000
	Виды деятельности согласно Постановлению Правительства РФ № 942 от 19.06.16 (всего 37 видов)

	П.32
	Зона специального назначения
	I
	1000
	Объекты по складированию и переработке отходов

	П.33
	ПАС «Южно-Заозерский прииск»
	II
	500
	Добыча россыпного золота р. Холодная

	П.35
	ООО «Краснотурьинск – Полиметалл»
	I
	1000
	Обогатительная фабрика

	П39
	ЗАО «Золото Северного Урала»
	IV
	100
	Склад взрывчатых веществ

	И.1
	ОАО «Свердловэнерго»
	I
	1000
	Богословская ТЭЦ

	И.2
	ОАО «Свердловэнерго»
	III
	300
	Золошлакоотвал №1

	И.3
	ОАО «Свердловэнерго»
	III
	300
	Золошлакоотвал №2

	
	Совхоз Богословский
	I
	1000
	Навозохранилище


Состояние атмосферного воздуха города обусловлено выбросами предприятий электроэнергетики, цветной металлургии и трубопроводного транспорта.

Основными предприятиями, загрязняющими атмосферу городского округа, являются  по веществам:

- диоксиду серы и диоксиду азота – Богословская ТЭЦ (около 90%);

- фтористым соединениям, оксиду углерода (до 73%), бенз(а)пирену – «БАЗ - СУАЛ»;

- метану – Краснотурьинское ЛПУ;

- аммиаку – птицефабрика «Богдановическая»;

- диоксиду азота, формальдегиду, оксиду углерода, свинцу, бенз(а)пирену - автотранспорт.

Для оценки качества атмосферного воздуха используются 3 основных показателя:

- стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения (СИ);

- наибольшая повторяемость превышений ПДК (НП);

- комплексный индекс загрязнения атмосферы приоритетными веществами (ИЗА).

СИ, безразмерный – наибольшая измеренная на посту наблюдения за рассматриваемый период времени концентрация загрязняющего вещества деленная на ПДК, т.е.  характеризует максимальное значение концентрации загрязняющего вещества в атмосфере в долях ПДК.

НП, % - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту наблюдений за одним загрязняющим веществом, или на всех постах за одним веществом, или на всех постах за всеми загрязняющими веществами.

ИЗА, безразмерный – комплексный индекс  загрязнения атмосферы пяти приоритетных веществ, определяющих состояние загрязнения атмосферы в городе (определяется как сумма единичных индексов загрязнения пяти приоритетных  загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы).

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха выполняется по 4 категориям: низкая,  повышенная, высокая и очень высокая.

    Критерии качества атмосферного воздуха приведены в табл.3.7.1.2.

Таблица 3.7.1.2.

	Показатель
	Уровни загрязнения атмосферного  воздуха

	
	I категория Низкий (Н)
	II категория

Повышенный (П)
	III категория

Высокий (В)
	IV категория

Очень

высокая (ОВ)

	СИ
	0-1
	1-4
	5-10
	(10

	НП
	0
	1-19
	20-49
	(50

	ИЗА
	0-4
	5-6
	7-13
	(14


Территория городского округа Краснотурьинск по состоянию воздушного бассейна на протяжении многих лет является неблагополучный.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят источники предприятия «Богословский алюминиевый завод» - филиал  ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» («БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ») и Богословкая ТЭЦ  ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» (ОАО «ТГК-9»).

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха городского округа Краснотурьинск являются пыль неорганическая, диоксид азота, твердые фториды, бенз(а)пирен, формальдегид, фтористый водород, алюминия оксид, щелочь, фенол.

Лабораторный контроль загрязнения атмосферы выполняется лабораториями МАВ «Уралгидромет»  на 2х постах.

На посту № 2, расположенном в восточной части города, выполняются исследования по 9 ингредиентам, в т.ч. по 6 приоритетным: пыли неорганической, диоксиду азота, твердым фторидам, фтористому водороду, бенз(а)пирену и формальдегиду.

На посту № 3, расположенном в Заречном районе, дополнительно к исследованиям по 9 загрязняющим веществам выполняются исследования по 9 металлам.

Ведомственная лаборатория предприятия «БАЗ» филиал «СУАЛ» выполняет подфакельные исследования по 5 специфическим загрязняющим веществам: фтористым соединениям, щелочи, пыли, смолистым веществам, бенз(а)пирену, оксиду алюминия.

В материалах Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2007 году отмечено, что в городском округе Краснотурьинск степень загрязнения атмосферного воздуха высокая.

Показатели качества атмосферного воздуха городского округа Краснотурьинск приведены в табл. 3.7.1.3.

     Таблица 3.7.1.3.
	Муниципальное образование
	ИЗА, т.е. сумма единичных индексов пяти приоритетных загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы
	СИ 

(максим. концентра-ция з.в.

ПКД
	НП, %

наибольшей повторяемости превышения ПДК
	Степень

загрязнения

	Городской 

округ 

Краснотурьинск
	12.4 (бенз(а)пирен, формальдегид, твердые фториды, фтористый водород, фенол)
	12,3 (бенз(а)-пирен)
	4 (фтористый водород)

82 (бенз(а)-пирен)
	Высокая *


* Примечание. Повторяемость превышения ПДК среднемесячных концентраций бенз(а)пирена в среднем по городу.

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в 2008г. и в 2009г. соответственно имел значения 11.5 и 10.9, т.е. наблюдается улучшение состояния атмосферного воздуха.

Для оценки воздействия источников загрязнения на окружающую среду и население на основании отчетных данных о выбросах загрязняющих веществ рассчитывается агрегатный показатель качества атмосферы (АПКа) в тоннах условной примеси (ТУП), учитывающий степень опасности выбросов и  численность населения, проживающего в зоне влияния промышленных предприятий.

Агрегатный показатель качества атмосферного воздуха (АПКа) рассчитан в целом по городу с населением 60954 человека. При расчете учтены выбросы согласно формам отчета 2ТП (воздух) основных предприятий города: «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ» и Богословской ТЭЦ. В 2009 году АПКа имеет значение 0,117, а суммарный показатель (Ксум) – 7.3.

В таблице по тексту согласно информации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Свердловской области, городе Краснотурьинск, городе Карпинск и городе Волчанск» к Государственному докладу «О санитарно-эпидемиологической  обстановке городского округа Краснотурьинск» представлены по годам суммарный показатель нагрузки атмосферных загрязнений на население (Ксум.) и агрегатный показатель качества атмосферного воздуха (АПКа).

	Территория
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Краснотурьинск
	Суммарный показатель нагрузки атмосферных загрязнений на  население (Ксум.)

	
	9.8
	10.9
	8.4
	7.6
	7.3

	
	Агрегатный показатель качества атмосферы (АПКа)

	
	0.153
	0.147
	0.158
	0.140
	0.117


Анализ приведенных показателей Ксум. и АПКа позволяет сделать вывод об улучшении состояния атмосферного воздуха г. Краснотурьинск.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух городского округа, включает более 70 наименований (см. Приложение 2 и 3).

Среднегодовые и максимальные концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в  атмосфере городского округа Краснотурьинск, приведены в табл. 3.7.1.4.
Среднегодовые и максимальные концентрации загрязняющих веществ 

в  атмосфере городского округа Краснотурьинск 

(данные замеров на постах наблюдения)

                                                                                           Таблица 3.7.1.4.

	Наименование загрязняющего вещества
	Год
	Концентрации загрязняющих веществ, доли ПДК

	
	
	среднегодовые
	максимальные

	1
	2
	3
	4

	Пыль
	2008
	0.1
	1.6

	
	2009
	0.1
	0.7

	Диоксид серы
	2008
	0.002
	0.034

	
	2009
	0.001
	0.001

	Диоксид азота
	2008
	0.02
	0.18

	
	2009
	0.02
	0.17

	Оксид азота
	2008
	0.01
	0.23

	
	2009
	0.01
	0.2

	Твердые фториды
	2008
	0.01
	0.07

	
	2009
	0.01
	0.07

	Фтористый водород
	2008
	0.005
	0.058

	
	2009
	0.004
	0.046

	Формальдегид
	2008
	0.01
	0.049

	
	2009
	0.01
	0.044

	Фенол
	2008
	0.002
	0.016

	
	2009
	0.002
	0.018

	Банз-а-пирен
	2008
	2.3
	6

	
	2009
	2.2
	4.3

	
	2007
	0.22
	0.51

	Магний
	2008
	0.21
	0.42

	
	2009
	0.18
	0.6

	Кадмий 
	2008
	н/о
	н/о

	
	2009
	н/о
	

	Железо
	2008
	0.91
	1.97

	
	2009
	0.91
	2.3

	Марганец
	2008
	0.02
	0.04

	
	2009
	0.02
	0.06

	Медь
	2008
	0.11
	0.38

	
	2009
	0.32
	0.58

	Хром
	2008
	0.02
	0.06

	
	2009
	0.03
	0.06

	Цинк
	2008
	0.08
	0.18

	
	2009
	0.04
	0.08

	Никель
	2008
	0
	0.01

	
	2009
	0.01
	0.03

	Свинец
	2008
	0.01
	0.02

	
	2009
	0.01
	0.02


В 2009г. общий валовый выброс в атмосферный воздух источников основных промышленных предприятий  «БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ» со своими вспомогательными производствами «Богословская ТЭЦ» согласно сведениям из Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке городского округа Краснотурьинск», представленным филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе  Краснотурьинск, городе Карпинск и городе Волчанск», составил 43968,3 тыс.тонн.

Перечень и максимальные концентрации  загрязняющих веществ, создаваемые выбросами «БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ» в атмосфере жилой территории, ближайших садовых участков и на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)  размером 1000 м, приведены в табл. 3.7.1.5 согласно проекту нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ).

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, выполненный в процессе разработки проекта ПДВ для «БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ», позволяет оценить уровень загрязнения атмосферы по 43 загрязняющим веществам и 5 группам веществ, обладающим однонаправленным суммирующим действием.

Анализ концентраций загрязняющих веществ показал, что наиболее подвержены влиянию выбросов загрязняющих веществ – жилые массивы города, расположенные вблизи промплощадки завода.

С учетом проведенного анализа на существующее положение выбросы по следующим веществам – диалюминий триоксид, натрий гидроксид, фтористые газообразные соединения, бенз(а)пирен, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% превышают предельно-допустимые значения.

Перечень и максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ближайшей жилой застройки, садовых участков и на границе СЗЗ.

Таблица 3.7.1.5.

	Загрязняющее вещество
	Расчетная максимальная приземная концентрация,

в долях ПДК

	Код
	Наименование
	в жилой зоне / 

садовых участках
	на границе СЗЗ

	
	
	без учета фона
	с учетом фона
	без учета фона
	с учетом фона

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Существующее положение

	0101
	диАлюминий триоксид
	2,54/0,80
	-
	1,83
	-

	0123
	диЖелезо триоксид,                железо оксид
	0,01/(0,01
	-
	(0,01
	-

	0143
	Марганец и его соединения
	0,02/0,01
	-
	0,02
	-

	0150
	Натрий гидроксид
	5,60/3,44
	-
	5,17
	-

	0155
	диНатрий карбонат
	0,05/0,01
	
	0,05
	-

	0203
	Хром /в пересч.на хрома  VI оксид/
	0,02/(0,01
	-
	0,01
	-

	0301
	Азота диоксид
	0,07/0,04
	-
	0,07
	-

	0303
	Аммиак
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	0304
	Азот (II) оксид
	0,96/0,52
	0,98/0,54
	0,83
	0,85

	0322
	Серная кислота (по молекуле Н2SO4)
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	0328
	Углерод (сажа)
	0,65/0,24
	-
	0,78
	-

	0330
	Сера диоксид
	0,11/0,04
	0,11/0,04
	0,08
	0,08

	0333
	Дигидросульфид
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	0337
	Углерод оксид
	0,18/0,10
	0,60/0,55
	0,16
	0,59

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	5,32/2,45
	5,49/2,62
	5,45
	5,62

	0344
	Фториды неорг. плохорастворимые
	0,81/0,37
	0,82/0,38
	0,82
	0,83

	0415
	Углеводороды предельные С1-С5
	0,02/0,01
	-
	0,02
	-

	0416
	Углеводороды предельные С6-С10
	0,01/(0,01
	-
	(0,01
	-

	0501
	Пентилены (амилены-смесь изомеров)
	0,03/0,01
	-
	0,03
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0602
	Бензол
	0,12/0,04
	-
	0,11
	-

	0616
	Диметилбензол (смесь изомеров)
	0,02/0,01
	-
	0,02
	-

	0621
	Метилбензол
	0,13/0,05
	-
	0,25
	-

	0627
	Этилбензол
	0,04/0,02
	-
	0,04
	-

	0703
	Бенз(а)пирен
	4,95/2,34
	-
	5,12
	-

	1042
	Бутан-1-ол
	0,18/0,05
	-
	0,34
	-

	1119
	2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв)
	0,02/(0,01
	-
	(0,03
	-

	1061
	Этанол
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	1210
	Бутилацетат
	0,15/0,03
	-
	0,28
	-

	1240
	Этилацетат
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	
	
	

	1
	2
	

	1246
	Этилформиат
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	1401
	Пропан-2-он
	0,03/0,01
	-
	0,06
	-

	2000
	Взвешенные вещества (смолистые)
	0,76/0,27
	-
	0,86
	-

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	2732
	Керосин
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,07/0,03
	-
	0,07
	-

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,07/0,02
	-
	0,06
	-

	2902
	Взвешенные вещества
	0,07/0,02
	-
	0,13
	-

	2907
	Пыль неорганическая (70% SiO2
	0,03/0,01
	-
	0,02
	-

	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,09/0,02
	-
	0,04
	-

	2909
	Пыль неорганическая до 20% SiO2
	3,95/1,28
	-
	3,23
	-

	2930
	Пыль абразивная
	0,01/(0,01
	-
	0,01
	-

	2936
	Пыль древесная
	0,01/(0,01
	-
	0,04
	-

	2978
	Пыль резинового вулканизата
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	6039
	Группа сумм. (серы диоксид, фтористый водород)
	5,43/2,48
	5,60/2,66
	5,53
	5,70

	6302
	Группа сумм. (фтористый водород и  фторсоли)
	6,13/2,81
	6,31/2,99
	6,28
	6,46


Превышение в приземном слое атмосферы с учетом фонового загрязнения наблюдается по:

- диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) (код 101) - в жилой зоне - 2,54 д.ПДК;  на границе СЗЗ - 1,83 д.ПДК; в садовых участках - 0,80 д.ПДК. 

-
натрий гидроксид (код 150) - в жилой зоне - 5,60 д.ПДК; на границе СЗЗ - 5,17 д.ПДК; в садовых участках - 3,44 д.ПДК. 

- фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) (код 342) - в жилой зоне - 5,49 д.ПДК с учетом фона, 5,32 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 5,62 д.ПДК с учетом фона, 5,45 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 2,62 д.ПДК с учетом фона, 2,45 д. ПДК без учета фона. 

· бенз(а)пирен (код 703) - в жилой зоне - 4,95 д.ПДК; на границе СЗЗ - 5,12 д.ПДК; в садовых участках - 2,34 д.ПДК.

· пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% (код 2909) - в жилой зоне - 3,95 д.ПДК; на границе СЗЗ - 3,23 д.ПДК; в садовых участках - 1,28 д.ПДК.

- гр.суммации (серы диоксид, фтористый водород) (код 6039) - в жилой зоне - 5,60 д.ПДКс учетом фона, 5,43 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 5,70 д.ПДК с учетом фона, 5,53 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 2,66 д.ПДК с учетом фона, 2,49 д. ПДК без учета фона.

-
гр.суммации (фтористый водород и фторсоли) (код 6302) - в жилой зоне - 6,31 д.ПДК с учетом фона, 6,13 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 6,46 д.ПДК с учетом фона, 6,28 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 2,99 д.ПДК с учетом фона, 2,81 д. ПДК без учета фона. 

Оценка максимальных разовых приземных концентраций остальных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников Богословского алюминиевого завода, свидетельствует, что превышений допустимых значений не наблюдается (менее 1 ПДК в жилых массивах и 0,8 ПДК в садовых участках).

Наибольший уровень загрязнения атмосферы составляет по следующим веществам:

-
азот (II) оксид (код 304) - в жилой зоне - 0,98 д.ПДК с учетом фона, 0,96 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 0,85 д.ПДК с учетом фона, 0,83 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 0,54 д.ПДК с учетом фона, 2,52 д. ПДК без учета фона. 

- углерод (сажа) (код 328) - в жилой зоне - 0,65 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,78 д.ПДК; в садовых участках - 0,24 д.ПДК. 

· сера диоксид (код 304) - в жилой зоне - 0,11 д.ПДК с учетом фона, 0,11 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 0,08 д.ПДК с учетом фона, 0,08 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 0,04 д.ПДК с учетом фона, 0,04 д. ПДК без учета фона.

· углерода оксид (код 337) - в жилой зоне - 0,60 д.ПДК с учетом фона, 0,18 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 0,59 д.ПДК с учетом фона, 0,16 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 0,55 д.ПДК с учетом фона, 0,10 д. ПДК без учета фона. 

- фториды неорганические плохорастворимые (код 344) - в жилой зоне - 0,82 д.ПДК с учетом фона, 0,81 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 0,83 д.ПДК с учетом фона, 0,82 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 0,38 д.ПДК с учетом фона, 0,37 д. ПДК без учета фона. 

- бензол (код 602) - в жилой зоне - 0,12 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,11 д.ПДК; в садовых участках - 0,04 д.ПДК. 

- метилбензол (код 621) - в жилой зоне - 0,13 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,25 д.ПДК; в садовых участках - 0,05 д.ПДК. 

- бутан-1-ол (код 1042) – в жилой зоне – 0,18 д.ПДК; на границе СЗЗ – 0,34 д.ПДК; в садовых участках – 0,05 д.ПДК.

- бутилацетат (код 1210) - в жилой зоне - 0,15 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,28 д.ПДК; в садовых участках - 0,03 д.ПДК. 

- взвешенные вещества (смолистые) (код 2000) - в жилой зоне - 0,76 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,86 д.ПДК; в садовых участках - 0,27 д.ПДК. 

- взвешенные вещества (код 2902) - в жилой зоне - 0,07 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,13 д.ПДК; в садовых участках - 0,02 д.ПДК. 

Уровень остальных загрязняющих веществ не превышает 0,1 д.ПДК.

Расчет нецелесообразен по 9-ти веществам: аммиак (код 303), серная кислота (по молекуле H2SO4) (код 322), дигидросульфид (код 333), этанол (код 1061), этилацетат (код 1240), этилформиат (код 1246), бензин (нефтяной, малосернистый) (код 2704), керосин (код 2732), пыль резинового вулканизата (код 2978).

Уровень загрязнения атмосферы в селитебной зоне, садовых участков и на границе СЗЗ согласно материалам проекта нормативов ПДВ приведен в таблице 3.7.1.6.

Уровень загрязнения на границе СЗЗ и в жилой зоне с учетом фоновых концентраций (в долях ПДК)

Таблица 3.7.1.6.

	Наименование вещества
	Фоновая концентрация, Сф
	Расчетная 

концентрация, С
	Фоновая концентрация с исключением вклада, Сф'
	Суммарная концентрация, Сф'+С

	
	
	в жилой зоне/ садах
	на границе СЗЗ
	в жилой зоне/ садах
	на границе СЗЗ
	в жилой зоне/ садах
	на границе СЗЗ

	На существующее положение

	Азота (II) оксид
	0,11
	0,96/0,52
	0,83
	0,02/0,02
	0,02
	0,98/0,54
	0,85

	Диоксид серы
	0,02
	0,11/0,04
	0,08
	<0,01 /<0,01
	< 0,01
	0,11/0,04
	0,08

	Углерод оксид
	0,49
	0,18/0,10
	0,16
	0,42/0,45
	0,43
	0,60/0,55
	0,59

	Фтористые газообразные соединения
	0,85
	5,32/2,45
	5,45
	0,17/0,17
	0,17
	5,49/2,62
	5,62

	Фториды неорг. плохорастворимые
	0,07
	0,81/0,37
	0,82
	0,01/0,01
	0,01
	0,82/0,38
	0,83

	Группа сумм, (серы диоксид, фтористый водород)
	0,87
	5,43/2,49
	5,53
	0,17/0,17
	0,17
	5,60/2,66
	5,70

	Группа сумм, (фтористый водород и фторсоли)
	0,92
	6,13/2,81
	6,28
	0,18/0,18
	0,18
	6,31/2,99
	6,46


Источниками Богословский ТЭЦ согласно отчету по форме 2ТП (воздух) в 2007 году в атмосферу выброшены 19,393 тыс.т загрязняющих веществ. Расчет рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ, выполненный в процессе разработки проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для Богословской ТЭЦ (проект ПДВ согласован и утвержден в  установленном порядке), показал, что концентрации пыли неорганической в атмосфере на границах СЗЗ и жилой  застройки не превышают 0,36 ПДК.

В соответствии с выводами исследования «Гигиеническая оценка влияния источников выбросов Богословской ТЭЦ на здоровье населения г. Краснотурьинска для обоснования нормативов ПДВ ТЭЦ и достаточности размеров СЗЗ» вклад выбросов  БТЭЦ в загрязнение атмосферного воздуха как по максимальным разовым, так и по среднегодовым концентрациям суммы твердых на расстоянии до 1 км, в пределах от 1 до 2 км, от 2 до 3 км, более 3 км от промзоны БТЭЦ-БАЗа равен 6,16%, 8,48%, 12,49% и 21,94%, при этом отмечается влияние высоких источников БТЭЦ в дальней зоне за счет «переброса».

В условиях наибольшей загрузки, т.е. зимой, БТЭЦ загрязняет воздушный бассейн диоксидом азота. За счет особенностей рассеивания газообразных веществ от высоких труб город и часть п.Медный Рудник находятся в зоне превышения ПДК по диоксиду азота.

Фоновые загрязнения атмосферного воздуха ГО Краснотурьинск основными загрязняющими веществами характеризуется значениями, приведенными в табл. 3.7.1.7, которая подготовлена согласно информации ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» от 10.12.2008 № 833/09.08. Для п.Прибрежный и п.Воронцовка приведены дополнительно ориентировочные фоновые концентрации согласно сообщения от 07.06.2010 № 68/09-10 (см. приложение 1).

      Таблица 3.7.1.7.

	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК м.р., мг/м3
	ГО Краснотурьинск

	
	
	42 квартал, ул.Средня, фоновая концентрация
	п.Загородный ул.Животноводов,15 фоновая концентрация
	ул.Октябрьская, 45 фоновая концентрация
	п.Медная Шахта, фоновая концентрация
	п.Чернореченск, фоновая концентрация
	п.Прибрежный, фоновая концентрация
	п.Рудничный, 

фоновая концентрация
	п. Воронцовск, фоновая концентрация

	
	
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Взвешенные вещества
	0,5
	0.351
	0.814
	0.366
	0.822
	0.375
	0.826
	0.365
	0.73
	0.170
	0.34
	0.170

0.140
	0.34

0.28
	0.170
	0.34
	0.170

0.140
	0.34

0.28

	Диоксид 

азота
	0,2
	0.082
	0.41
	0.073
	0.365
	0.068
	0.340
	0.074
	0.37
	0.050
	0.25
	0.050

0.056
	0.25

0.28
	0.050
	0.25
	0.050

0.056
	0.25

0.28

	Оксид азота
	0,4
	0.074
	0.185
	0.074
	0.185
	0.074
	0.185
	0.074
	0.185
	0.021
	0.053
	0.021
	0.053
	0.021
	0.053
	0.021
	0.053

	Оксид 

углерода
	5,0
	2.144
	0.43
	2.20
	0.44
	2.234
	0.45
	2.197
	0.44
	1.50
	0.30
	1.50

1.8
	0.30

0.36
	1.50
	0.30
	1.50

1.8
	0.30

0.36

	Диоксид 

серы
	0,5
	0.010
	0.02
	0.010
	0.02
	0.010
	0.02
	0.010
	0.02
	0.015
	0.03
	0.015

0.011
	0.03

0.022
	0.015
	0.03
	0.015

0.011
	0.03

0.022


Из таблицы 3.7.1.7 следует, что фоновое  загрязнение воздушного бассейна городского округа основными веществами характеризуется величинами не превышающими ПДКм.р. для населенных мест.

Следует отметить, что в воздушный бассейн городского округа поступает радиактивный газ радон. Для производства алюминия и глинозёма Богословский алюминиевый завод в качестве сырья использует Североуральский боксит.

Особенностью боксита  является повышенное содержание таких естественных радионуклидов как уран, торий-232 и радий-226. Радий-226 является родоначальником цепочек радона-222, торона-220 и дочерних продуктов их распада (ДПР).

Радон наиболее весомый из всех естественных источников радиации — невидимый, не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ (в 7,5 раза тяжелее воздуха). По оценке Научного комитета по действию радиации ООН радон вместе со своими дочерними продуктами радиоактивного распада (ДПР) ответственен примерно за половину годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемой населением от всех естественных источников радиации.

Радон и его ДПР высвобождаются из земной коры повсеместно, но их концентрация в наружном воздухе существенно различается для разных мест земной поверхности. В Государственном докладе о состоянии окружающей природной среды в 2006 году отмечено, что городской округ Краснотурьинск относится к территории с высоким радоновыделением.

В результате многолетних исследований учеными установлено, что основную часть дозы облучения в миллизивертах (мЗв) человек получает от радона и ДПР, попадающих в его организм вместе с вдыхаемым воздухом, особенно в непроветриваемых помещениях.

Менее важный источник поступления радона в жилые помещения представляет собой вода и природный газ. Концентрация радона в обычной воде чрезвычайно мала, но вода из некоторых глубоких колодцев или артезианских скважин содержит очень много радона. Большую опасность для человека представляет не выпитая вода, а попадание паров воды с высоким содержанием радона в легкие вместе с вдыхаемым воздухом.

Для I группы критических органов населения основной предел внешнего и внутреннего облучения 5 мЗв в год. В материалах, представленных филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Краснотурьинск, городе Карпинск и городе Волчанск», приведены дозы облучения населения от природных и техногенных источников ионизирующего облучения в 2009 году на территории городского округа Краснотурьинск. Коллективная доза облучения населения за счет ингаляции радона-222, торона-220 и ДПР составила 99,46 чел.- Зв, а среднегодовая  индивидуальная эффективная доза облучения составила 1,9 мЗв (2008г.  204,4 чел.-Зв, 3,02 мЗв соответственно). По сравнению с 2008г. среднегодовая индивидуальная эффективная доза облучения населения снизилась в 2009г. в 1,68 раза.

Разделом 5.3 «Ограничение природного облучения» п. 5.3.1 СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99) допустимое значение эффективной дозы облучения, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается.

Снижение облучения населения регламентируется п.п. 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. НРБ-99, которое достигается путем установления системы ограничений на облучение населения от отдельных природных источников излучения. При этом при проектировании и вводе в эксплуатацию новых зданий жилищного и общественного назначения должно предусматриваться условие при котором среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений ЭРОА радона (218Ро (RaA);214Pb (RaB);214 Bi (RaC)) + 4.6 * ЭРОА торона (212Pb (ThB); 212Bi (ThC)) не превышала 100 Бк/м3, а в эксплуатируемых жилых помещениях не превышала 200 Бк/м3, соответственно среднегодовая индивидуальная доза, E (Rn+Th) мЗв/год не должна превышать в строящихся жилых зданиях 1.7 мЗв/год, а в эксплуатируемых не более 2 мЗв/год.
Радиационная обстановка на территории городского округа Краснотурьинск оценивается как удовлетворительная, т.к. среднегодовая эффективная доза облучения населения в 2009г. Составила меньше 2 мЗв/м3.

3.7.2. Состояние почвенно-растительного покрова

Почвы являются депонирующей средой для загрязняющих веществ, поступающих в них с атмосферными выпадениями, с неорганизованным поверхностным стоком с промплощадок и мест складирования отходов. Состояние почвенного покрова является составной частью санитарной обстановки на территории городского округа Краснотурьинск, т.к. техногенно-изменённые почвы могут играть роль вторичных загрязнителей атмосферы, а также оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье населения при использовании их в сельскохозяйственных целях (в огородах, на приусадебных участках).

Качественные и количественные характеристики геохимических изменений почв зависят от характера промышленных предприятий, особенностей функциональной структуры городского округа, положения в рельефе, характера и степени увлажнения, механического состава, кислотности и многих других факторов.

Почвы городского округа по механическому составу суглинистые и имеют нейтральную среду. 

По результатам анализов, выполненных ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Краснотурьинск, городе Карпинск и городе Волчанск», установлено, что наибольший вклад в загрязнение почвы вносит предприятие «БАЗ филиал «СУАЛ» и  автотранспортные предприятия.

По интегральному показателю комплексной нагрузки (Zc) уровень загрязнения почвы городского округа в 2009 году отнесен к опасной категории, т.к.  достиг величины 33,9 (в 1,9 раза выше чем в 2008г.). Исследования почв по санитарно-химическим показателям, выполненные ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (ФГУ ЦГСЭН) г.Краснотурьинска, показали рост неудовлетворительных проб до 52,1%, что в 4 раза выше чем в 2008 году.

Исследованиями по программе санитарно-гигиенического мониторинга в 2009 году выявлен опасный уровень загрязнения почвы городского округа. Относительный показатель загрязнения почвы (Вn) равен 24,1. Под влиянием опасного уровня загрязнения почвы находятся 10800 человек (информация к Государственному докладу о состоянии окружающей среды в 2009г.).

Приоритетными загрязнителями почвы являются металлы (свинец, медь, цинк, никель, кадмий, ртуть), фтор, бенз(а)пирен, мышьяк.

Кроме того, почву городского округа загрязняют неорганическая пыль с содержанием диоксида кремния, зола, сажа, диоксиды азота и серы, оксиды азота и углерода, нефтепродукты и органические вещества.

Характер отрицательного влияния перечисленных веществ на состояние почвы и растительность приведен в табл. 3.7.2.1.

Таблица 3.7.2.1.
	Наименование загрязняющих веществ.
	Характер влияния загрязняющих веществ на состояние почвы и растительности.

	1
	2

	Твердые частицы: зола, сажа, пыль.
	Загрязняют почву, изменяют ее химический состав, ухудшают тепловой, водный и воздушный режимы. Ухудшают   питание растений, снижают интенсивность фотосинтеза.

	Диоксиды серы (в воздухе соединяется с водой и образует серную кислоту)
	Подкисляют почву, приводит к уменьшению количества почвенных микроорганизмов, снижают их активность, замедляет процесс минерализации органиче​ских веществ. Нарушает или прекращает процесс ассимиляции в зеленых частях растений.

	Окислы азота.
	Подкисляют почву, приводят к уменьшению количества почвенных микроорганизмов, снижают их активность, замедляют процесс минерализации органических веществ. Нарушение процесса ассимиляции в зеленых частях растений.

	Соединения свинца, марганца и других элементов.
	Накапливаются в почве, что приводит к повышению содержания этих веществ в овощах и плодах.

	Углеводороды
	Накапливаются в почве, негативно сказываются на процессах, протекающих в почве.


Одним из особенно значимых источников  загрязнения почвенного и растительного покрова являются отходы производства и потребления. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территории городского округа, несовершенство системы сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания бытовых и производственных отходов наносит существенный вред природе в результате:

- накопления в почве загрязняющих веществ и вовлечения их в кругооборот;

- нарушения целостности растительного покрова;

- изменения видового состава растений и зарастания участков земли сорной растительностью.

В настоящее время на территории городского округа наблюдаются многие виды деградации почвенного покрова: подтопление, переувлажнение и заболачивание почв, их переуплотнение, изменение механического и химического состава, разрушение структуры, ветровая и водная эрозия, снижение содержания гумуса в  пахотном горизонте.

При разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом формируются техногенные ландшафты с разрушенной литогенной основой и, соответственно, уничтожением почвенно-растительного  покрова. Целостность почвенно-растительного покрова нарушена за счет карьеров, шахт, отвалов вскрышных пород, золоотвалов, полигонов твердых промышленных и бытовых отходов и других объектов. В пределах шахтных полей в связи с нарушением сплошности горных пород подземными выработками происходит оседание земной поверхности и  образуются провалы.

Специфической формой открытой добычи полезных ископаемых являются дражные разработки россыпных месторождений золота, применяемые в долине р.Каменки Южно-Заозерским прииском. Дражные разработки приводят к переформированию речных отложений, существенному изменению гидрогеологических условий в пределах речных долин. Дражные полигоны, остающиеся после разработки, многие годы не зарастают. Согласно информации ОАО «Богословское рудоуправление» (см. Приложение 5)  нарушенные земли занимают площадь 503 га, в том числе:

- зоны обрушения, шахта Капитальная – 49,4252 га;

- Каменский карьер – 94,1659 га, рекультивировано – 26,5 га;

- отвалы вскрышных пород Каменского карьера – 44,2814 га;

- зона обрушения, ш.Северопесчанская – 307,3483 га.

Отработанные земли – 52,2044 га, в том числе: 

- зоны обрушения, шахта Капитальная – 49,4252 га;

- Северный отвал, п.Белка  - 7,7792 га;

По основным показателям предприятия ООО «Богословский кирпичный завод» нарушенные земли карьеров составляют 11,15 га.

В 2007г. Производственная артель старателей «Южно-Заозерский прииск» рекультивировала 157 га нарушенных земель (Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2007 году).

Институтом экологии растений и животных УрОРАН в 1995 году подготовлена «Фитоэкологическая карта Свердловской области», которая отражает интегральную оценку степени трансформации растительного покрова и уровни деградации территориальных комплексов растительности. Антропогенная трансформация растительного покрова в районе городского округа  Краснотурьинск оценивается как умеренная, т.е. наполовину произошла смена коренных хвойных лесов производными сообществами в средней тайге. 

Лесной массив представлен сосняками, менее развиты пихто-елово-кедровые леса. Достаточно большую площадь занимают производные березняки. Сопутствующими породами являются лиственница  Сукачёва, береза бородавчатая, на увлажненных местах встречается берёза пушистая.

Подлесок редкой или средней густоты включает кутарниковые формы рябины обыкновенной и  жимолости. Травяно-кустарниковый ярус представлен большим количеством видов: верейник, земляника, костяника, черника, различные виды клевера, папоротник-орляк.

Низшие растения представлены мхами, которые местами образуют почти сплошной покров. Иногда наблюдается тонкий слой мертвого мха. 

Уровень деградации территориальных комплексов растительности ГО Краснотурьинск, согласно «Фитоэкологической карте свердловской области», достигает 30% (Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 1995г.).

В ближайших окрестностях БАЗа наблюдается полная деградация естественных лесных сообществ. На протяжении 1-3 км образовались пустоши частично заросшие березой и осиной. Березняки мертвопокровыне, разреженные, низкорослые, подлесок отсутствует. По мере удаления от БАЗа березняки мертвопокровные сменяются  березняками разнотравными, а затем злаковоразнотравными. Под пологом лиственных лесов единично появляются сосны и ели, но их габитус необычен. Деревья имеют слабый рост, деформированные стволы и ветви. Хвоя сохраняется только в приземной части деревьев, защищенной зимой снежным покровом. Встречается подлесок из шиповника иглистого и ракитника русского, увеличивается фитомасса и проективное покрытие травяного яруса. 

В 4-5 км от алюминиевого завода в северном направлении встречаются естественные  сосновые участки леса с характерным слабым развитием подлеска и изреженным травяным покровом. Общее состояние сосны на этих участках неудовлетворительное. Кроны деревьев заметно изрежены, имеются суховершинность и некрозы хвои.

Нормальное состояние территориальных растительных комплексов отмечается на удалении 25-30 км от границ городского округа.

3.7.3. Состояние поверхностных и подземных вод

Формирование химического состава воды в поверхностных источниках происходит под влиянием природных, в  значительной степени антропогенных факторов, обусловленных хозяйственной деятельностью, и влиянием загрязнений, поступающих с площади водосбора.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются:

-   неочищенные или недостаточно очищенные производственные и    бытовые сточные воды;

- поверхностный сток с промплощадок и селитебной территории  городского округа;

- загрязненные дренажные воды;

- фильтрационные утечки загрязняющих веществ из различных  сооружений;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод на сооружениях  промышленных предприятий;

- осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие загрязняющие вещества от промышленных выбросов;

- транспортные магистрали;

-  полигоны промышленных и бытовых отходов.

Основными водными артериями городского округа Краснотурьинск являются реки Турья, Каква и их многочисленные притоки.

Длина р.Турьи до гидрологического створа в г. Краснотурьинске – 75 км. Русло реки зарегулировано Краснотурьинским водохранилищем, что оказывает значительное влияние на  химический состав воды. Качество воды в реке Турья не отвечает нормативным требованиям. Краснотурьинское водохранилище является источником водоснабжения города, «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ» и Богословской ТЭЦ.

Площадь зеркала водохранилища составляет 5,6 км2.

Две насосные станции Богословского алюминиевого завода забирают воду из  Краснотурьинского водохранилища для технических нужд (в 2009 году не более 23180 тыс./м3) и для приготовления воды питьевого качества для населения города (около 5100 тыс.м3 в год) дополнительно к  артезианскому водозабору.

Качественная и количественная характеристика воды в Краснотурьинском водохранилище согласно сведениям Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов приведена в табл. 3.7.3.1.

Качественная и количественная характеристика воды в водохранилище

Таблица 3.7.3.1.

	№ п/п
	Наименование вещества
	Содержание, мг/дм3

	1
	Взвешенные вещества
	3,0

	2
	Хлориды 
	менее 10,0

	3
	Сульфаты
	15,0

	4
	Сухой остаток
	112,0

	5
	БПК20 (биологическое потребление кислорода)
	1,5

	6
	Азот аммонийный
	0,52

	7
	Нитрит-ион
	менее 0,02

	8
	Нитрат-ион
	0,8

	9
	Нефтепродукты
	0,06

	10
	Марганец
	0,053

	11
	Медь
	0,023

	12
	Железо
	0,22

	13
	СПАВ
	менее 0,015

	14
	Фториды
	менее 0,5

	15
	Фосфаты
	менее 0,05


Качество воды Краснотурьинского водохранилища контролируется лабораторией БАЗ, ФГУ «ЦГСЭН г. Красноуральска», ФГУ «ЦГСЭН в свердловской области». Результаты анализа проб воды показывают, что качество  воды не соответствует нормативным показателям по повышенной перманганатной окисляемости, цветности, мутности, по содержанию железа, марганца. Водоем отличается удовлетворительной самоочищающей способностью. Небольшое заиливание наблюдается на всем протяжении водохранилища, наибольшее - в верховье водохранилища и у плотины. 

Донные отложения водохранилища изучались ФГУП «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих предприятий». Согласно проведенных работ, донные отложения на всем протяжении пруда интенсивно загрязнены алюминием, бензапиреном, марганцем, медью, хромом, нефтепродуктами. Отмечается интенсивная миграция токсичных веществ из донных отложений в водный раствор через сутки при РН 4,5: алюминия, бенз(а)пирена, марганца и нефтепродуктов, что подтверждает потенциальную опасность вторичного загрязнения водоема за счет накопившихся в пруду донных отложений.

В материалах к Государственному докладу «О санитарно-эпидемиологической  обстановке в городском округе Краснотурьинск в 2009 году» отмечено, что  предприятиями городского округа в 2009г. в  поверхностные водоёмы было сброшено                   16000 м3 сточных вод.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами воды р.Турьи, ее притоков р. Взвозной , р.Устеи и р.Каквы, ее притоков р. Каменки и ручья Песочного являются:

- тяжелые металлы (марганец, железо, алюминий, кадмий, никель, цинк, кобальт, свинец);

- сульфаты, хлориды, фосфаты, фториды;

- нефтепродукты;

- взвешенные вещества;

- группы веществ, образование которых вызвано биогенными процессами в водоемах и на  водозаборных площадях (азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, ХПК и БПК20). ХПК – химическое потребление кислорода и  БПК20 - биологическое потребление кислорода при температуре 20С являются важными показателями качества воды  в водоеме.

В верховье р.Устеи и р.Устеи-1, которые являются притоками р. Турьи, расположены шламохранилище № 2 и участок под его расширение. Влияние на химический состав воды в р.Турье оказывает, сбрасываемые без очистки, сточные воды из карьера ООО «Богословский кирпичный завод». Результаты анализов проб воды из р. Турьи, выполненные ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу (ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО») в 2008г. приведены в табл. 3.7.3.2.

Результаты анализов воды  в мг/дм3 (Х+Δл)

Таблица 3.7.3.2.

	Определяемые

показатели
	Точка отбора, результаты измерений

	
	Сброс из карьера (без очистки)
	Р. Турья выше 

сброса
	Р. Турья ниже 

сброса

	Взвешенные вещества
	10,6±1,8
	5,6±1,4
	5,7±1,4

	Водородный показатель рН (ед. рН)
	7,49±0,20
	7,55±0,20
	7,61±0,20

	Железо (общ.)
	2,05±0,26
	0,15±0,04
	0,20±0,05

	Нефтепродукты
	0,05±0,03
	<0,05
	<0,05

	Сульфаты
	20,0±3,4
	15,4±2,6
	16,6±2,8

	Сухой остаток
	208,0±33,2
	160,0±25,5
	187,0±29,8

	Хлориды
	18,9±2,5
	13,5±4,8
	17,9±2,6

	Кальций
	34,1±2,3
	14,0±0,9
	30,0±2,0

	Магний
	46,6±3,9
	28,3±2,3
	41,9±3,5


Анализ табл. 3.7.3.2 показывает, что содержание всех загрязняющих веществ в воде р. Турьи повышается в результате сброса карьерных вод.

В бассейн р. Взвозной располагаются золоотвалы Богословской ТЭЦ и накопитель промышленных отходов «БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ». Естественный сток р.Взвозной нарушен сбросом вод шламохранилища Богословской ТЭЦ, а также утечками из многочисленных водонесущих коммуникаций «БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ».

Влияние действующего золоотвала на состояние воды в р.Взвозной в большей степени проявляется у подножия восточной дамбы золоотвала.  Загрязнение характеризуется содержанием сульфатов до 315 мГ/дм3; фтора до 3,8 мГ/дм3; алюминия до 1,8 мГ/дм3; меди до 0,01 мГ/дм3; ванадия до 1,6 мГ/дм3; селена до 0,007 мГ/дм3. В устье р.Взвозной содержание перечисленных элементов значительно уменьшается, но техногенное загрязнение воды сохраняется.

В реку Каменку, которая является притоком реки Каквы, через русло ручья Песочного сбрасываются сточные воды ОАО «Богословское рудоуправление».

Проект нормативов допустимых сбросов (проект НДС) для 2х выпусков разработан Управлением экологической безопасности ООО «УГМК-Холдинг».

Река Каменка является рыбохозяйственным  объектом, отнесенным ФГУ «Камуралрыбвод» ко второй категории. Длина реки – 14 км, площадь водосбора 84 км2. характеристика сточных вод (выпуск № 1 и выпуск № 2), фоновые концентрации природных вод р.Каквы и р.Каменки, нормативы допустимого сброса для выпусков приведены по тексту согласно материалам проекта НДС.

Выпуск  №1 - (расход 3710,5  тыс.м3/год),  сброс  шахтных  вод  с шахты Северопесчанской  объединен  со  сбросом  нормативно-чистых  вод  после  охлаждения оборудования на промплощадке шахты Северопесчанская, оба выпуска (ранее выпуск 1 и 3) заведены в копань-отстойник и далее совместным выпуском сбрасываются в русло ручья Песочного.

Выпуск № 2 - (расход 175 тыс.м3/год), нормативно-очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды шахты Северопесчанской. На сбросе установлены очистные сооружения биологической очистки, имеющие проектную мощность 175 тыс.м /год. Степень очистки по нефтепродуктам ниже проектной.

Нормируется 12 гидрохимических показателей: взвешенные вещества, сухой остаток, БПК20, фосфаты, сульфаты, хлориды, азот нитратов, азот нитритов, азот аммонийный, СПАВ, железо, нефтепродукты. 

Расчеты произведены по «Методике разработки нормативов допустимых сбросов и микроорганизмов  в  водные  объекты  для  водопользователей  (Приказ МПР   России  от 17.12.2007 № 333).

Отбор проб и наблюдение за качеством воды природных вод, в том числе реки Каменки в  фоновом  створе  ведется  лабораторией  защиты водно-воздушного бассейна ОАО «Богословское рудоуправление».

Расчет фоновых концентраций произведен ФГУ «ЦЛAM МПР России по Уральскому ФО».

Качество природных вод  в фоновом створе реки  Каменка

                                                                                               Таблица 3.7.3.3.
	№ п/п
	Показатели состава
	Фоновые концентрации, мг/л
	ПДК рыбохозяйственного использования, мг/л

	1
	Взвешенные 

вещества
	6,4
	+ 0,25 к фону

	2
	Сухой остаток
	307,3
	1000

	3
	БПК20
	4,4
	3,0

	4
	Фосфаты (по Р)
	0,04
	0,2

	5
	Хлориды
	13,7
	300

	6
	Сульфаты
	71,2
	100

	7
	Азот нитратов
	0,5
	9,1

	8
	Железо общ.
	0,7
	0,1

	9
	Нефтепродукты
	0,35
	0,05

	10
	Азот нитритов
	0,008
	0,02

	11
	Азот аммонийный
	0,09
	0,39

	12
	СПАВ
	0,04
	0,5


В фоновом створе р. Каменки наблюдается превышение концентраций загрязняющих веществ над предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) рыбохозяйственного использования: по нефтепродуктам (7 ПДК) по железу общему (7 ПДК) и по БПК20 (1,5 ПДК).

Повышенное содержание железа в воде водотоков Среднего Урала имеет природное происхождение и подтверждается данными многолетних наблюдении. Высокая концентрация биогенных загрязняющих веществ и нефтепродуктов связана с наличием выпуска недостаточно очищенных хоз-бытовых сточных вод с очистных сооружений пос. Рудничного.

Качество  сточных  вод  определяется  лабораторией  защиты  водно-воздушного бассейна Богословского рудоуправления в соответствии с графиком аналитического контроля.

Качество сбрасываемых сточных вод выпуска № 1, за период 

фактического  объединения сброса (конец 2007г. - начало 2008 года)
Таблица 3.7.3.4.

	Наименование
показателей
	Фактические концентрации мг/дм3

	
	Октябрь

2007
	Ноябрь

2007
	Декабрь

2007
	Январь 2008
	Февраль 2008
	Март 2008
	Апрель 2008
	Средние

	Взвешенные   

 вещества
	1,35
	4,03
	3,73
	5,17
	3,68
	3,65
	5,4
	4,28

	Сухой остаток
	526
	510
	459
	443
	363
	450
	518
	467

	БПК20
	3,25
	3,32
	3,11
	4,02
	3,56
	4,12
	4,42
	3,68

	Хлориды
	41,18
	40,49
	37,23
	31,72
	25,39
	40,53
	52,27
	42,34

	Сульфаты
	152,5
	179,2
	176,4
	127,1
	80,33
	112,3
	156,75
	147

	Железо
	0,248
	0,219
	0,282
	0,53
	0,573
	0,338
	0,471
	0,41

	Нефтепродукты
	0,084
	0,079
	0,094
	0,134
	0,142
	0,151
	0.068
	0,114


Примечание1   для расчета средних значений  наименьшее значение в ряду отбрасывалось как статистически недоверительное
Эффективность очистки сточных вод от взвешенных веществ составляет в среднем около 50% (до очистки взвешенные вещества – 8,82мг/дм3) 

Качество сточных вод выпуска № 2 определяется лабораторией очистных сооружений ш. Северопесчанская в соответствии с графиком лабораторного контроля. В расчетах НДС качество сточных вод принято по данным первичного учета за 2007г.

Качество сбрасываемых сточных вод выпуска № 2, среднегодовые 2007 г.

 Таблица 3.7.3.5.

	Показатели состава сточных вод

	Фактические концентрации,  мг/дм3
	ПДК ры-бохозяй-ственного значения, мг/дм3

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентя-брь
	ок-тя-брь
	ноябрь
	де-ка-брь
	среднее
	

	Взвешенные вещества
	6.72
	4.5
	5.6
	6.3
	4.52
	4.1
	4.06
	5.2
	3.66
	4.2
	3.5
	7.3
	4.97
	+0,75

	Сухой 

остаток
	191.2
	207.3
	178.8
	180.8
	230.5
	203.7
	235.2
	29.6
	152
	195
	203.5
	185.3
	199.4
	1000

	Железо
	0.36
	0.37
	0.34
	0.46
	0.34
	0.41
	0.37
	0.41
	0.2
	0.46
	0.35
	0.28
	0.36
	0,1

	БПК20
	10.92
	11.9
	10.3
	10.5
	8.9
	6.8
	5.2
	9
	16
	9.9
	6.96
	9
	9.64
	3,0

	Фосфаты
	0.31
	0.39
	0.38
	0.36
	0.16
	0.178
	0.13
	0.188
	0.064
	0.19
	0.24
	0.3
	0.24
	0,2

	Хлориды
	4.46
	6.6
	4.89
	7.76
	8.52
	6.33
	9.98
	7.99
	3.85
	4.52
	4.28
	6.28
	6.28
	300

	сульфаты
	17.4
	12.5
	22.3
	20.7
	26.4
	23.7
	36.7
	16.8
	15.3
	11.6
	13
	9.82
	18.85
	100

	СПАВ
	0.038
	0.035
	0.032
	0.043
	0.065
	0.035
	0.072
	0.06
	0.03
	0.035
	0.032
	0.1
	0,048
	0,1

	Нефтепродукты
	0.192
	0.055
	0.221
	0.035
	0.038
	0.049
	0.059
	0.028
	0.029
	0.058
	0.085
	0.105
	0.08
	0,05

	Азот 

нитратов
	0.186
	0.207
	0.09
	0.28
	0.29
	0.133
	0.18
	0.121
	0.143
	0.163
	0.145
	0.15
	0,17
	9,1

	Азот 

нитритов
	0.072
	0.004
	0.00 9
	0.008
	0.005
	0.0008
	0.01
	0.006
	0.006
	0.012
	0.001
	0.017
	0,013
	0,02

	Азот 

аммонийный
	0.43
	0.56
	0.49
	0.51
	0.37
	0.17
	0.28
	0.31
	0.34
	0.54
	0.13
	0.4
	0,38
	0,39


Параметры работы очистных сооружений определены по фактическим концентрациям на входе и выходе с очистных сооружений за 12 месяцев 2007 года, проектные параметры взяты по паспорту сооружений для очистки и обезвреживания сточных вод ОАО «БРУ» и приведены в таблице 3.7.3.6.

Показатели эффективности очистки сооружений выпуска № 2,
среднегодовые за 2007 г.

Таблица 3.7.3.6.

	№ п/п
	Показатели 

состава
	Фактические  концентрации,  мг/л, средние
	Проектные   показатели на выходе,
мг/л
	Фактический эффект  очистки

	
	
	до
очистки
	после очистки
	мг/л
	%
	%

	1
	Взвешенные вещества
	9.82
	4,97
	10,0
	-
	50

	2
	БПК20
	27,1
	9,64
	15,0
	-
	64,4

	3
	Железо
	0,78
	0,36
	-
	50-70
	54

	4
	Фосфаты
	0,40
	0,24
	-
	20-40
	40

	5
	СПАВ
	0,1
	0,048
	-
	80
	52

	6
	Азот нитритов
	0,042
	0,013
	0,1
	-
	69

	7
	Азот нитратов
	0,11
	0,17
	9,1
	-
	-

	8
	Азот аммонийный
	1,28
	0,38
	-
	50
	70

	9
	Нефтепродукты
	0,11
	0,08
	-
	50
	28


В результате очистки содержание загрязняющих веществ на выходе с очистных сооружений соответствует проектным показателям: по взвешенным веществам, БПК20, азоту аммонийному, азоту нитритов, азоту нитратов, железу, фосфатам. Степень очистки по нефтепродуктам ниже проектной.

Нормативы допустимого сброса для выпуска № 1

                                                                                                   Таблица 3.7.3.7.

	№
	Показатели состава
	Концентрации загрязняющих веществ

мг/дм3
	Масса сброса загрязняющих веществ тонн/год

	1
	Сухой остаток
	458
	1699,409

	2
	Взвешенные вещества
	4,31
	15,993

	3
	Хлориды
	42,27
	156,842

	4
	Сульфаты
	100
	371,050

	5
	Железо
	0,1
	0,371

	6
	Нефтепродукты
	0,05
	0,186

	7
	БПК20
	3,0
	11,131


Нормативы допустимого сброса для выпуска № 2

                                                                                                  Таблица 3.7.3.8.

	№
	Показатели состава
	Концентрации загрязняющих веществ

мг/дм
	Масса сброса загрязняющих веществ тонн/год

	1
	Сухой остаток
	199,4
	34,895

	2
	Взвешенные вещества
	4,97
	0,869

	3
	Сульфаты
	18,9
	3,309

	4
	Хлориды
	6,3
	1,103

	5
	Азот нитритов
	0,013
	0,0023

	6
	Азот аммонийный
	0,38
	0,0665

	7
	Азот нитратов
	0,17
	0,0298

	8
	Железо
	0,1
	0,0175

	9
	Фосфаты
	0,24
	0,0420

	10
	СПАВ
	0,048
	0,0084

	11
	БПК 20
	3,0
	0,527

	12
	Нефтепродукты
	0,05
	0,0087


Согласно сведениям к Государственному докладу о состоянии окружающей среды в 2009г. контроль за качеством сбрасываемых сточных вод и воды водоемов осуществляют предприятия, сбрасывающие сточные воды, и лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Качество сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водотоки, в 2009г.  соответствовало требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.

Гидрогеологические условия района городского округа Краснотурьинск характеризуются обилием подземных вод. Разведано 8 месторождений подземных вод и зарегистрировано 17 пролицензированных водозаборных скважин.

Основным источником питания подземных вод являются фильтрационные воды атмосферных осадков.

Подземные воды характеризуются недостаточной защищенностью от поверхностного загрязнения по причине невыдержанной мощности покровных отложений. По химическому составу подземные воды, не подверженные техногенному загрязнению с поверхности, сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией до 0,3 г/дм3.

Подземные воды умеренно жесткие, с недостаточным содержанием фтора и очень часто обогащены соединениями кремния, железа и марганца. Содержание кремния, железа и марганца в  подземных водах районов развития сульфосодержащих горных пород с активно протекающими в них процессами окисления существенно превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

За счет активного  взаимодействия  поверхностных  и  подземных вод и недостаточной  защищенности последних происходит загрязнение подземных вод в районе г.Краснотурьинска. Загрязненные участки подземных вод имеют сульфатный тип и повышенное содержание соединений  азота, фосфора, фенолов  и др.

Промышленно-бытовое загрязнение является наиболее опасным. Его главным источником являются БАЗ, БТЭЦ и крупные городские застройки. Загрязнение проявляется в повышенном содержании в подземных водах тяжёлых металлов, селена, ртути, фтора, фенолов, нефтепродуктов. Ртуть, содержание которой довольно часто превышает ПДК, является наиболее опасным для человека высокотоксичным  элементом.

По договору с БТЭЦ, 000 «Сиенит-геоэкология» осуществляет мониторинг подземных и поверхностных вод на действующем золоотвале Богословской ТЭЦ. Результаты мониторинга [8( показывают, что:

- Влияние золоотвала на подземные воды наблюдается в непосредственной близости от золоотвала и проявляется в изменении химического состава подземных вод с природного гидрокарбонатного на сульфатный, в высоком (превышающем ПДК для питьевых вод) содержании фтора и, эпизодически, бария, а также в незначительном увеличении температуры подземных вод. вскрытых у подножия золоотвала. Ореол фтористого загрязнения распространяется узкой полосой в контуре долины р. Взвозной, ориентировочно на расстояние 150-200 м от подножия восточной дамбы золоотвала в сторону р. Турьи.

Вторыми по степени загрязнения подземных вод являются  сельскохозяйственные объекты. Это  птицефабрика,  животноводческие фермы, склады удобрений и ядохимикатов. Загрязнение проявляется в повышенном содержании в подземных водах нитратов, нитритов, аммония, фосфора.

Загрязнение отходами горнодобывающей промышленности связано с отвалами переработанных руд и пустой породы. В подземных водах отмечается повышенное содержание фенолов,  ртути, меди, марганца и других элементов.

Прочие виды техногенного загрязнения приурочены к населенным пунктам. Это свалки, гаражи, склады, железнодорожные и автомагистрали. Вблизи перечисленных объектов есть опасность проникновения в подземные воды органического загрязнения (в том числе фенолов и нефтепродуктов), хорошо растворимых соединений тяжёлых металлов, ртути.

Подземные воды, содержащие радон, являются опасным источником внутреннего ионизирующего облучения населения. На территории г.Краснотурьинска и прилегающих районов имеются ареалы распространения этих вод, оконтуренные по источникам с удельной активностью радона в воде в соответствии с международной нормой - более 40 БК/л (ГГП "Зеленогорскгеология", 1995 г.). В России допустимой для населения концентрацией радона в питьевой воде является 110 БК/л (НРБ-96). 

Зоны развития радонсодержащих подземных вод с удельной активностью радона свыше 40 БК/л, являющиеся фактором риска при использовании воды для питьевых целей, расположены: западнее кирпичного завода; восточнее и северо-восточнее промплощадки "БАЗа"; восточнее поселков Медный Рудник и Медная Шахта, захватывая территорию пос.Загородный.

Подземные воды на эксплуатируемых водозаборах обладают значительно лучшей защищенностью от техногенного загрязнения. Качество подземных вод в системах централизованного  водоснабжения городского округа Краснотурьинск по данным Государственного учета и мониторинга подземной гидросферы является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям по их водоподготовке, выполненным на стадии разведки и проектирования водозаборов.

3.7.4. Физические факторы воздействия на качество окружающей среды

К основным физическим факторам воздействия на среду обитания и здоровье населения городского округа Краснотурьинск относятся:

- акустический шум, создаваемый оборудованием промышленных предприятий (вентиляционными агрегатами, трансформаторами, циклонами, компрессорными установками, насосами, пилорамами и т.п.), автотранспортом, железнодорожным транспортом;

- электромагнитные и электрические поля, создаваемые электроподстанциями, радиотелевизионной станцией, передающими станциями пейджинговой и сотовой связи.

Оборудование предприятий городского округа создающее акустический шум, в подавляющем большинстве находится внутри производственных помещений или на участках территории наиболее удаленных от ближайших жилых домов, что способствует затуханию звука. Кроме того, на пути распространения шума от различных источников имеются в качестве экранов различные производственные здания и сооружения, а также зеленые насаждения. 

Следует отметить, что шум, создаваемый оборудованием предприятий и транспортом, железнодорожным в том числе, имеет локальный характер. По данным исследований, проведенных ФРУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» установлено:

-
комплексные и точечные источники шума, аэропорт и железнодорожные вокзалы не оказывают серьезного влияния на шумовой режим населенных пунктов;

- основным источником шума на селитебных территориях является автотранспорт.

Наибольшему акустическому дискомфорту от шума, излучаемого автомобильным транспортом, подвержены территории города, прилегающие к улицам с интенсивным движением.

К источникам ЭМИ на территории округа относятся существующие электроподстанции: Краснотурьинск, КПП-3, КПП-4, Глинозем-1, Тайга, Воронцовка, ЦРП БАЗа, Турья, Медная. Проектируемые подстанции напряжением 110/10 кв; Новая БТЭЦ, Алюминиевая, Глинозем – II.

Электрические поля создаются воздушными линиями электропередачи напряжением 35 и 110 кВ.

В районе совхоза «Краснотурьинский» размещена радиотелевизионная передающая станция (РТПС), источниками электромагнитного излучения которой являются антенны радиопередающих устройств.

На территории города действуют 2 системы персонального радиовызова пейджинговой связи (ООО «Юнипейдж» и ООО «Северная сетевая компания») и 2 станции сотовой связи («Билайн» и «Рюмина» ООО «Екатеринбург-2000»).

В 2009 году по данным Краснотурьинского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» процент неудовлетворительных исследований по шуму увеличился на 8,5% по сравнению с 2008 годом.

По исследованиям электромагнитных полей увеличением неудовлетворительных результатов составило 4,3%.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории городского округа в части потенциально опасного влияния физических факторов как на производстве, так и в селитебной зоне остается во многом неудовлетворительной.

Ведущими факторами неблагоприятного воздействия на население являются шум, вибрация, ЭМИ. Наиболее значимым фактором по количеству источников и степени воздействия на население является шум.

3.7.5. Радиационная ситуация в окружающей среде

Материалы ежегодных Государственных докладов о состоянии окружающей среды в Свердловской области позволяют определить факторы, формирующие радиационную ситуацию на территории городского округа  Краснотурьинск. К ним относятся:

- природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами;

- глобальные выпадения искусственных радионуклидов, которые    образуются в результате медленного выведения из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия, атомных энергетических установок космических спутников, сгоревших при падении в атмосфере Земли;

-  использование медицинской диагностической аппаратуры с 

    ионизирующими источниками излучения;

- техногенно измененный фон, обусловленный возведением зданий на  территориях с повышенным уровнем;

- деятельность предприятий и организаций, использующих источники  ионизирующего излучения (ИИИ).

В материалах ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» в Краснотурьинске к Государственному докладу радиационная обстановка на территории городского округа в 2009 году оценивается как  удовлетворительная. В структуре доз облучения населения основное значение принадлежит облучению от природных и медицинских факторов.

Коллективная доза облучения населения от природных источников ионизирующего излучения (внешнее, внутреннее облучение и  облучение от радона, торона и их дочерних продуктов распада) составила 178,88 чел.-3в.

Среднегодовая индивидуальная эффективная доза облучения населения составила 3,2м 3в, вклад в дозу облучения 77,4%, в том числе коллективная доза от радона, торона и дочерних продуктов их распада составила 99,46 чел. – 3в.
Средняя индивидуальная годовая эффективная доза облучения населения достигла величины 1,9м3в, вклад в дозу 43,03%.

Облучение населения от медицинских рентгенологических процедур (РЛП): коллективная доза облучения от РЛП – 52,23 чел.- 3в; среднегодовая индивидуальная эффективная доза облучения населения 0,83 м 3в; вклад в дозу – 22,6%.

Доля облучения профессиональной группы рабочих и служащих, работающих с техногенными источниками излучения, в формировании коллективной дозы                 0,131 чел. -3в, среднегодовая доза облучения – 2,22 м 3в, вклад в дозу 0,056%.

На территории, прилегающей к предприятиям и организациям, эксплуатирующим источники ионизирующего излучения в 2009 году не обнаружено аномальных изменений радиационной обстановки.

3.7.6. Отходы производства и потребления

Основными источниками накопления отходов производства и потребления на территории городского округа Краснотурьинск являются: 

- крупные промышленные предприятия («БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ»; ОАО «Богословское рудоуправление»; «Богословская ТЭЦ», ПАС «Южно-Заозёрский прииск»; ООО «Богословский кирпичный завод»; учреждения и предприятия обслуживания; территория городского округа, ООО ДСП «Совхоз Богословский» и др.). 

Накапливаемые отходы производства и потребления представлены 5-ю классами опасности для окружающей природной среды.

В процессе деятельности «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ» образуется 95 видов отходов, ОАО «Богословское рудоуправление» - 53 вида, ПАС «Южно-Заозёрский прииск» - 30 видов, ООО «Богословский кирпичный завод» - 42 вида.

На основании анализа отчетов нескольких предприятий об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов за 2009г. составлены табл.3.7.6.1 и 3.7.6.2.

Накопление отходов производства и потребления на территории

городского округа Краснотурьинск

                                                                                                             Таблица 3.7.6.1.

	№ п/п
	Класс 

опасности отходов
	Источники образования отходов

	
	
	«БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ»
	ОАО «БРУ» 
	Богослов-ская ТЭЦ
	ПАС «Южно-Заозёрский прииск»
	ООО «Богословский кирпичный завод»
	ООО ДСП «Совхоз Богословский»
	Предприятия обслуживания, территория городского округа

	
	
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Отходы          1 класса
	1,7786
	0,071
	
	0,010735
	0,093
	0,001
	-

	2
	Отходы          2-го класса
	2,729
	0,720
	
	0
	0,4
	0,002
	-

	3
	Отходы          3-го класса
	171025,94
	111,694
	
	2,316
	10,286
	1,207
	-

	4
	Отходы          4-го класса
	589418,94
	237,137
	317880
	7,594
	54,265
	6795,922
	32330,417

	5
	Отходы          5-го класса
	2737767,007
	514414,901
	
	543,913
	71,609
	1365,118
	8844,819

	
	ИТОГО
	3498216,395
	514764,523
	320520*
	553,836
	136,653
	8152,240
	41175,236


Примечание*  Масса отходов Богословской ТЭЦ приведена по сведениям Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2007 году.

Основные виды отходов производства и потребления на территории 

городского округа Краснотурьинск

Таблица 3.7.6.2.

	Названия отходов по 

Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО)
	Класс 

опасности
	Образование отходов, т/год
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия (г/о глинозёмного и электролизного цеха)
	3
	170871,26
	Использовано и обезврежено 170871,26 т

	Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов от нефти)
	3
	136,86
	Размещено в накопителе промышленных отходов (ТПО)

	Масла моторные отработанные
	3
	401,325
	ООО «Эмульсия»                 г. Челябинск – объект конечного размещения

	Песок, загрязненный минеральными маслами (содержание масел 15% и более)
	3
	14,35
	Накопитель ТПО, складирование

	Кирпичная футеровка алюминиевых электролизёров отработанная
	4
	4080
	Складирование. 

Накопитель ТПО

	Золошлаки от сжигания углей (прочие золы, шлаки и пыль топочных устройств)
	4
	9,75
	Складирование. 

Накопитель ТПО

	Огарки обожженных анодов алюминиевого производства
	4
	1674,0
	Использование 1674 т

	Отходы минеральные от газоочистки (г/о УПШ-2, силосная башня, ЦАМ, цех кальцинирования)
	4
	369135,4
	Использовано и обезврежено 369135,4

	Отходы солей (содосульфатная смесь)
	4
	30000
	Направляются на переработку ОАО «Химзавод» г. Меделеевск в Татарстане

	Бой шамотного кирпича
	5
	854
	Направляются на ООО «Фактор», г. Н.Тагил – для использования

	Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	5
	694,425
	Складирование. 

Накопитель ТПО

	Отходы щепы натуральной чистой древесины
	5
	6446
	Складирование. 

Накопитель ТПО

	Лом алюминия несортированный
	5
	554,177
	Используется 554,177 т

	Минеральные шламы (шлам алюминиевого производства красный)
	5
	1415170,0
	Шламонакопитель № 2

	Лом черных металлов и сплавов несортированный
	5
	1200
	Складирование на накопителе ТПО

	Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
	5
	294,275
	Накопитель ТПО.

Складирование.

	Отходы при добыче полезных ископаемых 
	5
	1300000
	Отвал вскрышных пород. Использование 950000 т

	Лом черных металлов несортированный
	5
	8667,2
	Переработка на предприятиях ООО «Эскарт» и ЗАО «Метпродтранс» г. Н.Тагил

	Стружка черных металлов незагрязненная
	5
	26,4
	Использование на предприятиях ЗАО «Свердвтормет»

	Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
	3
	193,78
	Складируются на накопителе промышленных отходов



	Масла индустриальные отработанные
	3
	52,07
	Объект конечного размещения ООО «Эмульсия» г. Челябинск

	Покрышки с тканевым кордом отработанные
	4
	5,854
	Передано на переработку ООО «УРПК»              г. Кировград

	Покрышки с металлическим кордом отработанные
	4
	94,889
	

	Прочие твердые минеральные отходы (прочие отходы горнодобывающей промышленности)
	5
	33,0
	Складирование на накопителе ТПО

	Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор и смёт с территории предприятия)
	4
	447
	Складирование на накопителе ТПО

	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	4
	558.204
	Захоронение на полигоне и свалке ТБО

	Опилки натуральной чистой древесины
	5
	3728,675
	Использование       на территории, предприятии

	Стружка натуральной чистой древесины
	5
	29,3
	Сжигание 

	Древесные отходы из натуральн чистой древесины несортирован (в кусковой форме)
	5
	1200
	Использование в качестве топлива

	Лом стальной несортированный
	5
	93,562
	Использование ЗАО «Вторцветмет»

	Стружка стальная незагрязненная
	5
	6,69
	Использование специализированной организацией

	Провод стальной незагрязненный потерявший потребительские свойства
	5
	29,948
	Использование специализированной организацией

	Отходы минерального происхождения (шлам газоочистки)
	4
	5,52
	Размещение на накопителе ТПО

	Бой строительного кирпича
	5
	21,9
	Использование для благоустройства территории

	Навоз от крупного рогатого скота свежий
	4
	6782
	Складирование на площадке навозохран. до перепревания 

	Навоз от крупного рогатого скота перепревший
	5
	1354,5
	Использование на полях в качестве удобрения

	Отходы шлаковаты
	4
	108,255
	Складирование на накопителе ТПО

	Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
	4
	27607,47
	Захоронение на полигоне ТБО г. Краснотурьинска

	Песок загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)
	4
	13,274
	Складирование на накопителе ТПО

	Мусор строительный от разборки зданий
	4
	758,95
	Складирование на полигоне, свалке ТБО

	Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (мусор с защитных решеток и затворов)
	5
	3698,97
	Использование и обезвреживание 3698,97 т

	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	5
	20
	Использование специализированной организацией

	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	5
	78,952
	Использование специализированным предприятием

	Прочие отходы бумаги незагрязненные
	5
	11,6
	Накопитель ТПО, складирование

	Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений
	5
	2963,215
	Накопитель ТПО. Складирование

	Накипь котельная
	5
	412,51
	Использование для благоустройства территории

	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 
	5
	880,59
	Использование в качестве корма для животных

	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
	5
	3042,65
	Захоронение на свалке или полигоне ТБО

	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
	5
	1304,25
	Захоронение на свалке или полигоне ТБО

	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 
	5
	601,87
	Захоронение на свалке или полигоне ТБО

	Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев
	
	545,5
	Захоронение на свалке или полигоне ТБО


По сведениям Государственного доклада о состоянии окружающей среды предприятиями с  максимальным количеством накопленных отходов на конец 2007г. являются:

- «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ» - более 71 млн.т (70,78 млн.т составляют отходы при добыче рудных полезных  ископаемых);

- Богословская ТЭЦ – филиала ОАО «ТГК-9» - 39,3 млн.т золошлаков;

- ЗАО «Золото Северного Урала» - 16,94 млн.т отходов при добыче рудных полезных ископаемых.

Отходы размещаются на принадлежащих предприятиям объектах: накопителях, шламохранилищах, золошламоотвалах и др.

В бассейне р.Взвозной золоотвалы № 1 и № 3 и накопитель твердых промышленных отходов (ТПО) «БАЗ» - филиал «СУАЛ». Накопитель ТПО площадью 19,17 га рассчитан на хранение 414,5 тыс.т отходов 3, 4 и 5 классов опасности. На конец 2009г. в нем накоплено 168,2 тыс.т. отходов. Мощность накопителя согласно характеристике  - 26,5 тыс.т в год (см. приложение 6).

Система защиты окружающей среды включает:

- противофильтрационный экран из суглинка;

- обваловку и защитную дамбу.

Система мониторинга окружающей среды включает:

- наблюдение за качеством атмосферного воздуха в одной точке;

- 4 скважины для отбора грунтовых вод на  качественный и количественный анализ;

- 2 точки отбора проб воды из р.Взвозной и р.Крутой Лог для исследования;

- 6 точек отбора проб почвы для определения содержания загрязняющих веществ (см. приложение 6).

Для размещения шламов «БАЗ» - филиал «СУАЛ» имеет шламонакопители № 1 и № 2. В приложении 6 приведена характеристика шламонакопителя № 1.

Из характеристики следует:

- масса накопленных шламов 29567 тыс.т полностью заполнила емкость шламохранилища до проектной отметки;

- система защиты окружающей среды включает противофильтрационный экран из суглинка, дамбы, нагорную канаву;

- мониторинг окружающей среды: грунтовые воды исследуются из 3-х скважин; пробы воды поверхностных источников отбираются в 5-ти точках; отбор проб для исследования почвы и атмосферного воздуха соответственно в 4х и 2х точках;

- расстояние до р.Турьи 0,5 км в восточном направлении и до г. Краснотурьинска 1,5 км в юго-западном направлении.

В настоящее время Богословский алюминиевый завод эксплуатирует шламонакопитель № 2. В нем уложено 35 млн.м3 шлама при  проектной емкости 38 млн.м3. Ежегодно складируется 1,6 млн.м3 шлама.

В 2006г. институтом ОАО «Уралалюминий» выполнен проект «Реконструкция шламохранилища № 2 филиала «БАЗ-СУАЛ», который предусматривает увеличение емкости шламохранилища на 40 млн. м3 и эксплуатацию его  после реконструкции до 2036 года.

Филиал ОАО «ТГК-9» «Богословская ТЭЦ» имеет 2 золошлакоотвала (ЗШО № 1 и  ЗШО № 2). Золошлакоотвал № 1 выведен из эксплуатации  и в настоящее время зарос мелколесьем и травяно-кустарниковой растительностью. Действующий ЗШО № 2 согласно проекту санитарно-защитной зоны (СЗЗ) занимает площадь 247, из них    104 га – водная поверхность, остальное – зольные пляжи. До 50% площади пляжей находятся в смоченном состоянии и не пылят. 50% площади пляжей (72 га) образуют пылящую поверхность.

Шлаки и золы свердловского угля относятся к отходам 5-го класса опасности. При пылении в атмосферу поступает зола, которая нормируется как пыль неорганическая, содержащая 70-20% диоксида кремния.

ОАО «Богословское рудоуправление» для размещения отходов имеет:

- полигон ТПО, где ежегодно складируется 138,740 т;

- хвостохранилище, его мощность 3750000 т/год;

- копань-отстойник шахтных вод шахты «Северопесчанская» мощностью      16,5 т/год.

Для складирования органических отходов агропромышленного комплекса (навоза от содержания крупного рогатого скота и  помёта от содержания птиц существуют:

- навозохранилища ООО ДСП «Совхоз Богословский»;

- площадка компостирования птичьего помёта.

Органические отходы после перепревания полностью используются на полях в качестве органических удобрений. 

В 2009 г. согласно пояснительной записке к отчету 2ТП (отходы) вывезено на поля 3286 т и передано населению 721 т. 

На территории городского округа в течение года накапливается 6,764 т биологических отходов (трупы погибших животных, ветеринарные конфисканты убитых животных и т.п.), которые утилизируются методом сжигания.

Для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) существует 2 полигона:

- полигон (свалка) ТБО г. Краснотурьинска площадью 5,6га  расположен в квартале № 94 Краснотурьинского лесничества, масса принимаемых отходов составляет 40307 т  в год;

- полигон ТБО в п.Рудничный площадью 2,4 га, объем принимаемых отходов  870 т в год.

Эксплуатацией объектов утилизации ТБО занимается ООО «Экотехсервис».

В 2008 году Автономной некоммерческой организацией «Институт проблем экологии и  природопользования» (АНО ИПЭП) разработана генеральная система санитарной очистки г. Краснотурьинска, в которой даны характеристики полигонов.

Эксплуатация полигона в п.Рудничный в настоящее время соответствует природоохранным требованиям. Ориентировочно к началу 2007 года на  полигоне накоплено 14975 тонн отходов 4 и 5 классов опасности.

Свалка г. Краснотурьинска не соответствует природоохранным требованиям.  К началу 2007 года на свалке  складировано около 366799 тонн ТБО 4 и 5 классов опасности.

Сбором и транспортировкой ТБО на полигоны занимается ООО «Сигнал».

Согласно информации ООО «Экотехсервис» на территории городского округа существуют неорганизационные свалки (28 объектов), с которых в 2009 году вывезено 26185 м3 ТБО (см. приложение 7).

4. Комплексная  оценка территории

4.1. Оценка территории по комплексу природных факторов

4.1.1. Природно-ландшафтные факторы

Ландшафт в основе своей представляет собой генетически однородный природно-территориальный комплекс, характеризующийся относительным единством рельефа и образующими его горными породами, почвами, климатом, водно-тепловым режимом, растительностью, животным миром, техногенным воздействием, т.е. природно-ландшафтными факторами.

Согласно картам классификации ландшафтной, почвенной и растительности Свердловской области, территория городского округа г.Краснотурьинск расположена в районе восточного предгорья Урала, таежной зоне, предгорных увалов, цокольных равнин и характеризуется следующими факторами природно-ландшафтного комплекса:

 - Климат -  континентальный.

 - Основные ландшафтообразующие группы горных пород - вулканогенные, осадочно-вулканогенные, метаморфические, интрузивные кислые (граниты, гранодиориты); метаморфические (кварциты, кварцито-песчаники); аллювиальные  глины.

-  Характерные элементы ландшафтов:

Участки залесенных цепочек холмов, в большинстве с округлыми вершинами (с участками каменистых россыпей, каменных развалов) и покатыми, реже крутыми склонами. Сухие лога, карстовые воронки, эрозионные овраги и лога, урочища пологосклонных холмов и увалов, антропогенные карьеры, отвалы, долинные комплексы рек (низкие террасы, заболоченные поймы, залесенные, песчаные русла, озера и пруды).

 - Растительность - сосна, ель, кедр, лиственнично-сосновые, зелёномощные и кустарничковые леса; сельскохозяйственные земли на месте светлохвойных лесов.

  - Возраст и состав горных пород: 

Древние доордовикские толщи метаморфических пород, в синклинальных зонах развиты менее мощные силурийско-каменноугольные образования, к шовным зонам и другим глубинным разломам приурочены массивы раннепалеозойских ультраосновных и основных пород. Предгорные пологосклонные увалы (300-400м) сложены осадочно-вулканогенными породами. Предгорные цокольные наклонные равнины (200-300м) сложены вулканогенными породами, относительно неглубоко расчлененные (до 100м).

 - Почвы характерные для зоны тайги – (широколиственно-хвойных лесов) дерново- подзолистые, глеевые, лугово-болотные, гидроморфные (луговые, влажно-луговые), аллювиальные, смытые и намытые почвы оврагов и прилегающих склонов.

       По агропочвенному районированию территория городского округа относится к агропочвенному подрайону IIб с гидротермическим коэффициентом (ГТК) 1,4-1,6; с климатической характеристикой – умеренно-прохладный, по обеспечению растений теплом и влагой – влажный.

          Удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади составляет 5% (в том числе сенокосы 50%, пастбища – 12,5%, пашни – 37,5%).

Нагрузка на пастбищах ведет к снижению противоэрозионной устойчивости.

Почвенный покров отличается на участках водоразделов и его склонах. Избыточное увлажнение пойм рек и логов способствует залужению.

          На распахиваемых участках с целью сохранения почвенного покрова требуется вводить почвозащитные севообороты.

Выгонные участки (пастбища) требуют введения пастбищных севооборотов, а на неудобных массивах лесоразведения.

В местах близкого залегания к почвам плотных пород из-за систематического распахивания появляется угроза смыва почвы.

· Влияние на ландшафт техногенных процессов весьма значителен. За 15 лет исследований выявлено по РФ несколько территорий , расположенных в радиусе  5 км от города, с чрезвычайно опасным загрязнением, в том числе г.Краснотурьинск. По опубликованным данным окрестности в радиусе 5 км от него  загрязнены фтором, водорастворимый фтор в более 10 раз превышает ПДК.

Нерациональное использование земельных ресурсов приводит к их деградации.

Интенсивная хозяйственная деятельность в целом резко активизировала развитие природных геологических процессов. Вследствие этого, состояние среды на рассматриваемой территории определяется в большей степени именно техногенной нагрузкой. Разработка месторождений полезных ископаемых вызывала значительные изменения геологической среды. В пределах застройки городского округа г.Краснотурьинск расположены шахты, отвалы пород, огромные массы вынутого и перемешанного грунта привели к существенным изменениям природного ландшафта. Процессами трансформации ландшафта ежегодно захватывается значительная часть территории. Оседание земной поверхности над горными выработками отработанного Васильевского месторождения вызвало деформацию нескольких пятиэтажных жилых домов, что потребовало проведения специальных мероприятий по их защите от полного разрушения.

Понижение уровня подземных вод (при углублении карьеров, шахт) в закарстованных породах сопровождается резкой активизацией карстово-суффозионных процессов.

Специфическая форма открытой добычи полезных ископаемых -дражные разработки месторождений. Их следствием является переформирование речных отложений, существенное изменение гидрологических условий в пределах речных долин. Часть рек, в том числе Волчанка и другие, загрязнены взвешенным материалом, возможно попадание в речные воды металлической ртути, которую использовали ранее для извлечения мелкодисперсного золота. Дражные полигоны многие годы не зарастают, изменяя природный ландшафт. Наложенные на экологический каркас – пруды, водохранилища, дорожные ландшафты «обогатили» территорию появлением неоландшафтов.

Требуются специальные мелиоративные мероприятия для компенсации техногенного воздействия, повышение устойчивости и эстетической ценности вновь созданных техноэкосистем.

1.  Необходимо пересмотреть структуру земельных угодий с целью выявления территорий, предназначаемых для средорегулирования, средозащиты, рекреации.

2. Необходимо  проведение мероприятий по борьбе с эррозией почв, водной, плоскостной, овражной и ветровой с учетом особенностей разрушающих факторов и способности противостояния почв.

4.1.2. Инженерно-строительные условия

4.1.2.1. Характеристика природных условий территории по степени

их пригодности для строительства

На основании комплексного анализа природных условий и техногенных факторов территория городского округа ранжирована по степени благоприятности для размещения жилищно-гражданского строительства и объектов народно-хозяйственного значения.

Основные планировочные ограничения определены с учетом возможного размещения градостроительных объектов и особенностей рассматриваемой территории:

- Геоморфологических (формы рельефа, крутизна склонов);

- Геологических (строение и состав залегающих пород, их несущая способность);

- Гидрологических (физико-химический и уровневый режим грунтовых вод);

- Гидрологических (физико-химический и уровневый режим поверхностных вод).

   С точки зрения инженерного освоения территории по природным условиям условно разделяются на три категории: благоприятные, неблагоприятные, особо неблагоприятные.

Характеристика природных условий территорий по степени

пригодности  для жилищного строительства

                                                                                                              Таблица 4.1.2.1.

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф Грунты
	Уклон  поверхности 0,005-0,10

Допускается  устройство фундаментов   зданий   и  сооружений  обычного типа при расчетном сопротивлении 15 кПа  и более (пески, суглинки, лесс  непросадочный)
	Уклон поверхности менее 0,005, свыше 0,10 до 0,20,   а в горных местностях до 0,30. 

Требуется  устройство фундаментов  усиленного типа  при  расчетном   сопротивлении  10—15 кПа (пески, глины,  суглинки, лесс  непросадочный  и др.)
	Уклон поверхности свыше 0,2 и в горных   местностях свыше 0,30 

Требуется   устройство сложных фундаментов при расчетном сопротивлении менее 10 кПа. 

Наличие плывунов и макропористых просадочных грунтов 

	Гидрогеологические условия


	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине более 3 м. Не требуется понижение уровня грунтовых вод и устройство гидроизоляции


	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине 1—3 м от поверхности. Требуются понижение уровня грунтовых вод и устройство сложной гидроизоляции
	Водоносные горизонты залегают на глубине менее 1 м от поверхности



	Затопляемость


	Территории, незатопляемые или затопляемые не чаще чем один раз в 100 лет (обеспеченность 1%)


	Территории, расположенные между линиями затопления паводками, повторяющимися один раз в 100 и 25 лет (обеспеченность 4%) с наивысшим горизонтом высоких вод не более 0,6 м над уровнем земли
	Затопление раз в 25 лет и чаще (обесп. 4% и более). Размещение в нижнем бьефе крупных водоемов. Затопление        при разрушении плотин или   дамб с катастрофическими   последствиями 

	Заболоченность


	       Заболоченность отсутствует. Осушение возможно простейшими способами
	Требуются специальные работы по осушению. Торфяники слоем менее 2 м
	Заболоченность грунтового  питания.

Торфяники слоем 2 м

	Овраги


	          В незначительном    количестве неглубокие (до 3 м) овраги с пологими склонами


	Недействующие овраги' с крутыми   склонами   глубиной 10 м. Оврагообразование   слабое,   на   небольшой площади 
	Интенсивное оврагообразование. Овраги с  крутыми склонами глубиной более 10 м 



	Оползни


	Оползни отсутствуют


	Отдельные   оползневые склоны,   требующие   укрепления
	Множество   оползневых склонов, требующих  укрепления

	Размыв берегов водотоков и водохранилищ


	Размыв отсутствует


	Размыв и переработка берегов в ряде мест. Зона переработки шириной не более 10 м


	Реки с блуждающими руслами. Интенсивные явления размыва и переработки берегов. Зона переработки шириной более 10 м

	Карст


	Карст отсутствует


	Незначительное число неглубоких воронок затухшего карста


	Множество воронок активного карста глубиной более 10 м. Наличие подземных пустот

	Почвы


	Черноземы, красноземы. Легкие и средние суглинки, супеси


	Слабозасоленные почвы, выщелоченные, кислые. Пески, глины (средние и тяжелые), суглинки тяжелые


	Солонцы, солончаки. Породы без почвенного слоя. Скальные породы. Почвы с гниющими органическими и радиоактивными веществами


Характеристика природных условий территории по степени пригодности

для размещения коммунально-складских зон

                                                                                                             Таблица  4.1.2.2.

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф


	Относительно ровные    площадки с уклоном 0,003— 0,05


	Слегка всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05 или менее 0,003


	Сильно всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05, а также практически не имеющие уклонов 

	Грунты


	Допускающие устройство фундаментов зданий и сооружений обычного типа при расчетном сопроти-влении более 15 кПа (пески, лесс непроса-дочный и т. п.) 


	Требуется устройство фундаментов усиленного типа при расчетном со противлении в пределах 10—15 кПа (пески, суглинки, глины, лесс не-просадочный и др. переувлажненные грунты)
	Требуется устройство сложных фундаментов при расчетном сопротивлении менее 10 кПа. Наличие плывунов и макропористых просадочных грунтов

	Гидрогеологические условия


	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине более 7, напорные — более 15 м
	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине 3—7, напорные— от~15 до 10 м
	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине менее 3, напорные — менее 10 м

	Затопляемость


	Отметки территорий не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод. Повторяемость затопления не чаще одного раза в 50 лет (обеспеченность 2%)
	Отметки территории менее 0,5 м от расчетного горизонта высоких вод Повторяемость затопления не чаще одного раз в 20 лет (обеспеченность 2—5%.)
	Затопление чаще одного раза в 20 лет (обеспеченность более 5%)

	Заболоченность


	Заболоченные участки и бессточные котловины отсутствуют


	Незначительная заболоченность атмосферного питания. Торфяники слоем до 0,5 м
	Заболоченность грунтового питания. Торфяники слоем более 0,5 м



	Овраги


	Овраги   отсутствуют


	Отдельно   стабилизировавшиеся   овраги глубиной до 3 м, допускающие возможность засыпки
	Интенсивный процесс оврагообразования. Стабилизировавшиеся овраги глубиной до 10м крутыми склонами

	Оползни
	Оползни   отсутствуют
	    –
	    –

	Размыв берегов


	Размыв берегов отсутствует


	Незначительные явления размыва и переработки берегов. Зона размыва и переработки шириной до 10 м
	Интенсивные явления раз-мыва я переработки берегов. Зона размыва и переработки шириной более 10 м

	Карст
	Карст отсутствует
	    –
	    –


Характеристика природных условий территорий по степени пригодности

для размещения садов и парков

                                                                                                                   Таблица 4.1.2.3.

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф


	С уклонами до 0,10


	С уклонами от 0,10 до 0,30


	С уклонами более 0,30



	Почвы


	Черноземы, красноземы, легкие и средние суглинки, супеси


	Слабозасоленные, выщелоченные, кислые грунты. Пески, глины (средние и тяжелые), суглинки тяжелые


	Солонцы, солончаки. Лишенные почвенного слоя   грунта. Скальные породы  при сплошном залегании 



	Гидрогеологические условия


	Уровень грунтовых вод от 2 до 1,5 м от поверхности 


	Уровень грунтовых вод от 1,5 до 0,5м и от 2 до 3 м от поверхности 


	Уровень грунтовых вод менее 0,5 и более 3 м от поверхности

	Затопляемость


	Незатопляемые паводковыми водами
	Затопляемые паводковыми водами не более чем на 15 дней
	Затопляемые     паводковыми водами более чем на 15 дней

	Овраги


	Стабилизировавшиеся овраги глубиной   до 5 м   с пологими  склонами


	Стабилизировавшиеся овраги глубиной до 5 м с крутыми и обрывистыми склонами или глубиной более 5 м с пологими склонами


	Действующие овраги

	Оползни


	Оползни   отсутствуют


	Отдельные оползневые склоны, требующие   укрепления


	Многочисленные оползневые склоны, требующие укрепления



	Размыв и переработка берегов


	Размыв и переработка берегов отсутствуют


	Явления размыва и переработки берегов в ряде мест. Зона переработки шириной не более 10 м


	Реки с блуждающими руслами. Значительный размыв и переработка берегов. Зона переработки   шириной более 10 м 



	Карст


	Карст отсутствует


	Незначительное число неглубоких воронок затухающего карста


	Значительное  число воронок затухающего карста глубиной более 10 м. Наличие в пределах   территории подземных пустот


Характеристика природных условий территорий по степени пригодности

для промышленного строительства

                                                                                                        Таблица 4.1.2.4.

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф


	Относительно ровные площадки с уклоном 0,003—0,05


	Слегка всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05 или менее 0,003


	Сильно всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05%, а также площадки, практически без уклонов 

	Грунты


	Грунты однородного геологического строения в пределах всей площадки. Расчетное сопротивление более   15кПа. Допускается возведение зданий и сооружений без устройства искусственных оснований и уси​ления фундаментов 
	Отдельные небольшие по площади нарушения однородности геологического строения. Расчетное сопротивление от 15 до 10 кПа. Требуются устройство искусственных оснований и усиление фундаментов


	Разнородное геологическое строение по всей площадке. Расчетное сопротивление менее 10 кПа

	Гидрогеологические условия


	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине более 7, напорные — более 15 м. Понижение уровня грунтовых вод и устройство гидроизоляции не требуется
	Безнапорные водоносные горизонты   залегают на глубине   от 7 до 3,  напорные— от 15 до 10 м. Требуются   понижение уровня грунтовых вод и устройство     гидроизоляции
	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине не менее 3, напорные — менее 10 м



	Затопляемость


	Отметки территорий не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод. Повторяемость затопления, допустимая при строительстве крупных предприятий народнохозяйственного и оборонного значения, не чаще одного раза в 100 лет, для остальных предприятий — один раз в 50 и для предприятий с коротким сроком эксплуатации— один раз в 10 лет
	Отметки территорий менее 0,5 м от соответствующих расчетных горизонтов высоких вод. Повторяемость затопления менее одного раза в 50 лет


	Затопление более одного раза в 20 лет (обеспеченность 5% и выше). Размещение в нижнем бьефе крупных водоемов. Затопление при разрушении плотин или дамб с катастрофическими последствиями



	Заболоченность


	Заболоченность и бессточные котлованы отсутствуют. Осушение территории возможно простейшими способами 
	Незначительная заболоченность    атмосферного питания   при  отсутствии торфяников


	Заболоченность грунтового   питания.   Торфяники слоем 2 м и более



	Овраги


	Овраги отсутствуют
	Отдельные стабилизировавшиеся овраги глубиной до 3 м, допускающие возможность засыпки
	Отдельные    стабилизировавшиеся глубиной   свыше 3 м и действующие овраги

	Оползни


	Оползни отсутствуют


	Недействующие и отдельные активные оползни на небольшой площади, требующие несложных инженерных меро​приятий
	Значительно распространены    действующие оползни, требующие сложных      инженерных мероприятий 



	Размыв берегов


	Размыв    берегов    отсутствует


	Незначительные явления размыва и переработки берегов. Ширина зоны размыва и переработки до 10 м
	Интенсивные явления размыва и переработки   берегов. Ширина зоны размыва   более 10 м

	Карст


	Карст отсутствует


	Воронки недействующего старого карста на небольшой площади, тре-бующие несложных инженерных мероприятий
	Значительно   распространен активный карст


4.1.2.2. Зоны возможного градостроительного развития

по инженерно-строительным условиям.

В соответствии с Законом Свердловской области от 2 апреля 2009г.            № 2103 «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска» предусмотрены резервные земли для развития города, сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения. Расположение резервов показано на «Схеме анализа возможных направлений комплексного развития территории» (чертеж № Т-2445СО-2010-07). Анализируя резервные территории по природным и техногенным условиям, и оценивая их соответствие требованиям размещения перечисленных зон, исходя из имеющихся документов по изученности городского округа, действующей классификации, подразделяются на благоприятные, неблагоприятные, особо неблагоприятные с точки зрения освоения территории.

Резервные территории, предусматриваемые для развития города, расположены, в основном, в окрестностях населенных пунктов.

       Район  пос.Воронцовка.

       Рельеф сравнительно равнинный, с общим уклоном к юго-востоку. В срединной части русла Марганцовки, притока р.Каква имеются заболоченные участки значительного распространения.

Геологическое строение соответствует зоне развития палеогеновых кремнисто-глинистых, гравийно-галечниковых отложений морского генезиса, прикрытых аллювиально-делювиальными, делювиальными грунтами и озерно-болотными грунтами ( щебенистый грунт, суглинок, гравийный грунт, глина).

Гидрогеологические условия.  Подземные воды не встречены при бурении до 10м (сентябрь 2005г). По данным изысканий (декабрь 1998г) встречены подземные воды парово-пластового типа, приуроченные к палеогеновым кремнисто-глинистым отложениям, встреченный уровень подземных вод зафиксирован на глубине 17,0м. Коэффициенты фильтрации грунтов (5 инженерно-геологических слоев (ГИС) принят от 0,01м/сут – 0,215м/сут, щебеничный грунт туфопесчаника – 0,5м/сут.

Физико-механические свойства грунтов.

В основном, грунты слежавшейся ненарушенной структуры, ИГС-3 (озерно-болотные) среднесжимаемый, сильнопучинистый грунт.

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления.

Наличие слабофильтрующих грунтов может привести к подтоплению площадки.

Заключение.

К неблагоприятным инженерно-геологическим явлениям на площадке относятся:

- наличие пучинистых грунтов;

- наличие слабофильтрующих грунтов может привести к подтоплению.

При производстве работ необходимо: 

- выполнять планировку площадки, исключающую образование «верховодки» и подтопления;

- предохранять грунт от замачивания и промораживания.

По сложности инженерно-геологических условий площадка относится ко II категории сложности с СП-II-109 приложение Б.

При проектировании зданий и сооружений следует учитывать условия прохождения (меридианальное) границы уступов тектонического происхождения.

Почвы.

Слабоподзолистые, торфяно-подзолистые (на заболоченных участках).

Рассматриваемая территория по степени пригодности для развития застройки города благоприятна.

Пос.Рудничный.

Земельные участки, резервируемые для развития городской территории, располагаются по южной и западной границам – в местах между границами залегания месторождений полезных ископаемых, ОАО «Богословского рудоуправления «Отвал», «Каменный карьер», практически, до восточной границы округа.

Рельеф увалисто-холмистый, общее направление уклона – на запад и юго-восток, к р.Каменке.

Абсолютные отметки колеблются в пределах 2 метров, средний уклон 0,020-0,050.

Гидрография, гидрология.

С запада на юго-восток пересекает р.Каменка. Склоны реки крутые, с уклоном 0,100-0,200. В южной и юго-восточной части поселка пойма реки нарушена дренажными работами.

На территории района отмечается наличие трех типов подземных вод: грунтовые («верховодка») залегают на 1-2 метра, трещинные воды, трещинно-карстовые, ближе к р.Каменка воды залегают на 7-10 метров, глубина залегания трещинного водоносного горизонта от 15 до 30 метров. Необходимо учитывать агрессивность воды к бетону. Трещинно-карстовые воды играют второстепенную роль в обводненности.

Геология:

Характерный геолого-литологический разрез территории п.Рудничного - почвенно-растительный слой 0,1-0,3м или насыпной, суглинок, щебень, глыбный грунт, скальный грунт.

Инженерно-геологическая оценка территории.

Инженерно-геологические условия для строительства являются в основном благоприятными. В активной зоне залегают грунты коры выветривания (суглинки, дресва, щебень) и скальные грунты. Неблагоприятный фактор – «верховодка».

По рассматриваемой территории в меридиональном направлении проходит граница уступов тектонического происхождения.

В целом, рассматриваемая территория благоприятна для развития городской застройки г.Краснотурьинск, окрестности, со стороны южной границы (производственной зоны – ОАО «Богословского рудоуправления», ООО «Богословский кирпичный завод», участок добычи цементных глин, кирпичных глин, склад взрывчатых веществ). Рельеф резервной территории для развития городской застройки представляет собой цепочку холмов (Левобережье р.Пещерная) с перепадом отметок 270,0м-207,0м. Склоны холмов со стороны р.Пещерка крутые, пологие в месте впадения в Краснотурьинское водохранилище.

В северо-восточной и юго-восточной части рельеф равнинный с перепадом 222,0-217,0м, местами заболоченные участки, уклоны в направлении юго-восток. Уклон более пологий северо-западного направления и северный, т.е. повышенная центральная часть и далее по всем направлениям (север, юг, запад, восток) имеются уклоны, самый пологий в северо-восточном направлении, что и способствует заболачиванию северо-восточной части резерва.

Встречаются незначительное число неглубоких воронок затухающего карста.

По степени пригодности резервная территория имеет ограничения по рельефу, заболоченности территории, наличию неглубоких воронок затухающего карста и требует дополнительно к имеющимся, инженерно-строительных изысканий, разработки специальных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Район шламохранилища № 2 ОАО «Баз-суал».

Граница: с юга проходит от гора Перевал, восточнее Брусничного месторождения кирпичных глин, по границе шламохранилища  № 2 ОАО «Баз-Суал».

Рельеф с перепадом отметок от 226,0-214,0, исключая крутую часть склона гора Перевал. Резерв расположен на месторождении подземных вод.

Состав горных пород: суглинки, различные разрушенные породы, почвы слабоподзолистые, соответствующие для зоны тайги.

Проходит линия тектонических нарушений.

Район резерва благоприятен по степени пригодности развития городской застройки.

Пос.Прибрежный.

Резервная территория предусмотрена восточнее пос.Прибрежный, с юго-запада – вдоль границы охранной зоны газопроводов.

Рельеф равнинный, за исключением русла р.Турья и ее притоков (р.Устея, р.Подгарничная) , уклоны берегов крутые в средней части русла. Перепад отметок -194,0-175,0м, направление общего уклона к востоку.

Почвы слабоподзолистые, глееподзолистые.

Основное функциональное использование территории – сельскохозяйственное назначение.

 Предназначенная территория для развития городской застройки благоприятна, но не целесообразна, так как район рассмотрения представляет собой сложившуюся агломерацию в городском округе сельскохозяйственного направления.

Пос.Чернореченск.

Резерв развития городской застройки в районе пос.Чернореченск с юго-запада граничит с месторождением полезных ископаемых, с запада – р.Черная и с границей городского округа.

Рельеф  увалисто-холмистый, вершины холмов сглажены, уклоны пологие. Со стороны р.Черная (левобережье) рельеф равнинный. Уклоны минимальные, вода аккумулируется в мелкие озера. Поверхностный горизонт залегает на 5-10 метров. «Верховодка».

Почвы - слабоподзолистые.

Резервные территории развития города в окрестностях пос.Чернореченск, в связи с наличием ограничений по рельефу, обводненностью территории отнести к неблагоприятным, так как необходимо предусматривать дополнительные мероприятия и затраты.

Территории сельскохозяйственного производства

Резервные территории для сельскохозяйственного производства необходимо разграничить по функции:

· выращивание зерновых, овощных культур, плодовоягодных;

· скотоводство, производство кормов;

· обработка сельскохозяйственной продукции (консервирование, мясопереработка и др.) (мясокомбинаты, молокозаводы, обработка кож и т.д.).

Необходима разработка стратегического плана с более конкретным выделением по городскому округу приоритетных зон под определенную сельскохозяйственную направленность.

Пос.Прибрежный функционально определился как зона сельскохозяйственного производства. Этот район наиболее благоприятен для данного вида деятельности.

Что касается других районов, они достаточно благоприятны, но при условии организации соответствующих санитарно-гигиенических условий, инженерного оборудования территорий.

Зона отдыха населения.  Район базы отдыха «Шихан».

Пойма р.Каква.

Рельеф всхолмленный, небольшим уклоном на юго-восток.

Геологическое строение.

Резерв развития зоны отдыха и спорта населения расположен в пределах площади развития вулканогенно-осадочных пород Краснотурьинской свиты, фроловско-васильевской, суворовской, башмаковской толщ нижнего девона, представленных известняками, туфами, порфиритами, прикрытыми сверху четвертичными отложениями до 10м.

Гидрогеологические условия характеризуются развитием подземных вод пластового типа, встречены на глубине 2м, 5, 7 м.

Грунты характеризуются – галечниково-гравийные. Коэффициент фильтрации от 2 до 5м в сутки.

По сложности инженерно-геологических условий площадка относится ко II категории сложности.

Коэффициенты фильтрации для литологических разновидностей:

намывные грунты – 4,0 м/сут. (мощность слоя 1,2 – 5,6м)

галечниково-гравийный грунт – 5,0 – 10 м/сут. (мощность слоя – 5,8м)

скальный грунт порфирит – 2,0 м/сут. (мощность слоя – 3,0м).

Неблагоприятные условия: эрозионная деятельность поверхностных вод, особенно во время паводков.

На левом берегу р.Каква вскрыты известняки, порода, предрасположенные к процессам выщелачивания.

По сложности инженерно-геологических условий территория относится ко II категории сложности.

По степени пригодности размещения зона отдыха, с учетом того, что эрозионная деятельность относится, в основном, к береговой линии левобережья р.Каква, при условии проведения мероприятий по укрепления на таких участках, возможно считать благоприятной.

Резерв территории под размещение зоны отдыха населения, расположенный северо-восточнее г.Краснотурьинска (между левобережьем р.Турья и правобережьем р.Устея) характеризуется равнинными рельефом (исключая прибрежные полосы), с перепадом от 175,0м до 112,0м, направление ската юго-восточное, на границе бассейна подземных вод Горноскладчатого урала и Тобольским артезианским бассейном. Поверхностный горизонт залегает на 5-10 метрах, в покрове рыхлых отложений «верховодка». Встречаются заболоченные участки. Зона повышенной водобильности по контактам разнопородных пород вдоль тектонических нарушений. По восточной границе расположены площади напорных ГВ. С запада проходит граница уступов тектонического происхождения на глубине менее 20 метров.

Почвы – глееподзолистые.

Резервный участок по степени пригодности для размещения зоны отдыха населения благоприятный.

Краткие выводы:

Ряд природных условий: геоморфологических (формы рельефа, крутизна склонов), геологических (строение и состав залегающих пород), гидрогеологических (физико-химический состав и уровенный режим грунтовых вод) и гидрологических (физико-химический состав и уровенный режим поверхностных вод) оказывают на планировку городских территорий, землеустройство, инженерно-экономические аспекты освоения территорий. Намечаемые резервные территории для городского строительства, сельскохозяйственного назначения и организации зон отдыха населения в большинстве своем благоприятны. Менее благоприятная грунтовая обстановка, требующая более детальных инженерно-геологических исследований на участках, граничащих с Карпинским районом, где имеются тектонические трещины меридионального направления, от которых к западу залегают палеозойские осадочные породы и к востоку – порфириты и их туфы; на участках известняков, среди которых возможны карстовые пустоты и водообильность; на участках, покрытых торфом и иловатыми (озерными и речными) отложениями значительной мощности; в местах со значительной мощностью насыпных грунтов.

Территория городского округа г.Краснотурьинск малоизученна с точки зрении инженерно-строительных изысканий, имеющиеся материалы имеют локальный характер и не позволяют более полно произвести инженерно-строительный анализ.

4.2.  Санитарно-гигиеническое состояние территории

Санитарное состояние территории городского округа Краснотурьинск полностью зависит от организации сбора, транспортировки и ликвидации твердых бытовых отходов (ТБО), а также от экологической информированности населения, его гражданственности. Повышение экологической грамотности населения включено в муниципальную целевую программу «экология и природные ресурсы городского округа Краснотурьинск на 2009-2011 годы».

По характеру удаления ТБО из ёмкости на селитебной территории на полигон ТБО для обезвреживания система является вывозной.

Вывозная система позволяет использовать специальное оборудование и мусоровозный транспорт.

Сбор и удаление ТБО предусматривается планово-подворным методом, т.е. жители выгружают отходы в промежуточные ёмкости на жилой территории для временного хранения до вывоза их на полигон ТБО.

Технологические схемы и оборудование, применяемые при планово-подворном методе, определяются количеством обслуживаемого населения, плотностью застройки, способом погрузки и вывоза отходов.

Транспортировкой ТБО на городскую свалку и полигон занимается ООО      «Сигнал».

Организацией, эксплуатирующей городскую свалку расположенную у подножия горы Петропавловские камушки, и полигон ТБО в п. Рудничном является ООО    «Экотехсервис».

Для городского округа Краснотурьинск в 2008 году автономной некоммерческой организацией «Институт проблем экологии и природопользования» (АНО ИПЭП) разработаны и утверждены нормы накопления ТБО (без учета крупногабаритных     отходов) для населения, учреждений и  предприятий обслуживания. Нормы  накопления ТБО необходимо корректировать 1 раз в 3-5 лет. 

В 2008 году АНО ИПЭП разработана Генеральная схема санитарной очистки  г. Краснотурьинска, которая предусматривает:

- рациональную систему сбора отходов;

- своевременное удаление отходов, обеспечивающее надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние селитебной территории городского округа;

- надёжное обезвреживание, исключающее загрязнение окружающей среды;

- экологически целесообразную утилизацию ТБО.

Для улучшения санитарного состояния территории городского округа генеральной схемой санитарной очистки рекомендуется:

- внедрение сортировки ТБО с целью извлечения ценных компонентов для вторичного использования;

- строительство мусоросортировочной станции на городском полигоне ТБО,   рассчитанную на ручную сортировку;

- организацию пунктов приёма стеклотары, металлолома, бумаги, картона и других компонентов ТБО (в соответствии со СНиП 2.07.01-89* в г. Краснотурьинске  организовать 7 пунктов приема вторсырья);

- совершенствование системы сбора, удаления, переработки и обезвреживания медицинских отходов;

- размещение специализированных установок по обезвреживанию опасных отходов.

На санитарно-гигиеническое состояние территории городского округа в  значительной степени оказывает влияние благоустройство и качество очистки сточных вод. Для улучшения санитарно-гигиенического состояния территории разработаны и утверждены правила благоустройства городского округа и разработаны рекомендации по обеспечению нормативной  очистки сточных вод на очистных сооружениях хозяйственно-бытовой канализации поселков Медная Шахта, Рудничный, Загородный, Прибрежный. 

4.3. Оценка территорий по состоянию антропогенного ландшафта

Техногенные ландшафты сформировались в результате действия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности городского округа. Вследствие этого большинство нарушенных территорий приурочено к отработанным и разрабатываемым месторождениям полезных ископаемых и расположено в центральной части городского округа, преимущественно в районе поселков Воронцовка и Рудничный. Здесь находятся наиболее крупные карьеры по добыче полезных ископаемых открытым способом: шахта Северопесчанская ОАО «Богословское рудоуправление», карьер «Воронцовский» ЗАО «Золото Северного Урала», Каменский карьер и отвал ОАО «Богословское рудоуправление».

Площадь нарушенных территорий в границах городского округа по современному состоянию составляет 1742  гектара.

К нарушенным территориям отнесены:

карьеры, шахты с сетью подземных горных выработок, отвалы, дражные полигоны золотодобычи, шламонакопитель БАЗа и хвостохранилище обогатительной фабрики филиала «Турьинский рудник» ОАО «Металлугрический завод им.А.К. Серова».

Часть нарушенных территорий согласно разработанным проектам подлежит рекультивации. Рекультивация рассматривается не только как приведение в порядок локальных нарушений и как средство увеличения сельскохозяйственных и лесных угодий, но и как средство сохранения сбалансированных и устойчивых природных экосистем с учетом перспектив развития и особенностей геологического строения месторождений и технологии разработки, как средство адаптации визуальных характеристик относительно окружающего ландшафта.

В настоящее время рекультивирована часть территории хвосто-хранилища обогатительной фабрики,рекультивировано 50 гектаров земель дражных выработок, в том числе в районе п. Чернореченск. 

Завершена отработка россыпи р. Холодная ПАС «Южно-Заозерский прииск» в 2016 г. Согласно условиям лицензирования предусмотрена рекультивация нарушенных земель этого месторождения.

Разработан проект рекультивации ЗАО «Полиметал инжиниринг»          (С.-Петербург, 2007г) для карьера «Воронцовский» ЗАО «Золото Северного Урала».

В соответствии с техническими условиями муниципального образования 

г. Краснотурьинск на проведение рекультивационных работ по карьеру «Воронцовский» приняты следующие направления рекультивации:

· для близлежащих к поселку Воронцовка отвалов – сельскохозяйственное;

· на дальних отвалах – лесохозяйственное;

· карьер – водохозяйственное.

Отвалы забалансовых окисленных и первичных руд рекультивации не подлежат.

В связи с дальнейшей разработкой месторождений полезных ископаемых, которыми так богат городской округ, площади нарушенных земель могут значительно возрасти. 

Согласно информации, предоставленной Департаментом по недрополь-зованию по Уральскому федеральному округу площадь территорий, перспективных (в соответствии выданным лицензиям) на разработку различных видов полезных ископаемых в границах городского округа составляет 14302 га.

4.4. Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого 

потенциала

Комплекс ресурсно-сырьевого потенциала рассмотрен в аспектах: полезные ископаемые, водные ресурсы, лесные ресурсы.
Полезные ископаемые

Согласно информации предоставленной Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу на территории городского округа Краснотурьинск находится 11 месторождений полезных ископаемых нераспределенного фонда, учтенные Государственным балансом:

-  россыпное золото р. Песочная;

-  россыпное золото р. Турья;
-  Северо-Воронцовское месторождение россыпного золота;
-  россыпное золото р. Волчанка Большая;
-  россыпное золото р. Харитоновская;
· Воронцовское месторождение россыпного золота;

· Каменское месторождение россыпного золота;

- Краснотурьинское   3-е  месторождение   кирпично-черепичных глин;
· месторождение «33 Квартал» строительного камня (Краснотурьинское участковое лесничество);

· Архангельское  1-е месторождение торфа;

· Архангельское  2-е месторождение торфа;

На разработку следующих месторождений выданы лицензии:

-
Воронцовское золоторудное месторождение, выдана лицензия СВЕ 00696 БР ЗАО «Золото Северного Урала»;

· Песчанское  железорудное  месторождение,  выдана лицензия СВЕ 01471 ТЭ ОАО «Богословское рудоуправление»;

· Каменский карьер Белкинского месторождения огнеупорных глин,   выдана  лицензия  СВЕ 01472  ТЭ ОАО  «Богословское рудоуправление»;

· Вадимо-Александровское медно-магнетитовое месторождение,выдана лицензия СВЕ 02067 ТЭ ОАО «Металлургический завод им. Серова А.К.»;
· Чернореченская  площадь, перспективная на рудное золото, выдана лицензия СВЕ 13516 БР ОАО «Уралэлектромедь»;

· Рудничный участок, перспективный на рудное золото, выдана лицензия СВЕ 02227 БП ЗАО «Золото Северного Урала»;

· Ново-Фроловское медно-магнетитовое месторождение, выдана
лицензия СВЕ 02382 ТР ЗАО «Шемур»;
· Северо-Воронцовское месторождение флюсовых известняков, выдана лицензия СВЕ 02572 ТЭ ООО «УГМК-Цемент»;

- Карпинская  площадь, перспективная  на цементные  глины, выдана лицензия СВЕ 02474 ТР ООО «УГМК-Цемент»;

· Ново-Фроловское медно-магнетитовое месторождение, выдана лицензия СВЕ 02474 ТП ЗАО «Шемур»;

·  Брусничное месторождение кирпичных глин (восточная часть),
свидетельство № 00017, ООО «Богословский кирпичный завод»;
- Северо-Песчанское месторождение кирпичных глин, выдана
лицензия СВЕ 07025 ТЭ ООО «Богословский кирпичный завод»;

- Краснотурьинская площадь (участки Ларьковский, Кедровый и
Взвозный), перспективная на сырье для производства кирпича. выдана лицензия СВЕ 07051 ТР ОАО «Богословский кирпичный завод»;
- Устейское месторождение грунтовых строительных материалов,
выдана лицензия СВЕ 07087 ТЭ, ОАО «Свердловская энергетическая компания»»;
-   Горевское месторождение мраморов, выдана лицензия СВЕ 07235, ООО «Монолит плюс».

- Южно – Воронцовский участок, рудное золото и серебро выдана лицензия СВЕ 02976 БР ЗАО «Золото Северного Урала»;

- Пещерный участок золото рудное, выдана лицензия СВЕ 03332 БР ЗАО «Золото Северного Урала»;

- Россыпное золото рек Пещерная и Холодная, выдана лицензия СВЕ 02946 БЭ ПАС «Южно – Заозерский прииск».

Разработка полезных ископаемых в городском округе началась более 200 лет назад. С 1758 г. ведется добыча медных руд и золота. В настоящее время добычу драгоценных металлов на территории городского округа ведут  ЗАО «Золото Северного Урала» и ПАС «Южно-Заозерский прииск». 

Лицензия на право пользования недрами СВЕ 00696 БР выдана ЗАО «ЗСУ» на право разведки и разработки Воронцовского золоторудного месторождения открытым способом исключить текст: на срок до 31 декабря 2018г.

Продлена на срок до 31 декабря 2028 года.

Воронцовское золоторудное месторождение было открыто в 1985г. и относится к категории крупнейших по промышленным запасам, являясь уникальным природным геологическим объектом. Балансовые запасы Воронцовского золоторудного месторождения утверждены протоколом № 531 заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 29 сентября 1999г. по состоянию на 01.06.1999г. по категории С1+С2 в количестве 8735тыс.т со средним содержанием золота 7,17г/т. Из общего количества утвержденных балансовых запасов руды 38,1% (3325тыс.т) были представлены окисленными рудами со средним содержанием золота 5,66г/т, а 61,9% (5410тыс.т) - первичными рудами со средним содержанием золота 8,06г/т.

Одновременно были утверждены забалансовые руды по категории С1+С2 в количестве 8119 тыс.т со средним содержанием золота 1,24 г/т. При этом, количество утвержденных забалансовых окисленных руд составило 2420тыс.т (29,8%), забалансовых первичных руд – 5699тыс.т (70,2%).

По оценкам специалистов, продолжительность переработки первичных руд месторождения на золотоизвлекательной фабрике при её годовой производительности по золоту 3,3 тонны должны составить не менее 15 лет. 
Производственная артель старателей «Южно-Заозёрский Прииск» ведет  добычу руд и песков драгоценных металлов. В 2009г артелью было добыто золота – 149 кг, платины -  71 кг, серебра – 11 кг.

В плане ближайшего развития разработка россыпей золота в райне реки Пещерной (Каквинская группа россыпей). Геологические запасы – 6,9 млн. м3 по пескам, 1167 кг по золоту. 
Начало освоения россыпи р. Пещерной – 2017 год, завершение отработки месторождения – 2031 год.
Завершена отработка россыпи р. Холодная в 2016 г. Согласно условиям лицензирования предусмотрена рекультивация нарушенных земель этого месторождения.

Начать добычные работы планируется в 2013г. завершить в 2020г.
Разведанными запасами россыпного золота ПАС «ЮЗП» обеспечена на     10-15 лет.

В перспективе возможно рассмотреть варианты использования мелких месторождений (с запасами золота от 20 до 100 кг). Они не всегда рентабельны для разработки при существующих технологиях, но с развитием техники и технологии могут быть вовлечены в хозяйственный оборот.

Добычу руд черных и цветных металлов на территории округа ведут ОАО «Богословское рудоуправление», ОАО «Металлургический завод им. Серова А.К.».

 ОАО «Богословское рудоуправление» осуществляет отработку Северопесчанского месторождения магнетитовых руд, которые по своему составу являются комплексными и содержат железо, серу, медь, кобальт, а на отдельных участках золото, серебро и другие элементы. Обеспеченность запасами железных руд – 25 лет. Проектная мощность 4,3 млн. тонн.

ОАО «Металлургический завод им. Серова А.К.» осуществляет отработку Вадимо-Александровского медно-магнетитового месторождения. Из добытого сырья предприятия производят медный и железорудный концентрат. 

В 2009 г. ОАО «Богословское рудоуправление» было произведено руды железной товарной 1057,8 тыс. т.

Однако более чем за 200 летнюю добычу медных руд основные месторождения на территории округа в настоящее время отработаны. 

Практически неограниченны запасы сырья для производства строительных материалов. В округе находятся месторождения огнеупорных, кирпично-черепичных, кирпичных  и цементных глин, строительного камня, грунтовых строительных материалов.

Кроме того, в округе выявлены обширные площади, перспективные на сырье для производства кирпича (участки Кедровый и Взвозный).

В настоящее время из 11-ти учтенных месторождений разрабатываются Брусничное месторождение кирпичных глин и Устейское месторождение грунтовых строительных материалов.

Каменский участок Белкинского месторождения огнеупорных глин был детально разведан в 1956-57 г. В целом запасы Каменского участка на 01.01.2005г составляют по форме №5-гр.: кат.В – 9074 тыс.т, кат.С1 – 17564 тыс.т, кат.В+С1 – 26638 тыс.т. Запасы огнеупорных глин в карьере второй очереди на 01.01.2005г составляют всего13579 тыс.т, в т.ч. кат.В – 5011 тыс.т, кат. С1 – 8568 тыс.т. Горные работы на карьере остановлены в 2001 г. Мокрая консервация карьера предусмотрена сроком на 9 лет, что соответствует сроку действия лицензии, выданной ОАО «Богословский кирпичный завод». На момент остановки работ в карьере эксплуатационные запасы огнеупорных глин составляли 12493 тыс.т, в т.ч. вскрытые запасы - 5371 тыс.т, подготовленные запасы – 70 тыс.т, готовые к выемке запасы – 30 тыс.т. После расконсервации карьера оставшиеся в его контурах запасы огнеупорных глин могут быть отработаны в полном объеме.

Запасы флюсовых известняков сосредоточены на Северо-Воронцовском месторождении.

Запасы мрамора на Горевском месторождении оценены в размере 2226 тыс. м3. Разработку месторождения планируется начать не позднее 2014 г.
Горючие ископаемые представлены торфом первого и второго Архангельского месторождения.

В связи с освоением месторождений полезных ископаемых целесообразно упомянуть такой природный ресурс как плодородный слой почвы, снимаемый при разработке месторождений открытым способом, при капитальном строительстве, и используемом для улучшения плодородия сельскохозяйственных земель.

 Границы запасов месторождений полезных ископаемых нанесены на чертеже «Схема размещения месторождений полезных ископаемых и месторождений подземных вод»

          Водные ресурсы округа представлены поверхностными и подземными водами. 

Поверхностные воды

Главными водными артериями городского округа являются реки Турья и р.Каква.

Основным источником поверхностных вод является Краснотурьинское водохранилище на р.Турья, предназначенное для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полный объем Краснотурьинского водохранилища при нормальном подпорном уровне - 22,3 млн.м3, полезный объем – (7,4)14,9 млн.м3. Лимит водопользования в 2009 г. составил 28,29 млн.м3/год, с 2010 – 28,24 млн.м3/год в том числе для населения 5,1 млн.м3/год.
Подземные воды

Согласно информации предоставленной Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу на территории городского округа Краснотурьинск разведано 6 месторождений подземных вод, зарегистрировано 17 пролицензированных водозаборных участков. 

Пещерный участок Северопесчанского месторождения подземных вод.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК № 19/03 от 27.03.03 в размере 3,7 тыс.м3/сут, в том числе по кат. А – 3 тыс.м3/сут., по кат.В – 0,7 тыс.м3/сут. На эксплуатацию участка выдана лицензия СВЕ 01046 ВЭ ОАО «Богословское рудоуправление». В настоящее время месторождение эксплуатируется водозабором «Пещерный» со среднегодовым расходом 3 тыс.м3/сут для централизованного водоснабжения поселков Рудничный, Воронцовка, Белка, Новостройка и шахты «Северопесчанская».

Холодный и Правобережный участки Северопесчанского месторождения подземных вод.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК № 19/03 от 27.03.03 в размере 24,5 тыс.м3/сут. по кат. С1. На эксплуатацию участка выдана лицензия СВЕ 02239 ВЭ МУП «Тепловые сети» г. Краснотурьинск. В целом по результатам выполненных оценочных работ балансовые эксплуатационные запасы Северопесчанского месторождения по состоянию на 01.01.2003 г утверждены на 25-летний срок (протокол ТЗК № 19/03 от 27.03.03) в количестве 28.2 тыс.м3/сут.

Междуречный участок.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК при ДПР по Уральскому региону № 35/01 от 29.12.01 в размере 0,95 тыс.м3/сут по кат. В. На эксплуатацию участка выдана лицензия СВЕ 00975 ВР ЗАО «Золото Северного Урала». 

Полуторовский участок Полуторовского месторождения подземных вод.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК № 42/03 от 20.05.03 в размере 0,10 тыс.м3/сут по кат. В. На эксплуатацию участка выдана лицензия СВЕ 01681 ВЭ «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ».

Краснотурьинское месторождение подземных вод.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК № 21/03 от 30.05.03 в размере 19,5 тыс.м3/сут по кат. А . при отметке уровня в Краснотурьинском водохранилище – 174 м. Балансовые эксплуатационные запасы подземных вод на Краснотурьинском месторождении утверждены по состоянию на 01.07.2002 г на 25-летний срок эксплуатации для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Краснотурьинска. Краснотурьинское месторождение подземных вод отнесено по сложности гидрогеологических условий к объектам III категории (очень сложные).

На эксплуатацию месторождения выдана лицензия СВЕ 01589 ВЭ «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ».

Устейское месторождение подземных вод.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК № 7 от 23.07.81 в размере 1,2 тыс.м3/сут по кат. В. На эксплуатацию месторождения выдана лицензия СВЕ 00978 ВЭ Краснотурьинскому ЛПУ МГ.

Лесные ресурсы

Площадь лесов Краснотурьинского участкового лесничества составляет 57846 га. Все леса Краснотурьинского участкового лесничества относятся к Средне-Уральскому району таежной зоны. Основные древесные породы: сосна, ель, пихта, кедр, лиственница, береза, осина. Они сгруппированы в хвойное и мягколиственное хозяйства. Наибольшие площадь и запас в хвойном хозяйстве имеют насаждения с преобладанием сосны.

Леса городского округа по хозяйственному назначению и функциональным особенностям разделены на эксплуатационные и защитные.  Защитные леса имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение. Отнесение лесов к группе защитных и эксплуатационных,  разделение защитных лесов на  категории осуществлялось в соответствии с приказом Рослесхоза от 19.12.2007 № 498. Категории защитных лесов представлены в таблице.

                                                                                                 Таблица 4.4.1.

	Категории  защитности
	           Площадь

	
	га
	%

	1. Леса, расположенные в  водоохранных  зонах
	4400
	21,5

	2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

В том числе:


	
	

	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъекта РФ
	2498
	12,2

	Зеленые зоны, лесопарки
	6407
	31,3

	3. Ценные лесные массивы

 В том числе:
	
	

	Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
	1180
	5,8

	Нерестоохранные полосы лесов
	5344
	26,2

	4. Особо охраняемые природные территории

В том числе: 
	
	

	Карпинский генетический резерват  

лесообразующих пород № 1 (особо защитные участки леса вокруг глухариных токов)


	629
	3

	Памятник природы Скала «Шихан»
	0,7
	0,00003

	Итого:
	20458,7
	100


Защитные и особо охраняемые природные территории занимают площадь 20438 га и составляют 34,3 % от общей площади лесного хозяйства Краснотурьинского лесничества.

Эксплуатационные леса на территории лесничества выделены Распоряжением СНК СССР от 23.04.1943г.  № 430. Целевое назначение эксплуатационных лесов заключается в удовлетворении потребностей народного хозяйства в древесине в порядке выборочных и сплошных рубок спелых и перестойных насаждений, а также при заготовке древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений при уходе за лесом. 

Площадь эксплуатационных лесов составляет 38017 га - 65,7 % от  общей площади лесного хозяйства Краснотурьинского лесничества.

Разрешенные виды деятельности в эксплуатационных лесах Краснотурьинского участкового лесничества приведены в таблице.

                                                                                                    Таблица 4.4.2.

	Виды деятельности
	Площадь,

 га



	Заготовка древесины
	57846

	Заготовка живицы
	38017

	Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
	38017

	Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
	38017

	Ведение охотничьего хозяйства
	51439

	Ведение сельского хозяйства
	51439

	Осуществление научно-исследовательской деятельности,      образова-тельной деятельности
	57846

	Осуществление рекреационной деятельности
	57846

	Создание лесных плантаций и их эксплуатация
	38017

	Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
	38017

	Выполнение работ по изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых
	51439

	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов
	57846

	Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов
	57846

	Переработка древесины и иных лесных ресурсов
	38017



	Осуществление религиозной деятельности
	57846


Заготовку древесины для производственных целей на территории Краснотурьинского лесничества ведут ООО «СтройБаз», ООО «Лесхоз», ЗАО «ПО Свердлес», ОАО «Северлессервис», ЗАО «Золото Северного Урала».

Заготовка живицы осуществляется в лесах, которые предназначаются для заготовки древесины.

Сырьевую базу подсочки составляют спелые и перестойные сосновые   еловые, лиственничные насаждения, назначаемые в рубку, средневозрастные, приспевающие и спелые пихтовые насаждения.

К недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов относятся к использованию лесов с изъятием лесных ресурсов.

Мхи возможно заготавливать в мшистых типах леса и на болотах. Лесную подстилку – на всех  покрытых лесной растительностью землях, сухой лист – в насаждениях с преобладанием лиственных насаждений. 

 Заготовка новогодних  елей предусматривается при расчистке и разрубке квартальных просек. 

 По данным Карпинского лесничества возможный объем заготовки новогодних елей составляет   3000 п.м.

Береста заготавливается двух видов. Соковая – с растущих деревьев и ошкуровочная (окорочная)– с березовых кряжей, дров и валежника. Заготовка бересты с растущих деревьев допускается на  отведенных в рубку лесосеках за 1 - 2  года до рубки, за исключением  деревьев   с диаметром менее 12 см и деревьев, предназначенных для заготовки фанерного кряжа и спецсортиментов.

Заготовка ошкуровочной древесины с валежника и сухостоя может производиться в течение всего года по всей территории лесного фонда. 

Пихтовая лапка – ветки длиной до 35 см, толщиной не более 8мм.

Заготовка пихтовой лапки производится: 

- со срубленных при сплошных и выборочных рубках деревьев на лесосеках последующих 2-х лет; 

-   при уходе за лесом в пихтовых лесах со срубленных деревьев.

-  со стоящих деревьев в спелых насаждениях со снятием лапки не более 1/3 кроны, диаметром 18 см и выше.

Пихтовая лапка используется для производства пихтового масла Ресурсы сбора пихтовой лапки – 8412 тонн в год.

Пищевые ресурсы, которые можно заготавливать в лесах Краснотурьинского участкового лесничества включают: ягоды (клюква, брусника, черника), грибы (белые, подберезовики, подосиновики, грузди, опята), лекарственное сырье (почки березовые, крапива, плоды шиповника, пихтовое масло).

На территории Краснотурьинского участкового лесничества возможна закладка лесных плантаций, в том числе плантаций новогодних елей. 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений определенных целевых пород. К лесным насаждениям  определенных пород (целевых) относятся лесные насаждения искусственного происхождения, за счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных насаждений допускается без ограничений.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Леса Краснотурьинского участкового лесничества используются для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты. На территории, включающей Краснотурьинский участок охотничьих угодий общего пользования, постоянно или временно обитают: белка, волк, горностай, заяц-беляк, колонок, куница, лисица, лось, рысь, медведь бурый, норка, ондатра, бобр, выдра; птицы - вальдшнеп, кулики, рябчик, тетерев, водоплавающая дичь.

4.5. Оценка территории по планировочным условиям

4.5.1. Планировочные ограничения

Планировочные ограничения связаны с особыми условиями использова-ния территорий. Хозяйственная деятельность в пределах таких зон строго регламентируется.

К планировочным ограничениям на территории городского округа Краснотурьинск  относятся:

1. Месторождения полезных ископаемых и месторождений подземных вод согласно Заключению Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу № 02-10-/36 от 25.01.2010 нанесены по графическому приложению №2 М 1:100000.

2. Особо охраняемые природные территории областного значения (особо защитные участки леса вокруг глухариных токов, памятник природы Скала «Шихан») нанесены по письму Министерства природных ресурсов Свердловской области № 06-04-1038/10 от 16.02.2010г.

3. Лесопарковая зона, защитные леса, нерестоохранные леса нанесены по планам лесонасаждений Воронцовского и Краснотурьинского лесничеств (Лесоустройство 1998 г.).  

4. Водоохранные зоны рек, вошедших в «Общий перечень водных объектов, расположенных на территории Свердловской области» приняты согласно Приложению 9 в составе «Лесохозяйственного регламента Карпинского лесничества» 2008г. 

5. Береговые полосы и водоохранные зоны малых рек и ручьев приняты в соответствии с Водным кодексом РФ.

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения I, II, и III пояса нанесены на чертеж по материалам проектов «Организация ЗСО водозаборов питьевой воды», разработанным ОАО «Уральский Водоканалпроект», другими специализирован-ными организациями. 

7. Зоны санитарной охраны водозаборных скважин Северопесчанского месторождения подземных вод I, II, и III пояса нанесены на чертеж по материалам проекта «Организация зон  санитарной охраны скважин водозаборного участка Холодный», разработанного  ООО «Экомстройпроект». 

8. Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области приняты согласно письму СОГУ «Управление автомобильных дорог» № 03-0705 от 18.02.2010 г. (см. таблицу 4.5.1.1.)

9. Зона минимальных расстояний до магистральных газопроводов принята по письму Краснотурьинского линейного производственного управления магистральных газопроводов № 145 от 01.02.2010г. ( см.таблицу  4.5.1.1.)

10. Охранные зоны ВЛ 500, 220 и 100 кВ приняты в соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт.

11. Санитарно-защитная зона ВЛ 500 кВ принята по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

12. Санитарно-защитные зоны промышленных и инженер-ных объектов приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от характера производственной деятельности предприятий. На территории округа размещаются предприятия I - V классов санитарной опасности. Размеры санитарно-защитных зон предприятий приведены в разделе 3.7. «Состояние окружающей среды».

13. Зона обрушений рудного тела нанесена по кадастру объектов недвижимости.

14. Зона сдвижения земной поверхности нанесена по декларации промышленной безопасности  карьера «Воронцовский» ЗАО «Золото Северного Урала».

15. Зона влияния взрывных работ нанесена по декларации промышленной безопасности карьера «Воронцовский» ЗАО «Золото Северного Урала».

16. Опасная зона по воздействию ударной воздушной волны (1000м), нанесена по декларации промышленной безопасности склада ВМ ОАО «Богословское рудоуправление».

17. Зоны катастрофического затопления при повреждении гидротехнических сооружений нанесены по графическим приложениям к Декларациям безопасности объектов.

Все вышеперечисленные зоны ограничений использования территории показаны на чертеже «Схема использования территории и ограничений» и других чертежах.

Таблица 4.5.1.1.

Зоны охраны, зоны отчуждения  инженерных и

транспортных коммуникаций.

	Наименование зоны
	Размер, м
	Характеристика (регламент)

	Зона минимальных расстояний до магистральных газопроводов
	350 м в обе стороны от границ охранной зоны
	Запрещается размещение жилой застройки, дачных поселков, сельскохозяйственных угодий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приложение № 2 к п.2.7.

Письмо Краснотурьинского линейного производственного управления магистральных газопроводов № 145 от 01.02.2010г.



	Охранная зона

 ВЛ 500 кВ  
	30 м в обе стороны от крайних проводов
	В охранной зоне запрещается:

производить любые действия, способные привести к повреждению электрических сетей;

размещать объекты и проводить мероприятия, связанные с массовым скоплением людей; 

размещать АЗС,  склады ГСМ и пожаро-взрывоопасных материалов, ядохимикатов;

размещать любые свалки;

устраивать остановки всех видов транспорта.

Любые строительные, добычные, мелиоративные работы проводятся по письменному согласию организации, в ведении которой находятся данные сети.

 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) (в ред. от 17.05.2016 г.)

	Охранная зона

 ВЛ 220 кВ  
	25 м в обе стороны от крайних проводов
	

	Охранная зона

 ВЛ 110 кВ  
	20 м в обе стороны от крайних проводов
	

	Придорожные полосы внешних 

      автомобильных дорог, в том числе:
	Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(с изменениями от 13 мая, 22, 23 июля, 3 декабря 2008 г., 17 июля, 22 сентября, 27 декабря 2009 г.)



	 «г.Серов – г.Североуральск – г.Ивдель»

II категория
	75 м
	

	«г.Краснотурьинск – п.Марсяты»

III-IV категория
	50
	

	«г.Серов – г.Североуральск»

IV категория
	50
	

	«г.Краснотурьинск – г.Карпинск»

  IV категория
	50
	

	«г.Краснотурьинск – п.Красный Яр»

V категория
	25
	


4.5.2. Возможные направления комплексного развития территории
Проектом генерального плана городского округа  проанализированы территории пригородной зоны в границах, установленных Законом Свердловской области от 2 апреля 2009 г. № 21-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска».

Зоны, установленные в составе пригородной зоны в соответствии с Земельным кодексом РФ - развития города, сельскохозяйственного производства, зона отдыха - были более детально рассмотрены с учетом планировочных ограничений развития округа.

Проектом выделены территории для активной градостроительной и хозяйственной деятельности, как возможные направления комплексного развития округа,  вне особо охраняемых природных территорий, зон запрещения и ограничения строительства. 

Площадь территорий, пригодных  для градостроительного освоения в границах пригородной зоны города Краснотурьинска составляет   33990  га, в том числе: 

зоны развития города   -  24081 га,   

зоны сельскохозяйственного производства   -  7050 га, 

зоны отдыха  -  2859 га.

При зонировании территорий учтены допустимые виды хозяйственной деятельности на территориях с особыми условиями использования.

Территории для развития города

Резервные территории для развития города определены в результате исключения из ранее запроектированной зоны развития города, территорий, попадающих в следующие зоны ограничения застройки: месторождений полезных ископаемых, защитных лесов, особо охраняемых природных территорий, зоны воздействия ударной воздушной волны склада взрывчатых материалов ООО «БРУ» и др.

В результате комплексного анализа выделены территории пригодные для развития города в северной, центральной и южной части пригородной зоны. Наибольшее количество этих территорий сосредоточено в южной части пригородной зоны, что обусловлено наличием относительно крупных населенных пунктов с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой и лучшей транспортной доступностью.

На выделенных территориях для развития города могут формироваться любые виды территориальных зон, определенных градостроительным зонированием, размещаться отдельные объекты в составе этих зон, и осуществляться все виды разрешенного использования земельных участков.

Общая площадь выделенных территорий составляет 24081 га.  Распределение территорий для развития города в границах пригородной зоны приведено в таблице. 

                  Таблица 4.5.2.1.

	Территории
	Площадь, га

	Северная часть пригородной зоны

	Территории в районе п.Чернореченск
	1309

	Центральная часть пригородной зоны

	Территории в районе шламонакопителя №2 БАЗ – филиала ОАО «СУАЛ»
	280

	Территории в районе водозабора Краснотурьинского ЛПУ МГ
	2016

	Территории в районе Кедровского карьера  ООО «Богословский кирпичный завод»
	181

	Южная часть пригородной зоны

	Территории от южной границы 

г. Краснотурьинска до автомобильной дороги г.Серов – г.Карпинск
	2092

	Территории в районе п.Рудничный
	10416

	Территории в районе п.Воронцовка
	7787


Территории для сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного производства определены зонированием пригородной зоны и приурочены преимущественно к существующим землям сельскохозяйственного назначения и использования.

По бонитету почв выявленные зонированием территории являются ограниченно пригодными и непригодными, по условиям освоения - почти равноценными. 

Пригодность территорий для сельскохозяйственного использования оценивалась по комплексу факторов: 

- бонитету почв; 

- расчлененности территории руслами рек и ручьев, логами; 

- заовраженности, заболоченности, уклонам земной поверхности; 

- размещению в различных зонах ограничения хозяйственной деятельности.

В результате комплексного анализа пригодные для сельскохозяй-ственного использования территории выделены вне границ санитарно-защитных зон промышленных и специальных объектов, охранных и защитных зон магистральных инженерных и транспортных коммуникаций, месторождений полезных ископаемых, территорий, не подлежащих освоению (защитных лесов, запретных зон, нерестилищ).

Выделенные территории преимущественно являются резервными для развития существующих земель сельскохозяйственного назначения и использования в северной и центральной части пригородной зоны.

Площадь территорий для сельскохозяйственного использования составляет 7050 га, из них наибольшее количество угодий расположено в сложившейся наиболее крупной зоне сельскохозяйственного производства в районе п.Прибрежный.

Территории для рекреационного использования

Территории для организации отдыха населения определены зонированием пригородной зоны г.Краснотурьинска.

Пригодность территорий для рекреационного использования оценивалась по комплексу факторов: 

наличию водных и уникальных природных объектов, лесных массивов, живописных ландшафтов; 

размещению территорий в различных зонах ограничения хозяйственной деятельности; 

транспортной доступности.

В результате проведенного анализа из территорий зоны отдыха населения исключены участки, расположенные в санитарно-защитной зоне карьера «Воронцовский» и в зоне воздействия ударной воздушной волны склада аммиачной селитры ЗАО «Золото Северного Урала».

Территории для рекреационного использования выделены в центральной и в южной частях пригородной зоны, и включают участки особо охраняемых природных территорий, в том числе памятник природы – скалу Шихан. Следует отметить, что южная часть пригородной зоны более благоприятна для отдыха населения и развития туризма вследствие лучшей транспортной доступности, больших возможностей для организации активного отдыха и наличия существующих  объектов долговременного отдыха: профилактория «Горняк», Дома отдыха «Металлург», и проектируемого на его базе горнолыжного комплекса.

Общая площадь выделенных территорий составляет 2859 га.  Распределение территорий в границах пригородной зоны приведено в таблице.                                                                                                                                         
        Таблица 4.5.2.2.

	Территории
	Площадь, га

	Центральная часть пригородной зоны

	Территории по правому берегу в среднем течении р.Турья
	1351

	Южная часть пригородной зоны

	Территории в верхнем течении р.Пещерная
	431

	Территории по левому берегу р.Каква в районе с.Шихан, скала Шихан и прилегающие территории по правому берегу реки
	1077


4.5.3. Обеспеченность территории транспортом,

транспортная доступность

Железнодорожный транспорт представлен участком магистральной железной дороги «г.Серов - г.Ивдель» и подъездными путями промышленных предприятий. На участке магистральной железной дороги в границах городского округа расположены основная  грузо-пассажирская станция Воронцовка, остановочный  пункт Краснотурьинск, грузовые станции Климки и Красный Железняк.

Железнодорожным транспортом осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Движение пассажирских поездов по железнодорожной ветке Серов – Североуральск осуществляется в направлении г.Карпинск через ст. Воронцовка и г.Североуральск через ст.Воронцовка и остановочный пункт Краснотурьинск. Остановочный пункт  Краснотурьинск оборудован вокзалом капитального типа, его вместимость составляет 200 пассажиров.

Железнодорожным транспортом обслуживаются территории г.Краснотурьинска, п.Рудничный, шахты Северопесчанская, расположенные в центральной части городского округа. 

Автомобильный транспорт представлен дорогами различных категорий.

Автотранспортная сеть различна по плотности и качеству дорог, но в целом обслуживает практически всю территорию городского округа. Наибольшая плотность дорожной сети наблюдается в центральной части.

Доступность территорий для автомобильного транспорта определяют категории дорог.

Дороги I и II категорий обеспечивают:

благоприятную транспортную доступность прилежащим территориям глубиной до 10км, 

ограниченно благоприятную транспортную доступность прилежащим территориям глубиной от 10 км до 20 км. 

Дороги III, IV и V категорий обеспечивают ограниченно благоприятную транспортную доступность прилежащим территориям глубиной до 10 км. Территории, удаленные на расстояние свыше 10 км считаются неблагоприятными с точки зрения транспортной доступности.

В соответствии с указанными критериями,  выделены благоприятные по транспортной доступности  территории, прилежащие к  автомобильной дороге II категории «г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель», и удаленные от нее на расстояние до 10 км. В этой зоне расположены г. Краснотурьинск,                      п. Воронцовка, п. Рудничный.

Ограничено благоприятны по транспортной доступности территории прилежащие к  автомобильной дороге III – IV категории «г. Краснотурьинск – п.Марсяты», включая п.Прибрежный и п.Чернореченск. 

Транспортную доступность территорий южнее р.Каквы существенно ухудшает качество автотранспортной сети, представленной исключительно грунтовыми, в том числе зимними, лесохозяйственными дорогами, и слабые связи с общей транспортной сетью городского округа, обусловленные малым количеством мостов через р.Каква.

Существенное влияние на доступность территорий для автомобильного транспорта  оказывает не только качество, но и состояние дорожного покрытия.

С точки зрения автотранспортной доступности территории городского округа оценены как благоприятные и ограниченно благоприятные.

Наилучшую транспортную доступность имеют территории, обслужи-ваемые одновременно автомобильным и железнодорожным транспортом. Это территории в центральной части городского округа, расположенные между автомобильной дорогой «г.Серов – г.Североуральск – г.Ивдель» и железной дорогой «г.Серов-г.Ивдель», включая г.Краснотурьинск. 

5. Основные мероприятия и обоснование предложений 

по территориальному планированию

5.1. Прогноз социально-демографического  и экономического 
развития

5.1.1. Программы экономического и социального развития 

В целях определения параметров перспективного экономического развития городского округа Краснотурьинск для обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей округа, а также укрепления позиций городского округа в структуре Свердловской области администрацией городского округа Краснотурьинск была разработана Стратегия социально – экономического развития городского округа Краснотурьинск.
Стратегия социально – экономического развития городского округа Краснотурьинск соответствует положениям Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы (№ 151-ОЗ от 21.12.16г.) 
Стратегия определяет пути перехода на новый этап социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск, характеризующийся повышением использования научно-технического потенциала предприятий, развитием производства в различных отраслях экономики, обеспечением новых стандартов качества жизни и среды обитания жителей.

Прогнозируя пути развития городского округа, данной Стратегией предполагается, что отраслевой профиль округа остается неизменным. Наибольший удельный вес в производственном секторе останется за предприятиями металлургии и добычи полезных ископаемых. При благоприятном развитии активизация инвестиционной деятельности  подразумевает развитие предприятий транспортной инфраструктуры (логистических центров), торговых и развлекательных центров, предприятий по переработке вторичных ресурсов, строительной отрасли, активное развитие оптовой и розничной торговли.

Данным стратегическим документом дальнейшее развитие городского округа Краснотурьинск прогнозируется в двух вариантах:

 1. Инерционный путь развития  

Подразумевает преодоление кризисных явлений в промышленности к концу 2010 - началу 2011 года. В период 2011-2015 годов наметится постепенный рост объемов в промышленности (в среднем на 1,5-2% в год), который сохранится и в следующем пятилетии (в среднем на 1,8-2,5% в год). Сохраняется и в дальнейшем моноструктура экономики городского округа, продолжается работа предприятий горнодобывающей отрасли (объемы их производства снизятся и составят 72,0% к 2007 году). Продолжается работа перерабатывающих предприятий и их подрядных организаций (объемы производства снизятся до 92,1% к 2007 году).  

Капитальные вложения будут направлены на поддержание достигнутого уровня производства и восстановление изношенных основных фондов, и только после 2012 года ожидается незначительный рост инвестиционной активности. 

Объемы продукции сельского хозяйства увеличатся  за период до 2020 года в 2 раза. Предпринимательский сектор экономики продолжит свое развитие и к 2020 году увеличится в 1,5 раза. В 3,14 раза вырастет оборот розничной торговли. 

Средняя заработная плата достигнет 42,3 тысяч рублей.

Строительство жилья позволит достигнуть показателя обеспеченности 24,0 кв.м. жилья  на человека. 

Демографическая ситуация будет сохранять отрицательную динамику, как в количественном выражении так и в качественных показателях. Количество жителей к 2020 году составит 64,2 тыс. человек.

Возможными последствиями подобного пути экономического развития может быть усиление отрицательных факторов воздействия на окружающую среду, что может сказаться на здоровье и продолжительности жизни населения городского округа. 

2.Инновационный путь развития

Послекризисное восстановление производства будет проходить на фоне инвестиционной активности. Экономика городского округа будет развиваться по многим направлениям, появятся современные высокотехнологичные и наукоемкие производства. За счет внедрения новых производств оборот предприятий городского округа увеличится к 2020 году почти в 1,4 раза. 

Объемы продукции сельского хозяйства увеличатся  за период до 2020 года  в 3 раза. Предпринимательский сектор экономики будет активно развиваться, в том числе и в производственной сфере и к 2020 году увеличится в 4 раза. Активно будет развиваться сектор услуг и торговли и вырастет за данный период в 5,8 раза. 

За счет роста производства и расширения социальных услуг возникнет дополнительная потребность в квалифицированных кадрах. Приток специалистов может быть обеспечен за счет сокращения маятниковой миграции, подготовки кадров с привлечением безработных и выпускников учебных заведений. 

Средняя заработная плата достигнет 46 тысяч рублей.

Строительство жилья позволит достигнуть показателя обеспеченности 24,5 кв.м. жилья  на человека. 

Естественная убыль населения сохранится, но темпы снижения будут замедляться. Численность населения к 2020 году составит 65,7 тыс. человек.

При сложившейся социально-экономической ситуации сохранится прежняя отраслевая направленность промышленного сектора городского округа.

Политика территориального развития будет направлена на сочетание крупного и малого бизнеса, которое обеспечит максимальную занятость трудоспособного населения городского округа.

Для получения оптимального социально-экономического эффекта Стратегия определяет первоочередные задачи:

1. способствовать реализации инвестиционных проектов с сохранением специализации территории с учетом востребованности рынка,

2. сформировать кадровую политику округа, увязывая с отраслевой специализацией,

3. сохранить человеческий потенциал,

4. влиять на демографическую ситуацию путем выработки решений по развитию здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. 

Приоритетными для городского округа Краснотурьинск в долгосрочной перспективе являются следующие мероприятия:

производство товаров на основе наукоемких технологий, в том числе биотехнологий (производство экологически чистых продуктов питания, биологически активных добавок и лекарственных средств); 

развитие транспортно-логистических функций;

производство приборов и отдельных видов оборудования; 

развитие различных видов рекреации и туризма; 

повышение уровня образования, науки;

увеличение количества объектов здравоохранения и образования; 

развитие наиболее рентабельных видов хозяйственной деятельности;

обеспечение городского округа надежными и эффективными инфраструктурными системами и сетями (энергетическими и транспортными);

организация экологического контроля деятельности хозяйствующих субъектов;

ускорение темпов жилищного строительства.

Для создания условий развития промышленности в генеральном плане необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование зонирования территорий и повышение эффективности использования территорий промышленных зон; 

- размещение новых наукоемких высокотехнологичных предприятий и производств с учетом экологических ограничений; 

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур.

Особое значение для развития городского округа будет иметь создание на острове филиала УГТУ-УПИ образовательного центра (кампус) для обучения студентов Северного и Приполярного Урала. 

Развитие в городском округе Краснотурьинск культуры и искусства основывается на имеющейся хорошей учебной и кадровой базе. Потребуется развитие материально-технической базы в этой сфере в соответствиями  требованиями времени. 

Городской округ Краснотурьинск и окружающие его территории обладают большим потенциалом для развития туристической индустрии в региональном масштабе. Город располагает наиболее благоприятными территориями, позволяющими развивать рекреационные зоны. Поэтому необходимо сохранять и улучшать экологическое состояние потенциальных территорий, исключить возможность загрязнения окружающей среды в защитных зонах. Необходимо рассматривать развитие поселка Шихан, а также поселка Чернореченск с точки зрения преимущественно туристко-рекреационного освоения. 

Таким образом, в перспективе городской округ Краснотурьинск должен стать промышленным, торгово-финансовым, научно-образовательным, рекреационным и культурным центром Северного Урала. Практически все основные функции городского округа имеют большие перспективы для роста и развития. 

В таблице 5.1.1.1. представлены основные инвестиционные проекты по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству на период до 2020 года предприятий, организаций, администрации городского округа Краснотурьинск. 

Таблица 5.1.1.1.

Перечень и характеристика основных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству 

	№п/п
	Наименование заказчика
	Краткая характеристика инвестиционного проекта
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	МУ ОКС городского округа

Краснотурьинск


	Трасса водопровода от Северо-Песчанского месторождения подземных вод до г.Краснотурьинска Свердловской области.

Расположение: от приустьевой части ручья Холодного, расположенного на левом берегу р.Каква в 13 км к югу от г.Краснотурьинск, до насосной станции III подъема в г. Краснотурьинске

Водозабор производится от вновь спроектированного Северо-Песчанского месторождения подземных вод на уч-ке «Холодный Лог». Вода по 2-м водоводам Ф400мм подается на площадку II подъема, затем по 2-м водоводам Ф500мм на площадку III подъема и по 2-м водоводам Ф500мм в город. Оборудуются насосные станции 2-го и 3-го подъема.

Проектная мощность - 16-20,0 тыс.м3/сут
	Ликвидация дефицита хозяйственно-питьевого водоснабжения, испытываемого г.Краснотурьинск. Исключение из системы водоснабжения Краснотурьинского пруда, как водоема, не соответствующего требованиям, предъявляемым к источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения

	2.
	ООО «Маяк Инвест Групп»,

г.Екатеринбург, ул. Стрелочников, 41
	Региональный центр торговли и отдыха «Звезда Севера», участок расположен вдоль придорожной полосы автомобильной дороги федерального значения «Серов-Североуральск-Ивдель». Розничная и оптовая торговля, сфера услуг, гостиницы, рестораны.

Проектная мощность - 20 000 кв.м
	Создание до 800 новых рабочих мест, удовлетворение потребности населения в товарах и услугах 



	3.
	ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» филиал «Свердловский»

(ТГК-9)
	Строительство Ново-Богословской ТЭЦ

Уч-к №1 в 300 м по направлению на запад от здания АЗС по ул. Фрунзе 78;

Уч-к №2 в 1130 м по направлению на северо-восток от АЗС;

Уч-к № 3 в 200м по напрвлению на ю-восток  от здания АЗС по ул.Фрунзе, 78

Источник для покрытия существующих перспективных нагрузок города по электроэнергиеи, теплу и производственному пару

Проектная мощность - 1000-1200МВт, 772795 кв.м
	Улучшение экологической ситуации (связанно с заменой вида топлива с угля на газ), увеличение мощности энергоообеспечения города и ближайших районов северного округа; создание 750 новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет.

	4.
	ПАС «Южно-Заозерский прииск», г.Краснотурьинск, ул. Карпинского,4
	Внедрение технологии производства вскрышных работ с «переотвалом» шагающим экскаватором ЭШ 6/45 для уменьшения площадей под сплошные отвалы
	Рост производительности труда на 15%, снижение энергопотребления на 7%

	5.
	ПАС «Южно-Заозерский прииск», г.Краснотурьинск, ул. Карпинского,4
	Разработка месторождения россыпного золота (Au) р.Холодная, р.Пещерная 2012-2017гг.

Проектная мощность - Au – 60кг/год, V- 250т.м3/год
	Увеличение добычи золота 2011-2015гг на 35%, 2016-2020гг -40%

	6.
	ПАС «Южно-Заозерский прииск», г.Краснотурьинск, ул. Карпинского,4
	Разработка месторождения Pt р.Б.Сосновка 2012-2019гг.

Проектная мощность - Pt – 60кг/год, V- 300т.м3/год
	Увеличение добычи платины 2011-2015гг на 60%, 2016-2020гг -40%

	7.
	МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат»
	Техническое перевооружение предприятия
	Улучшение качества и расширения ассортимента продукции, рост объема производства на 3%

	8.
	ООО ПТЦ «ЯСА», г.Краснотурьинск
	Строительство автомойки

Строительство АЗС
	Создание 9 рабочих мест, рост объема производства 2009-2010 – 100%, 2011-2015 -105%, 2016-2020 -110%

	9.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск 


	Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Краснотурьинск, Б.Мира, 14.

2-3-х этажное здание, мини-футбольное поле с крытыми трибунами на 100 посадочных мест, вместимость здания: занимающихся -106 чел, зрители-225 чел. Площадь участка застройки 17 855 кв.м.

Буфет, универсальный спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом, большим теннисом; бильярдный, тренажерный зал, зал аэробики, настольного тенниса. В цокольной части расположены пневматический тир, пункт выдачи лыж, раздевалки для футболистов. Проектная мощность - 5035 кв.м
	Увеличение количества объектов физкультурно-оздоровительного назначения и привлечение населения к физкультурно-оздоровительным мероприятиям. Благоустройство прилегающих территорий

	10.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск
	Обеспечение питьевой водой стандартного качества жителей р-она  М.Лимка. Проектная мощность - 0,16 км.
	Улучшение качества жизни 

	11.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск


	Строительство инженерных сетей (газопровод, водоснабжение, канализация) п.Южный

Проектная мощность – 2,2 км
	Обеспечение инженерными коммуникациями участков индивидуальной застройки

	12.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск
	Водопровод в р-не Суходойки
	Улучшение качества жизни

	13.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск


	Реконструкция канализационных очистных сооружений п.М.Шахта, в 1,2 км севернее п.М.Шахта

Комплекс мероприятий с максимальным использованием существующих зданий и сооружений: реконструкция аэротенков, стр-во новой станции биологической очистки и канализационной насосной станции

Проектная мощность - 2100 м3/сут
	Обеспечение возможности перспективного развития поселка с увеличением численности жителей к 2020 году до 5760 чел; гарантированная и качественная очистка стоков с доведением их до норм, предъявляемых для сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты

	14.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск
	Наружный газопровод газоснабжения жилых домов, расположенных в квартале, ограниченном улицами Советская – Больничная – Делегатская – пер. Больничный.

Газопровод: высокого давления стальной Ф159 мм -19 м., низкого давления подземный полиэтилен Ф110мм, надземный стальной Ф108,76.57 мм – 1711 м. Установка ПГБ. Проектная мощность – 1730 м
	Обеспечение индивидуальных жилых домов природным газом для возможности отопления и приготовления пищи. Комфортные условия проживания населения

	15.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск
	Подводящий газопровод ИПГБ для газоснабжения жилых домов и общественных зданий кварталов 23, 6А, 6Б, улиц Первомайская и Больничная в п.Рудничный

Газопровод подземный полиэтилен Ф110, 63 мм -1010м.; установка ПГБ.

Проектная мощность – 1010 м
	Обеспечение индивидуальных жилых домов, общественных зданий природным газом для возможности отопления,  приготовления пищи и технологических нужд. Комфортные условия проживания населения

	16.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск
	Строительство жилого дома 

п.Рудничный, ул. Первомайская,8

Проектная мощность - 30 квартир1500 кв.м
	Обеспечение благоустроенным жильем, переселение граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания

	17.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск
	Строительство жилого дома 

п. Рудничный, ул. Соломенникова

Проектная мощность - 30 квартир1500 кв.м
	Обеспечение благоустроенным жильем, переселение граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания



	18.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск

 
	Реконструкция здания хозяйственно-эксплуатационной конторы под детские ясли-сад,

 г.Краснотурьинск, ул. Металлургов 22

 2-х этажное здание с двумя новыми пристроями, учебно-административный, оздоровительный, мед.блоки, прачечная, 4 групповых (по 15 детей)

Проектная мощность - 60 мест, 1641 кв.м
	Обеспечение 60 мест для детей дошкольного возраста, улучшение уровня и условий дошкольного образования

	19.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск 

Финансирование: ОАО «Полиметалл»
	Капитальный ремонт здания МУЗ «Детская городская больница», г.Краснотурьинск

Проектная мощность – 4000 кв.м
	Улучшение условий нахождения больных в стационаре, обеспечение современным мед.оборудованием, соответствие санитарных норм и правил

	20.
	МУ ОКС  городского округа Краснотурьинск 


	Реконструкция внутригородских автомобильных дорог с заменой инженерных коммуникаций (ул.Микова, Ленина, Чернышевского, Фурманова)

Проектная мощность – 3100 п.м
	Улучшение состояния автомобильных дорог, безопасности пешеходов и дорожного движения. Приведение сетей инженерных коммуникаций в состояние пригодное для их дальнейшей многолетней эксплуатации

	21.
	«БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ», к.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 1
	Реконструкция производственных объектов: замена вращающихся печей кальцинации №1-6 на циклонные установки нового поколения
	Достижение высокой интенсивности протекания тепломассообменных процессов и их полной завершенности 

ОПЦУ-1000 (3ед.)

	22.
	«БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ», к.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 1
	Реконструкция участка декомпозиции глиноземного производства
	Уменьшение экологической нагрузки путем снижения выбросов щелочей

	23.
	«БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ», к.Краснотурьинск, ул.К. Маркса, 1
	Замену технологического оборудования участка фильтрации продукционного гидрата
	Оптимизация технологического процесса

	24.
	«БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ», к.Краснотурьинск, ул.К. Маркса, 1
	Реконструкция шламохранилища №2с увеличением емкости на 40 млн.м3 
	Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в случае прорыва дамбы шламохранилища №2, уменьшение экологической нагрузки 

	25.
	ОАО «Богословское рудоуправление», г.Краснотурьинск, ул.Октябрьская, 28
	Реконструкция шахты «Северопесчанская» с целью поддержания мощности. Строительство гор.-400м. 

1 пусковой комплекс
	Поддержание мощности в объеме 2600 тыс.тонн горной массы до 2015 года

	26.
	ОАО «Богословское рудоуправление», г.Краснотурьинск, ул.Октябрьская, 28
	Реконструкция шахты «Северопесчанская» с целью поддержания мощности. Строительство гор.-400м. 

2 пусковой комплекс
	Поддержание мощности в объеме 2600 тыс.тонн горной массы до 2020 года

	27.
	ОАО «Богословское рудоуправление», г. Краснотурьинск, ул.Октябрьская, 28
	Реконструкция ДОФ со строительством МОФ
	Расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

Уменьшение экологической нагрузки

	28.
	ОАО «Богословское рудоуправление», г.Краснотурьинск, ул.Октябрьская, 28
	Реконструкция АГРС
	Поддержание существующей мощности

	29.
	ООО «УГМК-Цемент»
	Строительство цементного завода  мощностью 1,5 млн.т/год используя внутреннее сырье: известняки Воронцовского месторождения, цементные глины Карпинской площади, железные руды Богословского рудоуправления, шлаки и зола доменных производств, гипс S 50 га; 2015-2018
	Удовлетворение потребностей Свердловской области, Уральского региона в продукции цементного производства, новые рабочие места – 500 человек,  увеличение налоговых поступлений в местный бюджет

	30.
	Инвесторы


	Комплексное малоэтажное строительство в жилом районе «Южный» S 30 тыс.кв.м. в 2010-2015 годах., S 42 тыс.кв.м; 2016-2020
	Улучшение жилищных условий около 2 тыс.жителей.

	31.
	УКС Свердловской области
	Строительство онкологического диспансера лечебный корпуса на 100 коек, реконструкция поликлиники на 80 посещений в смену и радиологического блока 
	Профилактика и лечение больных г.Краснотурьинска и прилегающих городов

	32.
	УКС Свердловской области
	Строительство противотуберкулезного диспансера на 60 коек, поликлиники на 50 посещений в смену, дневной стационар на 15 мест
	Профилактика и лечение больных г.Краснотурьинска и прилегающих городов

	33.
	Фонд «Юнона»
	Строительство диализного центра на 18 мест 2010-2015
	Лечение больных г.Краснотурьинска и прилегающих городов

	34.
	Инвесторы
	Расширение базы СОК «Шихан» 
	Развитие индустрии отдыха

	35.
	Заказчик Министерство природных ресурсов СО
	Строительство цеха по сортировке твердых бытовых отходов в рамках строительства «Межмуниципального комплекса по сортировке и безопасному размещению твердых бытовых отходов» , S 2 га
	Улучшение экологической обстановки


31 января 2017 года Главой городского округа Краснотурьинск утверждена программа  «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск». Целью программы является  обеспечение комплексного развития моногорода Краснотурьинск путем:

- создания к концу 2020 года 2149 новых рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);

- привлечения к концу 2020 года 11 874,2  млн.  рублей инвестиций в основной капитал

- повышение инвестиционной привлекательности Краснотурьинска;

- улучшения качества городской среды, в том числе путем реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства».

Программа направлена на снижение зависимости Краснотурьинска от деятельности градообразующего предприятия – Богословского алюминиевого завода за счет снижения численности работников до 12 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
Перечень проектов и мероприятий программы:  
· повышение инвестиционной привлекательности моногорода Краснотурьинск;

· повышение эффективности муниципального управления;

· развитие и восстановление городской среды;

· создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

· содействие реализации инвестиционных проектов;

· получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки;

· развитие системы образования;

· развитие системы здравоохранения;

· развитие промышленности;

· развитие объектов социальной инфраструктуры;

· развитие объектов транспортной инфраструктуры;

· развитие коммунальной инфраструктуры;

· развитие физической культуры и спорта;

· экологическое развитие;

· развитие туризма.
5.1.2. Перспективы развития экономики

5.1.2.1. Структура экономики


Производительные силы, составляющими которых являются средства производства и трудовые ресурсы - основа развития экономики и социальной сферы любой административно-территориальной единицы. Именно производительные силы, их наличие, состояние и уровень использования определяют масштабы и динамику общественного производства, устойчивость развития экономики. 

Так сложилось, что производительные силы на территории Свердловской области размещались неравномерно. Ведущие производственные объекты расположены  вдоль Уральского хребта, образуя треугольник с основанием на юге области. Основными промышленными узлами можно считать Екатеринбургскую, Первоуральскую агломерации с примыкающим Каменск-Уральским узлом, Горнозаводский промузел, сформировавшийся вокруг Нижнего Тагила, и вытянутый от Верхотурья до Ивделя - Северный куст. 

Эти территории активно развивались, показывая наиболее высокие экономические показатели, доминируя в промышленном производстве области.  Именно здесь сосредоточено наибольшее количество монопрофильных городов.

                                                                                                  Таблица  5.1.2.1.1.

Некоторые моногорода и градообразующие предприятия

	Город
	Предприятие
	Холдин-говая принад-лежность
	Числен-ность сотруд-

нико
	Доля занятых на градообразующем предприятии в среднегод. числ-ти
	Специали-зация

	Красно-

турьинск
	Богословский алюминииевый завод («БАЗ-СУАЛ»)
	СУАЛ
	2,6
	26,9
	Глинозем металлургических марок Г-ОО;Г-ООК

	Североу-ральск
	ОАО «Севуралбокситруда»
	РУСАЛ
	7,5
	74,6
	Бокситы

	Серов
	ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова»
	УГМК
	7,8
	22,5
	Прокат черных металлов

	Ревда
	ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
	УГМК
	4,6
	24,0
	Медь

	Красноу-ральск
	ОАО «Святогор»
	УГМК
	4,2
	50,0
	Медь

	Кировград
	Пр-во полиметаллов (филиал ОАО Электромедь")
	УГМК
	2,6
	38,2
	Медь

	Гай
	ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»
	УГМК
	7,0
	58,5
	Медный концентрат


К 2008 году большинство предприятий горно-металлургического профиля оказались в сложных условиях, что связано, прежде всего, с разразившимся кризисом на сырьевых рынках. Предприятия пошли на жесткие меры: значительное сокращение производства, сокращение численности работников.

Ухудшение положения в холдингах отразилось на социально-экономическом положении многих монопрофильных городах, произошел  резкий рост безработицы, сокращение налоговых платежей в бюджет.

Не избежал данной ситуации и городской округ Краснотурьинск, где рынок труда формируют четыре крупных промышленных предприятия (таблица  5.1.2.1.2.). 
           Таблица  5.1.2.1.2.

	Предприятие 

	Численность работающих чел.
	Деятельность

	«БАЗ-СУАЛ»
	2 645
	Производство глинозема металлургических марок Г-ОО; Г-ООК. Песок тригидрата оксида алюминия, содосульфатная смесь

	«БАЗ-СУАЛ-Ремонт»


	2 440
	Проведение капитальных и текущих ремонтов на предприятии «БАЗ-СУАЛ»

	ОАО «Богословское рудоуправление» 
	2 324
	Производство

железорудного концентрата

	ЗАО «Золото Северного Урала»


	831
	Золотодобыча

	Итого:
	8 240
	-


Если до начала кризиса металлургические компании являлись основой развития экономики городского округа, то после начала спада в отрасли они стали оказывать сдерживающее влияние. 

До 2008 года на этих производствах было занято 30% трудоспособного населения городского округа Краснотурьинск. Предприятия холдинга «СУАЛ»  являются основными налогоплательщиками, формирующими около 60% доходной части муниципального бюджета. 

«БАЗ - СУАЛ»  столкнулся с такими проблемами, как падение мировых цен на алюминий, рост тарифов на электроэнергию. В итоге, себестоимость производства одной тонны алюминия на Богословском алюминиевом заводе  превысила среднюю рыночную цену. Предприятие было вынуждено пойти на полную остановку производства алюминия и сокращение штатной численности. В 2013 г. (см. Раздел 3.3.3 «Обрабатывающая промышленность»).
Сложная ситуация на предприятии «БАЗ - СУАЛ» отразилась на «БАЗ-СУАЛ-ремонт», так как прекратились заказы на проведение капитальных и текущих ремонтов от единственного заказчика - «БАЗ - СУАЛ». Предприятие было вынуждено пойти на сокращение численности работников. 

Тяжелая ситуация сложилась на ОАО «Богословское рудоуправление». Предприятие потеряло 75% заказов, сократился оборот средств и выпуск основных видов продукции.  Падение производства на «БРУ» повлекло снижение заработной платы и сокращение численности работников. 

Значительный спад производства произошел и на прочих предприятиях.  По причине отсутствия заказов на стройматериалы частично простаивают «Богословский кирпичный завод» и завод ЖБИ, также зависящие от «БАЗ - СУАЛ».

Единственное крупное предприятие города, которое продолжает стабильную работу - ОАО «Золото Северного Урала». Цены на драгоценный металл устойчиво растут, поэтому компания увеличивает объемы выпуска продукции. 

Динамика изменения основных экономических показателей развития подтверждает ухудшение социально-экономического положения городского округа Краснотурьинск (таблица 5.1.2.1.3.).

                                                                                                         Таблица 5.1.2.1.3.

	№ 
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2006 год
	2007 год
	2008 год
	2009 год

	1.
	Уровень регистрируемой безработицы
	%
	1,66
	1,93
	2,41
	5,6

	2.
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
	тыс.

рублей
	12,30
	14,67
	17,54
	16,17

	3.
	Объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги
	млн. рублей
	нет данных
	64,54
	86,41
	89,90

	4.
	Объем отгруженных товаров собственного производства, (работ 

и услуг) собственными силами по крупным и средним организациям
	млн. рублей 
	23912,4
	19389,9
	21695,1
	12623,4

	5.
	Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»
	млн. рублей 
	510,64
	718,63
	443,41
	157,87

	6.
	Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников)
	млн. рублей 
	1 503,05
	2 010,65
	1 688,78
	755,07

	7.
	Доля прибыльных организаций
	% от общего числа
	41,1
	76,5
	52,9
	23,5

	8.
	Доля убыточных организаций
	% от общего числа
	58,8
	23,5
	47,1
	58,8

	9.
	Объем кредиторской задолженности предприятий и организаций
	млн. рублей
	616,44
	921,10
	1 099,10
	769,45

	10
	Объем дебиторской задолженности предприятий и организаций
	млн. рублей
	697,80
	893,00
	1 025,30
	1 160,43


       Экономика городских округов Краснотурьинск и Североуральск (сырьевая база Богословского алюминиевого завода) в настоящее время в наибольшей степени испытывают трудности, среди прочих городов Северного управленческого округа. Очевидны последствия неравномерного размещения производительных сил. Монопрофильность всегда будут таить риски, связанные с соответствующими отраслями.

Анализ отраслевой структуры экономики городского округа Краснотурьинск свидетельствует о ряде специфических особенностей. Главной из них является ее сырьевая направленность, малая доля конечных продуктов производственного и непроизводственного потребления в общем объеме промышленного производства. Здесь в значительной мере представлены добывающие производства (добыча руд черных и цветных металлов) или производства по первичной переработке сырья (металлургическое производство). 

Не являются определяющими для промышленности округа предприятия наукоемких отраслей и машиностроения.

Существуют и другие острые проблемы, способные негативно повлиять на устойчивость экономики городского округа. Среди них:

· высокий износ основных фондов, который в целом по промышленности превышает 50%, а износ активной части основных фондов (машины и оборудование) - более 60%;

· высокая техногенная нагрузка на природную среду.

Экономика Свердловской области традиционно характеризуется как экономика индустриального типа, в которой существенную долю занимает традиционные сектора экономики. На перспективу высокая доля горно-металлургического комплекса сохранится, за счет сложившихся основных промышленных узлов (таблица 5.1.2.4.). 

Таблица 5.1.2.1.4.

	Сектор экономики
	Доля в объеме производстве 

	
	Свердловская область
	Городской округ Краснотурьинск

	Потребительский сектор

(Сельское хозяйство; Пищевая промышленность; 

Легкая промышленность)
	11,1
	2,3

	Высокотехнологичный сектор

(Наука и научное обслуживание; Связь; Информационное обслуживание; Народное образование;  Здравоохранение; Машиностроение; Новые сектора)
	24,7
	6,0

	Традиционный сектор экономики 

(Металлургия; Добыча полезных ископаемых; Деревообрабатывающая промышленность; Химическая промышленность; Стройиндустрия; Строительство; Прочее)
	47,7
	90,3

	Инфраструктурный сектор 

(Транспорт; Электроэнергетика; Прочие)
	16,5
	1,4

	Итого
	100
	100


Экономика городского округа Краснотурьинск и на перспективу сохранит значительное преобладание доли горно-металлургического комплекса. 

Однако сформировавшаяся отраслевая структура крайне не удовлетворяет потребностям экономики городского округа. Необходимы новые подходы.
Промышленные предприятия, которые составляют основу экономики, имеют сегодня ряд проблем с техническим перевооружением, связанных с необходимостью существенной реструктуризации. Им не обойтись без создания разветвленной инфраструктуры услуг по логистике, продвижению товара, сервису, гарантийному обслуживанию, рекламе и инновационных, наукоемких услугах, в которых остро нуждается традиционный и высокотехнологичный сектор экономики.

Высокотехнологичный сектор будет возрастать, главным образом за счет развития машиностроения, науки и образования, информатизации и связи, здравоохранения, а также новых высокотехнологичных видов деятельности, связанных прежде всего с развитием нанотехнологий и др. 

                                                                                             Таблица 5.1.2.1.5.

Структура экономики городского округа Краснотурьинск 

	Отрасли экономики
	Объем отгруженных товаров, % от общего объема

	
	В соответствии со «Стратегией развития городского округа Краснотурьинск на период до 2020 года»
	Рекомендуемое настоящим  генеральным планом распределение

	
	отчет
	отчет
	отчет
	«инновационный путь развития»
	

	
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2020г.
	2020г.

	Добыча полезных ископаемых
	7,42
	17,49
	19,06
	12,0
	15,00

	Обрабатывающие производства:
	87,82
	74,93
	74,30
	67,5
	61,80

	Металлургическое производство
	84,52
	67,90
	67,56
	Нет данных
	36,00

	Промышленность строительных материалов. Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
	0,61
	1,10
	0,99
	Нет данных
	6,00

	Машиностроение, приборостроение
	2,03
	4,85
	4,67
	Нет данных
	9,70

	Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность
	0,01
	0,02
	0,01
	Нет данных
	4,00

	Пищевая промышленность
	0,34
	0,46
	0,53
	Нет данных
	2,40

	Легкая промышленность
	0,30
	0,60
	0,54
	Нет данных
	0,70

	Химическая промышленность
	0,00
	0,00
	0
	Нет данных
	3,00

	Сельское хозяйство
	0,69
	1,29
	1,20
	2,9
	2,90

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	0,86
	1,06
	1,00
	2,4
	6,00

	Строительство
	2,11
	3,47
	2,70
	10,2
	5,00

	Транспорт, логистика
	0,28
	0,37
	0,38
	1,4
	4,00

	Связь
	0,41
	0,74
	0,73
	2,2
	2,20

	Образование
	0,20
	0,32
	0,30
	0,7
	1,00

	Здравоохранение
	0,21
	0,34
	0,33
	0,7
	2,10

	ИТОГО:
	100,00
	100,00
	100,00
	100,0
	100,00


Городской округ Краснотурьинск, с его значительным экономическим потенциалом, может и должен оставаться одной из лидирующих территорий области. 

Основной приток инвестиций ожидается в электроэнергетику, транспорт и логистику, машиностроение и металлообработку, лесопереработку, индустрию туризма и отдыха. Также ожидаются целенаправленные инвестиции в  укрепление сырьевой базы горно-металлургического комплекса, реконструкцию и модернизацию существующих производств, строительство новых цехов и объектов.

Кранснотурьинск является монопрофильным городом, так как экономической базой его является непропорционально развитая одна отрасль – цветная металлургия – «БАЗ-СУАЛ».

На основании ФЗ от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ», постановлением Правительства РФ от 19.09.2016 г. № 942 принять решение «О создании территории опережающего развития социально-экономического развития «Краснотурьинск»» (моногорода), в котором имеются риски ухудшения социально - экономического положения. В границах г. Краснотурьинска территорией опережающего социально-экономического развития является индустриальный парк «Богословский». Территория индустриального парка предназначена для размещения производтв от I до V классов санитарной опасности, в том числе металлоемких производств, производства строительных материалов, других производств, ориентированных на северные районы РФ.
Площадь индустриального парка «Богословский» составляет 72,35 га. Данный участок принадлежит на праве собственности ОАО УК Промпарк «Богословский». Реализация проекта формируемого индустриального парка «Богословский» будет способствовать снижению монозависимости от градообразующего предприятия «БАЗ-СУАЛ».

Основные направления осуществления структурной политики следующие: 

· динамичное изменение соотношения групп отраслей, выпускающих  средства производства и предметы потребления в пользу последней; 

· изменение соотношения продукции предприятий горно-металлургического комплекса и обрабатывающих отраслей в пользу последних; 

· диверсификация экономически неэффективных, не востребованных рынком производств и соответствующее развитие необходимых экономике и населению отраслей; 

· приоритетное развитие новых и новейших отраслей и производств, обеспечивающих конкурентоспособность экономики; 

· обеспечение преимущественно высокими темпами  развития агропромышленного комплекса до уровня, позволяющего снабжение населения добротными базовыми продуктами питания.

В первую очередь требуется: 

создание новых рабочих мест, путем организации производств, не связанных с основным видом экономической деятельности; 

улучшение социальной инфраструктуры, чтобы люди оставались жить в городском округе;

значительное повышение предпринимательской активности за счет фискальных, финансовых и административных инструментов, создания максимально-благоприятных условий для развития предпринимательства. 

Создаваемый в результате присвоения городу Краснотурьинску (моногороду) статуса «Территории опережающего экономического развития» индустриальный парк «Богослоский» призван улучшить экономическую ситуацию ГО Краснотурьинск, повлиять на изменение структуры экономики. Потенциальным  резидентам парка «Богословский» предоставлен для выбора широкий спектр видов производственной и иной деятельности. Благодаря значительным налоговым послаблениям, в частности уменьшения налогов в социальные фонды, предприятиям, входящим в индустриальный парк, будет выгодно развивать трудоемкие производства следствием чего должно стать наличие новых рабочих мест (подробнее об индустриальном парке изложено в материалах генерального плана применительно к городу Краснотурьинску).
5.1.2.2. Минерально-сырьевой комплекс

Свердловская область является одним из крупнейших в России и в мире регионов по величине разведанных и прогнозируемых запасов полезных ископаемых. 

Это способствует развитию целого ряда базовых отраслей промышленности (черной и цветной металлургии, строительной индустрии, химической, золотодобывающей, ювелирной промышленности и некоторых других).

Значительная часть запасов минеральных ресурсов сосредоточена в Северном округе, и в частности, в городском округе Краснотурьинск.

Достаточно велики месторождения железных руд, драгоценных металлов, подземных вод хозяйственно-питьевого и производственно-технического назначения, запасы строительных материалов.

Песчанское скарново-магнетитовое месторождение расположено к югу от города Краснотурьинска. Разработку месторождения и производство железорудного концентрата осуществляет ОАО «Богословское рудоуправление» (ОАО «УГМК-Сталь»). Объем имеющихся запасов железных руд представлен в таблице 5.1.2.2.1.

Таблица 5.1.2.2.1.

Балансовые запасы руды

Песчанского скарново-магнетитового месторождения

	Наименование
	Запасы по категориям на 01.01.2010г. (в тыс.тонн)

	
	С2
	В
	С1
	В+С1

	Песчанское месторождение всего, в т.ч.:
	12613
	13023
	60377
	73400

	к отработке
	10253
	13023
	52667
	65690

	в целике
	2360
	0
	7710
	7710


ОАО «Богословское рудоуправление», как и многие другие горнорудные предприятия в настоящее время находится в тяжелом экономическом положении, снижены основные показатели, произведено сокращение численности работающих, что объясняется многими факторами, главными из которых явились:

1) уменьшение спроса на продукцию предприятий;

2) отсутствие основных и оборотных средств для поддержания и развития производства из-за высокого уровня инфляции, роста цен и тарифов на услуги;

3) повышение трудоемкости и себестоимости добычи и производства товарной руды вследствие осложнения горно - геологических и горнотехнических условий эксплуатируемых месторождений (увеличение глубины работ, обводненности горных пород, повышение горного давления);

4) истощение запасов действующих месторождений; ухудшение качества добываемых полезных ископаемых;

5) недостаточные объемы поисковых и геологоразведочных работ, низкие темпы прироста запасов важнейших полезных ископаемых.

Таблица 5.1.2.2.2.

Добыча сырой и производство товарной железной руды 

ОАО «Богословское рудоуправление» (тыс. тонн)

	Показатель
	2001г.
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2020г.

	Объем добычи
	2300
	2280
	2270
	2220
	2190
	1760
	2165

	Производство товарной руды
	1373
	1367
	1359
	1331
	1315
	1057
	1300

	Щебень и гравий
	Нет данных
	704
	1168
	715
	940
	698
	1000


При сохранении существующего уровня добычи предприятие обеспечено запасами предположительно до 2043 года.

В ближайшие годы в Свердловской области не планируется разработка новых месторождений железных руд, основной упор делается на эффективную разработку существующей сырьевой базы при активном привлечении средств металлургических предприятий на поддержание действующих горнодобывающих мощностей. 

Однако следует иметь в виду, что в результате продолжительной, интенсивной отработки месторождений подземным способом горные и геологические условия (глубина отработки, качество сырья и др.) усложняются, что их разработка становится все менее рентабельной.

Поэтому потребуется переоценка месторождений с учетом географического положения, количества запасов, качества руд, условий разработки и т.д.).

На территории городского округа Краснотурьинск разрабатывается Вадимо-Александровское медно-магнетитовое месторождение, запасы которого невелики, а также медьсодержащее Песчанское месторождение. В настоящее время добычу меди осуществляет ОАО «Богословское рудоуправление».

Запасы рудного золота на Урале составляют 7,8 % от запасов РФ, прогнозные ресурсы - 13,1 %. Кроме того, на Урале сосредоточено 60 % запасов золота в комплексных колчеданно-полиметаллических рудах и 55 % их прогнозных ресурсов; из них добывается 11 % золота, т.е. потенциал коренных месторождений еще далеко не исчерпан.

Основной прирост золотодобычи в области осуществляется за счет Воронцовского золоторудного месторождения (ЗАО “Золото Северного Урала”). 

Воронцовское месторождение располагается в 12 км к югу от г. Краснотурьинск, на южной окраине поселка Воронцовка. Месторождение разведано скважинами и в небольшом объеме пройдены шурфы с рассечками. Золотое оруденение прослежено по простиранию на 3 км, по падению на 500 м (до глубины примерно 300 м). Верхняя часть рудной зоны на глубину от 10 до 80 м состоит из рыхлых окисленных руд, содержащих около 30 % запасов золота, нижняя представлена первичными силикатными и карбонатными рудами. Характер первичных руд (70 % запасов золота) - вкрапленный и прожилково-вкрапленный с сульфидами (пирит, арсенопирит), содержание которых 3-8 %. Золото тонкое и дисперсное размером от 0,001 до 0,07 мм. В руде содержатся также киноварь, реальгар и аурипигмент. Золото имеет корреляционную связь с мышьяком, ртутью, свинцом и в меньшей степени с медью, цинком. 

Переработка первичных руд на золотоизвлекательной фабрике осуществляется по технологии «уголь в пульпе» (ЗИФ УВП).  

В 2008 г. на Воронцовском месторождении завершен комплекс мероприятий в рамках проекта увеличения производственной мощности золотоизвлекательной фабрики по переработке первичных руд до 900-950 тыс. тонн в год. На фабрике УВП смонтировано 100% оборудования для расширения производственной мощности и реализованы мероприятия по подготовке к вводу в эксплуатацию расширенной фабрики. В настоящее время на предприятии трудится 825 человек. Резерв руды по состоянию на 01.01.2010г. составляет 19154т, с содержанием золота 53 т., серебра - 62т. 

На сегодняшний день прогнозные ресурсы рудного золота превышают  разведанные  запасы  более чем в 4 раза, рудных платиноидов - в 10 раз.

К этому следует добавить возможности в перспективе использовать техногенные образования, часть из которых содержит относительно высокие концентрации драгоценных металлов.

То же относится к мелким месторождениям (с запасами золота от 20 до 100 кг). Они не всегда рентабельны для разработки при существующих технологиях, но с развитием техники и технологии могут быть вовлечены в хозяйственный оборот.

В основу развития золотодобывающей промышленности на перспективу положена идея постепенной переориентации на разработку золоторудных коренных месторождений, при одновременном сохранении предприятий, эксплуатирующих россыпные золотоплатиновые месторождения.

Золотодобывающие предприятия городского округа (артель старателей «Южно-Заозерский прииск» и ЗАО «Золото Северного Урала») располагают достаточной ресурсной базой, развитой производственной базой, кадрами профессионалов, что позволит обеспечить стабильно высокие темпы экономического развития предприятий и на перспективу.

Месторождение мраморов Горевского месторождения, расположено в 3,5 км южнее поселка Воронцовка. Полезная толща представлена мраморами и мраморизованными известняками массивной текстуры светло-серого, голубовато-серого и серого цвета. 

Горнотехнические условия благоприятны для открытой отработки. По сложности геологического строения Горевское месторождение мраморов отнесено к 1 группе.

Запасы мраморов подсчитаны в авторском варианте в объеме 2226 тыс. куб. метров. Требуется проведение геологического изучения с целью оценки запасов мраморов и утверждения их в установленном порядке.

Участку недр придается статус геологического отвода площадью 4 га с последующим выделением горного отвода. 

По результатам проведенного в сентябре 2009 года аукциона победителем признано ООО «Монолит плюс». В соответствии с условиями пользования участком недр в срок до 31 декабря 2012 года должна быть произведена оценка запасов мраморов Горевского месторождения в качестве блочного облицовочного камня.

Обеспеченность минерально-сырьевой базой городского округа достаточная. Можно прогнозировать, что на расчетный срок добывающая отрасль сохранит свои позиции.

В течение 4-6 лет  планируется начало разработки:

- Карпинской площади цементных глин и Северо-Воронцовского флюсовых известняков. Начнется строительство цементного завода;

- Горевского месторождения мрамора и мраморизованных известняков. В связи с чем необходимо размещение производственного цеха по производству изделий из мрамора.

На I очередь при условии соблюдения условий лицензирования должна завершиться отработка и последующая рекультивация нарушенных земель следующих месторождений:

- Северо-Песчанского и Брусничного кирпичных глин, а также на участке Кедровый. Таким образом, для продолжения работы «Богословского кирпичного завода» в последующем периоде потребуется освоение новых перспективных участков (Ларьковский и Взвозный);

- Устейского месторождения скального грунта, используемого для  возведения дамб золоотвала Богословской ТЭЦ. С планируемым строительством НовоБогословской ТЭЦ, работающей на газе, снизится потребность в скальном грунте для привычных целей. Однако месторождение «33 квартал» строительного камня, нераспределенное в настоящее время будет востребовано при строительстве новых объектов.   

- Россыпного золота реки Холодной  ПАС «Южно-Заозерский прииск. Отработка россыпи завершена в 2016 г.
ОАО «БРУ»/ ОАО "УГМК" в 2014 году потребуется продление срока лицензии на разработку Белкинского месторождения огнеупорных глин и Песчанского железных руд.  

Планируемую разработку Ново-Фроловского месторождения медно-магнетитовых руд, расположенного в границах города необходимо учитывать при развитии района «Южный». 

В течение 20-30 последующих лет планируется разработка месторождений полезных ископаемых нераспределенных в настоящее время, но учтенных балансом, а также вновь разведанных. Наиболее перспективна значительная площадь рудного золота в северной части городского округа Краснотурьинск, геологическим изучением которого занимается ОАО «Уралэлектромедь». 

Следует иметь в виду, что минеральные ресурсы - это невосполнимые ресурсы, запасы которых неуклонно сокращаются. Отрицательное сальдо между приростом запасов и объемом добычи с каждым годом увеличивается. Поэтому главная задача, с одной стороны, привлечение долевых средств в геологоразведочные работы, с другой, - всемерно беречь минеральные ресурсы. Свести потери до минимума; извлечение - довести до максимально возможного.

 Но несовершенство технологий добычи, переработки и извлечения  полезных  компонентов  в  значительной  степени  снижает эффективность использования минерально-сырьевой базы. Моральный и физический износ технологического оборудования приводит к значительным отклонениям от проектных параметров переработки.

Не используется такой существенный дополнительный источник сырья как отходы добывающих и связанных с ними перерабатывающих производств. Так, например, не находят пока применения имеющиеся отвалы забалансовых руд, отходы обогатительного и металлургического производства.
Таблица 5.1.2.2.3.

Характеристика месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск, 

предоставленных в пользование 

	№ п/п
	Наименование месторождения
	Вид полезного ископаемого
	Владелец прав на месторождение
	Номер лицензии
	Дата выдачи
	Дата окончания
	Площадь в границах лицензионного участка

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Вадимо - Александровское
	Медно-магнетитовые руды
	ОАО «Метзавод им. А. К. Серова» / ОАО «УГМК»
	СВЕ 02067 ТЭ
	03.10.2005 г.
	Бессрочная
	Нет данных

	2
	Воронцовское золоторудное
	Рудное золото
	ЗАО «Золото Северного Урала»
	СВЕ 00696 БР
	17.09.1998 г.
	31.12.2028 г.
	504,2 га

	3
	Рудничный участок
	Рудное золото
	ЗАО «Золото Северного Урала»
	Нет данных
	Нет данных
	31.08.2011 г.
	Прекращение права пользования. Приказ Роснедра № 124 от 14.04.2011 г.

	4
	Чернореченская площадь
	Рудное золото
	ОАО «Уралэлектромедь» / ОАО «УГМК»
	СВЕ 13516 БР
	09.03.2006 г.
	01.03.2031 г.
	Нет данных

	5
	Ново - Фроловское
	Медно – магнетитовые руды
	ЗАО «Шемур» / ОАО «Угмк»
	СВЕ 02382ТР
	26.07.2007 г.
	01.09.2032 г.
	Нет данных

	6
	Ново - Фроловское
	Медно – магнетитовые руды
	ЗАО «Шемур» / ОАО «Угмк»
	СВЕ 02474 ТП
	06.02.2008 г.
	01.02.2013 г.
	Нет данных

	9
	Карпинская площадь
	Цементные глины
	ООО «УГМК-Цемент»
	СВЕ 02573 ТР
	04.08.2008 г.
	31.12.2032 г.
	Нет данных

	10
	Северо-Воронцовское 
	Флюсовые известняки
	ООО «УГМК-Цемент»
	СВЕ 02572 ТЭ
	04.08.2008 г.
	1.11.2027 г.
	50 га

	11
	Северо-Песчанское
	Кирпичные глины
	ООО «Богословский кирпичный завод»
	СВЕ 07025 ТЭ
	22.04.2008 г.
	01.04.2020 г.
	42 га

	12
	Брусничное
	Кирпичные глины
	ООО «Богословский кирпичный завод»
	Свидетельство 00017 № 360
	14.12.2004 г.
	30.06.2013 г.
	5,95 га

	13
	Устейское 
	Грунтовые строительные материалы (скальный грунт)
	ОАО «Свердловская энергосерв. Компания»
	СВЕ 01301 ТЭ
	04.11.2002 г.
	31.12.2010 г.
	Нет данных

	14
	Участок Кедровый (Краснотурьинская площадь)
	Аргиллиты и пески-отощители (сырье для пр-ва кирпича)
	ООО «Богословский кирпичный завод»
	СВЕ 07051 ТР
	Переоформление
	01.01.2019 г.
	5 га

	15
	Горевского месторождения
	Мрамор и мраморизованные известняки
	ООО «Монолит плюс»
	Нет данных
	2009 г.
	На 25 лет
	4 га

	16
	Южно-Воронцовский участок
	Рудное золото и серебро 
	ЗАО «Золото Северного Урала»
	СВЕ 02976 БР
	31.03.2011 г.
	01.04.2036 г.
	11150 га

	17
	Пещерный участок 
	Золото рудное
	ЗАО «Золото Северного Урала»
	СВЕ 03332 БР
	15.02.2013 г.
	28.02.2038 г.
	2700 га

	18
	Россыпь реки Пещерная
	Золото россыпное 
	ПАС «Южно-Заозерский прииск»
	СВЕ 02946 БЭ
	31.01.2011 г.
	31.01.2031 г.
	310 га

	19
	Россыпь реки Холодная
	Золото россыпное
	ПАС «Южно-Заозерский прииск»
	СВЕ 02946 БЭ
	31.01.2011 г.
	31.01.2031 г.
	200 га

	20
	Россыпь драгоценных металлов «Комаров Лог»
	Золото россыпное
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	90 га (по данным лицензии СВЕ 02976 БР ЗАО «Золото Северного Урала»)

	21
	Воронцовское месторождение. Нераспределенный фонд
	Золото рассыпное
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	167,0 га (два участка) по данным лицензии СВЕ 02976 БР ЗАО «Золото Северного Урала»


5.1.2.3. Лесные ресурсы и лесопользование

Лесная площадь территории городского округа Краснотурьинск составляет 57,8 тыс.гектаров. 

Краснотурьинское участковое лесничество входит в состав ГУ СО «Карпинское лесничество». 

Все леса Карпинского лесничества относятся к Средне-Уральскому району таежной зоны.

Таблица 5.1.2.3.1.

	Наименование участкового лесничества
	Наименование участков, входящих в участковое лесничество
	Общая площадь

	Краснотурьинское


	Краснотурьинский
	29271 га

	
	Воронцовский
	28575 га

	     Итого:
	57846 га


Леса Краснотурьинского участкового лесничества преимущественно хвойные (сосна, ель). 

Однако происходит уменьшение площадей с преобладанием хвойных и твердолиственных пород за счет увеличения площадей, где преобладают мягколиственные насаждения. 

Возникновение лиственных насаждений в результате смены хвойных пород ставит лесное хозяйство перед необходимостью сокращать размеры этой нежелательной смены. Процесс смены хвойных пород лиственными может быть сдержан дорогостоящими хвойными культурами с последующими систематическими рубками ухода. Значительную роль в предотвращении нежелательной смены пород может сыграть сохранение надежного хвойного подроста при рубках, а также естественное заращение хвойными породами. 

Основными видами использования лесов в Краснотурьинском участковом лесничестве являются: заготовка древесины, осуществление рекреационной деятельности, в пределах лесного фонда идет выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, имеются сельхозугодья. 

В соответствии с народнохозяйственным значением и выполняемыми функциями леса Краснотурьинского участкового лесничества разделены на защитные и эксплуатационные. 

Таблица 5.1.2.3.2.

Распределение лесов

по целевому назначению и категориям защитных лесов

	Участок 
	Номера кварталов или их частей
	Площадь, га
	Правовые основы 



	ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА

	1. Леса, расположенные в  водоохранных зонах

	Краснотурь-инский
	Части кварталов: 

1-4, 9, 10, 12, 16, 20-23, 27-30, 32, 36, 38, 47, 51-55, 65, 66, 68-72, 82-90, 95-106, 108-110, 118, 119, 121, 122, 130, 131, 134-137
	1909
	Водный кодекс РФ

от 03 июня 2006г. № 74-ФЗ

	Воронцов-ский
	Части кварталов: 

2, 4, 7-9, 12, 14, 15, 17-29, 32-34, 38-43, 46-68, 71-74, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 87-89, 92, 93, 95, 100-103, 105-115, 122, 123
	2491
	

	Итого:
	4400
	

	2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

	1) Защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъекта РФ

	Краснотурь-инский
	Кварталы: 61

Части кварталов: 

32, 47, 48, 62, 75, 76, 90, 91, 118-123, 126-129, 135-137
	1500
	Постановление ГКО 

от 29.08.1943 г.  № 4004;

Распоряжение СНК  СССР 

от 14.07.1944 г. № 14587-р.;

Распоряжение СМ РСФСР 

от 18.07.1959 г. №4292-р

	Воронцов-ский
	Части кварталов: 

9, 10, 23, 103, 104, 116, 120-125
	998
	

	Итого:
	2498
	

	2) Зеленые зоны, лесопарки

	Краснотурь-инский
	Кварталы: 77-81, 92-94, 107, 112, 113, 124, 125, 132, 133

Части кварталов: 

75, 76, 82-85, 90, 91, 95-99, 106, 119-123, 126-131, 134-137
	6407
	Решение 

Свердловского облисполкома 

от 12.07.1965 г. №504, 

Постановление 

ЦК КПСС и СМ СССР 

от 29.12.1972 г. №72, 

Постановление 

СМ РСФСР от 31.05.1973 г.

	Воронцов-ский
	-
	-
	

	Итого:
	6407
	

	3. Ценные леса

	1) Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов

	Краснотурь-инский
	Части кварталов: 

86-89, 100-102, 104, 105
	1180
	-

	Воронцов-ский
	-
	-
	

	Итого:
	1180
	

	2) Нерестоохранные полосы лесов

	Краснотурь-инский
	Части кварталов: 

1-4, 11, 86-88, 100-105
	993
	Решение Свердловского облисполкома 

от 10.01.1980 г. №12-р

Постановление СМ РСФСР от 26.10.1973 г. №544 

и от 15.02.1979 г. №97 

	Воронцов-ский
	Части кварталов: 

39-43, 48, 49, 52-68, 71-74, 77, 78
	4351
	

	Итого:
	
	5344
	

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА

	Краснотурь-инский
	Кварталы: 

5-8, 13-15, 17-19, 24-26, 31, 33-35, 37, 39-46, 49, 50, 56-60, 63, 64, 67, 73, 74, 111, 114-117

Части кварталов: 

1-4, 9-12, 16, 20-23, 27-30, 32, 36, 38, 48, 51-55, 62, 65, 66, 68-72, 88, 89, 102, 103, 108-110
	17282
	Постановление СНК СССР от 02.04.1943 г. №430 

Распоряжение СМ СССР 

от 11.05.1954 г. №5036р.



	Воронцов-ский
	Кварталы: 

1, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 30, 31, 35-37, 44, 45, 69, 70, 75, 76, 79, 82, 85, 86, 90, 91, 94, 96-99, 117-119

Части кварталов: 

2, 4, 7-10, 12, 14, 15, 17-29, 32-34, 38-40, 46-51, 61, 62, 65-68, 71-74, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 87-89, 92, 93, 95, 100-116, 120-125
	20735
	

	Итого:
	38017
	


Таблица 5.1.2.3.3.

Перечень особо охраняемых природных территорий

	Наименование памятника природы, др. особо охраняемых объектов
	Площадь, га
	Наименование участкового лесничества
	Наименование участков, входящих в участковое лесничество, квартал, выдел
	Тип особо охраняемых природных территорий

краткая характеристика

	Памятники природы

	Скала «Шихан» 
	0,7


	Краснотурь-инское
	Воронцовский кв. 59
	Геоморфологический и ботанический п/п. 

Скалы, сложенные органогенными известняками. 

Комплекс скальной флоры

	Генетические резерваты

	Карпинский генетический резерват

Лесообразую-щих пород № 1
	609,0


	Краснотурь-инское
	Воронцовский  

кв. 55, 56
	-


Из общей площади Южно-Воронцовского участка разведки и добычи рудного золота и серебра ЗАО «Золото Северного Урала» (лицензия СВЕ 02976 БР) исключаются следующие особо охраняемые природные территории (ООПТ) областного значения:
 - скала «Шихан» площадью 0,7 га;

- Карпинский генетический резерват лесообразующих пород №1 площадью 609 га.

Защитные леса

- леса, расположенные в водоохранных зонах, выделены по рекам и ручьям длиной до 10 км – шириной 50м, от 10 до 50 км – шириной 100 м, более 50 км – 200 м. 

- защитные полосы лесов, расположенные  вдоль железной дороги «г.Серов – ст.Бокситы», вдоль автомобильной дороги общего пользования

 «г. Североуральск – г.Ивдель» шириной 250 м. 

Целевое назначение лесов, расположенных вдоль дорог – защита дорог  от снежных заносов, эрозийных процессов, снижение вредного влияния транспорта на окружающую среду. 

- зеленые зоны, лесопарки. 

Леса зеленой зоны выполняют функции улучшения санитарно-гигиенического состояния воздушной среды городов, используются для отдыха населения. Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей, формирование ландшафтов с высокими рекреационными качествами.

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов предназначены для регулирования водного режима, перевода поверхностного стока в грунтовый, предупреждения эрозии. 

Существующее разделение лесного фонда на категории защищенности не вполне отвечает естественно-историческим и сложившимся в настоящее время экономическим условиям. Площадь зеленой зоны в городском округе Краснотурьинск превышает норматив установленный ГОСТ 17.5.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов». 

Эксплуатационные леса

Целевое назначение лесов заключается в удовлетворении потребностей народного хозяйства в древесине в порядке выборочных и сплошных рубок спелых и перестойных насаждений, а также при заготовке древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений при уходе за лесом.

Защитные леса Краснотурьинского участкового лесничества занимают 19 829 гектар (34%), эксплуатационные леса – 38 017 гектар (66%). 

Доля эксплуатационных лесов Краснотурьинского участкового лесничества составляет 66% в общем объеме лесов (согласно Регламентам Карпинского лесничества), что ниже среднеобластного показателя на 11% (рисунок 5.1.2.3.1.).
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Рисунок 5.1.2.3.1. Распределение лесов по целевому назначению

Согласно Лесному плану Свердловской области, действующему с 2008 г. по 2017 г., участки лесного фонда, расположенные в защитных лесах планируются к предоставлению в аренду в случаях завершения ресурсов по заготовке древесины в эксплуатационных лесах. 

Учитывая сложившиеся темпы освоения расчётной лесосеки, объёмы заготовки в эксплуатационных лесах должны увеличиться в 1,2 раза в 2017 году, а уровень освоения расчётной лесосеки к 2017 году составит 35,7%. 

В результате проведения активных лесозаготовок в течение последних лет лесосырьевая база Краснотурьинского участкового лесничества в настоящее время истощена. Лесные ресурсы составляют менее 1 млн. куб.метров. 

Основные лесозаготовители на территории Краснотурьинского участкового лесничества: ЗАО «ПО Свердлес», ООО «СтройБАЗ», ООО «Лесхоз». 

ООО «СтройБАЗ» – это одна из ведущих строительных организаций Северного Урала.  «СтройБАЗ» состоит в Союзе Предприятий Строительной Индустрии Свердловской области. Осуществляет лесозаготовки. Основная продукция: высококачественный пиломатериал обрезной. Объем от 80 до 320 м3 в месяц.

Деревообрабатывающая промышленность представлена ООО «Краснотурьинский деревообрабатывающий завод». Общая численность работников до 150 человек, при средней заработной плате 12000-15000 рублей в месяц. Предприятие имеет 4 вида производств: 

1. лесопиление, на базе рамных пил Р75 с обрезными и торцующими станками;

2. производство погонажа, на базе станочного парка С26, при 14 сушильных модулях с единовременной загрузкой до 210 м. куб. пиломатериала;

3. оцилиндровка, на базе линии Шервуд 692С и импортной линии токарного типа;

4. производство домокомплектов и малых архитектурных форм. 

Собственные лесоугодья в количестве 33000 м.куб. по году + по дополнительным контрактам 76000 м. куб. арендованных лесоугодий.

Предприятие активно развивается, осуществляет грамотную систему менеджмента. Имеет перспективы развития.

Лесопромышленный комплекс не является определяющим в экономике городского округа Краснотурьинск, однако, при условии рационального использования лесных ресурсов и своевременного лесовосстановления, может активно развиваться, осваивать новые виды продукции, предоставлять новые рабочие места, обеспечивать стабильные платежи в местный бюджет. 

Постоянный рост затрат в связи с многократным ростом
цен  на  лесозаготовительную технику, горюче-смазочные материалы, энергоресурсы, попенную плату за древесину, а также увеличение  расстояния вывозки, трелевки древесины снижают эффективность работы предприятий в части заготовки древесины. Сдерживающим фактором развития лесозаготовок является отсутствие дорог круглогодового действия, износ машин и оборудования. 
Согласно Лесному плану Свердловской области, структура лесовосстановления должна быть направлена на максимальное использование природного потенциала и естественное возобновление леса на вырубаемых площадях.

Особое внимание направляется на организацию производства, обеспечивающего глубокую переработку древесины лиственных пород, а также развитие лесной энергетики на основе использования низкосортной древесины и древесных отходов.

Промышленная заготовка живицы, пищевых ресурсов (ягод, грибов) и лекарственных растений до 2017 г. не планируется. При этом предполагается в значительном количестве увеличение площади участков, предоставляемых для ведения  охотничьего хозяйства, сельского хозяйства и осуществления рекреационной деятельности.

Планируемое развитие лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства и лесной энергетики.

Планируется превышение объемов продукции глубокой переработки по сравнению с необработанной древесиной. Увеличению объемов переработки лиственной древесины будет способствовать развитие лесной энергетики. Прирост производства пиломатериалов будет замедляться, а по ряду районов и сокращаться из-за отсутствия пиловочного сырья. 

В соответствии с Лесным планом Свердловской области реализация инвестиционных проектов значительно увеличит объем производства продукции лесопромышленного комплекса на территории Свердловской области (таблица 5.1.2.3.4.).
Таблица 5.1.2.3.4.

Предварительная оценка объемов производства основных видов лесоматериалов на период до 2020 г

	
	2007
	2010
	2015
	2020
	2020 

в% к 2007

	Пиломатериалы, млн. м3
	1,0
	1,2
	1,5
	1,7
	170,0

	Фанера, тыс. м3
	232,1
	280,0
	290,0
	310,0
	133,5

	Древесностружечные плиты, тыс. м3
	88,0
	130,0
	150,0
	250,0
	284,0

	Древесноволокнистые плиты, млн. м2
	12,8
	13,5
	14,5
	15,0
	117,2

	Плиты MDF, тыс. м3
	-
	40,0
	140,0
	160,0
	-

	Плиты OSB, тыс. м3
	-
	-
	100,0
	220,0
	-

	Деревянное домостроение, тыс. м2
	3,1
	75,0
	150,0
	200,0
	в 65 раз


В результате реализации инвестиционных проектов, возрастет спрос на низкокачественную древесину, древесину лиственных пород и отходы лесозаготовок, что повлечет за собой рост объемов лесозаготовок.

Согласно Схеме территориального планирования Свердловской области стратегическим направлением развития лесопромышленного комплекса принято приоритетное расширение глубокой химико-механической и механической переработки древесины с максимальным вовлечением мелкотоварной, низкокачественной и мягколиственной древесины, древесных отходов для производства собственной  тепловой  и  электрической энергии.


Продукция глубокой переработки древесины является конкурентоспособной и высокорентабельной, что обеспечивает выход ее на российские и зарубежные рынки и приносит устойчивые положительные финансовые результаты. Кроме того, при современных железнодорожных тарифах перевозка продукции глубокой переработки значительно эффективнее, чем перевозка круглого леса.

Формирование в лесопромышленном комплексе интегрированных структур – холдингов позволит привлекать в отрасль инвестиции на внедрение современных технологий, обеспечивающих повышение прибыльности предприятий. 

ЗАО “Производственное объединение “Свердлес”, имеет признаки холдинговой структуры. В его состав на правах филиалов входят леспромхозы Карпинский, Кашкинский, Туринский, Шамарский, Сагирский, Вогулка.

Лесозаготовительное производство

Степень физического износа основных лесосечных, лесотранспортных машин и нижнескладского оборудования в настоящее время составляет от 70 до 100 процентов, требуется техническое перевооружение. Модернизация нижних складов и их реконструкция потребует больших финансовых затрат.

Деревообрабатывающее производство

Одним из перспективных направлений является организация лесопильных комплексов с рамным, фрезерно-брусующим, круглопильным и ленточнопильным оборудованием. 

Для средних объемов переработки  (30-70 тыс. кубометров сырья) наиболее эффективны лесопильные потоки на базе круглопильных станков, надежных в эксплуатации, с хорошим качеством продукции, не требующих больших капитальных вложений. Для малых предприятий основными останутся ленточнопильные станки или линии.

Значительно увеличится объем сушки древесины с 20 до 40-50 процентов, в том числе до столярной влажности с 3-4 до 10 процентов. 

Основные направления развития лесопиления: 

1) увеличение выпуска пиломатериалов для заготовок мебели, производства столярных изделий, домостроения;

2) обработка пиломатериалов на строгальных станках с целью полу​чения деталей различных профилей для массового и индивидуального строительства, ремонта и архитектурного оформления помещений, для авто-, вагоно- и судостроения;

3) производство клеёных деталей и полуфабрикатов (щитовых и брусковых) для мебели, столярных изделий, строительных конструкций, по​лов и бытового использования;

4) изготовление клеёных деревянных конструкций а также фасонных брусьев различного назначения, изготовление различных элементов для индивидуальных домов, придомовых и садовых участков.

Лесная энергетика

Для повышения эффективности работы лесопромышленного комплекса приоритетным является снижение затрат на энергоресурсы и на производство древесного сырья.

Качественное ухудшение состояния лесного фонда заставляет уделять особое внимание переработке тонкомерной, дровяной и фаутной древесины. Одним из направлений этой переработки является биоэнергетика. 

Каждый кубометр древесных отходов, не находящий другого применения и направленный в топки котельных, позволит сэкономить 200-250 кг условного топлива. Производство собственной теплоэнергии увеличится за пятилетие с 850 тыс. Гкал до 1310 тыс. Гкал. 

5.1.2.4. Основные направления развития промышленности

Основой экономического потенциала городского округа Краснотурьинск является промышленность. 

Промышленный комплекс городского округа Краснотурьинск – один из наиболее крупных в области. Наличие разнообразных минерально-сырьевых ресурсов предопределило развитие на его территории отраслей тяжелой промышленности, ведущими из которых являются цветная и черная металлургия, топливная (таблица 5.1.2.4.1.). По уровню концентрации промышленных предприятий городской округ занимает одно из первых мест в Свердловской области. Промышленность характеризуется повышенной ролью добывающих производств и первичной переработкой сырья.  

Таблица 5.1.2.4.1.

Оборот крупных и средних организаций 

	Наименование муниципального образования
	Оборот организаций (2008г.)*

	
	

	
	Добыча полезных ископаемых, 

с  начала года, 

млн.руб.
	Обрабатывающие производства

с начала года, 

млн.руб.
	Производство и распределение 

электроэнергии, 

газа и воды

с начала года,

 млн.руб.

	Городской округ  Краснотурьинск


	4 293,6
	17 418,9
	228,7

	Доля городского округа Краснотурьинск в областном показателе 
	7,76%
	2,13%
	0,22%


* В соответствии с Отчетом Министерства экономики и труда Свердловской области о «Социально-экономическом развитии муниципальных образований в Свердловской области в январе-декабре 2008 года»

В экономике городского округа Краснотурьинск практически отсутствуют предприятия высоких технологий: электроники, тонкой химии,  биотехнологий. Не являются определяющими для промышленности  предприятия машиностроения, легкой и пищевой промышленности.

В целях повышения устойчивости экономики городского округа Краснотурьинск необходимы планомерные структурные изменения.

Металлургический комплекс

В последние годы в Российской Федерации усиливается тенденция роста емкости внутреннего рынка черных и цветных металлов. Ожидается, что потребление готового проката чёрных металлов ещё более возрастает. Часть спроса будет удовлетворяться за счет импорта.

Рост внутреннего потребления чёрных металлов связан, в основном, с развитием предприятий машиностроения. Росту потребления также способствует расширение номенклатуры Существенно увеличивается потребление черных металлов в строительстве.

В Свердловской области металлургический комплекс является базовым сегментом промышленности, в котором сосредоточено более 50% объемов производства и занято около трети от численности работников промышленности. 

Ключевыми направлениями специализации металлургии Свердловской области являются: 

в черной металлургии – производство труб; сортопрокатное и листопрокатное производство, выпуск рельсов, колес и бандажей для железнодорожного транспорта; электросталеплавильное производство.

в цветной металлургии – производство меди и изделий из меди;  алюминиевый комплекс

Черная металлургия городского округа Краснотурьинск представлена предприятием ОАО «Богословское рудоуправление», осуществляющим добычу и обогащение железной руды. Основные виды выпускаемой продукции: железная руда, железорудный концентрат, материалы строительные нерудные, щебень, гравий. 

Железная руда поставляется на электросталеплавильные производства базовых металлургических комбинатов УрФО в Серове, Магнитогорске, Н.Тагиле, Челябинске и др. 

Таким образом, экономическое положение предприятия ОАО «Богословское рудоуправление» напрямую зависит от положения потребителей железной руды – электросталеплавильных производств. Электросталеплавильное производство имеет существенные преимущества перед другими способами получения стали, и его удельный вес в мировом производстве стали будет возрастать. 

Глина огнеупорная, производимая ОАО «Богословским рудоуправлением» поставляется на предприятия Н.Тагила, Сухого Лога.  Отходы производства ДОФ (щебень) используются  предприятиями Краснотурьинска, Серова, Тюменской области. 

ОАО Богословское рудоуправление» сохранит существующие объемы производства и численность работающих и в перспективе.

Цветная металлургия 

Развитие внутреннего рынка цветных металлов и прогрессивных видов металлопродукции в ближайшей перспективе будет связано с увеличением их потребления, прежде всего, в следующих направлениях: алюминия - на производство тароупаковочных материалов, строительных конструкций, транспортных средств; меди - на создание энергосберегающего безопасного оборудования и приборов, теплообменных аппаратов, прогрессивных видов медного и латунного проката для автомобилестроения, авиации, производства товаров длительного пользования.

В соответствии со Стратегией развития металлургического комплекса Российской Федерации прогнозируемое увеличение спроса на цветные металлы будет определяться расширением потребности в продукции четвертого передела, особенно в алюминиевом и медном прокате. При этом предполагается значительный рост спроса на тонкую алюминиевую ленту толщиной 0,18-0,20 мм для консервной тары, латунной ленты толщиной 0,05-0,06 мм для автомобильной промышленности, на алюминиевые строительные профили и конструкции уменьшенной металлоемкости с разнообразной защитой и декоративной отделкой. 

Ведущими направлениями деятельности предприятий цветной металлургии Свердловской области являются производство меди и алюминия.

Медное производство. Потребление продукции на основе меди в России ежегодно увеличивается на 15 – 20 %. Ожидается, что с развитием модернизационных процессов в промышленности, а также новых производств, реконструкцией ЖКХ и строительством нового жилья годовое потребление меди в России будет возрастать. 

Сырьевая база городского округа Краснотурьинск на сегодняшний день представляют медно-магнетитовые руды Вадимо-Александровского и Ново-Фроловского месторождений (см. раздел 5.1.2.4. Минерально-сырьевой комплекс).

Алюминиевый комплекс. 
Основные потребители алюминиевых полуфабрикатов в России - автопром, гражданское авиастроение, машиностроение и приборостроение, вооружение и военная техника. На внутреннем рынке наблюдается рост потребления алюминиевых полуфабрикатов предприятиями металлургического сектора, энергетики и автомобилестроения в среднем на 10-15% в год. Темпы роста потребления алюминиевых полуфабрикатов предприятиями строительного сектора составляют 20% в год.

Современное мировое производство алюминия не может удовлетворить растущий спрос на этот металл. По прогнозам различных аналитических компаний дефицит металла будет сохраняться, что предопределяет необходимость дальнейшего увеличения его производства. Однако, учитывая значительный объем выпуска экспортно-ориентированной продукции предприятиями металлургического комплекса (не только заготовки, но и продукция высоких переделов), устойчивое развитие экономики Свердловской области зависит от изменений конъюнктуры мировых цен на металлы и углеводороды.

Для алюминиевого комплекса Урала характерна высокая концентрация производственных мощностей. В Свердловской области имеется полный технологический цикл: от добычи бокситов до выпуска алюминиевого проката.

 Для обеспечения максимальной загрузки производственных мощностей предприятий алюминиевого комплекса развивается сырьевая база: строительство шахты Черемуховская и Глубокая на Североуральском бокситовом руднике, увеличение добычи бокситов на Средне-Тиманском бокситовом руднике в Республике Коми. 

Одним из 7 базовых предприятий алюминиевого комплекса Свердловской области является Филиал Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой Компании - самое крупное предприятие городского округа  Краснотурьинск (основная продукция – глинозем металлургических марок Г-ОО; Г-ООК). 

«БАЗ-СУАЛ» сохранит лидирующие позиции по объему производства в перспективе в основном за счет глиноземного производства.

Также, цветная металлургия городского округа представлена предприятием филиал «СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск», а также обслуживающим предприятием ООО «БАЗ-СУАЛ-Ремонт».

На протяжении последних лет в городском округе Краснотурьинск наблюдается снижение объема отгруженных товаров в металлургическом производстве (таблица 5.1.2.4.2.).

Таблица 5.1.2.4.2.

	Отрасль
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2008г. в % к 2006г.

	Металлургическое производство, млн.рублей
	20477,0
	14057,6
	15217,0
	74%


Металлургический комплекс в перспективе сохранит доминирующую роль в структуре экономики городского округа Краснотурьинск. Однако произойдет качественное инновационное обновление, а также снижение его удельного веса в структуре промышленности с 67% до 36% за счет повышения доли других отраслей. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

Численность занятых при производстве прочих неметаллических минеральных продуктов составляет 1,0% от общей численности занятых в экономике городского округа, тогда как аналогичный показатель по области составляет 2,4%.

Основным производителем прочих неметаллических минеральных продуктов на территории городского округа Краснотурьинск в настоящее время является ООО «Богословский кирпичный завод» производственной  мощностью 60 млн.штук  кирпича. Завод является крупнейший на Северном Урале производителем керамического кирпича по технологии испанской фирмы AGEMAC. Основные виды деятельности: производство строительных материалов – кирпич керамический пустотелый одинарный, утолщенный, двойной, фасонный восьми видов и полнотелый. Технические характеристики выпускаемого кирпича позволяют использовать его при строительстве высотных зданий. Основными потребителями продукции завода являются строительные организации Свердловской и Тюменской областей. 

В городском округе Краснотурьинск наблюдается увеличение объема отгруженных прочих неметаллических минеральных продуктов в течение последних лет (таблица 5.1.2.4.3.).

Таблица 5.1.2.4.3.

	Отрасль
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2008г. в % к 2006г.

	Производство 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов, млн.рублей
	148,9
	227,5
	223,3
	150%


Данная ситуация характерна и для Свердловской области в целом.

Реализация ряда крупных инвестиционных проектов в металлургии, электроэнергетике и дорожном строительстве потребует соответствующего развития базы стройиндустрии для внутреннего и внешнего рынка.

Собственная сырьевая база городского округа Краснотурьинск является источником для производства строительных и отделочных материалов. Также являются потенциальной базой для использования в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов большой объем имеющихся техногенных образований: шламонакопителей, отстойников и прочих. 

При выборе ассортимента выпускаемой продукции необходимо учитывать тенденции рынка сбыта, а при размещении новых производств - стремиться к  минимизации издержек.

Так, при размещении производств, выпускающих многотоннажную продукцию (минерально-строительные материалы, цемент и другие), необходимо обеспечивать минимальные издержки на производство и
транспортировку. Затраты на сырье превосходят топливно-энергетические; капитальные вложения в основное производство значительно больше, чем в энергетику; удельный расход сырья в несколько раз превышает вес готовой продукции.

При производстве железобетонных изделий, кирпича и прочих производств потребительской группы затраты, связанные с доставкой сырья и топлива, как правило, меньше расходов по вывозу готовой продукции в места потребления (при одной и той же дальности перевозок); доля затрат на сырье в себестоимости продукции превосходит топливно-энергетические; капиталовложения в основное производство намного больше, чем в энергетику; удельные расходы сырья, топлива и электроэнергии невелики.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов в перспективе будет занимать более значительное место в структуре экономики городского округа Краснотурьинск. За счет открытия новых производств, а также освоения новых видов продукции произойдет увеличение удельного веса производства прочих неметаллических минеральных продуктов в структуре промышленности с 1% до 8% за счет снижения  доли металлургического производства. 

Развитие отрасли «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» на территории городского округа будет происходить за счет освоения новых видов продукции, модернизации производств, в том числе за счет размещения  цементного завода, производства отделочных материалов из мраморов Горевского месторождения и др.

Машиностроительный комплекс 
В Свердловской области исторически сложился и успешно функционирует мощный машиностроительный комплекс, который динамично развивается и в последние годы демонстрирует темпы роста, превышающие  рост других отраслей промышленности. 

Машиностроительный комплекс региона – это база для модернизации всей промышленности. В связи с этим  приоритеты в развитии Свердловской области на долгосрочную перспективу отдаются машиностроению.

Медицинское машиностроение. На сегодняшний день Свердловская область является лидером в производстве отечественного медицинского оборудования. Развитие производства медицинской техники  является одним из перспективных направлений. 

В перспективе с увеличением интеллектуального потенциала и при наличии финансовых возможностей на территории городского округа Краснотурьинск возможно развитие малых и инновационных предприятий по производству новых видов медицинской техники, хирургического инструментария, электрохирургического оборудования, инструментов для микрохирургии, хирургических светильников.

Приборостроение. На территории городского округа Краснотурьинск могут получить развитие  производства по изготовлению кабельных изделий с использованием меди и алюминия, а также геодезической техники, светотехники. Возможно к развитию направление по производству комплектующих изделий, полуфабрикатов и нестандартного оборудования для оказания производственных услуг крупным предприятиям, а также предприятиям коммунального хозяйства.

Отрасли машиностроительного комплекса являются наиболее трудоемкими, отличаются повышенной долей заработной платы, которая приближается к затратам на сырье и значительно превосходит топливно-энергетические капиталовложения в основное производство. Вес готовой продукции в расчете на одного работника, расход сырья, топлива и электроэнергии минимальный; удельный расход сырья около или немного больше единицы.

В городском округе Краснотурьинск, как и в области в целом наблюдается увеличение объема отгруженных товаров в данной отрасли на протяжении последних лет (таблица 5.1.2.4.4.).

Таблица 5.1.2.4.4.

	Отрасль
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2008г. в % к 2006г.

	Машиностроение, приборостроение, млн.рублей
	492,8
	1004,8
	1051,0
	215%


Машиностроительный комплекс в перспективе будет занимать более значительное место в структуре экономики городского округа Краснотурьинск. За счет открытия новых производств, а также освоения новых видов выпускаемой продукции произойдет увеличение удельного веса в структуре промышленности с 4,67% до 9,7% за счет снижения доли металлургического производства. 

Важнейшими предпосылками развития машиностроительного комплекса в городском округе Краснотурьинск являются:

· спрос на продукцию машиностроительного комплекса;

· выгодное экономико-географическое положение городского округа, развитая сырьевая база и транспортные связи;

· наличие высококвалифицированных кадров, значительной сети высшего и среднего образования.

В перспективе развитие машиностроительного производства будет все в большей мере приобретать новое качественное содержание, основанное на реализации достижений научно-технического прогресса. 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Основные предприятия данной отрасли: ООО «Краснотурьинский деревообрабатывающий завод» (получил развитие в 2009 году), предприятие по производству туалетной бумаги (ИП Хакимянов). 

На протяжении последних лет наблюдается увеличение объема отгруженных товаров лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (таблица 5.1.2.4.5.).

Таблица 5.1.2.4.5.

	Отрасль
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2008г. в % к 2006г.

	Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность*, млн.рублей
	2,35
	3,65
	2,67
	115%


*без учета ООО «Краснотурьинский деревообрабатывающий завод»

Доля лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в отраслевой структуре промышленности городского округа Краснотурьинск незначительна (на 2008г. 0,01 – 0,02%%) и, несмотря на ожидаемый в перспективе рост удельного веса этой отрасли в промышленном комплексе городского округа, ее доля останется на уровне 2%. Перспективы развития данного направления подробно рассмотрены в п.5.1.2.3. Лесные ресурсы и лесопользование.

Пищевая промышленность

Основные производители:

МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» (производство хлеба и хлебобулочных изделий);

ООО ПТЦ Яса (производство колбасной продукции, мясных полуфабрикатов, пива);

ИП Быков «Краснотурьинская колбасная фабрика» (производство колбасной продукции и мясных полуфабрикатов);

ООО «Гурман» (производство мясных и овощных полуфабрикатов);

ООО ДСП «Совхоз Богословский» (производство молока и молочной продукции);

Крестьянское фермерское хозяйство «Рассвет» (производство мяса и молочной продукции).

На протяжении последних лет наблюдается увеличение объема отгруженных товаров пищевой промышленности (таблица 5.1.2.4.6.).

Таблица 5.1.2.4.6.

	Отрасль
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2008г. в % к 2006г.

	Пищевая промышленность, млн.рублей
	82,00
	94,37
	120,37
	147%


Необходимо обновление основных фондов, большинство предприятий имеют низкую рентабельность, и как следствие – недостаточную инвестиционную привлекательность. 

Пищевая промышленность в перспективе будет занимать более значительное место в структуре экономики городского округа Краснотурьинск. За счет развития существующих предприятий и освоения новых видов выпускаемой продукции произойдет увеличение удельного веса в структуре промышленности с 0,5% до 2,4% за счет снижения  доли металлургического производства. 

Перспективные направления развития: 

· развитие собственной сырьевой базы предприятий мясной отрасли;
· организация закупа сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, с целью её дальнейшей переработки;

· внедрение на предприятиях отрасли эффективных маркетинговых технологий, позволяющих сохранять и расширять рыночные ниши предприятий и снижать издержки производства.

В целом по Свердловской области планируется более ускоренное развитие отраслей пищевой промышленности, пока не обеспечивающей в значительной мере население своей продукцией - мясомолочной, кондитерской и пр. Приоритетное  развитие предусмотрено для отраслей пищевой промышленности, производящих высококачественные в физиологическом отношении продукты питания, в том числе: формирование новых отраслей, продуктовых подкомплексов на основе достижений научно-технического прогресса; создание  прогрессивных пищевых продуктов, ресурсосберегающих и безотходных технологий.

Легкая промышленность

Основной производитель - ООО ПТЦ Яса (производство швейных и трикотажных изделий).

На протяжении последних лет наблюдается увеличение объема отгруженных товаров пищевой промышленности (таблица 5.1.2.4.7.).

Таблица 5.1.2.4.7.

	Отрасль
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2008г. в % к 2006г.

	Легкая промышленность,  млн.рублей
	72,6
	125,01
	121,53
	167%


Легкая промышленность не является профильной для промышленности городского округа Краснотурьинск. В то же время ее роль достаточно важна, что обусловлено необходимостью полной загрузки существующих предприятий, исходя из возможности выпуска конкурентоспособной продукции.

Химическая промышленность

На перспективу, с увеличением собственных ресурсов (производственных, научно-исследовательских, лабораторно-клинических, финансовых) возможна организация на территории городского округа производства фармацевтической продукции, биодобавок; производство биохимической продукции по нанотехнологиям.

В результате развития данного перспективного направления доля химической промышленности в структуре промышленности городского округа Краснотурьинск составит 3%.

Топливно-энергетический комплекс

Успешная работа и дальнейшее развитие базовой отрасли промышленности городского округа – металлургического комплекса - невозможны без устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса.


Топливно-энергетический комплекс представлен Богословской ТЭЦ ОАО «ТГК № 9», включенной в алюминиевый цикл. БТЭЦ работает на  бурых углях Волчанского месторождения и природном газе «Тюменьтрансгаз».

Развитие  производительных сил городского округа предполагает рост электропотребления в 1,5-1,7 раза. 

Дефицит энергетических мощностей в Свердловской области создает серьезные ограничения для развития промышленного комплекса. Фактические темпы роста электропотребления выше ожидаемых. В ближайшие годы многие территории столкнутся с дефицитом энергетических мощностей. 

Планируется строительство новых генераций и электросетевого хозяйства Свердловской области с последующим замещением выработавших ресурс мощностей и масштабной реконструкцией электросетевого хозяйства. 

В 2010 году на территории городского округа Краснотурьинск завершено строительство и введена в эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Северная – БАЗ», которая позволит обеспечить развитие промышленного производства в Серово-Богословском промышленном узле.

С вводом новых мощностей топливно-энергетический комплекс городского округа получит значительное развитие, увеличит количество  рабочих мест.

Транспортный комплекс, логистика и дорожное хозяйство

До 2015 года в Свердловской области планируется создание инфраструктуры в рамках реализации проектов: «Урал Промышленный – Урал Полярный», а также освоение новых территорий на севере области.

В соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области город Краснотурьинск является одним из 9  наиболее крупных транспортных узлов, где намечается создание логистических центров. В рамках инвестиционного проекта запланировано строительство логистического центра на территории, прилегающей к поселку Воронцовка.

Автомобильная магистраль регионального значения Серов-Ивдель-Ханты-Мансийск, пересекает территорию городского округа, обеспечивая эффективный транзит грузов из областного центра в богатые северные районы. Расчетная интенсивность движения составляет 20-25 тыс. а/м/сутки. В то же время, в районе не получила развитие логистика, крупные грузовые и пассажирские потоки не обеспечены элементами инфраструктуры. 

Создание эффективной транспортно-логистический системы   позволит: сократить общие издержки в цепи поставок  на 12-25%  и увеличить скорость товародвижения на 25-45%; рост грузопотоков обеспечит потенциал роста оборота оптово-розничной торговли до 50%, будет способствовать сдерживанию роста потребительских цен.

Рекреация и туризм

Исходя из природных условий, ландшафтных характеристик, современного размещения учреждений отдыха, существующего и проектного развития транспортных связей и систем расселения, в Схеме территориального планирования Свердловской области выделены                  10 туристско-рекреационных районов. Городской округ Краснотурьинск входит в состав Северо-западного туристско-рекреационного района. 

Наличие горных рек, разнообразие природных ландшафтов и горных разработок предопределяют развитие индустрии отдыха и туризма на территории городского округа Краснотурьинск как перспективное направление.

Наиболее перспективные направления: культурно-познавательный туризм, активный туризм (сплав по горным рекам, горные лыжи и др.), экологический туризм, сезонный, детский и кратковременный отдых.

Благоприятны для развития: южная рекреационная зона (район поселка Шихан, традиционное место отдыха горожан), северная зона отдыха (район поселка Чернореченск). 

В составе физкультурно - оздоровительного центра Шихан запроектирован горнолыжный комплекс.

                 5.1.2.5. Инновационная деятельность и наука

Достижение высоких показателей развития экономики невозможно без активизации инновационной деятельности, которая подразумевает создание благоприятных условий для освоения в промышленности и других отраслях экономики передовых научно-технических разработок и технологий на основе развития и координации деятельности инновационно-технологических центров и других форм организации науки.

В соответствии со «Стратегией развития Свердловской области до 2020 года», ожидается существенный рост доли высокотехнологичного сектора – до 24%  ВРП (в среднем по России – до 20%), прежде все за счет роста доли машиностроения, науки и образования, информатизации и связи, здравоохранения, и появления новых высокотехнологичных секторов, связанных с развитием нанотехнологий, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем.

На территории городского округа Краснотурьинск недостаточно высока доля наукоемких производств, использующих высокие технологии и выпускающие высокотехнологичную продукцию, хотя потенциал для развития этих производств есть. Инновационная инфраструктура практически отсутствует, что обусловлено неразвитостью научно-конструкторской базы, необходимой для развития высокотехнологичных отраслей и предприятий. 

Главной задачей перспективного развития экономики городского округа, должно стать динамичное развитие информационно - индустриальных технологий и высокотехнологичных производств (машиностроение, металлообработка и др.). Малые предприятия, наиболее гибко реагирующие на рыночную конъюнктуру, способны стать проводником инноваций в экономику. 

Научная деятельность в городском округе Краснотурьинск представлена наукой высших учебных заведений и отраслевой наукой. 

Краснотурьинский филиал Уральского государственного технического университета - УПИ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. Был создан в 1955 году как учебно-консультационный пункт. В 1965 году преобразован в общетехнический факультет с вечерней формой обучения. В 1989 году — открыта очная форма обучения. Статус филиала был присвоен в 1999 году. В филиале обучается 700 студентов, преподавание ведётся по         8 специальностям по очной и по 5 специальностям по очно-заочной формам обучения. 

Также имеются филиалы высших учебных заведений заочной формы.

Приоритетным направлением Краснотурьинского филиала является выпуск высококвалифицированных специалистов в области металлургичес-кого производства, технологического менеджмента, управления проектами.

Отраслевая наука представлена научно-исследовательскими  и проектно - конструкторскими организациями различного профиля. 

Краснотурьинский краеведческий музей (30 сотрудников, из них 6 научных). Музей имеет 201800 единиц хранения, из них 198128 предметов основного фонда.  Наиболее ценные (уникальные) коллекции: нумизматики 3849 ед.хр., стекла, фарфора, керамики 292 ед. хр., драгоценных металлов 493 ед.хр., фотографий и негативов 1596 ед.хр., "Редкая книга", личный фонд первого Президента Российской Академии Наук А.П. Карпинского, изобретателя радио А.С. Попова, героя Испании А.К. Серова. 

Федоровский геологический музей (3 сотрудника, из них 1 научных, в структуре организации имеется научная библиотека). Организован в Турьинских рудниках в 1894 г. ученым-кристаллографом, геологом Евграфом Степановичем Федоровым, который в период с 1894 по 1899 гг. руководил Геологическими исследованиями части среднего и северного Урала, именовавшейся Богословским горным округом. 

В музее представлена уникальная каменная коллекция №1, собранная при геологическом исследовании БГО под руководством Е.С.Федорова, состоящая из 13200 образцов и 10000 шлифов этих образцов, а также летальная геологическая карта БГО, сделанная на основании коллекции №1 вручную. Она состоит из 197 листов-планшетов по 0,5 кв.м каждый лист.

Архитектурно - проектная мастерская "Градар" - лидирующая проектная организация на Северном Урале, имеющая богатый опыт проектирования, высококвалифицированных специалистов различных специальностей. Образовалась в 50-х годах. Велось проектирование объектов жилья и соцкультбыта, сельхозобъектов, промышленных объектов. Позднее Открытое акционерное общество АПМ "Градар", становится правопреемником Краснотурьинского отделения проектного института "Свердловскгражданпроект". 

В настоящее время АПМ "Градар" ведет проектирование в северных городах Свердловской области, а также в городах Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. АПМ "Градар" осуществляет полный перечень проектных услуг в области жилищно-гражданского строительства, выполняет натурные обследования зданий и сооружений.

Город Краснотурьинск обладает высокообразованными кадрами, имеются научные сотрудники, а также обладатели ученых степеней. 
Однако в течение последнего 10-летия произошел значительный отток наиболее образованных жителей. Часть краснотурьинских немцев вернулась в Германию, другая часть  - как правило, молодые специалисты,  выехали в соседние более экономически развитые регионы связи с отсутствием достойной работы и перспектив.

Необходимо принятие срочных мер по сбережению наиболее образованных кадров городского округа, скорейшее создание условий для их деятельности и достойного уровня проживания. Эти меры  позволят увеличить число работников научно-технической деятельности.
Основной тенденцией развития отраслевой науки городского округа Краснотурьинск на перспективу должно стать создание комплексных организаций отраслевой науки, которые будут осуществлять проведение прикладных исследований, разработку, проектирование и создание инновационных продуктов и технологического сопровождения внедрения инноваций в массовое производство. 

Необходимо расширять практику создания новых организационных форм взаимодействия науки, производства и финансовых структур путем вхождения отраслевых институтов в вертикально интегрированные холдинги, некоммерческие партнерства, научные объединения, создание технополисов и технопарков.

Важнейшим фактором развития научного потенциала городского округа должна стать интеграция вузовской и отраслевой науки, при создании общей информационной системы, обмене информацией, совместном использовании научной, опытно-экспериментальной и приборной базы, развитии информационно-телекоммуникационных и иных наукоемких технологий.

Предложения развития:

· Создание новых высокотехнологичных производств химической,  машиностроительной и приборостроительной отраслей, информатики и связи (основанных на применении нано- и биотехнологий);

· переход существующих производств на использование ресурсосберегающих и наукоемких технологий;

· обеспечение опережающего развития малого и среднего бизнеса;

· укрепление кадрового потенциала в научно-технической и инновационной сфере;

· вовлечение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности;

· развитие высшего образования на базе существующего филиала УГТУ-УПИ. 

5.1.2.6. Агропромышленный комплекс

Городской округ Краснотурьинск, располагаясь севернее границы рискованного земледелия, имеет чрезвычайно неблагоприятные аграрные условия для земледелия и почвообразования. Он не располагает значительными запасами высокопродуктивных сельхозугодий. Почвы кислые, заболоченные, богаты гумусом. Площадь земель, пригодных для ведения продуктивного сельского хозяйства в городском округе составляет 4,3 тыс.га. (6% от общей площади городского округа Краснотурьинск). 

При этом есть возможность развивать некоторые виды аграрного производства. Имеются сенокосы, земли, пригодные для выпаса скота, кормопроизводства. Возможно размещение новых предприятий животноводства и птицеводства, звероводства, пчеловодства, парниково-тепличного хозяйства, картофелеводства.

Одной из основных функций сельскохозяйственного производства городского округа Краснотурьинск является удовлетворение потребностей местного населения в основных продуктах питания: молоке, мясе, овощах.

Однако в настоящее время объем производимой сельскохозяйственной продукции удовлетворяет эти потребности местного населения в молоке, мясе, овощах не в полном объеме, в связи с чем значительная часть данных видов продукции завозится из других районов области. В общем объёме отгруженных товаров доля сельскохозяйственных предприятий занимает лишь 3%. Хотя в предыдущие десятилетия сельхозпредприятия городского округа достигали более высоких результатов, что указывает на неиспользуемый потенциал.

Так в 1944 году «Базстроем» было создано большое парниковое хозяйство, построено 4 теплицы, заложен сад (ягодные культуры) на площади 7 гектар, посажено 50 тысяч кустов земляники, сооружено водохранилище, куда были пущены 20 тысяч мальков зернистого карпа, организовано пчеловодство. За короткий срок построены фермы рогатого скота (до 800 голов), свиноводческая (свыше 1000 голов) и птицеводческая (9 500 голов). Создана ферма, где разводили «холмогорских» и «тульских» гусей.  

В 1991 году совхоз «Краснотурьинский» являлся одним из крупнейших подсобных хозяйств в Свердловской области с общей площадью сельхозугодий 3793 гектар и поголовьем крупного рогатого скота 3700 голов. Ежегодно хозяйство поставляло на рабочее снабжение города 3500 – 3700 тонн молока, 250-300 тонн мяса говядины в убойном весе, свыше 500 тонн овощей. Проблема обеспечения грубыми кормами решалась самостоятельно: 3-е отделение совхоза, расположенное в поселке Мирном (в районе Андриановских болот Серовского городского округа) имело 1000 гектар пахотной земли, осуществляло заготовку грубых кормов для животноводства и выращивание семян многолетних трав. Производительность составляла свыше 100%.

В настоящее время совхоз (ныне - ООО ДСП «Совхоз Богословский») арендует 2820 гектар земель сельскохозяйственного назначения, в том числе под посевами многолетних трав – 1757 гектар (из них 400 гектар в Серовском городском округе), под посевами однолетних – 983 гектар, под пастбищами – 80 гектар, имеет помещений на 4169 скотомест, 2580 голов крупного рогатого скота. 

Совхозом получена лицензия на ведение селекционной деятельности, что предоставляет возможность выращивать высокопродуктивных чистокровных быков-производителей и продавать их хозяйствам области по более высоким ценам.

Начиная с 1992 года ООО ДСП «Совхоз Богословский» являлся дочерним предприятием Богословского алюминиевого завода, однако в настоящее время, лишившись его попечительства, предприятию трудно сохранять прежние объемы производства. Остановлено производство тепличных овощей, сокращается поголовье скота и материально-техническая база, снижаются производственные показатели. 

В 2004-2005 годах закрыто тепличное хозяйство площадью 3,3 га по выращиванию помидор и овощей закрытого грунта, которое оказались нерентабельно: издержки на теплоснабжение теплиц составляли 30-35%.  

Объем производства продукции на предприятии за 2009 год снизился на 5,2% по сравнению с уровнем 2008 года и составил 70,0 млн.руб. Численность работающих сокращена на 11,3% и составила 275 человек. 

Тенденция к снижению основных экономических показателей наметилась в 2005-2006 годах. К этому привел ряд проблем:

· низкие закупочные цены на молоко – сырец на молокозаводах области, которые не покрывают издержек на производство молока;

· сохраняющийся экономический диспаритет цен на сельскохозяйственную технику, удобрения и топливно-энергетические ресурсы;

· дефицит квалифицированных кадров;

· низкий уровень  притока инвестиционных ресурсов;

· слабая техническая оснащенность сельскохозяйственного производства, наличие в хозяйствах техники, находящейся за пределами сроков амортизации;

· нехватка площадей для выращивания кормовых культур. 

Несмотря на сложное финансовое положение ООО ДСП «Совхоз Богословский» планирует проведение мероприятий по модернизации молочного оборудования на фермах 2-го отделения в 2010-2011 гг., приобретение оборудования для организации собственного комбикормового производства в 2010 году, о также приобретение новой техники для полеводства. 

Дальнейшее развитие предприятия должно идти по пути углубления специализации и увеличения выпуска продукции. 

Для этого рекомендуется: 

· вовлечение в оборот всех плодородных земель, а также их рациональное использование, своевременное внесение достаточного количества удобрений;

· техническая и технологическая  модернизация; 

· внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· размещение на базе IV отделения свинарника;

· развитие комбикормового производства, использование современных технологий заготовки грубых и сочных кормов с обеспечением не менее 30 на 1 условную голову скота и свиней;

· использование в кормлении свиней комбикормов и белково-витаминных добавок.

На базе ДСП «Совхоз Богословский» размещен молокозавод. Проектная мощность предприятия 25 тонн в год. Но ежегодно объемы снижаются. Так, снижение производства молока по сравнению с 2008 годом составило 9,1% (3924 тонны).

ООО ДСП «Совхоз Богословский» сохранит свою отраслевую специализацию по разведению молочного крупного рогатого скота, проиводство сырого молока. Совхозные фермы №3, №4, №5, №6, №7 расположены вне территории г. Краснотурьинска, вблизи его северо-восточной границы.

Совхозные фермы №5, №5.1, №6, №7 находятся в 350 м зоне минимального расстояния от наземных магистральных газопроводов I  класса Игрим-Серов-Н. Тагил; СРТО-Урал; Надым-Пунга-Н. Тура, проходящих с северо-восточной стороны от ООО ДСП «Совхоз Богословский». Участок зерносклада весовой и центрального склада ООО ДСП «Совхоз Богословский» находящийся на территории г. Краснотурьинска, также частично расположен в 350 м зоне минимального расстояния от вышеуказанных магистральных газопроводов.  По Стратегии развития Свердловской области до 2020 года, в регионе продолжатся интеграционные процессы в агропромышленном комплексе с развитием производственных связей между производителями сельскохозяйственной продукции и предприятиями, осуществляющими её промышленную переработку. Будет стимулироваться инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, направленная на реконструкцию действующих и создание новых производств.

Птицефабрика «Краснотурьинская», расположенная на территории г. Краснотурьинск, по состоянию на 2016 г.не функционирует, закрыта.

Птицефабрика «Краснотурьинская» оказывает негативное влияние на территорию прилегающего жилого района «42-ой квартал»,  загрязняя  атмосферный  воздух  пуховой пылью, метилмеркаптаном, аммиаком и диоксидом азота. В санитарно-защитной зоне предприятия расположены 5-ти этажные и индивидуальные жилые дома.

Участок бывшей птицефабрики «Краснотурьинская» находится в собственности ООО «Казачья гамазея». Данная территория предназначается для осуществления сельскохозяйственной деятельности V класса санитарной опасности с размером санитарно-защитной зоны 50 м, с учетом существующей жилой застройки и коллективного сада, расположенных с северо-восточной и с восточной стороны в непосредственной близости от рассматриваемого участка.

С северной стороны от участка ООО «Казачья гамазея» расположены земли сельскохозяйственного назначения площадью 35,5 га, арендуемые ООО «Счастье» (договор аренды № 28/1 от 25.10.2016 г.). Эта территория также предназначена для осуществления сельскохозяйственной деятельности V класса санитарной опасности с учетом существующего коллективного сада, примыкающего к восточной границе участка ООО «Счастье» и комплекса турбазы, расположенного с западной стороны от него.
Несмотря на преобладание в экономике городского округа промышленности, развитие агропромышленного комплекса останется важной составляющей экономического развития, так как от этого зависит продуктовая безопасность муниципального образования. Потенциал для развития сельскохозяйственного производства на территории городского округа имеется. Для его извлечения необходим грамотный подход к организации системы менеджмента на сельскохозяйственных предприятиях.

Основным направлением развития агропромышленного комплекса городского округа Краснотурьинск будет являться и животноводство.

Развитие животноводства имеет местное значение. Необходимо особое внимание к этому направлению со стороны местных органов власти: оказание консультационной поддержки, помощь в привлечении инвесторов. 

Необходима поддержка развития фермерства и малого предпринимательства в агропромышленном комплексе городского округа Краснотурьинск со стороны муниципальных органов и различных структур. 

Крестьянское хозяйство Булгакова «Рассвет», организованное в 1994 году в настоящее время активно развивается, увеличивает территории, вкладывает инвестиции в основные фонды. За хозяйством закреплено 10 га земли для выращивания картофеля, 30 га под сенокосы. В хозяйстве 50 голов крупного рогатого скота, в том числе 30 голов племенного, 150 свиней. Основные виды деятельности: выращивание овощей – картофеля, моркови, заготовка кормов, их переработка, реализация различных видов сельскохозяйственной продукции (молоко, сметана, яйцо, мясо, фарш, полуфабрикаты, мясные деликатесы). Хозяйство также сталкивается с проблемой нехватки территориальных ресурсов, что является сдерживающим фактором к еще более активному развитию.

Имеется предпринимательский интерес и готовность к организации  следующих направлений сельскохозяйственного производства: «разведение крупного рогатого скота», «выращивание и продажа свиней», «разведение кроликов», «выращивание и реализация картофеля».

Учитывая аграрные условия территории, возможно развитие таких направлений как: «сбор и переработка дикоросов (кедровых орехов; ягод: малины, брусники, клюквы, черной смородины и землянки; грибов: белых, масленников, рыжиков и груздей)»,  «пчеловодство» и других. 

Необходим контроль над использованием всех земель, пригодных для ведения сельского хозяйства и вовлечение их в оборот. При этом часть земель, ранее используемых в сельскохозяйственных целях, в настоящее время зарастает или используется не по назначению. Необходим контроль над использованием всех земель, пригодных для ведения сельского хозяйства и вовлечение их в оборот.

Генеральным планом города Краснотурьинска определена площадь зон сельскохозяйственного использования - 661 га на 2040 г, 
Наиболее актуальна проблема в дальнейшем развитии сельского хозяйства в городском округе: нехватка земель сельскохозяйственного назначения. При этом часть земель, ранее используемых в сельскохозяйственных целях, в настоящее время зарастает или используется не по назначению. Необходим контроль над использованием всех земель, пригодных для ведения сельского хозяйства и вовлечение их в оборот. 

5.1.2.7. Строительный комплекс

Городской округ Краснотурьинск обладает мощной строительной базой: достаточным количеством проектных и строительных организаций с развитой материально-технической базой, собственными строительными материалами, высококвалифицированными специалистами.

Численность занятых в строительстве составляет 3,5% от общей численности занятых в экономике городского округа Краснотурьинск.

Строительный комплекс также испытывает на себе последствия кризиса. В 2008 году строительными организациями городского округа выполнен объём подрядных работ на сумму 443,4 млн. рублей, что на 33% ниже, чем в 2007 году. Это связано с сокращением заказов, снижением объема инвестирования. Так, объем инвестиций в 2008 году снизился на 37% по отношению к предыдущему году. 
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Рисунок 5.1.2.7.1. 

Динамика выполнения строительных работ в течение последних 5 лет, млн.рублей

В связи с отсутствием средств для завершения строительства, начатого в 2005-2006 годах, увеличивается доля незавершенного строительства, в наибольшей степени объектов производственного назначения.

Если до 2007 года стоимость ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов промышленного назначения составляла, как правило, 93-97% от стоимости всех вводимых в эксплуатацию объектов, то по состоянию на 01.01.2009г. этот показатель настолько снизился, что стал меньше показателя, характеризующего ввод в эксплуатацию объектов социального назначения. 
Объем производства материалов, изделий и конструкций стабильно увеличивается, хотя спрос падает. Производители строительных материалов столкнулись с проблемой сбыта продукции.

Наибольший объем промышленного и гражданского строительства многие годы осуществлял ОАО «БАЗстрой». Трест располагал многочисленным парком строительной техники, построил для своих нужд бетонный узел, асфальтовый завод, строил дома на продажу.  

Рынок строительства жилья на протяжении последних лет недостаточно активен. В 2007 году отмечен наибольший всплеск – 21,3 тыс.кв.м., был введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом площадью 3,9 тыс.кв.м. С 2008 года показатели снова снизились. 

В настоящее время на территории городского округа «Югорскжилфонд» ведет строительство 70 квартирного жилого дома площадью 4,5 тыс.кв.м. 
Отсутствие достаточного количества земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры существенно сдерживают темпы индивидуального жилищного строительства.

Таблица 5.1.2.7.1.

Основные показатели строительной отрасли

	Наименование показателей
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Строительные организации, единиц
	4
	4
	4
	3
	4

	Предприятия стройиндустрии, единиц
	-
	-
	-
	-
	2

	Стоимость подрядных работ, выполненных собственными силами строительных организаций (всех форм собственности) (млн. рублей)
	444,5
	499,4
	510,6
	663,3
	443,4

	Объем производства материалов, изделий и конструкций (млн. рублей)
	107,2
	82,9
	217,0
	398,6
	420,9

	Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственности (млн. рублей)
	1233,7
	1272,3
	1376,6
	2010,7
	1251,0

	Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования (млн. рублей) всего,  в том числе по объектам   
	1309,0
	1361,8
	1428,7
	654,0
	76,8

	- производственного назначения
	1233,7
	1272,3
	1376,6
	-
	35,7

	- социальной сферы
	75,3
	89,5
	52,1
	-
	41,1

	Ввод в действие объектов социальной сферы за счет всех источников финансирования
	
	
	
	
	

	· жилья (тыс. кв. м)
	6,7
	7,0
	3,6
	21,3
	7,8

	· дошкольных учреждений (мест)
	50
	75
	15
	70
	-

	· общеобразовательных школ (мест)
	-
	-
	-
	-
	-

	· поликлиник (посещений в месяц)

(общеврачебных практики на 5000 чел.)
	-
	-
	-
	2
	-

	· больниц (коек)

(лабораторный корпус МУЗ «ГБ № 1»)
	-
	1
	-
	-
	-

	· газовых сетей (км)
	-
	1,3
	4,2
	2,4
	3,9

	-   автомобильных дорог (км)
	-
	12,8
	-
	3,5
	0,6

	Численность работников, занятых в строительстве  и на предприятиях стройиндустрии (тыс. человек)
	1,9
	2,2
	1,5
	1,2
	1,6


Строительство в городском округе представлено строительно-монтажными и ремонтно-строительными организациями, ведущими промышленное, сельскохозяйственное, социально культурно бытовое, жилищное, коммунальное,  транспортное  строительство. Это ООО «БАЗ-СУАЛ-Ремонт», ООО «СтройБАЗ», ЗАО «СФАГ», ООО СК «Старт», «СеверСтрой», «Отдел Строй», «УРАЛРЕГИОНКОНТРАКТ» и другие организации. 

Имеется ряд специализированных организаций, ведущих строительство и ремонт зданий и сооружений на промышленных предприятиях. Это - Уралметаллургмонтаж, Уралстальконструкция, Уралэлектромонтаж, Уралсантехмонтаж.

Завод ЖБИиК - ООО «СтройБАЗ» производит железобетонные изделия (плиты дорожные, плиты перекрытия, фундаментные плиты, фундаментные блоки, перемычки и другие виды продукции). 

ООО «Богословский кирпичный завод» является крупнейшим на Северном Урале производителем керамического кирпича по технологии испанской фирмы AGEMAC. Основные виды деятельности: производство строительных материалов – кирпич керамический пустотелый одинарный, утолщенный, двойной, фасонный восьми видов и полнотелый.

На перспективу образование новых крупных строительных организаций не предполагается, увеличится доля в общем объёме СМР организаций   малого бизнеса, это предусматривается резервом градообразующих кадров.

Городской округ Краснотурьинск имеет все предпосылки для наращивания потенциала строительного комплекса и на перспективу:

· развитую материально-техническую базу;

· богатую сырьевую базу для производства собственных строительных материалов; 

· высокий интерес инвесторов, заинтересованных в размещении различных объектов; 

· трудовые ресурсы, а также возможность их обучения на базе Краснотурьинского индустриального колледжа.

«Схемой территориального планирования Свердловской области намечены следующие мероприятия»: 

·   выявление и разработка месторождений песков строительных,  песчано- 

       гравийных смесей, строительного камня, известняков и глин вблизи 

       крупных городов области;

·  Оценка прогнозных ресурсов и запасов стекольных песков на территории  

      Северного и Восточного управленческих округов.

 На перспективу планируется строительство новых предприятий стройиндустрии, а также модернизация действующих мощностей на основе новейших научно-технических разработок, что позволит выпускать современные качественные и конкурентоспособные строительные материалы в объемах, закрывающих потребности не только Свердловской области, но и соседних регионов.

Для достижения максимальных результатов в развитии строительного комплекса необходимо:

·  формирование наиболее эффективного механизма освоения инвестиций;

·  развитие производства новых строительных материалов, изделий, конструкций и насыщение местного рынка строительных материалов качественной продукцией;

·  максимальное использование местной сырьевой базы и отходов промышленного производства при производстве строительных материалов и изделий;

·  ускорение процесса технического и технологического обновления строительных организаций и предприятий промышленности стройматериалов;

·  активное продвижение продукции на внешние рынки.

Реализация указанных направлений деятельности позволит:

·  улучшить финансовое состояние предприятий;

·  обновить производственные фонды и технологии;

·  снизить стоимость и сократить сроки строительства;

·  улучшить облик населенных пунктов;

·  создать новые рабочие места.

5.1.2.8. Малый и средний бизнес

В период рыночных преобразований конца 20 начала 21 века малый бизнес получил активное развитие в городе Краснотурьинске. Численность индивидуальных предпринимателей, а также работающих на малых предприятиях граждан, занятых на постоянной основе, составила в 2003 году 7700 человек. Работало почти 300 малых предприятий. За счет налоговых отчислений малого бизнеса формировалось 24%  местного бюджета.

По видам деятельности, осуществляемым предпринимателями без образования юридического лица, наибольший процент занимала торгово-закупочная и посредническая деятельность – около 73%, 15% - автотранспортные услуги, 12% - прочие виды деятельности.

В 2003 году произошел существенный спад предпринимательской активности, связанный с изменениями в системе налогообложения и в законодательстве, недостатком оборотных средств, административными барьерами, нестабильностью покупательской способности.

Для создания условий, необходимых для развития сектора малого и среднего бизнеса утверждена некоммерческая организация  - муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства. Фонд оказывает  финансовую поддержку субъектам малого предпринимательства в виде предоставления микрокредитов, финансирует программы, проекты и мероприятия, направленные на развитие и поддержку предпринимательства, организует «Школу бизнеса», оказывает информационную поддержку предпринимателям, содействует установлению и развитию деловых контактов между субъектами малого предпринимательства, лоббирует интересы малого предпринима-тельства в органах власти. По инициативе Фонда создан совет предпринимателей городского округа Краснотурьинск, зарегистрирована некоммерческая организация «Предприниматели Северного Урала». 

Одним из направлений развития городского округа Краснотурьинск является повышение эффективности функционирования малого бизнеса, в котором трудится 20% от численности всех занятых в экономике городского округа. Предприятия малого бизнеса активно участвуют в тендерах на получение муниципальных заказов на строительство, ремонт, оказание услуг.

Для оптимизации процессов развития малого бизнеса решением Думы от 07.05.2008г. №20 утверждена программа Поддержки малого предпринима-тельства на территории городского округа Краснотурьинск на 2009-2011 годы. 

По состоянию на 01.01.2009г. на территории городского округа Краснотурьинск зарегистрировано 1560 субъектов малого предпринима-тельства, 18 процентов бюджета округа формируется за счет малого бизнеса. Объем выпуска товаров (работ и услуг) предприятий малого бизнеса стабильно увеличивается (таблица 5.1.2.8.1.).

Таблица 5.1.2.8.1.

	Наименование показателей
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Количество субъектов малого предпринимательства, единиц (без образования юридического лица)
	-
	921
	1064
	1312
	1560

	Количество малых предприятий, единиц 

(с образованием юридического лица)
	128
	180
	165
	210
	221

	По сферам деятельности
	
	
	
	
	

	- промышленные
	13
	18
	17
	24
	24

	- сельскохозяйственные
	1
	1
	1
	1
	1

	- торговли
	45
	63
	58
	71
	76

	- строительства
	13
	19
	18
	38
	38

	- бытовые (услуг)
	9
	13
	12
	9
	9

	- другие
	47
	66
	59
	67
	73

	Среднесписочная численность работников (тыс. чел.) 
	5,1
	5,3
	5,3
	6,8
	7,1

	Объем оборота, 

млн. рублей 
	1771,5
	1996,5
	2367,7
	2935,9
	2949,5

	Доля поступления налогов в общем объеме налоговых платежей городского округа
	2,7
	8,6
	15,6
	17,0
	17,0


Отраслевая структура малого бизнеса сохраняет основные тенденции предшествующих периодов: в сфере торговли и общественного питания сосредоточено 34% малых предприятий, в строительстве – 17 %, в промышленности – 11 %.

По данным администрации городского округа Краснотурьинск планируется увеличение числа субъектов малого предпринимательства к 2011 году на 59 единиц, в том числе без образования юридического лица – 51, с образованием юридического лица откроется 8 предприятий, их специализация:

- производство сельскохозяйственной продукции;

- ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных и трикотажных изделий;  

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

- аппаратуры;  

- изготовление и ремонт мебели; 

- ремонт и строительство жилья;

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;  

- ремонт и изготовление металлоизделий.

Малые и средние предприятия могут выступать альтернативными работодателями в монопрофильном городе, тем самым снимая острую проблему занятости.  Если в городе развит этот сектор бизнеса, пусть только в сфере услуг, он способен за счет остаточного платежеспособного спроса в течение какого-то времени сглаживать падение в экономике, вызванное проблемами на градообразующем предприятии. Развитие малого предпринимательства должно стать мощным катализатором экономического роста. Поэтому стратегически важно для экономики городского округа Краснотурьинск незамедлительно направить максимум усилий для развития именно малых и средних предприятий.

Развитие малого и среднего предпринимательства продолжается, но не такими быстрыми темпами, как того требует ситуация.  

Сравнение основных показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целом по Свердловской области в 2009 году по сравнению с 2008 годом свидетельствует о том, что рост основных показателей деятельности малых и средних предприятий (МСП) в 2009 году замедлился, снижение оборота увеличилось. Оборот малых и средних предприятий в 2009 году существенно снизился (на 25,1). 

Влияние последствий экономического кризиса различается не только в зависимости от размерности предприятий, но также в зависимости от сфер деятельности. 

Отрицательное влияние кризисных явлений в экономике в наибольшей степени проявилось в следующих отраслях: 

научные исследования и разработки (снижение количества МСП на 12.%, работников МСП на 22,2 %, оборота на 39,4 %, вместе с тем в этой сфере наблюдался прирост инвестиций на 27,5 %); 

строительство (при увеличении количества МСП на 2,1 % произошло снижение числа работников на 9,6%, инвестиций на 2,9 %, оборота на 14,4 %); 

транспорт и связь (снижение количества МСП на 3,6 %, работников МСП на 17,6 %, инвестиций на 5 %, оборота на 7,3%); 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (при росте числа замещенных рабочих мест на 17 % произошло снижение количества МСП на 11,7 %, уменьшение объема инвестиций на 93,2 %, и снижение оборота на 22,1 %).  

Наибольшие темпы развития в 2009 году показали малые и средние предприятия следующих отраслей: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (увеличение количества МСП на 8,5 %, работников МСП на 7,9 %, инвестиций на 147,4 %, оборота на 19,6 %); 

добыча полезных ископаемых (увеличение количества МСП на 44 %, работников МСП на 7,4 %, инвестиций на 495,7 %, оборота на 38,4 %); 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (увеличение количества МСП на 27,9 %, работников МСП на 7,4 %, инвестиций на 96,6 %, оборота на 36,5 %); 

финансовая деятельность (увеличение количества МСП на 112,5 %, работников МСП на 13 %, инвестиций на 50,8 %). 

Сдерживают развитие малого и среднего предпринимательства такие повсеместные проблемы как:

· трудности в привлечение финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса;

· недостаток доступных производственных и офисных площадей (высокие цены на аренду и покупку);

· высокие налоги;

· рост тарифов по оплате электроэнергии и коммунальных услуг;

· отсутствие широкого доступа к современным разработкам в научно-технической сфере;

· внутренние проблемы, связанные с неэффективным использованием собственных ресурсов (низкая квалификация руководителей и сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, устаревшие технологии и оборудование, отсутствие или использование неэффективных стратегий управления, в том числе маркетинговых).

Для поддержки малого и среднего бизнеса необходимо активизировать  работу информационно-консультационных центров и информационно-консультационных пунктов, развивать бизнес-инкубаторы.

Должны быть подготовлены небольшие производственные площадки, максимально оснащенные инженерной инфраструктурой для размещения новых объектов. 

Как мера поддержки малого и среднего бизнеса может выступать предоставление муниципальных гарантий субъектам малого бизнеса позволяющих получить банковский кредит, не имея достаточного залогового обеспечения.

Принимая во внимание сложившиеся тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства на территории Свердловской области, можно предположить, что в настоящее время на территории городского округа Краснотурьинск могут получить наибольшее развитие такие  направления как:

в сельском хозяйстве  

· формирование многоукладного сельского хозяйства, укрупнение   

            фермерских хозяйств; 

· производство кормов;

в сфере торговли и общественного питания  
· организация небольших магазинов местного значения в соответствии с существующим спросом на товары эпизодического и повседневного характера;

финансовая деятельность 

· лизинг.

В ближайшей перспективе:

в сфере промышленного производства  
· производство комплектующих изделий, полуфабрикатов и нестандартного оборудования для оказания производственных услуг крупным предприятиям, а также предприятиям коммунального хозяйства;

в сфере строительного профиля 

· производство строительных материалов с использованием богатой местной минерально-сырьевой базы;

· деревообработка;

транспорт и связь;
рекреационный бизнес; 

инновационный бизнес в радиотехнической и станкостроительной отрасли;

в сельском хозяйстве

· развитие народных промыслов и ремёсел (художественное литьё и ковка   металла, лаковая роспись по металлу, гончарное дело, производство изделий из дерева и бересты и др.);

· заготовка дикоросов

· звероводство;

в сфере торговли и общественного питания
· размещение современных торгово-развлекательных центров.

Таблица 5.1.2.8.2. 

Индикаторы развития в соответствии 

со Стратегией развития Свердловской области до 2020 года

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2015 год
	2020 год

	Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций области
	%
	34,0
	35,0

	Доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе (в том числе индивидуальных предпринимателей) в общей численности работающих в экономике области
	%
	27,0
	28,0

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей Свердловской области
	единиц
	33
	35


     5.1.2.9.  Совершенствование территориального размещения 

     производительных сил

Политика развития и размещения производительных сил должна быть направлена на максимально эффективное использование минерально-сырьевой базы, имеющихся энергоресурсов, трудовых и природных ресурсов, транспортной сети. Исходя из вышеописанных направлений развития экономики можно сделать следующие предложения по размещению перспективных производств и других объектов экономики:
· размещение предприятий машиностроения и приборостроения, а также предприятий химической и биохимической отраслей, как наиболее трудоемких и наукоемких целесообразно разместить в районах концентрации трудовых ресурсов, так как вес готовой продукции в расчете на одного работника, расход сырья, топлива и электроэнергии минимальный;

· предприятия, потребительской группы, в частности производства строительных материалов, при производстве которых удельный расход сырья ниже веса готовой продукции (железобетонные изделия, кирпич и другие) целесообразно разместить в районах потребления продукции, транспортных узлов;

· предприятия, связанные с переработкой месторождений полезных ископаемых, в частности производства строительных материалов при производстве которых удельный расход сырья в несколько раз превышает вес готовой продукции оптимально размещать у источников сырья. Так производственную площадку цементного завода, целесообразно разместить на базе месторождений флюсовых известняков и цементных глин. Производство изделий из мрамора целесообразно  разместить на базе месторождения мраморов; 

· с целью повторной переработки отходов энергетической и горнодобывающей промышленности (значительных по объему) предлагается размещение предприятий по их переработке вблизи мест складирования шламов, отстойников, так как удельный расход сырья также значительно превышает вес готовой продукции;

· учитывая, что предлагаемое деревообрабатывающее производство (связанное с наличием значительных по площади территорий эксплуатационных лесов) относится к высокотехнологичным процессам, его размещение может быть ориентировано на «привязку» к городу или к промузлу наукоемких предприятий;

· размещение предприятия деревообрабатывающей промышленности по производству топлива для биоэнергетики (древесных гранул – пеллетов, топливных брикетов, спрессованных порубочных остатков) как наиболее энергоемкого и требующего достаточно большого объема сырья целесообразно разместить у источников сырья и электроэнергии;
·  привлекательным фактором для размещения предприятий транспортно-складского назначения и ряда других является зона влияния магистральной автодороги регионального значения «Серов – Североуральск»; 

· сельскохозяйственные объекты развиваются в пределах существующих территорий сельскохозяйственного производства за счет интенсификации производства и восстановления пустующих строений;

· для развития рекреации наиболее благоприятными являются на юге городского округа – район базы «Шихан», на севере – район поселка Чернореченск, так как эти территории являются наиболее малоосвоенными, богатыми красивейшими местами привлекательны для развития туризма, вместе с этим данные территории располагают необходимыми объектами социальной инфраструктуры.

Необходима планировочная реконструкция существующих промышленных зон городского округа и интенсификация использования территории. 

Городской округ Краснотурьинск рассматривается как крупный промышленный центр, ориентированный на высокие технологии и профессиональность населения. Для этого необходим переход от экстенсивного землепользования к интенсивной и экономически эффективной эксплуатации территориальных ресурсов городского округа.

Предлагаемая специализация проектируемых предприятий, разработанная на основе анализа экономической базы округа, программ и комплексных проектов развития отраслей приведена в таблице

Таблица 5.1.2.1.1.

Рекомендуемая производственная внутриотраслевая 

специализация предприятий

	№№
	Местоположение
	Специализация

	1.
	Машиностроение и приборостроение


	-Производство электрооборудования, кабелей силовых с использованием меди и алюминия; 

-Производство счетчиков электрических, светильников светодиодных, медицинских светильников;

- Производство комплектующих изделий, полуфабрикатов и нестандартного оборудования для оказания производственных услуг крупным предприятиям, а также предприятиям коммунального хозяйства;

-Наукоемкое производство в сфере телекоммуникаций и связи;

- Медицинское машиностроение;

- Медицинское протезирование



	2.
	Химическая и биохимическая отрасль
	-Производство фармацевтической продукции, биодобавок;

-Производство биохимической продукции по нанотехнологиям

	3.
	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 


	-Производство строительных и отделочных материалов из огнеупорных глин, керамоплитки, черепицы и пр.;

-Производство мраморной облицовочной плитки и прочих отделочных материалов из мрамора;

- Производство цемента, гипса, сухих бетонных  смесей, изделий из волокнистого цемента;

-Производство многопередельных сухих строительных смесей и тому подобных (переработка отходов БТЭЦ);

-Производство красителей и пигментов, геоматериалов, теплоизоляционных материалов, газосиликатных блоков, вяжущих материалов шпатлевок, герметиков и тому подобных (переработка отходов глиноземного производства);

- Производство строительных и отделочных материалов при вторичной переработке техногенных образований ТМР

	4.
	Деревообрабатывающая отрасль
	-Производство высокотехнологичной продукции: плит древесностружечных, панелей, шпона лущеного и прочих;

-Производство конструкций из дерева;

-Производство топлива для биоэнергетики


5.1.3. Население и демографическая характеристика
5.1.3.1. Перспективы развития системы расселения

Положение Свердловской области в системе расселения РФ

Свердловская область расположена в зоне с ограниченно благоприятными условиями расселения, в связи с тем, что находится под воздействием изменений в геополитическом положении и политико-экономической ситуации, произошедших в последние годы в России.

В перспективе будут развиваться северные  районы  области, обладающие большим запасом природных ресурсов и обеспечивающих выход Свердловской области к морю и трансконтинентальным трассам морей Северного Ледовитого океана.

Положение городского округа Краснотурьинск в системе расселения Свердловской области

В соответствии со «Схемой территориального планирования Свердловской области» городской округ Краснотурьинск входит в состав Серовской групповой системы населенных мест (ГСНМ). Центр системы – город  Серов.

В Серовскую ГСНМ входят также следующие муниципальные образования: 

Североуральский городской округ; 

Городской округ Карпинск; 

Волчанский ГО; 

Сосьвинский городской округ; 

Городской округ Верхотурский; 

Новолялинский городской округ. 

Городской округ Краснотурьинск расположен в 1 поясе Серовско-Краснотурьинской агломерации  и является одной из наиболее освоенных территорий области.

Ближайшие к городу Краснотурьинску населенные пункты: город Карпинск, город Серов, город Волчанск. 

По прогнозу, из 6 округов ГСНМ получат развитие 3 промышленных городских округа: Серовский, Североуральский и Карпинск, а также городской округ Верхотурский, с развитым сельскохозяйственным производством. В данных муниципальных образованиях ожидается увеличение промышленного потенциала, рост численности населения и доли городского населения.

Вышеуказанные муниципальные образования будут оказывать наибольшее внешнее влияние на экономическое состояние городского округа Краснотурьинск. Волчанский городской округ возможно станет для городского округа Краснотурьинск донором трудовых ресурсов. 

В свою очередь, экономическая ситуация в городском округе Краснотурьинск также оказывает влияние на города Серовской ГСНМ.

Для решения вопросов местного значения целесообразно более тесное сотрудничество муниципальных образований Серовской ГСНМ, возможно создание межмуниципальных объединений.

Таблица 5.1.3.1.1

Город Краснотурьинск по отношению к прочим городам Серовской ГСНМ

	Наименование

населенного 

пункта
	Положение в системе расселения
	Население, 

тыс.чел.
	% 

городского населения
	Число населен-ных пунктов
	Расстояние до г.Краснотурьинска, км
	Направление

	
	
	2008г
	2026г*
	2008г
	2026г*
	
	географи-ческое
	по а/ дороге
	

	г.Серов
	межрайонный центр
	100,4
	105,0
	98,1
	98,1
	5
	21
	33
	ЮВ

	г.Североуральск
	периферия
	51,1
	60,0
	62,4
	75,0
	9
	45
	63
	С

	г.Карпинск
	1 пояс агломерации
	30,7
	34,6
	94,8
	95,4
	7
	8
	13
	З

	г.Волчанск
	2 пояс агломерации
	11,5
	7,8
	88,7
	96,1
	5
	21
	38
	СЗ

	г.Верхотурье
	периферия
	17,8
	22,0
	41,6
	55,0
	51
	102
	139
	ЮВ

	г.Новая Ляля
	периферия
	24,0
	21,5
	55,8
	54,9
	24
	82
	97
	Ю


* в соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области

Опорный центр всех систем расселения области – город Екатеринбург. Девять систем расселения, в том числе и Серовская ГСНМ вписываются в схему радиального развития центральной части Свердловской области. Основу радиальной структуры создают отходящие от Екатеринбурга транспортные лучи. 
 Новые возможности роста экономического потенциала  городского округа Краснотурьинск могут быть связаны с обеспечением транспортного выхода из района г.Ивделя  к Ухте в республике Коми – продолжение дороги БелКОМУР. Здесь можно говорить об автомобильной и железнодорожной дорогах в одном коридоре («Северный ход»), обеспечивающем поставки Печёрских углей и бокситов на Средний Урал.

В среднесрочной перспективе (15-40 лет) планируется создание второго и третьего транспортного обходного кольца Екатеринбурга с удалением на 130-150 км от центра агломерации. В результате этого в сферу активного воздействия агломерации будет вовлечена территория Серовско-Краснотурьинской агломерации, что позволит объединить единой транспортной системой крупные города и высокоурбанизированные территории.

Местная система расселения

В границах городского округа Краснотурьинск вся совокупность населенных пунктов образуют местную систему расселения с центром городом Краснотурьинском.

Характер расселения на территории городского округа Краснотурьинск отражает основные особенности освоения территории. По мере интенсивной разработки богатых железорудных и золоторудных месторождений (с 18 столетия) в непосредственной близости к рудникам возникали горняцкие поселки (впоследствии: город Краснотурьинск, поселки Рудничный, Воронцовка, Шихан и Чернореченск). В 1940-е годы, с развитием сельскохозяйственного производства, образовалось поселение на базе отделения совхоза (впоследствии - поселок Прибрежный).

По уровню урбанизации городской округ Краснотурьинск является одной из самых урбанизированных территорий в Свердловской области. Доля городских жителей в структуре населения городского округа  по состоянию на 01.01.2010г. составила - 90,8%, тогда как в целом по Свердловской области данный показатель составил 83,23%. 

На рисунке 1 видно, что освоенная территория занимает 1/5 всей территории городского округа Краснотурьинск.

По уровню развития (динамика изменения численности населения, уровень развития социальной и производственной сфер) населенные пункты городского округа Краснотурьинск  можно классифицировать следующим образом:

· высокого градостроительного развития – населенные пункты с развитой системой социально-бытового обслуживания населения и производственными мощностями (город Краснотурьинск);

· умеренного градостроительного развития – населенные пункты с достаточно развитой системой социально-бытового обслуживания населения и производственными мощностями (поселок Рудничный);

· слабого градостроительного развития – населенные пункты со слабовыраженной системой социально-бытового обслуживания населения и слаборазвитым производством (поселки Воронцовка, Чернореченск, Прибрежный, поселок Шихан). 
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Рисунок 1.

Поселок Шихан, имеющий в настоящее время нулевое постоянное население, тем не менее отнесен к категории «слабого градостроительного развития» и не может на расчетный срок исключаться из развития, в связи с тем, что имеет на своей территории объекты социальной инфраструктуры, является традиционным местом отдыха горожан. 

Приоритетные направления развития системы расселения городского округа Краснотурьинск:

· вовлечение в хозяйственную деятельность новых территорий и  эффективное использование их ресурсов;

· размещение новых предприятий

· новое жилищное строительство с учетом доходов различных социальных групп населения;

· развитие удобных рекреационных комплексов с учетом природно-климатических  условий, образа жизни;

·  постепенное улучшение социальных параметров городской среды, с возможностью достижения в будущем оптимальных показателей социальной и инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания территорий;

· формирование туристической инфраструктуры, представляющих интерес для развития туризма и рекреации;

· развитие транзитной функции;

· развитие транспортной сети с повышением ее плотности, совершенствованием системы обслуживания и благоустройства

· обеспечение экологического благополучия территории округа; рациональное использование природных и земельных ресурсов, рекультивация нарушенных ландшафтов;

обеспечение безопасности территории и населения от воздействия природных и антропогенных факторов на планировочную структуру.

5.2. Предложения по градостроительному развитию территорий 

5.2.1. Направления развития

Территориальное планирование производилось с учетом планировочных ограничений территориального развития для разных видов использования, на основе утвержденных границ пригородной зоны и границ земель различных назначений в ее составе.

Решения по определению принципиальных направлений территориального развития приняты с максимальным использованием преимуществ автодороги регионального значения (на перспективу федеральной) «г. Серов – г. Североуральск» и магистральной железной дороги «г.Серов –ст.Бокситы г.Североуральск». Размещение планируемых производственных зон и рекреационных территорий выбрано с точки зрения транспортной доступности, приближенности ресурсов (трудовых, минерально-сырьевых, энергетических) и наиболее бережного использования природно-ландшафтного потенциала.

Основными задачами, решаемыми Проектом генерального плана, является выделение территорий пригодных для освоения, функциональное зонирование и организация транспортного обслуживания.

Дальнейшее развитие планировочной структуры городского округа предусмотрено по двум существующим планировочным осям широтного и меридионального направления, представленными автодорогами «г.Серов – г.Североуральск» и «г.Краснотурьинск – п.Марсяты». Дополнительной планировочной осью становится коридор магистральных газопроводов Краснотурьинского ЛПУ МГ. Главной планировочной осью является автомобильная дорога широтного направления «г.Серов – г.Североуральск».

Центром планировочной структуры городского округа является город Краснотурьинск, подцентрами – поселки Рудничный и Воронцовка. 

Наиболее активное освоение территорий предусмотрено в центральной части городского округа. Проектом генерального плана выделены два направления развития территорий относительно центра планировочной структуры – г.Краснотурьинска: северо-западное и южное. Северо-западное направление определено для размещения производственных территорий. Южное направление определено для размещения производственных территорий, логистических комплексов (в зоне тяготения автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Серов – г. Ивдель») и зоны отдыха населения на реке Каква.  

Зонирование территорий

Предложения по функциональному зонированиию территории выполнены для возможности размещения объектов капитального строительства местного значения в границах выявленных зон градостроительного развития различного назначения, выделенных из состава соответствующих зон, согласно проекта пригородной зоны.

Проектом генерального плана городского округа в составе территорий для развития города выделены территории для размещения объектов капитального строительства, в том числе производственных предприятий и логистических комплексов.

1. Северо-западная производственная зона, расположенная на примыкании к участку ОАО «БАЗ-СУАЛ» шламохранилище №2 с северной, западной и юго-западной стороны. Здесь предлагается размещать предприятия деревообрабатывающей отрасли промышленности, машиностроения и приборостроения, предприятия по переработке промышленных отходов. Для освоения и использования территории необходимо осуществить строительство автомобильных дорог с выходом на автомобильную дорогу «г. Екатеринбург – г. Серов – г. Ивдель» и в северный промышленный район г. Краснотурьинска в обход жилой застройки. Территория находится в непосредственной близости от источников инженерного обеспечения (электроподстанция, Богословская ТЭЦ, месторождение подземных вод) и инженерных коммуникаций (магистральные линии электропередач, магистральный газопровод).

В юго-западной части производственной зоны на землях, определенных в проекте пригородной зоны для сельскохозяйственного производства предлагается разместить животноводческие предприятия.

2. Производственная зона, расположенная с восточной стороны от поселка Рудничный. Здесь планируется размещать предприятия по применению нанотехнологий (производство светодиодных светильников), коммунальные и складские объекты. Освоение территории связано с необходимостью выполнения мероприятий по инженерной подготовке территории. Инженерное обеспечение возможно осуществить от источников и коммуникаций поселка Рудничный с увеличением их мощностей или строительством автономных источников. Транспортное обслуживание производственной зоны предлагается осуществлять по существующей автомобильной дороге регионального значения «г. Серов – г. Среднеуральск».

3. Отдельные предприятия, расположенные в зоне влияния автомобильной дороги регионального (на перспективу федерального) значения «г. Екатеринбург – г. Серов – г. Ивдель»:

- планируемая зона для размещения складских объектов и объектов обслуживания  автотранспорта, расположенная с восточной стороны от планируемой к разработке карпинской плащади цементных глин ООО «УГМК-Цемент»;

- участок планируемого цементного завода  ООО «УГМК-Цемент», расположенный с западной стороны от обогатительной фабрики ОАО «БРУ»; 

- зона размещения логистического комплекса с юго-западной стороны от участка обогатительной фабрики ОАО «БРУ», севернее автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Серов – г. Ивдель»;

- участок обогатительной фабрики ОАО «Золото Северного Урала»  и зона размещения логистического комплекса, расположенные южнее автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Серов – г. Ивдель», вдоль восточной границы городского округа Краснотурьинск.

Освоение и использование территории связано с непосредственной близостью автомобильной дороги высокой категории, являющейся гостевой трассой, что требует повышенного качества застройки территорий. Кроме того, необходимо строительство автомобильных развязок и съездов со скоростной автомобильной дороги для осуществления подъезда автомобильного транспорта к площадкам. Инженерное обеспечение планируемых к размещению объектов, приближенных к существующим источникам инженерного обеспечения и  коммуникациям, осуществлять от них, а обособленных  -  от автономных источников или строительством инженерных коммуникаций до действующих источников.

Формирование урбанизированного каркаса

Изменений в сложившейся структуре урбанизированного каркаса городского округа настоящим проектом не предусмотрено.

Город Краснотурьинск сохранит и усилит положение административного, культурного и промышленного центра городского округа.

Поселки Рудничный и Воронцовка сохранят значение промышленных подцентров городского округа. В п.Воронцовка, согласно предложениям генерального плана, начнет формироваться рекреационно-туристический центр на базе конно-спортивного клуба. 

Развитие поселков Рудничный и Воронцовка определено генеральными планами этих населенных пунктов, разработанными ОАО «Уралграждан-проект».

Масштабного развития поселков Прибрежный и Чернореченск не предусмотрено.

Планируется дальнейшая специализация п. Прибрежный на сельскохозяй-ственном производстве.

В п.Чернореченск  с целью улучшения ситуации по занятости населения предусмотрена организация небольшой производственной зоны, состоящей из малых предприятий преимущественно пищевого профиля и объектов отдыха местного значения

5.2.1.2. Основные тенденции преобразования и развития

производственных территорий 
Основные тенденции развития производственных территорий учитывают специфику сложившейся производственной деятельности, природных и экономических условий городского округа.

Основные направления развития производственных территорий:

- размещение предприятий горнодобывающего комплекса,

- реорганизация и оптимальное развитие существующих производственных территорий,

- формирование новых производственных зон с расширенным отраслевым спектром, включающем новые прогрессивные технологии, в том числе для организации инвестиционных площадок.

Размещение предприятий горнодобывающей промышленности определяется местоположением разрабатываемых месторождений полезных ископаемых. Преимущественно такие предприятия являются самостоятельными производственными  комплексами.

Генеральным планом учена первоочередная разработка месторождений полезных ископаемых с размещением объектов добывающего и перерабатывающего комплекса на основании оформленных горных отводов и деклараций на размещение предприятий.

К освоению на первую очередь предусмотрены месторождения с организацией предприятий по переработке первичного сырья:

Северо-Песчанского месторождения глин, Карпинской площади цементных глин, Краснотурьинской площади (участок Кедровый) кирпичных глин, Северо-Воронцовского месторождения флюсовых известняков, Воронцовского золоторудного месторождения, Песчанского железорудного месторождения, Горевского месторождения мраморов.

На базе сырья Северо-Воронцовского месторождения флюсовых известняков, Карпинской  площади цементных  глин, Песчанского железорудного месторождения и шлаков – отходов доменного производства ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» предусмотрено строительство цементного завода ООО «УГМК-Холдинг» в районе шахты «Северопесчанская».

На базе разрабатываемых месторождений в районе п. Воронцовка формируется единая производственная зона, включающая территории к северу, западу и юго-западу от поселка.

Реорганизация базируется на принципе перехода от экстенсивного землепользования к интенсивной и экономически  эффективной эксплуатации территориальных ресурсов города и включает следующие мероприятия:

- планировочную реконструкцию производственных зон в целях обеспечения оптимальных планировочных членений территорий и трассировки дорог;

- упорядочивание и интенсификацию использования производственных территорий за счет сокращения территорий предприятий вплоть до отчуждения участков, которые могут быть вычленены по планировочным условиям, введения дополнительных  хозяйственных объектов на правах аренды;

- формирование банка резервных территорий  

- перепрофилирование и вынос предприятий в целях организации требуемых санитарных разрывов. 

Оптимальное развитие предусматривает сбалансированное развитие производственных территорий в объеме соответствующем экономическим потребностям, при котором воздействие производственной зоны на элементы окружающей среды не будет превышать предельно допустимого уровня.

Оптимальное развитие существующих производственных территорий включает освоение резервных территорий в сложившихся производственных зонах и расширение территорий отдельных объектов в связи с производственной необходимостью.

Согласно разработанным проектам реконструкции в генеральном плане учтено расширение площадок шламонакопителя № 2 БАЗа и обогатительной фабрики ЗАО «Золото Северного Урала».

Формирование новых производственных зон обусловлено потребностями развития новых отраслей промышленности и наличием инвестиционного потенциала. 

Новые крупные производственные зоны предусмотрено организовать на землях лесного фонда с предварительным переводом их в категорию «земли промышленности»:

- на территории, примыкающей к северо-восточной и северной границам  г.Краснотурьинска, ограниченной с запада железной дорогой «г.Серов – ст.Бокситы – г.Североуральск», с востока коридором магистральных газопроводов (Северо-западная промышленная зона), 

- на территории, примыкающей к восточной границе п. Рудничный. 

Эти территории обладают большей инвестиционной привлекательностью, так как примыкают к территориям населенных пунктов с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой

Из указанных территорий на I-ю очередь освоения выделена промзона примыкающая к п.Рудничный.

К освоению в течение расчетного срока предусмотрены Северо-западная промышленная зона и производственная зона, расположенная к северу от Каменского карьера ООО «БРУ» в районе п. Рудничный. Северо-западная промышленная зона планируется как полифункциональная, в ней выделены подзоны для размещения предприятий деревообрабатывающей промышлен-ности, машиностроения, приборостроения, переработки промышленных отходов и стройиндустрии.

Производственную зону в районе Каменского карьера ООО «БРУ» предлагается специализировать на нанотехнологиях.

На территориях указанных производственных зон возможна организация железнодорожного обслуживания.

Производственную зону для размещения малых предприятий пищевой отрасли предусмотрено организовать в п.Чернореченск, что позволит создать в поселке рабочие места. 

Вдоль автомобильной дороги «г.Серов –г.Североуральск -г. Ивдель» в районе п.Рудничный, и вблизи западной границы городского округа предусмотрены зоны размещения крупных логистических комплексов (два резервных участка площадью 17 и 36 га соответственно).

Предумотрено размещение:
- производственной зоны площадью 28,3 га по переработке отходов, к северу от границы города Краснотурьинска (I очередь);

- карьера  по добыче скального грунта ООО «Газпром трансгаз Югорск» согласно выданной лицензии на пользование недрами, расположенный в 5,5 км восточнее г. Краснотурьинска, занимаемая площадь - 6,2 га;

- производственной плошадки по добыче россыпного золота ПАС «Южно-Заозерский прииск» (гидравлика № 9) в долине реки Пещерная (в 3,7 км южнее г. Краснотурьинска), площадью 141 га.
- индустриального парка «Богословский» в городе Краснотурьинске в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 19.09.2016 г. о создании территории опережающего развития «Краснотурьинск».

-  обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» на базе Воронцовского золоторудного месторождения (лицензия СВЕ 00696 БР от 17.09.1998 г. выдана ЗАО «Золото Северного Урала») со строительством подъездного железнодорожного пути от железнодорожной станции «Красный Железняк».

Запланировано проведение  геологоразведочных и добычных работ рудного золота и серебра:

- на Пещерном участке в соответствии с лицензией СВЕ 03332 БР от 15.02.2013 г., выданной ЗАО «Золото Северного Урала»;

- на Южно-Воронцовском участке в соответствии с лицензией СВЕ 02976 БР от 31.03.2011 г., выданной ЗАО «Золото Северного Урала»;

5.2.1.3. Развитие территорий сельскохозяйственного использования

и лесного хозяйства

Существующие земли сельскохозяйственного назначения и использования преимущественно сохраняются. Развитие агропромышленного комплекса (сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих предприятий) предлагается в границах населенных пунктов – в поселках Прибрежный, городе Краснотурьинске и на прилегающих территориях. Для поселка Прибрежный сельское хозяйство является градобразующей базой, в его границах предусмотрены планируемые зоны объектов сельскохозяйственного производства.

Законом Свердловской области от 24 апреля 2009 г. N 21-ОЗ "О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска" (утратил силу в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15. 07. 2015 г. № 615-ПП) в составе пригородной зоны были выделены территории сельскохозяйственного производства. Проектом генерального плана откорректированы границы указанных территорий по условиям пригодности для сельскохозяйственного производства. 

 Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные к северу от границы города и попадающие в  санитарно-защитную зону Богословского алюминиевого завода, не могут рассматриваться как перспективные для развития сельского хозяйства. Территории, расположенные за границей санитарно-защитной зоны предлагается использовать в качестве резервных для размещения современных животноводческих и сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий. На этих территориях проектом предусмотрена организация зоны предприятий сельскохозяйственной отрасли площадью 134 га.

Настоящим проектом предлагается организация специализированных производственных зон на территории ГУСО «Карпинское лесничество». Незначительное сокращение земель лесного фонда предусмотрено за счет территории эксплуатационных лесов.

В зонах охранных и защитных лесов ГУСО «Карпинское лесничество» хозяйственной деятельности, противоречащей регламенту содержания и использования этих территорий, не планируется.

ЗАО «Золото Северного Урала» владеет лицензией СВЕ 03332 БР с правом проведения геологоразведочных и добычных работ на Пещерном участке и приступило для реализации права недропользования в лесных кварталах 131; 128; 132; 133 Краснотурьинского участка краснотурьинского участкового лесничества Карписнкого лесничества, относящихся к категории защитных лесов (лесопарковые и зеленые зоны), в которых данная лицензионная площадь находится.
Для изменения границ лесопарковых и зеленых зон, с целью возможности разработки месторождения золотосодержащих руд ЗАО «Золото Северного Урала» подобран компенсационный участок – кварталы 8; 122: 123 - эксплуатационные леса Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского лесничества. 
Площади и границы компенсационного участка согласованы Карпинским лесничеством, администрацией Городского округа Краснотурьинск. Акт натурного технического обследования по изменению и установлению лесопарковых и зеленых зон подписан карпинским лесничеством. 

5.2.1.4. Развитие территорий природного комплекса

Развитие территорий природного комплекса предусматривает организацию рекреационных зон. Зоны отдыха включают участки особо охраняемых природных территорий. Размещение комплексов активного отдыха и спорта предусмотрено вне границ особо защитных участков леса вокруг глухариных токов, в которых рекреационная деятельность регламентируется. 

Развитие рекреационного комплекса регионального и местного значения планируется на базе природного ландшафта – скалы Шихан и реки Каква. В состав комплекса войдут проектируемый горнолыжный комплекс, конно-спортивный клуб в п.Воронцовка, пешеходные и конные туристические трассы.

5.2.2. Земельные ресурсы. Перераспределение земель

5.2.2.1. Предложения по изменению границ населенных пунктов

Предусматривается изменение границ г. Краснотурьинска на основании пункта 5 статьи 12  Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  Об отходах производства и потребления  «о запрещении захоронения отходов в границах населенных пунктов».   Из границ г. Краснотурьинска исключаются следующие объекты: шламовое поле №1 «БАЗ-СУАЛ»; золоотвалы №1 и №2 «БАЗ-СУАЛ»; два полигона твердых промышленных отходов, а также хвостохранилище ООО «Валенторский медный карьер» и другие подобные объекты. 

Перечень земельных участков, исключаемых из границы г.Краснотурьинск, приведен в материалах генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к городу Краснотурьинск.
5.2.2.2. Предложения по переводу земель в иные категории  
Перевод земель из одних категорий в другие обусловлен изменением границ населенных пунктов, организацией производственных зон и зон специального назначения за границами населенных пунктов.

Проектом генерального плана городского округа учтены планируемые зоны размещения объектов специального назначения (сельских кладбищ) в составе проектов «Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к территории поселка Воронцовка» (ОАО «Уралгражданпроект», 2009 г.) и «Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к поселку Чернореченск» (УралНИИпроект РААСН, 2010 г.).

Предложения по переводу земель под планируемые зоны специального назначения приведены в таблице 5.2.2.2.1, а под размещение производственных объектов капитального строительства местного значения (включая территории их санитарно-защитных зон) - в таблице 5.2.2.2.2.

Предложения по изменению категорий земель в связи с изменением границ населенных пунктов приведены в таблице 5.2.2.2.3

Таблица 5.2.2.2.1

	Планируемые 

зоны размещения объектов специального назначения, включая территории их санитарно-защитных зон
	Площадь, 

га
	Существующее использование территории
	Планируемая категория земель

	
	
	Категория 

земель
	Ориентир
	Выдела
	Вид разрешенного использования лесов

Наименование лесопользователя (организации, физ. лица)
	

	Кладбище для 

обслуживания пос. Воронцовка
	15,0
	Земли лесного фонда 
	часть 32 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	43
	Рекреация

ИП Самков В.В.
	Земли особо охраняемых территорий и объектов

	
	
	
	
	23,25,

26,45
	Разработка Воронцовского золоторудного месторождения открытым способом 

ЗАО «Золото Северного Урала»
	

	Кладбище для 

обслуживания пос. Чернореченск
	3,6
	Земли лесного фонда 
	часть 16 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	полностью
	Заготовка древесины

ООО «СтройБАЗ»
	Земли особо охраняемых территорий и объектов


Таблица 5.2.2.2.2 
Таблицу 5.2.2.2.2 

	№ п/п
	Планируемые зоны размещения производ-ственных объектов капитального строительства местного значения, включая территории их санитарно-защитных зон
	Местоположение планируемых зон размещения объектов капитального строительства местного значения
	Площадь, га
	Существующее использование территории
	Планируемая категория земель

	
	
	
	
	Категория земель
	Местоположение (квартал, участок, участковое лесничество)
	Выдела
	Вид разрешенного использования лесов

Наименование лесопользователей (организации, физ. лица)
	

	
	На I очередь и расчетный срок генерального плана:

	3
	Водовод от Северопесчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска (водозаборные скважины) на основании Решения Думы городского округа от 23.06.16 г. № 414
	Вдоль левого берега реки Каквы
	3,34
	Земли лесного фонда
	Часть 41 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	14, 21-23, 33
	Защитные леса
	Земли промышленности

	4
	Подъезд к г. Краснотурьинску от 27 км автомобильной дороги «г. Серов-г. Североуральск-г. Ивдель» на основании Решения Думы городского округа от 23.06.16г. № 414
	Кадастровый номер земельного участка  66:50:0702002:210
	25,36
	Земли лесного фонда
	части 6, 7, 16, 29  кварталов Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Эксплуатационные леса
	Земли промышленности

	5


	Полигон ТБО
	Кадастровый номер земельного участка 66:50:0702002:260
	10,59
	Земли населенных пунктов
	Квартал 94 Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Специальная деятельность
	Земли промышленности

	6
	Территория под объекты по складированию и переработке отходов


	В 690 м севернее границы г. Краснотурьинска
	28,3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Кадастровый квартал 0102005
	
	Свободные, неиспользуемые территории
	Земли промышленности

	7
	ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» Обогатительная фабрика
	С западной стороны от действующей обогатительной фабрики ЗАО «Золото Северного Урала»
	26,0
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земельный участок 66:50:0903001:22
	
	Свободные, неиспользуемые территории
	Земли промышленности

	8
	ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» Подъездно ж/д путь к обогатительной фабрике
	С западной стороны от проектируемой обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»
	13,6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земельный участок 66:50:0903001:25
	
	Свободная, неиспользуемая территория
	Земли промышленности

	9
	Цементный завод ООО «УГМК-Цемент»
	западнее Дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Богословское рудоуправление»
	35,1
	Земли лесного фонда
	части 6, 7 кварталов Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества


	
	Эксплуатационные

 леса
	Земли промышленности

	
	На перспективу, при наличии потенциального инвестора и соответствующего технико-экономического обоснования:

	10
	Предприятия по переработке промышленных отходов
	северо-западнее шламохранилища № 2 «БАЗ-СУАЛ»
	39,0
	Земли лесного фонда 
	часть 63 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Эксплуатационные леса
	Земли промышленности

	11
	Предприятия деревообрабатывающей отрасли
	западнее шламохранилища № 2 «БАЗ-СУАЛ»
	72,0
	Земли лесного фонда 
	часть 62 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	6,7,8,9,

10
	Строительство ВЛ 500 кВ «Северная-БАЗ» с расширением ПС 500 кВ БАЗ 

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
	Земли промышленности

	12
	Предприятия машиностроения, приборостроения
	западнее шламохранилища № 2 «БАЗ-СУАЛ»
	53,0
	Земли лесного фонда 
	часть 62 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	6,7,8,9,

10
	Строительство ВЛ 500 кВ «Северная-БАЗ» с расширением ПС 500 кВ БАЗ
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
	Земли промышленности

	13
	Сельскохозяйственные предприятия (животноводческий комплекс)


	юго-западнее шламохранилища № 2 «БАЗ-СУАЛ»
	134,0
	Земли лесного фонда 
	часть 76 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества


	
	Зеленые зоны, лесопарки
	Земли сельскохозяйственного назначения

	14
	Логистический комплекс
	южнее Дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Богословское рудоуправление»
	78
	Земли лесного фонда
	часть 17 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Заготовка древесины

ЗАО «Производственное объединение «Свердлес»
	Земли промышленности

	15
	Логистический комплекс
	Севернее Обогатительной фабрики ЗАО «Золото Северного Урала»
	52
	Земли лесного фонда
	часть 36 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Эксплуатационные

 леса
	Земли промышленности

	16
	Складской комплекс
	вдоль восточной границы пос. Рудничный
	110,0
	Земли лесного фонда
	часть 22 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Эксплуатационные леса
	Земли промышленности

	17
	Предприятия по разработке нанотехнологий
	вдоль восточной границы пос. Рудничный
	34,0
	Земли лесного фонда
	часть 10 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества
	
	Эксплуатационные леса
	Земли промышленности


Таблица 5.2.2.2.3

	Наименование населенного пункта
	№ участка по схеме
	Площадь,

га
	№ по государственному кадастру недвижимости / № лесного квартала
	Вид собственности
	Землепользователь
	Категория земель

	
	
	
	
	
	
	Существующая
	По проекту

	П.Воронцовка
	Участок № 1
	108,66

В том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	43,98
	Часть 32 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества.
	Государственная 

собственность
	ГУ СО «Карпинское лесничество»
	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов

	
	
	64,68
	По состоянию на 25.08.2010 г сведения в государственном кадастре недвижимости отсутствуют.
	Не установлен
	ООО ДСП «Совхоз Богословский»*
	Фонд перераспределения земель*

Земли сельскохозяйственного 

использования
	Земли населенных пунктов

	П.Прибрежный
	Участок 

№ 1
	0,735
	Часть земельного участка № 66:50:1002003:246
	Государственная 

собственность
	ООО ДСП «Совхоз Богословский»
	Земли сельскохозяйственного 

назначения
	Земли населенных пунктов

	
	Участок 

№ 2
	5,465
	Часть земельного участка № 66:50:1002003:246
	Государственная 

собственность
	ООО ДСП «Совхоз Богословский»
	Земли сельскохозяйственного 

назначения
	Земли населенных пунктов

	Итого по 

п.Прибрежный
	
	6,2
	
	
	
	Земли сельскохозяйственного 

назначения
	Земли населенных пунктов


*Примечание: данные предоставлены Администрацией городского округа Краснотурьинск.

5.3. Развитие транспортной инфраструктуры

5.3.1. Внешний транспорт

Внешними транспортными магистралями, соединяющими городской округ Краснотурьинск с другими муниципальными образованиями и областным центром являются автомобильная дорога регионального значения «г. Серов – г.Североуральск – г.Ивдель» и магистральная железная дорога «г.Серов – г.Ивдель». Указанные транспортные магистрали пересекают территорию городского округа в широтном направлении и обеспечивают благоприятную транспортную доступность в срединной части территории. Кроме того, автодороги «г.Краснотурьинск – п.Марсяты» и «г.Краснотурьинск – п.Красный Яр» соединяют округ с соседними Серовским и Ивдельским городскими округами.

5.3.2. Внутренние транспортные коммуникации 
Автомобильный транспорт

Существующая сеть автодорог округа соединяет населенные пункты между собой, а также с производственными объектами,  местами добычи полезных ископаемых, зонами рекреации и сельскохозяйственных угодий. Генеральным планом намечена организация и развитие сети дорог, связывающих территории планируемых крупных производственных зон с дорогами регионального и местного значения. Планируется создать систему дорог в проектируемой Северо-западной промышленной зоне с выходом на дорогу регионального значения «г. Краснотурьинск – п. Марсяты». 

Предусмотреть автодорогу регионального значения общего пользования V-ой технической категории – Подъезд к городу Краснотурьинску от 27 км автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель», протяженностью 10,6 км в соответствии со Схемой развития автодорог Свердловской области до 2032 года и Постановлением Правительства Свердловской области об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта № 300-ПП от 27.04.2017 г. 

На 1 очередь предусмотреть участок протяженностью 4,0 км от автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель» до шахты «Северопесчанская», на 2-ю очередь  (после 2030г. ) - участок от указанной шахты до границы г. Краснотурьинска и далее по землям населенного пункта до зоны жилой застройки. 

В соотвествии с положениями   Схемы   развития   и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на период 2017-2031 годы,  одобренной   приказом ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» от 08.12.2014 № 785. , предусмотреть : перевод в сеть региональных автодорог автомобильную  дорогу  в  направлении с. Андриановичи  от п. Чернореченска «г. Краснотуриьнск – п. Марсяты» .

Железнодорожный транспорт

При соответствующем обосновании возможна организация железнодорожного обслуживания проектируемых территорий Северо-западной промышленной зоны, цементного завода и промышленной зоны в п.Рудничный от существующих промышленных железнодорожных станций или станций общего пользования. 

Предусматривается подъездной путь ж/д путь от ж/д станции «Красный железняк» до проектируемой обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск – Полиметалл» с железнодорожным путепроводом над автомобильной дорогой «Серов – Североуральск – Ивдель".
5.3.3.  Объекты транспортного обслуживания

Объекты транспортного обслуживания при необходимости могут быть размещены в составе логистических комплексов или на территориях, планируемых для этих целей.    

Проектом выделены территории для размещения логистических комплексов вдоль автомобильной дороги регионального значения «г.Серов –г.Североуральск – г.Ивдель» в районе поселков Рудничный, Воронцовка и в районе западной границы городского округа.

Проектные решения по развитию транспортной структуры показаны на чертеже «Схема автомобильных дорог и транспортных сооружений. Схема инженерных сетей и сооружений» М 1:50000.

 5.4. Развитие инженерной инфраструктуры

5.4.1. Водоснабжение

Город Краснотурьинск

Источниками хоз-питьевого  водоснабжения города приняты:

а) подземные  воды  действующего Краснотурьинского водозабора, расположенного в 5-6 км западнее г.Краснотурьинска на правом берегу Краснотурьинского водохранилища с балансовыми эксплуатационными запасами (на 01.07.2002  г.) по категории А - 19,5 тыс.м 53 0/сут. Запасы утверждены Урал ТКЗ при ГУПР по Свердловской области (протокол Т 21/03 от 30.05.03 г.) на основании отчета "Оценка эксплуатационных   запасов  подземных  вод действующего Краснотурьинского водозабора с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Краснотурьинска по результатам работ, выполненных  ООО НПФ "ГеОС". Водозабор состоит  из  5 водозаборных узлов 7э(Б),  9э,  12э, 6э(А), 8э(7э).

     Предлагается принять  следующие  эксплуатационные нагрузки на водозаборные скважины (при условии гарантированной  эксплуатации водозабора в  маловодный  год 95%  обеспеченности):  скв.7э(Б) - 3,74 тыс.м 53 0/сут.,  9э   -   3,71   тыс.м 53 0/сут.,   12э   -   3,32 тыс.м 53 0/сут., 6э(А) - 3,51 тыс.м 53 0/сут., 8э(7э) - 5,25 тыс.м 53 0/сут.

б) подземные воды Северо-Песчаного месторождения,  расположенного в 12 км южнее г.Краснотурьинска  в  бассейне  правобережных притоков р.Каква  - ручьев Пещерного и Холодного с утвержденными Урал ТКЗ при ГУПР по Свердловской области эксплуатационными  запасами 28,2 тыс.м 53 0/сут.  (протокол Т 19/03 от 27.03.03) на основании работ по оценке эксплуатационных запасов этого месторождения. Схема отбора  вод ориентировочно представляется в составе 6-7 узлов эксплуатационных скважин,  включая компактную группу водозаборных скважин  Пещерного  водозабора с утвержденными запасами 3,7 тыс.м 53 0/сут.,  который в настоящее  время  эксплуатируется  в размере 3,0 тыс.м 53 0/сут. для хоз-питьевого и производственно-технического водоснабжения шахты "Северо-Песчаная",  поселков  Рудничный, Новостройка и Белка.

Таким образом для хоз-питьевого водоснабжения г.Краснотурьинска предусматривается освоение запасов в размере 24,5 тыс.м 53 0/сут.

Водопотребление города из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (с учетом развития производства) на расчетный срок составит - 39 100 куб. м/сутки.

Поселок Рудничный

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка приняты подземные воды  «Пещерного» водозаборного участка (скважины 0э, 8э, 10э, 11э) «Северопесчанского» МПВ с эксплуатационными запасами 3,7 тыс. Зоны санитарной охраны от источника (ЗСО) I, II, III пояса имеются                (утверждены постановлением Главы муниципального образования город Краснотурьинск от 25.04.2001 № 438)

От скважин «Пещерного» водозаборного участка вода насосами I подъема по двум водоводам Д-300 и 250 мм подается в систему хоз-питьевого водоснабжения шахты Северо-Песчанской, от которой по существующему водоводу Д-200 мм вода поступает в п.Рудничный.Через регулятор давления, установленный около Новопесчанского вентиляционного ствола, вода подается на станцию III подъема, проектируемую на I очередь строительства на площадке существующей насосной станции III подъема (на ул.Чкалова), которую предлагается ликвидировать ввиду неудовлетворительного технического состояния.

Водопотребление поселка составит:

- на I очередь строительства 
- 1676,0 м3/сут;

- на расчетный срок 

- 2032,0м3/сут.

Поселок Воронцовка

Водопотребление  поселка  на расчетный срок составит 590,5 м3/сутки
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка принимаются  подземные воды «Пещерного» водозаборного участка  «Северопесчанского» месторождения подземных вод (скважины 0э, 8э, 10э, 11э) с утвержденными  эксплуатационными запасами – 3,7 тыс.м3/сут
Поселок Чернореченск

Расчетное водопотребление на 2035 год по поселку Чернореченск - 132,34  м3/сут., 

В качестве источника  для хозяйственно-бытовых нужд используется скважина №28. Качество воды скважины №28 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Вода из скважины №37 также соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01, но используется для технических нужд 0,94 м3/сут. и в качестве летнего водопровода. Дебит скважины №28 составляет 1,22м3/час, т.е. 29,28м3/сут. Дебит скважины №37 составляет 0,075м3/час или 1,80 м3/сут.

Вода из скважины №28 заполняет баки-накопители (емкостью 10м3 каждый), далее самотеком на нужды поселка и котельной, работающей на твердом топливе (уголь). Водопроводные сети находятся в аренде у ЗАО «УралТЭК» протяженностью 0,9км.

Границы зон санитарной охраны для рассматриваемых скважин установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 и подтверждены гидрогеологическим обоснованием, выполненным ОГУП «ТЦ Уралгеомониторинг» и согласованными РА по недропользованию по УрФО. Количество зон санитарной охраны – 3.

Поселок Прибрежный

Источником водоснабжения рассматриваемого поселка являются существующие скважины, качество воды в которых соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Прибрежный используется скважина №3, расположенная на правобережном борту долины реки Устея. Дебит скважины 2,83м3/сут. На проектный срок данная скважина не обеспечит необходимые расходы воды. Согласно СНиП 2.04.02-84*, п.5.13 необходимо предусмотреть резервную скважину для скважины №3 с дебитом не менее 3,90 м3/ч. Для скважины №3 установлены зоны трех поясов.

Вода из скважины №3 через резервуар запаса воды насосами второго подъема по трубопроводам, проложенным в земле и над землей (со спутником), подается на хозяйственно-питьевые нужды поселка. Материал трубопроводов полиэтилен.

Для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения производственных объектов совхоза и малого предприятия по переработке мяса ОАО ПТЦ «Яса» используются скважины №2 (1 – рабочая, 1 – резервная). Дебит скважины №2  6,29 м3/ч.

Условиями недропользования суммарный среднесуточный водозабор из существующих скважин 2, 3, 2р  ограничен 155,83 м3/сут, требуется -143,34м3/сут.

Расчетное водопотребление на 2035 год по поселку - 143,34 м3/сут., 

5.4.2. Канализация

Город Краснотурьинск

Проектом предлагается  сохранить  в  городе  три существующие системы хоз-бытовой канализации:
I - система основной части города (жилые районы Центральный, Заречный, Птицефабрика, Газовик, Металлург, п.Новокирпичный, Суходойный, Медный Рудник, северная промзона) с отведением стоков на общегородские очистные сооружения;

II - система жилого района  Медная Шахта  с отведением стоков на собственные очистные сооружения;

III - система пос.Загородный с отведением стоков на собственные локальные очистные сооружения.

Количество стоков,  поступающих в систему хоз-бытовой канализации города, на расчетный срок составит 37053,0 м3/сут.

Поселок Рудничный

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации, составит:

- на I очередь строительства
- 990 м3/сут; 

- на расчетный срок

- 1243 м3/сут.

Хозяйственно-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных коллекторов сбрасываются в три главных самотечных коллектора поселка:

- Д-225 мм, проектируемый на I очередь строительства по улицам Колхозной, Набережной, Школьной;

- Д-250 мм, ранее запроектированный по улице Чернышевского, подключенный к существующему самотечному коллектору Д-250, 200 мм;

- Д-225 мм, проектируемый на I очередь строительства по улице Соломенникова.

По главным коллекторам стоки отводятся  к насосной станции перекачки № 1, которая подает их по двум существующим напорным коллекторам Д-250 мм на очистные сооружения поселка с полной биологической, физико-химической очисткой и с доочисткой на фильтрах, расширяемые до производительности 1400 м3/сут в соответствии с разработками института "Уралгипроруда". Сброс очищенных стоков вод осуществляется по проектируемому сбросному коллектору в болото. В главный коллектор поселка Д-225 мм, проектируемый по улицам Колхозной, Набережной, Школьной, предлагается отводить стоки:

- от части жилой застройки района "Новостройка" – системой проектируемых самотечных коллекторов Д-160 мм через насосную станцию перекачки № 3 и далее напорными  коллекторами 2Д-63 мм;

- от жилого района "Северный" – самотечным коллектором Д-160 мм, проектируемым на I очередь строительства по ул Малышева, Горняков;

- от базы отдыха и объектов соцкультбыта района "Белка" – напорно-самотечным коллектором 2Д-63 мм, 2Д110мм, Д225мм с двумя насосными станциями перекачки № 4, 5, проложенным по ул.Парковой, Клубной, Лизы Чайкиной  до насосной станции перекачки № 2.

Поселок Воронцовка

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации поселка, составит 342,3 м3 /сутки

Хоз-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных подаются в проектируемый самотечный коллектор поселка Д 225 мм, отводящий стоки на проектируемые очистные сооружения канализации, размещаемые юго-восточнее поселка. После полной биологической очистки и доочистки стоки сбрасываются в реку Марганцовку.

Местоположение очистных сооружений канализации должно быть уточнено на следующей стадии проектирования. Всего в поселке проектируется 2 насосных станции перекачки.

Обеспеченность поселка централизованной системой канализации на расчетный срок составит 100%.

Поселок Прибрежный
Расчетное водоотведение на проектный срок 88,62 м3/сут.

Схема бытовой канализации поселка:

1. Стоки от 17 жилых домов, расположенных на левом берегу реки Устея самотеком собираются в водонепроницаемый выгреб емкостью 32м3, откуда по мере накопления специализированным автотранспортом вывозятся на очистные сооружения бытовых стоков.

2. Бытовые стоки от застройки, расположенной на правом берегу реки Устея самотеком направляются на канализационную насосную станцию, откуда через колодец гашения напора попадают на очистные сооружения. Предлагаем насосную станцию, поставляемую фирмой «Экотехника». Насосная станция полностью оснащена и состоит из емкости, внутри которой установлены насосы, внутренние трубопроводы, обратные клапаны, задвижки, системы контроля и щит управления. Щит управления размещается в защитном шкафу на поверхности земли.

Поселок Чернореченск

Расчетное водоотведение до 2035 года по поселку Чернореченск 102,91 м3/сут.,

На проектный срок в поселке Чернореченск предусматривается централизованная система бытовой канализации. Канализационные сети самотеком направляются на очистные сооружения бытовых стоков, где очищаются до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. 

В состав очистных сооружений входят:

1) канализационная насосная станция;

а) блок механической очистки

б) погружные насосы;

2) биоблок.

5.4.3. Теплоснабжение

Город Краснотурьинск
Теплопотребление жилой  застройки и объектов соцкультбыта города на расчетный срок составит 303,2 ГКал/час  (352,6  МВт),  в т.ч. обеспеченной централизованным теплоснабжением - 265,6 ГКал//час (308,9 МВт).

Основным источником теплоснабжения города на основании "Схемы развития северного промрайона",  раздел "Теплоснабжение" (Екатеринбургское правление  РНТОЭ,  1992  г.) и разработок институтов "Теплоэлектропроект" и "УралВНИПИэнергопром"  принимается  новая Богословская ТЭЦ,  размещаемая  в  непосредственной  близости от промплощадка существующей Богословской ТЭЦ,  к северо-востоку от неё.

Основным топливом для БТЭЦ принимается природный газ,  в  качестве резервного  топлива  -  Кузнецкий  или Богословский уголь (вариант ТЭЦ с паросиловым циклом) и дизтопливо (при варианте ТЭЦ с газотурбинными установками).

Поселок  Рудничный

Теплопотребление жилой застройки поселка, обеспеченной централизованным теплоснабжением составит: 

- на I очередь строительства - 21,3 МВт (18,3 ГКал/час);

- на расчетный срок 
      - 22,9 МВт (20,7 ГКал/час).

Источниками теплоснабжения поселка приняты:

- существующая котельная шахты Северо-Песчанская, подлежащая реконструкции на I очередь строительства;

- существующая котельная, расположенная в жилом районе «Северный» (Малышева 2а)

Подача тепла в поселок от котельной шахты Северо-Песчанская предусматривается по главному теплопроводу:

- Д-350 мм, подающему, ранее запроектированному на I очередь строительства;

- Д-300, 250 мм – существующим (принимаются как обратные).

От главного теплопровода тепло подается  к центральным тепловым пунктам:

Поселок Воронцовка

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка на расчетный срок составит   -17,2Гкал/час (20,0 МВт).

Проектом предусматривается  отопление и горячее водоснабжение усадебной и коттеджной застройки поселка от поквартирных газовых водонагревателей.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта сохраняется от существующей котельной, расположенной рядом с домом культуры. Теплоснабжение школы обеспечивается от собственной существующей котельной. Проектом предлагается разместить 2 новые блочные котельные для проектируемых объектов соцкультбыта в южной и северо-западной части поселка, а также собственная котельная проектируется для теплоснабжения логистического центра.

Топливом для котельных проектируется использовать природный газ.

Поселок Прибрежный

Тепловодопотребление жилья 8048,16 Гкал/год

Теплопотребление предприятий 0,811 Гкал/час

Поселок  Чернореченск

Теплопотребление поселка на расчетный  срок (до 2035 года) составит 6,29 Гкал/час.
Производительность существующей котельной 0,76 Гкал/час, что значительно ниже потребностей поселка на проектный период.

Необходима реконструкция существующей котельной. На проектный срок производительность котельной должна быть не менее 6,29Гкал/час. Горячее водоснабжение предусматривается в каждом доме от электронагревателей.

5.4.4. Электроснабжение 
Электропотребление жилой застройки города на  коммунально-бытовые нужды  населения составит на расчетный срок 44,67 МВт (с учетом оборудования зданий газовыми плитами,  кроме существующей застройки, имеющей электроплиты).
Источники электроснабжения города:
существующие:
- ПС Краснотурьинск - 220/110/35 кВ;

- ПС Глинозем I     - 110/10 кВ;
- ПС Воронцовка     - 110/35/10 кВ;
- ПС ЦРП БАЗа       - 110/10/6 кВ;
- ПС Турья          - 110/10 кВ;
- ПС Медная         - 35/6 кВ;
- ПС Тайга          - 110/10 кВ, входящие в единую энергитическую систему Свердловской области и связанные  высоковольтными линиями электропередач (ВЛ) между собой и с:
- Серовская ГРЭС и ПС БАЗ 500/220/110 кВ по ВЛ 220 кВ;
 - Серовской ГРЭС,  ПС БАЗ, Карпинск, Североуральск, Черная Воронцовский ГОК по ВЛ 110 кВ; проектируемые:
 - новая БТЭЦ, которая будет связана по двум двухцепным ВЛ 110 кВ  через переключающие пункт 110 кВ с ПС "Краснотурьинск".
Источниками электроснабжения  жилой  застройки города приняты  электроподстанции:
- ПС Турья 110/10 кВ, получающая питание по двум ВЛ 110 кВ от  ВЛ ПС КПП-3 - ПС Краснотурьинск;
- ПС ЦРП БАЗа, получающая питание по двухцепной отпайке 110 кВ  от ВЛ БТЭЦ-ПС Краснотурьинск.
Поселок Рудничный

Электропотребление поселка  на коммунально-бытовые нужды населения составит: 

- на I очередь строительства
- 2,3 МВт;

- на расчетный срок

- 2,5 МВт.

Источником электроснабжения поселка принята электроподстанция внести дополнение: Шахта Капитальная 110/35/6 кВ, получающая питание отпайкой от шлейфового захода (ВЛ 110 кВ) на ПС ш. Северопесчанская 110/6 кВ и по ВЛ 35 кВ с ПС Воронцовка 110/35/6 кВ. 

Электроснабжение жилой застройки поселка предлагается сохранить  по существующей схеме. Электроэнергия подается непосредственно с шин трансформаторов электроподстанции по кабельным и воздушным ВЛ 6 кВ к трансформаторным подстанциям (ТП) поселка, расположенным в жилой застройке.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы электроснабжения поселка путём строительства дополнительных ТП 6/0,4 кВ. В районах многоэтажной застройки все ВЛ 6 кВ проектируются кабельными, существующие воздушные ВЛ 6 кВ должны быть переложены в кабель.

Восточнее поселка проходят транзитом высоковольтные линии электропередач:

- две существующие ВЛ 110кВ Серовская ГРЭС - Краснотурьинск

- существующая ВЛ 110 кВ Воронцовский ГОК – Краснотурьинск;

- существующая ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС – ПС Краснотурьинск;

- ВЛ 500 кВ Тагил-БАЗ.

Местоположение электроподстанций, трассировка ВЛ 35, 110, 220, 500 кВ приведены на "Схеме инженерного оборудования".

Поселок Воронцовка

Электропотребление жилой застройки поселка на коммунально-бытовые нужды населения на расчетный срок составит  1,4 МВт

Источником электроснабжения жилой застройки поселка принимается существующая   электроподстанция (ПС) «Северопесчанская» 110/6 кВ, запитанная по отпайке 110кВ от ВЛ110кВ СГРЭС – Краснотурьинск и отпайке 110кВ от ВЛ 110кВ Воронцовский ГОК - Краснотурьинск. Электроснабжение жилой застройки поселка сохраняется по существующей схеме    - от электроподстанции электроэнергия по двум воздушным ВЛ 6 кВ подается к распределительному пункту(РП), расположенному на западной окраине поселка. От РП  электроэнергия подается потребителям через систему трансформаторных подстанций.

Поселок Чернореченск

Расчетные электрические нагрузки на проектный срок до 2035 года, 0,80 МВт.

Источником электроснабжения жилой застройки поселка является электроподстанция Черная 110/35/6кв, входящая в единую систему «Свердловэнерго» и получающая питание по ВЛ 110кВ от ПС «Краснотурьинск». С шин электроподстанции питание  по ВЛ-6кВ поступает на МТП 6/04кВ поселка, откуда  по электрическим сетям 0,4кв. подается потребителям.

Поселок Прибрежный

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора с учетом общественных зданий. Расчетная нагрузка на шинах ТП - 0,583МВТ.

Нагрузка по объектам сельского хозяйства - 317 квт или 0,320 МВт.

Электроснабжение поселка осуществляется по двум воздушным линиям ВЛ 10кВ от ПС Глинозем 110/10 кВ через две трансформаторные подстанции: одна для объектов сельского хозяйства, другая для жилой и общественной зоны поселка. Питание потребителям по электрическим сетям 0,4кв.

Предусмотреть возможность строительства кабельной линии 10 кв  по территории городского округа от  электроподстанции 110/10 кв «Воронцовский ГОК» до насосной станции I и II подъемов  запроектированного  источника питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска, базирующегося на Северопесчанском месторождении подземных вод.

В соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области (с изменениями от 19.07.2018) № 469-ПП  предусматривается прокладка воздушных линий электропередачи: ВЛ 220 кВ Краснотурьинск - Сосьва и ВЛ 500 кВ Северная -БАЗ.

5.4.5. Газоснабжение

 Газоснабжение города  осуществляется природным газом северных  Тюменских месторождений. Годовой расход газа по городу (без учета  промнужд) составит на расчетный срок 64,437 млн.м3/год.
Подача газа в город предусматривается  от магистральных газопроводов высокого давления 5,5 МПа СРТО-Урал,  проложенных северо-восточнее города по газопроводам-отводам:
 - Д-530  мм  протяженностью  4,9  км  к газораспределительной  станции (ГРС) Богословской ТЭЦ, расположенной в северо-восточной  части города;
- Д-273 мм протяженностью 4,9 км к новой  блочной  ГРС  БАЗа,  расположенной рядом с ГРС Богословской ТЭЦ;
 - Д-325 мм протяженностью 2,75 км к ГРС  предприятия  "Золото  Севера Урала", расположенной севернее п.Рудничный.
От ГРС ТЭЦ газ высокого  давления  0,6  МПа  по  газопроводам  Д-530 мм - существующему и Д-800 мм - проектируемому подается на  площадку новой Богословской ТЭЦ.
Подача газа  в  городскую  систему газоснабжения предлагается через две ГРС - ГРС БАЗа и ГРС предприятия "Золото Севера Урала". Распределение газа по территории города от этих ГРС предусматривается по двухступенчатой схеме.  От  ГРС  БАЗа  по  газопроводу Д-273 мм  (существующему)  и  от  ГРС предприятия "Золото Севера Урала" по газопроводу Д-273 мм (недавно введенному в  эксплуатацию) газ  высокого  давления  0,6  МПа поступает к промышленным, коммунально-бытовым предприятиям, котельным, бытовым газорегуляторным пунктам  (ГРП)  и  шкафным  распределительным устройствам (ШРУ) города,  где давление газа снижается до 3000 Па для подачи потребителям.
После ввода газопровода Д-273 мм,  проложенного  от ГРС предприятия "Золото Севера Урала" до п.Загородный,  существующая ГРС подсобного хозяйства БАЗа ликвидируется.
Проектом предусматривается  от  ГРС  БАЗа запитывать 12 ГРП в Центральном, Заречном районах,  районе Птицефабрики,  Суходойном районе и пос.Новокирпичном, из них:
- существующие   - N 1, 2, 3, 6, 7, 14;
- проектируемые  - N 4, 5, 8, 9, 11, 12.
От ГРС предприятия "Золото Севера Урала" запитываются два ГРП в жилом районе Медная Шахта: ГРП N 10 - существующий, ГРП N 11 - проектируемый, а также существующее ШРУ в пос.Загородном.
С целью газификации новой котельной  цеха "Турьинский рудник" ОАО "Металлургический завод А.К.Серова" в проекте предусматривается перекладка  участка  существующего  газопровода  Д-80 мм на Д-150 мм от подсобного хозяйства БАЗа до восточной окраины застройки по ул.Сосьвинской и далее проектируется прокладка газопровода Д-108 мм по ул.Сосьвинской параллельно существующему теплопроводу 2Д-300 мм до новой котельной. Системы газоснабжения от двух ГРС проектируется  закольцевать
Поселок Рудничный

Газоснабжение поселка предусматривается природным и сжиженным газом.

Газ подается:

-от газораспределительной станции (ГРС) «Северопесчанская» по газопроводу высокого давления (0,6МПа) Д108мм, проложенного до районного пункта наполнения баллонов (РПНБ), размещенного восточнее поселка;

-от газопровода высокого давления Д273мм, проложенного от ГРС «Северопесчанская» до шахты «Северо-Песчанская» по газопроводу (0,6МПа) Д159мм, по которому газ поступает к  газораспределительным пунктам (ГРП) поселка 

Распределение газа по территории поселка запроектировано по двухступенчатой схеме: газ высокого давления 0,6 МПа подается к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП), где редуцируется до давления 3000 Па для подачи потребителям

На территории поселка  размещены  8 ГРП, в т.ч.:

-существующих -  3;

- проектируемых на I очередь строительства -5.

Поселок Воронцовка

Газопотребление поселка на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок составит  4945,9 тыс. м 3/ сут.

Газоснабжение поселка предусматривается природным газом, подача которого осуществляется от магистральных газопроводов СРТО. Газ по газопроводу-отводу высокого давления от магистральных газопроводов поступает к ГРС Воронцовского ГОКа. От ГРС по газопроводу высокого давления Д160мм (0,6МПа) газ подается к газораспределительному пункту (ГРП) поселка, где редуцируется до среднего давления 0,3МПа для подачи к котельным поселка, к промышленным и коммунальным потребителям, а также в ГРП снижается давление до 3000Па для подачи в жилой сектор поселка по системе газопроводов низкого давления.

Часть жилой застройки поселка обеспечивается сжиженным газом в баллонах

5.5. Инженерная подготовка и защита территории

5.5.1. Вертикальная планировка. Водоотвод.

Вертикальная планировка территории Городского округа г. Краснотурьинск осуществлена в пределах сложившейся городской застройки, участков инженерных и транспортных коммуникаций. Что касается населенных пунктов – г. Краснотурьинск – в пределах городских границ при разработке генерального плана города, разрабатывались проектные материалы по вертикальной      планировке.

В данной работе проанализирован рельеф территории городского округа по картографическому материалу, описана специфика расположения возвышенных, пониженных мест, направлений уклонов, водоразделов, участков     седловин и равнинных мест, где по причине замедленного стока формируются обводненные территории с тенденцией к заболачиванию (левобережье рек      Турья, Черная).

Для намечаемых резервных территорий развития городской территории, зон отдыха населения и сельскохозяйственного производства, вертикальная планировка на основе геоморфологического анализа будет разрабатываться в составе последующей стадии проектировании – проектах планировки отдельных земельных участков.

В соответствии с классификацией местности по энергии рельефа, территория городского округа относится ко II категории местности – пересеченная равнинная и всхолмленная и небольшая часть к III категории – предгорная, горная.

Для данной территории наиболее целесообразный метод вертикальной планировки – это метод продольных и поперечных профилей. При вертикальной планировке помимо создания удобств движения транспорта и пешеходов, организации водоотвода учитывались условия зрительного восприятия          пространства. В зависимости от дефектовки рельефа, водоотвод возможно    осуществлять открытым способом или с устройством дождевой канализации.

При открытом водоотводе внутриквартальные проезды принимают сток поверхностных вод в лотки улиц, сток обеспечен, если уклон составляет не        менее 4‰.

С целью уменьшения диаметров трубопроводов при прокладке дождевой канализации сток дождевых вод возможно регулировать (прудами, резервуарами по расчету).

В основу вертикальной планировки заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, защиты застройки от неблагоприятных инженерно-геологических факторов, максимальное сохранение существующего рельефа благоприятных для строительства мест.

5.5.2. Инженерная защита территории от затопления, подтопления

и опасных геологических процессов.

В состав раздела включены рекомендации:

 -  по предотвращению и рекультивации зон сдвижения и провалов 

    дневной    поверхности.

 -  рекультивация нарушенных территорий.
 -  мероприятия и предложения по предотвращению  карстообразования.
 -  рекомендации сейсморайонирования.

 -  защита от паводкового затопления, регулирование русел водотоков.

 -  защита от оползней.

 -  защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов.

Рекомендации по предотвращению сдвижения и провалов

дневной поверхности.

В связи с тем, что на территории существующей многоэтажной жилой  застройки центральной части г.Краснотурьинска наблюдаются процессы сдвижения дневной поверхности в зоне горного отвода площадью 101,5 га рудника Васильевского месторождения и представляют угрозу для зданий, сооружений, инженерной инфраструктуры, а также учитывая градостроительную ценность   территории, для предотвращения подобных явлений на других территориях рекомендуется: 

- выявление потенциально опасных зон, используя средства электростатического зондирования, геологоразведки и архивные данные участков подработки, так как нарушенные территории, как правило, испытывают взаимодействие ряда негативных факторов, потенцируя действие друг друга: зоны разрывных тектонических нарушений, участки подземных горных выработок, повышенная водообильность по контактам пород и разломам, присутствие известняков в литологической толще;
 - запрещение нового строительства без предварительного проведения исследований  и оценки целостности перекрывающей толщи пород;

           - проведение  рекультивации  опасных участков, находящихся в зоне систем жизнеобеспечения.  Способы рекультивации должны быть предложены специализированными организациями и отвечать требованиям СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования", СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах".

Рекультивация разуплотненной толщи на территории существующей капитальной застройки возможна методом тампонирования, основанном на заполнении пустот твердеющими составами, состоящими из глины или суглинка (80%-90%), цемента (около 10%) и специальных добавок - структурообразователей. В результате нагнетания данно​го состава через скважины достигается восстановление несущей способности оснований фундаментов.
Возможным методом освоения является создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес посредством устройства водонепроницаемых экранов вокруг пятен застройки цементизацией, битумизацией, силикатизацией, "стена в грунте".
В случае обнаружения при изысканиях разуплотненных грунтов в пределах сжимаемой толщи основания сооружения следует предусмот​реть прорезающие их свайные фундаменты, виброуплотнение, буро-инъекционные сваи; применение конструкций зданий и сооружений, их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях оснований, предусматривать эксплуатируемые подземные помещения и возможность выполнения инъекционных работ из них для восстановления оснований фундаментов при образовании под ними воронок, провалов, проседаний грунтов; здания и сооружения в зависимости от их назначения и условий работы следует возводить по жесткой, податливой или комбиниро​ванной конструктивной схеме. В случае необходимости строительства отдельных объектов эффективными являются монолитные блоки, плиты рамочные  и  другие конструкции,  способные сохранять свои функции при локальных просадках в основании. При прокладке всех видов инженерных коммуникаций в конструкции должны быть предусмотрены компенсирующие устройства.
Рекультивация территории предлагается:
- на участке отработанного песчаного карьера. Рекультивация предполагает засыпку карьера минеральным грунтом и вертикальную планировку поверхности в планировочных отметках, обеспечивающих поверхностный водоотвод;

- на территории провала в зоне сдвижения дневной поверхности. Часть предлагается восстановить посредством завоза плодородного грунта и созданием санитарного озеленения.

Рекомендации сейсморайонирования.
В соответствии со СНиП II-7-81 5* 0 "Строительство в сейсмических районах" интенсивность сейсмических воздействий для городского округа г. Краснотурьинск следует принимать для объектов массового строительства -               6 баллов, для объектов повышенной ответственности - б баллов, для особо ответственных объектов - 7 баллов. Об​щее сейсмическое районирование предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий и отражает 10%, 5%, 1%-ную вероятность превышения сейсмических событий в течение 50 лет. Указан​ная сейсмическая интенсивность приведена для участков со средними по сейсмическим свойствам грунтами (II категории).
Институтом геофизики "Уралсейсмоцентр" РАН УО проведена рабо​та по составлению карты сейсмического микрорайонирования терри​тории г.Краснотурьинска на основании ранее выполненной карты разрывных тектонических нарушений, составленной УралТИСИЗом в 1997 году, в составе которой даны рекомендации по освоению территорий, имеющих в геологическом строении активные тектонические нарушения:
- на участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-сейсмологическом и  инженерно-геологическом отношении,  не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных  антисейсмических мероприятий.

Не рекомендуется строительство промышленных  и  гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон. В       исключительных случаях необходимости строительства предусматривать      специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов). Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают проектную прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях;
- при  прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и  обновленными разломами  рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных и кольцевых укреплений.
Как показывают исследования, проведенные в зонах тектонических нарушений значительно повышена вероятность аварий инженерных сетей. Данный фактор имеет большое значение, т.к. ежегодно на устранение аварий на инженерных сетях расходуются значительные объемы капитальных вложений;

- по разломам флексурно-разрывных зон возможны эманации радона и  других  вредных газов.  

Мероприятия по защите от возможных поступлений радона в жилые помещения включают:
· гидроизоляцию  и  бетонирование подвальных помещений, устройство проветриваемых подвалов и технических этажей;

· строительство  жилых зданий без подвальных помещений и устройство нежилых первых этажей.

Защита от паводкового затопления.
На территории в пойме реки Турьи часть существующей жилой застройки по ул. Социалистической, Чкалова г.Краснотурьинс общей площадью 8,0 га подвержена потенциальной опасности затопления паводковыми водами при пропуске пиковых расходов воды Краснотурьинским гидроузлом.
В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" для застроенных и подлежащих застройке территорий за расчетный горизонт высоких вод принимается уровень 1% обеспеченности - затопления один раз в 100 лет. По данным Уральского Водоканалпроекта абсолютные отметки 1% паводка в нижнем бьефе Краснотурьинского пруда составят: на расстоянии 170 м от плотины - 164,68 м, на расстоянии 1800 м - 162,21 м.
Кроме того, потенциальной опасности катастрофического затопления при разрушении плотины Краснотурьинского гидроузла подвержена часть территорий, близко расположенных.

       Возникновение угрозы катастрофического затопления при разрушении гидроузла относится к категории чрезвычайных ситуаций.
    В соответствии с положениями СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" для городов с насе​лением до 100 тыс.человек плотность населения, подвергаемого риску круглосуточно, не должна превышать  170 чел/га (брутто).
Также требуется проведение следующих мероприятий:
· реконструкция и своевременный ремонт гидроузла, усиление тела плотины и увеличение пропускной способности водосброса;

· расчистка и дноуглубление русла р.Турья  с целью беспрепятственного движения прорывной волны и снижения ущерба жилым и общественным зданиям и сооружениям;

· укрепление берегов реки Турья;

· во  избежание катастрофических последствий  стихийного бедствия необходимо принятие мер предосторожности:

- наблюдение за состоянием плотины;

- своевременный сброс максимальных пиковых расходов;

- оперативное оповещение и эвакуация в случае возникновения критических ситуаций;

- учёт наблюдений службы метео- и гидрологических прогнозов.

Выбор методов инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки:

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

- обвалование территории;

- обвалование и частичное повышение территории (комбинированный метод);

- регулирование стока и расходов реки устройством водохранилищ выше города;

- устройство водоотводящих или разгружающих каналов для пропуска катастрофических расходов;

- увеличение пропускной способности реки после расчистки, углубления, спрямления русла;

- защита территорий дамбами (незатопляемые дамбы, затопляемые дамбы).

Подтопление и заболачивание территорий тесно связаны с режимом грунтовых вод. Развитие городского строительства в большинстве случаев способствует повышению уровней грунтовых вод и подтоплению территорий, особенно сложенных четвертичными и слабопроницаемыми породами. Очень важна для разработки и осуществления действенных мер защиты осваиваемой территории оценка факторов влияния. Для подтопляемых территорий необходимо прогнозировать подтопление и использовать соответствующие методы защиты:

- снижение воздействия естественных и искусственных факторов 

   подтопления;

- повышение планировочных отметок;

- подъем полов;

- гидроизоляция подземных сооружений;

- устройство дренажей (местные кольцевые, пристенные и пластовые, 

   галерейный, тенточный и др.

Защита от оползневых процессов.

      Развитие оползня происходит стадийно. Различают две категории факторов:

- определяющие напряжение состояния пород склона;

- формирующие их прочностные характеристики.

       При проведении защитных мероприятий используются:

- застенный трубчатый дренаж;

- дренажные прорези;

- горизонтальный трубчатый дренаж;

- дренажные скважины;

- удерживающие противооползневые сооружения.

На оползнеопасных территориях, устойчивость которых может быть нарушена вследствие абразии, эрозии, неправильного ведения строительных работ необходимо вводить ограничения:

- сохранность зеленых покровов склонов;

- не допускается распашка и террасированние склонов;

- запрещается размещение объектов большого веса;

- запрещается строительство дорог с интенсивным движением;

- запрещается размещение механизмов, оказывающих значительное динамическое воздействие;

- запрещается проводить подрезку грунта в пределах склона;

- ограничение водопользования;

- на участках, где вследствие абразии и эрозии идет интенсивный подмыв оснований, необходимо устраивать берегозащитные сооружения.

Наиболее надежные методы закрепления склонов:

- образование искусственного рельефа;

- устройство контрбанкетов;

- замена оползневых масс устойчивыми грунтами.

Завершающим этапом противооползневых работ являются агролесомелиоративные работы (посев многолетних трав).

Защита эрозированных территорий.

Эрозионные процессы:

- речная эрозия (донная, боковая);

- овражная эрозия;

- волновая абразия.

С целью защиты территорий:

- от речной эрозии при необходимости выполняются выправительные    работы на участках рек (укрепление берегов, дна русла, возведение оградительных сооружений), регулирование русел (шпора, дамбы, полузапруды и др.);

- для противоабразионной защиты водохранилищ рекомендуется использовать каменные и железобетонные крепления, упорные пояса, каменные наброски, монолитные плиты, волноотбойные стены, банкеты из горной массы, дамбы, буны;

- для защиты территорий от овражной эрозии рекомендуется ликвидация оврагов, проведение лесомелиоративных мероприятий, устройство парков, водоемов для задержки стока.

Мероприятия и предложения по предотвращению карстообразования.

В области распространения известняков на территории ГО и в местах    незаполненных карстовых полостей, учитывая взаимное влияние нескольких неблагоприятных геологических факторов на территории распространения известняков, возможны проявления карстовых процессов. В связи с чем, рекомендуется:

- ограничение этажности зданий до 4 этажей на потенциально карстообразующих территориях;

- проведение детальных инженерно-геологических исследований на последующих этапах освоения и оценки устойчивости оснований зданий и сооружений;

- обязательным мероприятием по защите от возможного карстообразования является отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также недопущение утечки агрессивных промышленных стоков в грунт. Следует предусмотреть меры по недопущению значительного снижения напора подземных вод в карстовой зоне по сравнению с напором в покровной толще. Для исключения повышения скорости воды в карстующихся породах следует избегать забора воды из них. Данная мера относится, в основном, к индивидуальной жилой застройке, оборудованной индивидуальными скважинами и колодцами.

  При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и других водопроводящих сетей.

  Область распространения известьсодержащих пород, а также участки разрывных тектонических нарушений показаны на «Схеме анализа возможных направлений комплексного развития территории» (чертеж № Т-2445СО-2010-07).

Рекомендации по инженерной подготовке территорий, сложенных

 просадочными, заторфованными грунтами и с карстом:

- в просадочных грунтах вертикальная планировка, строительные работы должны осуществляться при условии исключения замачивания, промерзания:

- проведение уплотнения грунтов;

- в заторфованных грунтах и илах необходимо учитывать специфические особенности таких грунтов (водонасыщенность, агрессивность грунтовых вод, большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок, а также      значительную тиксотропность илов, вызывающую временное их разжижение в      период динамического воздействия).

Инженерная подготовка оснований на территориях сложенных заторфованными грунтами включает;

- частичную или полную выторфовку;

- прорезку (полную или частичную) фундаментами в том числе свайными;

- намыв или отсыпка временной или постоянной насыпи, создание массивной пригрузки с фильтрующим слоем.

Инженерная подготовка оснований на территориях с карстом.

Степень пригодности участка под застройку в пределах территории с карстом определяется отдельно для селитебной, промышленной и транспортной зон в зависимости от среднегодового количества провалов на 1 км2 в год. 

Пятна под застройку зданий и сооружений выбирают на устойчивых,     ненарушенных карстовым процессом блоках пород. Не рекомендуется          размещать здания и сооружения непосредственно на месте старых карстовых форм (воронок, впадин) и вблизи их скопления. Территории, непригодные для строительства, используются для зеленых   насаждений.

Меры борьбы с карстом.

Выбор мероприятий по защите зданий и сооружений, возводимых в      карстовых районах, осуществляется в зависимости от условий развития и        характера проявления карста, от назначения и конструктивных особенностей проектируемого объекта.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, проектируемых на территориях с карстом, включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных и    ирригационных вод за пределы водосборных площадей поверхностных вод;

- засыпку карстовых впадин глинистым материалом;

- тампонаж водоупорными материалами (цементацию) всех водопоглощающих воронок и трещин, выходящих на дневную поверхность, а также       буровых скважин и др. инженерно-геологических выработок;

- заполнение подземных пустот (опасность возникновения провалов и оседаний зданий и сооружений может быть уменьшена или ликвидирована тампонажем полостей и трещин в карстовом массиве и заполнением карстовых пустот бутобетонной кладкой);

- устройство водонепроницаемых завес вокруг пятен застройки методами цементации, битумизации, силикатизации, «стены в грунте» и т. д., препятствующих развитию   карстового   процесса.

- устройство глубоких фундаментов на буронабивных сваях или на опорах глубокого заложения, которыми проходят карстовые породы.

С целью обеспечения прочности, устойчивости и эксплуатационной    пригодности зданий и сооружений в случае появления карстовых провалов       устраивают специальные фундаменты, принимают меры по усилению конструкций зданий и улучше​нию условий их работы, строят промышленные здания    новых типов.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и др. сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

Инженерная подготовка территории с горными выработками
Оценку территорий, подработанных (подрабатываемых) горными          выработками, по условиям застройки осуществляют исходя из                         горно-геологического обоснования, составленного специализированной        проектной организацией,     которое должно содержать:

      - геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемых толщах;

      - планы горных работ с указанием перспектив разработок полезных ископаемых;

      - сведения о системах разработки полезных ископаемых и контурах площадей залегания их балансовых и забалансовых запасов;

     - сведения о контурах площадей территорий различных групп по величинам ожидаемых деформаций земной поверхности;

     - данные о местах выхода под наносы тектонических нарушений и пластов полезных ископаемых, расположении устьев старых вертикальных и наклонных выработок;

     - данные о местах, где возможно образование провалов, о проявившихся на земной поверхности уступах, тектонических нарушениях и провалах;

     - оценку изменений геоморфологических, гидрологических и гидрогеологических условий участка застройки вследствие оседания земной поверхности, а также возможных изменений физико-механических свойств грунтов в результате изменения гидрогеологических условий территории.

Под застройку прежде всего используют территории, под которыми залегают непромышленные полезные ископаемые или же выработаны промышленные полезные ископаемые и процесс деформаций земной поверхности закончился, а также территории, где подработка полезных ископаемых ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов. Не допускается строительство зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов и оползней или превышение допустимых значений ожидаемых деформаций земной поверхности.

На подрабатываемых территориях в местах выходов рабочих и отработанных пластов и тектонических нарушений, а также в районах со старыми горными выработками, пройденными на малых глубинах, строительство зданий и сооружений допускается только при наличии соответствующего заключения организаций, специализированных   в   данной   области.

Территории, подработанные выработками на глубинах, выше безопасных, можно  застраивать  после  окончания  процесса  сдвижения  или  после  применения   мер, исключающих возможность образования провалов (заиление выработок через скважины, закладка выработок породой). На этих горизонтах горные работы должны производиться с применением горных и конструктивных мер защиты.

На территориях, подработанных на глубинах выше безопасных, водоемы сооружают по специальным проектам, предусматривающим меры защиты горных выработок  от  проникновения   в  них  воды.

Подработанные территории, подлежащие повторным подработкам, застраивают с учетом активизации процесса сдвижения над ранее отработанными пластами при каждой последующей подработке, независимо от ее глубины.

Инженерные мероприятия по освоению территорий.

К мероприятиям, обеспечивающим эксплуатационную пригодность зданий и сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях, относятся: вертикальная планировка; рациональная ориентация зданий и сооружений относительно намечаемых к проведению (или существующих) выработок и выбор оптимальных габаритов объектов строительства; применение строительных и горно-технических защитных средств; использование рациональных конструкций и эффективных строительных материалов.

Для предотвращения проникновения воды в горные выработки при инженерной подготовке территорий необходима организация отвода дождевых, сточных, дренажных и др. вод за пределы водосборных площадей. При этом следует учитывать возможность проникновения воды через шурфы и др. горные выработки, имеющие выход на дневную поверхность, а также через незатампонированные или некачественно затампонированные скважины.

В качестве горных мер охраны участка земной поверхности проектируют: полную или частичную закладку выработанного пространства; разработку полезных ископаемых с разрывом во времени и в пространстве; широким фронтом несколькими лавами без оставления межлавных целиков; разработку пластов на неполную мощность или площадь.

В качестве мер защиты зданий и сооружений допускается предусматривать в процессе эксплуатации выравнивание зданий, сооружений, их отдельных конструкций и технологического оборудования с помощью домкратов и др. выравнивающих устройств.

5.6. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

5.6.1. Охрана атмосферного воздуха.

Для обеспечения и сохранения качества атмосферного воздуха на уровне ниже действующих нормативных показателей генеральным планом городского округа Краснотурьинск рекомендуется к расчётному сроку:

- выполнить технические мероприятия, предусмотренные проектами нормативов ПДВ с целью снижения валовых выбросов в атмосферу до предельно допустимых значений выбросов на предприятиях городского округа, в настоящее время вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферы;

- выполнить план технического развития и план природоохранных мероприятий в 2015-2020гг. предприятием «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ»;

- реализовать проект расширения существующего шламохранилища № 2 Богословского алюминиевого завода;

- осуществить строительство Ново-Богословской ТЭЦ (улучшение качества атмосферного воздуха будет обеспечено за счет отказа использовать в качестве топлива уголь);

- продолжить рекультивацию нарушенных горными разработками земель;

- при разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий городского округа согласно расчетам сводного тома ПДВ уточнить размеры СЗЗ по  совокупности факторов воздействия на окружающую среду, определить планировочную организацию, благоустройство и озеленение СЗЗ;

- организовать рациональную систему мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон утвержденных размеров и на границах ближайшей к ним жилой застройки;

- исключить размещение в пределах санитарно-защитных зон объектов, не разрешенных к  размещению – п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в редакции от 25.09.2007г.

Для уменьшения влияния автотранспорта на состояние воздушного бассейна города проектом генерального плана города Краснотурьинска, разработанным ОАО «Уралгражданпроект» в 2003 году, предусматривается:

- вынос внешнего транзита на новую трассу строящейся территориальной дороги Серов-Североуральск-Ивдель;

- строительство городских объездных дорог и вынос на них городского транзитного и грузового автотранспорта;

- строительство ул.Набережная для транспортной разгрузки улиц центральной части города;

·  упорядочение городской транспортной системы и развитие уличной сети;

·   реконструкция привокзальных площадей железнодорожных станций Краснотурьинск и Воронцовка с устройством автостоянок и пересечением автомобильных дорог с магистральной железнодорожной линией в разных уровнях.

На границе санитарно-защитных зон предприятий и на территории близлежащих жилых районов должен быть организован контроль за состоянием атмосферного воздуха. Регулярные замеры содержания в нем вредных веществ, а также обобщение многолетних наблюдений позволят выявить истинную картину качественного состояния воздушного бассейна и разработать программу по его дальнейшему улучшению

В настоящее время доказано, что наибольший вклад в облучение населения вносят природные источники ионизирующего излучения и, прежде всего, изотопы радона, находящиеся в воздухе жилых и производственных помещений, и именно этот фактор является приоритетным при оценке радиационной обстановки территории.

Согласно "Карте районирования Свердловской области по степени потенциальной радоноопасности", составленной ГГП "Зеленогорск-геология" в 1995 г., практически вся территория г.Краснотурьинска, а также поселков Медный Рудник и Медная Шахта относится к зоне, в  пределах которой факторы повышенного радоновыделения проявлены не в полном объёме.

Степень потенциальной радоноопасности оценивалась по их радоновому потенциалу, т.е. по количеству радона, который образуется в подстилающих горных породах. С увеличением радонового потенциала повышается степень радиационного риска для населения, проживающего в пределах данной территории.

В соответствии с требованиями Федерального закона "О радиационной безопасности населения" и нормами радиационной безопасности (НРБ-96) должен быть налажен учёт доз облучения населения от всех источников ионизирующего облучения, в том числе от радона. Это определяет необходимость измерений радона в воздухе помещений, в первую очередь на потенциально радоноопасной территории, к которой относится г.Краснотурьинск и поселки Медный Рудник и Медная Шахта.

5.6.2. Охрана поверхностных и подземных вод

Для исключения загрязнения и истощения водных ресурсов на территории городского округа  Краснотурьинск проектом генерального плана предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, включающий:

- соблюдение установленных размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос всех поверхностных водных объектов городского округа;

- исключение размещения объектов в пределах водоохранных зон, не соответствующих требованиям Водного Кодекса РФ;

- разработку и осуществление схемы комплексного использования и охраны водных объектов;

- организацию поверхностного водоотвода с территории города, который предполагается осуществлять с помощью системы самотечной дождевой канализации открытого и закрытого типа;

- проведение запланированной реконструкции насосной станции оборотного водоснабжени «БАЗ» -филиал ОАО «СУАЛ» и строительство новой вентиляторной градирни, что  позволит обеспечить всех потребителей оборотной водой и полностью исключить сброс загрязненных производственных сточных вод в р.Турью;

- осуществление проекта реконструкции шламохранилища № 2 «БАЗ» -филиал ОАО «СУАЛ», который является также осветлителем жидкой фазы шламовой пульпы – подшламовой воды, которая возвращается в производство в количестве 15728,6 т в год;

- устройство бетонного парапета вдоль береговой линии на промплощадках предприятий, территория которых расположена в пределах прибрежных полос и водоохранных зон водоемов (часть промплощадки ОАО «БАЗ», АТП № 12, типография, промплощадка № 3 предприятия УЩ 349/3, КВТК, управление «Уралметаллургмонтаж», часть территории городских очистных сооружений хоз-бытовой канализации);

- организацию строительства локальных очистных сооружений ливневой канализации, на предприятиях, не имеющих их в  настоящее время.

Проектом генерального плана также предлагается:

- реконструкция существующей набережной Краснотурьинского пруда с частичным бетонированием, благоустройство и озеленение этой территории;

- организация и благоустройство набережной р.Турья в границах улиц К.Маркса и Карпинского по обоим ее берегам, устройство бетонного парапета;

- организация набережной р.Турья в границах улиц Карпинского-Гоголя-Ленина: благоустройство и бетонирование левого берега и расширение и углубление русла по правому берегу;

- спрямление русла р.Турья в границах от ул.Ленина до нового моста по ул.Октябрьская;

-
реконструкция  существующего моста  по ул.Ленинского Комсомола в связи с необходимостью организации движения по проектируемой ул.Набережная при пересечении ее с ул.Ленинского Комсомола.

Для защиты от загрязнения и рационального использования подземных вод на территории городского округа проектом генерального плана предлагается:

- соблюдение установленных радиусов зоны санитарной охраны (ЗСО) для водозаборов подземных вод в составе 3 поясов;

- организацию и эксплуатацию территорий трех поясов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения»;

- определение режима водопотребления в соответствии с нормативами, действующими в городском округе Краснотурьинск для селитебной территории в зависимости от количества жителей и для предприятий в соответствии с нормативами в определенной отрасли промышленности;

- предотвращение и устранение загрязнения вод за счет очистки сточных вод.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности принятых источников хоз-питьевого водоснабжения городского округа в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны...» необходимо создать вокруг водозаборных и резервных скважин зоны санитарной охраны I, II, III пояса.

Краснотурьинский водозабор
Первый пояс (ЗCO-I) - строгого режима устанавливается на расстоянии не менее 50 м от каждой водозаборной скважины или от крайних скважин, входящих в водозаборный узел.

Второй пояс (ЗСО-II) - предназначен для защиты водозабора от микробного загрязнения. В соответствии с выполненными НПФ ООО «Геос» гидродинамическими расчетами ЗСО-II должна отстоять от крайней к северу водозаборной скважины 7э на расстоянии не менее 240 м. К востоку и западу граница относится также на 240 м, соответственно, от водозаборных скважин 8э и 12э. С учетом защищенности продуктивного водоносного горизонта от бактериального загрязнения под акваторией водохранилища, граница ЗСО-II на флангах водозаборного ряда замыкается на береговую линию.

Третий пояс (ЗСО-III) - предназначен для защиты водозабора от химического загрязнения. Учитывая в целом недостаточную защищенность целевого водоносного горизонта, а также распространение депрессионной воронки в отдельные годы по локальным зонам на противоположную сторону водохранилища, граница ЗCO- III выделяется к югу от его береговой линии. Ее  граница  назначается  в  пределах  локальной  площадки корректировкой восточной границы. Здесь она идет по правому берегу р.Лимки, с последующим продолжением (до береговой линии водохранилища) вдоль субмеридионального тектонического нарушения.

Условия организации ЗСО в указанных выше границах в целом благоприятные. Требования к режиму землепользования во всех трех поясах должны соответствовать СанПиН 2.1.4.1110-02.

Участок подземных вод в районе п.Загородный
ООО «Экомстройпроект» выполнил работу по данному участку с целью изучения, а затем и утверждения эксплуатационных запасов этого участка и определения возможности создания ЗСО I, II, III пояса вокруг существующих скважин № 2 и № 6. В результате чего будут даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации участка, при необходимости определено местоположение новых скважин и размеры ЗСО I, II, III пояса.

Северо-Песчанское месторождение

Первый пояс (ЗCO-I) - строгого режима устанавливается на расстоянии 50 м от крайних скважин каждого водозаборного узла.

В соответствии с заключением Уральского филиала фирмы «Гидек» (г.Москва) границы второго и третьего поясов определяются на данном этапе следующим образом: второй пояс охватывает площадь распространения аллювиальных отложений в долинах реки Каквы и ручьев Пещерного и Холодного, в третий пояс включается вся площадь месторождения.

Границы ЗСО I, II, III пояса от источников хоз-питьевого водоснабжения приведены на чертеже “Схема планируемого размещения функциональных зон и объектов капитального строительства местного значения».

Концентрация радона в питьевой воде большинства артезианских скважин перед подачей в разводящую сеть и по технологии до проведения водоподготовки по результатам исследований за 2002-2003 годы выше уровня вмешательства, который регламентирован в 60 Бк/л пунктом 5.3.5 СП 2.6.1.758-99. Концентрация радона в питьевой воде в разводящей сети по результатам исследований составляет 38-45 Бк/л, что ниже или на уровне вмешательства в 60 Бк/л.

В связи с этим в целях своевременной радиационно-гигиенической оценки процесса водоподготовки Краснотурьинский ЦГСЭН считает необходимым внести в графики программ производственного контроля предприятий («БАЗ»  филиал ОАО «СУАЛ», ООО ДСП «Совхоз Краснотурьинский») исследования на радон питьевой воды в разводящей сети у потребителей.

5.6.3. Охрана почвенного и растительного покрова

Необходимость особой охраны почв была обоснована в процессе создания учения о почвенных экологических функциях (Добровольский Г.В., Никитин Е.Д.  Функции почв в биосфере и экосистемах. М.Наука,1990).

Согласно сообщению А.И.Климентьева, И.В.Ложкина, А.П.Трубина на Международном совещании «Биологическая рекультивация нарушенных земель», состоявшемся в июне 2002г., важнейшие из экологических функций почв приведены в таблице 5.6.1.

Важнейшие экологические функции почв

Таблица 5.6.1.

	Средообразующие
	Хозяйственные

	Санитарная
	Барьерная
	Газовая
	Биологическая
	

	 Биогеохимическое разложение загрязняющих веществ, уничтожение патогенных микроорганизмов, нейтрализация вредных соединений (детоксикация)
	  Защитный геохимический барьер на пути миграции загрязняющих веществ в сопредельные среды (воздух, грунтовые и поверхностные воды)
	 Регулятор газового состава атмосферы (оксида углерода, азота, кислорода, метана, аммиака и др.)
	1. Питательный субстрат произрастания зеленых растений.

2. Основная экологическая ниша различных групп наземных организмов.
	1. Обеспечение производства сельскохозяйственных продуктов.

2. Способность к несению нагрузок от различных инженерных объектов.

3. Пространство для захоронения промышленных и бытовых отходов


Для исключения загрязнения и истощения почвы, а также деградации растительного покрова на территории городского округа проектом генерального плана предлагается система почвозащитных мероприятий, которая включает:

- выполнение всех мероприятий по защите атмосферного воздуха с целью уменьшения выбросов от предприятий и транспорта за счет внедрения современных технологий, методов очистки отходящих от источников газовоздушных смесей и оптимизации работы двигателей автомобилей (это необходимо, т.к. почва накапливает загрязняющие вещества из атмосферы, оседающие в виде пыли и выпадающие с осадками на ее поверхность);

- выполнение водоохранных мероприятий, исключающих загрязнение почвы отходами производства и потребления;

- организацию, благоустройство и озеленение СЗЗ промышленных предприятий 1-3 классов опасности по специально разработанным проектам;

- озеленение территории жилой застройки городского округа и организацию надлежащего ухода за зелеными насаждениями;

- исключение условий для возникновения очаговых загрязнений почвенного и растительного покрова отходами, которое приводит к накоплению в почве загрязняющих веществ и вовлечению их в кругооборот, нарушению целостности растительного покрова и зарастанию участков земли сорной растительностью;

- ликвидацию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов;

- исключение загрязнения почвы химическими веществами, ядохимикатами, патогенными микроорганизмами и гельминтами за счет надлежащей уборки территории городского округа и контроля качества почвы.

5.6.4. Отходы  производства и потребления 
С целью решения экологических проблем, связанных с накоплением отходов производства и потребления, и обеспечения условий проживания населения городского округа Краснотурьинск, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, к расчетному сроку необходимо выполнить  комплекс организационных, технологических и других мероприятий.

В перспективе проблему промышленных отходов генеральным планом рекомендуется решать за счет:

- разработки и внедрения комплексной системы переработки промышленных отходов Богословской ТЭЦ, ООО «Богословское рудоуправление», «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ», которые являются ценным сырьем для других отраслей  промышленности и сельского хозяйства;

- захоронения на полигонах, накопителях и других объектах нетоксичных промышленных отходов, не подлежащих использованию.

Проектом генерального плана предлагается разработать и внедрить проект использования в качестве вторичного сырья угольную золу ТЭЦ, шлак, шлам и другие дисперсные и органо-минеральные отходы.

Из них можно изготавливать керамические облицовочные материалы, плотную и прочную дорожную керамику, безобжиговый кирпич, тепло и звукоизолирующие изделия.

Угольная зола является источником макро и микроэлементов. Из основных элементов питания растений в ней очень мало только азота. 

При длительном хранении в отвалах из золы  происходит вымывание ценных компонентов. Угольную золу давно и широко используют в качестве удобрения полей в сельском хозяйстве, при рекультивации нарушенных земель и в озеленении населенных мест.

При внесении в почвы угольная зола действует как катализатор и активирует биохимические процессы, ускоряя распад растительных  остатков. Установлено, что зола способствует синтезу новых соединений в растениях и влияет на состав органических кислот (к.т.н. Ю.Н.Водяницкий, 1982г.).

В области обращения с твердыми бытовыми отходами генеральной схемой санитарной очистки территории городского округа и проектом генерального плана городского округа Краснотурьинск предлагается к расчетному сроку:

- совершенствование системы очистки территории городского округа за счет внедрения современного оборудования и рациональных схем сбора и вывоза отходов;

- организация транспортировки извлеченного вторичного сырья на предприятия, где оно будет переработано.

Сортировка, извлечение вторичного сырья и прессование неутилизированных компонентов отходов позволяют:

- уменьшить годовой объем ТБО, которые вывозятся на полигон на 84%;

- увеличить КПД оборудования до 40%;

- продлить период эксплуатации полигона ТБО в несколько раз (С.В.Хорошаев. «Об экологических новациях в сфере переработки твердых бытовых отходов…» Ж. «Эко REAL» № 5 (17) 2008г.).

5.6.5. Перечень основных предприятий, производственно-складских объектов Краснотурьинского городского округа.  Мероприятия по оздоровлению санитарной и экологической обстановки
Перечень основных предприятий городского округа и краткое перечисление мероприятий, обеспечивающих улучшение состояния окружающей среды приведены в таблице  5.6.2.

Таблица  5.6.2.

Перечень основных предприятий, производственно-складских объектов Краснотурьинского городского округа 

Мероприятия по оздоровлению санитарной и экологической обстановки 
	Номер по чертежу
	Наименование 

предприятия, 

организации, объекта
	Отраслевая специализация, характеристика производства, краткие сведения по технологии
	Площадь, га
	по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

(новая редакция)
	Мероприятия, 

наличие санитарно-эпидемиологического             заключения и решения Главного Государственного санитарного врача СО по установленной (окончательной) СЗЗ (№ и дата выдачи)

	
	
	
	существу-ющая
	плани-руемая
	класс опасности
	размер СЗЗ, м
	

	
	
	
	
	
	
	существу-ющий 
	плани-руемый
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	П.1
	"БАЗ-СУАЛ"
	Основная промплощадка
	131,8
	131,8
	I
	1000
	после утверждения проекта СЗЗ -  расчетный размер   
	утверждение проекта установленной СЗЗ. Контроль качества окружающей среды

	П.2
	"БАЗ-СУАЛ"
	Шламоотвал
	132,9
	132,9
	II
	500
	500
	

	П.3
	"БАЗ-СУАЛ"
	Шламохранилице №2
	452,2
	475,8
	II
	500
	500
	

	П.4
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Кирпичный завод
	16,5
	16,5
	III
	300
	300
	Мероприятия согласно проекта нормативов ПДВ. Заключение 66.12.06.000.104.08.07 от 06.08.2007г.

	П.5
	Валенторский медный карьер 
	Турьинский рудник. Хвостохранилице обогатительной фабрики

	160,9
	160,9
	II
	500
	500
	Разработка проекта СЗЗ. Контроль за состоянием окружающей среды на границе СЗЗ

	П.6
	ЗАО "Золото Северного Урала"
	Воронцовское золоторудное месторождение
	594,2
	594,2
	II
	500
	500
	Санитарно-эпидемиологичес-кое заключение № 66.01.17.000.Т0010671102 от 04.11.02 Обл. 

	П.7
	ЗАО "Золото Северного Урала"
	Горнометаллургический 

комбинат. Обогатительная фабрика
	226,2
	226,2


	I
	1000, 

	1000, 

	Контроль за состоянием окружающей среды

	П.8
	ЗАО "Золото Северного Урала"
	Склад аммиачной селитры
	1,0
	1,0
	V
	50*
	50
	

	П.9


	ЗАО "Золото Северного Урала" ООО "Щебень Северного Урала"
	
	76,8
	76,8
	IV
	100
	100
	Мероприятия согласно проектов нормативов ПДВ. Контроль качества атмосферы на границах СЗЗ. Рекультивация нарушенных земель

	П.10
	ОАО "Золото Северного Урала"
	Производственно-техническая база
	
	
	IV
	100
	100
	

	П.11
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Дробильно-обогатительная фабрика
	68,2
	68,2
	III
	300
	300
	Выполнение мероприятий согласно проектам нормативов ПДВ. Организация, благоустройство и озеленение СЗЗ. Контроль качества атмосферы на границах СЗЗ. Рекультивация нарушенных земель.

	П.12
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Склад оборудования
	6,8
	6,8
	V
	50
	50
	

	П.13
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Погрузочно-разгрузочная площадка
	0,5
	0,5
	IV
	100
	100
	

	П.14
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Склад взрывчатых 

веществ
	13,9
	13,9
	IV
	100
	100
	

	П.15
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Площадка для испытаниявзрывчатых веществ
	1,2
	1,2
	V
	50
	50
	

	П.16
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Шахта Северопесчанская
	320,9
	451,9
	III
	300
	300
	Мероприятия по проектам нормативов ПДВ и нормативам допустимых сбросов. Разработка и реализация проектов благоустройства и озеленения СЗЗ. Контроль качества ОС на границах установленных СЗЗ. Соблюдение зон санитарной охраны водозаборов

	П.17
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Вспомогательные цеха
	1,2
	1,2
	IV
	100
	100
	

	П.18
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Обогатительная фабрика
	12,2
	12,2
	III
	300
	300
	

	П.19
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Шахта Капитальная
	
	
	III
	300
	300
	

	П.20
	ОАО "Богословская ТЭЦ"
	Карьер строительного камня
	2,9
	2,9
	II
	500
	500
	Проект нормативов ПДВ. Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.21
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Брусничное месторождение кирпичных глин
	24,3
	115,8
	IV
	100
	100
	Мероприятия согласно проектов нормативов ПДВ. Контроль за состоянием окружающей среды (ОС). Рекультивация отработанных участков

	П.22
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Кедровский карьер сырья для производства кирпича
	6,5
	58,1
	IV
	100
	100
	

	П.23
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Северопесчанское месторождение кирпичных глин
	
	12,1
	IV
	
	100
	

	П.24
	ООО "УГМК-Цемент"
	Участок разведки и добычи сырья Северо-Воронцовского месторождения флюсовых  

известняков
	
	201,0
	IV
	100
	100
	Мероприятия  согласно проектов нормативов ПДВ и соблюдение границ СЗЗ.



	П.25
	ООО "УГМК-Цемент"
	Участок разведки и добычи сырья Карпинской площади цементных глин
	
	581,3
	IV
	
	100
	Рекультивация отработанных участков месторождения

	П.26
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Отвал
	34,3
	34,3
	II
	500
	100
	Мероприятия согласно проектов нормативов ПДВ. Контроль качества окружающей среды

	П.27
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Каменский карьер
	105,1
	105,1
	IV
	100
	100
	

	П.28
	Серовский ДРСУ-3
	Асфальтобетонный завод
	4,1
	4,1
	II
	500
	500
	Проект нормативов ПДВ. Контроль качества атмосферы на границе СЗЗ.

	П.29
	ПАС «Южно-Заозерский прииск»
	Гидравлика № 9. Добыча россыпного золота р. Пещерная
	310,0
	310,0
	II
	500
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.30
	ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»
	Карьер скального грунта
	6,2
	6,2
	II
	500
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.31
	Индустриальный парк «Богословский»
	Виды деятельности согласно Постановлению Правительства РФ № 942 от 19.09.16 (всего 37 видов) 
	86,0
	86,0
	I
	1000
	1000
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.32
	Зона специального назначения
	Объекты по складированию и переработке отходов
	
	28,3
	I
	1000
	1000
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.33
	ПАС «Южно-Заозерский прииск»
	Добыча россыпного золота р. Холодная
	150,0
	150,0
	II
	500
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.35
	ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»
	Обогатительная фабрика
	26,0
	26,0
	I
	
	1000
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	П.39
	ЗАО «Золото Северного Урала»
	Склад взрывчатых веществ
	9,46
	9,46
	IV
	100
	100
	Контроль качества атмосферы на границах СЗЗ

	И.1
	Филиал ОАО 

" Свердловэнерго "
	Богословская ТЭЦ
	20,6
	20,6
	I
	1000
	1000
	Санитарно-эпидемиологичес-кое заключение 66:12.06.000        Т. 000249.11.06 от 07.11.2006г.

	И.2
	Филиал ОАО 

" Свердловэнерго"
	Золошлакоотвал №1
	185,0
	185,0
	III
	300
	300
	Разработка программы использования угольной золы. Рекультивация золошлакоотвала

	И.3
	Филиал ОАО 

" Свердловэнерго"
	Золошлакоотвал №2
	231,0
	231,0
	III
	300
	300
	Реализация проекта СЗЗ. Контроль качества окружающей среды

	
	Совхоз Богословский
	Навозохранилище
	
	
	I
	1000
	500
	Разработка проекта СЗЗ. Контроль за состоянием ОС

	
	                                        Планируемые к размещению предприятия
	

	
	ООО «УГМК-Цемент»
	Цементный завод
	
	35,1
	II
	-
	500
	Мероприятия, предусмотренные проектами строительства. Соблюдение размеров установленных СЗЗ

	
	
	Предприятие по розливу  питьевой воды (Изготовление бутилированной воды)
	-
	
	V
	-
	50
	Выполнение мероприятий, предусмотренных в проектах строительства. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

	
	
	Цех по сортировке ТБО
	-
	
	IV
	-
	100
	

	
	
	Предприятие по изготовлению изделий из мрамора
	-
	
	IV
	-
	100
	

	
	
	Изготовление кирпича, отделочных материалов, строительных материалов
	-
	
	III
	-
	300
	


6. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории городского округа могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного характера:

- частичное подтопление территорий в период интенсивного таяния снегов, обильных осадков и значительного залпового сброса воды из водохранилищ на р.Турья,

- снежные заносы, образование гололеда в зимний период,

- ураганы, смерчи,

- пожары,

- возможные землетрясения.

Возможное возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера связано с размещением на территории округа потенциально опасных объектов.

Перечень потенциально опасных объектов составлен на основании предоставленных Деклараций безопасности и включает:

Краснотурьинский гидроузел «БАЗ - СУАЛ»,

Шламонакопитель № 2 «БАЗ - СУАЛ»,

Хвостохранилище обогатительной фабрики филиала «Турьинский рудник» ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»,

Базисный поверхностный постоянный склад ВМ ОАО «Богословское рудоуправление»,

Склад аммиачной селитры карьера «Воронцовский» ЗАО «Золото Северного Урала»,

Обогатительная фабрика ГМК на Воронцовском золоторудном месторождении ЗАО «Золото Северного Урала»,

Богословская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК -9»,

Краснотурьинское линейное производственное управление магистраль-ных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» ОАО «Газпром».

Кроме того, на территории округа размещено 9 организаций осуществляющих транспортировку, хранение и реализацию потребителям нефти и  нефтепродуктов на 14 объектах:

Краснотурьинский филиал Серовской нефтебазы ОАО «Свердловск-нефтепродукт» - 4 АЗС, №№ 96,100,105,212;

Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» - АЗС, склад ГСМ;

ОАО «Богословское рудоуправление» - склад ГСМ, мазутохранилище;

ООО Промышленно-торговый центр «Яса» - АЗС «Богословская»;

ООО  ДСП «Совхоз «Богословский» - склад ГСМ;

ЗАО «Золото Северного Урала» - склад ГСМ;

Богословская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК -9» - турбомасляное хозяйство;

Краснотурьинская птицефабрика - АЗС; 

Краснотурьинское линейное производственное управление магистраль-ных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» ОАО «Газпром» - АЗС.

За границами городского округа расположен ряд объектов, способных стать причиной чрезвычайных ситуаций на его территории.

Андрюшинский гидроузел расположен в 25 км выше Краснотурьинского гидроузла по течению р.Турья и входит в комплекс гидротехнических сооружений «БАЗ - СУАЛ». Авария на Андрюшинском гидроузле вызовет чрезвычайную ситуацию на Краснотурьинском гидроузеле и на территории г.Краснотурьинска.

Источником радиационной опасности и возможных чрезвычайных ситуаций радиационного характера для населения и территории городского округа являются:

- расположенная в 300 км южнее его административной границы Белоярская атомная электростанция,

 - ПО «МАЯК», удаленный на  400 км от южной границы.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

на гидротехнических сооружениях – гидродинамическая авария в случае разрушения напорного фронта, либо перелив через гребень плотины с образованием волны прорыва, последующим затоплением и подтоплением прилегающих территорий;

на складах взрывчатых материалов и веществ – пожары, взрывы с образованием ядовитых газов и ударной воздушной волны;

на обогатительной фабрике ГМК ЗАО «Золото Северного Урала» - образование облака  крайне токсичного газа в случае разгерметизации контейнера или заводской упаковки с цианидом натрия;

на предприятиях производящих тепловую и электрическую энергию – пожары с выделением токсичных и высокотоксичных продуктов горения, образование взрывоопасных топливовоздушных смесей с последующим взрывом; 

на магистральных газопроводах – взрывы газовоздушной смеси в результате разгерметизации трубопроводов на компрессорных станциях, пожары, выбросы газа на линейных участках;

на объектах транспортировки, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов – разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов с их последующим возгоранием,  разлив нефтепродуктов с их последующим возгоранием, образованием топливовоздушной смеси и ее взрывом.

На возникновение чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах оказывают влияние процессы и явления природного и техногенного характера, приведенные в таблице 6.1.

                                                                                                      Таблица 6.1.

	Потенциально опасный объект
	Возможные источники ЧС

	
	Природного характера
	Техногенного характера

	Гидротехнические сооружения
	Сейсмические, волновые, температурные, гидрологические, ветровые, снеговые, ледовые нагрузки превышающие расчетные.

Осадки, оползни, фильтрационные деформации грунтов в основании конструкций гидротехнических сооружений. 
	Износ гидромеханического оборудования.

Несвоевременно или некачественно произведенный ремонт.

Сбои в работе контрольно-измерительного оборудования

Ошибки персонала

Диверсия

	Склады взрывчатых  материалов и веществ
	Пожар

Прямое воздействие молнии
	Ошибки персонала, несоблюдение требований безопасности

Механические воздействия (удары, трения)

Термическое разложение ВВ

Взрыв специализированного транспорта

Падение летательных аппаратов

Диверсия



	Обогатительная фабрика ГМК ЗАО «Золото Северного Урала»
	Атмосферные осадки

Снежные заносы

Сейсмическое воздействие
	Ошибки персонала

Отказы технологического, транспортного и грузоподъемного оборудования

Механическое повреждение упаковки токсичных веществ

Диверсия

	Предприятия производящие тепловую и электрическую энергию
	Сейсмическое воздействие
	Отказы технологического оборудования

Прекращение подачи энергоресурсов

Ошибки персонала

Диверсия

	Магистральные газопроводы
	Сильные морозы, снежные заносы, оледенение в зимний период

Паводок

Деформации грунтов

Пожар

Сейсмическое воздействие
	Отказы технологического оборудования

Коррозия трубопроводов

Несвоевременно или некачественно произведенный ремонт

Сбои в работе контрольно-измерительного оборудования

Ошибки персонала

Диверсия

	Объекты транспортировки, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов
	Сейсмическое воздействие

Обильные снегопады

Гололед

Гроза

Уроган

Деформации грунтов

Пожар
	Транспортные аварии

Отказы технологического оборудования

Несвоевременно или некачественно произведенный ремонт

Сбои в работе контрольно-измерительного оборудования

Ошибки персонала

Диверсия


7. Основные технико-экономические показатели 
Таблица 7.1

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Соврем.

состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ, всего
	га
	71884,0
	71884,0

	1.1
	в том числе:

земли населённых пунктов

в том числе:

г. Краснотурьинск
	га
	8590,9
6908,0
	7538,5

5855,6

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения 
	га
	3258,0
	3218,4

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	2187,6
	2227,2 

	1.4
	земли особо охраняемых объектов
	га
	1 500
	1 500

	1.5
	земли лесного фонда
	га
	57 846
	58 097,4

	1.6
	земли запаса
	га
	-
	287,2

	2
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	2.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения,

в том числе:

опорная сеть 

 
	км
	65,8

20,1
	73, 8
20,1

	2.2
	Общая протяженность магистральных железных дорог
	км
	104,0
	104,0

	2.3
	Подъездной железнодорожный путь к размещаемой обогатительной фабрике
	км
	-
	0,8

	3
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	3.1
	Водоснабжение
	
	
	

	3.1.1
	Производительность водозаборных сооружений Северопесчанского месторождения подземных вод
	тыс. куб. м./в сутки
	-
	28,2

	3.1.2
	Протяженность водовода (от Северопесчанского месторождения подземных вод до границы г. Краснотурьинска)
	км
	-
	28,2

	3.2
	Электроснабжение
	
	
	

	3.2.1
	Протяженность сетей 

550 кв

220 кв

  110 кв

35 кв 

10 кв
	км
	27,9

63,1

159,5

19,5

-
	30,0
76,5
159,5

19,5

11,8

	3.2.2
	Источники:


	кв
	ПС БАЗ 500/220/110

ПС Краснотурьинск 220/110/35

ПС Глинозем 110/10,

ПС Воронцовка 110/35/10,

ПС ЦРП БАЗа 110/10/6,

ПС Турья 110/10,

ПС Тайга 110/10,

ПС Черная 110/35/6, ПС ПС Шахта Капитальная 110/35/6,

ПС Северопесчанская 110/35/6,

ПС Медная 35/6 



	7.3
	Газоснабжение
	
	
	

	7.3.1
	Протяженность магистральных сетей 


	км


	124,74
	124,74

	7.3.2
	Источники, производителность


	тыс.куб.м/час
	ГРС Краснотурьинска – 70,

ГРС БТЭЦ -81, 

ГРС Северопесчанская – 30,

ГРС Воронцовского ГОКа - 5


Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»


Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт





Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект





�

















Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»


Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт





Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект





�

















PAGE  
214

