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Введение
Внесение изменений в Генеральный план муниципального округа Краснотурьинск выполнено согласно муниципальному контракту, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «Интеграционные технологии» и Администрацией муниципального округа Краснотурьинск от 02.05.2023 г. №  0862300039923000104.

Необходимость внесения изменений вызвана:

-  планируемым освоением Северопесчанского месторождения подземных вод со строительством водовода до г. Краснотурьинска с целью использования его в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения города; 

- в соответствии со Схемой развития автодорог Свердловской области до 2032 года планируемым строительством автодороги регионального значения общего пользования V –ой технической категории – Подъезд к городу Краснотурьинску от 27 км автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель», протяженностью 10,6 км в том числе: на I очередь участок автомобильной дороги протяженностью 4,0 км от автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель» до шахты «Северопесчанская», на II очередь (после 2030 г.) – участок от указанной шахты до границы г. Краснотурьинска и далее по землям населенного пункта до зоны жилой застройки, а также развитием других автодорог, согласно вышеуказанной Схеме  развития автодорог Свердловской области

- размещением карьера по добыче скального грунта ООО «Газпром трансгаз Югорск» - согласно выданной лицензии на пользование недрами;

- размещением производственной площадки с целью разведки и добычи полезных ископаемых (золото из россыпных месторождений) на участке недр россыпи рек Пещерная и Холодная в соответствии с выданной лицензией СВЕ 03906 БЭ от 31.01.2031г ООО «Южно-Заозерский прииск»
- проведением добычных работ рудного золота и серебра на Пещерном участке в соответствии с лицензией СВЕ 03808 БР от 17.05.2018 г., выданной ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»
- планируемым проведением геологоразведочных и добычных работ рудного золота и серебра на Южно-Воронцовском участке в соответствии с лицензией СВЕ 02976 БР от 31.03.2011 г., выданной ЗАО «Золото Северного Урала»
- введением в эксплуатацию обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» примыкающей к промплощадке золотоизвлекательной фабрики АО «Золото Северного Урала» Воронцовского золоторудного месторождения (лицензия СВЕ 00696 БР от 17.09.1998 г. выдана АО «Золото Северного Урала»)
- вводом в эксплуатацию подъездного железнодорожного пути от железнодорожной станции «Красный Железняк» до проектируемой обогаительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»
- планируемой реконструкцией а/д «Южный подъезд к г. Краснотурьинск от км 12+287 а/д «г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель»
-планируемой реконструкцией а/д «г. Краснотурьинск- г. Карпинск» 
-планируемой реконструкцией полигона твердых коммунальных отходов (МО Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, 66:50:0102003:260) (100000 тонн.год)

-новое строительство полигона твердых коммунальных отходов (МО Краснотурьинск, г.Краснотурьинск Земельный участок, соответствующий требованиям 66:50:0102003:377)

-новое строительство линии электропередачи 110 кВ (городской округ Краснотурьинск - 1,88 км

-новое строительство ПС 110кВ (муниципальный округ Краснотурьинск) 

-новое строительство ПС 220кВ на БАЗ-СУАЛ (муниципальный округ Краснотурьинск) 

-водопроводные очистные сооружения (муниципальный округ Краснотурьинск) новое строительство

-водозабор (муниципальный округ Краснотурьинск) новое строительство
-новое строительство источников тепловой энергии (котельные в г. Краснотурьинск)
-строительство объекта «Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) АО «Богословское рудоуправление»

- размещение объектов «Склад кека № 1» АО «Золото Сеаерного Урала»

-размещение объектов, связанных с разработкой месторождения россыпного золота на земельных участках с кадастровыми номерами 66:50:0706001:114, 66:50:0000000:6686 для разработки месторождения россыпного золота рек Пещерная и Холодная
- расширение охранной зоны склада взрывчатых материалов Акционерного общества «Богословское рудоуправление» земельного участка с кадастровым номером 66:50:0702001:118. 

Также в материалы Генерального плана применительно к территории вне населенных пунктов внесены изменения, отражающие решения Генерального плана применительно к г. Краснотурьинску, п. Рудничный, п. Воронцовка, п.Чернореченск в части планируемого изменения границ г. Краснотурьинска, п. Рудничный, п. Воронцовка, п. Чернореченск: исключения из границ города территорий, на которых расположены объекты складирования промышленных отходов, земли лесного фонда. 

В 2016 году на территории монопрофильного муниципального образования была создана «Территория опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.2016 N 942 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск»» (учетный номер 66:50-12.1).

Для снижения зависимости экономики муниципального округа от работы системообразующих предприятий на территории муниципального округа Краснотурьинск реализуется инвестиционный проект по строительству индустриального парка «Богословский». 
Настоящий документ территориального планирования распространяется на территории муниципального округа, не входящие в границы населенных пунктов. Сведения по населенным пунктам являются справочными, приведены для целостности картины муниципального округа. В отношении населенных пунктов действуют документы, разработанные применительно к поселкам и городу Краснотурьинску.
При разработке Генерального плана муниципального округа Краснотурьинск  Свердловской области использованы следующие периоды:

•
исходный год – 2024 год;

•
расчетный срок –2044 год.
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1. Общие данные 

Датой возникновения первого поселения, на базе которого впоследствии вырос город Краснотурьинск, считается 6 октября 1758 года, когда на левом берегу реки Турья был заложен первый Медный рудник - Васильевский. Впоследствии возникла группа рудников и на их базе - горняцкий поселок Турьинские рудники. В 19 веке открываются золотые прииски, возрождается добыча медных руд.

Открытие бокситов на Северном Урале коренным образом изменило судьбу поселка. 27 ноября 1940 года утверждена площадка для строительства завода вблизи поселка Турьинские рудники, и дано ему название - Богословский алюминиевый завод.

В первые месяцы войны сюда эвакуируют оборудование, демонтированное на Тихвинском глиноземном, Волховском и Днепропетровском алюминиевых заводах. В 1944 году пущен первый турбогенератор Богословской ТЭЦ, а 9 мая 1945 года был получен первый алюминий.

27 ноября 1944 года рабочий поселок Турьинские рудники был преобразован в город областного подчинения, которому присвоено название Краснотурьинск. Получило развитие коммунальное хозяйство, сформировалась городская инфраструктура.

Муниципальное образование «город Краснотурьинск» включено в реестр муниципальных образований 10 ноября 1996 г. за № 50, согласно чему в МО «город Краснотурьинск» входят населенные пункты: город Краснотурьинск, поселок Прибрежный, поселок Чернореченск, поселок Рудничный, рабочий поселок Воронцовка.

В настоящее время муниципальный округ Краснотурьинск – современный индустриальный центр севера Свердловской области, столица Северного управленческого округа Свердловской области. Основой экономики округа является металлургия,  в которой занято свыше  2/3 промышленных  рабочих. 

На территорию муниципального округа разработаны следующие документы территориального планирования:

- на территорию города Краснотурьинска: 

в 1947 г.  Ленинградским  институтом  "Горстройпроект"; 

в 1969 г.  институтом "Свердловскгражданпроект";

в 2003 г.  институтом «Уралгражданпроект».

- на территорию поселков Рудничный и Воронцовка: 

в 1990 г.  институтом "Свердловскгражданпроект" (п.Рудничный);

в 1993 г.  институтом "Свердловскгражданпроект" (п.Воронцовка).

Генеральный план городского округа Краснотурьинск применительно к городу Краснотурьинску утверждён решением Думы городского округа Краснотурьинск от 26.07.2018 № 108.
Исходные данные, использованные при выполнении работы:

1. Геоподоснова муниципального округа Краснотурьинск М 1:25000 предоставленная заказчиком в программе ИНГЕО в виде электронной карты в местной системе координат (ФГУП "Уралаэрогеодезия", 2008г.).

2. Постановление Главы Администрации Свердловской области "Об установлении городской черты г. Краснотурьинска" №423 от 18.08.94.

3. Постановление Главы муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области "Об утверждении границ поселков МО "Город Краснотурьинск" №112 от 01.03.04.

4. Материалы государственного земельного кадастра, предоставленных в электронном виде ФБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.

5. Лесохозяйственный регламент Карпинского лесничества Свердловской области.
6. Сведения из единого государственного реестра недвижимости о санитарно-охранных зонах источников водоснабжения, об охранных зонах магистральных газопроводов и зонах минимальных расстояний.

7. Декларации безопасности объектов по зонам катастрофического затопления, зонам влияния взрывных работ, опасным зонам по действию УВВ, зонам сдвижения.
8. Декларация безопасности гидротехнических сооружений Краснотурьинского водохранилища на р.Турья Свердловской области. 

9. Планы лесонасаждений Краснотурьинского и Воронцовского лесничеств Федеральной службы лесного хозяйства России Свердловское управление лесонасаждений (Лесоустройство 1998 г.).

10. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики.
11. Схема территориального планирования Свердловской области в сфере транспортной инфраструктуры и обращения с отходами. 
12. Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области «Об утверждении отраслевого перечня перспективных объектов капитального строительства в сферах деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»
13. Генеральный план города Краснотурьинска Свердловской области ( УралНИИпроект 2018 г.).

14. Генеральный план городского округа Краснотурьинск применительно к территории поселка Рудничный (УралНИИпроект 2011 г.).

15. Генеральный план городского округа Краснотурьинск Свердловской области применительно к территории поселка Воронцовка (УралНИИпроект 2012 г.).
16. Генеральный план городского округа Краснотурьинск Свердловской области применительно к территории поселка Прибрежный (УралНИИпроект 2012 г.).
17. Генеральный план городского округа Краснотурьинск Свердловской области применительно к территории поселка Чернореченск (УралНИИпроект 2012 г.).

18. Стратегия развития городского округа Краснотурьинск.

19. Программа «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск» утв. Постановлением Главы городского округа от 31.01.2017 № 4. 

20. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации». 
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 г. № 942 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск».
22. Схема развития и обеспечения сохранности  сети  автомобильных дорог Свердловской области до 2032 года (ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»).

23. Письмо Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) № 04-02/2736 от 10.08.2018 о границах месторождений полезных ископаемых.

24. Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017-2026 годы.
25. Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017-2035 годы.
26. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск.
27. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 28.02.2019. № 176 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа Краснотурьинск».
28. Закон Свердловской области № 94-ОЗ «Об упразднении поселка Шихан, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город Краснотурьинск».
29. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа Краснотурьинск.
2. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план, как документ территориального планирования, направлен на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур округа, в целях обеспечения устойчивого развития территориального образования.

Устойчивое развитие территории округа, которое является целью градостроительной деятельности – это безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Целями территориального планирования являются:

- создание градостроительными средствами предпосылок устойчивого развития муниципального округа;

- стимулирование экономического развития;

- улучшение качества жизни населения;

- сбалансированное использование территории различными видами 

деятельности;

- соблюдение баланса интересов землепользователей, владельцев недвижимости, интересов муниципальных образований, субъекта Российской Федерации и России.

Основными задачами генерального плана являются:

- анализ и обоснование использования земель в соответствии с принадлежностью к различным категориям земель, в том числе к землям населенных пунктов, землям сельскохозяйственного назначения, землям лесного фонда, предложения по их изменению;

- предложения по установлению границ зон с особыми условиями использования территорий (ограничений хозяйственной деятельности) и соблюдению регламентов их использования, к которым относятся: санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных и других предприятий, водоохранные зоны рек, территория зоологического заказника и др.;

- развитие жилых зон - определение резервов для индивидуального строительства,

- формирование новых и развитие сложившихся общественных зон, полное обеспечение населения комплексом учреждений социального и культурно-бытового обслуживания;

- реорганизация зон сельскохозяйственных предприятий, расположенных в границах населенных пунктов и вблизи них;

-  анализ размещения зон специального назначения: кладбищ, полигона твердых бытовых отходов; 

 - развитие рекреационных, природных и зеленых зон в целях улучшения качества проживания;

- развитие инженерной инфраструктуры с учетом 100% - ой обеспеченности застройки централизованными системами водоснабжения и водоотведения, реконструкция и развитие источников энергоснабжения, водоснабжения, очистных сооружений сточных вод,
-  анализ достаточности и развитие транспортной сети;

- мероприятия по охране окружающей среды, в том числе охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, грунтов и почвенного покрова, охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления;

- формирование оптимальной планировочной структуры, взаимоувязывающей развитие вышеперечисленных территориальных зон, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, регламенты зон ограничений использования территорий.

3. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
3.1.  Федеральные, региональные нормативно-правовые акты и программы

Разработка генерального плана муниципального округа Краснотурьинск проведена на основе учета требований законодательно-правовых и нормативных документов, основными из которых являются:

1) Закон Свердловской области № 24-ОЗ от 26.03.2024 «О наделении отдельных городских округов, расположенных на территории Свердловской области, статусом муниципального округа»;

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

4)  Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ;

5)  Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г № 201-ФЗ; 

6) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

9)  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

10)  Постановление Правительства Свердловской области от 7 июня 2011 г. № 693-ПП «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области»;

11) Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;

12) Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

13) Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

14)  Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений»;

15) Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планировании Свердловской области»;

16) Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

17) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, генеральных планов муниципальных округов». 
18) Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области»;

19) Постановление Правительства Свердловской области от 6 апреля 2011 г. № 368-ПП «Об утверждении ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного значения».

20) СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 19.12.2019);

21) Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

22) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

23) СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

24) СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

25) СНиП 2.04.03-85   Канализация. Наружные сети и сооружения;

26) СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

27) СП 36.13330.2012 СП Магистральные трубопроводы;

28) СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

29) РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

30) Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. Правила охраны газораспределительных сетей;

31) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

32) СП 34.13330.2021 «СНИП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 

33) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

34) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
35) СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
36) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
37) Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

38) Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

39) Постановление Правительства Рорссийской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

40) Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

41) Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

42) Закон Свердловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

43) Закон Свердловской области от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области».

44) Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 18.12.2024 № 534 «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог регионального значения»;

45) Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

46) Федеральный закон от 07.09.2003 № 126-ФЗ от 07.09.2003 «О связи»;

47) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

48) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

49) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1928 «Об установлении правил рыбохозяйственных заповедных зон, изменения их границ, принятия решений о прекращении существования рыбохозяйственных заповедных зон»;

50) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»;
51)  Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»;

52) Схема развития автомобильных дорог Свердловской области до 2031 года.

53) Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики;

54) Закон Свердловской области от 04.07.2016 № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»; 

55) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации». 
56)  Региональные нормативы градостроительного проектирования Свердловской области.
При разработке внесения изменений учитывались следующие муниципальные программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Краснотурьинск до 2027 года;
2. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Краснотурьинск и противодействие коррупции в городском округе Краснотурьинск до 2027 года;

3. Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2027 года;

4. Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Краснотурьинск до 2027 года;

5. Развитие системы образования и реализация молодежной политики в городском округе Краснотурьинск до 2027 года; 

6. Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Краснотурьинск до 2027 года; 

7. Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Краснотурьинск до 2027 года; 

8. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Краснотурьинск до 2027 года; 

9. Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории городского округа Краснотурьинск до 2027 года;

10. Градостроительное развитие территории городского округа Краснотурьинск до 2027 года;

11. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Краснотурьинск до 2027 года;

12. Развитие транспорта, дорожного хозяйства городского округа Краснотурьинск до 2027 года;

13. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Краснотурьинск до 2027 года;

14. Информационное общество городского округа Краснотурьинск до 2024 года;

15. Формирование современной городской среды городского округа Краснотурьинск на 2018-2027 годы;

16. Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка городского округа Краснотурьинск до 2027 года;

17. Муниципальная программа городского округа Краснотурьинск «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства  на территории городского округа Краснотурьинск до 2027 года»;

18. Переселение граждан на территории городского округа Краснотурьинск из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы;

19. Использование и охрана земель на территории городского округа Краснотурьинск на 2022- 2026 годы. 

3.2.  Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории округа объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики предусмотрены мероприятия из таблицы ниже.

	Перечень линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, планируемых для размещения

	Наименование
	Местоположение
	Класс напряжения (кВ)
	Основное назначение

	ВЛ 500 кВ Северная - БАЗ
	городской округ город Березники, Александровское городское поселение, Всеволодо- Вильвенское городское поселение, Яйвинское сельское поселение, Скопкортненское сельское поселение, Александровский муниципальный округ, Пермский край; Волчанский городской округ, Новолялинский городской округ, городской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, Свердловская область
	500
	Реконструкция (повышение надежности электроснабжения потребителей)


3.3. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории округа объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории
Схемой территориального планирования Свердловской области предусмотрены следующие мероприятия на территории муниципального округа Краснотурьинск: 

	№ на карте планируемого размещения объектов (СТП СО)
	Наименование
	Местоположение
	Статус объекта
	Основные характеристики
	Назначение
	Срок реализации

	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

	1.1.3.191
	Реконструкция а/д «г.Краснотурьинск - г.Карпинск»
	муниципальный округ Карпинск СО
	Реконструкция
	8,4 км
	Автомобильное сообщение
	2026

	1.1.3.297
	Реконструкция а/д «Южный подъезд к г. Краснотурьинск от км 12+287 а/д «г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель»
	муниципальный округ Краснотурьинск СО
	Реконструкция
	10,9 км
	Автомобильное сообщение 
	2028

	1.1.3.293
	Реконструкция а/д «г. Серов – г. Североуральск –г. Ивдель»
	Ивдельский муниципальный округ СО, Североуральский муниципальный округ СО
	Реконструкция
	162,1 км
	Автомобильное сообщение
	2026

	Объекты регионального значения в сфере обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов 

	1.8.12
	Полигон твердых коммунальных отходов 

г. Краснотурьинск
	МО Краснотурьинск СО, г. Краснотурьинск,

66:50:0102003:260


	Реконструкция
	100000 тонн.год
	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов
	2028

	1.8.81
	Полигон твердых коммунальных отходов

г. Краснотурьинск
	МО Краснотурьинск , г.Краснотурьинск СО, г.Краснотурьинск

66:50:0102003:377


	Новое строительство
	100000 тонн.год
	Полигон      захоронения твердых коммунальных отходов
	2029

	1.8.79
	Полигон твердых бытовых отходов
	Муниципальный округ Краснотурьинск СО, п.Рудничный

66:50:0802001:23
	ликвидация
	-
	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов
	2040

	Объекты регионального значения электроснабжения в сфере энергетики

	1.16.101
	Линии электропередачи 110 кВ
	муниципальный округ Краснотурьинск
	Новое строительство
	1,88 км
	Развитие системы электроснабжения
	2040

	1.16.186
	ПС 110кВ
	муниципальный округ Краснотурьинск
	Новое строительство
	110 кВ
	Развитие системы электроснабжения
	2040

	1.16.187


	ПС 110кВ
	муниципальный округ Краснотурьинск
	Новое строительство
	110 кВ
	Развитие системы электроснабжения
	2040

	1.16.188
	ПС 110кВ
	муниципальный округ Краснотурьинск
	Новое строительство
	110 кВ
	Развитие системы электроснабжения
	2040

	1.16.189



	ПС 110кВ
	муниципальный округ Краснотурьинск
	Новое строительство
	110 кВ
	Развитие системы электроснабжения
	2040

	1.16.190


	ПС 110кВ
	муниципальный округ Краснотурьинск
	Новое строительство
	110 кВ
	Развитие системы электроснабжения
	2040

	1.16.192


	ПС 220кВ на БАЗ-СУАЛ
	муниципальный округ Краснотурьинск
	Новое строительство
	220кВ
	Развитие системы электроснабжения
	2035


4. Современное состояние планируемой территории

4.1. Экономико-географическое и административное положение планируемой территории
Согласно административному и территориальному делению Российской Федерации муниципальный округ Краснотурьинск расположен на северо-западе Свердловской области и входит в Северный управленческий округ области.

Территория муниципального округа Краснотурьинск граничит:

- на севере и западе – с муниципальным округом Карпинск,
- на севере – с Волчанским муниципальным округом,
- на юге – с Новолялинским муниципальным округом,

- на востоке – с Серовским муниципальным округом.

В состав муниципального округа Краснотурьинск входят населенные пункты: город Краснотурьинск, поселок Рудничный, поселок Воронцовка, поселок Чернореченск, поселок Прибрежный.
Административным центром муниципального округа является город Краснотурьинск. 

Численность населения муниципального округа составляет 58,3 тысяч человек. 
Площадь территории муниципального округа Краснотурьинск 718,9 кв.км.

Округ богат полезными ископаемыми. Основу экономики составляет цветная металлургия и горнодобывающая промышленность.

Автомобильная дорога регионального значения «г.Серов – г.Североуральск –г.Ивдель»  связывает муниципальный округ Краснотурьинск с сетью федеральных автомобильных дорог. 

Муниципальный округ связан железнодорожной веткой «г.Серов –ст.Бокситы г.Североуральск» с железнодорожной магистралью «Екатеринбург - Серов - Ивдель» и «Серов - Алапаевск - К.Уральский» через ст. Источник.

Связи с близлежащими городами Серов, Карпинск, Волчанск и областным центром г. Екатеринбургом осуществляются автомобильным и железно-дорожным транспортом.

4.2. Природные условия и ресурсы

4.2.1. Физико-географическое положение

Территория МО Краснотурьинска, согласно физико-географическому районированию, расположена в северной части Свердловской области в пределах Восточного предгорья на восточном склоне Северного Урала, в пределах увалистой полосы , в зоне перехода от горно-складчатого Урала к Туринской равнине Западно-Сибирской низменности, в таежной зоне, в подзоне средней тайги.

Северная граница территории муниципального  округа проходит в одном километре севернее Ур. Волчанская драга, практически по водоразделу. Южная граница – приток р. Большая Катасьма, юго-восточная – правобережье р. Малая Катасьма и ее притоки, юго-западная – р. Курдюнка, приток р. Каква.

Административный центр муниципального округа – г.Краснотурьинск, находиться 59°45' северной широты и 60°01' восточной долготы (от Гринвича), расположен в излучине р.Турьи в 426 км к северу от областного центра у железной дороги Свердловск- Серов-Воронцовка-Уральский. В 9 км к западу от него находится центра Богословского угольного бассейна г.Карпинска, связь с которым осуществляется по железной дороге Воронцовка-Карпинск и автомобильной дороге областного значения.  Выход в центральные районы области осуществляется также по автодороге областного значения Северо-Уральск – Краснотурьинск – Серов. 

Город является центром Северного промышленного округа, охватывающего весь север области и центром муниципального образования , в состав которого входят рабочие поселки Рудничный, Воронцовка, а также 4 сельских населенных пункта.

Датой возникновения поселения, на базе которого впоследствии образовался г.Краснотурьинск, считается 17 сентября 1758г., дата открытия на берегу р.Турьи первого медного рудника – Васильевский, в 1769г. на р.Турья был поставлен Турьинский завод, впоследствии Богословский. В ноябре 1944г. рабочий поселок Турьинский был переведен в ранг города и назван г.Краснотурьинск.

Выгодное расположение между открытыми месторождениями бокситов и энергетического угля, а также обилие воды обусловили выбор этого населенного пункта для строительства крупного алюминиевого завода и города.

4.2.2. Краткая характеристика климатических условий района

Климатологическая характеристика составлена по данным метеостанции Краснотурьинск и СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика".

Природные условия  района города Краснотурьинска характеризуются резко-континентальным климатом с  продолжительной  морозной зимой и коротким тёплым летом. Среднегодовая амплитуда температуры воздуха составляет 33,5°С. Резкие зимние похолодания и летние возвраты  холодов чаще всего вызваны вторжением антициклонов полярного происхождения, имеющих зимой и летом наибольшую повторяемость. Переходные периоды года характеризуются неустойчивой погодой. В течение года преобладают ветры западного  и  юго-западного направлений.

                                                                                                   Таблица 4.2.2.1.
                    Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %

	                                                     Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Повторяемость
	10
	8
	6
	7
	10
	17
	28
	13
	15


          Температура наружного воздуха средняя по месяцам

	                                                      Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	t °С
	-17,5
	-15,6
	-8,8
	1,8
	8,5
	14,7
	16
	14,3
	8,3
	0,5
	-8,3
	-15,9


Многолетние климатические характеристики
	№
	Климатическая характеристика
	Единица измер.
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1
	Средняя температура воздуха         самого холодного месяца (январь)
	t °С
	-15,7


	2
	Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июль)     
	t °С
	+17,6

	3
	Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца           
	t °С
	22,4

	4
	Продолжительность периода с температурой воздуха  > 0 °С
	сутки
	192

	5
	Продолжительность периода с температурой воздуха  < 0 °С
	сутки
	173



	6
	Абсолютная влажность холодного/ тёплого месяца (январь/июль)       
	мбар
	1,6/12,5

	7
	Относительная влажность холодного/ тёплого месяца (январь/июль)
	%
	80/70

	8
	Количество осадков за год          
	мм
	450

	9
	Средняя скорость ветра  (январь/июль) 
	м/с
	3,0/2,8

	10
	Повторяемость штилей (январь/июль)
	%
	37/24

	11
	Продолжительность солнечного сияния (январь/июль) 
	час.
	45/270

	1
	2
	3
	4

	12
	Число дней без солнца за год  
	сут.
	100

	13
	Число дней с туманом
	сут.
	20

	14
	Число дней с грозой
	сут.
	25

	15
	Число дней с метелью
	сут.
	20

	16
	Средняя дата установления и схода     устойчивого снежного покрова         
	
	3/XI

15/IV

	17
	Число дней со снежным покровом     
	сут.
	180

	18
	Средняя высота снежного покрова  из наибольших декадных высот за зиму (защищённое место)    
	см
	60


Строительно-климатологический подрайон - IВ.

4.2.3. Рельеф и геоморфологические процессы

Геоморфологические условия территории  муниципального округа Краснотурьинск имеют характерные признаки остаточных гор Восточного склона Уральского хребта с широким развитием поверхности денадуционного выравнивания, расчлененной эрозионными врезами речных долин.

Территория МО Краснотурьинск в Западно-Уральской окраинно-геосинклинальной додембрийско-полеозойской мегазоне на восточном склоне Северного Урала. Внутри мегазоны выделяются передовой прогиб, выполненный отложениями каменноугольно-пермского возраста, зона осложненных надвигами и приразломной складчатостью ордовикско-нижнекаменноугольных толщ и зона развития дислоцированных рифейских метаморфических пород, неоднократно переработанных в полеозое.

Важным составным элементом строения всех восточно-уральских мегазон являются шовные зоны глубинных разломов с телами ультраосновных и основных пород и месторождением золота, платины, храмита и др. Основные породы метаморфические, осадочные, вулканические и осадочно-вулканические.

Характерные типы морфоструктуры (формы рельефа, созданные эндогенными процессами):

·  структурно-денудационные - наклонные предгорные равнины (увалы на осадочных породах – 200-300м;

·  цокольные предгорные наклонные равнины на метаморфических и интрузивных породах 200-400м;

·  денадуционные – цокольные равнины 150-250м;

·  пластово-аккумулятивные ступенчатые равнины (100-200м), субгоризонтальные равнины (100-150м);

·  долины с комплексом молодых цокольных и аккумулятивных террас;

·  внутригорные синклинальные понижения;

·  в направлении север-юг проходит граница тектонических нарушений, выраженных комплексами косвенных признаков.

Характерные типы морфоскульптуры (формы рельефа, созданные экзогенными процессами):

·  холмисто-увалистый (созданный эрозионно-денудационными процессами);

·   неглубоко расчлененные (до 30-50м);

·  граница максимального среднеплейстоценового оледенения (Днепровско-Самаровского) проходит между г.Краснотурьинском и г.Карпинском с некоторым смещением в сторону г.Карпинска;

·  комплексы форм: антропогенные (карьеры, терриконы), карстовые, с преобладанием воронок; эрозионные с преобладанием логов; суффозионно-просадочные, оползневые формы.

В Уральско-Тобольской мегазоне развиты структуры блоково-глыбного строения, на которые наложены сравнительно узкие геосинклинали и связаны с месторождениями золота, редких металлов, широким развитием гранитов.

В геологическом строении территории принимают участие разновозрастные стратифицированные и домеловые интрузивные образования, древние доордовские толщи метаморфических пород, также развитых в выступах кристаллического основания восточного склона средне-уральской зоны (соответственно геоморфологической и тектонической картам масштаба 1 : 2 500 000).

Рельеф горнохолмистый с многочисленными холмами и возвышенностями, вытянутыми в меридиональном направлении. Невысокие увалы чередуются с плоскими участками на фоне которых прослеживаются отдельные горные вершины: г.Перевал - 305,2м, г.Петропавловские камешки - 293,7м, г.Холм - 378,6м в западной части и г.Маяк -250,6 м в центральной равнинной части  муниципального округа. Общий наклон поверхности прослеживается в северо-восточном и восточном направлении.
Абсолютные отметки колеблются от 250 м в западной горной части до 100 м на отдельных участках в долине реки Турья в восточной части округа. На участках пойменных террас рек Турья и Каква рельеф принимает резкие формы, где уклон достигает значений 80 и более процентов. Косогорные участки в «большинстве случаев устойчивы, лога слабо размываемы, оползневые явления имеют незначительное распространение в пойме р.Турьи.

В целом, формы рельефа территории муниципального округа характерны восточному склону Среднего Урала, среднетаежной зоне (предгорных увалов, цокольных равнин) и представлены: выпуклыми, сглаженными вершинами, покатыми, реже крутыми склонами, пологосклонными холмами, комплексами урочищ, долинами рек.

Сформировавшийся рельеф части территории под воздействием тектонических, геоморфологических, эндогенных, экзогенных процессов, возраста и состава горных пород, геологических, гидрологических условий, включая пойму р.Каква, обеспечивает сток талых и ливневых вод с достаточной скоростью течений, исключая скопления влаги, заболачивания, подтопления и затопления территорий.

На территории водосбора р.Каква перепад высот в направлении линии водоразделов имеет разницу в отметках от 45 метров до 115 метров (Ур.Полутовка, г.Холм, приток Белечкина, правый берег р.Каква в 100 метрах от притока Тота).

Левобережье р.Каквы (юго-западная часть) – холмистый рельеф с более сглаженными формами, что касается юго-восточного направления левобережья р.Каква, рельеф идентичен правобережью этого же направления, но более сглаженный.

В районе пос.Воронцовка по руслу пр.Марганцовка встречаются заболоченные участки. Севернее сформировалась группа озер природного и техногенного характера. Имеют место дифляционные процессы на уровнях отметок 100 метров – 125 метров (Ур.Песчанка, пос.Рудничный, район Медная Шахта. Гора Маяк (-250,6м – 220м) сдерживает водосток по мелким притокам в приток Лоб. Притоки реки Турья Кедровка, безымянные, не достаточно наполненные (русла частично пересыхающие), малые скорости течения. Левобережье р.Турьи заболочено, притоки Взвозная, Жевлаковка, Катья, Харьковка, малой скорости течения способствует заболачиванию (бол.Жевлаковское, бол.Чернореченское). Замкнутая цепочка возвышенностей закрывает водосток, в связи с этим, образуются мелкие и крупные озера южнее и севернее пос.Чернореченск, цепочка холмов с востока преграждает водосток. От пос.Чернореченск к северу до правобережья р.Волчанка, формы рельефа сохраняют тенденцию – более возвышенная часть с запада и севернее за исключением русла р.Черная в районе Ур.Волчанская драга и в месте впадения в р.Волчанка, справа и слева по течению реки Черная сформировались цепочки холмов, регулирующих пойму реки – пологие берега с запада и более крутые с востока. По северной границе муниципального округа Краснотурьинск сложившийся рельеф в последующем периоде будет оказывать соответствующее влияние.

Принимая во внимание сложившуюся тенденцию наклона территории муниципального округа (северное и северо-восточное) необходимо учитывать это, выявлять расположение осложненных мест природного и техногенного происхождения и при развитии производственно-хозяйственной деятельности региона разрабатывать и реализовывать мероприятия по снижению отрицательного влияния на природные среды.

4.2.4. Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод
Гидрографическая сеть муниципального округа Краснотурьинск представлена основными водными артериями: реками Турья, Каква и их многочисленными притоками. Наиболее крупные притоки р.Турьи, имеющие длину более 10 км: Каменка, Княсьпинскии Исток, Симка, Ланга, Лимка, Устея, Лобь, Подгарничная, Кедровка.

Еще более развитую сеть притоков имеет река Каква. Длину более 10км имеют реки Тота, Холодная, Пещерная, Балечкина, Марганцовка.

Реки Черная Калья, Гарничная, Большая Волчанка (притоки р.Сосьва), Большая Катасья (приток р.Лобва), множество ручьев протекают по территории  муниципального округа Краснотурьинск, впадая в более крупные реки за его пределами.

Очертания русел рек рассматриваемого района характерны для восточного склона Северного Урала и меняются в соответствии с  геоморфологическими условиями района.
В увалистой полосе преобладает ущелевидный тип долин (верховья рек Турья, Каква), ниже по течению переходящий в равнинный с широкими долинами и неглубоко врезанными террасированными склонами. Русла рек меандрируют, образуя петлеобразные старицы.
Главной водной артерией муниципального округа Краснотурьинска является река Турья -левобережный приток реки Сосьвы (река Сосьва впадает в р.Тавду - Тобол – Обь (бассейн Северного Ледовитого океана). Длина реки 120 км, площадь водосбора 1970 кв.км, рельеф бассейна холмисто-равнинный, русло извилистое, представляет собой непрерывную цепь плесов и перекатов. Ширина русла 10-40 м, местами до 50 м, скорость течения 1-2 м/с.

Глубина реки на перекатах колеблется от 0,2 до 0,5 м, на плесах не превышает 2,0м. Долина реки местами заболочена.

Сток р.Турьи характеризуется большой внутригодовой и многолетней неравномерностью: затяжным высоким половодьем и очень низкой зимней меженью. На долю весеннего половодья приходится до 60% годового стока, летней межени 25-30% и зимней межени 10-15%. Зафиксированный наибольший модуль годового стока в районе г.Краснотурьинска составляет 6,23 л/с на кв.км.

На реке Турье построено Андрюшинское водохранилище, расположенное в Карпинском районе в 25 км выше г.Краснотурьинска с водоотдачей 1,62 мЗ/сек 95% обеспеченности.
Из Андрюшинского водохранилища даются попуски в Краснотурьинское водохранилище в размере 1,085 м3/сек. Краснотурьинское водохранилище расположено в 53 км от устья р. Турьи, имеет водоотдачу 1,41 м3/сек.
Площадь зеркала составляет 5,6 кв. км, площадь водосбора - 360 кв.км, полный объем - 22,3 млн.м3, отметки нормального подпорного уровня (НПУ) - 175,5 м, форсированного подпорного уровня (ФПУ) - 175,8 м, регулирование стока - многолетнее.

Гидроузел III класса капитальности, работает в автоматическом режиме. Плотина длиной 285 м, шириной 30 м, в каменнонабросном исполнении, в настоящее время в удовлетворительном состоянии.

До настоящего времени Краснотурьинский пруд является источником производственного водоснабжения БАЗа и Богословской ТЭЦ.

В 4,7 км ниже гидроузла на реке Турья была построена плотина, которая должна была организовать нижний городской пруд для отдыха. Абсолютная отметка нижнего пруда составляет 157,5 м. В настоящее время плотина в проектном режиме не эксплуатируется, т.к. подпор воды негативно влияет на уровень грунтовых вод в индивидуальном жилом секторе, находящемся на берегу р.Турья. Река Турья загрязняется промышленными и бытовыми стоками городов Краснотурьинска и Карпинска.

По составу воды река Турья в пределах г. Краснотурьинска пригодна для промышленного водоснабжения, а в верховьях и для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время из р.Турьи осуществляется производственное водоснабжение.
В пределах муниципального округа, в его северо-западной части берет начало река Устея, левый приток реки Турья, на р.Устее расположен поселок Прибрежный. В северной части округа также находится исток реки Черная, которая течет на север и является притоком реки Сосьва. На р. Черная расположен ряд естественных водоемов и водоемов, образованных в результате горных работ по отработке месторождения россыпного золота. На левом берегу реки находится поселок Чернореченск.

Ряд рек и озер согласно информации о водных объектах на территории муниципального округа Краснотурьинск имеют рыбопромысловое значение.

4.2.5. Гидрогеологические условия. Полезные ископаемые
В гидрогеологическом отношении муниципальный округ Краснотурьинск расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых подземных вод грунтового типа.
Гидрогеологические условия района характеризуются, как и большинство территорий горноскладчатого Урала, обильными подземными водами: трещинными в зоне выветривания, трещинно-жильными на участках тектонических нарушений, карстовыми и трещинно-карстовыми водами в карбонатных породах. Водообильность пород неравномерная. Различная трещиноватость пород в верхней зоне коры выветривания, а также наличие глубоких тектонических нарушений обусловливают интенсивную горизонтальную и вертикальную циркуляцию подземных вод. Подчиненное значение имеют порово-пластовые воды четвертичных отложений.

Основным источником питания подземных вод являются инфильтрационные воды атмосферных осадков. Основной объем питания происходит весной в период снеготаяния. На отдельных участках происходит подпитывание водоносных горизонтов более глубокими напорными водами.

Разгрузка подземных вод осуществляется непосредственно в гидрографическую сеть, а на участках развития карбонатных и трещиноватых пород в более глубокие водоносные горизонты. Отмечается также наличие "верховодки", что создает предрасположенность к подтоплению отдельных участков. Процессу подтопления подвержены преимущественно поймы водотоков, где подземные воды имеют общий горизонт с водоносными толщами более высокого порядка.
Полезные ископаемые
 Муниципальный округ Краснотурьинск является одной из наиболее богатых полезными ископаемыми территорий Уральского региона. Здесь на протяжении более двухсот лет велась добыча медных (Турьинские рудники) и железных руд, золота.

Месторождения золота, рудных и нерудных полезных ископаемых распространены по всей территории муниципального округа.

По данным Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу на территории муниципального округа Краснотурьинск находятся 18 участков недр в нераспределенном фонде месторождений полезных ископаемых, учитываемые Государственным балансом:
- россыпное золто р. Бол.Волчанка, драга 38

- россыпное золото р. Ларьковка

- Краснотурьинское-3-е глины (сырье для грубой керамики)

-  33 –квартал (строительный камень)
-  россыпное золото р. Турья;
-  россыпное золото р.Песочная (бассейн реки Турья)

-  россыпное золото р. Харитоновская;
- Серовское (железные руды)

- Каменское месторождение (россыпное золото)

- Белкенское месторождение (огнеупорные глины)
-  Северо-Воронцовское месторождение россыпного золота (гидравлика 8);
-  Северо-Воронцовское месторождение (известняк флюсовый)

- Городничный ручей (россыпное золото)

- р. Марганцовка (россыпное золото)
- Воронцовкая россыпь (россыпное золото)
-  р. Полутовка (россыпное золото)

- Тотинское месторождение  (бокситы)

- р.Большая Катасьма с притоками (россыпное золото)

2 месторождения торфа, учитываемые балансом запасов торфа по Свердловской области
- Архангельское  1-е месторождение торфа;
- Архангельское  2-е месторождение торфа;
2 торфопроявления, учитываемые кадастром проявлений торфа по Свердловской области

- Марьевское месторождение торфа;

- Каменское месторождение торфа.
На разработку следующих месторождений выданы лицензии (распределенный фонд):

- Воронцовское золоторудное месторождение, выдана лицензия СВЕ 00696 БР АО «Золото Северного Урала»;
- Песчанское  железорудное  месторождение,  выдана лицензия СВЕ 01471 ТЭ ОАО «Богословское рудоуправление»;
- Чернореченская  площадь, перспективная на рудное золото, выдана лицензия СВЕ 03759 БР АО «Уралэлектромедь»;
- Брусничное месторождение кирпичных глин (восточная часть),
лицензия СВЕ № 07241 ТЭ, ООО «Богословский кирпичный завод»;
- Северо-Песчанское месторождение кирпичных глин, выдана
лицензия СВЕ 07025 ТЭ ООО «Богословский кирпичный завод»;

- Кедровское месторождение, разведка и добыча полезных ископаемых выдана лицензия СВЕ 011526 ТЭ ООО «Богословский кирпичный завод»;
- Устейское месторождение грунтовых строительных материалов,
выдана лицензия СВЕ 07087 ТЭ, ОАО «Свердловская энергетическая компания»»;
- Южно – Воронцовский участок, рудное золото и серебро выдана лицензия СВЕ 02976 БР АО «Золото Северного Урала»;

- Пещерный участок золото рудное, выдана лицензия СВЕ 03808 БР ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»;

- Россыпное золото рек Пещерная и Холодная, выдана лицензия СВЕ 03906 БЭ ООО «Южно – Заозерский прииск»;

- Участок на 1245 км МГ «Уренгой-Центр1», суглинки, дресва, выдана лицензия СВЕ 07468 ТР, ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- Участок Комаров Лог, золото из россыпных месторождений, выдана лицензия СВЕ 03733 БЭ, ООО «Сибресурс»;

- Воронцовская россыпь, разведка и добыча полезных ископаемых, выдана лицензия СВЕ 016445 АО «Золото Северного Урала».

4.2.6. Инженерно-геологические условия
Территория муниципального округа Краснотурьинск расположена на восточном крыле Тагильского мегасинклинория близ сочленения его с находящимися восточнее структурами Западно-Сибирской плиты. Тагильский мегасинклинорий располагается в пределах Тагильско-Магнитогорского прогиба характеризуется сложной складчато-блоковой структурой, обусловленной развитием пологих брахискладок и складок линейного типа, рассеченных и уложенных многочисленными разрывными нарушениями. Разрывные  нарушения в районе, как правило, имеют север-северо-восточное, север-северо-западное простирание, что обусловило в свою очередь расчленение геологических образований на ряд субмеридиональных. клиньевидных блоков. Возраст нарушений самый разнообразный. Большинство их «живет» длительное время, неоднократно омолаживаясь, часть разломов обновилась в  мезозойское время, определив черты морфологии современного рельефа.

Тагильско-Магнитогорский прогиб сложен, в основном, вулкагенно-осадочными толщами от силура до нижнего карбона и представлен туффитами, глинистыми сланцами, диабазами, порфиритами, известняками, песчаниками, сланцами. В строении прогиба большую роль играют интрузивные породы разного состава.

Геологические условия северной части района муниципального округа характеризуются широким развитием среднепалеозойских образований, представленных дислоцированными и метаморфизованными вулканогенными, вулканогенно-осадочными и осадочными породами силуро-девонского возраста. Мезозойские коры выветривания представлены континентальными отложениями элювиального, делювиально- элювиального, генезиса глинистого и глинисто-дресвянистого состава, являются продуктом интенсивного воздействия процессов выветривания на породы субстрата палеозойского возраста и по характеру залегания делятся на площадные и линейные. Палеозойские и мезозойские образования по всей площади перекрыты континентальными четвертичными отложениями мощностью 1-20 м и подразделяются на техногенные, аллювиальные, коллювиальные, озерно-болотные, болотные, элювиально-делювиальные.

Центральная и южная часть района муниципального округа располагается в пределах площади развития пород Туринской и Краснотурьинской свит-верхней части разреза силуро-девонских и нижнедевонских образований.
Образования Туринской свиты имеют довольно широкое площадное развитие. Они картируются в крыльях Туринской синклинальной зоны и в центральной части Богословской антиклинали. Особенно большие по площади участки, сложенные образованиями Туринской свиты отмечены в северной и южной центроклинальных замыканиях Туринской брахисинклинали (севернее г.Краснотурьинска и южнее р.Каква). Наиболее представительные породы свиты - полимиктовые конгломераты, туфоконгломераты, туфопесчаники, туфоалевролиты, порфириты.
К востоку от распространения пород Туринской свиты прослеживаются образования Краснотурьинской свиты, башмаковской и богословской толщ нижнего девона, представленные вулканогенно-осадочными породами - туфопесчаниками с прослойками туфов и порфирита.

4.2.7. Грунты и почвенные ресурсы
На территории муниципального округа встречаются следующие основные классы грунтов: класс природных скальных грунтов, класс природных дисперсных грунтов, класс техногенных грунтов.
Группа скальных грунтов представлена ультраосновными, средними и кислыми интрузивными породами, кислыми, средними, основными, вулканогенно-осадочными эффузивными породами, карбонатными морскими и кремнистыми морскими (полускальные) осадочными породами.

Класс природных дисперсных грунтов представлен континентальными образованиями: элювиальными, делювиальными, озерно-аллювиальными, озерными, озерно-болотными грунтами.
К классу техногенных грунтов относятся природные образования, измененные в условиях естественного залегания физическим или химико-физическим воздействием, для которых средние значения показателей химического состава изменены не менее, чем на 15% (физические - уплотнение трамбовкой, укаткой, взрывами, физико-химическая цементация, битумизация, обжиг);
Природные образования, перемещенные с мест их естественного залегания; Антропогенные образования, представляющие собой твердые отходы бытовой и производственной деятельности человека.

По почвенно-географическому районированию территория  муниципального округа Краснотурьинск расположена на границе Западно-Сибирской и Уральской горной почвенных провинций среднетаежной подзоны дерново-подзолистых почв центральной таежно-лесной области умеренно-холодного пояса.

Значительная расчлененность рельефа, многообразие горных пород определяют высокую пестроту почвенного покрова территории. На хорошо дренируемых водораздельных участках, сложенных бескарбонатными рыхлыми породами, преобладает подзолистый почвообразовательный процесс. На средних и низких участках склонов почвообразование происходит с участием буроземного процесса. На плоских подножиях и выровненных поверхностях развивается дерновый процесс.

Основное распространение имеют почвы подзолистые, болотно-подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-подзолистые, дерново-глеевые, торфяные, болотные низинные, горно-лесные бурые, горно-лесные неполноразвитые, аллювиальные разнотипные.

4.2.8. Физико - геологические процессы
Закономерности распространения и развития природных процессов на территории округа определяются особенностями физико-географических условий, геологическим строением территории,  характером  проявления  новейших  и  современных  тектонических  движений,
особенностями техногенных воздействий на окружающую среду.

Деятельностью поверхностных и подземных вод обусловлены плоскостная и линейная эрозия, заболачивание, подтопление, карстообразование. Распространение сильнопучинистых и среднепучинистых грунтов (суглинки) обусловливают процессы морозного пучения.

На территории округа зарегистрированы склоновые процессы: обвалы, осыпи, плоскостной смыв.
Добыча полезных ископаемых шахтным способом привела к образованию подработанных территорий, в пределах которых наблюдаются провалы, сдвижения и проседания земной поверхности.

Техногенным воздействием на геологическую среду является откачка подземных вод, вызывающая нарушение природной гидродинамической обстановки и образование депрессионных воронок.

Производственная   деятельность   в   ряде   случаев   сопровождается   формированием техногенных ландшафтов.

Техногенные воздействия часто усиливают неблагоприятные природные процессы, способствуя заболачиванию и подтоплению территорий, формированию «верховодки».
Хозяйственная деятельность сопровождается загрязнением почв, поверхностных и подземных вод, увеличением коррозионной активности среды.
Согласно  предоставленным  данным  преимущественное  количество  площадок для строительства производственных объектов относятся ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям.

4.2.9. Проявления опасных процессов природного 
и техногенного характера

Основными угрожающими процессами на территории округа являются: карст, природные землетрясения, технически ослабленные участки геологической среды (шахтные поля, провалы, отвалы, шламохранилища), тектонические разломы, подтопление территорий, речная эрозия, морозное пучение.

Согласно выполненной ведущими специалистами Института геофизики УроРАН схеме сейсмического районирования Среднего Урала зона I категории потенциальной сейсмической опасности (субмеридиональная зона, проходящая от Североуральска через Н.Тагил до Первоуральска) охватывает западную часть муниципального округа. В разные годы в этой зоне были зарегистрированы землетрясения силой от 3 до 7 баллов. В субширотном направлении на территории округа выделена потенциально сейсмоопасная зона третьей категории опасности. По результатам сейсмической информации установлены сейсмоопасные узлы. К узлу II категории потенциальной сейсмоопасности отнесен Серовский район, где вероятны землетрясения до 5-6 баллов. Землетрясения имеют в основном тектоническое происхождение, связаны с тектоническими нарушениями и разрывами.

Проблема подработанных территорий особенно актуальна для муниципального округа, на территории которого в результате подземных выработок месторождений полезных ископаемых сформировались зоны опасных деформаций земной поверхности: неравномерное оседание, сдвижение, катастрофически быстрые провалы земной поверхности.

Муниципальный округ расположен в границах Северо-Уральской карстовой провинции. Карбонатному карсту подвержена юго-восточная часть муниципального округа. Подтопление  относится  к   группе  умерено  опасных  процессов  но,  как  правило, вызывает серьезные последствия:

резкое изменение свойств грунтов, активизацию опасных геологических процессов, изменение химического состава, агрессивности и коррозийной активности грунтов и подземных вод, загрязнение поверхностных вод, изменение природных ландшафтов. Причинами подтопления часто служат техногенные воздействия.
4.2.10. Растительный и животный мир

Лесная площадь территории муниципального округа Краснотурьинск составляет 57585 га. 

Все леса муниципального округа Краснотурьинск относятся к Средне-Уральскому району таежной зоны.

На территории округа произрастают сосна, лиственница, кедр, ель, пихта, береза, осина, черная и серая ольха, ива. Сосна и береза распространены повсеместно. На севере округа преобладают хвойные сосновые леса с включением ели, пихты  и кедра (Краснотурьинское лесничество). К югу хвойные леса сменяются лиственными (Воронцовское лесничество). 

В юго-западной части округа березовые леса включают крупные участки, заросшие ольхой, осиной, ивой. На границе 51 и 64 лесных кварталов находится участок лиственничного леса. В юго-восточной части округа включения в березняки в большей степени представлены хвойными породами: елью, пихтой, сосной.

Растительный покров представлен лесной травяно-кустарниковой растительностью, зелеными мхами и болотными видами растений на заболоченных участках.
 Животный мир в границах территории муниципального округа Краснотурьинск наиболее широко представлен таежной фауной подзоны средней тайги. Для таежной фауны характерны лось, рысь, лисица, заяц-беляк, белка обыкновенная, куница лесная, горностай, глухарь, тетерев, рябчик. Интразональная фауна представлена бобром, выдрой, ондатрой, водяной полевкой, утками, гусями, куликами.

На территории, включающей в себя Краснотурьинский участок охотничьих угодий общего пользования, постоянно или временно обитают:

белка, волк, горностай, заяц-беляк, колонок, куница, лисица, лось, рысь, медведь бурый, норка, ондатра, бобр, выдра;

вальдшнеп, кулики, рябчик, тетерев, водоплавающая птица.

Численность и плотность охотничьих животных, постоянно или временно обитающих на территории Краснотурьинского участка охотничьих угодий общего пользования, по данным ЗМУ и спецучетов 2009 г., приведена в таблице 4.2.10.1.
Таблица 4.2.10.1
	№
	Вид
	Численность, особей
	Плотность, особей на 1000 га

	1
	Белка обыкновенная
	1073
	17,67

	2
	Волк
	2
	Менее 1

	3
	Горностай
	106
	1,75

	4
	Заяц-беляк
	498
	8,20

	5
	Колонок
	10
	Менее 1

	6
	Куница лесная
	98
	1,61

	7
	Лисица
	35
	Менее 1

	8
	Лось
	49
	0,81

	9
	Рысь
	4
	Менее 1

	10
	Медведь бурый
	10
	Менее 1

	11
	Бобр
	30
	-

	12
	Норка американская
	122
	-

	13
	Речная выдра  (занесена в

красную книгу Свердловской  области, III категория, редкий вид)
	3
	-

	14
	Ондатра
	1980
	-

	15
	Рябчик
	2084
	34,32

	16
	Тетерев
	258
	4,25

	17
	Утки
	2303
	-


Кроме того, на территории муниципального округа Краснотурьинск вероятны места обитания и пути миграции следующих видов редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Свердловской области: кобчик (III категория), обыкновенный осоед (III категория), бородатая неясыть (III категория), седой дятел (III категория). 

На территории муниципального округа Краснотурьинск расположено Краснотурьинское участковое лесничество, состоящее из Краснотурьинского (общая площадь 29236 га) и Воронцовского участка (общая площадь 28349 га), и входящего в состав Карпинского лесничества.

4.3. Экономическая характеристика

4.3.1.  Общая характеристика экономической базы

С момента своего основания в 1758г. основной экономической базой г.Краснотурьинска являлась горнодобывающая промышленность: добыча медных руд на правом берегу р.Турьи были заложены Николаевский, Першинский, Суходойский, Фроловский рудники (современный планировочный район Медная Шахта). Эта группа рудников и образовавшийся при них горняцкий поселок назвали Туринскими Рудниками. Поселение Туринские рудники являлось сырьевой базой для заводов  Богословского горного округа (современные города Карпинск и Североуральск), которые выплавляли 30% Российской меди до первой  трети XIX века. С 1823г. в Богословском горном округе началась добыча золота. У Туринских Рудников была открыта одна из самых  богатых россыпей золота. (в районе пос. Воронцовка). Появилась новая отрасль, в которой была занята значительная часть населения.

Во время гражданской войны 1918-1921гг. медные рудники были поставлены на консервацию  и затоплены. С 1930г. началось восстановление и реконструкция медных рудников (Фроловский, Башмаковский, Богословский). Из старых шахт откачали воду и углубили их.

По состоянию на 2016 г. все шахты, относящиеся к Вадимо-Александровскому  месторождению медно-магнетитовых руд, закрыты, в связи с отработкой месторождения.

На территории муниципального округа Краснотурьинск по состоянию на 2024г. продолжается разработка железных руд, огнеупорных глин, золота. Северопесчанское месторождение кирпичных глин, расположенное вблизи южной границы г.Краснотурьинска, является основной сырьевой базой для ООО «Богословский кирпичный завод». Перечень предприятий горнодобывающей промышленности по состоянию на 2024 г. см. в таблице 4.3.1.1.
Таблица 4.3.1.1.
	№ 

п/п
	Наименование предприятия, местоположение управления
	Основной вид деятельности, местоположение предприятий

	1
	АО «Богословское рудоуправление», старейшее предприятие Краснотурьинского ГО.

г.Краснотурьинск, ул.Октябрьская 28
	Добыча железных руд подземным способом. 

Шахта «Северопесчаевская» - крупнейшая на Урале.

Разработка шахты может вестись до 2040г.

Дробильно-обогатительная фабрика. Оба предприятия расположены в районе пос.Воронцовка.

	2
	АО «Золото Северного Урала» г.Краснотурьинск, ул.Карпинского 4
	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра, металлов платиновой группы).

Воронцовское золоторудное месторождение, крупнейшее на  Северном Урале в районе пос.Воронцовка.

Обогатительная  (золотоизвлекательная) фабрика в районе пос.Рудничный

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Заозерский прииск» (ООО «Южно-Заозерский прииск») г.Краснотурьинск, ул.Карпинского 4
	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра, металлов платиновой группы).

Гидравлика № 9. Россыпное месторождение, прииск в 3 км западнее пос.Воронцовка.

	4
	ООО «Валенторский медный карьер» г. Карпинск, ул.Чайковского 16
	Добыча медных руд подземным способом.

На территории г.Краснотурьинска расположены четыре шахты: им.Кирова, Никитинская,  Капитальная,  и Вентиляционная, которые по состоянию на  2016г. закрыты,  эксплуатироваться не будут.

Обогатительная фабрика, хвостохранилище  расположены вне границ г.Краснотурьинска.

Деятельность обогатительной фабрики приостановлена с марта 2016г. При возобновлении деятельности фабрика будет работать на привозном сырье – месторождения медных руд в районе г.Ивделя.

(см. таблицу 4.3.1.2.)


Предприятия горнодобывающей промышленности ООО «Валенторский медный карьер», расположенные в г.Краснотурьинске по состоянию на 2024г

Таблица 4.3.1.2.
	№ 

п/п
	Наименование предприятия, местоположение
	Основной вид деятельности
	Площадь арендуемого земельного участка, га

	1
	Зона обрушения Николо-подгорного месторождения ул.Свободы
	
	2,3673

	2
	Зона обрушения Фроловского месторождения. Участок 1 ул.Абоимова
	
	1,9739

	3
	Зона обрушения Фроловского месторождения. Участок 2 ул.Абоимова
	
	1,2033

	4
	ООО «Валенторский медный карьер». Промплощадка

шахты им.Кирова

 ул.М.Горького 15
	Закрыта,  эксплуатироваться не будет
	1,9770

	5
	ООО «Валенторский медный карьер». Промплощадка

шахты «Никитинская» ул.М.Горького 15
	Закрыта,  эксплуатироваться не будет
	0,1459

	6
	ООО «Валенторский медный карьер».

Обогатительная фабрика ул.Сосьвинская 42а
	Производственная деятельность обогатительной фабрики приостановлена с марта 2016г.
	5,5000

	7
	ООО «Валенторский медный карьер». Промплощадка 

шахты «Капитальная» ул.М.Горького 15
	Закрыта,  эксплуатироваться не будет
	2,1881

	8
	ООО «Валенторский медный карьер». Промплощадка

шахты «Вентиляционная» ул.Красноармейская 24
	Закрыта,  эксплуатироваться не будет
	0,5789

	9
	ООО «Валенторский медный карьер».

Хвостохранилище ул.Сосьвинская 80
	
	162,8389


Открытие в 1931г. Североуральского месторождения бокситов «Красная Шапочка» явилось началом формирования новой экономической базы, г.Краснотурьинска. В период с 1941 по 1945 гг. был построен Богословский алюминиевый завод. Первый  гидрат окиси алюминия был  получен в июне 1943 г., а первый глинозем – в апреле 1944 г. Первый алюминий был получен 9 мая 1945 г.

В 1944г. пущена в эксплуатацию Богословская ТЭЦ. Развитие Богословского алюминиевого завода, увеличение выпуска продукции  и улучшение технико-экономических показателей проводились на основе внедрения в производство новейших достижений науки, техники, передового опыта, реконструкции и модернизации производства. В 2000г. в алюминиевой промышленности была создана крупнейшая вертикально-интегрированная компания «СУАЛ-холдинг» с полным технологическим циклом от добычи сырья до выпуска готовой продукции. В состав компании вошли все предприятия  алюминиевого комплекса Урала, в т.ч. ОАО «Богословский алюминиевый завод», ОАО «Северо-Уральский бокситовый рудник», а  также Южноуральский и Средне-Тиманский бокситовые рудники, которые являются основными поставщиками сырья для предприятий Свердловской области.

К  2011 году, когда мировая экономика начала выбираться из кризиса,  российские  энергокомпании увеличили тарифы на электроэнергию почти в два раза.  В результате электролизное  производство становится убыточным.

А в  2012 - 2013 годах происходит падение курса продаж алюминия на Лондонской  бирже металлов, мировой рынок алюминия  пересыщен металлом. 

В  2012 году Совет директоров РУСАЛа одобрил долгосрочную программу поэтапной замены неэффективных устаревших и  убыточных мощностей по производству первичного алюминия на современные производства с конкурентоспособной себестоимостью. 

Постепенно с 2011-го по 2014 годы были остановлены все корпуса электролиз БАЗа. Данное решение было реализовано только после его одобрения государственными органами власти и профсоюзом, а также решения вопросов с трудоустройством высвобождающихся сотрудников.  

С учетом сложившейся  экономической ситуации «БАЗ-СУАЛ» не производит первичный алюминий и алюминиевые сплавы, сохраняется производство глинозема, см.таблицу 4.3.1.2.

Перечень производственных, промышленных предприятий, производственных баз, автотранспортных и складских объектов г.Краснотурьинска 

Таблица 4.3.1.3
	№ 

п/п
	Наименование предприятия, местоположение 
	Основной вид деятельности
	Численность работающих

	1
	«БАЗ-СУАЛ» 

Основная промплощадка  ул.К.Маркса 1
	Глинозем металлургических марок              Г-ОО; Г-ООК

Песок тригидрата оксида алюминия. Содосульфатная смесь. Объем производимой продукции составляет 960150 тонн/год
	2645 человек

	2
	«БАЗ-СУАЛ»
	Теплоэлектроцентраль («Богословская ТЭЦ»)
	

	3
	 «БАЗ-СУАЛ»  

ул.Фрунзе  68
	Управление механизации
	

	4
	«БАЗ-СУАЛ»  

ул.Фрунзе  89
	Отвод управления железнодорожного транспорта
	

	5
	«БАЗ-СУАЛ»  

ул.Фрунзе  87
	Территория 6 серии электролизного цеха.

Реализация (продажа, сдача в аренду)
	

	6
	«БАЗ-СУАЛ»  

Шламовое поле № 3 ул.Фрунзе  84/1
	Шламовая криолита
	

	7
	«БАЗ-СУАЛ»  

Шламовое поле № 1
	
	

	8
	«БАЗ-СУАЛ»  

Золоотвал № 1
	
	

	9
	«БАЗ-СУАЛ»  

Золоотвал № 2
	
	

	10
	«БАЗ-СУАЛ»  

Полигоны ТПО

Ул.Фрунзе 92а
	Накопитель производственных отходов
	

	11
	«БАЗ-СУАЛ»  

 ул.Фрунзе 92 передан в аренду ООО «Богословский кабельный завод»
	ООО «Богословский кабельный завод»

Выпуск кабельно-проводниковой продукции для нефтехимического, энергетического и общепромышленного рынка
	82 человека

	12
	«БАЗ-СУАЛ»

ГПП. Станция нейтрализации и ее охранная зона ул.К.Маркса 1/1
	
	

	13
	ООО «Богословская строительная компания», ул.Октябрьская 1
	Деревообрабатывающее производство без глубокой переработки (доска, плинтус, погонаж и т.д.)
	50 человек

	14
	«БАЗ-СУАЛ» передан в аренду ФЛ ООО «Рус-инжениринг» в г.Краснотурьинске ул.Октябрьская 4
	Административно-бытовой корпус, группа спецтехники, ремонтная база
	45 человек

	15
	ул. Металлургов
	Склады
	

	16
	ул. Металлургов 55
	Стройдвор
	

	17
	ул. Октябрьская
	Производственная база
	

	18
	ул. Октябрьская
	Склады
	

	19
	
	Склады
	

	20

21
	ООО «Богословский кирпичный завод», ул.Новокирпичная 37

ООО «Богословский кирпичный завод», ул.Новокирпичная 
	Производство керамического кирпича

Склад глинозапасов
	62 человек

	22
	Резервная территория  ул.Новокирпичная
	Объект промышленности
	

	23
	ОАО УК Промпарк «Богословский» ул.Фрунзе 92
	Индустриальный парк «Богословский»

Размещение производств от I до V классов санитарной опасности
	

	24
	«БАЗ-СУАЛ»

ул.Фрунзе 88 передан в аренду ООО "СУАЛ-ПМ"
	Производство порошков
	

	25
	ул.Фрунзе
	Предприятие, осуществляющее сбор и переработку отработанных люминесцентных ламп
	

	26
	ООО «Спецремстрой»,

ул.Фрунзе, 70
	Производственная база
	

	27
	ул.Фрунзе
	Объект продовольственного снабжения
	

	28
	«БАЗ-СУАЛ»

Оптово-закупочная база

ул.Фрунзе,86
	Склады.

Реализация (продажа, сдача в аренду)
	

	29
	ул.Фрунзе,90 

ООО «Меркурий»
	Склады с/х продукции.

Картофелехранилище, капустохранилище, лукохранилище
	

	30
	ООО «Богословская строительная компания», ул.Фрунзе 62
	Цех сантехмонтажа.

Производство вентиляционных систем, металлоконструкций
	70 человек

	31
	«БАЗ-СУАЛ»

ул.Фрунзе 84/2
	Открытый склад боксита
	

	32
	Объекты тепло-энергообеспечения. Резервная территория ул.Фрунзе
	Ново-Богословская ТЭЦ
	

	33
	Объект переработки техногенных  отходов
	
	

	34
	«БАЗ-СУАЛ»

ул.Фрунзе 76 корп.1 передано в аренду ООО «ЛесКомРазвитие»
	Производство палочек для мороженого
	

	35
	«БАЗ-СУАЛ»

ул.Фрунзе 74
	УПТК
	

	36
	ул.Фрунзе
	Производственная база
	

	37
	ул.Фрунзе
	Производственная база
	

	38
	пер.Заводской
	Склады
	

	39
	ООО «Регион-Консалт» (аренда)
	Гаражи, крытая стоянка тяжелой техники, склады
	

	40
	ООО «Краснотурьинский завод ЖБИ и К»,

 ул.Фрунзе 71
	Производство железобетонных изделий и конструкций.

Плиты перекрытия – 170000 м2/год,

с пуском 2-ой линии до 300000 м2/год, сваи, перемычки
	100 человек

	41
	Афонина Е.Н.,

ул.Октябрьская
	Производственная база
	

	42
	ул.Металлургов
	Производственная база
	

	43
	МУП «Городской трамвай» ул.Фрунзе 57
	Трамвайный парк
	40 человек

	44
	«БАЗ-СУАЛ»

ул.Фрунзе 64
	Стройлаборатория.

Реализация (продажа, сдача в аренду)
	

	45
	
	ПС Краснотурьинск 220/110/35
	

	46
	ООО «Богословская строительная компания», ул.Фрунзе 84а
	Автотранспортный цех, ремонтная база, склады. Стоянка грузовых автомобилей, спецтехники
	30 человек

	47
	«БАЗ-СУАЛ» 

ул.Советская 61
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации
	

	48
	район Медная Шахта
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации
	

	49
	ООО «Ореон» ул.Фрунзе 60
	Стоянки пассажирских автобусов, маршрутных такси, мусоровозов
	80 человек

	50
	ООО «Ява-Холдинг» пер.Заводской
	Склады, гаражи
	

	51
	МРСК

Участок Серовских электрических сетей
	Гаражи
	

	54
	ул.Фрунзе
	Асфальтобетонный завод
	

	55
	ул.Фрунзе, 74
	Склады
	

	56
	ул.Фрунзе, 74
	Производственная база
	

	57
	Прирельсовые, складские производственные базы, расположены с юго-западной стороны от ПС Краснотурьинск 220/110/35
	Производственные базы, складские базы
	


	58
	АО «Уральские газовые сети»,

ул.Фрунзе, 74/1
	Комплекс зданий складского хозяйства
	

	59
	Прирельсовая база, расположена с юго-западной стороны от ПС Краснотурьинск 220/110/35
	Разгрузочная база
	

	60
	Прирельсовые базы склады, расположены с южной стороны от ПС Краснотурьинск 220/110/35
	Производственные базы, склады
	

	61
	ЗАО Логосеть ул.2-я Надеждинская
	Производственная  база
	

	67
	ул.М.Горького
	Складская база
	

	68
	ООО «Золото Северного Урала»

Производственная артель старателей (ПАС) «Южно-Заозерский прииск» ул.Волчанская 1
	Гаражи грузового автотранспорта
	

	69
	ул.Сосьвинская
	Склад ГСМ

Не эксплуатируется
	

	70
	ул.Сосьвинская, 27а
	Пилорама
	

	71
	Кудряшова И.Е.
	Складская база
	

	72
	ООО «Спецснабсбыт»,

ул.Вокзальная, 36а
	Склады
	

	73
	ул.Мира
	Продуктовая база
	

	74
	Сгорин М.А.

Лукашова Л.И.,

ул.Мира
	Склады
	

	75
	
	Склады
	

	76
	ООО «Ява-Холдинг»

ул.Красноармейская
	Открытые склады
	

	77
	ООО «Газпром-Трансгаз-Югорск»

Югорское управление материально-технического снабжения и комплектации.

Участок по хранению и реализации материально-технических ресурсов,

ул.Совхозная
	Складирование, переработка грузов: оборудование для газопроводов
	30 человек

	78
	АО «Золото Северного Урала»

Производственная артель старателей (ПАС) «Южно-Заозерский прииск» ул.Карпинского 4/10,

Ул.Карпинского 4/11
	Склады оборудования и комплектующих деталей, заготовок.

Гаражные боксы легкового автотранспорта
	

	79
	
	Станция водоподготовки
	

	80
	ЗАО «Краснотурьинскстрой»

ул.Делегатская
	Мебельный цех
	

	81
	ОАО «ПТК».Белоус В.Ф. «Свердловсктрансстрой» ул.К.Маркса 2
	Стоячные боксы легковых, грузовых автомобилей, автобусы, большегрузные автомобили, склады
	

	82
	ООО «Богословская строительная компания», ул.К.Маркса 2, на аренде ООО «Краснотурьинске РСУ «Уралметаллургмонтаж»
	Цех модульных конструкций («Сэндвичи»)

Производство металлических конструкций
	20 человек

45 человек

	83
	ООО «Краснотурьинск-Полиметалл», ул. Фрунзе, 51, офис 205
	Горнодобывающее предприятие (ГДП Пещерное)
	

	84
	ООО Компания «Рифей», 
ул. Чкалова, 45
	Сфера обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области
	

	85
	ООО «Богословский кабельный завод», 

ул. Фрунзе, 92
	Производство инновационной кабельно - проводниковой продукции.
	

	86
	ООО «Ротор»,

Ул. Фрунзе, 94
	Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические
	

	87
	ООО «Краснотурьинский ЖБИК»
ул. Фрунзе, д.71/1, кв.401
	Предприятие по производству строительных конструкций, бетона и раствора
	

	88
	ООО «СУГРП»

п. Рудничный, Первомайская, 3
	Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков
	

	89
	Краснотурьинский филиал ОАО Концерн «Уралэлектроремонт»

ул. Фрунзе, 85
	Монтаж, ремонт, техническое обслуживание и перемотка электродвигателей, генераторов и трансформаторов
	

	90
	ООО «Леском Развитие»

ул. Фрунзе, 76, строение 1
	Производство прочих деревянных изделий
	


Шламохранилище № 2 филиала АО «РУСАЛ Урал» в Краснтурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богсловский алюминиевый завод» расположено с северной стороны от г.Краснотурьинска, не входит в  границы города (Карпинский лесхоз, Краснотурьинское лесничество, квартал 63-63; 70; 77).

Предприятия пищевой промышленности г.Краснотурьинска

Таблица 4.3.1.4
	№ п/п
	Наименование предприятия, местоположение 
	Основной вид деятельности
	Численность работающих

	1
2
	МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» ул.Маяковского 1

МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» ул.Металлургов 40
Мини-пекарни ООО «ЯСА-Вкус»
	
      Производство хлебобулочных и 

      кондитерских изделий
	205 человек

	3
	ИП Быков Александр Георгиевич

ул.Чкалова 3
	Производство колбасных изделий
	55 человек

	4
	ООО «Гурман»
	Производство мясной продукции
	23 человека

	5
	ООО «Богословская пивоварня» ул.Чернышевского 5а
ООО «Грэй Вольф»
	Производство пива. Ресторан
	10 человек

25 человек

	6
	ИП Арндт Э.О.
	Цех по переработке рыбы
	10 человек


Важной составляющей экономики муниципального округа Краснотурьинск является сложившийся сектор малого и среднего предпринимательства, численность занятых в этой сфере составляет 20% от числа занятых в экономике. В муниципальном округе Красноурьинск с 1997г. функционирует муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства.

Предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели г.Краснотурьинска, основным видом деятельности которых является производство

Таблица 4.3.1.5
	№ 

п/п
	Основные виды деятельности
	Количество предприятий

	1
	Производство строительных металлических изделий.

Производство строительных металлических конструкций.
	3

	2
	Ковка, прессование, штамповка, профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии.
	2

	3
	Производство изделий из бетона, гипса и цемента.
	1

	4
	Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, производство деревянной тары, модифицированной древесины.
	11

	5
	Производство деревянных строительных конструкций.
	1

	6
	Производство одежды, спецодежды.
	3


Агропромышленный комплекс представлен ООО Дочерним сельскохозяйственным  предприятием (ДСП) «Совхоз Богословский» (1 отделение, район Загородный (Совхозный)), которое специализируется на разведении крупного рогатого скота (КРС) и на производстве сырого молока.

Производство молока за I квартал 2021 – 678 тонн.

Производство мяса за I квартал 2021 – 33,6 тонн.

Численность работающих на 01.08.2024- 101 человек.

Основные производственные и вспомогательные объекты ООО ДСП «Совхоз Богословский» см. в таблице 4.3.1.6.
Таблица 4.3.1.6
	№ 

п/п 
	Наименование с/х объекта
	Основные виды деятельности на 01.08.2024

	1
	Ферма № 3
	Количество голов КРС – 1923 в том числе коров 810 голов


	2
	Ферма № 4
	

	3
4
	Ферма № 5 с родильным отделением
	

	5
	Ферма № 7
	

	6
	Ферма № 6
	

	7
8
	Молоканка

(новая)

Молоканка 

(старая)
	           Не действуют

	9
	Молокозавод
	Не действует

	10
	Зерносклад

Весовая

Центральный склад
	Хранение зерна

	
	
	Хранение оборудования, запасных частей, деталей и т.д.


Все производственные объекты ООО ДСП «Совхоз Богословский»: фермы                    № 3; №4; №5; №6; №7; молокозавод, молоканки расположены вне территории г.Краснотурьинска, вблизи северо-восточной границы его.

Используемые площади с/х угодий
МО Краснотурьинск- 2666,0 га;

В конце 2023 года и начале 2024 года предприятие увеличивает общее по-головье КРС на 83 головы, для этого введены в эксплуатацию два животновод-ческих двора на 4 отделении совхоза в п.Прибрежный.

Не планируется в ближайшие 3 – 5 лет перебазирование ферм №5, №5.1, №6 и №7. 

В 2024 году начаты и проводятся текущие ремонты двух ферм на 2 отделе-нии в п.Рудничный.

С 2022 года  ООО ДСП «Совхоз Богословский» с применением новой тех-ники совхоз произвёл введение в оборот около 500 га пашни, которая не возде-лывалась на протяжении долгих лет и данные площади использовались под сенокошение многолетних трав.

В связи с увеличением поголовья совхозу требуется увеличение сельхо-зугодий для обеспечения КРС собственными кормами. 

Зерносклад, весовая и центральный склад расположены на территории г.Краснотурьинска – ул.Животноводов – ул.Механизаторов.

Показатели социально-экономического развития муниципального округа Краснотурьинск за 2023 год

                                                                                                    Таблица 4.3.1.7
	№ 

п/п
	Показатели
	2022 год
	2023 год

	1.
	Оборот организаций ВСЕГО (млн. рублей),
	41946.59
	48907,76

	
	в том числе:
	
	

	
	1)Добыча полезных ископаемых
	25443.79
	31373,46

	
	2) Обрабатывающие производства, из них:
	
	

	
	Филиал АО «РУСАЛ Урал» в г. Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод»
	16502.8
	17534,3

	2.
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (отдельно по каждому предприятию)
	
	

	2.1
	Производство, распределение и сбыт электроэнергии
	
	

	
	Свердловский филиал АО «Энергосбыт Плюс» 

-Сбыт электроэнергии, млн.кВ/ч
	-
	128,49

	
	ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
Транспортировка электроэнергии, технологическое присоединение, млн.кВ/ч
	-
	97,77

	
	Филиал АО «РУСАЛ Урал» в г. Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод»


	
	

	
	- тепловая энергия, Гкал
	563273.3
	4482878

	
	- теплоноситель, м3
	1 580 487,9
	2773436

	
	- стоимость основных фондов, млн. руб.
	2 087,8
	2501,6

	
	- темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
	
	105,6

	
	- среднесписочная численность работников ТЭЦ (чел)
	431
	421

	2.2.
	Производство и распределение воды
	
	

	
	1) Филиал АО «РУСАЛ Урал» в г. Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод»


	
	

	
	- питьевая вода (тыс. м.куб.)
	7 073,0
	7121,0

	
	- техническая вода (тыс. м. куб.)
	16 7294
	15860,8

	
	-Водоотведение (тыс. куб.м.)
	11 718,9
	10490,7

	
	Стоимость основных фондов (млн. руб.)
	141,4
	164,3

	
	Оборот (млн. руб.)
	67,0
	72,9

	
	Темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
	105,8
	108,8

	
	2) АО «Богословское рудоуправление»
	
	

	
	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	17
	929

	
	Оборот (млн. рублей), всего
	3,9
	5325

	
	Темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
	101
	140

	
	Производство и распределение воды (тыс. м. куб.), в т.ч. питьевая вода
	1 196,969
	1 194,77

	
	Среднесписочная численность работников (чел.)
	18
	1236

	
	3) МУП «Управление коммунальным комплексом»
	
	

	
	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	680,7
	736,94

	
	Оборот организации, (млн. рублей), всего
	386,0
	407,87

	
	Темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
	118.4
	104,6

	
	Производство и распределение воды (тыс. м. куб.), в т.ч. - холодная вода
	3991,4
	2613,41

	
	- водоотведение
	4027,8
	3859,93

	
	Среднесписочная численность работников (чел.)
	304
	306

	3
	Сельское хозяйство
	
	

	
	1)Число сельскохозяйственных предприятий, всего
	4
	4

	
	в т.ч. крестьянских и фермерских хозяйств
	3
	3

	
	2)Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических ценах по кругу крупных и средних сельхозпредприятий (тыс. рублей)
	147628
	131536

	
	3)Валовое производство основных продуктов, тонн

- молоко

- мясо
	6183

468
	6147

528

	
	4)Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей)
	32 693
	39618

	4
	Капитальное строительство
	
	

	
	Общее число
-строительных организаций
	73
	59

	
	Стоимость подрядных работ, выполненных собственными силами строительных организаций (всех форм собственности) (млрд. рублей)
	1 417,2
	1 075,6

	
	Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственности (по методике с досчетом, млн. рублей)
	8 979
	14869,5

	
	Ввод в действие, ремонт, реконструкция инфраструктурных объектов за счет всех источников финансирования, всего (млн. рублей) в том числе
	
	

	
	- капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального округа Краснотурьинск
	0,135
	2,5

	
	- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	9,4
	26,1

	
	-капитальный ремонт автомобильных дорог
	19,3
	33,5

	
	- капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда
	1,1
	1,6

	
	- разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объектах строительства инженерных сетей
	18,2
	27,1

	
	- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	6,5
	11,2

	
	-строительство, реконструкция и модернизация инженерных сетей и сооружений
	3,0
	0,1

	
	- строительство сетей газоснабжения
	22,4
	-

	
	- строительство кладбища
	27,4
	-

	
	- выполнение проектных работ  и осуществление технических мероприятий на объекты благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования
	1,5
	5,4

	
	- выполнение мероприятий по формированию современной городской среды, в т. ч. субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (Комплексное благоустройство "Тихомировского парка")
	25,0
	23,8

	
	- благоустройство общественной территории «Зона Акватории реки Турья»
	90,1
	52,5

	
	-создание детской площадки п. Воронцовка
	0,481
	-

	
	-строительство лыже-роллерной и лыжной трассы
	29,3
	-

	
	- обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях
	-
	14,3

	
	- Подготовка и обустройство площадки под строительство объекта: "Центр спортивных единоборств"
	-
	2,3

	
	Численность работников, занятых в строительстве и на предприятиях стройиндустрии (человек)
	145
	244

	5
	Потребительский рынок
	
	

	
	Оборот розничной торговли (млн. рублей)
	8090,9
	6547,8

	
	Оборот розничной торговли  на душу населения (рублей на человека)
	134142,9
	110475,9

	
	Оборот общественного питания (млн. рублей)
	303,6
	280,1

	
	Объем реализации платных услуг населению (тыс. рублей)
	796880
	791896

	
	Объем реализации платных услуг населению на 1 жителя (рублей на человека)
	13211
	13361

	
	Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием, %
	100%
	100%

	6
	Численность населения, занятых в экономике, человек
	31257
	27531

	7
	Среднемесячная зароботная плата одного работника (рублей)
	43672,1
	49251,0

	10
	Численность населения ВСЕГО (человек),           в том числе:
	60316
	59269

	
	а) городское население
	55664
	55727

	
	б) сельское население
	4652
	3542

	11
	Количество субъектов малого предпринимательства, едениц ВСЕГО 
	1064
	1698

	
	По сферам деятельности (наиболее представленным в городском округе, ед.)
	
	

	
	- обрабатывающие производства
	119
	119

	
	- торговля оптовая и розничная;  ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
	506
	491

	
	-  транспортировка и хранение
	183
	179

	
	- строительство
	153
	144

	
	-  деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
	68
	70

	
	-   деятельность по операциям с недвижимым имуществом
	84
	93

	
	- деятельность в области информации и связи
	40
	41

	
	деятельность профессиональная, научная и техническая
	119
	122

	
	- предоставление прочих видов услуг
	141
	140

	
	Среднесписочная численность работников, (человек)
	8717
	9131

	
	Объем оборота, (млн. рублей)  
	6534
	6548


Уровень безработицы на 01.01.2022 составляет 1,58 процентов (на 01 января 2021-3,47 процента, снижение в 2,2 раза). На 01.02.2025 составляет 0,6%, что показывает снижение безработицы с предыдущими годами.

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01.01.2022 года, составляет 477 человек ( на 01.01.2021-1239 человек, снижение в 2,6 раза). По состоянию на 01.02.2025 составляет 180 человек, что показывает снижение численности безработных с предыдущими годами.
Количество рабочих вакантных мест, заявленных работодателями,-609 вакансий (на 01.01.2021-567 вакансий).
Коэффициент напряженности на рынке труда (количество безработных на 1 вакансию)- 0, 78 (на 01.01.2020-2,2)

За период с 2015 г по 2023 год численность работников средних и крупных предприятий муниципального округа Краснотурьинск сократилась в среднем на 2000 человек и составила 16799 человек, в основном по причине закрытия ряда производств на Богословском алюминиевом заводе.

Краснотурьинск относится к монопрофильным городам, т.к. экономической базой его является непропорционально развитая одна отрасль – цветная металлургия – «БАЗ-СУАЛ». Превосходство этой отрасли над другими отраслями настолько доминирует, что особым образом сказывается на развитии экономической и социальной сфер города, определяет критическую зависимость монопрофильного города от внешних факторов  производственной кооперации, обеспечивающих завышенные потребности диспропорциональной экономической базы. В то же время монопрофильный город  Краснотурьинск остается сложной  самоорганизующей градостроительной системой, обладающей всеми признаками места постоянного проживания людей: наличие природной и искусственной среды,  формирование социальной, коммунальной, инженерно-транспортных инфраструктур. Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014г.  № 1398-р утвержден перечень  монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов). Краснотурьинск отнесен к категории 1, как многопрофильный город с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Для снижения зависимости экономики муниципального округа от работы системообразующих предприятий на территории муниципального округа Краснотурьинск реализуется инвестиционный проект по строительству индустриального парка «Богословский». 

Индустриальный парк «Богословский» — индустриальный парк типа «Greenfield», общей площадью 86 га, с возможностью последующего расширения. Площадка под размещение индустриального парка «Богословский» является перспективной и имеет высокую степень обеспеченности с точки зрения инженерной инфраструктуры.

Участок индустриального парка примыкает к производственной зоне г. Краснотурьинск и обладает потенциалом для развития производственных и коммунально-складских площадок.
На основании ФЗ от 29.12.2014г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в РФ», постановлением Правительства РФ от 19.09.2016г. № 942 принято решение «О создании территории  опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск». Территория  опережающего развития – часть территории субъекта РФ, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной  деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

Основные льготы предоставляются резидентам ТОСЭР, которые зашли на инвестиционную площадку в первые три года после создания ТОСЭР «Краснотурьинск». Во внебюджетные фонды компании платят 7,6%. Налог 
на прибыль вместо 20% в течение первых 5 лет с момента получения прибыли исчисляется по ставке 5%, в течение последующих 5 лет – 13%. Кроме того, резиденты ТОСЭР «Краснотурьинск» в течении 5 лет освобождены от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. 
По состоянию на 01.01.2023 в реестр ТОСЭР внесены  8 резидентов (ООО «Богословский Кабельный Завод», ООО «ЛесКомРазвитие»,  ООО «Компания «Утильмастер», ООО  «Краснотурьинск-Полиметалл», ООО «РОТОР», ООО «Химколор», ООО «ЮЗП», ООО «Валенторский медный карьер»). Присвоенный статус повышает инвестиционную привлекательность муниципального округа Краснотурьинск, формирует условия для отнесения моногорода Краснотурьинск к категории моногородов со стабильной социально – экономической ситуацией. За весь срок реализации на территории опережающего социально-экономического развития создано 3542 постоянных рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, 5511 временных рабочих мест. Привлечено инвестиций более 31,6 млрд. рублей.
Территория индустриального парка  предназначена для размещения производств от I до V классов санитарной опасности, в т.ч. для металлоемких производств, производства строительных материалов, других производств, ориентированных на северные регионы РФ.

Площадь индустриального парка «Богословский» составляет 72,35 га,  кадастровый номер земельного участка 66:50:0000000:651 адрес г.Краснотурьинск, ул.Фрунзе 92. Данный участок  принадлежит на праве собственности ОАО УК Промпарк «Богословский».

На сегодняшний день резидентами индустриального парка «Богословский», являются 15 предприятий, из них 10 предприятий пользователи площадочной инфраструктуры:
– ООО УК «Богословский производственный бизнес-инкубатор» – с инвестпроектом «Строительство бизнес-инкубатора для размещения производств предприятиями малого бизнеса»;

– ООО «КапРемМоторс» - с инвестпроектом «Создание сервисного центра по ремонту энергетического оборудования»;

– ООО «РОТОР» - с инвестпроектом «Строительство испытательного полигона для сервисного обслуживания газотурбинных двигателей»;

– ООО «ИнПласт Полимер» - с инвестпроектом «Создание производства гофрированной трубы больших диаметров для водоотведения»;

- ООО «Богословский инженерный центр» - с инвестпроектом «Производство оборудования для нефтегазового сервиса» (резидент планирует построить 3 здания общей площадью 2 000 м²: На данный момент на площадке ведется строительство. Резидент выполнил все технические условия на подключение к сетям электроснабжения.  Производство высокотехнологичной оснастки для нефтяных и газовых скважин планируется запустить уже в этом году); 

–  ООО «Экос» (замена сторон ООО «Химколор») – с инвестпроектом «Создание производства композиционных пигментов на основе вторичных минеральных ресурсов». Планируется строительство производственного здания площадью 1000 м². Резидентом получены технические условия на подключение к инженерным сетям парка. В настоящее время на площадке идет строительство производственного здания. Возведен каркас, ведутся работы по внешней обшивке)

- ООО «Минераллаб» - с инвестпроектом по строительству лабораторного комплекса для компании «Полиметалл» (лаборатория расположится в двухэтажном здании, где будет проходить пробоподготовка и анализ геологических материалов. Активная фаза строительства планируется во втором полугодии 2024 года. 

- ООО «Уральская Строительная Компания» - с инвестпроектом «Завод по производству металлических конструкций»;

–  ООО «Промстальразвитие» (замена сторон ООО «Земстроймонтаж») - с инвестпроектом «Создание производства по изготовлению металлоконструкций»;

- ООО «Малта» планирует производить различное нефтегазовое оборудование для многостадийного гидравлического разрыва пласта — это одна из самых передовых технологий в нефтегазе, наиболее эффективная для горизонтальных скважин. Также компания будет предоставлять клиентам широкий спектр услуг: мощности для обработки данных на специализированном программном обеспечении, проведения сложных расчетов, хранения больших объемов данных, собирать конструкции и испытывать их. Подобные услуги востребованы проектными институтами, геологическими службами, телекоммуникационными компаниями, компаниями сотовых сетей и связей. Инвестиции в проект — свыше 300 млн. рублей, создание более 50 новых рабочих мест.

5 предприятий реализуют инвестиционные проекты на сопряженной с парком территории и пользуются инфраструктурой парка:

- ООО «Богословский кабельный завод», ООО ОКП «ЭЛКА-Кабель» - инвестпроекты «Организация производства кабельно-проводниковой продукции»; 

- ООО «ЛесКом Развитие» - инвестпроект  «Создание предприятия по глубокой переработке древесины с последующим производством палочек для мороженного»; 

- ООО «Компания Рифей» - инвестпроект «Создание мусоросортировочного комплекса»;

 - ООО «Краснотурьинский АБЗ» - инвестпроект «Модернизация существующего асфальто-бетонного производства, дробильно-сортировочный комплекс по производству щебня». 

Потенциальные резиденты ИП Богословский: 

- Сычуань Ланьсижитун Технолоджи – строительство дата-центра (рабочих мест: от 20 до 40, инвестиций: 3,2 млрд.);

– ООО «СпецСтрой-Холдинг» - строительство асфальтобетонного завода (рабочих мест: от 15 до 25, инвестиций: от 15 до 20 млн.)

- ООО «Стройград» - строительство промышленного бизнес-инкубатора (рабочих мест: от 5, инвестиций: от 15-20 млн.).

Реализация проектов на территории Индустриального парка «Богословский» способствует снижению монозависимости от системообразующих предприятий, входящих в структуры  Объединенной компании РУСАЛ (в том числе градообразующего предприятия  - Богословского алюминиевого завода) и  стабилизирует ситуацию на рынке труда в долгосрочной перспективе.

4.3.2.  Горнорудная промышленность

Район является одним из наиболее насыщенных полезными ископаемыми по Уральскому региону. 

Значительны   месторождения   драгоценных   металлов, подземных вод хозяйственно-питьевого и производственно-технического назначения. Практически неограниченны запасы строительных материалов.

Их разработка способствует развитию целого ряда базовых отраслей промышленности (черной и цветной металлургии, строительной индустрии, химической, золотодобывающей, ювелирной промышленности и некоторых других).

Горнорудная промышленность продолжает играть важную роль в экономике муниципального округа.
АО «Богословское рудоуправление» (далее – АО «БРУ»). Ведомственная принадлежность – ООО «УМК-Сталь». Производимая продукция – железорудный концентрат, руда железная медно-магнетитоая.

Осуществляет отработку Северопесчанского месторождения магнетитовых руд, которые по своему составу являются комплексными и содержат железо, серу, медь, кобальт, а на отдельных участках золото, серебро и другие элементы. Обеспеченность запасами железных руд – 25 лет. Проектная мощность 4,3 млн. тонн..

В состав АО «БРУ» входят: шахта «Северопесчанская», одно из крупнейших поземных горных предприятий сырьевого комплекса, ведущее добычу магнетитов путем взрывания горной массы; дробильно-обогатительная фабрика, которая обогащает рудную массу методом сухой магнитной сепарации, производит железорудный концентрат с содержанием железа около 52,3 %, отходы обогащения реализуются в качестве щебня (продукция ДОФ является ценным сырьем для металлургов и строителей);; комплекс вспомогательных цехов и участков, включающий в себя автотранспортный, железнодорожный, теплосиловой, ремонтно-механический, электроремонтный, ремонтно-строительный и др.

Для выхода из кризисной ситуации, сложившейся к середине 90-х годов, АО «БРУ» в 1999 году вошло в состав добровольного объединения горнорудных и металлургических предприятий – Уральской горно-металлургической компании (УГМК). 

За время работы в составе УГМК объем производства и реализации железорудного концентрата вырос более чем в два раза. Предприятие стало рентабельным.   
В настоящее время численность работающих на предприятии составляет 2324 человек.

АО «Золото Северного Урала» - дочернее предприятие компании «Полиметалл». С 1999г, эксплуатирует золоторудное месторождение Воронцовское, которое относится к категории крупнейших по промышленным запасам и является уникальным природным геологическим объектом Уральского региона.

Добычные работы на месторождении завершены в 2023 году и настоящее время предприятие осуществляет переработку руд из забалансовых спецотвалов сформированных в исторический период его отработки.

Технология переработки руды основана на применении цианидов, в связи с чем, особое внимание уделено вопросам экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В целях исключения утечек растворов в грунты выполнен многофакторный комплекс эффективных природоохранных мероприятий. 

Выплавка драгоценных металлов на предприятии производится с 2000 года. 

АО «Золото Северного Урала» осуществляет свою деятельность с обязательным выполнением социально-экономической программ, развития расположенных в непосредственной близости поселков – Воронцовка и Рудничный и вносит весомый вклад в объемы золотодобычи Свердловской области. 
Таблица 4.3.2.1.
Основные показатели деятельности АО «Золото Северного Урала»

	Наименование показателей
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	3321,3
	3405,7
	3784,6
	5724,0
	6241,2*

	Оборот организаций, (млн. рублей), всего
	10815,2
	12305,8
	11388,1
	16565,5
	10582,0*

	Темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
	111,0
	113,8
	92,5
	145,5
	63,9*

	Основные виды выпускаемой продукции (в соответствующих единицах измерения) 
	
	
	
	
	

	- золото, кг
	2574,89
	2784,31
	2950,34
	2 364,1
	1 517,6**

	- серебро, кг
	1793,38
	4577,84
	3509,57
	2 564,5
	1 704,6**

	Среднесписочная численность работников (тыс. чел.) 
	640
	641
	712
	754
	768

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) 
	65 733
	71 509
	83 097
	92 367
	102 736


*- Данные предоставлены за 9 месяцев;

**- Ожидаемые по итогам года. 

Предприятие динамично развивается на протяжении 25 лет, экономически высоко эффективно, является одним из ведущих налогоплательщиков в местный бюджет. 

 Производственная артель старателей «Южно-Заозёрский Прииск» 
На сегодняшний день на территории МО Краснотуринск свою производственную деятельность осуществляют ООО «Вторичные драгоценные металлы» (далее – ООО «ВДМ», которое является правопреемником производственной артели старателей «Южно-Заозёрский Прииск», а также ООО «ЮЗП», ведущее свою деятельность на территории МО Краснотурьинск. Оба предприятия являются структурными единицами холдинга УДС Голден Групп, которое зарегистрировано в г.Ижевск, республики Удмуртия.   Характер деятельности предприятий – добыча руд и песков драгоценных металлов. За период деятельности предприятиями добыто более 1,3 тонны золота. Оба предприятия имеют высокий уровень механизации, эксплуатируют три шагающих экскаватора, а также имеют общую производственно-техническую базу в г.Краснотурьинск, на территории которой расположены механический цех, цех по ремонту электрического оборудования, автотранспортный цех, шлихо-обогатительная установка. 

В настоящее время производственная мощность ООО «ВДМ» - 250 тыс.м3,  к 2026году планируется увеличить производительность до 700 тыс.м3. Предприятие обеспечено минерально-сырьевыми ресурсами до 2035 года. Численность работающих – 45 человек. В перспективе численность увеличится до 120 человек.

        ООО «ЮЗП» принадлежит лицензия на разработку  россыпи золота месторождения рек Холодная, реки Пещерная (Каквинская группа россыпей). 
В 2031 году планируется завершить добычные работы и провести рекультивацию нарушенных земель. В дальнейшем планируется реорганизация ООО «ЮЗП» путем слияния с ООО «ВДМ».

4.3.3.  Обрабатывающая промышленность

Богословский алюминиевый завод — Филиал Богословский алюминиевый завод "Сибирско-Уральской Алюминиевой компании" (далее – «БАЗ-СУАЛ») - самое крупное предприятие муниципального округа Краснотурьинск. Предприятие цветной металлургии. Основной деятельностью «БАЗ-СУАЛ» является производство глинозема путем выщелачивания бокситов. 

В состав «БАЗ-СУАЛ» входят:

  - основное производство;

  - вспомогательные и обслуживающие объекты;

  - объекты инженерного обеспечения и энергетики.

Сырьём для основного производства служат Североуральские и Южноуральские бокситы.  

«БАЗ-СУАЛ» - один из крупнейших заводов в Европе, с 2001 года крупнейший производитель глинозёма в России. 
Является градообразующим предприятием и основным плательщиком местного бюджета. «БАЗ-СУАЛ» вносил большой вклад в развитие  муниципального округа Краснотурьинск: осуществлял строительство жилых домов, культурных, социальных, спортивных объектов, медицинских учреждений, ремонт дорог и т.п.

В декабре 2013 г. в связи со снижением спроса на рынке алюминия электролизное производство на «БАЗ-СУАЛ» было полностью остановлено. С учетом сложившейся экономической ситуации «БАЗ-СУАЛ» не производит первичный алюминий и алюминиевые сплавы. Сохраняется производство глинозема металлургических марок марок Г- ОО: Г- ООК.

Производятся: песок триграта оксида алюминия, содосульфатная смесь. Объем производимой продукции в 2016 г. составил 960150 тонн в год.

Севернее существующей площадки «БАЗ-СУАЛ» в начале 2000-х годов было начато строительство II глиноземного  цеха с рядом вспомогательных производств. С учетом сложившейся экономической ситуации строительство было заморожено.

В связи с тем, что «БАЗ-СУАЛ» является градообразующим предприятием, все негативные процессы, происходящие на предприятии негативно сказываются на социально-экономическом и экологическом положении муниципального округа: 

·  сокращение численности рабочих ведет к увеличению безработицы, снижению уровня жизни населения;

·  сокращение налоговых отчислений ведет к снижению доходной части бюджета местного бюджета, что влечет за собой сокращение финансирования целевых программ;

·  сокращение природоохранных мероприятий вызывает ухудшение экологической обстановки в муниципальном округе.  

Несмотря на сложную ситуацию, «БАЗ-СУАЛ» проводит реконструкцию производственных объектов. Также, планируется расширение существующего шламохранилища № 2, что позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на данном объекте, улучшить экологическую ситуацию прилегающих территорий.
Учитывая высокую энергоемкость металлургического производства в алюминиевый цикл включена теплоэлектроцентраль дирекции по обеспечению производства АО «РУСАЛ Урал» филиал «РУСАЛ Краснотурьинск» - . Станция обеспечивает теплом и электроэнергией Богословский алюминиевый завод и город. 
Для удовлетворения возрастающих потребностей в тепло- и энергоресурсах существующих и новых производственных мощностей алюминиевого и глиноземного производства, а также муниципального округа  Краснотурьинск запланировано строительство нового источника тепловой энергии в районе Богословской ТЭЦ, установленная мощность теплоисточника 255,2 МВт (220 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка с учетом перспективной застройки на 2027 г. – 155,257 Гкал/ч.

Вид топлива-природный газ.
Таблица 4.3.3.1.

Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод»
	Наименование показателей
	2023

	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	17488,6

	Оборот организаций, (млн. рублей), всего


	17534,3

	Темпы роста (снижения) борота 

(к предыдущему году), %
	106,3

	Основные виды выпускаемой продукции (в соответствующих единицах измерения)
	

	- глинозем валовый, тонн
	987535,4

	Среднесписочная численность работников (тыс. чел.) 
	2561

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) 
	74783


Таблица 4.3.3.2.
АО «Богословское рудоуправление»
	Наименование показателей
	2023

	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	929

	Оборот организаций, (млн. рублей), всего


	5325

	Темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
	40

	Основные виды выпускаемой продукции
	

	- концетрат железорудный, тыс.тонн
	835

	- щебень, тыс.тонн
	1116

	-катоды медные, тыс.тонн
	1

	-золото в слитках, тыс.тонн
	0,153

	-серебро в слитках, тыс.тонн
	0,420

	Среднесписочная численность работников (чел.) 
	1236

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) 
	897985


Таблица 4.3.3.3.

АО «Золото Северного Урала»
	Наименование показателей
	2023

	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	5724,0

	Оборот организаций, (млн. рублей), всего


	16565,46

	Темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
	113,8

	Основные виды выпускаемой продукции
	

	- золото, тыс.тонн
	2,55

	- серебро, тыс.тонн
	40.30

	Среднесписочная численность работников (чел.) 
	754

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) 
	не представлена


Таблица 4.3.3.4.

ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»
	Наименование показателей
	2023

	Стоимость основных фондов (млн. рублей)
	7227

	Оборот организаций, (млн. рублей), всего


	4158

	Темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
	130

	Основные виды выпускаемой продукции
	

	- концентрат флотационный золотосодержащий, тыс.тонн
	26,43

	- окисленная руда, тыс.тонн
	32,15

	Среднесписочная численность работников (чел.) 
	302

	Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) 
	108125


Пищевая и легкая промышленность

Пищевая и легкая промышленность представлена - Краснотурьинским хлебокомбинатом и колбасной  фабрикой, мини пекарнями ООО «ЯСА-ВКУС».
Хлебокомбинат расположен на двух площадках: старой и новой, занимающих соответственно 2,1 га  и 2,82 га. Хлебокомбинат выпускает 6500 т хлебобулочных изделий,   175 т. кондитерских изделий. 

Колбасная фабрика мощностью 2,5 т колбасных изделий в день.
Производство мясной продукции ООО «Гурман», цех по переработке рыбы ИП Арндт Э.О.
4.3.4.  Агропромышленный комплекс 
В силу суровых природно – климатических условий территории агропромышленный комплекс не является основным в структуре экономики муниципального округа Краснотурьинск.

Агропромышленный комплекс муниципального округа Краснотурьинск представлен  следующим  предприятием:

· ООО ДСП «Совхоз Богословский» - самый крупный сельхозпроизводитель, арендующий 98,5% земель сельскохозяйственного назначения. В хозяйстве содержится 1923 голов крупного рогатого скота;

На территории муниципального округа Краснотурьинск на 19.09.2024 всего

88 личных подсобных хозяйства населения. В хозяйствах населения 6 голов крупного рогатого скота, 30 – молодняка, 6 – свиней, 197 – птицы. 

Данные предприятия ориентированы на производство сельскохозяйственных продуктов для удовлетворения потребностей населения  муниципального округа. 

Таблица 4.3.4.1.
Основные показатели ООО ДСП «совхоз Богословский»
	Наименование показателей
	Ед.измерения
	На 01.08.2024
	На 01.08.2023

	Поголовье КРС (крупно-рогатого скота) общее,
	голов
	1923
	1840

	в том числе коров
	голов
	810
	810

	Используемые площади с/х угодий, в том числе:
	га
	3312
	3312

	МО Краснотурьинск
	га
	2045,54
	2045,54

	Серовский ГО
	га
	1266,46
	1266,46

	Количество работников (среднесписочное)
	человек
	101
	110

	Среднемесячная зарплата
	тыс.руб.
	42,221
	34,567

	Объем валовой продукции животноводства (в своих ценах)
	тыс.руб.
	92407
	98189


Среднесписочная численность работающих в 2024 году составила 101 человек, снижение численности к уровню 2023 года – 9 человек.

ООО ДСП «Совхоз Богословский» с 1992 года является дочерним предприятием ОАО «БАЗ». Заводом был приобретен для совхоза комплекс машин совместного российско-итальянского производства для производства кормов более высокого качества, который позволил заготавливать корма независимо от погодных условий. За 2023 г. производство валовой продукции животноводства – 98189 тыс.руб., за 2024г. -92407 тыс.руб. 

ООО ДСП «Совхоз Богословский» включает  4 отделения, общее количество крупно-рогатого скота 1923 голов: 

1 отделение расположено в районе Загородный (восточная окраина г.Краснотурьинск)  

2 отделение - в п. Рудничном (северо-восточная окраина МО Краснотурьинск)
3 отделение - в Серовском районе 

4 отделение  - в п.Прибрежный, 

Общая численность работающих в совхозе 101 человек. 

Используемые площади с/х угодий
МО Краснотурьинск- 2666,0 га;

В конце 2023 года и начале 2024 года предприятие увеличивает общее поголовье КРС на 83 головы, для этого введены в эксплуатацию два животноводческих двора на 4 отделении совхоза в п.Прибрежный.

Не планируется в ближайшие 3 – 5 лет перебазирование ферм №5, №5.1, №6 и №7. 

В 2024 году начаты и проводятся текущие ремонты двух ферм на 2 отделении в п.Рудничный.

С 2022 года  ООО ДСП «Совхоз Богословский» с применением новой техники совхоз произвёл введение в оборот около 500 га пашни, которая не возделывалась на протяжении долгих лет и данные площади использовались под сенокошение многолетних трав.

В связи с увеличением поголовья совхозу требуется увеличение сельхозугодий для обеспечения КРС собственными кормами.
Необходимо рациональное использование имеющихся земельных ресурсов для выращивания овощных, зерновых, кормовых культур. Развитие сельскохозяйственных рынков. Поддержание фермерских хозяйств. 
4.4. Население и социальная сфера
4.4.1. Демографическая ситуация, трудовые ресурсы

Численность постоянного населения муниципального округа Краснотурьинск  по состоянию 01.01.2025г. составила – 58354 человек, в том числе городское – 55056 чел., сельское – 3298 человек. Общие демографические тенденции, характерные для муниципального округа в полной мере относятся к городскому населению. Соотношение городского и сельского населения сохраняется в отношении 94 % к 6 %. Национальный состав стабилен: 80% - представители восточнославянских народов, 10% - немцы, 10% - башкиры, татары и чуваши. 

Демографическая ситуация характеризуется показателями естественной убыли населения.

Динамика основных демографических показателей 
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023


	2024
	2025

прогноз
	2026

прогноз
	2027

прогноз

	Численность населения 
(на начало года, следующего за отчетным), человек
	61569
	61161
	60685
	60316
	59269
	58354
	58603
	58357
	58112

	городское
	56584
	56290
	55910
	55664
	55727
	55056
	55480
	55388
	55236

	сельское
	4985
	4871
	4775
	4652
	3542
	3298
	3123
	2969
	2876

	Всего, человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	родившихся
	518
	548
	477
	400
	371
	386
	369
	366
	365

	умерших
	899
	1007
	1097
	920
	851
	918
	844
	840
	837

	Естественный прирост, 
убыль (-), человек
	-381
	-459
	-620
	-520
	-480
	-532
	-475
	-474
	-472

	Миграционный прирост,  убыль 

(-), человек
	-27
	-14
	239
	191
	52
	46
	57
	60
	63

	Браки
	416
	332
	405
	500
	405
	354
	396
	394
	392

	Разводы
	307
	256
	325
	324
	307
	312
	303
	302
	301


Количество родившихся за 2021 год составило 477 человек (за 2020 год –548 человек, за 2024 год – 386 человек). 

Количество умерших за 2021 год составило 1097 человек (за 2024 год- 918 человек).

Естественная убыль составляет -532 человек.

В 2021 году показатель общей заболеваемости всего населения составил – 1721,3, что на 47 процентов выше прошлого года (в 2020 г. – 1168,7). По первичной заболеваемости рост в 1,5 раза, показатель составил – 1034,9 на 1000 населения (в 2020 году – 666,8). 

В 2021 году снизилась первичная заболеваемость болезней системы кровообращения, туберкулеза, в группе болезней, характеризующимся повышенным артериальным давлением.

Отмечается рост заболеваемости органов пищеварения, новообразований, болезни кожи и подкожной клетчатки, травм и отравлений, сахарного диабета, психических расстройств, наркологических заболеваний, сифилиса, гепатита B и C, ВИЧ/СПИД.

Структура общей смертности изменилась и представлена следующим образом: болезни системы кровообращения – 31 процент, COVID-19 – 17,5 процентов, онкологические заболевания – 13,2 процента, травмы и отравления – 6 процентов.

В 2021 году отмечается снижение показателя младенческой смертности на 0,5 процента и составил 6,2 процента или 3 ребенка (2020 год – 6,7 процентов или 4 ребенка). 

Отмечается рост показателя перинатальной смертности на 1,3 процента от уровня прошлого года за счет случаев мертворождения, показатель составил – 9,7 процентов на 1000 рождений (в 2020 году – 6,2 процента).

В 2021 году отмечен рост показателей смертности: COVID-19 в 3 раза, показатель 3,0 (2020 год – 1,0), от болезней системы кровообращения в целом на 16 процентов, показатель составил 5,3 (2020 год – 4,56). Увеличилось количество умерших от инфаркта миокарда в 2 раза, показатель 0,62 (2020 г. – 0,29).

Структура смертности трудоспособного населения изменилась: на 1 место вышли болезни системы кровообращения – 22 процента, на 2 месте травмы и отравления – 19 процентов, на 3 месте онкологические заболевания и болезни органов пищеварения по 13 процентов.

За 2021 год зарегистрировано 405 брака, что на 22 процента больше к аналогичному периоду прошлого года (за 2020 год зарегистрировано 332 брака).

В тоже время увеличилось количество разводов. За 2021 год зарегистрировано 325 разводов, что на 27 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2020 году зарегистрировано 256 разводов). 

Таким образом, на один брак приходится в среднем 0,8 разводов.

Миграция населения в Краснотурьинском муниципальном  округе складывается следующим образом: за январь–декабрь 2021 года прибыло 1802 человека, выбыло – 1563 человека. Таким образом, за январь-декабрь 2021 года установлен миграционный прирост населения в 239 человек (за 2020 год установлена миграционная убыль населения в 14 человек).

Численность населения, занятого в экономике муниципального округа Краснотурьинск составляет 24 730 человек.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций муниципального округа Краснотурьинск составляет 16 799 человек. 

Значительная часть работников занята в промышленном производстве (42,5 процента от общей численности работающих), из них 55,6 процента заняты в сферах обрабатывающих производств, 28,4 процентов – в отрасли добычи полезных ископаемых. В сфере образования занято 13,5 процентов от общего числа работающих, в здравоохранении и предоставления социальных услуг -  12,3 процентов, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности – 9,4, в сфере транспортировки и хранения - 9,1 процентов, в сфере розничной торговли (без учета субъектов СМП) – 3,9 процентов. Количество занятых  у субъектов малого предпринимательства (по оценке Администрации муниципального округа Краснотурьинск) составляет – 7 924 человека.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций муниципального округа Краснотурьинск за 2021 год составляет 49 251,0 рублей (за 2020 год - 43 672,1 рублей). За 2024 год составляет 75744 рублей.
Темп роста среднемесячной заработной платы работников по  округу составляет 153,8 процентов по отношению к  периоду прошлых лет.   

Среднеобластной показатель за 2021 год -  53 015 рублей.   

Величина прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области в 2021 году установлена на уровне 11 206 рублей. При этом прожиточный минимум трудоспособного населения установлен на уровне 11 966 рублей, пенсионеров – 9 521 рубль, детей – 11 850 рублей (Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 26-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год).

Среднедушевой денежный доход населения в месяц в 2021 году оценивается в 25 242,3 рубля на человека в месяц.

Уровень безработицы на 01 января 2022 составляет 1,58 процента (на 01 января 2021 – 3,47 процента, снижение показателя в 2,2 раза). 

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01 января 2022 года, составляет 477 человек (на 01 января 2021– 1239 человек, снижение в 2,6 раза).

Количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, –609 вакансий (на 01 января 2021 года – 567 вакансий). 

Коэффициент напряженности на рынке труда (количество безработных на 1 вакансию) – 0,78 (на 01 января 2020 года – 2,2).
Сведения по трудовым ресурсам г.Краснотурьинск приведены в таблице 4.4.1.1
Таблица 4.4.1.1
	Наименование показателей
	2023 г

	Численность экономически активного населения (тыс. человек)
	45363

	в % к численности постоянного населения
	76,5

	Численность занятых в  экономике (тыс. человек)
	27531

	Уровень регистрируемой  безработицы, к экономически активному населению, %
	0,76

	Численность безработных (человек)
	258

	Среднедушевые денежные доходы населения (рублей в месяц) 
	33588,3

	Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике (рублей)
	63980

	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (человек)
	3903


На основании приведенных сведений 61% работающего населения занято в экономике: на производстве, в учреждениях социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания.

Структура занятости населения в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях муниципального округа Краснотурьинск приведена в таблице  4.4.1.2
Таблица 4.4.1.2
	Вид деятельности муниципальных учреждений
	Численность работников, чел.

	Образование, в том числе:

	

	Преподаватели общеобразовательных школ


	451

	Преподаватели профессиональных учреждений


	143

	Здравохранение в т.ч.
	

	Численность врачей всех специальностей, всего

	124

	
	Итого 718


Анализ приведенных данных показывает, что наибольшую занятость населения, работающего в муниципальных учреждениях, обеспечивают учреждения образования и культуры, а на муниципальных унитарных предприятиях – пищевое производство и коммунальный комплекс.
4.4.2.  Жилищный фонд

Согласно статистических данных по состоянию на 01.01.2024 общая площадь 

жилищного фонда в муниципальном округе Краснотурьинск составляет  1526,1 тыс.м2, из них в городе Краснотурьинск 1402,3 тыс.м2, в населенных пунктах – 123,8 тыс.м2 . Число квартир – 26445 единицы, в том числе числится аварийными 50 многоквартирных домов площадью жилых помещений 10670,0 тыс.м2, в которых проживает 642 человек.

За период с 2013 по 2024 годы на территории муниципального округа Краснотурьинск было построено 73834м2 жилой площади.

Данные по ежегодному вводу жилищного фонда в муниципальном округе Краснотурьинск за последние годы приведены в таблице 4.4.2.1 (информация Росстата).








Таблица 4.4.2.1
Ввод жилищного фонда в муниципальном округе Краснотурьинск за последние 3 года
	Показатель
	2022
	2023
	2024 (1 полугодие)

	Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади
	10051
(ул. Коммунальная, 37, 39 )
	-
	-

	Ввод в действие индивидуальных жилых домов, м2 общей площади
	6075
	10887
	10313


Распределение жилищного фонда г. Краснотурьинска по видам жилой застройки и этажности приведено в таблице 4.4.2.2.

Таблица 4.4.2.2
Жилищный фонд города Краснотурьинск по видам жилой застройки и этажности

	№ п/п
	Показатели
	Общая площадь, тыс. м2
	Процент от общей площади жилищного фонда

	1.
	Многоквартирный жилищный фонд, в том числе
	
	

	2.
	Многоквартирный жилищный фонд малой этажности (до 3 этажей)
	244,2
	19,1

	3.
	Многоквартирный жилищный фонд средней этажности (4 - 5 этажей)
	804,2
	62,9

	4.
	Многоквартирный
жилищный
фонд этажностью свыше 5 этажей
	230,5
	18

	5.
	Итого
	1278,9
	83,8

	6.
	Индивидуальный жилищный фонд
	247,2
	16,2

	7.
	Всего
	1526,1
	100


Многоквартирный жилищный фонд составляет 83,8 % общей площади жилищного фонда города Краснотурьинска. 

Ввод жилья на 1 жителя за период с 2013 по 2017 годы по муниципальному округу Краснотурьинск представлен в таблице 4.4.2.3. (Информация подготовлена на основе материалов Администрации Северного управленческого округа «Основные итоги социально-экономического развития Северного управленческого округа за 2017 год»).






Таблица 4.4.2.3
Ввод жилья на 1 жителя по муниципальному округу Краснотурьинск, м2/человек
	Показатель
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Ввод жилья на

1 жителя, м2/человек
	0,079
	0,149
	0,070
	0,103
	0,161


За весь рассматриваемый период ввод жилья на 1 жителя в муниципальном округе Краснотурьинск не достигал контрольных параметров, определенных областными правительственными программами.

В 2017 году в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в муниципальном округе Краснотурьинск получили поддержку в приобретении жилья различные категории граждан, всего 48 семей 

9 семей из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий обеспечены жильем по договорам социального найма;

семей переселены из ветхого, аварийного жилого фонда;

1 семья из категории инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов;

семья из категории молодые семьи, молодые специалисты на селе;

1 семья, выехавшая из районов крайнего Севера.

При численности населения 58,354 тыс.чел. средняя обеспеченность общей жилой площадью составляет 27,8 м2/чел.  По открытым данным управляющих компаний и ТСЖ г.Краснотурьинска средняя обеспеченность общей жилой площадью в многоквартирных жилых домах составляет порядка 26,5 м2/чел. на человека (таблица 4.4.2.4).

Таблица 4.4.2.4
	Наименование 

управляющей компании, ТСЖ
	Кол-во домов, шт
	Общая площадь, м2
	Кол-во жителей, чел.
	Средняя жилищная обеспеченность, м2/чел.

	УК «Управляющая организация Теплокомсервис»
	209
	431470,4
	16899
	25,53

	УК «Квартал»
	105
	129738,8
	4983
	26,04

	УК «Ресурс»
	61
	234503,8
	8897
	26,36

	УК «Коммунальный стандарт»
	21
	98941,70
	4145
	23,87

	ТСЖ «Вектор»
	8
	8266,00
	352
	23,48


Фактическая обеспеченность общей жилой площадью составляет от 18 м2/чел. до 35-38 м2/чел. (расчет произведен выборочно по конкретным домам с указанной общей площадью и количеством жителей), при этом наибольшая обеспеченность наблюдается в многоквартирных домах 1950-1960 годов постройки. 

Централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением жилищный фонд обеспечен более чем на 97 %, в  том числе многоквартирный жилищный фонд на 100%.

Капитальный жилищный фонд (каменные, блочные, кирпичные, крупнопанельные жилые дома) составляет более 90% жилищного фонда.

По состоянию на 2024 г. признаны аварийными и подлежащими сносу жилые дома (Таблица 4.4.2.5.)
Таблица 4.4.2.5.

	.№
	Адрес
	Общая площадь, кв.м
	Основание

	1
	г.Краснотурьинск, п. Воронцовка, п.Рудничный, п. Чернореченск 
	9017,67
	Муниципальная программа «Переселение граждан на территории городского округа Краснотурьинск из аварийного жилищного фонда на 2020-2025годы»

	
	
	
	


Ввод жилищного фонда в период 2022-2024 гг. составил 6277,5 тыс. кв.м, в том числе:

- многоквартирного жилищного фонда – 10051 кв.м,

- индивидуального жилищного фонда – 27275 кв.м.

На основании данных таблицы в период 2022-2024 прослеживается тенденция преобладающего строительства индивидуального жилья, являющегося наиболее комфортным видом жилой застройки для малых и средних городов.

4.4.3.  Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения
Город Краснотурьинск – центр Северного управленческого и промышленного округа имеет хорошо развитую сеть учреждений социального, культурного и коммунально-бытового обслуживания населения. 

Образование

По состоянию на 2024 г. в городе полностью обеспечена потребность населения в детских дошкольных учреждениях. Открытие в августе 2015 г. нового детского сада № 50 по ул.Микова, 42 на 11групп общей вместимостью 270 мест ликвидировало дефицит мест в детских дошкольных учреждениях для детей в возрасте 1,5-3 года. Детский сад «Бурундучок» расположен в новом трех этажном здании и является самым крупным детским дошкольным учреждением г.Краснотурьинска.

В целом по городу сеть муниципальных учреждений образования, подведомственных Управление образования муниципального округа Краснотурьинск, включает:

- 22  детских дошкольных учреждения, расположенных в 36 отдельных зданиях, в том числе детский сад №  29 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей;

-  11 общеобразовательных учреждений, в том числе 3 общеобразовательных школы с углубленным изучением отдельных предметов;

- 2 учреждения дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность по программам дополнительного образования по  социально-педагогическому, художественно-эстетическому, спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, эколого-биологическому и естественно-научному направлениям.

Перечень учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования приведен в таблице 4.4.3.1

Таблица 4.4.3.1

	№
	Наименование учреждения
	Местоположение, адрес

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	

	1
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 »
	г. Краснотурьинск, ул. Микова, 17



	2
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»
	г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, 21




	3
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6»
	г. Краснотурьинск,  ул. Базстроевская, 12





	4
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8»
	г. Краснотурьинск, ул. Микова, 20


 

	5
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11»
	г. Краснотурьинск, ул. Попова, 21


	6
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Микова, 24


	7
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 15»
	г. Краснотурьинск, ул. Микова, 26


	8
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16»
	г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 23а


	9
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 комбинированного вида»
	
г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 3


	10
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21»
	г. Краснотурьинск, ул. Попова, 60


	11
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23»
	г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, 21


	12
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25»
	г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 6б 



	13
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»
	г.Краснотурьинск, ул.Карпинского, 61

	14
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»
	г. Краснотурьинск, ул. Чапаева,10


	15
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 26


	16
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 34» (структурное подразделение школы № 10)
	г. Краснотурьинск, ул. Олега Кошевого, 7


	17
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36» (структурное подразделение школы № 10)
	г. Краснотурьинск, ул. Животноводов, 8


	18
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 40 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, 19


	19
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44»
	г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 47а


	20

	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 46 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, 18


	21
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 47 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Клубная, 12


	22
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 48 комбинированного вида»
	г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, 5 


	23
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Детский сад № 50 »
	г. Краснотурьинск, ул. Микова, 42 


	
	Учреждения общего среднего образования
	

	23
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
	г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 24


	24
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
	г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, 43


	25
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (математика, физика)
	г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 33



	26
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
	г. Краснотурьинск, район Медная Шахта,

ул. Кирова, 24

	28
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
	г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, 19



	29
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
	г. Краснотурьинск ул. Клубная, 18 



	30
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» (математика, физика)
	г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 16

	31
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» (физика, химия)
	г. Краснотурьинск ул. Микова, 33 



	32
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
	г. Краснотурьинск ул. Попова, 76 



	33
	МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 28»
	г. Краснотурьинск, п. 42 квартал, ул. Краснотурьинская, 4

	34
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
	г. Краснотурьинск ул. Попова, 46 



	35
	Учреждения дополнительного образования детей
	

	36
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Центр детского творчества»
	г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 78



	37
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Станция юных натуралистов»
	г. Краснотурьинск, ул. Попова, 76а




Образовательную деятельность по программам дополнительного художественно-эстетического, спортивно-технического и физкультурно-спортивного воспитания осуществляют муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального округа Краснотурьинск: МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1», МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3», МБУ ДО «Краснотурьинская детская художественная школа», МБУ ДО «Краснотурьинская детская хореографическая школа», МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Маяк», МКОУ ДОД Центр внешкольной работы «Ровесник», Муниципальное автономное учреждение "Уральский инновационный молодежный центр".

Дополнительную образовательную и оздоровительную деятельность во время летних каникул осуществляет Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс "Восход".

Общее количество мест в муниципальных образовательных учреждениях всех видов составляет 16836 мест, в том числе:

- в учреждениях дошкольного образования  4294 мест,

- в общеобразовательных учреждениях 9971 мест,

- в учреждениях дополнительного образования 840 мест;

- в учреждениях художественно-эстетического образования 1085 мест, в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности 646 мест.

В городе действуют три учреждения среднего профессионального образования и одно учреждение высшего профессионального образования, перечень и характеристики которых приведены в таблице 4.4.3.2. 

Таблица 4.4.3.2

	
	Наименование учреждения
	Местоположение, адрес
	Нормативное кол-во мест
	Фактическое кол-во учащихся, чел.

	1 
	Филиал ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» в г.Краснотурьинске
	г. Краснотурьинск,

ул. Ленина, 41
	1300
	302

	2
	Краснотурьинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж»
	г. Краснотурьинск,

ул. Металлургов, 15
	400
	500

	3
	ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»
	г. Краснотурьинск, 

ул. Рюмина, 15А
	1169
	518

	4
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»
	г. Краснотурьинск,

ул. Бульвар Мира, 15Б
	Лицензией не установлено
	223

	5
	ГАПУ «Краснотурьинский индустриальный колледж»

	г. Краснотурьинск,           ул. Базстроевская, 1
	
	

	6
	ГКПОУ «Краснотурьинская вечерняя школа»
	
	
	


Общее количество мест в учреждениях профессионального образования составляет 3092 места, в том числе в учреждениях высшего образования 1300 мест, в учреждениях среднего образования 1792 места. Резервом учебных мест располагают образовательные учреждения технического профиля.

Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения г.Краснотурьинск включает одно амбулаторно-поликлиническое и лечебно-профилактическое учреждение общего профиля - ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ № 1», два специализированных учреждения здравоохранения – филиал ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2» и ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» филиал «Северная психиатрическая больница», осуществляющие обслуживание населения муниципального округа Краснотурьинск и соседних муниципальных образований, сеть стоматологических поликлиник, медицинских и диагностических центров различных форм собственности. Неотложную помощь населению оказывает ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ № 1», в состав которой входит станция (подстанция) скорой медицинской помощи.   

 Данные по государственным учреждениям здравоохранения, находящимся в собственности Свердловской области приведены в таблицах 4.4.3.3

Таблица 4.4.3.3

ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ № 1»

	1
	Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений и подразделений лечебно-профилактических учреждений на 2016 г. – посещений в смену
	2254

	
	Существующая обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями – посещений в смену на 1000 жителей
	35,7

	
	Число коек в круглосуточных стационарах, в т.ч. 
	620

	
	Взрослый стационар, в т.ч.
	358

	
	терапевтические
	50

	
	кардиологические
	65

	
	хирургические
	73

	
	неврологические
	45

	
	травматологические
	42

	
	инфекционные
	37

	
	ОАР
	6

	
	онкологические, в т.ч. паллиативные
	40, в т.ч. паллиативные 15

	
	Детский стационар, в т.ч.
	130

	
	гастроэнтерологические
	17

	
	патологии новорожденных
	26

	
	хирургические
	30

	
	инфекционные
	30

	
	неврологические
	18

	
	ОАР
	9

	
	Акушерский стационар, в т.ч.
	121

	
	акушерские
	35

	
	гинекологические
	20

	
	патологии беременных
	30

	
	неонатологические
	30

	
	ОАР
	6

	
	Существующая обеспеченность – коек на 1 тыс. жителей 
	9,81

	
	Суммарная мощность дневных стационаров – коек/ койко-мест
	119 коек 

226 койко-мест 

при работе в 2 смены

	3
	Количество станций (подстанций) скорой медицинской помощи 
	1

	
	Общее количество специальных машин, обслуживающих 

подстанции скорой медицинской помощи
	7

	
	Существующая обеспеченность на 10 тыс. жителей 
	1,09

	
	Среднее время приезда бригады скорой медицинской помощи по вызову для города и для сельской местности
	15 мин.


Таблица 4.4.3.4

Филиал ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2»

	1
	Проектная мощность амбулаторно-поликлинического учреждения – посещений в смену
	48

	
	Существующая обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими посещениями – посещений в смену на 1000 жителей
	0,75

	
	Число коек круглосуточного стационара
	90, в т. ч.

50 взрослых, 40 детских

	
	Существующая обеспеченность – коек на 1 тыс. жителей 
	0,87

	3
	Число мест дневного стационара 
	10

	
	Существующая обеспеченность – мест на 1 тыс. жителей
	0,16


Таблица 4.4.3.5

Лечебные отделения филиала ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный диспансер № 2»

	Наименование лечебного 

отделения
	Мощность
	Адрес

	Поликлиника
	48 посещений в смену
	г.Краснотурьинск, ул.Фурманова, 46

	Круглосуточный стационар для взрослых
	25 коек
	г.Краснотурьинск, ул.Фурманова, 46

	Круглосуточный стационар для взрослых
	25 коек
	г.Краснотурьинск, ул.Фурманова, 51

	Круглосуточный стационар для детей
	40 коек
	г.Краснотурьинск, ул.Базстроевская, 11

	Дневной стационар для взрослых
	10 мест
	г.Краснотурьинск, ул.Фурманова, 51


Таблица 4.4.3.6

ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» филиал «Северная психиатрическая больница»
	Наименование лечебного отделения
	Мощность
	Адрес

	
	по типов. проекту
	фактическая
	

	Диспансерное отделение
	118 посещений в смену
	120 посещений в смену
	г.Краснотурьинск,

 ул.Попова, 6

	Круглосуточный стационар 
	110 коек
	110 коек
	

	Примечание: Учреждение осуществляет прием и лечение граждан, проживающих в г.Краснотурьинске, Верхотурском р-не, Новолялинском р-не, Гаринском р-не, Ивдельском р-не и ГО Пелым.


Социальное обслуживание системы социальной защиты населения

По состоянию на 2024 г. в г.Краснотурьинске расположены 3 учреждения социального обслуживания населения муниципального округа Краснотурьинск, характеристика которых приведена в таблице 4.4.3.7.

Таблица 4.4.3.7

	Наименование учреждения
	Вместимость
	Адрес

	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Краснотурьинский психоневрологический интернат»
	405 мест
	г.Краснотурьинск, ул.Рюмина, 15

	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Краснотурьинск 
	Структурное подразделение по работе с семьей и детьми – 14 чел, обслуживание на дому – 533 чел.
	г.Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, 35

	Бюро № 29 – Филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации».

	Признание лиц инвалидом и определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты
	г. Краснотурьинск, ул.Чкалова, 4


Культура

По состоянию на 2024 г. в г.Краснотурьинске действует развитая сеть учреждений культуры, включающая детские школы эстетического образования, городские библиотеки, музеи, театр кукол, культурно-досуговый комплекс, централизованную клубную систему и кинотеатр. 

Учреждения культуры осуществляют деятельность по различным направлениям, связанным с библиотечным и информационным обслуживанием, выставочной деятельностью, организацией публичных представлений, организацией и проведением различных по форме и тематике культурно-массовых и зрелищных мероприятий, организацией и работой любительских творческих коллективов, кружков, клубов по интересам, развитием национальных культур, организацией досуга молодежи. 

Перечень муниципальных учреждений культуры г.Краснотурьинска приведен в таблице 4.4.3.8.

Таблица 4.4.3.8

	Наименование учреждения


	Адрес
	Характеристика

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»
	г.Краснотурьинск,

ул. Карла Маркса, 16
	252 мест

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3»
	г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 59
	280 мест

	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская художественная школа»
	г.Краснотурьинск, ул. Ленина, 80
	297 мест



	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская хореографическая школа»
	г.Краснотурьинск, ул. Чапаева, 12-А
	256 мест

	Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Краснотурьинский краеведческий музей»:

Отдел истории и открытое хранение фондов Краеведческого музея (Главное здание)
	г.Краснотурьинск,

ул. Попова, 70
	Актовый зал, число мест 69



	Мемориальный музей А.С. Попова
	г.Краснотурьинск,

ул. Попова, 70
	-

	Фёдоровский геологический музей
	г.Краснотурьинск,

ул. Октябрьская, 45
	-

	Выставочный зал
	г.Краснотурьинск, 

ул. Карпинского, 15
	-

	Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального округа Краснотурьинск  «Централизованная библиотечная система»:
	г.Краснотурьинск,

ул. Бульвар 

Мира, 3


	Общее количество единиц хранения  267 915 экз.



	- Центральная городская библиотека
	г.Краснотурьинск,

ул. Бульвар 

Мира, 3


	144 907 экз. единиц хранения

Виртуальный концертный  зал, число мест 60

	- Центральная детская библиотека
	г.Краснотурьинск,

ул. Попова,72
	61 018 экз. единиц хранения

	- Библиотека № 8


	г.Краснотурьинск,

ул. Рюмина, 22
	33 006 экз. единиц хранения

	- Библиотека № 10
	г.Краснотурьинск, район
Медная Шахта, ул. Мира, 39
	7 865 экз. единиц хранения

	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»
	г. Краснотурьинск,

ул. Ленина, 86
	2 зрительных зала, число мест 190

	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»:
	г.Краснотурьинск,

ул. Карла Маркса, 22а


	

	- Городской Дворец культуры
	г.Краснотурьинск,

ул. Карла Маркса, 22а


	2 зрительных зала, число мест 723;

13 культурно-досуговых формирований, в них участников 332 чел.

	- ДК «Индекс»
	г.Краснотурьинск,

ул. Краснотурьинская, 2


	1 зрительный зал, число мест 130;

14 культурно-досуговых формирований, в них участников 192 чел.

	- ЦК «Шанс»
	г.Краснотурьинск,

ул. Микова, 5
	1 зрительный зал, число мест 40;

11 культурно-досуговых формирований, в них участников 227 чел.

	Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система»:
	
	

	- ДК «Октябрь»
	район Медная Шахта, ул. Мира 39


	1 зрительный зал, число мест 300;

10 культурно-досуговых формирований, в них участников 149 чел.


Помимо муниципальных учреждений культуры в г.Краснотурьинске действует Дворец культуры, принадлежащий «БАЗ-СУАЛ». Здание Дворца культуры, построенного в 1953 г.,  расположено по ул.Карла Маркса, 31. Площадь помещений составляет 3479,6 кв.м, вместимость зрительного зала 500 мест.

Культурно-досуговым коммерческим учреждением является кинотеатр, расположенный по ул.Октябрьская, 11. Кинотеатр располагает двумя комфортными зрительными залами общей вместимостью 179 мест.

В 2021 году реализован проект инициативного бюджетирования «Книжный бульвар»– открытое городское пространство для чтения литературы и общения жителей. Здесь организована уличная библиотека, где не требуется читательский билет и паспорт, а также проводятся массовые литературные акции. 

Организацию досуга населения осуществляют  4 муниципальных досуговых учреждений (Городской Дворец культуры, Центр культуры «Шанс», Дом культуры «Индекс», Дом культуры «Октябрь»).

Театр кукол приобщает жителей города к театральному искусству, осуществляет показ спектаклей и организует культурно-массовые мероприятия.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснотурьинский краеведческий музей» осуществляет музейное обслуживание населения и предоставляет доступ  к культурно-историческому наследию. В состав музея входят 4 обособленных структурных подразделения: Федоровский геологический музей, мемориальный музей А.С. Попова, отдел истории и открытое хранение фондов краеведческого музея и выставочный зал. Также в ведении музея находятся Музей горной машинерии и Бурундук – парк.

В 2021 году на базе Уральского инновационного молодежного центра официально открыт Детский технопарк «Кванториум».  Обучение ведётся по шести направлениям в сфере инженерных наук: IT-квантум, VR/AR-квантум, промдизайнквантум, геоквантум, хайтек и биоквантум – уникальное направление, которое не представлено в других технопарках области.

Религия Общественные и религиозные объединения

Сеть учреждений религиозного культа обширна, представлена учреждениями, соответствующими национальному составу и вероисповеданию населения. Перечень религиозных и общественных организаций и культовых объектов приведен в таблице 4.4.3.9. 

     Таблица 4.4.3.9

	Наименование
	Адрес

	Православная религиозная организация Приход во имя Святого Преподобного Максима Исповедника  город Краснотурьинск Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	ул. Октябрьская, 30

	Часовня Александра Невского

	ул. Октябрьская, 53/1

	Местная православная религиозная организация Приход во имя святого апостола и евангелиста  Иоанна Богослова города Краснотурьинск Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	ул. Бульвар Мира,10

	Местная религиозная организация православный Приход во имя святой блаженной Матроны Московской города Краснотурьинска Серовской Епархии Русской Православной церкви
	ул. Рюмина,1 а

	Местная православная религиозная организация Свято-Пантелеймоновский женский монастырь город Краснотурьинск Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	ул. Школьная, 15

	Местная религиозная организация «Краснотурьинская община Новоапостольской церкви»
	ул. Попова,59

	Местная религиозная организация Евангелическо-Лютеранская Община города Краснотурьинска
	ул. Фрунзе, 28А

	Мечеть «Нур»
	ул. Октябрьская, 53/2

	Местная православная религиозная организация Приход во имя Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова Екатеринбургсокй Епархии Русской православной церкви
	Бульвар Мира,10

	Мусульманская религиозная организация «Махалля» Мечеть Аль-Кадр Северного управленичиского округа
	

	Местная религиозная организация Римско-католический приход г. Краснотурьинск
	ул. Чкалова,29

	Местная религиозная организация Церковь евангельских христиан-баптистов г.Краснотурьинска
	ул. Волчанская, 64


	
	Общественные объединения
	

	1
	Общественная палата муниципального округа Краснотурьинск
	совет

	2
	Краснотурьинская местная организация «Всероссийское общество 

слепых» - филиал Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
	совет

	3
	Краснотурьинское структурное подразделение Свердловской региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»  
	совет

	4
	Краснотурьинская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
	совет

	5
	Городское немецкое общество «Возрождение»

	

	6
	Краснотурьинская городская местная общественная благотворительная 

организация «ДОМ» (доверие, открытость, милосердие) (профилактика ВИЧ-СПИДа)
	

	7
	Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
	

	7
	Краснотурьинская городская общественная организация инвалидов, 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
	совет

	8
	Местная общественная организация «Краснотурьинский Союз Ветеранов боевых действий»
	совет

	9
	Местная детская общественная организация «Кадетский клуб «Витязь» 

города Краснотурьинска
	общее собрание членов организации

	10
	Автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический спортивный центр «Разведчик»  города Краснотурьинска
	совет

	11
	Краснотурьинская городская местная общественная организация казаков «Станица Русь»
	совет

	
	Политические партии
	

	1
	Краснотурьинское отделение партии «Единая Россия»
	политсовет

	2
	Краснотурьинское отделение партии «Справедливая Россия»

	совет

	3
	Краснотурьинское отделение КПРФ
	

	4
	Краснотурьинское отделение ЛДПР
	


Физическая культура и спорт, организация отдыха населения и досуга  молодежи

Сеть учреждений физической культуры, спорта и спортивных объектов включает муниципальные учреждения и объекты, а также спортивные сооружения, принадлежащие «БАЗ-СУАЛ». Муниципальные учреждения физической культуры и спорта представлены МБУ «Центр спортивных сооружений», МБОУ ДО СДЮСШОР (специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва),  МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк». В учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности обучается 638 детей и подростков. Также на территории города успешно функционируют 20 спортивных секций по таким видам спорта: дзюдо, таэквон-до, баскетбол, борьба куреш, дартс, каратэ, шашки, фигурное катание, плавание, легкая атлетика, конькобежный спорт и др., в которых занимаются 360 человек. В ведении муниципальных учреждений физической культуры и спорта находятся объекты, перечень и характеристика которых приведены в таблице 4.4.3.10

Таблица 4.4.3.10

	Наименование объекта 
	Местоположение, адрес
	Характеристика

	Большой спортивный зал
	ул. Бульвар Мира, 13
	517,4 м2

	Малый спортивный зал
	ул. Бульвар Мира, 13
	189,1 м2

	Стадион «Старт»
	ул. Октябрьская, 53
	800 посадочных мест

	Шахматный клуб
	ул. Рюмина, 19
	223,1 м2

	Хоккейный корт
	ул. Бульвар Мира, 13
	1 830 м2

	Хоккейный корт 42-ой квартал
	ул. Средняя, 35
	1 830 м2

	Хоккейный корт «Рябинушка»
	ул. Рюмина, 6
	1 830 м2

	Хоккейный корт по ул. Ленина, 96
	ул. Ленина, 96
	1 830 м2

	Футбольное поле
	район Медная Шахта

ул. Олега Кошевого, 7
	9 597 м2

	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва»
	г. Краснотурьинск,

ул. Карла Маркса 2/3
	410 мест

	МБОУ ДО СДЮСШОР комплекс лыжный открытый
	ул. Карла Маркса 2/3
	4,729 Га

	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Маяк»
	г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 20
	236 мест

	МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк» (ледовая площадка  открытая)
	ул. Чкалова, 20
	1,2095 Га

	МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк» (футбольный стадион)
	ул. Чкалова, 20
	7 000 м2

	МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк» (манеж легкоатлетический)
	ул. Чкалова, 20
	672 м2

	МБОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк» (центральный стадион)
	ул. Чкалова, 20
	71 посадочных мест


Владельцами общедоступных плоскостных спортивных сооружений являются также Филиал ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина» в г.Краснотурьинске, ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум», ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж», МАОУ «СОШ № 17». Перечень и характеристика спортивных объектов, находящихся на балансе этих организаций приведены в таблице 4.4.3.11

Таблица 4.4.3.11

	Наименование объекта, 

балансодержатель 
	Местоположение, адрес
	Характеристика

	Стадион

Ф-л ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина» в г.Краснотурьинске
	ул. Ленина, 41
	Длина  42 м, ширина 19,5 м 

Площадь 819 м2

	Хоккейный корт

ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»
	ул. Рюмина, 15А
	Длина  56м, ширина 28 м 

Площадь 1568 м2

	Футбольное поле

ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»
	ул. Базсторевская,1
	Длина  55м, ширина 36,5 м 

Площадь 2007,5 м2

	Площадка под воркаут

МАОУ «СОШ № 17»
	ул. Клубная, 18
	Длина  20м, ширина 20 м 

Площадь 400 м2


В рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015 годы» и муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск на 2011-2015 годы» в 2011 году в лесопарковой зоне был построен «Лыжно-спортивный комплекс» с освещенной лыжной трассой 3,5 км. Единовременная пропускная способность комплекса составляет 400 человек. В 2021 году была построена лыже-роллерная трасса.
В качестве городских объектов, доступных всем жителям г.Краснотурьинска функционируют принадлежащие «БАЗ-СУАЛ» плавательный бассейн и Дом спорта. Спортивный комплекс состоит из двух зданий: Дома спорта и Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Здание Дома спорта введено в эксплуатацию в 1968 г., здание ФОК - в 1994 г. Здание плавательного бассейна построено в 1974 г. Состав и характеристика этих объектов приведены в таблице 4.4.3.12

Таблица 4.4.3.12

	Наименование объекта 
	Местоположение,

 адрес
	Характеристика

	 Спортивный комплекс в составе: 
	ул. Чкалова, 20
	

	Дом спорта, в т.ч.
	
	Общая площадь 2079,1 м2, в т.ч.

	Стрелковый тир
	
	159,5 м2

	Спортивный зал
	
	151,5 м2

	Спортивный зал
	
	151,5 м2


	Большой спортивный зал
	
	617,0 м2

	ФОК
	
	Общая площадь 2404,7 м2, в т.ч.

	Спортивный зал
	
	168,8 м2

	Спортивный зал
	
	170,4 м2

	Спортивный зал
	
	168,0 м2

	Спортивный зал
	
	167,6м2

	Большой спортивный зал
	
	853,0 м2

	Плавательный бассейн, в том числе:
	ул. Микова, 24а
	Общая площадь здания 1527,6 м2

	Бассейн
	
	Площадь зеркала воды 349 м2

	Спортивный зал
	
	90,6 м2


Рекреационные объекты спортивного, туристско-познавательного и оздоровительного профиля расположены преимущественно в живописных окрестностях города. 

В городе находятся детский оздоровительный лагерь «Восход», действующий во время летних каникул, и санаторий-профилакторий «БАЗ-СУАЛ». 

Детский оздоровительный лагерь «Восход» расположен в 900 м к юго-западу от жилого дома № 146 по пер.Новокирпичный, занимает участок площадью 9 га и одновременно вмещает 200 человек, включая отдыхающих детей, педагогов и обслуживающий персонал. 

Санаторий-профилакторий «БАЗ-СУАЛ» расположен по ул.Рюмина, 19. Комплекс состоит из двух зданий: санатория-профилактория, построенного в 1982 г. и Центра китайской медицины, введенного в эксплуатацию в 1992 г. В 2007 г оба здания соединили переходом, создав единый комплекс. В настоящее время объект законсервирован.

На базе городских и ведомственных спортивных объектов действуют различные спортивные центры, фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные центры, предлагающие разнообразные виды и программы активного отдыха. Для ежедневного отдыха на открытом воздухе в городе планируется воссоздать городские парки и пешеходные зоны. По состоянию на 2016 г. организован и благоустроен парк Влюбленных площадью 4800 кв.м, участок пешеходной зоны на набережной р.Турьи и аллеи на ул.Бульвар Мира. Программой «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск» в 2017-2018 гг. предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению Тихомировского парка площадью 12600 кв.м, парка Гагарина площадью 3400 кв.м, ул. Бульвар Мира на берегу р.Турья. Планируется организовать и благоустроить пешеходную зону – набережную р.Турья. 

Городской лесопарк традиционно используется населением города для активного отдыха, занятий физической культурой и спортом. 

Организацией досуга молодежи занимаются муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Ровесник» и 10 подростковых клубов, которые реализуют мероприятия в сфере молодежной политики, а также выполняют функции по организации досуга, занятости, воспитания детей и подростков. Контингент клубов – дети и подростки от 6 до 18 лет. Примерно 25% занимающихся составляют дети младшего школьного возраста, 27% - среднего школьного возраста и 52% - подростки 15 – 18 лет. В 2015 г. в подростковых клубах г.Краснотурьинска занималось 1752 человека, что составило 27 человек, занимающихся на постоянной основе в кружках и секциях на 1000 жителей города.

Важной особенностью организации работы клубов по месту жительства является то, что весь спектр социальных услуг, оказываемых подросткам и молодежи, проводится в основном на бесплатной основе, что делает их доступными, прежде всего, для малообеспеченных слоев населения.

 Коммунально-бытовое обслуживание

Комплекс учреждений бытового обслуживания г.Краснотурьинска включает предприятия торговли, общественного питания, бытовых  и сервисных услуг, кредитно-финансовые учреждения, предприятия и объекты ритуального обслуживания.

Предприятия торговли представлены специализированными магазинами, универсальными магазинами, крупными торговыми комплексами. Состав торговых комплексов помимо торговых площадей часто включает офисные и досуговые помещения. По состоянию на 2024 г. в г.Краснотурьинске действуют торговые сети Магнит, Монетка, Пятерочка, Домострой, Красное Белое, Fix Price. Крупный торговый комплекс Столичный (ул.Ленинского Комсомола, 21).

Предприятия общественного питания, бытовых и сервисных услуг многочисленны, разнообразны и удовлетворяют практически  все потребности населения. 

Услуги почтовой связи и иных, связанных с ней видов деятельности, предоставляет Краснотурьинский почтамт УФПС Свердловской области филиала ФГУП «Почта России», расположенный по ул. Коммунальная, 32 и районные отделения почтовой связи.

Кредитно-финансовое обслуживание физических и юридических лиц  осуществляют кредитно-финансовые учреждения федерального, регионального, местного уровня: Сбербанк РФ, Уральский банк реконструкции и развития и др.

Перевозку пассажиров на маршрутах  муниципального общественного транспорта осуществляют частные транспортные компании и МУП «Городской трамвай».

Содержанием, эксплуатацией, ремонтом систем водоснабжения и водоотведения  муниципального округа Краснотурьинск, а также содержанием объектов коммунально-бытового назначения занимается МУП «Управление коммунальным комплексом».

Ритуальные услуги населению оказывает Муниципальное автономное учреждение бытового обслуживания населения «Память» и четыре коммерческих предприятия.

На долгосрочную перспективу, с целью ликвидации возможного возникновения дефицита мест для захоронений, Администрация муниципального округа Краснотурьинск выделила в восточной части города территорию площадью 13,7924  га  для размещения нового кладбища. 

Расчет обеспеченности населения необходимыми объектами социального и коммунально-бытового назначения в соответствии с минимальными расчетными показателями «Нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Краснотурьинск» и фактически существующими объектами приведён в таблице 4.4.3.13

Таблица 4.4.3.13

	Наименование объектов
	Количество объектов, вместимость, фактическая наполняемость
	Единица

измерения
	Фактическая обеспеченность 
	Норма обеспеченности (на 1000 человек)
	% обеспеченности

	Объекты образования

	Дошкольные образовательные учреждения 
	36/4294/3840
	Мест на 1тыс. жителей
	73,3
	70
	Более 100

	Школы общеобразовательные
	16/9971/6495
	Мест на 1тыс. жителей
	170,2
	100
	Более 100

	Учреждения дополнительного образования детей
	2/840/2879
	Учащихся на 1тыс. жителей
	49,1
	60
	82

	МАУ ЗОЛ «Восход» (оздоровительный лагерь)
	1/150/185
	Мест на 1тыс. жителей
	2,56
	-
	-

	Образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального

образования
	3 объекта

1569 мест

1241 учащихся
	Учащихся

на 1тыс. чел.
	26,8
	40*
	67

	Образовательные учреждения высшего

профессионального

образования
	1 объект

1300 мест

302 учащихся
	Учащихся

на 1тыс. чел.
	22,2
	Не установлена
	

	Объекты культуры

	Театр кукол
	1 объект

2 зрительных зала 

190 мест
	Зрительские места на 1 тыс. жителей
	3,2
	3
	Более 100

	Музеи
	3 объекта

Зал на 69 мест
	Объект на 25 тыс. жителей
	1,28
	1
	Более 100

	Кинотеатры
	1 объект

2 зрительных зала на 179 мест
	Зрительские места на 1 тыс. жителей
	3,1
	12
	25,5

	Библиотеки общедоступные
	4 объекта

Зал на 60 мест

267 915 томов
	Объект на 10 тыс. жителей
	0,68
	1
	68

	Культурно-досуговые учреждения
	5 объектов

6 зрительных залов на 1693 мест
	Зрительские места на 1 тыс. жителей
	29
	40
	72,5

	Детские школы искусств, школы эстетического образования
	4 объекта

1085 мест
	Мест на 1тыс. жителей
	18,5
	17
	Более 100

	Объекты здравоохранения и социального обеспечения

	Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 
	2420 посещений в смену
	Посещений в смену на

1 тыс. жителей
	41,3
	15,4
	Более 100

	Стационары всех типов
	949 койко-мест
	Коек на

1 тыс. жителей
	16,2
	6,9
	Более 100

	Станция скорой медицинской помощи
	1 объект

7 спец. автомобилей
	Автомобиль на 10 тыс. 

жителей
	1,2
	1
	Более 100

	Психоневрологический интернат
	405 мест
	Мест на 1тыс. чел.
	6,9
	1,5*
	Более 100

	Территориальные центры социального обслуживания
	1 объект
	Объект на 50 тыс.жителей
	0,85
	1*
	85

	Профилактории
	1 объект (законсервирован)
	Мест на 1 тыс. жителей
	-
	-
	-

	Объекты спорта

	Плоскостные спортивные сооружения 
	88096,5 кв.м
	Кв. м. на 1 тыс. жителей
	1503,84
	2350
	64

	Стадионы
	871 зрительских мест
	Зрительских мест на 1тыс. жителей
	14,9
	2,1*
	Более 100

	Спортивные залы общего пользования
	4299,5 кв.м
	Кв. м. площади пола на 1 тыс. жителей
	73,4
	340
	21,6

	Бассейны крытые
	349 кв.м
	Кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей
	6,0
	15
	40

	Детские, юношеские спортивные школы
	2 объекта

646 мест
	Учащихся на 1 тыс. жителей
	11
	10
	Более 100

	Корты (площадки) с искусственным льдом
	0 объектов
	Объект на 60 тыс.жителей
	0
	1
	-

	Лыжные базы
	6 объектов
	Объект на 8 тыс.жителей
	0,82
	1
	82

	Лыжно-спортивные комплексы


	1 объект

Единовременная пропускная способность 400 чел. 
	Кол-во человек единовременной пропускной способности на 1 тыс. жителей
	6,8
	7
	97

	Объекты торговли и общественного питания

	Предприятия торговли, 

всего 
	427 объектов

38944 кв.м торговой площади
	кв.м торг площади на 

1 тыс.жителей
	664,8
	459
	Более 100

	в том числе:
	
	
	
	
	

	продовольственных товаров
	106 объектов

12494 кв.м торговой площади
	кв.м торг площади на 1 тыс. жителей 
	213,3
	140,1
	Более 100

	непродовольственных товаров
	235 объектов

21808 кв.м торговой площади
	кв.м торг площади на 1 тыс. жителей 
	372,3
	318,9
	Более 100

	Смешанных товаров (универсамы, супермаркеты)
	13 объектов

4425 кв.м торговой площади
	кв.м торг площади на 1 тыс. жителей
	75,5
	
	

	Предприятия общественного питания 
	27 объектов

957 посадочных мест


	посадочных мест

на 1тыс.

жителей
	16,3
	6
	Более 100

	Объекты бытового обслуживания

	Предприятия бытовых услуг (все виды мастерских и предприятий по непосредственному обслуживанию населения)
	70 объектов

378 рабочих мест


	Рабочее

место на 1тыс. жителей
	6,5
	3
	Более 100

	Гостиницы
	9 объектов

89 гостиничных номеров

198 мест
	Мест на 1 тыс. жителей 
	1,5
	6*
	25

	Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

	Предприятия ритуальных услуг
	4 объекта
	Объект на 16 тыс. жителей
	1,1
	1
	100

	Кладбища традиционного захоронения 
	4 объекта

54,93 га
	Га на 1 тыс.жителей
	1,06
	0,24
	Более 100


*Примечание: Региональные нормативы градостроительного проектирования Свердловской области.

По результатам расчета и анализа обеспеченности населения г.Краснотурьинска объектами социального и коммунально-бытового обслуживания выявлена необходимость дальнейшего развития учреждений дополнительного образования детей, культурно-досуговых учреждений библиотечной сети.

Также следует отметить, что в городе не сформирована система общественных центров с набором объектов обслуживания населения, соответствующих микрорайонному, районному и городскому уровню. В большинстве удаленных районов города расположены лишь объекты повседневного обслуживания: детские сады, школы, предприятия торговли, реализующие товары повседневного спроса. 

4.5. Современное использование территории

4.5.1. Особенности и проблемы территориального развития

Особенности  природных условий муниципального округа:

Насыщенность территории полезными ископаемыми, 

Богатые лесные ресурсы, 

Широкое развитие гидрографической сети,

Наличие опасных геологических процессов.

Особенности территориально-экономических условий муниципального округа:

Большая протяженность территории в меридиональном направлении при незначительной протяженности в широтном направлении,

Развитие исключительно горнодобывающей и перерабатывающей промышленности,

Прохождение транзитных  магистральных инженерных сетей, в том числе трубопроводного транспорта федерального значения,

Проблемы территориального развития обусловлены как природными, так и сложившимися экономическими условиями.

Проблемы территориального развития:

Наличие территорий, не подлежащих освоению (особо ценные, особо охраняемые территории),

Наличие особо неблагоприятных, опасных и трудно осваиваемых  по инженерно-геологическим условиям территорий (закарстованные, подтопляемые, радоноопасные, подработанные территории),

Наличие значительных по площади нарушенных территорий (карьеры, отвалы, дражные полигоны, шламо- и хвостохранилища),

Наличие значительных по площади территорий с особыми условиями использования (месторождения полезных ископаемых, охранные, защитные и санитарные зоны природных, промышленных, инженерных объектов).

Определенные трудности для территориального развития представляют реки Турья и Каква, пересекающие округ в широтном направлении и разделящим его на три части.

Серьезной проблемой является монофункциональность и сырьевая направленность промышленности, характеризующейся большим количеством потенциально опасных объектов (шламохранилища, хвостохранилища), повышенным загрязнением почв, поверхностных и подземных вод, увеличением площади техногенных ландшафтов.

В связи с большим количеством разведанных месторождений можно предположить, что проблемы связанные с их разработкой, будут усугубляться.

4.5.2. Функционально-планировочная структура

4.5.2.1. Пространственная организация территории

Наиболее плотно освоена территория в центральной части муниципального округа между р. Каква и р.Устея, что обусловлено исторически строительством и эксплуатацией рудников и формированием на их базе поселков. 

Северная часть округа освоена слабее, там, за р. Устея расположен один сельский населенный пункт – п. Чернореченск, на территориях южнее р. Каква населенные пункты отсутствуют.

Планировочная структура узловая моноцентрическая. Планировочным центром является город Краснотурьинск, к которому тяготеет близко расположенный поселок Рудничный.

Поселки Чернореченск, Прибрежный, Воронцовка расположены вдоль меридиональной планировочной оси (автомобильной дороги), проходящей через планировочный центр. Поселки расположены на берегах рек, удалены друг от друга и от г. Краснотурьинска.

Планировочные оси – транспортные магистрали широтного и меридионального направления. Главные транспортные магистрали пересекают территорию округа с запада на восток. В узле пересечения их с планировочной осью север-юг, вдоль которой расположены поселки, находится г. Краснотурьинск.

Планировочная структура муниципального  округа интегрирована в планировочную систему  уральского региона.

4.5.2.2. Функциональное зонирование 
Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.
Генеральным планом функциональное зонирование установлено с соблюдением приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793». 

В границах муниципального округа Краснотурьинск определены следующие функциональные зоны:

Таблица 4.5.2.2.1
 Функциональное зонирование территории МО Краснотурьинск
	№
	Функциональная зона
	Площадь зоны современное состояние, га
	Площадь зоны на расчетный срок, га

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	945,5
	1039,4

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	76,7
	118,7

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	104,8
	104,8

	4
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	15,8
	15,8

	5
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	29,8
	29,8

	6
	Зона специализированной общественной застройки
	133,9
	155,9

	7
	Производственная зона
	2007,1
	2309,4

	8
	Коммунально-складская зона
	72,4
	77,7

	9
	Зона инженерной инфраструктуры
	415,8
	419,4

	10
	Зона транспортной инфраструктуры
	1070,1
	1107,0

	11
	Зона добычи полезных ископаемых
	442,2
	458,7

	12
	Зоны сельскохозяйственного использования
	4046,9
	4036,4

	13
	Зона садоводства, огородничества
	592,6
	592,6

	14
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	119,1
	119,1

	15
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	1374,3
	1200,4

	16
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	224,6
	222,8

	17
	Зона отдыха
	33,1
	33,1

	18
	Лесопарковая зона
	1547,8
	1547,6

	19
	Зона лесов
	58427,9
	58044,8

	20
	Зоны кладбищ
	69,6
	76,9

	21
	Зона складирования и захоронения отходов
	59,7
	99,7

	22
	Зона режимных территорий
	40,2
	40,2

	Итого:
	71849,9
	71849,9


Функциональное зонирование МО Краснотурьинск отображено на карте функциональных зон в графической части Проекта генерального плана.

Большую часть территории округа занимает лесное хозяйство Карпинского лесничества.

Зоны ограниченного хозяйственного освоения и максимально сохраняемой природной среды включает подзоны:

· особо охраняемые природные территории, включающие в себя территории памятников природы, защитные леса;

· территории, на которых расположены исторические памятники и сооружения, памятники археологии;

· лесопарковые территории.

К особо охраняемым территориям  областного значения относится территория памятника природы Скалы «Шихан». 

Лесопарковая зона охватывает территории вокруг г.Краснотурьинска. 

Особое место в зонировании территории принадлежит территориям с регламентируемой хозяйственной деятельностью (зоны с особыми условиями использования территории).

В эту категорию входят:

· зоны охраны природных объектов (участки защитных и нерестоохранных  лесов в восточной и южной части округа.);

· водоохранные зоны;

· зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

· территории месторождений полезных ископаемых; территории с нарушенной геологической средой (карсты, сдвижения, обрушения земной поверхности, подтопление); 

· территории, подверженные риску паводкового и катастрофического затопления;

· зоны санитарной опасности от крупных промышленных предприятий и объектов;

· зоны охраны аварийно опасных объектов – магистральных  газонефтепроводов, ВЛ-500 кВ;

· территории объектов транспортной инфраструктуры;
· зоны затопления, зоны подтопления;

· городские леса.
На основании Приказа Нижне-Обского бассейнового управления от 18.05.2020 № 89 в муниципальном округе Краснотурьинск установлены границы зон затопления, подтопления территорий, прилегающие к водохранилищу Краснотурьинскоек, р. Каква, р. Турья, р.Устея. 
На основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.11.2017 № 686 «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов городского округа Краснотурьинск Свердловской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ» установлены границы Краснотурьинского городского лесничества на площади 1107 га.

Зоны с особыми условиями использования территории существуют в границах различных функциональных зон. 
4.5.2.3. Объекты культурного наследия

Согласно перечня объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории муниципального округа Краснотурьинск расположены следующие объекты культурного наследия: 

1. «Здание, где работал профессор Санкт-Петербургского университета, основатель геологического музея Е.С. Федоров».

Сведения об утвержденных границах: выписка ППК «Роскадастр» по УФО территории объекта культурного наследия и приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 1012 от 25.11.2020 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где работал профессор Санкт-Петербургского университета, основатель геологического музея Е.С. Федоров», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 45 (далее – Приказ).

В соответствии с Приказом Управления  государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.06.2023 № 338 установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где работал профессор Санкт-Петербургского университета, основатель геологического музея Е.С. Федоров», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 45 (охранная зона объекта культурного наследия и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия с выделением следующих подзон: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 1 (далее - ЗРЗ-1), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 2 (далее - ЗРЗ-2) и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 3 (далее - ЗРЗ-3). 

Установление зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия не предусматривается.

2. «Дом, в котором в 1859–1867 гг. жил Попов Александр Степанович».

Сведения об утвержденных границах: Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1859–1867 гг. жил Попов Александр Степанович», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 70, утверждены приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.11.2020 № 983; выписка ППК «Роскадастр» по УФО территории объекта культурного наследия (реестровый номер 66:41-8.577) и Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 337 от 02.06.2023 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1859–1867 гг. жил Попов Александр Степанович» (далее – Приказ), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 70. В соответствии с приказом установлена охранная зона объекта культурного наследия и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия с выделением следующих подзон: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 1 (далее - 3Р3-1) и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 2 (далее - 3РЗ-2). 

Установление зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия не предусматривается. 

3. «Часовня Александра Невского».

Сведения об утвержденных границах: выписка ППК «Роскадастр» по УФО территории объекта культурного наследия и Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 495 от 22.05.2020 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Часовня Александра Невского», расположенного Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 53/1.

Согласно подпунктам 1 и 2 пункта 3 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника и для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля.

Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14.10.2024 № 651 утверждено графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Часовня Александра Невского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 53/1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны.

Зоны охраны данного объекта культурного наследия не установлены.

На территории муниципального округа Краснотурьинск выявлены следующие объекты археологического наследия:

1. Памятник археологии – селище Краснотурьинское I, относящееся к Иткульской культуре раннего железного века (I тыс. до н.э.).

2. Кладбище XIX-начала XX веков на территории центральной площади города Краснотурьинска (приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 721 от 18.11.2024).

Все перечисленные объекты расположены на территории муниципального округа «город Краснотурьинск».
4.5.2.4. Особо охраняемые природные территории 
Особо охраняемыми природными территориями областного значения, расположенными в границах муниципального округа Краснотурьинск, являются памятник природы Скалы «Шихан». 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской от 22.01.2016 № 47-ПП (утратило силу) особо защитные участки леса вокруг глухариных токов осутствуют. Характеристики особо охраняемых природных территорий согласно данным Министерства природных ресурсов Свердловской области приведены в таблице 4.5.2.4.1.

Таблица 4.5.2.4.1.
	№
	Наименование памятника природы
	Местонахождение памятника природы
	Категория земель
	Площадь, га
	Краткая характеристика памятника природы

	1.
	Скалы «Шихан»
	ГУ СО «Карпинское лесничество», Краснотурьинское участковое лесничество, Воронцовский участок кв. 59;

правый берег р.Каква, в окрестностях турбазы «Шихан»
	Земли лесного фонда
	0,7


	Геоморфологический и ботанический п/п. 

Скалы, сложенные органогенными известняками. Комплекс скальной флоры.


4.5.2.5. Распределение территории по категориям земель

В границах муниципального округа Краснотурьинск расположены: 

1) земли населенных пунктов  (7651,7 га);  
2) земли сельскохозяйственного назначения  (4189,0 га); 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения  (1658,7 га);

4) земли особо охраняемых объектов (12,3 га); 
5) земли лесного фонда (58338,2 га).
4.5.2.6. Распределение земель по видам собственности

Анализ распределения земель муниципального округа Краснотурьинск по видам собственности выполнен на основании материалов государственного кадастра недвижимости, предоставленных по Свердловской области.

Распределение земель муниципального округа Краснотурьинск по видам собственности:

1) федеральная;

2) субъекта Российской федерации;

3) муниципальная;

4) частная;

5) государственная;

6) постоянное бессрочное пользование.

Право собственности Свердловской области согласно сведениям государственного кадастра недвижимости зарегистрировано на земельные участки под отдельными объектами на территории г.Краснотурьинска.

В государственной собственности находятся земли лесного фонда, составляющие 83% территории муниципального округа.  

4.6. Транспортная инфраструктура

4.6.1. Железнодорожный транспорт

Муниципальный округ обслуживается железнодорожной веткой «г.Серов –ст. Бокситы – г.Североуральск». Узел примыкания железнодорожной ветки обеспечивает связи с железнодорожными магистралями направлений г.Екатеринбург – г.Н.Тагил – г.Ивдель и г.Серов – г.Алапаевск – г.Каменск-Уральский.

В границах  муниципального округа расположена основная  грузопассажирская станция Воронцовка, остановочный  пункт  Краснотурьинск, грузовые станции Климки и Красный железняк.

Станция Воронцовка является станцией 3 класса, через которую проходят грузовые поезда на ст. Климки, грузовые поезда на г.Карпинск, пассажирские поезда на г.Североуральск.

На ж/д ст. Воронцовка расположено 6 путей, 2 из которых являются главными.

Станцией примыкания является ст. Новопесчанская. Длина приёмоотправочных путей составляет 661 - 943 м. 

Система связи ст. Воронцовка осуществляется:

     - "ст.Воронцовка-ст.Климки" - полуавтоматическая блокировка системы КБЦШ;

     - "ст.Воронцовка-г.Карпинск" - автоблокировка;

     - "ст.Воронцовка-ст.Красный Железняк" - автоблокировка двухсторонняя.

Путевое хозяйство  ст. Климки  состоит из 5 приёмоотправочных путей, в том числе один главный. На станции осуществляются следующие виды работ:

     - приём и отправление транзитных грузовых и пассажирских  поездов;

     - пропуск угля на ст.Угольная;

     - приём грузовых поездов для промрайона;

     - обработка сборных и вывозных поездов.

К ст.Климки примыкают подъездные пути ОАО «БАЗ», к которому относятся ст.Угольная и ст.Заводская. Подъездные  пути  остальных предприятий примыкают к путям ОАО «БАЗ».

Ст.Угольная - грузовая станция II класса, имеет 6 приёмо-отправочных путей длиной 508-633 м с многочисленными примыканиями.

Ст. Заводская является  входной сортировочной станцией, имеет 6 приёмо-отправочных  путей  длиной  385-670 м  и вытяжных путей длиной 120-140 м.

Промышленные железнодорожные пути находятся в ведении объединённого железнодорожного цеха ОАО «БАЗ». Общая протяженность подъездных путей  составляет  70,0 км.  Цех обслуживает 36 предприятий.

Посредством станции Красный Железняк обслуживаются подъездные пути предприятий в п. Рудничный и объектов в юго-восточной части г.Краснотурьинска.

4.6.2. Автомобильный транспорт

Структуру автодорожной сети формируют автомобильные дороги регионального значения (В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области):
 1. Южный подъезд к г. Краснотурьинск от км 12+287 а/д «г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель»

2. Западный подъезд к г. Краснотурьинск от км 37+775 а/д «г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель» 

3. г. Краснотурьинск - п. Красный Яр

4. г. Краснотурьинск - п. Марсяты 

5. г. Краснотурьинск - г. Карпинск
6. Подъезд к г. Краснотурьинск от 27 км а/д «г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель»

7.  г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель

Автомобильные дороги местного значения:

1. г. Краснотурьинск - п.Воронцовка 
2. п.Чернореченск - п.Андриановичи
По дорогам регионального значения осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального значения,  проходящих по  территории муниципального  округа и находящихся на балансе ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» приведены в таблице 4.6.2.1.

Таблица 4.6.2.1.

	п/№
	Идентификационный номер автомобильной дороги
	Наименование автодороги
	Техническая категория

	1
	65 ОП РЗ 65К-2301000
	г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель 
	II

	2
	65 ОП РЗ 65К-2301120
	Южный подъезд к г. Краснотурьинск от км 12+287 а/д «г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель»
	IV

	3
	65 ОП РЗ 65К-5001000
	г.Краснотурьинск - п.Красный Яр 
	V

	4
	65 ОП РЗ 65К-5002000
	г.Краснотурьинск - п.Марсяты
	III-1,860 км

IV-22,44 км

	5
	65 ОП РЗ 65К-5003000
	г.Краснотурьинск - г.Карпинск
	IV

	6
	65 ОП РЗ 65К-2301210
	Подъезд к г. Краснотурьинск от 27 км а/д «г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель»
	III

	7
	65 ОП РЗ 65К-2301140
	Западный подъезд к г. Краснотурьинск от км 37+775 а/д «г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель» 
	


Сложившаяся система дорог регионального и местного значения обеспечивает связи муниципального округа с соседними городскими округами и населенных пунктов п.Воронцовка, п.Рудничный, п.Прибрежный, п.Чернореченск с центром муниципального округа Краснотурьинск.

Транспортным узлом округа является г. Краснотурьинск, расположенный на пересечении автомобильных дорог регионального значения.

В муниципальном округе широко развита сеть лесохозяйственных и ведомственных дорог. Лесохозяйственные дороги обслуживают лесное хозяйство Краснотурьинского участкового лесничества ГУ СО «Карпинское лесничество». Лесовозные и ведомственные дороги обслуживают участки заготовки древесины и производственные объекты, расположенные вне границ населенных пунктов.
4.6.3. Воздушный транспорт

В соответствии с отчетными данными в муниципальном округе Краснотурьинск имеется ВПП для приёма вертолётов МИ-2, МИ-8. Воздушный транспорт принадлежит ОАО "Газпром". Площадка расположена в районе цеха N 1 Краснотурьинского ЛПУ МГ. Связь воздушным транспортом осуществляется с поселками Хулимсунт, Приполярный, Советский-Пунга, Советский-Таёжная.

4.6.4.  Трубопроводный транспорт

Территорию муниципального округа Краснотурьинск с северо-запада на восток пересекает технологический коридор магистральных газопроводов Игримского,   Ямбургского газовых месторождений.  По данному коридору проходят девять трубопроводов.

Ширина технологического  коридора  колеблется  от 60,0 м  до 190,0 м в зависимости от количества ниток газопровода.  Расстояние между газопроводами изменятся в пределах 18,0-30,0 м.

На подходах к г. Краснотурьинску с севера два коридора, состоящие из 6 и 3 ниток газопровода, объединяются в единый технологический коридор 9 ниток. В южной части коридор снова разъединяется на два коридора:

- 3 нитки - Н.Тура, Екатеринбург, Серов;

- 6 ниток - Петровск, Новопсков, Ужгород, Центр I, Центр II, Елец I.
4.6.5. Пассажирский транспорт

Пассажирский транспорт муниципального округа Краснотурьинск представлен автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Движение пассажирских поездов по железнодорожной ветке Серов – Североуральск осуществляется в направлении г.Карпинск и г.Североуральск через ст.Воронцовка и остановочный  пункт  Краснотурьинск. Пассажирооборот  станции Воронцовка составил в 2003г. 438,0 тыс. человек. Станция оборудована вокзалом вместимостью 50 пассажиров. На остановочном пункте Краснотурьинск вокзал капитального типа вместимостью 200 пассажиров.

   Автомобильные пассажирские перевозки в районе обслуживаются автобусом. Междугородные перевозки  осуществляются автобусным  маршрутом N 817  «г.Краснотурьинск –г.Екатеринбург».  Протяженность  маршрута составляет 399,5 км.

 Пригородные перевозки осуществляются автобусными маршрутами:

     - N 101 – г.Краснотурьинск-п.Воронцовка        - 38,0 км;

     - N 102 - г.Краснотурьинск- г.Карпинск            - 16,8 км;

     - N 104 - г.Краснотурьинск- г.Серов                  - 39,0 км;

     - N 119 - г.Краснотурьинск- г.Марсяты             - 42,4 км;

     - N 120 - г.Краснотурьинск-п.Андриановичи   - 39,2 км.

4.7. Инженерная инфраструктура

4.7.1. Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа Краснотурьинск, базируется на использовании подземных и поверхностных вод. Поверхностные воды используются для водоснабжения г. Краснотурьинска (частично питьевого и технического), подземные воды используются для питьевого водоснабжения пос.Рудничного, Воронцовка, Прибрежного и Чернореченска. 

Город Краснотурьинск

Водоснабжение города Краснотурьинска в настоящее время базируется на двух источниках: 

-подземном - Краснотурьинском водозаборе подземных вод;

-поверхностном- Краснотурьинском водохранилище.

Краснотурьинский водозабор подземных вод является в настоящее время основным и надежным (по показателям качества подземных вод) источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Краснотурьинска и Богословского алюминиевого завода (БАЗа) филиала ОАО «СУАЛ». Кроме действующего Краснотурьинского водозабора подземных вод для технического водоснабжения города, БАЗ и Богословской ТЭЦ (БТЭЦ) используются поверхностные воды Краснотурьинского водохранилища, отбираемые в количестве около 59,54 тыс.м3/сут.

Подземный источник

В гидрогеологическом отношении Краснотурьинский водозаборный участок расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых подземных вод грунтового типа. Водозабор каптирует подземные воды зоны трещиноватости туфогенных пород верхнего девона. Подземные воды приурочены к зоне интенсивной трещиноватости пород развитой до глубин 60-90 м, а в зонах тектонических нарушений ее мощность достигает 150 м. Водообильность пород неравномерная.

Краснотурьинский водозабор подземных вод, состоящий из 10 скважин, объединенных в 5 водозаборных узлов (по эксплуатационной и резервной скважине в каждом): №№А, В, 7Э, 9Э, 12Э, расположен в 5,0 км западнее города на левом берегу Краснотурьинского водохранилища. Утвержденные запасы (протокол ТКЗ от 30.05.2003 № 21/03) на основании отчета "Оценка эксплуатационных запасов подземных вод действующего Краснотурьинского водозабора с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска» по результатам работ, выполненных ООО НПФ "ГеОС" составляют: по категории А - 19,5 тыс.м3/сут.(при уровне воды в Краснотурьинском водохранилище-174,0 м) и 26,5 тыс.м3/сут. (при уровне воды в Краснотурьинском водохранилище-175,5 м). 

Количество запасов соответствует суммарному среднемесячному фактическому водоотбору действующего водозабора в сложившейся схеме каптажа из 5 водозаборных узлов, подтвержденному эксплуатацией в маловодные годы при инструментально учитываемом дебите водозабора.

Суммарный дебит скважин в настоящее время составляет 21,712 тыс.м3/сутки. На запасах категории А возможно при необходимости вести реконструкцию водозабора, однако при современном техническом состоянии магистральных водоводов производительность водозабора на уровне фактически сложившегося за последние годы водоотбора в количестве 21 тыс.м3/сут. является предельной. Характеристика скважин Краснотурьинского водозаборного участка приведена в табл.4.7.1.1                                                             
                                                                                                       Табл. 4.7.1.1.
	Скважина
	Дебит, 

м3/час
	Оборудование
	Качество воды
	Характеристика

	Скважина 

№А
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
	Глубина- 101м



	Скважина 

№Б
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина-80м


	Скважина 

№7-э
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина- 100м



	Скважина 

№9-э
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина- 80м



	Скважина №12-э
	150-175
	ЭЦВ-12х160х65
	-------//-------
	Глубина- 57,8м




Преобладающее распространение на водозаборном участке получили гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциевые подземные воды. Качество подземных вод изучено полно в течение всего периода эксплуатации водозабора  и удовлетворяет требованиям их целевого использования в соответствии с действующими стандартами на питьевую воду  и  прогнозируется  благоприятным  на весь последующий амортизационный период эксплуатации водозабора (25 лет). Водоподготовка подземной воды, подаваемой в разводящую сеть, заключается в обеззараживании воды хлором на площадке насосной станции II подъема. 
Размеры зон санитарной охраны подземного водозабора составляют: по I поясу - 50 м, II поясу - 240 м, III поясу – в пределах локальной площади поверхностного водосбора, примыкающей к акватории Краснотурьинского водохранилища. Из скважин Краснотурьинского водозабора вода забирается насосами I подъёма и подается в два резервуара ёмкостью по 500 м3 каждый при насосной станции II подъёма, расположенной вблизи водозабора. После  хлорирования вода насосной станцией II подъёма по двум водоводам Д-350 мм протяженностью 5,0 км подается в три резервуара ёмкостью по 1500 м3 каждый, расположенные на площадке насосной станции III подъёма на территории БАЗа.

В город вода хоз.-питьевого качества подаётся: – насосной станцией III подъёма подземной воды по водоводу Д - 400 мм, проложенному вдоль железной дороги, в район Заречный, Металлург, 42 квартал; – насосной станцией III подъёма подземной воды по трём водоводам Д-400 мм, 2Д-350 мм, проложенным по территории БАЗа.

Поверхностный источник

Краснотурьинское водохранилище, расположенное на р.Турье, является источником производственного водоснабжения БАЗа и города. На правом берегу Краснотурьинского водохранилища расположены два водозабора с насосными станциями № 1 и № 2 производительностью:

- № 1 - 3000 м3/час (1,0 м3/сек);

- № 2 - 2900 м3/час (1,47 м3/сек);

(по данным «БАЗ-СУАЛ»).

Проектная производительность водозабора №  1 - 72 тыс.м3/сут., фактическая - 31,17 тыс.м3/сут., водозабора № 2 - 69,6 тыс.м3/сут. В насосной станции I подъема, совмещенной с водозабором № 1, установлены три насоса 14 НДС производительностью 1450 м3/час и один насос 350Д-90А производительностью 1400 м3/час. Количество рабочих насосов –1. В береговой насосной станции I подъема водозабора № 2 установлены 4 насоса: два – 14НДС, один-350Д-90а и один-12НДС производительностью 1200 м3/час. Количество рабочих насосов –1. От водозабора № 1 вода подается на производственные нужды города и БАЗа. От водозабора № 2 вода подается на производственные нужды БАЗа и БТЭЦ. 

Вода из водохранилища подается на производственные нужды без очистки, т.к. соответствует требованиям, предъявляемым к воде технического качества. 

Районы Медный Рудник и Медная Шахта обеспечиваются питьевой водой от городской системы водоснабжения. На территории район Медная Шахта по ул. Северной расположена артезианская скважина дебитом 400 м3/сутки. От неё вода хозяйственно-питьевого качества по водоводу Д-100 мм подается в поселковую разводящую сеть. Скважина действует в летний период. На это время поселок отключают от городского водопровода. Вода в скважине соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Район Загородный для питьевых и технических целей обеспечивается водой из двух скважин (№ 2 и № 6) суммарным расходом 450,0 м3/сут, расположенных на территории поселка. Скважины принадлежат ООО ДСП «Совхоз Богословский»-лицензия СВЕ 01023 ВР до 31.10.2025г., величина разрешенного водоотбора 554,7 м3/сут. 
Обеспеченность жилой застройки города водой путем ввода в дома составляет 90,5%. 
Водопроводные сети на территории города, протяженностью 97,2 км находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом».
Промышленные предприятия города для хозяйственно-питьевых, а также технических целей, где требуется вода питьевого качества, получают воду из городской системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Техническое водоснабжение БАЗа и других предприятий города осуществляется из Краснотурьинского водохранилища. Промводозабор №1 производительностью  3657 м3/час расположен  на левом берегу водохранилища. Из промводозабора вода забирается  насосной станцией I подъёма и по трем водоводам Д-700 мм, Д-600мм и Д-500 мм подается на БАЗ и другие предприятия города. Промводозабор №2 производительностью  5300 м 3/час расположен на левом берегу водохранилища. Из промводозабора вода забирается насосной станцией I подъёма и по двум водоводам Д-700 мм подается на БАЗ и БТЭЦ. 

Пожаротушение на промпредприятиях осуществляется из системы хоз.-питьевого водопровода и из системы технического водоснабжения предприятий. 

Перспективным источником питьевого водоснабжения города является Северопесчанское месторождение подземных вод. В 2003г. дополнительно к раннее проведенным исследованиям 1972г. на участках «Холодный» и «Правобережный» были выполнены поисково-оценочные работы ЗАО «ГИДЭК». По результатам выполненных оценочных работ балансовые эксплуатационные запасы Северопесчанского месторождения по состоянию на 01.10.200г. утверждены на 25-летний срок (протокол ТКЗ№ 19/03 от 27.03.2003г.) в количестве 28,2 тыс.м3/сут., в т.ч. по участкам:

- Пещерный (освоенный)-3,7 тыс.м3/сут

- Холодный, Правобережный -24,5 тыс.м3/сут.
Протоколом НТС Уралнедра от 21.08.2009 № 60 предусмотрена поочередная добыча золота и подземных вод на участках Пещерный и Холодный, с обеспечением выемки золота как стратегического полезного ископаемого, учитываемого Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации.
В качестве освоения первой очереди рассматривается участок Холодный., на запасах которого рекомендован эксплуатационный узел в составе трех водозаборных скважин с суммарной нагрузкой  - 16 тыс.м3/сут.

В 2008г. ООО «Экомстройпроект» были выполнены «Проектные работы по объекту: «Строительство водозабора Северопесчанского месторождения подземных вод» (Обоснование санитарной обстановки I,II,III поясов водозабора)». По результатам проведенного обследования  установлено:

- санитарная обстановка в I-II поясах ЗСО участка Холодный оценивается, как благоприятная.

- соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения может быть обеспечено.

Далее ООО «Экомстройпроект» был разработан проект организации зон  санитарной  охраны скважин водозаборного участка Холодный. Также ОАО «Тюменский проектно-изыскателький институт водного хозяйства» выполнил рабочий проект «Трасса водовода от Северопесчанского месторождения подземных вод до г.Краснотурьинска. Водозаборные сооружения», который предусматривает водоснабжение левобережной части города от скважин участка Холодный.

Таким образом, с учетом выполнения работ по использовании подземных вод участка Холодный Северопесчанского месторождения, проблема обеспечения города водой питьевого качества, может быть полностью решена.

Поселок Рудничный

Хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение пос. Рудничный, район Новостройка, Белка и шахты «Северопесчанская» осуществляется от водозаборных сооружений АО «Богословское рудоуправление» (БРУ). Источником водоснабжения являются подземные  воды Северопесчанского месторождения подземных вод. В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых подземных вод. Северопесчанское месторождение подземных вод, состоящее из двух водозаборных участков: Холодного и Пещерного, расположено на левом берегу р.Каква, в пределах площади поверхностного водосбора ручьев Холодного и Пещерного, левых притоков р.Каква. В пределах Северопесчанского месторождения имеются два водозабора: Холодный (скважина №15-резервная) и Пещерный, состоящий из 4 водозаборных скважин (№№ Оэ,8э,10э-эксплуатационные,№ 11-резервная). Скважины оборудованы насосами ЭЦВ-12-160-45, глубина скважин составляет от 60 до 102 м, производительность каждой скважины-160 м3/час.
Эксплуатационные запасы подземных вод Северопесчанского месторождения утверждены УралКЗ в количестве 9,5 тыс.м3/сут., в т.ч. по категориям : А-3,0 тыс.м3/сут., В-0,7 тыс.м3/сут. Подготовленными для промышленного освоения являются запасы по сумме категорий А+В в количестве 3,7 тыс.м3/сут, в т.ч. по участкам: Пещерному-3,0 тыс.м3/сут., Холодному-0,7 тыс.м3/сут. Фактическое водопотребление составляет-3,0 тыс.м3/сут. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключение низкого содержания фтора. Скважины не оборудованы средствами для инструментального измерения водоотбора и динамического уровня воды в скважинах, учет расхода воды определяется по паспортной производительности насосов и времени их работы.

Зоны санитарной охраны утверждены постановлением Главы муниципального образования город Краснотурьинск от 25.04.2001 № 438 и составляют: 

     - I  пояса - 50 м от крайних скважин и 10 м от стен сооружений;

     - II пояса - вверх по потоку р.Пещерного - 1500 м, вниз по потоку ограничивается линией уреза р.Каквы, поперек ручья Пещерного - 1800 м,

     - III пояса - совмещается с границами площади поверхностного водосбора ручья Пещерного и составляет - 14,8 кв.км.

Вода из скважин насосами I-го подъёма Северопесчанского месторождения подаётся в напорный резервуар объемом 400 м3. Из резервуара вода через установку хлорирования поступает на насосную станцию II-го подъёма, оборудованную насосами ЦНС-180/170 -3 шт., далее по двум водоводам Ду- 300 мм и Ду- 200 мм, поступает в систему водоснабжения промплощадки шахты «Северопесчанская» ОАО «БРУ», от которой по водоводу Ду- 200 мм подаётся на посёлок Рудничный. Граница раздела водопровода находится у Новопесчанского вентиляционного ствола. На границе раздела установлен регулятор давления. Через регулятор давления вода подаётся на площадку насосной станции III-го подъёма на улице Чкалова с резервуаром ёмкостью 250 м3. В резервуаре хранится необходимый для поселка пожарный запас воды и запас воды для регулирования неравномерности водопотребления. Затем насосами III подъема вода подается в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка. Водопроводная сеть центральной части посёлка кольцевая. Население одноэтажной застройки частично пользуется централизованным водоснабжением, частично из  водоразборных колонок.

Кроме того, на территории поселка Рудничный расположены пять скважин общим дебитом 1,92 тыс.м3/сут. В настоящее время они не используются, так как находятся в санитарно защитной зоне от свинофермы на 500 голов.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение промпредприятий осуществляется от поселковой системы водоснабжения. От водопроводной сети посёлка по водоводу Ду- 100 мм обеспечивается водой железнодорожная станция «Красный Железняк».

Водопроводные сети, протяженностью 13,8 км, находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом».

Четыре скважины района Новостройка и две скважины поселка Белка общим дебитом 1,10 тыс.м3/сут. (фактический водоотбор 0,01 тыс.м3/сут.) используются для технических целей и на полив. Зон санитарной охраны I и II пояса у этих скважин нет. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения.»

п.Рудничный II отделение ООО ДСП «Совхоз Богословский»

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет подземных вод одиночных водозаборных скважин, одна из которых находится в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом», другая ООО ДСП «Совхоз Богословский». По химическому составу воды гидрокарбонатые кальциевые с минерализацией до 0,3-0,5 г/дм3. Характеристика скважин приведена в таблице 4.7.1.2.

                                                                                                     Табл. 4.7.1.2.

	Скважина
	Дебит, 

м3/час
	Оборудование
	Установленная зона ЗСО I пояса
	Качество воды
	Характеристика

	Скважина №1
	6,58
	ЭЦВ-6х16х185
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
	Глубина- 120м

Принадлежит

ООО ДСП «Совхоз Богословский»

	Скважина №1
	1,04
	Нет данных
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
	Глубина-100м,

Находится в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом»


Скважина, находящаяся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом», используется для целей теплоснабжения и ГВС II отделения. Зона санитарной охраны I пояса установлена в пределах горного отвода 65х100 м. Водоснабжение поселка осуществляется от водозаборной скважины ООО ДСП «Совхоз Богословский». Зоны санитарной охраны составляют: -I,II пояса -50 м, III пояса 280 м.

Вода из скважины по трубопроводу диаметром 100 мм поступает в разводящую сеть поселка. Водопроводные  сети  находятся  в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» протяженностью 0,8 км.

Поселок Воронцовка

Водоснабжение поселка Воронцовка осуществляется от водозаборных сооружений ОАО «БРУ». Источником водоснабжения являются подземные  воды Северопесчанского месторождения подземных вод. Вода после станции II подъема по двум водоводам Ду- 300 мм и Ду- 200 мм, поступает в систему водоснабжения промплощадки шахты «Северопесчанская» ОАО «БРУ», от водовода Ду- 200 по двум водоводам Ду-160 подается в систему хозяйственно–питьевого водоснабжения поселка и на промплощадку АО «Золото Северного Урала». Также на территории поселка имеется семь артезианских скважин небольшой производительности. Над скважинами расположены баки небольшой емкостью, из которых производится водозабор воды. Все скважины не имеют зон санитарной охраны. Водопроводные сети, протяженностью 4,2 км, находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом». Население одноэтажной застройки частично пользуется водой от водовода спутника по теплотрассе, частично от водоразборных колонок.На территории поселка  ранее используемые для хоз-питьевого водоснабжения скважины– демонтированы (затомпонированы). Все поселковые  водоводы находятся в неудовлетворительном  техническом состоянии.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение промпердприятий осуществляется от поселковой системы водоснабжения. От водопроводной сети поселка по водоводу Д 100 мм обеспечивается водой железнодорожная станция «Красный железняк».

Поселок Чернореченск

Водоснабжение поселка Чернореченск осуществляется от водозаборных скважин № 28, № 37 находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом». В гидрогеологическом отношении участок расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых  и пластовых) подземных вод. Водообильность вулканогенных пород в целом невелика, питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, разгрузка-в местную речную сеть. Сверху водоносный горизонт перекрыт преимущественно глинистыми делювиальными отложениями мощностью от 3 до 15 м и в целом недостаточно защищен от поверхностного загрязнения. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией до 0,5 г/дм3. Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, разгрузка - в местную речную сеть.

Контроль за качеством воды из скважины № 28, которая используется для хозяйственно-питьевых нужд поселка осуществляется в соответствии с утвержденной программой лабораторно-производственного контроля, утвержденной ФГУ ЦГСЭН г. Краснотурьинска. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исследования качества воды скважины № 37 проводятся перед подачей воды в летний водопровод по органолептическим, неорганическим показателям. Сводные показатели состава подземных вод характеризуются следующими показателями:

-по микробиологическим показателям подземные воды здоровые;

-радиологические показатели в пределах ПДК;

-органолептические показатели и общий химический состав соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01;

-состав по неорганическим веществам соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Отмечается практическая неизменность состава подземных вод, начиная с разведки и до настоящего времени. Характеристика скважин приведена в таблице 4.7.1.3
Табл. 4.7.1.3.

	Скважина
	Дебит, 

м3/час
	Оборудование
	Установленная зона ЗСО I пояса
	Качество воды
	

	Скважина №28
	1,22
	ЭПН-6х16х75-1 шт.
	37,4*42,7 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 


	Глубина- 100м



	Скважина №37
	0,075
	ЭЦВ-8-2 шт.
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
	Глубина-100м




Скважина № 28 подает воду в количестве 16,66 м3/сут.на хозяйственно-питьевые нужды поселка, скважина № 37 в объеме 0,94 м3/сут.для технических нужд и в качестве летнего водопровода. 

Вода из скважины заполняет баки-накопители (2шт.) объемом 10 м3, откуда самотёком поступает по водоводу диаметром 50мм, для хозяйственно-питьевых нужд посёлка и котельной, работающей на твёрдом топливе (уголь). Прокладка трубопровода подземная и надземная (теплоспутником). Водопроводные сети находятся в в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом», протяженностью 0,9 км.

Граница зон санитарной охраны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении» и подтверждены гидрогеологическим обоснованием, выполненным ОГУП «ТЦ Уралгеомониторинг» и согласованными РА по недропользованию по УрФО.

Для скважины № 28 устанавливаются зоны трех поясов:

-ЗСО I пояса скважины в переделах фактического ограждения размером   37,4х42,7 м;

-ЗСО II пояса совпадает с ЗСО I пояса;

-ЗСО III пояса – вверх по потоку на расстоянии-750 м, вниз по потоку-50м, ширина-130-250м.

Для скважины № 37, используемой для производственно-технического водоснабжения, организация зоны санитарной охраны не требуется. Для избежания загрязнения водоносного горизонта через устье скважины, достаточно существующей охранной зоны в границах горного отвода площадью 271 м2.

Поселок Прибрежный

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет подземных вод одиночных водозаборных скважин.  

Характеристика скважин приведена в таблице 4.7.1.4
                                                                                                          Табл. 4.7.1.4

	Скважина
	Дебит, 

м3/час
	Оборудование
	Установленная зона ЗСО I пояса
	Качество воды
	Характеристика

	Скважина №2

(№2-резервная)
	6,29
	ЭЦВ-6х6,3х125-2 шт.
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
	Глубина- 80м



	Скважина №3
	2,83
	ЭЦВ-6х4х130-2 шт.
	50 м
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01
	Глубина-100м,

Переданы в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Управление коммунальным комплексом»

	Скважина №4
	3,92
	ЭЦВ-6х6,3х125-2 шт.
	Нет данных
	Не эксплуатируется
	Глубина- 100м 



В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок относится к Устейскому МПВ Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых вод, с повсеместным распространением безнапорных или обладающих местным напором подземных вод. Воды слабо защищены от загрязнения с поверхности. Запасы подземных вод участка не утверждались. Условиями недропользованиями суммарный среднегодовой водоотбор из скважины № 2(2р.э.),3,4 ограничен 155,83 м3/сут. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Прибрежный используется скважина №3, которая расположена на правобережном борту долины р.Устея, в 7,5 км северо-восточнее г. Краснотурьинска. Вода из скважины № 3 с помощью повысительного насоса поступает в разводящую сеть диаметром 63-32мм (полиэтиленовый трубопровод) для хозяйственно-питьевых нужд посёлка в объеме 50 м3/сут. Водоснабжением с вводом в дома обеспечена секционная жилая застройка по ул. Летней, школа, д/сад. Прокладка трубопровода подземная и надземная (теплоспутником). Для хранения запаса воды в каждом из павильонов над скважинами имеются накопительные резервуары объемом 50 м3.

Для скважины № 3 устанавливаются зоны трех поясов:

-ЗСО I пояса -50 м; 

-ЗСО II пояса -165х150м;

-ЗСО III пояса – 0,07-0,19х 0,9 км.

Водопроводные сети находятся в в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом», протяженностью 0,909 км, износ сетей 70%. Скважина № 4 не эксплуатируется.

Кроме того, на территории округа имеется несколько водозаборов, принадлежащим разным недропользователям, для использования для хозяйственно-питьевых и производственных целей. Характеристика водозаборов приведена в таблице 4.7.1.5

                                                                                              Таблица 4.7.1.5

	№ п/п
	Недропользо-

ватель,

сведения о лицензии
	Наименование 

участка
	Скважины
	Величина разрешенного

водоотбора

м3/сут.
	Целевое

назначения

использования подземных вод


	Наличие 

утвержденных запасов

подземных вод, категория тыс.м3/сут.



	1
	АО «Золото Северного Урала»

СВЕ 00975

01.09.2000-31.12.2018
	Промплощадка

Воронцовского ГОКа
Междуречный участок
	Скв.№ 1 рэ(1),2рэ

(2),3рэ(4),

1(1)
	950,00
	ПТВ
	В -0,95

ТКЗ № 35/01 от 24.12.01

	2
	ОАО «Сибирско-Уральская

алюминиевая компания»
	Физкультурно-оздоровительный центр «Металлург» Богословского алюминиевого завода
	Скв.
	100,00
	ХПВ, ПТВ
	

	3
	ОАО «ФСК ЕЭС»


	ПС-500 кВ БАЗ

П.Брусничный
Брусничное МПВ
	Скв.45041
	0,40
	ПТВ
	

	4
	ОАО «Российские железные дороги»
	Ж.д.ст Климки
Климковское МПВ
	Скв.№1
	2,34
	ХПВ
	

	5
	ОАО «ФСК ЕЭС»


	Взвозное МПВ
	Скв.б/н
	21,50
	ПТВ
	

	7
	ОАО «Газпром трансгаз Югорск»
	Устейское МПВ
	Скв.№ 1,2,3,4
	416,00
	ХПВ
	В-1,2

ТКЗ УПГО № 7 от 23.07.81

	8
	ОАО «Газпром трансгаз Югорск»
	Западно-Устейское МПВ
	Скв.№№1,2,3
	182,50
	ПТВ
	


4.7.2. Канализация

Город Краснотурьинск

Хозяйственно-бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов с тремя насосными станциями перекачки сбрасываются в четыре главных самотечных коллектора города. Главные коллекторы города отводят стоки на очистные сооружения хоз-бытовой канализации Богословского алюминиевого завода, расположенные  в  северо-восточной части города  на левом берегу реки Турьи в 0,5 км от жилой застройки. После полной биологической очистки с доочисткой на скорых песчаных фильтрах стоки сбрасываются в реку Турью-водный объект рыбохозяйственного значения I категории. 

В состав очистных сооружений входят:

1. решетки-3шт.

2. песколовки-3 шт.

3. вертикальные первичные отстойники -8 шт.

4. аэротенки 2-х секционные 5 коридорный-4 шт.

5. вторичные радиальные отстойники-6 шт.

6. метантенки-4 шт.

7. песковые площадки-1 шт.

8. илоуплотнитель-3 шт.

9. песколовка горизонтальная с круговым движением воды-2 шт.

10. первичный радиальный отстойник -2 шт.

11. аэротенк 2-х секционный 2 коридорный-2шт.

12. фильтры скорые песчаные-6 шт.

13. контактные отстойники-2 шт.

14.илоуплотнитель активного ила-2 шт.

15. аэробный стабилизатор-1 шт.

16. илоуплотнители сброженного ила-2 шт.

17. иловые площадки-8 шт.

18. песковые площадки-2 шт.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 40 тыс.м3/сутки. Фактический объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 39-45 тыс.м3/сутки. Очистные сооружения работают с перегрузкой. Санитарно-защитная зона - 500 м.

Хозяйственно-бытовые стоки птицефабрики (бывшей), поселка птицефабрики (бывшей) и поселка Газовик системой самотечно-напорных коллекторов с помощью 4-х насосных станций  перекачки отводятся в систему канализации Заречного района. Хозяйственно-бытовые стоки Заречного района системой самотечных коллекторов поступают в насосную станцию перекачки, расположенную восточнее  района  на правом берегу реки Турьи, и далее по напорному коллектору сбрасываются в главный самотечный коллектор города. 

Хозяйственно-бытовые стоки района Загородный системой самотечных коллекторов (основной коллектор Ду- 200мм) подаются на локальные очистные сооружения производительностью 230 м3/сутки, расположенные западнее жилой застройки.

В состав очистных сооружений входят:

1. ручные решетки-2шт.

2. аэротенки однокоридорные-2 шт.

3. отстойники -2 шт.

4. контактные резервуары-2 шт.

5. иловые площадки-6 шт.

После полной биологической очистки стоки сбрасываются в р. Турью. 
Очистные сооружения и канализационные сети протяженностью 1,1км находятся в в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом». 

Район  Медная Шахта и район Южный 

Хоз-бытовые стоки района  Медная Шахта и района Южный системой самотечных коллекторов поступают на очистные сооружения производительность 700 м3/сутки, для полной биологической очистки.

В состав очистных сооружений входят:

1. насосная станция перекачки с приемным резервуаром и решетками-1шт.

2. камера гашения напора-1 шт.

3. аэротенки с пневматической аэрацией-2 шт.

4. вторичные отстойники с дегазаторами-2 шт.

5. контактные резервуары-2 шт.

6. хлораторная-1 шт.

7. иловая насосная станция-1 шт.

8. дренажная насосная станция

11. иловые площадки-6 шт.

12. площадка компостирования.

Очищенные стоки сбрасываются в бассейн реки Каменки, являющейся водоемом I категории рыбохозяйственных объектов. Очистные сооружения, расположенные в 0,3 км восточнее поселка, и канализационные сети (протяженность 5,422 км) находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом».

Фактический объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 40,72 тыс. м3/сут, в том числе:

- на городские очистные сооружения - 39,0 тыс. м3/сут;

- на очистные сооружения района Медная Шахта - 1,50 тыс. м3/сут;

- на очистные сооружения района Загородный - 0,22 тыс. м3/сут.

Протяженность канализационных сетей по городу Краснотурьинску-154,01 км, износ-66%. Централизованной системой канализации обеспечено 90,6%  жилой застройки города. Одноэтажная жилая застройка города имеет выгреба и  надворные уборные.

Хозяйственно-бытовые стоки от промышленных предприятий сбрасываются  в систему хозяйственно-бытовой канализации города. На территории 

БАЗа и Богословской ТЭЦ (БТЭЦ) имеются системы промливневой  канализации. Промливневые стоки БАЗа с северной части промплощадки поступают: - на  локальные  очистные сооружения, расположенные севернее БАЗа в долине Крутого Лога. После очистки стоки полностью используются для повторного водоснабжения. Стоки с южной части промплощаки поступают на станцию нейтрализации: часть используется на повторное водоснабжение – в пруд-отстойник, расположенный в 3,0 км восточнее БАЗа, остальные стоки сбрасываются в р. Турья. Промливневые стоки БТЭЦ частично отводятся на золоотвал  БТЭЦ, частично используются повторно в производстве, частично сбрасываются в реку Турью. Промстоки остальных промпредприятий города сбрасываются:

- в систему хозяйственно-бытовой канализации города;

- в выгреба с последующим вывозом. На ряде промпредприятий города имеются оборотные системы  водоснабжения (БАЗ, БТЭЦ и др.).

Дальнейшее развитие системы канализации города возможно только после  реконструкции существующих (перегруженных в настоящее время) городских очистных сооружений с доведением очистки стоков до соответствующего уровня. 

В центральной части города система канализации развита достаточно хорошо. Необходимо дальнейшее развитие системы канализации  районах одноэтажной застройки.

Поселок Рудничный

В посёлке существует централизованная система канализации. Хозяйственно-бытовые стоки жилой застройки и промпредприятий подаются на очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой производительностью 700 м3/сут., расположенные на юго-восточной окраине поселка в 0,3 км от реки Каменка с санитарно-защитной зоной 200 м. Очистные сооружения находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом». В состав очистных сооружений входят:

1. насосная станция перекачки с приемным резервуаром и 

    решетками-1шт.

2. камера гашения напора - 1 шт.

3. первичный отстойник - 1 шт.

4. аэротенки с пневматической аэрацией - 2 шт.

5. вторичные отстойники с дегазаторами - 2 шт.

6. ершовый смеситель- 4 шт.

7. контактные резервуары - 2 шт.

8. хлораторная - 1 шт.

9. иловая насосная станция - 1 шт.

10. дренажная насосная станция

11. иловые площадки  - 4  шт.

Очищенные стоки сбрасываются в бассейн реки Каменка, являющейся водоемом I категории рыбохозяйственных объектов. В настоящее время очистные сооружения канализации перегружены, т.к. фактически поступление стоков составляет 800 м3/сут. Проектом очистных сооружений не предусмотрена доочистка сточных вод от фосфатов, степень очистки сточных вод не соответствуют параметрам сбросов в водоемы водохозяйственного назначения. 

Одноэтажная жилая застройка и часть 2-этажной имеет выгреба и надворные уборные. Жидкие бытовые отходы вывозятся на сливную станцию, расположенную на площадке очистных сооружений посёлка. 

Канализационные сети находятся в в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом», протяженностью 7,127 км, износ сетей-80%.

Поселок Воронцовка

В поселке централизованной системы канализации нет. В жилой застройке имеются надворные уборные и выгреба с вывозом на очистные сооружения поселка Рудничный.

Сброс бытовых и ливневых стоков с промплощадки АО «Золото Северного Урала» осуществляется через очистные сооружения на территории предприятия по коллектору в р. Марганцовки. Производительность очистных сооружений -200 м3/сут. 
Поселок Прибрежный

В централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации п.Прибрежный поступают стоки от секционной жилой застройки и общественных зданий, оборудованных водопроводным вводом. Хозяйственно-бытовые стоки  сетью самотечных коллекторов подаются на локальные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод с аэротенками продленной аэрации в составе:

- 1.ручные решетки -2 шт.

- 2.аэротенки однокоридорные -2 секции

- 3.отстойники -2 шт.

- 4.контактные резервуары -2 шт.

- 5.иловые площадки-2 шт. 

Производительность очистных сооружений -200 м3/сут. После полной биологической очистки стоки сбрасываются в реку Устея. Требуется реконструкция очистных сооружений с внедрением новых методов очистки. Очистные сооружения и канализационные сети находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом», протяженность канализационных сетей - 1,321  км с износом 57%. Одноэтажная жилая застройка имеет надворные уборные. 

Поселок Чернореченск

Централизованная система канализации в населенном пункте отсутствует. Канализование  зданий школы и детского сада предусмотрено в выгреба. Усадебная застройка оборудована надворными уборными.

В целом система водоотведения населенных пунктов муниципального округа Краснотурьинск характеризуется рядом проблем:

-высокая степень физического и морального износа существующих канализационных коллекторов, недостатки в работе очистных сооружений, отсутствие сооружений доочистки, отсутствие системы централизованной канализации в сельских населенных пунктах. 

Для решения этих проблем необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

-строительство и модернизация канализационных коллекторов централизованного водоотведения;

-модернизация действующих очистных сооружений;
-обеспечение 100% централизованным водоотведением территории всех населенных пунктов  со строительством очистных сооружений полной биологической очистки.
4.7.3. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение муниципального округа Краснотурьинск  осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных, характеристики которых приведены в таблице 4.7.3.1. 

 Таблица 4.7.3.1.

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Место расположения
	Мощность

Гкал/час 
	Выработка теплоэнергии, тыс.Гкал/год

	1
	БТЭЦ
	г.Краснотурьинск
	130,0
	540,0

	2
	Газовая котельная № 1
	р-н.Загородный
	9,9
	17,5

	3
	Газовая котельная № 2  МУП «Управление коммунальным комплексом»
	р-н. 42 квартал
	2,0
	8,5

	4
	Муниципальная газовая котельная ул. Чкалова
	п. Рудничный
ул. Чкалова
	0,4
	1,4

	5
	Муниципальная газовая котельная ул. Соломенникова
	п. Рудничный
ул. Солменникова, 1/1
	1,43
	1,23

	6
	Муниципальная газовая котельная № 4
	п. Воронцовка
	0,4
	0,9

	7
	Муниципальная котельная на твёрдом топливе  № 5
	п. Прибрежный
	1,6
	5,2

	8
	Муниципальная котельная  на твёрдом топливе № 6
	п. Чернореченск
	0,4
	1,6


Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет около 140 км. Несмотря на то, что ежегодно в течение  десяти лет осуществлялась замена участков теплосетей протяженностью от 2-х до 5-и километров в двухтрубном исчислении, состояние отдельных участков тепловых сетей неудовлетворительное.

Развитие системы теплоснабжения муниципального округа основывалось на градостроительных решениях 60-х годов, не нашедших полного воплощения в современных условиях. Особенно это выражено в системах теплоснабжения поселков. Хаотично развитая система тепловых сетей вызывает серьезную проблему, связанную с передачей тепловой энергии по существующим сетям. Ограничения по пропускной способности теплотрасс в условиях застройки новых районов могут привести к некачественному теплоснабжению потребителей. Увеличение среднего диаметра тепловых сетей, изменение схем теплоснабжения,  модернизация и строительство новых сетей - необходимые действия для повышения надежности системы и качества теплоснабжения. 

Система централизованного теплоснабжения г. Краснотурьинска обеспечивается тепловой энергией Богословской ТЭЦ «БАЗ СУАЛ».

Богословская ТЭЦ обслуживает комплекс тепловых сетей протяженностью 128,7 км и 6 котельных, 2 котельные вырабатывают тепловую энергию на территории города и 4 котельные в посёлках.

Город Краснотурьинск

В настоящее время основным источником теплоснабжения города является - Богословская ТЭЦ производительностью 1290 Гкал/ч, расположенная севернее жилой застройки. Централизованное теплоснабжение г. Краснотурьинска осуществляется от бойлерной установки №2 (далее БУ-2) и бойлерной - деаэраторной №3 (далее БД-3) БТЭЦ (теплоснабжение Центральной части города и Заречного района ) и  бойлерной - деаэраторной №3 БТЭЦ  (теплоснабжение Юго-Восточного района г. Краснотурьинска). Суммарная максимальная подключенная нагрузка 184,19 Гкал/час. От Богословской  ТЭЦ  тепло подается в жилую застройку города.

Система теплоснабжения от БТЭЦ открытая, двухтрубная. Магистральные тепловые сети имеют качественное регулирование отпуска теплоты по температурному графику 130-70ºС с нижней срезкой на 65 ºС. Горячее водоснабжение г. Краснотурьинска организовано  по открытой схеме. 

Топливом для  БТЭЦ  является природный газ,  резервное топливо - мазут. В коттеджной застройке города имеются поквартирные водонагреватели для  отопления  и  горячего водоснабжения,  работающие на природном газе. В одноэтажной индивидуальной жилой застройке - отопление печное. Обеспеченность жилой застройки города составляет:

 - системой отопления - 92,2%;

 - системой горячего водоснабжения - 90,5%.

В настоящее  время оборудование БТЭЦ морально и физически устарело, необходимо новое строительство источников тепловой энергии. 
район  Птицефабрики

Теплоснабжение объектов района Птицефабрики осуществляется от блочной газовой водогрейной котельной, мощностью 2,0 МВт. В котельной установлено четыре котла типа REX-50 (500 кВт каждый), циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами мари IL 65/140 «Wilo» (один  рабочий, другой резервный), подпитка теплосети производится двумя (один резервный) насосами типа MHI 403 «Wilo», передача тепла от котлового контура к сетевой воде производится через пластинчатый подогреватель М10-В. Котельная оборудована установкой подготовки (умягчения) воды TS 90-14М, производительностью до 4,5 м3/час. 

Тепловые сети работают по закрытой схеме. Горячее водоснабжение  - подогрев сетевой водой в подогревателях ГВС у потребителей.

Температурный график тепловой сети 95-70 0С, горячее водоснабжение 60 0С. Протяженность тепловых сетей в поселке -1280 м.

район Загородный

Теплоснабжение объектов района Загородный  осуществляется от паровых котлов ДКВР-4/13, установленных в газовой котельной, через пароводяные подогреватели. Основное топливо-газ, резервное -уголь. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами марки Д-320-50. Проектная мощность котельной 9,9 Гкал/час. Система теплоснабжения –открытая , двухтрубная с параметрами теплоносителя- 95-70 °С.

Поселок  Рудничный

Централизованное теплоснабжение п.Рудничный и района Белка осуществляется от промышленно-отопительной котельной шахты «Северопесчанская» ОАО «БРУ» производительностью 72,8 Гкал/час с котлами ДКВР 10/13 -6 шт., ПТВМ 30м - 2 шт. Основное топливо - газ, резервное - мазут. Для тепловых сетей принято качественное регулирование теплоты по температурному графику 130 – 70 °С. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется по температурному графику 95 - 70°С. Снижение  температуры теплоносителя выполняется за счет подмешивания части обратной сетевой воды с помощью насосов.

Обеспечение всех потребителей расчетными напорами и расходами теплоносителя производится двумя ЦТП и тремя насосными. ЦТП №1 обеспечивает давление в местных отопительных системах потребителей за счет откачивающих насосов, а также с помощью подмешивающих насосов происходит снижение температурного графика с 130 °С до 95 °С.

ЦТП №2 выполняет такие же функции, что и ЦТП № 1. Отпуск тепла от ЦТП № 2 осуществляется по трем контурам.

Тепловые сети – двухтрубные, работающие по закрытой системе теплоснабжения. Прокладка трассы от котельной до поселков – надземная, на низких опорах, по территории поселков – подземная.

Режим работы магистральной и распределительной сети  п. Рудничный обеспечивает потребителей требуемыми расходами теплоносителя и необходимыми напорами на вводах.

п.Рудничный - II отделение ООО ДСП «Совхоз Богословский» 

Централизованное теплоснабжение потребителей II отделения совхоза «Богословский» предусмотрено от газовой водогрейной котельной производительностью 0,645 Гкал/час с тремя котлами типа REX – 25, производительностью 250 кВт каждый. Основное топливо-газ, резервное-эл.энергия. Температурный график 95 – 70 °С. Температура горячей воды 65 °С.

Циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами мари IL 32/150 «Wilo» (один  рабочий, другой резервный), подпитка теплосети производится двумя (один резервный) насосами типа MHI 403 «Wilo», передача тепла от котлового контура к сетевой воде производится через пластинчатые подогреватели М6-FG (один - на отопление, второй - на ГВС). Котельная оборудована установкой подготовки (умягчения) воды TS 91-08М, производительностью до 2,0 м3/час. 

Тепловые сети поселка – четырехтрубные, работают по закрытой схеме теплоснабжения. Схема прокладки трубопроводов в основном надземная на низких опорах. В одноэтажной застройке отопление печное

Работа котельной обеспечивает условия гидравлической устойчивости тепловых сетей и тепловых режимов. 
Поселок Воронцовка

Теплоснабжение общественной застройки п. Воронцовка осуществляется от блочной газовой водогрейной котельной, установленная мощность котельной 0,4 МВт. В котельной установлены четыре водогрейных котла «Климат-100» (мощностью 100 кВт каждый),  циркуляция теплоносителя обеспечивает сетевыми насосами марки В-NM 40/125 BE «Calpeda» (один  рабочий, другой резервный), подпитка теплосети производится двумя (один резервный) насосами типа КМ-50. Котельная оборудована установкой подготовки (умягчения) воды TS 91-08, производительностью до 2,0 м3/час. Основное топливо-газ, резервное - эл.энергия. Санитарно-защитная зона-50 м. Схема теплоснабжения закрытая, с качественным регулированием  отпуска тепла по температурному графику 95-70 0С, с располагаемым перепадом 20,0 м. в. ст. 

Тепловые сети – двухтрубные, схема  прокладки теплотрассы – надземная. Протяжённость теплотрассы от котельной до наиболее удалённого потребителя 206м. Работа котельной обеспечивает тепловой  режим и гидравлическую устойчивость тепловых сетей. Протяжённость тепловых сетей в посёлке  822 м.

Теплоснабжение жилой застройки поселка обеспечивается от поквартирных газовых водонагревателей, также используется печное отопление.

Поселок Прибрежный 

Теплоснабжение пос. Прибрежного осуществляется от  твердотопливной (угольной) водогрейной котельной, мощностью 1,89 МВт. В котельной установлено три котла типа КВР-0,63К (630 кВт каждый), циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами мари IРL 40/115 «Wilo» (один  рабочий, другой резервный), подпитка теплосети производится двумя (один резервный) насосами типа MHIL 803 «Wilo», передача тепла от котлового контура к сетевой воде производится через пластинчатый подогреватель TSР -41/16-87 (85 пл.). Тепловые сети работают по закрытой схеме. Горячее водоснабжение - подогрев сетевой водой в подогревателях ГВС у потребителей. Температурный график тепловой сети 95-70 0С, горячее водоснабжение 60 0С.

Тепловые сети - двухтрубные, схема прокладки сети - в основном надземная. Протяженность трассы до наиболее удаленного потребителя - 943м. Протяженность тепловых сетей в поселке - 2512 м. Работа котельной обеспечивает тепловой и  гидравлический режим  тепловых сетей посёлка. Cанитарно- защитная зона от котельной-50м.

Поселок  Чернореченск

Централизованное теплоснабжение п. Чернореченск предусмотрено от угольной котельной производительностью 0,76 Гкал/час, расположённой на территории посёлка. В котельной установлены два котла «Энергия -3М», производительностью 0,38 Гкал/час каждый. Общая отопительная нагрузка равна 0,44 Гкал/час. В работе находятся два котла. Основное топливо – каменный уголь, резервное – дрова. Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная с качественным регулированием отпуска тепла по температурному графику 95-70 0С. Циркуляция  воды в системе обеспечивается сетевым насосом «Wilo» IPL 40/75-5,5/2 (один  рабочий, один резервный). Подпитка системы  теплоснабжения производится насосом Wilo WY-202 EM водой из скважин по мере необходимости. Располагаемый перепад давления на выводах из котельной 15,0 мм.в.ст. Давление в подающем трубопроводе - 3,5 кгс/см2. Давление в обратном трубопроводе 2,0 кгс/см2. Отпуск теплоносителя от котельной потребителям осуществляется по трём магистральным выводам. Контуры  объединены по обратному и подающему трубопроводу и имеют общее давление на входе и выходе из котельной. Прокладка трубопровода выполнена в подземном и надземном исполнении. Рельеф местности посёлка неравномерный, понижающий от источника тепла. Перепад высот по отношению к котельной (отметка 199,00) составляет 9,0 м в сторону понижения, жилой дом по ул. Молодёжная,16 (отметка 190,00). Длина трассы до наиболее удалённого потребителя составляет 405,0м. Гидравлический и тепловой режим котельной обеспечивает устойчивость работы тепловых сетей. Совместно с обратным трубопроводом проложен трубопровод ХПВ до объектов соцкультбыта, т. к. посёлок расположен на скальном грунте и отсутствует возможность прокладки трубопровода ХПВ без теплоспутника. Протяжённость тепловых сетей в посёлке  1,43 км. В индивидуальной жилой застройке для отопления используются печи и котлы.

4.7.4. Электроснабжение

Электроснабжение  муниципального округа Краснотурьинск осуществляется от единой энергитической системы Свердловэнерго через электроподстанции  500/220/110 кВ, 220/110/35 кВ, 110/10/6 кВ и 35/10/6 кВ. 

В настоящее время источниками электроснабжения округа являются:

- Богословская ТЭЦ;

- ПС БАЗ 500/220/110 кВ, расположенная в северо-западной части округа;

- ПС Краснотурьинск 220/110/35, расположенная в северной части города;

- ПС КПП-3 110/10 кВ, расположенная на территории БАЗа;

- ПС КПП-4 110/10 кВ, расположенная на территории БАЗа (законсервированна);
- ПС Глинозем  110/10 кВ, расположенная на территории глиноземного цеха БАЗа;

- ПС ЦРП БАЗа 110/10/6 кВ, расположенная на территории БАЗа;

- ПС Турья 110/10 кВ, расположенная в Заречном районе;

- ПС Медная 35/6 кВ,  расположенная в юго-восточной части города;

- ПС Воронцовка 110/35/10 кВ, расположенная южнее города;
- ПС Черная 110/35/6 кВ;
- ПС Шахта Капитальная 110/35/6 кВ;
- ПС Северопесчанская 110/6 кВ;
- ПС Тайга 110/10 кВ;

- ПС Воронцовский ГОК 110/10 кВ
- ПС КС-6 110/10 кВ,
- ПС Полиметалл 110/10 кВ.
входящие в единую энергетической систему Свердловской области и связанные высоковольтными линиями электропередач (ВЛ) между собой и с:

- Серовская ГРЭС и ПС БАЗ 500/220/110 кВ по ВЛ 220 кВ;

- Серовской ГРЭС,  ПС БАЗ, Карпинск, Североуральск, Черная Воронцовский ГОК по ВЛ 110 кВ.
Восточнее города Краснотурьинска  транзитом  проходят  высоковольтные  линии электропередач (ВЛ) 500 кВ "ПС БАЗ - ПС Тагил". Западнее г. Краснотурьинск проходит ВЛ 500 кВ ПС Северная – ПС БАЗ.
Город Краснотурьинск

Электроснабжение жилой  застройки  города  осуществляется  от электроподстанций:

            -  ЦРП БАЗа 110/10/6 кВ;

            -  Турья 110/10 кВ;

            -  Медная 35/6 кВ. 

         Электроэнергия по питающим воздушным и кабельным линиям 10,6 кВ подается  к распределительным пунктам (РП) N 1,2,3,4 и к фидерным пунктам (ФП) N 1,2 города, от которых посредством большего числа распределительных ВЛ  поступает  к  трансформаторным подстанциям (ТП) 10-6/0,4 кВ для подачи потребителям. 
         Всего на территории жилой застройки города расположено:

 -  четыре распределительных пункта (РП);

 - два фидерных пункта (ФП). Питание РП 1 и 2 в Заречном районе осуществляется от ПС Турья по двум самостоятельным двухкабельным ЛЭП 10 кВ. Между РП-1 и РП-2 проложены две кабельные ЛЭП 10 кВ. Питание ФП 1 и 2 в Центральном районе осуществляется от ПС ЦРП. Две кабельные ЛЭП 6 кВ проложены до ФП-1 и  далее  проложены  две кабельные ЛЭП 6 кВ до ФП-2. Питание РП 3 и 4 в восточной части Центрального района осуществляется от ПС Медной. Две воздушные ЛЭП 6 кВ проложены до РП-4 и далее проложены две кабельные ЛЭП 6 кВ до РП-3. Для надежности в работе системы электроснабжения РП-3 и  РП-4 запитаны от ПС ЦРП по ЛЭП 6 кВ через трансформаторные подстанции. Питание РП Город осуществляется от ПС 110/10 кВ Турья по двум кабельным линиям 10 кВ. ПС Медная маломощна и не может служить надежным  источником электроснабжения.

ПО «Серовские электрические сети» филиал ПАО Россети Урал  «Свердловэнерго» оказывает услуги по транспортировке электрической энергии и обслуживанию электрических сетей в большую часть районов муниципального округа, в районе Заречном  ОАО «РСК».

Поселок Рудничный

Источником электроснабжения жилой застройки поселка является электроподстанция Шахта Капитальная 110/35/6 кВ, входящая в единую энергитической систему "Свердловэнерго" и получающая питание отпайкой от шлейфового захода (ВЛ 110 кВ) на подстанцию Северопесчанская 110/35/6 кВ и отпайкой от ВЛ 35 кВ от ПС Воронцовка 110/35/6 кВ.

Электроснабжение жилой застройки осуществляется непосредственно с шин электроподстанции по питательным кабельным и воздушным ВЛ 6 кВ через трансформаторные подстанции (ТП) поселка, расположенные в жилой застройке.

Поселок Воронцовка

Источником электроснабжения поселка является электроподстанция  Северопесчанская 110/6 кВ, расположенная в 3,5 км севернее поселка. От электроподстанции электроэнергия по двум воздушным ВЛ 6 кВ подается к распределительному пункту, расположенному на западной окраине поселка. От РП электроэнергия подается на трансформатрные подстанции, далее по электрическим сетям 0,4 кВ подается в жилую застройку.
Поселок Чернореченск

Источником электроснабжения жилой застройки поселка является электроподстанция Черная 110/35/6 кВ, входящая в единую систему "Свердловэнерго" и получающая питание по ВЛ 110 кВ от ПС Краснотурьинск. С шин электроподстанции питание по ВЛ-6 кВ поступает на МТП 6/0,4 кВ поселка, откуда по электрическим сетям 0,4 кВ подается в жилую застройку.

Поселок Прибрежный

В настоящее время электроснабжение поселка осуществляется по двум воздушным ВЛ 10 кВ от ПС Глинозем 110/10 кВ через две ТП: КТПН для электроснабжения жилой и общественной застройки поселка и ТП-41 для электроснабжения производственной зоны. От ТП питание подается потребителям по электрическим сетям 0,4 кВ. 

4.7.5. Газоснабжение

По территории муниципального округа Краснотурьинск проходят девять магистральных газопроводов из северных районов  Тюменской области:

- 1. Игрим-Серов-Н.Тагил Дн 1020 мм, Р.5,5 МПа,

- 2 .СРТО-Урал 2 Дн 1220 мм,Ру 5,5 МПа,

- 3. Надым-Пунга-Н.Тура 3,Дн 1220 мм, Ду 5,5 МПА,

- 4. Уренгой-Петровск, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПа,

- 5. Уренгой-Новопсков, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПа,

- 6. Уренгой-Ужгород, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПа,

- 7. Уренгой-Центр 1, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПА,

- 8. Уренгой-Центр 2, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПА,

- 9. Ямбург-Елец 1, Дн 1420 мм, Ру 7,5 МПа.

В настоящее время газоснабжение потребителей муниципального округа осуществляется по газопроводам - отводам через четыре ГРС, характеристика которых приведена в таблице 4.7.5.1.

                                                                                                             Таблица 4.7.5.1.

	№ 

п/п
	Наименование
	Производитель-

ность
	Магистраль-ный газопровод питания ГРС
	Входной газопро-вод-отвод
	Выходные

газопроводы

	1
	ГРС г.Краснотурьинска

Собственность ОАО «Газпром»
	Q -проект.-70 тыс.м3/час

Q -сред.год-33,27 тыс.м3/час 
	1.Игрим-Серов Ду -1000 мм ,

Ру-5,5 МПА,

2.СРТО-Урал II
Ду 1000 мм ,

Ру-5,5 МПА
	Дн 273 мм,

Ру-5,5 МПа
	1.Выходной газопровод на БАЗ-СУАЛ

Ду-400 мм,

Ру-0,6 МПА

2.Выходной газопровод на

г.Краснотурьинск

Ду-150 мм,

Ру-0,6 МПа

	2
	ГРС БТЭЦ

Собственность

ОАО «Газпром»
	Q проект.-81 тыс.м3/час

Q сред.год-68,65 тыс.м3/час
	1.СРТО-Урал II Ду -1200 мм Ру-5,5 МПА,

2.Надым-Пунга-Н.Тура Ду 1200 мм ,

Ру-5,5 МПА,
	Дн 530 мм,

Ру-5,5 МП
	1.Выходной газопровод на БТЭЦ

Ду-500 мм,

Ру-0,6 МПА



	3
	ГРС ш.Северопес-чанская

Собственность АО «Богословское рудоуправление»
	Q проект.-30 тыс.м3/час

Q сред.год-1,78 тыс.м3/час
	1.СРТО-Урал II Ду -1400 мм Ру-5,5 МПА,


	Дн 325 мм,

Ру-5,5 МПа
	1.Выходной газопровод на БРУ

Ду-200 мм,

Ру-0,6 МПА

2.Выходной газопровод на РПНБ

Ду-100 мм,

Ру-0,6 МПа

3.Газопровод-перемычка «ГРС ш.Северопесчан-

ская-совхоз Богословский»

	4.
	ГРС 

Воронцовского

ГОКа

Собственность АО «Золото Северного Урала»
	Q проект.-5 тыс.м3/час

Q сред.год-0,49 тыс.м3/час
	1.Уренгой-Петровск

Ду -1400 мм Ру-7,5 МПА,

2.Уренгой-Новопсков

Ду 1400 мм ,

Ру-7,5 МПА,
	Дн 108 мм,

Ру-7,5 МПа
	1.Выходной газопровод на Воронцовский ГОК

Ду-219 мм,

Ру-0,6 МПА




Город Краснотурьинск

В настоящее время газоснабжение города осуществляется природным газом, который подается от магистральных газопроводов высокого давления 5,5 МПа с севера  Тюменской  области,  проложенных северо-восточнее города, по газопроводам-отводам: 

-  Д-530 мм  протяженностью  4,9  км к газораспределительной станции (ГРС) Богословской ТЭЦ,  расположенной в северной части города;

- Д-273 мм протяженностью 4,9 км к ГРС г.Краснотурьинска, расположенной в северной части города рядом с ГРС Богословской ТЭЦ;

-   Д-325 мм протяженностью 0,14 км к ГРС ш.Северопесчанская;

-   Д-108 мм к ГРС Воронцовского ГОКа

От ГРС БТЭЦ газ высокого давления 0,6 МПа по газопроводу Д-530 мм подается на ТЭЦ.

Распределение газа по территории города осуществляется по двухступенчатой схеме. От ГРС г.Краснотурьинска газ высокого давления 0,6 МПа поступает к промышленным, коммунально-бытовым  и  пищевым предприятиям, отопительным котельным, бытовым газорегуляторным пунктам (ГРП) и шкафным распределительным устройствам, где давление газа снижается до 3000 Па для подачи в жилую застройку.

Всего на территории города расположено семь ГРП и два ШРУ.

В настоящее время согласно региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021-2030 г.г.проводится газификация пос.Рудничный, г. Краснотурьинск.
п.Рудничный

В п. Рудничный газ подается :

-от газораспределительной станции (ГРС) ш. «Северопесчанская» по газопроводу высокого давления (0,6МПа) Д 108мм, проложенного до районного пункта наполнения баллонов (РПНБ), размещенного восточнее поселка;

-от газопровода высокого давления Д 273мм, проложенного от ГРС ш. «Северопесчанская» до шахты «Северо-Песчанская», по газопроводу (0,6МПа) Д 159мм, по которому газ поступает к  газораспределительным пунктам (ГРП) поселка, где редуцируется до давления 3000 Па для подачи потребителям. На территории поселка  размещены  3 ГРП

Часть жилых домов снабжается сжиженным баллонным газом из районного пункта наполнения баллонов (РПНБ) ОАО «Уральские газовые сети».

п.Воронцовка

Газ по газопроводу - отводу высокого давления  поступает к ГРС Воронцовского ГОКа , откуда по газопроводу Д160 мм (0,6МПа) подается в систему газоснабжения поселка через газораспределительный пункт (ГРП) , где давление газа снижается до 0,3Па для подачи к котельным поселка и потребителям. 

Часть жилой застройки  снабжается сжиженным газом, который поступает с РПНБ п. Рудничный.

Программами социально-экономического развития Краснотурьинского  муниципального округа предусматривается дальнейная газификация г.Краснотурьинска, п.Рудничный. Газификация п.п.Прибрежный и Чернореченск не предусмотрена.
4.7.6. Средства связи, массовой информации 

Расширение спектра коммуникационных услуг, в числе которых: электронная почта, интернет, кабельное телевидение. 

Наименование СМИ:

- Печатные: «Заря Урала», «Вечерний Краснотурьинск», «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» 

-Электронные: сетевое издание smizu.ru, Сетевое издание krasnoturinsk.info

-Телевидение: Телеканалы 360+СТС+РенТВ (ООО Рекламное агентство

«ЛАЙМ») 

Радио: Радио Шансон+Радио Бон, LoveRadio +Радио Край, Радио Ретро ФМ,   (ООО Рекламное агентство «ЛАЙМ») ,   Наше радио+Триумф ФМ,          Авторадио  (ООО «Информационные коммуникации»)

Радиофикация

Радиофикация города Краснотурьинска осуществляется от радиоусилительной станции «Енисей», расположенной по ул.Чкалова, 51. Общее количество радиоточек по городу-6662, в т.ч. жилого сектора - 5871, объектов соцкультбыта-298, других организаций - 493. В настоящее время в связи с развитием альтернативных средств связи идет отсев абонентов, пользующихся проводным вещанием. Радиофикация п.Рудничный-от радиоусилительной станции г.Краснотурьинска, радиофикация п. Воронцовка-от радиоузла п.Рудничный. В п.п.Прибрежный и Чернореченск отсутствует стационарная телефонная и радиосвязь.

Все населенные пункты обеспечены сотовой связью разных операторов, телевидением от коллективных и индивидуальных антенн.

4.8. Состояние окружающей среды

4.8.1. Состояние воздушного бассейна

На территории муниципального округа Краснотурьинск расположены предприятия различных  отраслей промышленности: горнодобывающей, цветной металлургии, топливно-энергетической, строительной и других.

Первоочередным требованием нормативных документов является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) для предприятий и других объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды.

Перечень и размеры СЗЗ основных промышленных предприятий и объектов, расположенных на территории муниципального округа, приведены в таблице 4.8.1.1.

Перечень и размеры санитарно-защитных зон основных существующих 

предприятий и объектов на территории  муниципального округа Краснотурьинск.
Таблица 4.8.1.1.

	
	Наименование предприятия, организации, объекта
	В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
	Примечание

	
	
	Класс опасности
	Ориентировочный размер СЗЗ, м 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	"БАЗ-СУАЛ"
	I
	1000
	Основная промплощадка

	
	 "БАЗ-СУАЛ"
	II
	500
	Шламоотвал

	
	"БАЗ-СУАЛ"
	II
	500
	Шламохранилице №2

	
	"Богословский кирпичный завод"
	III
	300
	Кирпичный завод

	
	ООО 

"Валенторский медный карьер"
	II
	500
	Турьинский рудник. Хвостохранилице обогатительной фабрики

	
	АО "Золото Северного Урала"
	II
	500
	Воронцовское золоторудное месторождение

	
	АО "Золото Северного Урала"
	I
	1000 


	Горнометаллургический 

комбинат. Обогатительная фабрика

	
	АО "Золото Северного Урала" ООО "Щебень Северного Урала"


	IV
	100
	Каменный карьер

	
	АО "Золото Северного Урала"
	IV
	100
	Производственно-техническая база

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	III
	300
	Дробильно-обогатительная 

фабрика

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Склад оборудования

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Погрузочно-разгрузочная площадка

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Склад взрывчатых 

веществ

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Площадка для испытания взрывчатых 

веществ

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	I
	1000
	Шахта Северопесчанская

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Вспомогательные цеха

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	III
	300
	Обогатительная фабрика

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	III
	300
	Шахта Капитальная

	
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	IV
	100
	Брусничное месторождение кирпичных глин

	
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	IV
	100
	Кедровский карьер сырья для производства кирпича

	
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	IV
	100
	Северопесчанское месторождение кирпичных глин

	
	ООО "УГМК-Цемент"
	III
	300
	Участок разведки и добычи сырья Северо-Воронцовского месторождения флюсовых известняков

	
	ООО "УГМК-Цемент"
	IV
	100
	Участок разведки и добычи сырья Карпинской площади цементных глин

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Отвал

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	IV
	100
	Каменский карьер

	
	Серовский ДРСУ-3
	II
	500
	Асфальтобетонный завод

	
	ООО «Южно-Заозерский  прииск»
	II
	500
	Гидравлика №9. Добыча россыпного золота р. Пещерная

	
	ООО «Газпром трансгаз Югорск»
	II
	500
	Карьер скального грунта

	
	Индустриальный парк «Богословский»
	I
	1000
	Виды деятельности согласно Постановлению Правительства РФ № 942 от 19.06.16 (всего 37 видов)

	
	Зона специального назначения
	I
	1000
	Объекты по складированию и переработке отходов

	
	ООО «Южно-Заозерский прииск»
	II
	500
	Добыча россыпного золота р. Холодная

	
	ООО «Краснотурьинск – Полиметалл»
	I
	1000
	Обогатительная фабрика

	
	АО «Золото Северного Урала»
	IV
	100
	Склад взрывчатых веществ

	
	"БАЗ-СУАЛ"
	I
	1000
	Богословская ТЭЦ

	
	"БАЗ-СУАЛ"
	III
	300
	Золошлакоотвал №1

	
	"БАЗ-СУАЛ"
	III
	300
	Золошлакоотвал №2

	
	Совхоз Богословский
	I
	1000
	Навозохранилище


Состояние атмосферного воздуха города обусловлено выбросами предприятий электроэнергетики, цветной металлургии и трубопроводного транспорта.

Основными предприятиями, загрязняющими атмосферу муниципального  округа, являются  по веществам:

- диоксиду серы и диоксиду азота – Богословская ТЭЦ (около 90%);

- фтористым соединениям, оксиду углерода (до 73%), бенз(а)пирену – «БАЗ - СУАЛ»;

- метану – Краснотурьинское ЛПУ;

- аммиаку – птицефабрика «Богдановическая»;

- диоксиду азота, формальдегиду, оксиду углерода, свинцу, бенз(а)пирену - автотранспорт.

Для оценки качества атмосферного воздуха используются 3 основных показателя:

- стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения (СИ);

- наибольшая повторяемость превышений ПДК (НП);

- комплексный индекс загрязнения атмосферы приоритетными веществами (ИЗА).

СИ, безразмерный – наибольшая измеренная на посту наблюдения за рассматриваемый период времени концентрация загрязняющего вещества деленная на ПДК, т.е.  характеризует максимальное значение концентрации загрязняющего вещества в атмосфере в долях ПДК.

НП, % - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту наблюдений за одним загрязняющим веществом, или на всех постах за одним веществом, или на всех постах за всеми загрязняющими веществами.

ИЗА, безразмерный – комплексный индекс  загрязнения атмосферы пяти приоритетных веществ, определяющих состояние загрязнения атмосферы в городе (определяется как сумма единичных индексов загрязнения пяти приоритетных  загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы).

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха выполняется по 4 категориям: низкая,  повышенная, высокая и очень высокая.

    Критерии качества атмосферного воздуха приведены в табл. 4.8.1.2.

Таблица 4.8.1.2.

	Показатель
	Уровни загрязнения атмосферного  воздуха

	
	I категория Низкий (Н)
	II категория

Повышенный (П)
	III категория

Высокий (В)
	IV категория

Очень

высокая (ОВ)

	СИ
	0-1
	1-4
	5-10
	(10

	НП
	0
	1-19
	20-49
	(50

	ИЗА
	0-4
	5-6
	7-13
	(14


Территория муниципального округа Краснотурьинск по состоянию воздушного бассейна на протяжении многих лет является неблагополучный.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят источники предприятия «Богословский алюминиевый завод» - филиал  ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» («БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ») и Богословкая ТЭЦ  «БАЗ-СУАЛ».

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха муниципального округа Краснотурьинск являются пыль неорганическая, диоксид азота, твердые фториды, бенз(а)пирен, формальдегид, фтористый водород, алюминия оксид, щелочь, фенол.

Лабораторный контроль загрязнения атмосферы выполняется лабораториями МАВ «Уралгидромет»  на 2х постах.

На посту № 2, расположенном в восточной части города, выполняются исследования по 9 ингредиентам, в т.ч. по 6 приоритетным: пыли неорганической, диоксиду азота, твердым фторидам, фтористому водороду, бенз(а)пирену и формальдегиду.

На посту № 3, расположенном в Заречном районе, дополнительно к исследованиям по 9 загрязняющим веществам выполняются исследования по 9 металлам.

Ведомственная лаборатория предприятия «БАЗ» филиал «СУАЛ» выполняет подфакельные исследования по 5 специфическим загрязняющим веществам: фтористым соединениям, щелочи, пыли, смолистым веществам, бенз(а)пирену, оксиду алюминия.

В материалах Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2009 году отмечено, что в городском округе Краснотурьинск степень загрязнения атмосферного воздуха высокая.

Показатели качества атмосферного воздуха муниципального округа Краснотурьинск приведены в табл. 4.8.1.3.

     Таблица 4.8.1.3.
	Муниципальное образование
	ИЗА, т.е. сумма единичных индексов пяти приоритетных загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы
	СИ 

(максим. концентра-ция з.в.

ПКД
	НП, %

наибольшей повторяемости превышения ПДК
	Степень

загрязнения

	Муниципальный 

округ 

Краснотурьинск
	12.4 (бенз(а)пирен, формальдегид, твердые фториды, фтористый водород, фенол)
	12,3 (бенз(а)-пирен)
	4 (фтористый водород)

82 (бенз(а)-пирен)
	Высокая *


* Примечание. Повторяемость превышения ПДК среднемесячных концентраций бенз(а)пирена в среднем по городу.

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в 2008г. и в 2009г. соответственно имел значения 11.5 и 10.9, т.е. наблюдается улучшение состояния атмосферного воздуха.

Для оценки воздействия источников загрязнения на окружающую среду и население на основании отчетных данных о выбросах загрязняющих веществ рассчитывается агрегатный показатель качества атмосферы (АПКа) в тоннах условной примеси (ТУП), учитывающий степень опасности выбросов и  численность населения, проживающего в зоне влияния промышленных предприятий.

Агрегатный показатель качества атмосферного воздуха (АПКа) рассчитан в целом по городу с населением 60954 человека. При расчете учтены выбросы согласно формам отчета 2ТП (воздух) основных предприятий города: «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ» и Богословской ТЭЦ. В 2009 году АПКа имеет значение 0,117, а суммарный показатель (Ксум) – 7.3.

В таблице по тексту согласно информации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Свердловской области, городе Краснотурьинск, городе Карпинск и городе Волчанск» к Государственному докладу «О санитарно-эпидемиологической  обстановке муниципального округа Краснотурьинск» представлены по годам суммарный показатель нагрузки атмосферных загрязнений на население (Ксум.) и агрегатный показатель качества атмосферного воздуха (АПКа).
Таблица 4.8.1.4
	Территория
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Краснотурьинск
	Суммарный показатель нагрузки атмосферных загрязнений на  население (Ксум.)

	
	9.8
	10.9
	8.4
	7.6
	7.3

	
	Агрегатный показатель качества атмосферы (АПКа)

	
	0.153
	0.147
	0.158
	0.140
	0.117


Анализ приведенных показателей Ксум. и АПКа позволяет сделать вывод об улучшении состояния атмосферного воздуха г. Краснотурьинск.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух муниципального округа, включает более 70 наименований (см. Приложение 2 и 3).

Среднегодовые и максимальные концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в  атмосфере муниципального округа Краснотурьинск, приведены в табл. 4.8.1.5.
Среднегодовые и максимальные концентрации загрязняющих веществ 

в  атмосфере муниципального округа Краснотурьинск 

(данные замеров на постах наблюдения)

                                                                                           Таблица 4.8.1.5.
	Наименование загрязняющего вещества
	Год
	Концентрации загрязняющих веществ, доли ПДК

	
	
	среднегодовые
	максимальные

	1
	2
	3
	4

	Пыль
	2008
	0.1
	1.6

	
	2009
	0.1
	0.7

	Диоксид серы
	2008
	0.002
	0.034

	
	2009
	0.001
	0.001

	Диоксид азота
	2008
	0.02
	0.18

	
	2009
	0.02
	0.17

	Оксид азота
	2008
	0.01
	0.23

	
	2009
	0.01
	0.2

	Твердые фториды
	2008
	0.01
	0.07

	
	2009
	0.01
	0.07

	Фтористый водород
	2008
	0.005
	0.058

	
	2009
	0.004
	0.046

	Формальдегид
	2008
	0.01
	0.049

	
	2009
	0.01
	0.044

	Фенол
	2008
	0.002
	0.016

	
	2009
	0.002
	0.018

	Банз-а-пирен
	2008
	2.3
	6

	
	2009
	2.2
	4.3

	
	2007
	0.22
	0.51

	Магний
	2008
	0.21
	0.42

	
	2009
	0.18
	0.6

	Кадмий 
	2008
	н/о
	н/о

	
	2009
	н/о
	

	Железо
	2008
	0.91
	1.97

	
	2009
	0.91
	2.3

	Марганец
	2008
	0.02
	0.04

	
	2009
	0.02
	0.06

	Медь
	2008
	0.11
	0.38

	
	2009
	0.32
	0.58

	Хром
	2008
	0.02
	0.06

	
	2009
	0.03
	0.06

	Цинк
	2008
	0.08
	0.18

	
	2009
	0.04
	0.08

	Никель
	2008
	0
	0.01

	
	2009
	0.01
	0.03

	Свинец
	2008
	0.01
	0.02

	
	2009
	0.01
	0.02


В 2009г. общий валовый выброс в атмосферный воздух источников основных промышленных предприятий  «БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ» со своими вспомогательными производствами «Богословская ТЭЦ» согласно сведениям из Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке муниципального округа Краснотурьинск», представленным филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе  Краснотурьинск, городе Карпинск и городе Волчанск», составил 43968,3 тыс.тонн.

Перечень и максимальные концентрации  загрязняющих веществ, создаваемые выбросами «БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ» в атмосфере жилой территории, ближайших садовых участков и на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)  размером 1000 м, приведены в табл. 4.8.1.6. согласно проекту нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ).

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, выполненный в процессе разработки проекта ПДВ для «БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ», позволяет оценить уровень загрязнения атмосферы по 43 загрязняющим веществам и 5 группам веществ, обладающим однонаправленным суммирующим действием.

Анализ концентраций загрязняющих веществ показал, что наиболее подвержены влиянию выбросов загрязняющих веществ – жилые массивы города, расположенные вблизи промплощадки завода.

С учетом проведенного анализа на существующее положение выбросы по следующим веществам – диалюминий триоксид, натрий гидроксид, фтористые газообразные соединения, бенз(а)пирен, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% превышают предельно-допустимые значения.

Перечень и максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ближайшей жилой застройки, садовых участков и на границе СЗЗ.

Таблица 4.8.1.6.
	Загрязняющее вещество
	Расчетная максимальная приземная концентрация,

в долях ПДК

	Код
	Наименование
	в жилой зоне / 

садовых участках
	на границе СЗЗ

	
	
	без учета фона
	с учетом фона
	без учета фона
	с учетом фона

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Существующее положение

	0101
	диАлюминий триоксид
	2,54/0,80
	-
	1,83
	-

	0123
	диЖелезо триоксид,                железо оксид
	0,01/(0,01
	-
	(0,01
	-

	0143
	Марганец и его соединения
	0,02/0,01
	-
	0,02
	-

	0150
	Натрий гидроксид
	5,60/3,44
	-
	5,17
	-

	0155
	диНатрий карбонат
	0,05/0,01
	
	0,05
	-

	0203
	Хром /в пересч.на хрома  VI оксид/
	0,02/(0,01
	-
	0,01
	-

	0301
	Азота диоксид
	0,07/0,04
	-
	0,07
	-

	0303
	Аммиак
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	0304
	Азот (II) оксид
	0,96/0,52
	0,98/0,54
	0,83
	0,85

	0322
	Серная кислота (по молекуле Н2SO4)
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	0328
	Углерод (сажа)
	0,65/0,24
	-
	0,78
	-

	0330
	Сера диоксид
	0,11/0,04
	0,11/0,04
	0,08
	0,08

	0333
	Дигидросульфид
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	0337
	Углерод оксид
	0,18/0,10
	0,60/0,55
	0,16
	0,59

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	5,32/2,45
	5,49/2,62
	5,45
	5,62

	0344
	Фториды неорг. плохорастворимые
	0,81/0,37
	0,82/0,38
	0,82
	0,83

	0415
	Углеводороды предельные С1-С5
	0,02/0,01
	-
	0,02
	-

	0416
	Углеводороды предельные С6-С10
	0,01/(0,01
	-
	(0,01
	-

	0501
	Пентилены (амилены-смесь изомеров)
	0,03/0,01
	-
	0,03
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0602
	Бензол
	0,12/0,04
	-
	0,11
	-

	0616
	Диметилбензол (смесь изомеров)
	0,02/0,01
	-
	0,02
	-

	0621
	Метилбензол
	0,13/0,05
	-
	0,25
	-

	0627
	Этилбензол
	0,04/0,02
	-
	0,04
	-

	0703
	Бенз(а)пирен
	4,95/2,34
	-
	5,12
	-

	1042
	Бутан-1-ол
	0,18/0,05
	-
	0,34
	-

	1119
	2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв)
	0,02/(0,01
	-
	(0,03
	-

	1061
	Этанол
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	1210
	Бутилацетат
	0,15/0,03
	-
	0,28
	-

	1240
	Этилацетат
	Расчет нецелесообразен См(0,01


	
	
	

	1
	2
	

	1246
	Этилформиат
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	1401
	Пропан-2-он
	0,03/0,01
	-
	0,06
	-

	2000
	Взвешенные вещества (смолистые)
	0,76/0,27
	-
	0,86
	-

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	2732
	Керосин
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,07/0,03
	-
	0,07
	-

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,07/0,02
	-
	0,06
	-

	2902
	Взвешенные вещества
	0,07/0,02
	-
	0,13
	-

	2907
	Пыль неорганическая (70% SiO2
	0,03/0,01
	-
	0,02
	-

	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,09/0,02
	-
	0,04
	-

	2909
	Пыль неорганическая до 20% SiO2
	3,95/1,28
	-
	3,23
	-

	2930
	Пыль абразивная
	0,01/(0,01
	-
	0,01
	-

	2936
	Пыль древесная
	0,01/(0,01
	-
	0,04
	-

	2978
	Пыль резинового вулканизата
	Расчет нецелесообразен См(0,01

	6039
	Группа сумм. (серы диоксид, фтористый водород)
	5,43/2,48
	5,60/2,66
	5,53
	5,70

	6302
	Группа сумм. (фтористый водород и  фторсоли)
	6,13/2,81
	6,31/2,99
	6,28
	6,46


Превышение в приземном слое атмосферы с учетом фонового загрязнения наблюдается по:

- диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) (код 101) - в жилой зоне - 2,54 д.ПДК;  на границе СЗЗ - 1,83 д.ПДК; в садовых участках - 0,80 д.ПДК. 

-
натрий гидроксид (код 150) - в жилой зоне - 5,60 д.ПДК; на границе СЗЗ - 5,17 д.ПДК; в садовых участках - 3,44 д.ПДК. 

- фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) (код 342) - в жилой зоне - 5,49 д.ПДК с учетом фона, 5,32 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 5,62 д.ПДК с учетом фона, 5,45 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 2,62 д.ПДК с учетом фона, 2,45 д. ПДК без учета фона. 

· бенз(а)пирен (код 703) - в жилой зоне - 4,95 д.ПДК; на границе СЗЗ - 5,12 д.ПДК; в садовых участках - 2,34 д.ПДК.

· пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% (код 2909) - в жилой зоне - 3,95 д.ПДК; на границе СЗЗ - 3,23 д.ПДК; в садовых участках - 1,28 д.ПДК.

- гр.суммации (серы диоксид, фтористый водород) (код 6039) - в жилой зоне - 5,60 д.ПДКс учетом фона, 5,43 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 5,70 д.ПДК с учетом фона, 5,53 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 2,66 д.ПДК с учетом фона, 2,49 д. ПДК без учета фона.

-
гр.суммации (фтористый водород и фторсоли) (код 6302) - в жилой зоне - 6,31 д.ПДК с учетом фона, 6,13 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 6,46 д.ПДК с учетом фона, 6,28 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 2,99 д.ПДК с учетом фона, 2,81 д. ПДК без учета фона. 

Оценка максимальных разовых приземных концентраций остальных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников Богословского алюминиевого завода, свидетельствует, что превышений допустимых значений не наблюдается (менее 1 ПДК в жилых массивах и 0,8 ПДК в садовых участках).

Наибольший уровень загрязнения атмосферы составляет по следующим веществам:

-
азот (II) оксид (код 304) - в жилой зоне - 0,98 д.ПДК с учетом фона, 0,96 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 0,85 д.ПДК с учетом фона, 0,83 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 0,54 д.ПДК с учетом фона, 2,52 д. ПДК без учета фона. 

- углерод (сажа) (код 328) - в жилой зоне - 0,65 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,78 д.ПДК; в садовых участках - 0,24 д.ПДК. 

· сера диоксид (код 304) - в жилой зоне - 0,11 д.ПДК с учетом фона, 0,11 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 0,08 д.ПДК с учетом фона, 0,08 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 0,04 д.ПДК с учетом фона, 0,04 д. ПДК без учета фона.

· углерода оксид (код 337) - в жилой зоне - 0,60 д.ПДК с учетом фона, 0,18 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 0,59 д.ПДК с учетом фона, 0,16 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 0,55 д.ПДК с учетом фона, 0,10 д. ПДК без учета фона. 

- фториды неорганические плохорастворимые (код 344) - в жилой зоне - 0,82 д.ПДК с учетом фона, 0,81 д.ПДК без учета фона; на границе СЗЗ - 0,83 д.ПДК с учетом фона, 0,82 д.ПДК без учета фона; в садовых участках - 0,38 д.ПДК с учетом фона, 0,37 д. ПДК без учета фона. 

- бензол (код 602) - в жилой зоне - 0,12 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,11 д.ПДК; в садовых участках - 0,04 д.ПДК. 

- метилбензол (код 621) - в жилой зоне - 0,13 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,25 д.ПДК; в садовых участках - 0,05 д.ПДК. 

- бутан-1-ол (код 1042) – в жилой зоне – 0,18 д.ПДК; на границе СЗЗ – 0,34 д.ПДК; в садовых участках – 0,05 д.ПДК.

- бутилацетат (код 1210) - в жилой зоне - 0,15 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,28 д.ПДК; в садовых участках - 0,03 д.ПДК. 

- взвешенные вещества (смолистые) (код 2000) - в жилой зоне - 0,76 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,86 д.ПДК; в садовых участках - 0,27 д.ПДК. 

- взвешенные вещества (код 2902) - в жилой зоне - 0,07 д.ПДК; на границе СЗЗ - 0,13 д.ПДК; в садовых участках - 0,02 д.ПДК. 

Уровень остальных загрязняющих веществ не превышает 0,1 д.ПДК.

Расчет нецелесообразен по 9-ти веществам: аммиак (код 303), серная кислота (по молекуле H2SO4) (код 322), дигидросульфид (код 333), этанол (код 1061), этилацетат (код 1240), этилформиат (код 1246), бензин (нефтяной, малосернистый) (код 2704), керосин (код 2732), пыль резинового вулканизата (код 2978).

Уровень загрязнения атмосферы в селитебной зоне, садовых участков и на границе СЗЗ согласно материалам проекта нормативов ПДВ приведен в таблице 4.8.1.7.
Уровень загрязнения на границе СЗЗ и в жилой зоне с учетом фоновых концентраций (в долях ПДК)

Таблица 4.8.1.7.
	Наименование вещества
	Фоновая концентрация, Сф
	Расчетная 

концентрация, С
	Фоновая концентрация с исключением вклада, Сф'
	Суммарная концентрация, Сф'+С

	
	
	в жилой зоне/ садах
	на границе СЗЗ
	в жилой зоне/ садах
	на границе СЗЗ
	в жилой зоне/ садах
	на границе СЗЗ

	На существующее положение

	Азота (II) оксид
	0,11
	0,96/0,52
	0,83
	0,02/0,02
	0,02
	0,98/0,54
	0,85

	Диоксид серы
	0,02
	0,11/0,04
	0,08
	<0,01 /<0,01
	< 0,01
	0,11/0,04
	0,08

	Углерод оксид
	0,49
	0,18/0,10
	0,16
	0,42/0,45
	0,43
	0,60/0,55
	0,59

	Фтористые газообразные соединения
	0,85
	5,32/2,45
	5,45
	0,17/0,17
	0,17
	5,49/2,62
	5,62

	Фториды неорг. плохорастворимые
	0,07
	0,81/0,37
	0,82
	0,01/0,01
	0,01
	0,82/0,38
	0,83

	Группа сумм, (серы диоксид, фтористый водород)
	0,87
	5,43/2,49
	5,53
	0,17/0,17
	0,17
	5,60/2,66
	5,70

	Группа сумм, (фтористый водород и фторсоли)
	0,92
	6,13/2,81
	6,28
	0,18/0,18
	0,18
	6,31/2,99
	6,46


Источниками Богословский ТЭЦ согласно отчету по форме 2ТП (воздух) в 2007 году в атмосферу выброшены 19,393 тыс.т загрязняющих веществ. Расчет рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ, выполненный в процессе разработки проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для Богословской ТЭЦ (проект ПДВ согласован и утвержден в  установленном порядке), показал, что концентрации пыли неорганической в атмосфере на границах СЗЗ и жилой  застройки не превышают 0,36 ПДК.

В соответствии с выводами исследования «Гигиеническая оценка влияния источников выбросов Богословской ТЭЦ на здоровье населения г. Краснотурьинска для обоснования нормативов ПДВ ТЭЦ и достаточности размеров СЗЗ» вклад выбросов  БТЭЦ в загрязнение атмосферного воздуха как по максимальным разовым, так и по среднегодовым концентрациям суммы твердых на расстоянии до 1 км, в пределах от 1 до 2 км, от 2 до 3 км, более 3 км от промзоны БТЭЦ-БАЗа равен 6,16%, 8,48%, 12,49% и 21,94%, при этом отмечается влияние высоких источников БТЭЦ в дальней зоне за счет «переброса».

В условиях наибольшей загрузки, т.е. зимой, БТЭЦ загрязняет воздушный бассейн диоксидом азота. За счет особенностей рассеивания газообразных веществ от высоких труб город и часть района Медный Рудник находятся в зоне превышения ПДК по диоксиду азота.

Фоновые загрязнения атмосферного воздуха МО Краснотурьинск основными загрязняющими веществами характеризуется значениями, приведенными в табл. 4.8.1.8, которая подготовлена согласно информации ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» от 10.12.2008 № 833/09.08. Для п.Прибрежный и п.Воронцовка приведены дополнительно ориентировочные фоновые концентрации согласно сообщения от 07.06.2010 № 68/09-10 (см. приложение 1).

      Таблица 4.8.1.8.
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК м.р., мг/м3
	МО Краснотурьинск

	
	
	42 квартал, ул.Средня, фоновая концентрация
	район Загородный ул.Животноводов,15 фоновая концентрация
	ул.Октябрьская, 45 фоновая концентрация
	район Медная Шахта, фоновая концентрация
	п.Чернореченск, фоновая концентрация
	п.Прибрежный, фоновая концентрация
	п.Рудничный, 

фоновая концентрация
	п. Воронцовка, фоновая концентрация

	
	
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК
	мг/м3
	доли ПДК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Взвешенные вещества
	0,5
	0.351
	0.814
	0.366
	0.822
	0.375
	0.826
	0.365
	0.73
	0.170
	0.34
	0.170

0.140
	0.34

0.28
	0.170
	0.34
	0.170

0.140
	0.34

0.28

	Диоксид 

азота
	0,2
	0.082
	0.41
	0.073
	0.365
	0.068
	0.340
	0.074
	0.37
	0.050
	0.25
	0.050

0.056
	0.25

0.28
	0.050
	0.25
	0.050

0.056
	0.25

0.28

	Оксид азота
	0,4
	0.074
	0.185
	0.074
	0.185
	0.074
	0.185
	0.074
	0.185
	0.021
	0.053
	0.021
	0.053
	0.021
	0.053
	0.021
	0.053

	Оксид 

углерода
	5,0
	2.144
	0.43
	2.20
	0.44
	2.234
	0.45
	2.197
	0.44
	1.50
	0.30
	1.50

1.8
	0.30

0.36
	1.50
	0.30
	1.50

1.8
	0.30

0.36

	Диоксид 

серы
	0,5
	0.010
	0.02
	0.010
	0.02
	0.010
	0.02
	0.010
	0.02
	0.015
	0.03
	0.015

0.011
	0.03

0.022
	0.015
	0.03
	0.015

0.011
	0.03

0.022


Из таблицы 4.8.1.8 следует, что фоновое  загрязнение воздушного бассейна  муниципального округа основными веществами характеризуется величинами не превышающими ПДКм.р. для населенных мест.

Следует отметить, что в воздушный бассейн муниципального округа поступает радиактивный газ радон. Для производства алюминия и глинозёма Богословский алюминиевый завод в качестве сырья использует Североуральский боксит.

Особенностью боксита  является повышенное содержание таких естественных радионуклидов как уран, торий-232 и радий-226. Радий-226 является родоначальником цепочек радона-222, торона-220 и дочерних продуктов их распада (ДПР).

Радон наиболее весомый из всех естественных источников радиации — невидимый, не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ (в 7,5 раза тяжелее воздуха). По оценке Научного комитета по действию радиации ООН радон вместе со своими дочерними продуктами радиоактивного распада (ДПР) ответственен примерно за половину годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемой населением от всех естественных источников радиации.

Радон и его ДПР высвобождаются из земной коры повсеместно, но их концентрация в наружном воздухе существенно различается для разных мест земной поверхности. В Государственном докладе о состоянии окружающей природной среды в 2006 году отмечено, что городской округ Краснотурьинск относится к территории с высоким радоновыделением.

В результате многолетних исследований учеными установлено, что основную часть дозы облучения в миллизивертах (мЗв) человек получает от радона и ДПР, попадающих в его организм вместе с вдыхаемым воздухом, особенно в непроветриваемых помещениях.

Менее важный источник поступления радона в жилые помещения представляет собой вода и природный газ. Концентрация радона в обычной воде чрезвычайно мала, но вода из некоторых глубоких колодцев или артезианских скважин содержит очень много радона. Большую опасность для человека представляет не выпитая вода, а попадание паров воды с высоким содержанием радона в легкие вместе с вдыхаемым воздухом.

Для I группы критических органов населения основной предел внешнего и внутреннего облучения 5 мЗв в год. В материалах, представленных филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Краснотурьинск, городе Карпинск и городе Волчанск», приведены дозы облучения населения от природных и техногенных источников ионизирующего облучения в 2009 году на территории муниципального округа Краснотурьинск. Коллективная доза облучения населения за счет ингаляции радона-222, торона-220 и ДПР составила 99,46 чел.- Зв, а среднегодовая  индивидуальная эффективная доза облучения составила 1,9 мЗв (2008г.  204,4 чел.-Зв, 3,02 мЗв соответственно). По сравнению с 2008г. среднегодовая индивидуальная эффективная доза облучения населения снизилась в 2009г. в 1,68 раза.

Разделом 5.3 «Ограничение природного облучения» п. 5.3.1 СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99) допустимое значение эффективной дозы облучения, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается.

Снижение облучения населения регламентируется п.п. 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. НРБ-99, которое достигается путем установления системы ограничений на облучение населения от отдельных природных источников излучения. При этом при проектировании и вводе в эксплуатацию новых зданий жилищного и общественного назначения должно предусматриваться условие при котором среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений ЭРОА радона (218Ро (RaA);214Pb (RaB);214 Bi (RaC)) + 4.6 * ЭРОА торона (212Pb (ThB); 212Bi (ThC)) не превышала 100 Бк/м3, а в эксплуатируемых жилых помещениях не превышала 200 Бк/м3, соответственно среднегодовая индивидуальная доза, E (Rn+Th) мЗв/год не должна превышать в строящихся жилых зданиях 1.7 мЗв/год, а в эксплуатируемых не более 2 мЗв/год.
Радиационная обстановка на территории  муниципального округа Краснотурьинск оценивается как удовлетворительная, т.к. среднегодовая эффективная доза облучения населения в 2009г. Составила меньше 2 мЗв/м3.

4.8.2. Состояние почвенно-растительного покрова

Почвы являются депонирующей средой для загрязняющих веществ, поступающих в них с атмосферными выпадениями, с неорганизованным поверхностным стоком с промплощадок и мест складирования отходов. Состояние почвенного покрова является составной частью санитарной обстановки на территории муниципального округа Краснотурьинск, т.к. техногенно-изменённые почвы могут играть роль вторичных загрязнителей атмосферы, а также оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье населения при использовании их в сельскохозяйственных целях (в огородах, на приусадебных участках).

Качественные и количественные характеристики геохимических изменений почв зависят от характера промышленных предприятий, особенностей функциональной структуры муниципального округа, положения в рельефе, характера и степени увлажнения, механического состава, кислотности и многих других факторов.

Почвы муниципального округа по механическому составу суглинистые и имеют нейтральную среду. 

По результатам анализов, выполненных ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Краснотурьинск, городе Карпинск и городе Волчанск», установлено, что наибольший вклад в загрязнение почвы вносит предприятие «БАЗ филиал «СУАЛ» и  автотранспортные предприятия.

По интегральному показателю комплексной нагрузки (Zc) уровень загрязнения почвы муниципального округа в 2009 году отнесен к опасной категории, т.к.  достиг величины 33,9 (в 1,9 раза выше чем в 2008г.). Исследования почв по санитарно-химическим показателям, выполненные ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (ФГУ ЦГСЭН) г.Краснотурьинска, показали рост неудовлетворительных проб до 52,1%, что в 4 раза выше чем в 2008 году.

Исследованиями по программе санитарно-гигиенического мониторинга в 2009 году выявлен опасный уровень загрязнения почвы муниципального округа. Относительный показатель загрязнения почвы (Вn) равен 24,1. Под влиянием опасного уровня загрязнения почвы находятся 10800 человек (информация к Государственному докладу о состоянии окружающей среды в 2009г.).

Приоритетными загрязнителями почвы являются металлы (свинец, медь, цинк, никель, кадмий, ртуть), фтор, бенз(а)пирен, мышьяк.

Кроме того, почву муниципального округа загрязняют неорганическая пыль с содержанием диоксида кремния, зола, сажа, диоксиды азота и серы, оксиды азота и углерода, нефтепродукты и органические вещества.

Характер отрицательного влияния перечисленных веществ на состояние почвы и растительность приведен в табл. 4.8.2.1.

Таблица 4.8.2.1.
	Наименование загрязняющих веществ.
	Характер влияния загрязняющих веществ на состояние почвы и растительности.

	1
	2

	Твердые частицы: зола, сажа, пыль.
	Загрязняют почву, изменяют ее химический состав, ухудшают тепловой, водный и воздушный режимы. Ухудшают   питание растений, снижают интенсивность фотосинтеза.

	Диоксиды серы (в воздухе соединяется с водой и образует серную кислоту)
	Подкисляют почву, приводит к уменьшению количества почвенных микроорганизмов, снижают их активность, замедляет процесс минерализации органиче​ских веществ. Нарушает или прекращает процесс ассимиляции в зеленых частях растений.

	Окислы азота.
	Подкисляют почву, приводят к уменьшению количества почвенных микроорганизмов, снижают их активность, замедляют процесс минерализации органических веществ. Нарушение процесса ассимиляции в зеленых частях растений.

	Соединения свинца, марганца и других элементов.
	Накапливаются в почве, что приводит к повышению содержания этих веществ в овощах и плодах.

	Углеводороды
	Накапливаются в почве, негативно сказываются на процессах, протекающих в почве.


Одним из особенно значимых источников  загрязнения почвенного и растительного покрова являются отходы производства и потребления. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территории муниципального округа, несовершенство системы сбора, хранения, транспортировки и обезвреживания бытовых и производственных отходов наносит существенный вред природе в результате:

- накопления в почве загрязняющих веществ и вовлечения их в кругооборот;

- нарушения целостности растительного покрова;

- изменения видового состава растений и зарастания участков земли сорной растительностью.

В настоящее время на территории муниципального округа наблюдаются многие виды деградации почвенного покрова: подтопление, переувлажнение и заболачивание почв, их переуплотнение, изменение механического и химического состава, разрушение структуры, ветровая и водная эрозия, снижение содержания гумуса в  пахотном горизонте.

При разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом формируются техногенные ландшафты с разрушенной литогенной основой и, соответственно, уничтожением почвенно-растительного  покрова. Целостность почвенно-растительного покрова нарушена за счет карьеров, шахт, отвалов вскрышных пород, золоотвалов, полигонов твердых промышленных и бытовых отходов и других объектов. В пределах шахтных полей в связи с нарушением сплошности горных пород подземными выработками происходит оседание земной поверхности и  образуются провалы.

Специфической формой открытой добычи полезных ископаемых являются дражные разработки россыпных месторождений золота, применяемые в долине р.Каменки Южно-Заозерским прииском. Дражные разработки приводят к переформированию речных отложений, существенному изменению гидрогеологических условий в пределах речных долин. Дражные полигоны, остающиеся после разработки, многие годы не зарастают. Согласно информации АО «Богословское рудоуправление» нарушенные земли занимают площадь 503 га, в том числе:

- зоны обрушения, шахта Капитальная – 49,4252 га;

- Каменский карьер – 94,1659 га, рекультивировано – 26,5 га;

- отвалы вскрышных пород Каменского карьера – 44,2814 га;

- зона обрушения, ш.Северопесчанская – 307,3483 га.

Отработанные земли – 52,2044 га, в том числе: 

- зоны обрушения, шахта Капитальная – 49,4252 га;

- Северный отвал, п.Белка  - 7,7792 га;

По основным показателям предприятия ООО «Богословский кирпичный завод» нарушенные земли карьеров составляют 11,15 га.

В 2007г. Производственная артель старателей «Южно-Заозерский прииск» рекультивировала 157 га нарушенных земель (Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2007 году).

Институтом экологии растений и животных УрОРАН в 1995 году подготовлена «Фитоэкологическая карта Свердловской области», которая отражает интегральную оценку степени трансформации растительного покрова и уровни деградации территориальных комплексов растительности. Антропогенная трансформация растительного покрова в районе муниципального округа  Краснотурьинск оценивается как умеренная, т.е. наполовину произошла смена коренных хвойных лесов производными сообществами в средней тайге. 

Лесной массив представлен сосняками, менее развиты пихто-елово-кедровые леса. Достаточно большую площадь занимают производные березняки. Сопутствующими породами являются лиственница  Сукачёва, береза бородавчатая, на увлажненных местах встречается берёза пушистая.

Подлесок редкой или средней густоты включает кутарниковые формы рябины обыкновенной и  жимолости. Травяно-кустарниковый ярус представлен большим количеством видов: верейник, земляника, костяника, черника, различные виды клевера, папоротник-орляк.

Низшие растения представлены мхами, которые местами образуют почти сплошной покров. Иногда наблюдается тонкий слой мертвого мха. 

Уровень деградации территориальных комплексов растительности МО Краснотурьинск, согласно «Фитоэкологической карте свердловской области», достигает 30% (Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 1995г.).

В ближайших окрестностях БАЗа наблюдается полная деградация естественных лесных сообществ. На протяжении 1-3 км образовались пустоши частично заросшие березой и осиной. Березняки мертвопокровыне, разреженные, низкорослые, подлесок отсутствует. По мере удаления от БАЗа березняки мертвопокровные сменяются  березняками разнотравными, а затем злаковоразнотравными. Под пологом лиственных лесов единично появляются сосны и ели, но их габитус необычен. Деревья имеют слабый рост, деформированные стволы и ветви. Хвоя сохраняется только в приземной части деревьев, защищенной зимой снежным покровом. Встречается подлесок из шиповника иглистого и ракитника русского, увеличивается фитомасса и проективное покрытие травяного яруса. 

В 4-5 км от алюминиевого завода в северном направлении встречаются естественные  сосновые участки леса с характерным слабым развитием подлеска и изреженным травяным покровом. Общее состояние сосны на этих участках неудовлетворительное. Кроны деревьев заметно изрежены, имеются суховершинность и некрозы хвои.

Нормальное состояние территориальных растительных комплексов отмечается на удалении 25-30 км от границ муниципального округа.

4.8.3. Состояние поверхностных и подземных вод

Формирование химического состава воды в поверхностных источниках происходит под влиянием природных, в  значительной степени антропогенных факторов, обусловленных хозяйственной деятельностью, и влиянием загрязнений, поступающих с площади водосбора.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются:

-   неочищенные или недостаточно очищенные производственные и    бытовые сточные воды;

- поверхностный сток с промплощадок и селитебной территории  муниципального округа;

- загрязненные дренажные воды;

- фильтрационные утечки загрязняющих веществ из различных  сооружений;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод на сооружениях  промышленных предприятий;

- осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие загрязняющие вещества от промышленных выбросов;

- транспортные магистрали;

-  полигоны промышленных и бытовых отходов.

Основными водными артериями муниципального округа Краснотурьинск являются реки Турья, Каква и их многочисленные притоки.

Длина р.Турьи до гидрологического створа в г. Краснотурьинске – 75 км. Русло реки зарегулировано Краснотурьинским водохранилищем, что оказывает значительное влияние на  химический состав воды. Качество воды в реке Турья не отвечает нормативным требованиям. Краснотурьинское водохранилище является источником водоснабжения города, «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ» и Богословской ТЭЦ.

Площадь зеркала водохранилища составляет 5,6 км2.

Две насосные станции Богословского алюминиевого завода забирают воду из  Краснотурьинского водохранилища для технических нужд (в 2009 году не более 23180 тыс./м3) и для приготовления воды питьевого качества для населения города (около 5100 тыс.м3 в год) дополнительно к  артезианскому водозабору.

Качественная и количественная характеристика воды в Краснотурьинском водохранилище согласно сведениям Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов приведена в табл. 4.8.3.1.

Качественная и количественная характеристика воды в водохранилище

Таблица 4.8.3.1.

	№ п/п
	Наименование вещества
	Содержание, мг/дм3

	1
	Взвешенные вещества
	3,0

	2
	Хлориды 
	менее 10,0

	3
	Сульфаты
	15,0

	4
	Сухой остаток
	112,0

	5
	БПК20 (биологическое потребление кислорода)
	1,5

	6
	Азот аммонийный
	0,52

	7
	Нитрит-ион
	менее 0,02

	8
	Нитрат-ион
	0,8

	9
	Нефтепродукты
	0,06

	10
	Марганец
	0,053

	11
	Медь
	0,023

	12
	Железо
	0,22

	13
	СПАВ
	менее 0,015

	14
	Фториды
	менее 0,5

	15
	Фосфаты
	менее 0,05


Качество воды Краснотурьинского водохранилища контролируется лабораторией БАЗ, ФГУ «ЦГСЭН г. Красноуральска», ФГУ «ЦГСЭН в свердловской области». Результаты анализа проб воды показывают, что качество  воды не соответствует нормативным показателям по повышенной перманганатной окисляемости, цветности, мутности, по содержанию железа, марганца. Водоем отличается удовлетворительной самоочищающей способностью. Небольшое заиливание наблюдается на всем протяжении водохранилища, наибольшее - в верховье водохранилища и у плотины. 

Донные отложения водохранилища изучались ФГУП «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих предприятий». Согласно проведенных работ, донные отложения на всем протяжении пруда интенсивно загрязнены алюминием, бензапиреном, марганцем, медью, хромом, нефтепродуктами. Отмечается интенсивная миграция токсичных веществ из донных отложений в водный раствор через сутки при РН 4,5: алюминия, бенз(а)пирена, марганца и нефтепродуктов, что подтверждает потенциальную опасность вторичного загрязнения водоема за счет накопившихся в пруду донных отложений.

В материалах к Государственному докладу «О санитарно-эпидемиологической  обстановке в городском округе Краснотурьинск в 2009 году» отмечено, что  предприятиями муниципального округа в 2009г. в  поверхностные водоёмы было сброшено                   16000 м3 сточных вод.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами воды р.Турьи, ее притоков р. Взвозной , р.Устеи и р.Каквы, ее притоков р. Каменки и ручья Песочного являются:

- тяжелые металлы (марганец, железо, алюминий, кадмий, никель, цинк, кобальт, свинец);

- сульфаты, хлориды, фосфаты, фториды;

- нефтепродукты;

- взвешенные вещества;

- группы веществ, образование которых вызвано биогенными процессами в водоемах и на  водозаборных площадях (азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, ХПК и БПК20). ХПК – химическое потребление кислорода и  БПК20 - биологическое потребление кислорода при температуре 20С являются важными показателями качества воды  в водоеме.

В верховье р.Устеи и р.Устеи-1, которые являются притоками р. Турьи, расположены шламохранилище № 2 и участок под его расширение. Влияние на химический состав воды в р.Турье оказывает, сбрасываемые без очистки, сточные воды из карьера ООО «Богословский кирпичный завод». Результаты анализов проб воды из р. Турьи, выполненные ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу (ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО») в 2008г. приведены в табл. 4.8.3.2.

Результаты анализов воды  в мг/дм3 (Х+Δл)

Таблица 4.8.3.2.

	Определяемые

показатели
	Точка отбора, результаты измерений

	
	Сброс из карьера (без очистки)
	Р. Турья выше 

сброса
	Р. Турья ниже 

сброса

	Взвешенные вещества
	10,6±1,8
	5,6±1,4
	5,7±1,4

	Водородный показатель рН (ед. рН)
	7,49±0,20
	7,55±0,20
	7,61±0,20

	Железо (общ.)
	2,05±0,26
	0,15±0,04
	0,20±0,05

	Нефтепродукты
	0,05±0,03
	<0,05
	<0,05

	Сульфаты
	20,0±3,4
	15,4±2,6
	16,6±2,8

	Сухой остаток
	208,0±33,2
	160,0±25,5
	187,0±29,8

	Хлориды
	18,9±2,5
	13,5±4,8
	17,9±2,6

	Кальций
	34,1±2,3
	14,0±0,9
	30,0±2,0

	Магний
	46,6±3,9
	28,3±2,3
	41,9±3,5


Анализ табл. 4.8.3.2 показывает, что содержание всех загрязняющих веществ в воде р. Турьи повышается в результате сброса карьерных вод.

В бассейн р. Взвозной располагаются золоотвалы Богословской ТЭЦ и накопитель промышленных отходов «БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ». Естественный сток р.Взвозной нарушен сбросом вод шламохранилища Богословской ТЭЦ, а также утечками из многочисленных водонесущих коммуникаций «БАЗ» филиал ОАО «СУАЛ».

Влияние действующего золоотвала на состояние воды в р.Взвозной в большей степени проявляется у подножия восточной дамбы золоотвала.  Загрязнение характеризуется содержанием сульфатов до 315 мГ/дм3; фтора до 3,8 мГ/дм3; алюминия до 1,8 мГ/дм3; меди до 0,01 мГ/дм3; ванадия до 1,6 мГ/дм3; селена до 0,007 мГ/дм3. В устье р.Взвозной содержание перечисленных элементов значительно уменьшается, но техногенное загрязнение воды сохраняется.

В реку Каменку, которая является притоком реки Каквы, через русло ручья Песочного сбрасываются сточные воды АО «Богословское рудоуправление».

Проект нормативов допустимых сбросов (проект НДС) для 2х выпусков разработан Управлением экологической безопасности ООО «УГМК-Холдинг».

Река Каменка является рыбохозяйственным  объектом, отнесенным ФГУ «Камуралрыбвод» ко второй категории. Длина реки – 14 км, площадь водосбора 84 км2. характеристика сточных вод (выпуск № 1 и выпуск № 2), фоновые концентрации природных вод р.Каквы и р.Каменки, нормативы допустимого сброса для выпусков приведены по тексту согласно материалам проекта НДС.

Выпуск  №1 - (расход 3710,5  тыс.м3/год),  сброс  шахтных  вод  с шахты Северопесчанской  объединен  со  сбросом  нормативно-чистых  вод  после  охлаждения оборудования на промплощадке шахты Северопесчанская, оба выпуска (ранее выпуск 1 и 3) заведены в копань-отстойник и далее совместным выпуском сбрасываются в русло ручья Песочного.

Выпуск № 2 - (расход 175 тыс.м3/год), нормативно-очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды шахты Северопесчанской. На сбросе установлены очистные сооружения биологической очистки, имеющие проектную мощность 175 тыс.м /год. Степень очистки по нефтепродуктам ниже проектной.

Нормируется 12 гидрохимических показателей: взвешенные вещества, сухой остаток, БПК20, фосфаты, сульфаты, хлориды, азот нитратов, азот нитритов, азот аммонийный, СПАВ, железо, нефтепродукты. 

Расчеты произведены по «Методике разработки нормативов допустимых сбросов и микроорганизмов  в  водные  объекты  для  водопользователей  (Приказ МПР   России  от 17.12.2007 № 333).

Отбор проб и наблюдение за качеством воды природных вод, в том числе реки Каменки в  фоновом  створе  ведется  лабораторией  защиты водно-воздушного бассейна АО «Богословское рудоуправление».

Расчет фоновых концентраций произведен ФГУ «ЦЛAM МПР России по Уральскому ФО».

Качество природных вод  в фоновом створе реки  Каменка

                                                                                               Таблица 4.8.3.3.
	№ п/п
	Показатели состава
	Фоновые концентрации, мг/л
	ПДК рыбохозяйственного использования, мг/л

	1
	Взвешенные 

вещества
	6,4
	+ 0,25 к фону

	2
	Сухой остаток
	307,3
	1000

	3
	БПК20
	4,4
	3,0

	4
	Фосфаты (по Р)
	0,04
	0,2

	5
	Хлориды
	13,7
	300

	6
	Сульфаты
	71,2
	100

	7
	Азот нитратов
	0,5
	9,1

	8
	Железо общ.
	0,7
	0,1

	9
	Нефтепродукты
	0,35
	0,05

	10
	Азот нитритов
	0,008
	0,02

	11
	Азот аммонийный
	0,09
	0,39

	12
	СПАВ
	0,04
	0,5


В фоновом створе р. Каменки наблюдается превышение концентраций загрязняющих веществ над предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) рыбохозяйственного использования: по нефтепродуктам (7 ПДК) по железу общему (7 ПДК) и по БПК20 (1,5 ПДК).

Повышенное содержание железа в воде водотоков Среднего Урала имеет природное происхождение и подтверждается данными многолетних наблюдении. Высокая концентрация биогенных загрязняющих веществ и нефтепродуктов связана с наличием выпуска недостаточно очищенных хоз-бытовых сточных вод с очистных сооружений пос. Рудничного.

Качество  сточных  вод  определяется  лабораторией  защиты  водно-воздушного бассейна Богословского рудоуправления в соответствии с графиком аналитического контроля.

Качество сбрасываемых сточных вод выпуска № 1, за период 

фактического  объединения сброса (конец 2007г. - начало 2008 года)
Таблица 4.8.3.4.

	Наименование
показателей
	Фактические концентрации мг/дм3

	
	Октябрь

2007
	Ноябрь

2007
	Декабрь

2007
	Январь 2008
	Февраль 2008
	Март 2008
	Апрель 2008
	Средние

	Взвешенные   

 вещества
	1,35
	4,03
	3,73
	5,17
	3,68
	3,65
	5,4
	4,28

	Сухой остаток
	526
	510
	459
	443
	363
	450
	518
	467

	БПК20
	3,25
	3,32
	3,11
	4,02
	3,56
	4,12
	4,42
	3,68

	Хлориды
	41,18
	40,49
	37,23
	31,72
	25,39
	40,53
	52,27
	42,34

	Сульфаты
	152,5
	179,2
	176,4
	127,1
	80,33
	112,3
	156,75
	147

	Железо
	0,248
	0,219
	0,282
	0,53
	0,573
	0,338
	0,471
	0,41

	Нефтепродукты
	0,084
	0,079
	0,094
	0,134
	0,142
	0,151
	0.068
	0,114


Примечание1   для расчета средних значений  наименьшее значение в ряду отбрасывалось как статистически недоверительное
Эффективность очистки сточных вод от взвешенных веществ составляет в среднем около 50% (до очистки взвешенные вещества – 8,82мг/дм3) 

Качество сточных вод выпуска № 2 определяется лабораторией очистных сооружений ш. Северопесчанская в соответствии с графиком лабораторного контроля. В расчетах НДС качество сточных вод принято по данным первичного учета за 2007г.

Качество сбрасываемых сточных вод выпуска № 2, среднегодовые 2007 г.

 Таблица 4.8.3.5.

	Показатели состава сточных вод

	Фактические концентрации,  мг/дм3
	ПДК ры-бохозяй-ственного значения, мг/дм3

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентя-брь
	ок-тя-брь
	ноябрь
	де-ка-брь
	среднее
	

	Взвешенные вещества
	6.72
	4.5
	5.6
	6.3
	4.52
	4.1
	4.06
	5.2
	3.66
	4.2
	3.5
	7.3
	4.97
	+0,75

	Сухой 

остаток
	191.2
	207.3
	178.8
	180.8
	230.5
	203.7
	235.2
	29.6
	152
	195
	203.5
	185.3
	199.4
	1000

	Железо
	0.36
	0.37
	0.34
	0.46
	0.34
	0.41
	0.37
	0.41
	0.2
	0.46
	0.35
	0.28
	0.36
	0,1

	БПК20
	10.92
	11.9
	10.3
	10.5
	8.9
	6.8
	5.2
	9
	16
	9.9
	6.96
	9
	9.64
	3,0

	Фосфаты
	0.31
	0.39
	0.38
	0.36
	0.16
	0.178
	0.13
	0.188
	0.064
	0.19
	0.24
	0.3
	0.24
	0,2

	Хлориды
	4.46
	6.6
	4.89
	7.76
	8.52
	6.33
	9.98
	7.99
	3.85
	4.52
	4.28
	6.28
	6.28
	300

	сульфаты
	17.4
	12.5
	22.3
	20.7
	26.4
	23.7
	36.7
	16.8
	15.3
	11.6
	13
	9.82
	18.85
	100

	СПАВ
	0.038
	0.035
	0.032
	0.043
	0.065
	0.035
	0.072
	0.06
	0.03
	0.035
	0.032
	0.1
	0,048
	0,1

	Нефтепродукты
	0.192
	0.055
	0.221
	0.035
	0.038
	0.049
	0.059
	0.028
	0.029
	0.058
	0.085
	0.105
	0.08
	0,05

	Азот 

нитратов
	0.186
	0.207
	0.09
	0.28
	0.29
	0.133
	0.18
	0.121
	0.143
	0.163
	0.145
	0.15
	0,17
	9,1

	Азот 

нитритов
	0.072
	0.004
	0.00 9
	0.008
	0.005
	0.0008
	0.01
	0.006
	0.006
	0.012
	0.001
	0.017
	0,013
	0,02

	Азот 

аммонийный
	0.43
	0.56
	0.49
	0.51
	0.37
	0.17
	0.28
	0.31
	0.34
	0.54
	0.13
	0.4
	0,38
	0,39


Параметры работы очистных сооружений определены по фактическим концентрациям на входе и выходе с очистных сооружений за 12 месяцев 2007 года, проектные параметры взяты по паспорту сооружений для очистки и обезвреживания сточных вод ОАО «БРУ» и приведены в таблице 4.8.3.6.

Показатели эффективности очистки сооружений выпуска № 2,
среднегодовые за 2007 г.

Таблица 4.8.3.6.

	№ п/п
	Показатели 

состава
	Фактические  концентрации,  мг/л, средние
	Проектные   показатели на выходе,
мг/л
	Фактический эффект  очистки

	
	
	до
очистки
	после очистки
	мг/л
	%
	%

	1
	Взвешенные вещества
	9.82
	4,97
	10,0
	-
	50

	2
	БПК20
	27,1
	9,64
	15,0
	-
	64,4

	3
	Железо
	0,78
	0,36
	-
	50-70
	54

	4
	Фосфаты
	0,40
	0,24
	-
	20-40
	40

	5
	СПАВ
	0,1
	0,048
	-
	80
	52

	6
	Азот нитритов
	0,042
	0,013
	0,1
	-
	69

	7
	Азот нитратов
	0,11
	0,17
	9,1
	-
	-

	8
	Азот аммонийный
	1,28
	0,38
	-
	50
	70

	9
	Нефтепродукты
	0,11
	0,08
	-
	50
	28


В результате очистки содержание загрязняющих веществ на выходе с очистных сооружений соответствует проектным показателям: по взвешенным веществам, БПК20, азоту аммонийному, азоту нитритов, азоту нитратов, железу, фосфатам. Степень очистки по нефтепродуктам ниже проектной.

Нормативы допустимого сброса для выпуска № 1

                                                                                                   Таблица 4.8.3.7.

	№
	Показатели состава
	Концентрации загрязняющих веществ

мг/дм3
	Масса сброса загрязняющих веществ тонн/год

	1
	Сухой остаток
	458
	1699,409

	2
	Взвешенные вещества
	4,31
	15,993

	3
	Хлориды
	42,27
	156,842

	4
	Сульфаты
	100
	371,050

	5
	Железо
	0,1
	0,371

	6
	Нефтепродукты
	0,05
	0,186

	7
	БПК20
	3,0
	11,131


Нормативы допустимого сброса для выпуска № 2

                                                                                                  Таблица 4.8.3.8.

	№
	Показатели состава
	Концентрации загрязняющих веществ

мг/дм
	Масса сброса загрязняющих веществ тонн/год

	1
	Сухой остаток
	199,4
	34,895

	2
	Взвешенные вещества
	4,97
	0,869

	3
	Сульфаты
	18,9
	3,309

	4
	Хлориды
	6,3
	1,103

	5
	Азот нитритов
	0,013
	0,0023

	6
	Азот аммонийный
	0,38
	0,0665

	7
	Азот нитратов
	0,17
	0,0298

	8
	Железо
	0,1
	0,0175

	9
	Фосфаты
	0,24
	0,0420

	10
	СПАВ
	0,048
	0,0084

	11
	БПК 20
	3,0
	0,527

	12
	Нефтепродукты
	0,05
	0,0087


Согласно сведениям к Государственному докладу о состоянии окружающей среды в 2009г. контроль за качеством сбрасываемых сточных вод и воды водоемов осуществляют предприятия, сбрасывающие сточные воды, и лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Качество сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водотоки, в 2009г.  соответствовало требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.

Гидрогеологические условия района  муниципального округа Краснотурьинск характеризуются обилием подземных вод. Разведано 10 месторождений подземных вод и зарегистрировано 10 пролицензированных водозаборных скважин.
Основным источником питания подземных вод являются фильтрационные воды атмосферных осадков.

Подземные воды характеризуются недостаточной защищенностью от поверхностного загрязнения по причине невыдержанной мощности покровных отложений. По химическому составу подземные воды, не подверженные техногенному загрязнению с поверхности, сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией до 0,3 г/дм3.

Подземные воды умеренно жесткие, с недостаточным содержанием фтора и очень часто обогащены соединениями кремния, железа и марганца. Содержание кремния, железа и марганца в  подземных водах районов развития сульфосодержащих горных пород с активно протекающими в них процессами окисления существенно превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

За счет активного  взаимодействия  поверхностных  и  подземных вод и недостаточной  защищенности последних происходит загрязнение подземных вод в районе г.Краснотурьинска. Загрязненные участки подземных вод имеют сульфатный тип и повышенное содержание соединений  азота, фосфора, фенолов  и др.

Промышленно-бытовое загрязнение является наиболее опасным. Его главным источником являются БАЗ, БТЭЦ и крупные городские застройки. Загрязнение проявляется в повышенном содержании в подземных водах тяжёлых металлов, селена, ртути, фтора, фенолов, нефтепродуктов. Ртуть, содержание которой довольно часто превышает ПДК, является наиболее опасным для человека высокотоксичным  элементом.

На основании мониторинга подземных и поверхностных вод на действующем золоотвале Богословской ТЭЦ. Результаты мониторинга  показывают, что:

- Влияние золоотвала на подземные воды наблюдается в непосредственной близости от золоотвала и проявляется в изменении химического состава подземных вод с природного гидрокарбонатного на сульфатный, в высоком (превышающем ПДК для питьевых вод) содержании фтора и, эпизодически, бария, а также в незначительном увеличении температуры подземных вод. вскрытых у подножия золоотвала. Ореол фтористого загрязнения распространяется узкой полосой в контуре долины р. Взвозной, ориентировочно на расстояние 150-200 м от подножия восточной дамбы золоотвала в сторону р. Турьи.

Вторыми по степени загрязнения подземных вод являются  сельскохозяйственные объекты. Это животноводческие фермы, склады удобрений и ядохимикатов. Загрязнение проявляется в повышенном содержании в подземных водах нитратов, нитритов, аммония, фосфора.

Загрязнение отходами горнодобывающей промышленности связано с отвалами переработанных руд и пустой породы. В подземных водах отмечается повышенное содержание фенолов,  ртути, меди, марганца и других элементов.

Прочие виды техногенного загрязнения приурочены к населенным пунктам. Это свалки, гаражи, склады, железнодорожные и автомагистрали. Вблизи перечисленных объектов есть опасность проникновения в подземные воды органического загрязнения (в том числе фенолов и нефтепродуктов), хорошо растворимых соединений тяжёлых металлов, ртути.

Подземные воды, содержащие радон, являются опасным источником внутреннего ионизирующего облучения населения. На территории г.Краснотурьинска и прилегающих районов имеются ареалы распространения этих вод, оконтуренные по источникам с удельной активностью радона в воде в соответствии с международной нормой - более 40 БК/л (ГГП "Зеленогорскгеология", 1995 г.). В России допустимой для населения концентрацией радона в питьевой воде является 110 БК/л (НРБ-96). 

Зоны развития радонсодержащих подземных вод с удельной активностью радона свыше 40 БК/л, являющиеся фактором риска при использовании воды для питьевых целей, расположены: западнее кирпичного завода; восточнее и северо-восточнее промплощадки "БАЗа"; восточнее районов Медный Рудник и Медная Шахта, захватывая территорию район Загородный.

Подземные воды на эксплуатируемых водозаборах обладают значительно лучшей защищенностью от техногенного загрязнения. Качество подземных вод в системах централизованного  водоснабжения муниципального округа Краснотурьинск по данным Государственного учета и мониторинга подземной гидросферы является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям по их водоподготовке, выполненным на стадии разведки и проектирования водозаборов.

4.8.4. Физические факторы воздействия на качество окружающей среды

К основным физическим факторам воздействия на среду обитания и здоровье населения муниципального округа Краснотурьинск относятся:

- акустический шум, создаваемый оборудованием промышленных предприятий (вентиляционными агрегатами, трансформаторами, циклонами, компрессорными установками, насосами, пилорамами и т.п.), автотранспортом, железнодорожным транспортом;

- электромагнитные и электрические поля, создаваемые электроподстанциями, радиотелевизионной станцией, передающими станциями пейджинговой и сотовой связи.

Оборудование предприятий муниципального округа создающее акустический шум, в подавляющем большинстве находится внутри производственных помещений или на участках территории наиболее удаленных от ближайших жилых домов, что способствует затуханию звука. Кроме того, на пути распространения шума от различных источников имеются в качестве экранов различные производственные здания и сооружения, а также зеленые насаждения. 

Следует отметить, что шум, создаваемый оборудованием предприятий и транспортом, железнодорожным в том числе, имеет локальный характер. По данным исследований, проведенных ФРУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» установлено:

-
комплексные и точечные источники шума, аэропорт и железнодорожные вокзалы не оказывают серьезного влияния на шумовой режим населенных пунктов;

- основным источником шума на селитебных территориях является автотранспорт.

Наибольшему акустическому дискомфорту от шума, излучаемого автомобильным транспортом, подвержены территории города, прилегающие к улицам с интенсивным движением.

К источникам ЭМИ на территории округа относятся существующие электроподстанции: Краснотурьинск, КПП-3, КПП-4, Глинозем-1, Тайга, Воронцовка, ЦРП БАЗа, Турья, Медная. Проектируемые подстанции напряжением 110/10 кв; Новая БТЭЦ, Алюминиевая, Глинозем – II.

Электрические поля создаются воздушными линиями электропередачи напряжением 35 и 110 кВ.

В районе совхоза «Краснотурьинский» размещена радиотелевизионная передающая станция (РТПС), источниками электромагнитного излучения которой являются антенны радиопередающих устройств.

На территории города действуют 2 системы персонального радиовызова пейджинговой связи (ООО «Юнипейдж» и ООО «Северная сетевая компания») и 2 станции сотовой связи («Билайн» и «Рюмина» ООО «Екатеринбург-2000»).

В 2009 году по данным Краснотурьинского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» процент неудовлетворительных исследований по шуму увеличился на 8,5% по сравнению с 2008 годом.

По исследованиям электромагнитных полей увеличением неудовлетворительных результатов составило 4,3%.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории муниципального округа в части потенциально опасного влияния физических факторов как на производстве, так и в селитебной зоне остается во многом неудовлетворительной.

Ведущими факторами неблагоприятного воздействия на население являются шум, вибрация, ЭМИ. Наиболее значимым фактором по количеству источников и степени воздействия на население является шум.

4.8.5. Радиационная ситуация в окружающей среде

Материалы ежегодных Государственных докладов о состоянии окружающей среды в Свердловской области позволяют определить факторы, формирующие радиационную ситуацию на территории  муниципального округа  Краснотурьинск. К ним относятся:

- природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами;

- глобальные выпадения искусственных радионуклидов, которые    образуются в результате медленного выведения из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия, атомных энергетических установок космических спутников, сгоревших при падении в атмосфере Земли;

-  использование медицинской диагностической аппаратуры с 

    ионизирующими источниками излучения;

- техногенно измененный фон, обусловленный возведением зданий на  территориях с повышенным уровнем;

- деятельность предприятий и организаций, использующих источники  ионизирующего излучения (ИИИ).

В материалах ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» в Краснотурьинске  оценивается как  удовлетворительная. В структуре доз облучения населения основное значение принадлежит облучению от природных и медицинских факторов.

Коллективная доза облучения населения от природных источников ионизирующего излучения (внешнее, внутреннее облучение и  облучение от радона, торона и их дочерних продуктов распада) составила 178,88 чел.-3в.

Среднегодовая индивидуальная эффективная доза облучения населения составила 3,2м 3в, вклад в дозу облучения 77,4%, в том числе коллективная доза от радона, торона и дочерних продуктов их распада составила 99,46 чел. – 3в.
Средняя индивидуальная годовая эффективная доза облучения населения достигла величины 1,9м3в, вклад в дозу 43,03%.

Облучение населения от медицинских рентгенологических процедур (РЛП): коллективная доза облучения от РЛП – 52,23 чел.- 3в; среднегодовая индивидуальная эффективная доза облучения населения 0,83 м 3в; вклад в дозу – 22,6%.

Доля облучения профессиональной группы рабочих и служащих, работающих с техногенными источниками излучения, в формировании коллективной дозы                 0,131 чел. -3в, среднегодовая доза облучения – 2,22 м 3в, вклад в дозу 0,056%.

На территории, прилегающей к предприятиям и организациям, эксплуатирующим источники ионизирующего излучения в 2009 году не обнаружено аномальных изменений радиационной обстановки.

4.8.6. Отходы производства и потребления

Основными источниками накопления отходов производства и потребления на территории муниципального округа Краснотурьинск являются: 

- крупные промышленные предприятия («БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ»; АО «Богословское рудоуправление»; «Богословская ТЭЦ», ООО «Южно-Заозёрский прииск»; ООО «Богословский кирпичный завод»; учреждения и предприятия обслуживания; территория муниципального округа, ООО ДСП «Совхоз Богословский» и др.). 
Строительство объектов размещения отходов предусмотрено с учетом требований  СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Накапливаемые отходы производства и потребления представлены 5-ю классами опасности для окружающей природной среды.

В процессе деятельности «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ» образуется 95 видов отходов, АО «Богословское рудоуправление» - 53 вида, ООО «Южно-Заозёрский прииск» - 30 видов, ООО «Богословский кирпичный завод» - 42 вида.

На основании анализа отчетов нескольких предприятий об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов за 2009г. составлены табл.4.8.6.1 и 4.8.6.2.

Накопление отходов производства и потребления на территории

муниципального округа Краснотурьинск

                                                                                                             Таблица 4.8.6.1.

	№ п/п
	Класс 

опасности отходов

	
	
	«БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ»
	АО «БРУ» 
	Богослов-ская ТЭЦ
	ООО «Южно-Заозёрский прииск»
	ООО «Богословский кирпичный завод»
	Предприятия обслуживания, территория  округа

	
	
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1
	Отходы          1 класса
	1,7786
	0,071
	
	0,010735
	0,093
	-

	2
	Отходы          2-го класса
	2,729
	0,720
	
	0
	0,4
	-

	3
	Отходы          3-го класса
	171025,94
	111,694
	
	2,316
	10,286
	-

	4
	Отходы          4-го класса
	589418,94
	237,137
	317880
	7,594
	54,265
	32330,417

	5
	Отходы          5-го класса
	2737767,007
	514414,901
	
	543,913
	71,609
	8844,819

	
	ИТОГО
	3498216,395
	514764,523
	320520*
	553,836
	136,653
	41175,236


Основные виды отходов производства и потребления на территории 

 муниципального округа Краснотурьинск

Таблица 4.8.6.2.

	Названия отходов по 

Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО)
	Класс 

опасности
	Образование отходов, т/год
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия (г/о глинозёмного и электролизного цеха)
	3
	170871,26
	Использовано и обезврежено 170871,26 т

	Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов от нефти)
	3
	136,86
	Размещено в накопителе промышленных отходов (ТПО)

	Масла моторные отработанные
	3
	401,325
	ООО «Эмульсия»                 г. Челябинск – объект конечного размещения

	Песок, загрязненный минеральными маслами (содержание масел 15% и более)
	3
	14,35
	Накопитель ТПО, складирование

	Кирпичная футеровка алюминиевых электролизёров отработанная
	4
	4080
	Складирование. 

Накопитель ТПО

	Золошлаки от сжигания углей (прочие золы, шлаки и пыль топочных устройств)
	4
	9,75
	Складирование. 

Накопитель ТПО

	Огарки обожженных анодов алюминиевого производства
	4
	1674,0
	Использование 1674 т

	Отходы минеральные от газоочистки (г/о УПШ-2, силосная башня, ЦАМ, цех кальцинирования)
	4
	369135,4
	Использовано и обезврежено 369135,4

	Отходы солей (содосульфатная смесь)
	4
	30000
	Направляются на переработку ОАО «Химзавод» г. Меделеевск в Татарстане

	Бой шамотного кирпича
	5
	854
	Направляются на ООО «Фактор», г. Н.Тагил – для использования

	Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	5
	694,425
	Складирование. 

Накопитель ТПО

	Отходы щепы натуральной чистой древесины
	5
	6446
	Складирование. 

Накопитель ТПО

	Лом алюминия несортированный
	5
	554,177
	Используется 554,177 т

	Минеральные шламы (шлам алюминиевого производства красный)
	5
	1415170,0
	Шламонакопитель № 2

	Лом черных металлов и сплавов несортированный
	5
	1200
	Складирование на накопителе ТПО

	Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
	5
	294,275
	Накопитель ТПО.

Складирование.

	Отходы при добыче полезных ископаемых 
	5
	1300000
	Отвал вскрышных пород. Использование 950000 т

	Лом черных металлов несортированный
	5
	8667,2
	Переработка на предприятиях ООО «Эскарт» и ЗАО «Метпродтранс» г. Н.Тагил

	Стружка черных металлов незагрязненная
	5
	26,4
	Использование на предприятиях ЗАО «Свердвтормет»

	Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
	3
	193,78
	Складируются на накопителе промышленных отходов



	Масла индустриальные отработанные
	3
	52,07
	Объект конечного размещения ООО «Эмульсия» г. Челябинск

	Покрышки с тканевым кордом отработанные
	4
	5,854
	Передано на переработку ООО «УРПК»              г. Кировград

	Покрышки с металлическим кордом отработанные
	4
	94,889
	

	Прочие твердые минеральные отходы (прочие отходы горнодобывающей промышленности)
	5
	33,0
	Складирование на накопителе ТПО

	Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор и смёт с территории предприятия)
	4
	447
	Складирование на накопителе ТПО

	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	4
	558.204
	Захоронение на полигоне и свалке ТБО

	Опилки натуральной чистой древесины
	5
	3728,675
	Использование       на территории, предприятии

	Стружка натуральной чистой древесины
	5
	29,3
	Сжигание 

	Древесные отходы из натуральн чистой древесины несортирован (в кусковой форме)
	5
	1200
	Использование в качестве топлива

	Лом стальной несортированный
	5
	93,562
	Использование ЗАО «Вторцветмет»

	Стружка стальная незагрязненная
	5
	6,69
	Использование специализированной организацией

	Провод стальной незагрязненный потерявший потребительские свойства
	5
	29,948
	Использование специализированной организацией

	Отходы минерального происхождения (шлам газоочистки)
	4
	5,52
	Размещение на накопителе ТПО

	Бой строительного кирпича
	5
	21,9
	Использование для благоустройства территории

	Навоз от крупного рогатого скота свежий
	4
	6782
	Складирование на площадке навозохран. до перепревания 

	Навоз от крупного рогатого скота перепревший
	5
	1354,5
	Использование на полях в качестве удобрения

	Отходы шлаковаты
	4
	108,255
	Складирование на накопителе ТПО

	Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
	4
	27607,47
	Захоронение на полигоне ТБО г. Краснотурьинска

	Песок загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)
	4
	13,274
	Складирование на накопителе ТПО

	Мусор строительный от разборки зданий
	4
	758,95
	Складирование на полигоне, свалке ТБО

	Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (мусор с защитных решеток и затворов)
	5
	3698,97
	Использование и обезвреживание 3698,97 т

	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	5
	20
	Использование специализированной организацией

	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	5
	78,952
	Использование специализированным предприятием

	Прочие отходы бумаги незагрязненные
	5
	11,6
	Накопитель ТПО, складирование

	Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений
	5
	2963,215
	Накопитель ТПО. Складирование

	Накипь котельная
	5
	412,51
	Использование для благоустройства территории

	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 
	5
	880,59
	Использование в качестве корма для животных

	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
	5
	3042,65
	Захоронение на свалке или полигоне ТБО

	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
	5
	1304,25
	Захоронение на свалке или полигоне ТБО

	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 
	5
	601,87
	Захоронение на свалке или полигоне ТБО

	Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев
	
	545,5
	Захоронение на свалке или полигоне ТБО


По сведениям Государственного доклада Минприроды России о состоянии окружающей среды предприятиями с  максимальным количеством накопленных отходов на конец 2007г. являются:

- «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ» - более 71 млн.т (70,78 млн.т составляют отходы при добыче рудных полезных  ископаемых);

- Богословская ТЭЦ  - 39,3 млн.т золошлаков;

- АО «Золото Северного Урала» - 16,94 млн.т отходов при добыче рудных полезных ископаемых.

Отходы размещаются на принадлежащих предприятиям объектах: накопителях, шламохранилищах, золошламоотвалах и др.

В бассейне р.Взвозной золоотвалы № 1 и № 3 и накопитель твердых промышленных отходов (ТПО) «БАЗ» - филиал «СУАЛ». Накопитель ТПО площадью 19,17 га рассчитан на хранение 414,5 тыс.т отходов 3, 4 и 5 классов опасности. На конец 2009г. в нем накоплено 168,2 тыс.т. отходов. Мощность накопителя согласно характеристике  - 26,5 тыс.т в год (см. приложение 6).

Система защиты окружающей среды включает:

- противофильтрационный экран из суглинка;

- обваловку и защитную дамбу.

Система мониторинга окружающей среды включает:

- наблюдение за качеством атмосферного воздуха в одной точке;

- 4 скважины для отбора грунтовых вод на  качественный и количественный анализ;

- 2 точки отбора проб воды из р.Взвозной и р.Крутой Лог для исследования;

- 6 точек отбора проб почвы для определения содержания загрязняющих веществ (см. приложение 6).

Для размещения шламов «БАЗ» - филиал «СУАЛ» имеет шламонакопители № 1 и № 2. В приложении 6 приведена характеристика шламонакопителя № 1.

Из характеристики следует:

- масса накопленных шламов 29567 тыс.т полностью заполнила емкость шламохранилища до проектной отметки;

- система защиты окружающей среды включает противофильтрационный экран из суглинка, дамбы, нагорную канаву;

- мониторинг окружающей среды: грунтовые воды исследуются из 3-х скважин; пробы воды поверхностных источников отбираются в 5-ти точках; отбор проб для исследования почвы и атмосферного воздуха соответственно в 4х и 2х точках;

- расстояние до р.Турьи 0,5 км в восточном направлении и до г. Краснотурьинска 1,5 км в юго-западном направлении.

В настоящее время Богословский алюминиевый завод эксплуатирует шламонакопитель № 2. В нем уложено 35 млн.м3 шлама при  проектной емкости 38 млн.м3. Ежегодно складируется 1,6 млн.м3 шлама.

В 2006г. институтом ОАО «Уралалюминий» выполнен проект «Реконструкция шламохранилища № 2 филиала «БАЗ-СУАЛ», который предусматривает увеличение емкости шламохранилища на 40 млн. м3 и эксплуатацию его  после реконструкции до 2036 года.

Богословская ТЭЦ имеет 2 золошлакоотвала (ЗШО № 1 и  ЗШО № 2). Золошлакоотвал № 1 выведен из эксплуатации  и в настоящее время зарос мелколесьем и травяно-кустарниковой растительностью. Действующий ЗШО № 2 согласно проекту санитарно-защитной зоны (СЗЗ) занимает площадь 247, из них    104 га – водная поверхность, остальное – зольные пляжи. До 50% площади пляжей находятся в смоченном состоянии и не пылят. 50% площади пляжей (72 га) образуют пылящую поверхность.

Шлаки и золы свердловского угля относятся к отходам 5-го класса опасности. При пылении в атмосферу поступает зола, которая нормируется как пыль неорганическая, содержащая 70-20% диоксида кремния.

АО «Богословское рудоуправление» для размещения отходов имеет:

- полигон ТПО, где ежегодно складируется 138,740 т;

- хвостохранилище, его мощность 3750000 т/год;

- копань-отстойник шахтных вод шахты «Северопесчанская» мощностью      16,5 т/год.

Для складирования органических отходов агропромышленного комплекса (навоза от содержания крупного рогатого скота) существуют:

- навозохранилища ООО ДСП «Совхоз Богословский».
После Складки бурта навоз хранится на площадке в течение 2 месяцев, а затем вывозится с территории площадки на поля. Максимальное количество навоза, накапливающегося на площадке буртования за 2 месяца, составляет 2628,0 т или 2986,4 м3. Зерно (горох и овес), предназначенное для кормления KPC хранится на складе. В результате пересыпки зерна и его хранения в атмосферный воздух поступает пыль зерновая. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются неорганизованно.
Органические отходы после перепревания полностью используются на полях в качестве органических удобрений. 

На территории муниципального округа  биологические отходов (трупы погибших животных, ветеринарные конфисканты убитых животных и т.п.), утилизируются методом сжигания.
Для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) используется полигон твердых бытовых и промышленных отходов города Краснотурьинска, площадью 10,59 га, расположенного в квартале № 94 Краснотурьинского лесничества.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Компания «Рифей».

 В 2008 году Автономной некоммерческой организацией «Институт проблем экологии и  природопользования» (АНО ИПЭП) разработана генеральная система санитарной очистки г. Краснотурьинска, в которой даны характеристики полигонов.

По состоянию на 2024 год на свалке складировано около 1157 тыс. тонн ТБО  4 и 5 классов опасности. 

ООО «Компанией «Рифей» вывезо и транспортировано из городов Карпинск, Краснотурьинск, Волчанск, Североуральск, Ивдель, Пелым около 52 тыс.тонн в год твердых комунальных отходов.
5. Комплексная  оценка территории

5.1. Оценка территории по комплексу природных факторов

5.1.1. Природно-ландшафтные факторы

Ландшафт в основе своей представляет собой генетически однородный природно-территориальный комплекс, характеризующийся относительным единством рельефа и образующими его горными породами, почвами, климатом, водно-тепловым режимом, растительностью, животным миром, техногенным воздействием, т.е. природно-ландшафтными факторами.

Согласно картам классификации ландшафтной, почвенной и растительности Свердловской области, территория муниципального округа Краснотурьинск расположена в районе восточного предгорья Урала, таежной зоне, предгорных увалов, цокольных равнин и характеризуется следующими факторами природно-ландшафтного комплекса:

 - Климат -  континентальный.

 - Основные ландшафтообразующие группы горных пород - вулканогенные, осадочно-вулканогенные, метаморфические, интрузивные кислые (граниты, гранодиориты); метаморфические (кварциты, кварцито-песчаники); аллювиальные  глины.

-  Характерные элементы ландшафтов:

Участки залесенных цепочек холмов, в большинстве с округлыми вершинами (с участками каменистых россыпей, каменных развалов) и покатыми, реже крутыми склонами. Сухие лога, карстовые воронки, эрозионные овраги и лога, урочища пологосклонных холмов и увалов, антропогенные карьеры, отвалы, долинные комплексы рек (низкие террасы, заболоченные поймы, залесенные, песчаные русла, озера и пруды).

 - Растительность - сосна, ель, кедр, лиственнично-сосновые, зелёномощные и кустарничковые леса; сельскохозяйственные земли на месте светлохвойных лесов.

  - Возраст и состав горных пород: 

Древние доордовикские толщи метаморфических пород, в синклинальных зонах развиты менее мощные силурийско-каменноугольные образования, к шовным зонам и другим глубинным разломам приурочены массивы раннепалеозойских ультраосновных и основных пород. Предгорные пологосклонные увалы (300-400м) сложены осадочно-вулканогенными породами. Предгорные цокольные наклонные равнины (200-300м) сложены вулканогенными породами, относительно неглубоко расчлененные (до 100м).

 - Почвы характерные для зоны тайги – (широколиственно-хвойных лесов) дерново- подзолистые, глеевые, лугово-болотные, гидроморфные (луговые, влажно-луговые), аллювиальные, смытые и намытые почвы оврагов и прилегающих склонов.

       По агропочвенному районированию территория муниципального округа относится к агропочвенному подрайону IIб с гидротермическим коэффициентом (ГТК) 1,4-1,6; с климатической характеристикой – умеренно-прохладный, по обеспечению растений теплом и влагой – влажный.

          Удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади составляет 5% (в том числе сенокосы 50%, пастбища – 12,5%, пашни – 37,5%).

Нагрузка на пастбищах ведет к снижению противоэрозионной устойчивости.

Почвенный покров отличается на участках водоразделов и его склонах. Избыточное увлажнение пойм рек и логов способствует залужению.

          На распахиваемых участках с целью сохранения почвенного покрова требуется вводить почвозащитные севообороты.

Выгонные участки (пастбища) требуют введения пастбищных севооборотов, а на неудобных массивах лесоразведения.

В местах близкого залегания к почвам плотных пород из-за систематического распахивания появляется угроза смыва почвы.

· Влияние на ландшафт техногенных процессов весьма значителен. За 15 лет исследований выявлено по РФ несколько территорий , расположенных в радиусе  5 км от города, с чрезвычайно опасным загрязнением, в том числе г.Краснотурьинск. По опубликованным данным окрестности в радиусе 5 км от него  загрязнены фтором, водорастворимый фтор в более 10 раз превышает ПДК.

Нерациональное использование земельных ресурсов приводит к их деградации.

Интенсивная хозяйственная деятельность в целом резко активизировала развитие природных геологических процессов. Вследствие этого, состояние среды на рассматриваемой территории определяется в большей степени именно техногенной нагрузкой. Разработка месторождений полезных ископаемых вызывала значительные изменения геологической среды. В пределах застройки муниципального округа Краснотурьинск расположены шахты, отвалы пород, огромные массы вынутого и перемешанного грунта привели к существенным изменениям природного ландшафта. Процессами трансформации ландшафта ежегодно захватывается значительная часть территории. Оседание земной поверхности над горными выработками отработанного Васильевского месторождения вызвало деформацию нескольких пятиэтажных жилых домов, что потребовало проведения специальных мероприятий по их защите от полного разрушения.

Понижение уровня подземных вод (при углублении карьеров, шахт) в закарстованных породах сопровождается резкой активизацией карстово-суффозионных процессов.

Специфическая форма открытой добычи полезных ископаемых -дражные разработки месторождений. Их следствием является переформирование речных отложений, существенное изменение гидрологических условий в пределах речных долин. Часть рек, в том числе Волчанка и другие, загрязнены взвешенным материалом, возможно попадание в речные воды металлической ртути, которую использовали ранее для извлечения мелкодисперсного золота. Дражные полигоны многие годы не зарастают, изменяя природный ландшафт. Наложенные на экологический каркас – пруды, водохранилища, дорожные ландшафты «обогатили» территорию появлением неоландшафтов.

Требуются специальные мелиоративные мероприятия для компенсации техногенного воздействия, повышение устойчивости и эстетической ценности вновь созданных техноэкосистем.

1.  Необходимо пересмотреть структуру земельных угодий с целью выявления территорий, предназначаемых для средорегулирования, средозащиты, рекреации.

2. Необходимо  проведение мероприятий по борьбе с эррозией почв, водной, плоскостной, овражной и ветровой с учетом особенностей разрушающих факторов и способности противостояния почв.

5.1.2. Инженерно-строительные условия

5.1.2.1. Характеристика природных условий территории по степени

их пригодности для строительства

На основании комплексного анализа природных условий и техногенных факторов территория муниципального округа ранжирована по степени благоприятности для размещения жилищно-гражданского строительства и объектов народно-хозяйственного значения.

Основные планировочные ограничения определены с учетом возможного размещения градостроительных объектов и особенностей рассматриваемой территории:

- Геоморфологических (формы рельефа, крутизна склонов);

- Геологических (строение и состав залегающих пород, их несущая способность);

- Гидрологических (физико-химический и уровневый режим грунтовых вод);

- Гидрологических (физико-химический и уровневый режим поверхностных вод).

   С точки зрения инженерного освоения территории по природным условиям условно разделяются на три категории: благоприятные, неблагоприятные, особо неблагоприятные.

Характеристика природных условий территорий по степени

пригодности  для жилищного строительства

                                                                                                          Таблица 5.1.2.1.1.

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф Грунты
	Уклон  поверхности 0,005-0,10

Допускается  устройство фундаментов   зданий   и  сооружений  обычного типа при расчетном сопротивлении 15 кПа  и более (пески, суглинки, лесс  непросадочный)
	Уклон поверхности менее 0,005, свыше 0,10 до 0,20,   а в горных местностях до 0,30. 

Требуется  устройство фундаментов  усиленного типа  при  расчетном   сопротивлении  10—15 кПа (пески, глины,  суглинки, лесс  непросадочный  и др.)
	Уклон поверхности свыше 0,2 и в горных   местностях свыше 0,30 

Требуется   устройство сложных фундаментов при расчетном сопротивлении менее 10 кПа. 

Наличие плывунов и макропористых просадочных грунтов 

	Гидрогеологические условия


	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине более 3 м. Не требуется понижение уровня грунтовых вод и устройство гидроизоляции


	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине 1—3 м от поверхности. Требуются понижение уровня грунтовых вод и устройство сложной гидроизоляции
	Водоносные горизонты залегают на глубине менее 1 м от поверхности



	Затопляемость


	Территории, незатопляемые или затопляемые не чаще чем один раз в 100 лет (обеспеченность 1%)


	Территории, расположенные между линиями затопления паводками, повторяющимися один раз в 100 и 25 лет (обеспеченность 4%) с наивысшим горизонтом высоких вод не более 0,6 м над уровнем земли
	Затопление раз в 25 лет и чаще (обесп. 4% и более). Размещение в нижнем бьефе крупных водоемов. Затопление        при разрушении плотин или   дамб с катастрофическими   последствиями 

	Заболоченность


	       Заболоченность отсутствует. Осушение возможно простейшими способами
	Требуются специальные работы по осушению. Торфяники слоем менее 2 м
	Заболоченность грунтового  питания.

Торфяники слоем 2 м

	Овраги


	          В незначительном    количестве неглубокие (до 3 м) овраги с пологими склонами


	Недействующие овраги' с крутыми   склонами   глубиной 10 м. Оврагообразование   слабое,   на   небольшой площади 
	Интенсивное оврагообразование. Овраги с  крутыми склонами глубиной более 10 м 



	Оползни


	Оползни отсутствуют


	Отдельные   оползневые склоны,   требующие   укрепления
	Множество   оползневых склонов, требующих  укрепления

	Размыв берегов водотоков и водохранилищ


	Размыв отсутствует


	Размыв и переработка берегов в ряде мест. Зона переработки шириной не более 10 м


	Реки с блуждающими руслами. Интенсивные явления размыва и переработки берегов. Зона переработки шириной более 10 м

	Карст


	Карст отсутствует


	Незначительное число неглубоких воронок затухшего карста


	Множество воронок активного карста глубиной более 10 м. Наличие подземных пустот

	Почвы


	Черноземы, красноземы. Легкие и средние суглинки, супеси


	Слабозасоленные почвы, выщелоченные, кислые. Пески, глины (средние и тяжелые), суглинки тяжелые


	Солонцы, солончаки. Породы без почвенного слоя. Скальные породы. Почвы с гниющими органическими и радиоактивными веществами


Характеристика природных условий территории по степени пригодности

для размещения коммунально-складских зон

                                                                                                             Таблица  5.1.2.1.2.

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф


	Относительно ровные    площадки с уклоном 0,003— 0,05


	Слегка всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05 или менее 0,003


	Сильно всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05, а также практически не имеющие уклонов 

	Грунты


	Допускающие устройство фундаментов зданий и сооружений обычного типа при расчетном сопроти-влении более 15 кПа (пески, лесс непроса-дочный и т. п.) 


	Требуется устройство фундаментов усиленного типа при расчетном со противлении в пределах 10—15 кПа (пески, суглинки, глины, лесс не-просадочный и др. переувлажненные грунты)
	Требуется устройство сложных фундаментов при расчетном сопротивлении менее 10 кПа. Наличие плывунов и макропористых просадочных грунтов

	Гидрогеологические условия


	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине более 7, напорные — более 15 м
	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине 3—7, напорные— от~15 до 10 м
	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине менее 3, напорные — менее 10 м

	Затопляемость


	Отметки территорий не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод. Повторяемость затопления не чаще одного раза в 50 лет (обеспеченность 2%)
	Отметки территории менее 0,5 м от расчетного горизонта высоких вод Повторяемость затопления не чаще одного раз в 20 лет (обеспеченность 2—5%.)
	Затопление чаще одного раза в 20 лет (обеспеченность более 5%)

	Заболоченность


	Заболоченные участки и бессточные котловины отсутствуют


	Незначительная заболоченность атмосферного питания. Торфяники слоем до 0,5 м
	Заболоченность грунтового питания. Торфяники слоем более 0,5 м



	Овраги


	Овраги   отсутствуют


	Отдельно   стабилизировавшиеся   овраги глубиной до 3 м, допускающие возможность засыпки
	Интенсивный процесс оврагообразования. Стабилизировавшиеся овраги глубиной до 10м крутыми склонами

	Оползни
	Оползни   отсутствуют
	    –
	    –

	Размыв берегов


	Размыв берегов отсутствует


	Незначительные явления размыва и переработки берегов. Зона размыва и переработки шириной до 10 м
	Интенсивные явления раз-мыва я переработки берегов. Зона размыва и переработки шириной более 10 м

	Карст
	Карст отсутствует
	    –
	    –


Характеристика природных условий территорий по степени пригодности

для размещения садов и парков

                                                                                                                Таблица 5.1.2.1.3.

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф


	С уклонами до 0,10


	С уклонами от 0,10 до 0,30


	С уклонами более 0,30



	Почвы


	Черноземы, красноземы, легкие и средние суглинки, супеси


	Слабозасоленные, выщелоченные, кислые грунты. Пески, глины (средние и тяжелые), суглинки тяжелые


	Солонцы, солончаки. Лишенные почвенного слоя   грунта. Скальные породы  при сплошном залегании 



	Гидрогеологические условия


	Уровень грунтовых вод от 2 до 1,5 м от поверхности 


	Уровень грунтовых вод от 1,5 до 0,5м и от 2 до 3 м от поверхности 


	Уровень грунтовых вод менее 0,5 и более 3 м от поверхности

	Затопляемость


	Незатопляемые паводковыми водами
	Затопляемые паводковыми водами не более чем на 15 дней
	Затопляемые     паводковыми водами более чем на 15 дней

	Овраги


	Стабилизировавшиеся овраги глубиной   до 5 м   с пологими  склонами


	Стабилизировавшиеся овраги глубиной до 5 м с крутыми и обрывистыми склонами или глубиной более 5 м с пологими склонами


	Действующие овраги

	Оползни


	Оползни   отсутствуют


	Отдельные оползневые склоны, требующие   укрепления


	Многочисленные оползневые склоны, требующие укрепления



	Размыв и переработка берегов


	Размыв и переработка берегов отсутствуют


	Явления размыва и переработки берегов в ряде мест. Зона переработки шириной не более 10 м


	Реки с блуждающими руслами. Значительный размыв и переработка берегов. Зона переработки   шириной более 10 м 



	Карст


	Карст отсутствует


	Незначительное число неглубоких воронок затухающего карста


	Значительное  число воронок затухающего карста глубиной более 10 м. Наличие в пределах   территории подземных пустот


Характеристика природных условий территорий по степени пригодности

для промышленного строительства

                                                                                                        Таблица 5.1.2.1.4.

	Природные факторы
	Территории

	
	благоприятные
	неблагоприятные
	особо неблагоприятные

	Рельеф


	Относительно ровные площадки с уклоном 0,003—0,05


	Слегка всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05 или менее 0,003


	Сильно всхолмленные площадки с общим уклоном более 0,05%, а также площадки, практически без уклонов 

	Грунты


	Грунты однородного геологического строения в пределах всей площадки. Расчетное сопротивление более   15кПа. Допускается возведение зданий и сооружений без устройства искусственных оснований и уси​ления фундаментов 
	Отдельные небольшие по площади нарушения однородности геологического строения. Расчетное сопротивление от 15 до 10 кПа. Требуются устройство искусственных оснований и усиление фундаментов


	Разнородное геологическое строение по всей площадке. Расчетное сопротивление менее 10 кПа

	Гидрогеологические условия


	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине более 7, напорные — более 15 м. Понижение уровня грунтовых вод и устройство гидроизоляции не требуется
	Безнапорные водоносные горизонты   залегают на глубине   от 7 до 3,  напорные— от 15 до 10 м. Требуются   понижение уровня грунтовых вод и устройство     гидроизоляции
	Безнапорные водоносные горизонты залегают на глубине не менее 3, напорные — менее 10 м



	Затопляемость


	Отметки территорий не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод. Повторяемость затопления, допустимая при строительстве крупных предприятий народнохозяйственного и оборонного значения, не чаще одного раза в 100 лет, для остальных предприятий — один раз в 50 и для предприятий с коротким сроком эксплуатации— один раз в 10 лет
	Отметки территорий менее 0,5 м от соответствующих расчетных горизонтов высоких вод. Повторяемость затопления менее одного раза в 50 лет


	Затопление более одного раза в 20 лет (обеспеченность 5% и выше). Размещение в нижнем бьефе крупных водоемов. Затопление при разрушении плотин или дамб с катастрофическими последствиями



	Заболоченность


	Заболоченность и бессточные котлованы отсутствуют. Осушение территории возможно простейшими способами 
	Незначительная заболоченность    атмосферного питания   при  отсутствии торфяников


	Заболоченность грунтового   питания.   Торфяники слоем 2 м и более



	Овраги


	Овраги отсутствуют
	Отдельные стабилизировавшиеся овраги глубиной до 3 м, допускающие возможность засыпки
	Отдельные    стабилизировавшиеся глубиной   свыше 3 м и действующие овраги

	Оползни


	Оползни отсутствуют


	Недействующие и отдельные активные оползни на небольшой площади, требующие несложных инженерных меро​приятий
	Значительно распространены    действующие оползни, требующие сложных      инженерных мероприятий 



	Размыв берегов


	Размыв    берегов    отсутствует


	Незначительные явления размыва и переработки берегов. Ширина зоны размыва и переработки до 10 м
	Интенсивные явления размыва и переработки   берегов. Ширина зоны размыва   более 10 м

	Карст


	Карст отсутствует


	Воронки недействующего старого карста на небольшой площади, тре-бующие несложных инженерных мероприятий
	Значительно   распространен активный карст


5.1.2.2. Зоны возможного градостроительного развития по инженерно-строительным условиям.

Анализируя резервные территории по природным и техногенным условиям, и оценивая их соответствие требованиям размещения перечисленных зон, исходя из имеющихся документов по изученности муниципального округа, действующей классификации, подразделяются на благоприятные, неблагоприятные, особо неблагоприятные с точки зрения освоения территории.

Резервные территории, предусматриваемые для развития города, расположены, в основном, в окрестностях населенных пунктов.

       Район  пос.Воронцовка.

       Рельеф сравнительно равнинный, с общим уклоном к юго-востоку. В срединной части русла Марганцовки, притока р.Каква имеются заболоченные участки значительного распространения.

Геологическое строение соответствует зоне развития палеогеновых кремнисто-глинистых, гравийно-галечниковых отложений морского генезиса, прикрытых аллювиально-делювиальными, делювиальными грунтами и озерно-болотными грунтами ( щебенистый грунт, суглинок, гравийный грунт, глина).

Гидрогеологические условия.  Подземные воды не встречены при бурении до 10м (сентябрь 2005г). По данным изысканий (декабрь 1998г) встречены подземные воды парово-пластового типа, приуроченные к палеогеновым кремнисто-глинистым отложениям, встреченный уровень подземных вод зафиксирован на глубине 17,0м. Коэффициенты фильтрации грунтов (5 инженерно-геологических слоев (ГИС) принят от 0,01м/сут – 0,215м/сут, щебеничный грунт туфопесчаника – 0,5м/сут.

Физико-механические свойства грунтов.

В основном, грунты слежавшейся ненарушенной структуры, ИГС-3 (озерно-болотные) среднесжимаемый, сильнопучинистый грунт.

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления.

Наличие слабофильтрующих грунтов может привести к подтоплению площадки.

Заключение.

К неблагоприятным инженерно-геологическим явлениям на площадке относятся:

- наличие пучинистых грунтов;

- наличие слабофильтрующих грунтов может привести к подтоплению.

При производстве работ необходимо: 

- выполнять планировку площадки, исключающую образование «верховодки» и подтопления;

- предохранять грунт от замачивания и промораживания.

По сложности инженерно-геологических условий площадка относится ко II категории сложности с СП-II-109 приложение Б.

При проектировании зданий и сооружений следует учитывать условия прохождения (меридианальное) границы уступов тектонического происхождения.

Почвы.

Слабоподзолистые, торфяно-подзолистые (на заболоченных участках).

Рассматриваемая территория по степени пригодности для развития застройки города благоприятна.

Пос.Рудничный.

Земельные участки, резервируемые для развития муниципальной территории, располагаются по южной и западной границам – в местах между границами залегания месторождений полезных ископаемых, АО «Богословского рудоуправления «Отвал», «Каменный карьер», практически, до восточной границы округа.

Рельеф увалисто-холмистый, общее направление уклона – на запад и юго-восток, к р.Каменке.

Абсолютные отметки колеблются в пределах 2 метров, средний уклон 0,020-0,050.

Гидрография, гидрология.

С запада на юго-восток пересекает р.Каменка. Склоны реки крутые, с уклоном 0,100-0,200. В южной и юго-восточной части поселка пойма реки нарушена дренажными работами.

На территории района отмечается наличие трех типов подземных вод: грунтовые («верховодка») залегают на 1-2 метра, трещинные воды, трещинно-карстовые, ближе к р.Каменка воды залегают на 7-10 метров, глубина залегания трещинного водоносного горизонта от 15 до 30 метров. Необходимо учитывать агрессивность воды к бетону. Трещинно-карстовые воды играют второстепенную роль в обводненности.

Геология:

Характерный геолого-литологический разрез территории п.Рудничного - почвенно-растительный слой 0,1-0,3м или насыпной, суглинок, щебень, глыбный грунт, скальный грунт.

Инженерно-геологическая оценка территории.

Инженерно-геологические условия для строительства являются в основном благоприятными. В активной зоне залегают грунты коры выветривания (суглинки, дресва, щебень) и скальные грунты. Неблагоприятный фактор – «верховодка».

По рассматриваемой территории в меридиональном направлении проходит граница уступов тектонического происхождения.

В целом, рассматриваемая территория благоприятна для развития городской застройки г.Краснотурьинск, окрестности, со стороны южной границы (производственной зоны – АО «Богословского рудоуправления», ООО «Богословский кирпичный завод», кирпичных глин, склад взрывчатых веществ). Рельеф резервной территории для развития городской застройки представляет собой цепочку холмов (Левобережье р.Пещерная) с перепадом отметок 270,0м-207,0м. Склоны холмов со стороны р.Пещерка крутые, пологие в месте впадения в Краснотурьинское водохранилище.

В северо-восточной и юго-восточной части рельеф равнинный с перепадом 222,0-217,0м, местами заболоченные участки, уклоны в направлении юго-восток. Уклон более пологий северо-западного направления и северный, т.е. повышенная центральная часть и далее по всем направлениям (север, юг, запад, восток) имеются уклоны, самый пологий в северо-восточном направлении, что и способствует заболачиванию северо-восточной части резерва.

Встречаются незначительное число неглубоких воронок затухающего карста.

По степени пригодности резервная территория имеет ограничения по рельефу, заболоченности территории, наличию неглубоких воронок затухающего карста и требует дополнительно к имеющимся, инженерно-строительных изысканий, разработки специальных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Район шламохранилища № 2 ОАО «Баз-суал».

Граница: с юга проходит от гора Перевал, восточнее Брусничного месторождения кирпичных глин, по границе шламохранилища  № 2 ОАО «Баз-Суал».

Рельеф с перепадом отметок от 226,0-214,0, исключая крутую часть склона гора Перевал. Резерв расположен на месторождении подземных вод.

Состав горных пород: суглинки, различные разрушенные породы, почвы слабоподзолистые, соответствующие для зоны тайги.

Проходит линия тектонических нарушений.

Район резерва благоприятен по степени пригодности развития городской застройки.

Пос.Прибрежный.

Резервная территория предусмотрена восточнее пос.Прибрежный, с юго-запада – вдоль границы охранной зоны газопроводов.

Рельеф равнинный, за исключением русла р.Турья и ее притоков (р.Устея, р.Подгарничная) , уклоны берегов крутые в средней части русла. Перепад отметок -194,0-175,0м, направление общего уклона к востоку.

Почвы слабоподзолистые, глееподзолистые.

Основное функциональное использование территории – сельскохозяйственное назначение.

 Предназначенная территория для развития городской застройки благоприятна, но не целесообразна, так как район рассмотрения представляет собой сложившуюся агломерацию в городском округе сельскохозяйственного направления.

Пос.Чернореченск.

Резерв развития городской застройки в районе пос.Чернореченск с юго-запада граничит с месторождением полезных ископаемых, с запада – р.Черная и с границей муниципального округа.

Рельеф  увалисто-холмистый, вершины холмов сглажены, уклоны пологие. Со стороны р.Черная (левобережье) рельеф равнинный. Уклоны минимальные, вода аккумулируется в мелкие озера. Поверхностный горизонт залегает на 5-10 метров. «Верховодка».

Почвы - слабоподзолистые.

Резервные территории развития города в окрестностях пос.Чернореченск, в связи с наличием ограничений по рельефу, обводненностью территории отнести к неблагоприятным, так как необходимо предусматривать дополнительные мероприятия и затраты.

Территории сельскохозяйственного производства

Резервные территории для сельскохозяйственного производства необходимо разграничить по функции:

· выращивание зерновых, овощных культур, плодовоягодных;

· скотоводство, производство кормов;

· обработка сельскохозяйственной продукции (консервирование, мясопереработка и др.) (мясокомбинаты, молокозаводы, обработка кож и т.д.).

Необходима разработка стратегического плана с более конкретным выделением по муниципальному округу приоритетных зон под определенную сельскохозяйственную направленность.

Пос.Прибрежный функционально определился как зона сельскохозяйственного производства. Этот район наиболее благоприятен для данного вида деятельности.

Что касается других районов, они достаточно благоприятны, но при условии организации соответствующих санитарно-гигиенических условий, инженерного оборудования территорий.

Краткие выводы:

Ряд природных условий: геоморфологических (формы рельефа, крутизна склонов), геологических (строение и состав залегающих пород), гидрогеологических (физико-химический состав и уровенный режим грунтовых вод) и гидрологических (физико-химический состав и уровенный режим поверхностных вод) оказывают на планировку городских территорий, землеустройство, инженерно-экономические аспекты освоения территорий. Намечаемые резервные территории для городского строительства, сельскохозяйственного назначения. Менее благоприятная грунтовая обстановка, требующая более детальных инженерно-геологических исследований на участках, граничащих с Карпинским районом, где имеются тектонические трещины меридионального направления, от которых к западу залегают палеозойские осадочные породы и к востоку – порфириты и их туфы; на участках известняков, среди которых возможны карстовые пустоты и водообильность; на участках, покрытых торфом и иловатыми (озерными и речными) отложениями значительной мощности; в местах со значительной мощностью насыпных грунтов.

Территория муниципального округа Краснотурьинск малоизученна с точки зрении инженерно-строительных изысканий, имеющиеся материалы имеют локальный характер и не позволяют более полно произвести инженерно-строительный анализ.

5.2. Санитарно-гигиеническое состояние территории

Санитарное состояние территории муниципального округа Краснотурьинск полностью зависит от организации сбора, транспортировки и ликвидации твердых бытовых отходов (ТБО), а также от экологической информированности населения, его гражданственности. 

По характеру удаления ТБО из ёмкости на селитебной территории на полигон ТБО для обезвреживания система является вывозной.

Вывозная система позволяет использовать специальное оборудование и мусоровозный транспорт.

Сбор и удаление ТБО предусматривается планово-подворным методом, т.е. жители выгружают отходы в промежуточные ёмкости на жилой территории для временного хранения до вывоза их на полигон ТБО.

Технологические схемы и оборудование, применяемые при планово-подворном методе, определяются количеством обслуживаемого населения, плотностью застройки, способом погрузки и вывоза отходов.

Транспортировкой ТБО на городскую свалку и полигон занимается ООО      «Компания «Рифей».

Для муниципального округа Краснотурьинск в 2008 году автономной некоммерческой организацией «Институт проблем экологии и природопользования» (АНО ИПЭП) разработаны и утверждены нормы накопления ТБО (без учета крупногабаритных     отходов) для населения, учреждений и  предприятий обслуживания. Нормы  накопления ТБО необходимо корректировать 1 раз в 3-5 лет. 

В 2008 году АНО ИПЭП разработана Генеральная схема санитарной очистки  г. Краснотурьинска, которая предусматривает:

- рациональную систему сбора отходов;

- своевременное удаление отходов, обеспечивающее надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние селитебной территории муниципального округа;

- надёжное обезвреживание, исключающее загрязнение окружающей среды;

- экологически целесообразную утилизацию ТБО.

Для улучшения санитарного состояния территории муниципального округа генеральной схемой санитарной очистки рекомендуется:

- внедрение сортировки ТБО с целью извлечения ценных компонентов для вторичного использования;

- строительство мусоросортировочной станции на городском полигоне ТБО,   рассчитанную на ручную сортировку;

- организацию пунктов приёма стеклотары, металлолома, бумаги, картона и других компонентов ТБО (в соответствии со СНиП 2.07.01-89* в г. Краснотурьинске  организовать 7 пунктов приема вторсырья);

- совершенствование системы сбора, удаления, переработки и обезвреживания медицинских отходов;

- размещение специализированных установок по обезвреживанию опасных отходов.

На санитарно-гигиеническое состояние территории муниципального округа в  значительной степени оказывает влияние благоустройство и качество очистки сточных вод. Для улучшения санитарно-гигиенического состояния территории разработаны и утверждены правила благоустройства муниципального округа и разработаны рекомендации по обеспечению нормативной  очистки сточных вод на очистных сооружениях хозяйственно-бытовой канализации районов Медная Шахта, Рудничный, Загородный, Прибрежный. 

5.3. Оценка территорий по состоянию антропогенного ландшафта

Техногенные ландшафты сформировались в результате действия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности  муниципального округа. Вследствие этого большинство нарушенных территорий приурочено к отработанным и разрабатываемым месторождениям полезных ископаемых и расположено в центральной части муниципального округа, преимущественно в районе поселков Воронцовка и Рудничный. Здесь находятся наиболее крупные карьеры по добыче полезных ископаемых открытым способом: шахта Северопесчанская АО «Богословское рудоуправление», карьер «Воронцовский» АО «Золото Северного Урала»,.

Площадь нарушенных территорий в границах муниципального округа по современному состоянию составляет 1742  гектара.

К нарушенным территориям отнесены:

карьеры, шахты с сетью подземных горных выработок, отвалы, дражные полигоны золотодобычи, шламонакопитель БАЗа и хвостохранилище обогатительной фабрики филиала «Турьинский рудник» ОАО «Металлугрический завод им.А.К. Серова».

Часть нарушенных территорий согласно разработанным проектам подлежит рекультивации. Рекультивация рассматривается не только как приведение в порядок локальных нарушений и как средство увеличения сельскохозяйственных и лесных угодий, но и как средство сохранения сбалансированных и устойчивых природных экосистем с учетом перспектив развития и особенностей геологического строения месторождений и технологии разработки, как средство адаптации визуальных характеристик относительно окружающего ландшафта.

В настоящее время рекультивирована часть территории хвосто-хранилища обогатительной фабрики,рекультивировано 50 гектаров земель дражных выработок, в том числе в районе п. Чернореченск. 

Разработан проект рекультивации ЗАО «Полиметал инжиниринг»          (С.-Петербург, 2007г) для карьера «Воронцовский» АО «Золото Северного Урала».

В соответствии с техническими условиями муниципального образования 

г. Краснотурьинск на проведение рекультивационных работ по карьеру «Воронцовский» приняты следующие направления рекультивации:

· для близлежащих к поселку Воронцовка отвалов – сельскохозяйственное;

· на дальних отвалах – лесохозяйственное;

· карьер – водохозяйственное.

Отвалы забалансовых окисленных и первичных руд рекультивации не подлежат.

В связи с дальнейшей разработкой месторождений полезных ископаемых, которыми так богат муниципальный округ, площади нарушенных земель могут значительно возрасти. 

Согласно информации, предоставленной Департаментом по недрополь-зованию по Уральскому федеральному округу площадь территорий, перспективных (в соответствии выданным лицензиям) на разработку различных видов полезных ископаемых в границах муниципального округа составляет 15046 га.

5.4. Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого 

потенциала 
Комплекс ресурсно-сырьевого потенциала рассмотрен в аспектах: полезные ископаемые, водные ресурсы, лесные ресурсы.
Полезные ископаемые

Согласно информации предоставленной Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу на территории муниципального  округа Краснотурьинск находится 18 участков недр в нераспределенном фонде месторождений полезных ископаемых, учитываемые Государственным балансом:
- россыпное золто р. Бол.Волчанка, драга 38

- россыпное золото р. Ларьковка

- Краснотурьинское-3-е глины (сырье для грубой керамики)

-  33 –квартал (строительный камень)
-  россыпное золото р. Турья;
-  россыпное золото р.Песочная (бассейн реки Турья)

-  россыпное золото р. Харитоновская;
- Серовское (железные руды)

- Каменское месторождение (россыпное золото)

- Белкенское месторождение (огнеупорные глины)
-  Северо-Воронцовское месторождение россыпного золота (гидравлика 8);
-  Северо-Воронцовское месторождение (известняк флюсовый)

- Городничный ручей (россыпное золото)

- р. Марганцовка (россыпное золото)
- Воронцовкая россыпь (россыпное золото)
-  р. Полутовка (россыпное золото)

- Тотинское месторождение  (бокситы)

- р.Большая Катасьма с притоками (россыпное золото)

2 месторождения торфа, учитываемые балансом запасов торфа по Свердловской области
- Архангельское  1-е месторождение торфа;
- Архангельское  2-е месторождение торфа;
2 торфопроявления, учитываемые кадастром проявлений торфа по Свердловской области

- Марьевское месторождение торфа;

- Каменское месторождение торфа.
На разработку следующих месторождений выданы лицензии (распределенный фонд):

- Воронцовское золоторудное месторождение, выдана лицензия СВЕ 00696 БР АО «Золото Северного Урала»;
-Песчанское  железорудное  месторождение,  выдана лицензия СВЕ 01471 ТЭ ОАО «Богословское рудоуправление»;
-Чернореченская  площадь, перспективная на рудное золото, выдана лицензия СВЕ 03759 БР АО «Уралэлектромедь»;
- Брусничное месторождение кирпичных глин (восточная часть),
лицензия СВЕ № 07241 ТЭ, ООО «Богословский кирпичный завод»;
- Северо-Песчанское месторождение кирпичных глин, выдана
лицензия СВЕ 07025 ТЭ ООО «Богословский кирпичный завод»;

- Краснотурьинская площадь (Кедровый участок), перспективная на сырье для производства кирпича. выдана лицензия СВЕ 011526 ТЭ ООО «Богословский кирпичный завод»;
- Устейское месторождение грунтовых строительных материалов,
выдана лицензия СВЕ 07087 ТЭ, ОАО «Свердловская энергетическая компания»»;
- Южно – Воронцовский участок, рудное золото и серебро выдана лицензия СВЕ 02976 БР АО «Золото Северного Урала»;

- Пещерный участок золото рудное, выдана лицензия СВЕ 03808 БР ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»;

- Россыпное золото рек Пещерная и Холодная, выдана лицензия СВЕ 03906 БЭ ООО «Южно – Заозерский прииск»;

- Участок на 1245 км МГ «Уренгой-Центр1», суглинки, дресва, выдана лицензия СВЕ 07468 ТР, ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- Участок Комаров Лог, золото из россыпных месторождений, выдана лицензия СВЕ 03733 БЭ, ООО «Сибресурс»;

- Воронцовская россыпь, разведка и добыча полезных ископаемых, выдана лицензия СВЕ 016445 АО «Золото Северного Урала» 
Разработка полезных ископаемых в городском округе началась более 200 лет назад. С 1758 г. ведется добыча медных руд и золота. В настоящее время добычу драгоценных металлов на территории муниципального округа ведут  ЗАО «Золото Северного Урала» и ООО «Южно-Заозерский прииск». 

Лицензия на право пользования недрами СВЕ 00696 БР выдана ЗАО «ЗСУ» на право разведки и разработки Воронцовского золоторудного месторождения открытым способом  на срок до 31 декабря 2028 года.

Воронцовское золоторудное месторождение было открыто в 1985г. и относится к категории крупнейших по промышленным запасам, являясь уникальным природным геологическим объектом. Балансовые запасы Воронцовского золоторудного месторождения утверждены протоколом № 531 заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 29 сентября 1999г. по состоянию на 01.06.1999г. по категории С1+С2 в количестве 8735тыс.т со средним содержанием золота 7,17г/т. Из общего количества утвержденных балансовых запасов руды 38,1% (3325тыс.т) были представлены окисленными рудами со средним содержанием золота 5,66г/т, а 61,9% (5410тыс.т) - первичными рудами со средним содержанием золота 8,06г/т.

Одновременно были утверждены забалансовые руды по категории С1+С2 в количестве 8119 тыс.т со средним содержанием золота 1,24 г/т. При этом, количество утвержденных забалансовых окисленных руд составило 2420тыс.т (29,8%), забалансовых первичных руд – 5699тыс.т (70,2%).

По оценкам специалистов, продолжительность переработки первичных руд месторождения на золотоизвлекательной фабрике при её годовой производительности по золоту 3,3 тонны должны составить не менее 15 лет. 
Производственная артель старателей «Южно-Заозёрский Прииск» ведет  добычу руд и песков драгоценных металлов. В 2009г артелью было добыто золота – 149 кг, платины -  71 кг, серебра – 11 кг.

В плане ближайшего развития разработка россыпей золота в райне реки Пещерной (Каквинская группа россыпей). Геологические запасы – 6,9 млн. м3 по пескам, 1167 кг по золоту. 
Начало освоения россыпи р. Пещерной – 2017 год, завершение отработки месторождения – 2031 год.
ООО «ЮЗП» получена лицензия на пользование недрами СВЕ 03906 БЭ от 21.07.2020 для разведки и добычи полезных ископаемых россыпи рек Пещерная и Холодная, завершение отработки местрождений 31.01.2031.  
Разведанными запасами россыпного золота ООО «ЮЗП» обеспечена на     10-15 лет.

В перспективе возможно рассмотреть варианты использования мелких месторождений (с запасами золота от 20 до 100 кг). Они не всегда рентабельны для разработки при существующих технологиях, но с развитием техники и технологии могут быть вовлечены в хозяйственный оборот.

Добычу руд черных и цветных металлов на территории округа ведут ОАО «Богословское рудоуправление», ОАО «Металлургический завод им. Серова А.К.».

 АО «Богословское рудоуправление» осуществляет отработку Северопесчанского месторождения магнетитовых руд, которые по своему составу являются комплексными и содержат железо, серу, медь, кобальт, а на отдельных участках золото, серебро и другие элементы. Обеспеченность запасами железных руд – 25 лет. Проектная мощность 4,3 млн. тонн.

ОАО «Металлургический завод им. Серова А.К.» осуществляет отработку Вадимо-Александровского медно-магнетитового месторождения. Из добытого сырья предприятия производят медный и железорудный концентрат. 

В 2009 г. ОАО «Богословское рудоуправление» было произведено руды железной товарной 1057,8 тыс. т.

Однако более чем за 200 летнюю добычу медных руд основные месторождения на территории округа в настоящее время отработаны. 

Практически неограниченны запасы сырья для производства строительных материалов. В округе находятся месторождения огнеупорных, кирпично-черепичных, кирпичных  и цементных глин, строительного камня, грунтовых строительных материалов.

Кроме того, в округе выявлены обширные площади, перспективные на сырье для производства кирпича (участки Кедровый и Взвозный).

В настоящее время разрабатывается Пещерный участок (добыча  рудного золота и серебра).
Каменский участок Белкинского месторождения огнеупорных глин был детально разведан в 1956-57 г. В целом запасы Каменского участка на 01.01.2005г составляют по форме №5-гр.: кат.В – 9074 тыс.т, кат.С1 – 17564 тыс.т, кат.В+С1 – 26638 тыс.т. Запасы огнеупорных глин в карьере второй очереди на 01.01.2005г составляют всего13579 тыс.т, в т.ч. кат.В – 5011 тыс.т, кат. С1 – 8568 тыс.т. Горные работы на карьере остановлены в 2001 г. Мокрая консервация карьера предусмотрена сроком на 9 лет, что соответствует сроку действия лицензии, выданной ОАО «Богословский кирпичный завод». На момент остановки работ в карьере эксплуатационные запасы огнеупорных глин составляли 12493 тыс.т, в т.ч. вскрытые запасы - 5371 тыс.т, подготовленные запасы – 70 тыс.т, готовые к выемке запасы – 30 тыс.т. После расконсервации карьера оставшиеся в его контурах запасы огнеупорных глин могут быть отработаны в полном объеме.

Горючие ископаемые представлены торфом первого и второго Архангельского месторождения.

В связи с освоением месторождений полезных ископаемых целесообразно упомянуть такой природный ресурс как плодородный слой почвы, снимаемый при разработке месторождений открытым способом, при капитальном строительстве, и используемом для улучшения плодородия сельскохозяйственных земель.

 Границы запасов месторождений полезных ископаемых нанесены на карте зон с особыми условиями использования территории муниципального округа Краснотурьинск.
          Водные ресурсы округа представлены поверхностными и подземными водами. 

Поверхностные воды

Главными водными артериями муниципального округа являются реки Турья и р.Каква.

Основным источником поверхностных вод является Краснотурьинское водохранилище на р.Турья, предназначенное для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полный объем Краснотурьинского водохранилища при нормальном подпорном уровне - 22,3 млн.м3, полезный объем – (7,4)14,9 млн.м3. Лимит водопользования в 2009 г. составил 28,29 млн.м3/год, с 2010 – 28,24 млн.м3/год в том числе для населения 5,1 млн.м3/год.
Подземные воды

По данным ИС «Учет и баланс подземных вод» на 01.08.2018 на территории муниципального округа Краснотурьинск находится 10 месторождений (участков) подземных вод, эксплуатирумых на основании лицензии для питьевого, хохяйственно-бытового и технологического водоснабжения предприятий округа.. 

Пещерный участок Северопесчанского месторождения подземных вод.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК № 19/03 от 27.03.03 в размере 3,7 тыс.м3/сут, в том числе по кат. А – 3 тыс.м3/сут., по кат.В – 0,7 тыс.м3/сут. На эксплуатацию участка выдана лицензия СВЕ 01046 ВЭ ОАО «Богословское рудоуправление». В настоящее время месторождение эксплуатируется водозабором «Пещерный» со среднегодовым расходом 3 тыс.м3/сут для централизованного водоснабжения поселков Рудничный, Воронцовка, районов Белка, Новостройка и шахты «Северопесчанская».

Холодный и Правобережный участки Северопесчанского месторождения подземных вод.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК № 19/03 от 27.03.03 в размере 24,5 тыс.м3/сут. по кат. С1. На эксплуатацию участка выдана лицензия СВЕ 02239 ВЭ МУП «Тепловые сети» г. Краснотурьинск. В целом по результатам выполненных оценочных работ балансовые эксплуатационные запасы Северопесчанского месторождения по состоянию на 01.01.2003 г утверждены на 25-летний срок (протокол ТЗК № 19/03 от 27.03.03) в количестве 28.2 тыс.м3/сут.

Междуречный участок.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК при ДПР по Уральскому региону № 35/01 от 29.12.01 в размере 0,95 тыс.м3/сут по кат. В. На эксплуатацию участка выдана лицензия СВЕ 00975 ВР АО «Золото Северного Урала». 

Полутовский участок Полутовского месторождения подземных вод.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК № 42/03 от 20.05.03 в размере 0,10 тыс.м3/сут по кат. В. На эксплуатацию участка выдана лицензия СВЕ 01681 ВЭ «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ».

Краснотурьинское месторождение подземных вод.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК № 21/03 от 30.05.03 в размере 19,5 тыс.м3/сут по кат. А . при отметке уровня в Краснотурьинском водохранилище – 174 м. Балансовые эксплуатационные запасы подземных вод на Краснотурьинском месторождении утверждены по состоянию на 01.07.2002 г на 25-летний срок эксплуатации для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Краснотурьинска. Краснотурьинское месторождение подземных вод отнесено по сложности гидрогеологических условий к объектам III категории (очень сложные).

На эксплуатацию месторождения выдана лицензия СВЕ 01589 ВЭ «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ».

Устейское месторождение подземных вод в том числе Устейский-I, Устейский- II.

Запасы подземных вод утверждены ТЗК № 7 от 23.07.81 в размере 1,2 тыс.м3/сут по кат. В. На эксплуатацию месторождения выдана лицензия СВЕ 02661 ВЭ до 31.08.2025 ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Брусничное месторождение подземных вод

Запасы подземных вод утверждены ТКЗ подземных вод Уралнедра от 29.04.2015 № 412 лицензия СВЕ 01781 ВЭ до 30.04.2029 ОАО «ФСК ЕЭС» Свердловское предприятие магистральных электросетей.
Взвозное месторождение подземных вод
Запасы подземных вод утверждены ТКЗ подземных вод Уралнедра от 29.04.2015 № 408 лицензия СВЕ 02284 ВЭ до 30.11.2031 ОАО «ФСК ЕЭС» Свердловское предприятие магистральных электросетей.
Западно-Устейское месторождение подземных вод

Запасы подземных вод утверждены ТКЗ при Уралнедра от 20.12.2012 № 271 лицензия СВЕ 07435 ВЭ до 28.04.2040, ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Климковское месторождение подземных вод
Запасы подземных вод утверждены ТКЗ подземных вод от 29.05.2014 № 342 лицензия СВЕ 01841 ВЭ до 31.08.2029, ОАО «РЖД» Серовская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения.
Лесные ресурсы
Площадь лесов Краснотурьинского участкового лесничества составляет 57585  га. Все леса Краснотурьинского участкового лесничества относятся к Средне-Уральскому району таежной зоны. Основные древесные породы: сосна, ель, пихта, кедр, лиственница, береза, осина. Они сгруппированы в хвойное и мягколиственное хозяйства. Наибольшие площадь и запас в хвойном хозяйстве имеют насаждения с преобладанием сосны.

Леса муниципального округа по хозяйственному назначению и функциональным особенностям разделены на эксплуатационные и защитные.  Защитные леса имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение.
Использование лесов осуществляется гражданами, юридическими лицами, являющимися участниками лесных отношений.
Виды разрешенного использолвания лесов приведены в таблице 5.4.1                                                                                                

Таблица 5.4.1
	Виды разрешенного использования


	Заготовка древесины



	Заготовка живицы



	Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов



	Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений



	Ведение охотничьего хозяйства



	Ведение сельского хозяйства



	Осуществление научно-исследовательской деятельности,      образова-тельной деятельности



	Осуществление рекреационной деятельности



	Создание лесных плантаций и их эксплуатация



	Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений



	Выполнение работ по изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых



	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов



	Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов



	Переработка древесины и иных лесных ресурсов



	Осуществление религиозной деятельности




Леса Краснотурьинского участкового лесничества используются для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты. На территории, включающей Краснотурьинский участок охотничьих угодий общего пользования, постоянно или временно обитают: белка, волк, горностай, заяц-беляк, колонок, куница, лисица, лось, рысь, медведь бурый, норка, ондатра, бобр, выдра; птицы - вальдшнеп, кулики, рябчик, тетерев, водоплавающая дичь.

5.5. Оценка территории по планировочным условиям

5.5.1. Планировочные ограничения

Планировочные ограничения связаны с особыми условиями использова-ния территорий. Хозяйственная деятельность в пределах таких зон строго регламентируется.

К планировочным ограничениям на территории муниципального округа Краснотурьинск  относятся:

1. Месторождения полезных ископаемых и месторождений подземных вод согласно Заключению Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу № 04-02/2736 от 10.08.2018.

2. Особо охраняемые природные территории областного значения (памятник природы Скалы «Шихан») нанесены по письму приказу Министерства природных ресурсов Свердловской области № 1248 от 28.10.2021г.

3. Лесопарковая зона, защитные леса нанесены по лесохозяйственному регламенту Карпинского лесничества (Лесоустройство 1998 г.).  

4. Водоохранные зоны рек, вошедших в «Общий перечень водных объектов, расположенных на территории Свердловской области» приняты согласно Приложению 9 в составе «Лесохозяйственного регламента Карпинского лесничества» 2018г. 

5. Прибрежные защитные полосы, береговые полосы и водоохранные зоны малых рек и ручьев приняты в соответствии с Водным кодексом РФ.

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения I, II, и III пояса нанесены на чертеж по материалам проектов «Организация ЗСО водозаборов питьевой воды», в соответствии с решениями управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Об установлении санитарно-защитной зоны». 

7. Зоны санитарной охраны водозаборных скважин Северопесчанского месторождения подземных вод I, II, и III пояса нанесены на чертеж по материалам проекта «Организация зон  санитарной охраны скважин водозаборного участка Холодный», разработанного  ООО «Экохим-Проект». 

8. Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования регионального значения установлены Приказом Министерства транспорта дорожного хозяйства Свердловской области от 18.12.2024 № 534 «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог регионального значения».
9. Зона минимальных расстояний до магистральных газопроводов принята по письму Краснотурьинского линейного производственного управления магистральных газопроводов.
10. Охранные зоны ВЛ 500, 220 и 100 кВ приняты в соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт.

11. Санитарно-защитная зона ВЛ 500 кВ принята по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

12. Санитарно-защитные зоны промышленных и инженерных объектов приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от характера производственной деятельности предприятий. На территории округа размещаются предприятия I - V классов санитарной опасности. Размеры санитарно-защитных зон предприятий приведены в разделе 3.7. «Состояние окружающей среды».

13. Зоны особо охраняемых природных территорий.

14. Зоны объектов культурного наследия (пямятников истории и культуры).
15. Зоны затопления, подтопления, санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
16. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением.
Все вышеперечисленные зоны ограничений использования территории показаны на чертеже «Зоны с особыми условиями использования территории» и других чертежах.

Таблица 5.5.1.1.

Зоны охраны, зоны отчуждения  инженерных и транспортных коммуникаций.

	Наименование зоны
	Размер, м
	Характеристика (регламент)

	Зона минимальных расстояний до магистральных газопроводов
	350 м в обе стороны от границ охранной зоны
	Запрещается размещение жилой застройки, дачных поселков, сельскохозяйственных угодий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приложение № 2 к п.2.7.

Письмо Краснотурьинского линейного производственного управления магистральных газопроводов № 145 от 01.02.2010г.



	Охранная зона

 ВЛ 500 кВ  
	30 м в обе стороны от крайних проводов
	В охранной зоне запрещается:

производить любые действия, способные привести к повреждению электрических сетей;

размещать объекты и проводить мероприятия, связанные с массовым скоплением людей; 

размещать АЗС,  склады ГСМ и пожаро-взрывоопасных материалов, ядохимикатов;

размещать любые свалки;

устраивать остановки всех видов транспорта.

Любые строительные, добычные, мелиоративные работы проводятся по письменному согласию организации, в ведении которой находятся данные сети.

 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) (в действующей редакции.)

	Охранная зона

 ВЛ 220 кВ  
	25 м в обе стороны от крайних проводов
	

	Охранная зона

 ВЛ 110 кВ  
	20 м в обе стороны от крайних проводов
	

	Охранная зона

ВЛ 35 кВ
	15 м в обе стороны от крайних проводов
	

	Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе:
	Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(в действующей редакции.)



	 «г.Серов – г.Североуральск – г.Ивдель»

II категория
	75 м
	

	«г.Краснотурьинск – п.Марсяты»

III-IV категория
	50
	

	«г.Серов – г.Североуральск»

IV категория
	50
	

	«г.Краснотурьинск – г.Карпинск»

  IV категория
	50
	

	«г.Краснотурьинск – п.Красный Яр»

V категория
	25
	

	Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
	В границах охранных зон запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.



	Стационарный пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ № 2),  г.Краснотурьинск, ул. Ленина
	100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений
	

	Стационарный пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ № 3),                       г. Краснотурьинск, ул. Парковая, дом 1/1
	100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений
	

	Гидрологическая станция Г-1,                    г. Краснотурьинск, ул. Кооперативная, 5а
	200 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений
	


5.5.2. Обеспеченность территории транспортом,

транспортная доступность

Железнодорожный транспорт представлен участком магистральной железной дороги «г.Серов - г.Ивдель» и подъездными путями промышленных предприятий. На участке магистральной железной дороги в границах муниципального округа расположены основная  грузо-пассажирская станция Воронцовка, остановочный  пункт Краснотурьинск, грузовые станции Климки и Красный Железняк.

Железнодорожным транспортом осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Движение пассажирских поездов по железнодорожной ветке Серов – Североуральск осуществляется в направлении г.Карпинск через ст. Воронцовка и г.Североуральск через ст.Воронцовка и остановочный пункт Краснотурьинск. Остановочный пункт  Краснотурьинск оборудован вокзалом капитального типа, его вместимость составляет 200 пассажиров.

Железнодорожным транспортом обслуживаются территории г.Краснотурьинска, п.Рудничный, шахты Северопесчанская, расположенные в центральной части муниципального округа. 

Автомобильный транспорт представлен дорогами различных категорий.

Автотранспортная сеть различна по плотности и качеству дорог, но в целом обслуживает практически всю территорию муниципального округа. Наибольшая плотность дорожной сети наблюдается в центральной части.

Доступность территорий для автомобильного транспорта определяют категории дорог.

Дороги I и II категорий обеспечивают:

благоприятную транспортную доступность прилежащим территориям глубиной до 10км, 

ограниченно благоприятную транспортную доступность прилежащим территориям глубиной от 10 км до 20 км. 

Дороги III, IV и V категорий обеспечивают ограниченно благоприятную транспортную доступность прилежащим территориям глубиной до 10 км. Территории, удаленные на расстояние свыше 10 км считаются неблагоприятными с точки зрения транспортной доступности.

В соответствии с указанными критериями,  выделены благоприятные по транспортной доступности  территории, прилежащие к  автомобильной дороге II категории «г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель», и удаленные от нее на расстояние до 10 км. В этой зоне расположены г. Краснотурьинск,                      п. Воронцовка, п. Рудничный.

Ограничено благоприятны по транспортной доступности территории прилежащие к  автомобильной дороге III – IV категории «г. Краснотурьинск – п.Марсяты», включая п.Прибрежный и п.Чернореченск. 

Транспортную доступность территорий южнее р.Каквы существенно ухудшает качество автотранспортной сети, представленной исключительно грунтовыми, в том числе зимними, лесохозяйственными дорогами, и слабые связи с общей транспортной сетью муниципального округа, обусловленные малым количеством мостов через р.Каква.

Существенное влияние на доступность территорий для автомобильного транспорта  оказывает не только качество, но и состояние дорожного покрытия.

С точки зрения автотранспортной доступности территории муниципального округа оценены как благоприятные и ограниченно благоприятные.

Наилучшую транспортную доступность имеют территории, обслужи-ваемые одновременно автомобильным и железнодорожным транспортом. Это территории в центральной части муниципального округа, расположенные между автомобильной дорогой «г.Серов – г.Североуральск – г.Ивдель» и железной дорогой «г.Серов-г.Ивдель», включая г.Краснотурьинск. 

6. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа на основе анализа использования территорий поселения
6.1. Прогноз социально-демографического  и экономического 
развития

6.1.1. Программы экономического и социального развития 

В целях определения параметров перспективного экономического развития муниципального округа Краснотурьинск для обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей округа, а также укрепления позиций муниципального округа в структуре Свердловской области администрацией муниципального округа Краснотурьинск была разработана Стратегия социально – экономического развития муниципального округа Краснотурьинск.
Стратегия социально – экономического развития муниципального округа Краснотурьинск соответствует положениям Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы (№ 151-ОЗ от 21.12.16г.).
Стратегия определяет пути перехода на новый этап социально-экономического развития муниципального округа Краснотурьинск, характеризующийся повышением использования научно-технического потенциала предприятий, развитием производства в различных отраслях экономики, обеспечением новых стандартов качества жизни и среды обитания жителей.

Наибольший удельный вес в производственном секторе останется за предприятиями металлургии и добычи полезных ископаемых, развитие горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. При благоприятном развитии активизация инвестиционной деятельности  подразумевает развитие предприятий  строительной отрасли, активное развитие оптовой и розничной торговли.
Демографическая ситуация будет сохранять отрицательную динамику, как в количественном выражении так и в качественных показателях. Количество жителей к 2027 году составит 58,1 тыс. человек.

Строительство жилья позволит достигнуть показателя обеспеченности  общей площади жилого помещения на чел. (по договорам социального найма) 30 м2 – для одиноко проживающего человека; 15 м2 – на одного члена семьи.

Объемы продукции сельского хозяйства увеличатся  за период до 2044 года  в 2 раза. В связи с увеличением поголовья КРС необходимо ввести в оборот не используемые сельхозугодья.

За счет внедрения новых производств оборот предприятий муниципального округа увеличится к 2044 году почти в 1,2 раза.
Предпринимательский сектор экономики будет активно развиваться, в том числе и в производственной сфере и к 2044 году увеличится в 2 раза. Активно будет развиваться сектор услуг и торговли.

За счет роста производства и расширения социальных услуг возникнет дополнительная потребность в квалифицированных кадрах. Приток специалистов может быть обеспечен за счет сокращения маятниковой миграции, подготовки кадров с привлечением безработных и выпускников учебных заведений. 
Развитие в муниципальном округе Краснотурьинск культуры и искусства основывается на имеющейся хорошей учебной и кадровой базе. Потребуется развитие материально-технической базы в этой сфере в соответствиями  требованиями времени. 
Политика территориального развития будет направлена на сочетание крупного и малого бизнеса, которое обеспечит максимальную занятость трудоспособного населения муниципального округа.

Для получения оптимального социально-экономического эффекта Стратегия определяет первоочередные задачи:

1. способствовать реализации инвестиционных проектов с сохранением специализации территории с учетом востребованности рынка,

2. сформировать кадровую политику округа, увязывая с отраслевой специализацией,

3. сохранить человеческий потенциал, влиять на демографическую ситуацию путем выработки решений по развитию здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта.

Муниципальный округ Краснотурьинск и окружающие его территории обладают большим потенциалом для развития промышленных предприятий. Поэтому необходимо сохранять и улучшать экологическое состояние потенциальных территорий, исключить возможность загрязнения окружающей среды в защитных зонах. Таким образом, в перспективе муниципальный округ Краснотурьинск должен стать промышленным, торгово-финансовым, научно-образовательным, и культурным центром Северного Урал. Практически все основные функции муниципального  округа имеют большие перспективы для роста и развития. 

В таблице 6.1.1.1. представлены основные инвестиционные проекты по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству на период до 2029 года предприятий, организаций, администрации муниципального округа Краснотурьинск. 

Таблица 6.1.1.1.

Перечень реализуемых инвестиционных проектов  на территории муниципального округа Краснотурьинск 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта 
	Период реализации, года

	1.
	Инвестиционные проекты Филиала АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» («РУСАЛ Краснотурьинск»)
	

	1.1.
	техническое перевооружение основного оборудования Богословской ТЭЦ 
	2018-2024



	1.2.
	Техперевооружение участка Декомпозиции 1 с заменой декомпозеров общим V=22,4 тыс. м3
	2017-2023

	1.3. 
	Техническое перевооружение котельных агрегатов
	2013-2024

	1.4.
	Строительство новой выпарнойбатареии
	2022-2025

	1.5. 
	Завершение строительства Циклонной печи ОПЦУ-1000
	2019-2024

	1.6.
	Строительство новой выпарной батареи
	2022-2025

	1.7.
	Продления срока службы шламохранилища №2
	2015-2036

	2.
	Инвестиционный проект ОАО «Богословское рудоуправление». Реконструкция шахты Северопесчанская с целью поддержания мощности, строительство двух пусковых комплексов
	2006-2023

	2.1.
	Техническое перевооружение дробильно-обогатительной фабрики.
	2019-2023

	3.
	Инвестиционный проект ООО «Химколор». Выпуск красного и коричневого композиционного пигмента на основе без отходных технологий.
	2019-2023

	4.
	Инвестиционный проект ООО «Богословский кабельный завод». Производство кабально – проводниковых изделий с токопроводящей жилой из алюминиевых сплавов. 
	2019-2024

	5.
	Инвестиционный проект ООО «ЛесКом Развитие». Создание производства по глубокой переработке древесины с последующим производством палочек для мороженого. 
	2016-2024

	6.
	Инвестиционные проекты ООО «Краснотурьинск-Полиметалл». Строительство обогатительного комплекса для переработки цинковых и медно-цинковых руд.
	2018-2023

	6.1.
	ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» строительство железнодорожных путей не общего пользования.
	2021-2023

	7.
	Инвестиционный проект ООО «Компании «УтильМастер». Организация производства по переработке использованных автошин в резиновую крошку и оборудование детских и спортивных площадок.
	2017-2024

	8.
	Инвестиционный проект ООО «Компания Рефей». Строительство мусоросортировачного комплекса» Краснотурьинский»
	2018-2023

	9.
	Инвестиционный проект ООО Ротор». Создание испытательного полигона для сервисного обслуживания газотурбинных двигателей.
	2019-2024

	10.
	Инвестиционный проект ООО СК «ИНТЕХ». Создание севисной базы для горно-шахтного оборудования.
	2021-2025

	11.
	Инвестиционный проект ООО «КапРемМоторс». Создание сервисного центра по ремонту энергетического оборудования.
	2020-2025

	12.
	Инвестиционный проект ООО «ОКП «ЭЛКА-кабель». Реконструкция цеха, приобретение и установка оборудования  для производства кабелей и проводов собственной разработки с применением инновационных алюминиевых сплавов взамен меди и свинца. 
	2021-2026

	13.
	Инвестиционный проект ООО «Земстройстроймонтаж». Создание сервисной базы для горно-шахтного оборудования
	2021-2023

	14.
	Создание монопрофильного предприятия по добычи золота, металлургическому производству неполного цикла и оказанию услуг по ремонту, монтажу машин и оборудования ООО «ЮЗП»
	2020-2029

	15.
	Инвестиционные проекты АО «Золото Северного Урала». Корпус фильтрации.
	2024

	15.1.
	Строительство склада кека. 3-я очередь 2 этап строительства.
	2024

	16.
	ООО «Жилстройкомплекс» строительство многоквартирного жилого дома. 
	2011-2025

	17.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с катком.
	2020-2023

	18.
	МАУ ЗОЛ «Восход» строительство спального корпуса в загородном лагере.
	2021-2024

	19. 
	ИП Кутовец Владимир Михайлович реконструкция здания торгового центра.
	2022-2023

	20.
	ИП Кутовец Владимир Михайлович реконструкция нежилого здания.
	2021-2023

	21.
	ООО «ГрантРиэлт». Строительство 8-ми этажного дома.
	2022-2024

	22. 
	ИП Павлос Константин Владимирович строительство магазина.
	2023

	23.
	ИП Мамедов Саддам Зияддинвич строительство складских комплексов с торговыми помещениями.
	2023

	24.
	ИП Сюрин Максим Александрович строительство магазина.
	2023

	25.
	ИП Пыхтина Анастасия Александровна строительство магазина.
	2022-2023

	26.
	ИП Волошин Виталлий Федорович строительство магазина.
	2023

	27.
	ИП Дадашова Сахра Алибала Кызы, ИП Нарибекян Виген Нораайнович Автомойка.
	2023

	28.
	Инвестиционные проекты, реализованные на территории муниципального округа Краснотурьинск за счет бюджетных средств (в том числе средств областного и федерального бюджетов) в отчетный период.
	

	28.1
	Строительство водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до г. Краснотурьинска и далее до индустриального парка "Богословский"
	2015-2025

	28.2.
	Комплексное благоустройство зоны отдыха реки Турья.
	2020-2023

	28.3.
	Реконструкция школы на 500 мест в городском округе Краснотурьинск.
	2020-2024

	28.4.
	Строительство детского сада по ул. Парковой, 10 
	2020-2025

	28.5.
	Комплексное благоустройство общественной территории «Тихомировский Парк»
	2021-2023

	28.6.
	Строительство сетей уличного освещения. 
	2023

	28.7.
	Капитальный ремонт ул. Карла Маркса 
	2024

	28.8. 
	Строительство наружного газопровода района «Суходойский» в г. Краснотурьинск.
	2020-2025

	28.9.
	Проектирование и строительство наружного газопровода п. Белка район Малый Рудник.
	2023-2025

	28.10.
	Строительство сетей газоснабжения центральной части п. Рудничный. 
	2022-2025

	29.
	Строительство «Центра спортивных единоборств».
	2021-2024

	29.1.
	Строительство спортивного комплекса «Школа бокса».
	2021-2024

	29.2.
	Реализация благоустройства общественной территории «Парк культуры и отдыха ул. Зои Космодемьянской» 
	2023-2026

	29.3.
	Храм во имя Святого Равноапостольного князя Владимира на территории Свято-Пантелеймоновского женского монастыря г. Краснотурьинск (Православная религиозная организация Свято-Пантелеймоновский женский монастырь г. Краснотурьинск).
	2023

	29.4.
	Благотворительная столовая Свято-Пантелеймоновского женского монастыря г. Краснотурьинск (Православная религиозная организация Свято-Пантелеймоновский женский монастырь г. Краснотурьинск).
	2023


31 января 2017 года Главой городского округа Краснотурьинск утверждена программа  «Комплексное развитие моногорода Краснотурьинск». Целью программы является  обеспечение комплексного развития моногорода Краснотурьинск путем:

- создания к концу 2023 года 3542 новых рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);

- привлечения к концу 2023 года 24 млрд. рублей инвестиций в основной капитал

- повышение инвестиционной привлекательности Краснотурьинска;

Перечень проектов и мероприятий программы:  
· повышение инвестиционной привлекательности моногорода Краснотурьинск;

· повышение эффективности муниципального управления;

· развитие и восстановление городской среды;

· создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

· содействие реализации инвестиционных проектов;

· получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки;

· развитие системы образования;

· развитие системы здравоохранения;

· развитие промышленности;

· развитие объектов социальной инфраструктуры;

· развитие объектов транспортной инфраструктуры;

· развитие коммунальной инфраструктуры;

· развитие физической культуры и спорта;

· экологическое развитие;

· развитие туризма.
6.1.2. Перспективы развития экономики 
6.1.2.1. Структура экономики


Производительные силы, составляющими которых являются средства производства и трудовые ресурсы - основа развития экономики и социальной сферы любой административно-территориальной единицы. Именно производительные силы, их наличие, состояние и уровень использования определяют масштабы и динамику общественного производства, устойчивость развития экономики.

Муниципальный округ Краснотурьинск формируют пять крупных промышленных предприятия (таблица  6.1.2.1.2.). 
           Таблица  6.1.2.1.2.

	Предприятие 

	Численность работающих чел.
	Деятельность

	Филиал Акционерного общества «РУСАЛ УРАЛ» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» («РУСАЛ Краснотурьинск»)

	2561
	Производство глинозема металлургических марок Г-ОО; Г-ООК. Песок тригидрата оксида алюминия, содосульфатная смесь

	Краснотурьинское линейное производственное управление  магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

	479
	Складирование, переработка грузов: оборудование для газопроводов

	АО «Богословское рудоуправление» 
	1236
	Производство

железорудного концентрата

	АО «Золото Северного Урала»


	754
	Золотодобыча

	ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»
	302
	Золотодобыча

	Итого:
	5332
	-


До 2024 года на этих производствах было занято 22% трудоспособного населения муниципального округа Краснотурьинск. Предприятия холдинга «СУАЛ»  являются основными налогоплательщиками, формирующими около 60% доходной части муниципального бюджета. 

«БАЗ - СУАЛ»  столкнулся с такими проблемами, как падение мировых цен на алюминий, рост тарифов на электроэнергию. В итоге, себестоимость производства одной тонны алюминия на Богословском алюминиевом заводе  превысила среднюю рыночную цену. Предприятие было вынуждено пойти на полную остановку производства алюминия и сокращение штатной численности. .
Сложная ситуация на предприятии «БАЗ - СУАЛ» отразилась на «БАЗ-СУАЛ-ремонт», так как прекратились заказы на проведение капитальных и текущих ремонтов от единственного заказчика - «БАЗ - СУАЛ». Предприятие было вынуждено пойти на сокращение численности работников. 

Значительный спад производства произошел и на прочих предприятиях.  По причине отсутствия заказов на стройматериалы частично простаивают «Богословский кирпичный завод» и завод ЖБИ, также зависящие от «БАЗ - СУАЛ».

Единственное крупное предприятие города, которое продолжает стабильную работу - АО «Золото Северного Урала». Цены на драгоценный металл устойчиво растут, поэтому компания увеличивает объемы выпуска продукции. 

Муниципальный округ Краснотурьинск, с его значительным экономическим потенциалом, может и должен оставаться одной из лидирующих территорий области. 

Основной приток инвестиций ожидается в электроэнергетику, транспорт и машиностроение и металлообработку, лесопереработку, индустрию туризма и отдыха. Также ожидаются целенаправленные инвестиции в  укрепление сырьевой базы горно-металлургического комплекса, реконструкцию и модернизацию существующих производств, строительство новых цехов и объектов.

Кранснотурьинск является монопрофильным городом, так как экономической базой его является непропорционально развитая одна отрасль – цветная металлургия – «БАЗ-СУАЛ».

На основании ФЗ от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в РФ», постановлением Правительства РФ от 19.09.2016 г. № 942 принято решение «О создании территории опережающего развития социально-экономического развития «Краснотурьинск» (моногорода), в котором имеются риски ухудшения социально - экономического положения. 
Для снижения зависимости экономики муниципального округа от работы системообразующих предприятий на территории муниципального округа Краснотурьинск реализуется инвестиционный проект по строительству индустриального парка «Богословский». 

Индустриальный парк «Богословский» — индустриальный парк типа «Greenfield», общей площадью 86 га, с возможностью последующего расширения. Площадка под размещение индустриального парка «Богословский» является перспективной и имеет высокую степень обеспеченности с точки зрения инженерной инфраструктуры.

Участок индустриального парка примыкает к производственной зоне г. Краснотурьинск и обладает потенциалом для развития производственных и коммунально-складских площадок.
Территория индустриального парка предназначена для размещения производтв от I до V классов санитарной опасности, в том числе металлоемких производств, производства строительных материалов, других производств, ориентированных на северные районы РФ.
Площадь индустриального парка «Богословский» составляет 72,35 га. Данный участок принадлежит на праве собственности АО УК Промпарк «Богословский». 

Основные направления осуществления структурной политики следующие: 

· динамичное изменение соотношения групп отраслей, выпускающих  средства производства и предметы потребления в пользу последней; 

· изменение соотношения продукции предприятий горно-металлургического комплекса и обрабатывающих отраслей в пользу последних; 

· диверсификация экономически неэффективных, не востребованных рынком производств и соответствующее развитие необходимых экономике и населению отраслей; 

· приоритетное развитие новых и новейших отраслей и производств, обеспечивающих конкурентоспособность экономики; 

· обеспечение преимущественно высокими темпами  развития агропромышленного комплекса до уровня, позволяющего снабжение населения добротными базовыми продуктами питания.

В первую очередь требуется: 

создание новых рабочих мест, путем организации производств, не связанных с основным видом экономической деятельности; 

улучшение социальной инфраструктуры, чтобы люди оставались жить в муниципальном округе;

значительное повышение предпринимательской активности за счет фискальных, финансовых и административных инструментов, создания максимально-благоприятных условий для развития предпринимательства. 

Индустриальный парк «Богослоский» призван улучшить экономическую ситуацию МО Краснотурьинск, повлиять на изменение структуры экономики. Потенциальным  резидентам индустриального парка «Богословский» предоставлен для выбора широкий спектр видов производственной и иной деятельности (подробнее об индустриальном парке изложено в материалах генерального плана применительно к городу Краснотурьинску).
6.1.2.2. Минерально-сырьевой комплекс

Свердловская область является одним из крупнейших в России и в мире регионов по величине разведанных и прогнозируемых запасов полезных ископаемых. 

Это способствует развитию целого ряда базовых отраслей промышленности (черной и цветной металлургии, строительной индустрии, химической, золотодобывающей, ювелирной промышленности и некоторых других).

Значительная часть запасов минеральных ресурсов сосредоточена в Северном округе, и в частности, в муниципальном округе Краснотурьинск.

Достаточно велики месторождения железных руд, драгоценных металлов, подземных вод хозяйственно-питьевого и производственно-технического назначения, запасы строительных материалов.

Песчанское скарново-магнетитовое месторождение расположено к югу от города Краснотурьинска. Разработку месторождения и производство железорудного концентрата осуществляет АО «Богословское рудоуправление» (ОАО «УГМК-Сталь»). Объем имеющихся запасов железных руд представлен в таблице 6.1.2.2.1.

Таблица 6.1.2.2.1.

Балансовые запасы руды

Песчанского скарново-магнетитового месторождения

	Наименование
	Запасы по категориям на 01.01.2010г. (в тыс.тонн)

	
	С2
	В
	С1
	В+С1

	Песчанское месторождение всего, в т.ч.:
	12613
	13023
	60377
	73400

	к отработке
	10253
	13023
	52667
	65690

	в целике
	2360
	0
	7710
	7710


АО «Богословское рудоуправление», как и многие другие горнорудные предприятия в настоящее время находится в тяжелом экономическом положении, снижены основные показатели, произведено сокращение численности работающих, что объясняется многими факторами, главными из которых явились:

1) уменьшение спроса на продукцию предприятий;

2) отсутствие основных и оборотных средств для поддержания и развития производства из-за высокого уровня инфляции, роста цен и тарифов на услуги;

3) повышение трудоемкости и себестоимости добычи и производства товарной руды вследствие осложнения горно - геологических и горнотехнических условий эксплуатируемых месторождений (увеличение глубины работ, обводненности горных пород, повышение горного давления);

4) истощение запасов действующих месторождений; ухудшение качества добываемых полезных ископаемых;

5) недостаточные объемы поисковых и геологоразведочных работ, низкие темпы прироста запасов важнейших полезных ископаемых.

Таблица 6.1.2.2.2.

Добыча сырой и производство товарной железной руды 

ОАО «Богословское рудоуправление» (тыс. тонн)

	Показатель
	2001г.
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2020г.

	Объем добычи
	2300
	2280
	2270
	2220
	2190
	1760
	2165

	Производство товарной руды
	1373
	1367
	1359
	1331
	1315
	1057
	1300

	Щебень и гравий
	Нет данных
	704
	1168
	715
	940
	698
	1000


При сохранении существующего уровня добычи предприятие обеспечено запасами предположительно до 2043 года.

В ближайшие годы в Свердловской области не планируется разработка новых месторождений железных руд, основной упор делается на эффективную разработку существующей сырьевой базы при активном привлечении средств металлургических предприятий на поддержание действующих горнодобывающих мощностей. 

Однако следует иметь в виду, что в результате продолжительной, интенсивной отработки месторождений подземным способом горные и геологические условия (глубина отработки, качество сырья и др.) усложняются, что их разработка становится все менее рентабельной.

Поэтому потребуется переоценка месторождений с учетом географического положения, количества запасов, качества руд, условий разработки и т.д.).

На территории муниципального округа Краснотурьинск разрабатывается Вадимо-Александровское медно-магнетитовое месторождение, запасы которого невелики, а также медьсодержащее Песчанское месторождение. В настоящее время добычу меди осуществляет ОАО «Богословское рудоуправление».

Запасы рудного золота на Урале составляют 7,8 % от запасов РФ, прогнозные ресурсы - 13,1 %. Кроме того, на Урале сосредоточено 60 % запасов золота в комплексных колчеданно-полиметаллических рудах и 55 % их прогнозных ресурсов; из них добывается 11 % золота, т.е. потенциал коренных месторождений еще далеко не исчерпан.

Основной прирост золотодобычи в области осуществляется за счет Воронцовского золоторудного месторождения (ЗАО “Золото Северного Урала”). 

Воронцовское месторождение располагается в 12 км к югу от г. Краснотурьинск, на южной окраине поселка Воронцовка. Месторождение разведано скважинами и в небольшом объеме пройдены шурфы с рассечками. Золотое оруденение прослежено по простиранию на 3 км, по падению на 500 м (до глубины примерно 300 м). Верхняя часть рудной зоны на глубину от 10 до 80 м состоит из рыхлых окисленных руд, содержащих около 30 % запасов золота, нижняя представлена первичными силикатными и карбонатными рудами. Характер первичных руд (70 % запасов золота) - вкрапленный и прожилково-вкрапленный с сульфидами (пирит, арсенопирит), содержание которых 3-8 %. Золото тонкое и дисперсное размером от 0,001 до 0,07 мм. В руде содержатся также киноварь, реальгар и аурипигмент. Золото имеет корреляционную связь с мышьяком, ртутью, свинцом и в меньшей степени с медью, цинком. 

Переработка первичных руд на золотоизвлекательной фабрике осуществляется по технологии «уголь в пульпе» (ЗИФ УВП).  

В 2008 г. на Воронцовском месторождении завершен комплекс мероприятий в рамках проекта увеличения производственной мощности золотоизвлекательной фабрики по переработке первичных руд до 900-950 тыс. тонн в год. На фабрике УВП смонтировано 100% оборудования для расширения производственной мощности и реализованы мероприятия по подготовке к вводу в эксплуатацию расширенной фабрики. В настоящее время на предприятии трудится 825 человек. Резерв руды по состоянию на 01.01.2010г. составляет 19154т, с содержанием золота 53 т., серебра - 62т. 

На сегодняшний день прогнозные ресурсы рудного золота превышают  разведанные  запасы  более чем в 4 раза, рудных платиноидов - в 10 раз.

К этому следует добавить возможности в перспективе использовать техногенные образования, часть из которых содержит относительно высокие концентрации драгоценных металлов.

То же относится к мелким месторождениям (с запасами золота от 20 до 100 кг). Они не всегда рентабельны для разработки при существующих технологиях, но с развитием техники и технологии могут быть вовлечены в хозяйственный оборот.

В основу развития золотодобывающей промышленности на перспективу положена идея постепенной переориентации на разработку золоторудных коренных месторождений, при одновременном сохранении предприятий, эксплуатирующих россыпные золотоплатиновые месторождения.

Золотодобывающие предприятия муниципального округа (артель старателей «Южно-Заозерский прииск» и АО «Золото Северного Урала») располагают достаточной ресурсной базой, развитой производственной базой, кадрами профессионалов, что позволит обеспечить стабильно высокие темпы экономического развития предприятий и на перспективу.

Месторождение мраморов Горевского месторождения, расположено в 3,5 км южнее поселка Воронцовка. Полезная толща представлена мраморами и мраморизованными известняками массивной текстуры светло-серого, голубовато-серого и серого цвета. 

Горнотехнические условия благоприятны для открытой отработки. По сложности геологического строения Горевское месторождение мраморов отнесено к 1 группе.

Запасы мраморов подсчитаны в авторском варианте в объеме 2226 тыс. куб. метров. Требуется проведение геологического изучения с целью оценки запасов мраморов и утверждения их в установленном порядке.

Участку недр придается статус геологического отвода площадью 4 га с последующим выделением горного отвода. 

По результатам проведенного в сентябре 2009 года аукциона победителем признано ООО «Монолит плюс». В соответствии с условиями пользования участком недр в срок до 31 декабря 2012 года должна быть произведена оценка запасов мраморов Горевского месторождения в качестве блочного облицовочного камня.

Обеспеченность минерально-сырьевой базой муниципального округа достаточная. Можно прогнозировать, что на расчетный срок добывающая отрасль сохранит свои позиции.

В течение 4-6 лет  планируется начало разработки:

- Воронцовской россыпи
- Пещерный участок
На I очередь при условии соблюдения условий лицензирования должна завершиться отработка и последующая рекультивация нарушенных земель следующих месторождений:

- Северо-Песчанского и Брусничного кирпичных глин, а также на участке Кедровый. Таким образом, для продолжения работы «Богословского кирпичного завода» в последующем периоде потребуется освоение новых перспективных участков (Кедровский участок);

- Устейского месторождения скального грунта, используемого для  возведения дамб золоотвала Богословской ТЭЦ. С планируемым строительством новых источников тепловой энергии, работающей на газе, снизится потребность в скальном грунте для привычных целей. 
- Россыпного золота реки Холодной  ООО «Южно-Заозерский прииск. (переоформлена лицензия).
Планируемую разработку Ново-Фроловского месторождения медно-магнетитовых руд, расположенного в границах города необходимо учитывать при развитии района «Южный». 

В течение 20-30 последующих лет планируется разработка месторождений полезных ископаемых нераспределенных в настоящее время, но учтенных балансом, а также вновь разведанных. Наиболее перспективна значительная площадь рудного золота в северной части муниципального округа Краснотурьинск, геологическим изучением которого занимается ОАО «Уралэлектромедь». 

Следует иметь в виду, что минеральные ресурсы - это невосполнимые ресурсы, запасы которых неуклонно сокращаются. Отрицательное сальдо между приростом запасов и объемом добычи с каждым годом увеличивается. Поэтому главная задача, с одной стороны, привлечение долевых средств в геологоразведочные работы, с другой, - всемерно беречь минеральные ресурсы. Свести потери до минимума; извлечение - довести до максимально возможного.

 Но несовершенство технологий добычи, переработки и извлечения  полезных  компонентов  в  значительной  степени  снижает эффективность использования минерально-сырьевой базы. Моральный и физический износ технологического оборудования приводит к значительным отклонениям от проектных параметров переработки.

Не используется такой существенный дополнительный источник сырья как отходы добывающих и связанных с ними перерабатывающих производств. Так, например, не находят пока применения имеющиеся отвалы забалансовых руд, отходы обогатительного и металлургического производства.
Таблица 6.1.2.2.3.

Характеристика месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории муниципального округа Краснотурьинск, 

предоставленных в пользование 

	№ п/п
	Наименование месторождения
	Вид полезного ископаемого
	Владелец прав на месторождение
	Номер лицензии
	Дата выдачи
	Дата окончания
	Площадь в границах лицензионного участка

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Воронцовское золоторудное
	Рудное золото
	АО «Золото Северного Урала»
	СВЕ 00696 БР
	17.09.1998 г.
	31.12.2028 г.
	504,2 га

	2
	Чернореченская площадь
	Рудное золото
	ОАО «Уралэлектромедь» / ОАО «УГМК»
	СВЕ 13516 БР
	09.03.2006 г.
	01.03.2031 г.
	Нет данных

	3
	Северо-Песчанское
	Кирпичные глины
	ООО «Богословский кирпичный завод»
	СВЕ 07025 ТЭ
	22.04.2008 г.
	01.04.2020 г.
	42 га

	4
	Брусничное
	Кирпичные глины
	ООО «Богословский кирпичный завод»
	Свидетельство 00017 № 360
	14.12.2004 г.
	30.06.2013 г.
	5,95 га

	5
	Устейское 
	Грунтовые строительные материалы (скальный грунт)
	ОАО «Свердловская энергосерв. Компания»
	СВЕ 01301 ТЭ
	04.11.2002 г.
	31.12.2010 г.
	Нет данных

	6
	Участок Кедровый (Краснотурьинская площадь)
	Аргиллиты и пески-отощители (сырье для пр-ва кирпича)
	ООО «Богословский кирпичный завод»
	СВЕ 011526 ТЭ
	18.01.2023
	-.
	19 га

	7
	Южно-Воронцовский участок
	Рудное золото и серебро 
	АО «Золото Северного Урала»
	СВЕ 02976 БР
	31.03.2011 г.
	01.04.2036 г.
	11150 га

	8
	Пещерный участок 
	Золото рудное
	ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»
	СВЕ 03808 БР
	17.05.2018 г.
	28.02.2038 г.
	2700 га

	9
	Россыпь реки Пещерная
	Золото россыпное 
	ООО «Южно-Заозерский прииск»
	СВЕ 03906 БЭ
	21.07.2020 г.
	31.01.2031 г.
	310 га

	10
	Россыпь реки Холодная
	Золото россыпное
	ООО «Южно-Заозерский прииск»
	СВЕ 03906 БЭ
	21.07.2020 г.
	31.01.2031 г.
	200 га

	11
	Воронцовская россыпь
	Золото россыпное
	АО «Золото Северного Урала»
	СВЕ 016445
	18.07.2023
	18.07.2043
	115 га (по данным лицензии СВЕ 02976 БР АО «Золото Северного Урала»)


6.1.2.3. Лесные ресурсы и лесопользование

Лесная площадь территории муниципального округа Краснотурьинск составляет 57585 га в соответствии с лесохозяйственным регламентом Карпинского лесничества. 

Краснотурьинское участковое лесничество входит в состав ГКУ СО «Карпинское лесничество». 

Все леса Карпинского лесничества относятся к Средне-Уральскому району таежной зоны.

Таблица 6.1.2.3.1.

	Наименование участкового лесничества
	Наименование участков, входящих в участковое лесничество
	Общая площадь

	Краснотурьинское


	Краснотурьинский
	29236 га

	
	Воронцовский
	28349 га

	     Итого:
	57585 га


Леса Краснотурьинского участкового лесничества преимущественно хвойные (сосна, ель). 

Однако происходит уменьшение площадей с преобладанием хвойных и твердолиственных пород за счет увеличения площадей, где преобладают мягколиственные насаждения. 

Возникновение лиственных насаждений в результате смены хвойных пород ставит лесное хозяйство перед необходимостью сокращать размеры этой нежелательной смены. Процесс смены хвойных пород лиственными может быть сдержан дорогостоящими хвойными культурами с последующими систематическими рубками ухода. Значительную роль в предотвращении нежелательной смены пород может сыграть сохранение надежного хвойного подроста при рубках, а также естественное заращение хвойными породами. 

Основными видами использования лесов в Краснотурьинском участковом лесничестве являются: заготовка древесины, осуществление рекреационной деятельности, в пределах лесного фонда идет выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, имеются сельхозугодья. 

Таблица 6.1.2.3.2.

Перечень особо охраняемых природных территорий

	Наименование памятника природы, др. особо охраняемых объектов
	Площадь, га
	Наименование участкового лесничества
	Наименование участков, входящих в участковое лесничество, квартал, выдел
	Тип особо охраняемых природных территорий

краткая характеристика

	Памятники природы

	Скалы «Шихан» 
	0,7


	Краснотурь-инское
	Воронцовский кв. 59
	Геоморфологический и ботанический п/п. 

Скалы, сложенные органогенными известняками. 

Комплекс скальной флоры


6.1.2.4. Основные направления развития промышленности

Основой экономического потенциала муниципального округа Краснотурьинск является промышленность. 

Промышленный комплекс муниципального округа Краснотурьинск – один из наиболее крупных в области. Наличие разнообразных минерально-сырьевых ресурсов предопределило развитие на его территории отраслей тяжелой промышленности, ведущими из которых являются черная металлургия. 
Черная металлургия муниципального округа Краснотурьинск представлена предприятием АО «Богословское рудоуправление», осуществляющим добычу и обогащение железной руды. Основные виды выпускаемой продукции: железная руда, железорудный концентрат, материалы строительные нерудные, щебень/
Железная руда поставляется на электросталеплавильные производства базовых металлургических комбинатов УрФО в Серове, Магнитогорске, Н.Тагиле, Челябинске и др. 

Таким образом, экономическое положение предприятия ОАО «Богословское рудоуправление» напрямую зависит от положения потребителей железной руды – электросталеплавильных производств. Электросталеплавильное производство имеет существенные преимущества перед другими способами получения стали, и его удельный вес в мировом производстве стали будет возрастать. 

АО Богословское рудоуправление» сохранит существующие объемы производства и численность работающих и в перспективе.

Медное производство. Потребление продукции на основе меди в России ежегодно увеличивается на 15 – 20 %. Ожидается, что с развитием модернизационных процессов в промышленности, а также новых производств, реконструкцией ЖКХ и строительством нового жилья годовое потребление меди в России будет возрастать. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

Основным производителем прочих неметаллических минеральных продуктов на территории  муниципального округа Краснотурьинск в настоящее время является ООО «Богословский кирпичный завод» производственной  мощностью 60 млн.штук  кирпича. Завод является крупнейший на Северном Урале производителем керамического кирпича по технологии испанской фирмы AGEMAC. Основные виды деятельности: производство строительных материалов – кирпич керамический пустотелый одинарный, утолщенный, двойной, фасонный восьми видов и полнотелый. Технические характеристики выпускаемого кирпича позволяют использовать его при строительстве высотных зданий. 

Данная ситуация характерна и для Свердловской области в целом.

Реализация ряда крупных инвестиционных проектов в металлургии, электроэнергетике и дорожном строительстве потребует соответствующего развития базы стройиндустрии для внутреннего и внешнего рынка.

Собственная сырьевая база муниципального округа Краснотурьинск является источником для производства строительных и отделочных материалов. Также являются потенциальной базой для использования в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов большой объем имеющихся техногенных образований: шламонакопителей, отстойников и прочих. 

При выборе ассортимента выпускаемой продукции необходимо учитывать тенденции рынка сбыта, а при размещении новых производств - стремиться к  минимизации издержек.

Так, при размещении производств, выпускающих многотоннажную продукцию (минерально-строительные материалы, цемент и другие), необходимо обеспечивать минимальные издержки на производство и
транспортировку. Затраты на сырье превосходят топливно-энергетические; капитальные вложения в основное производство значительно больше, чем в энергетику; удельный расход сырья в несколько раз превышает вес готовой продукции.

При производстве железобетонных изделий, кирпича и прочих производств потребительской группы затраты, связанные с доставкой сырья и топлива, как правило, меньше расходов по вывозу готовой продукции в места потребления (при одной и той же дальности перевозок); доля затрат на сырье в себестоимости продукции превосходит топливно-энергетические; капиталовложения в основное производство намного больше, чем в энергетику; удельные расходы сырья, топлива и электроэнергии невелики.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов в перспективе будет занимать более значительное место в структуре экономики муниципального округа Краснотурьинск. За счет открытия новых производств, а также освоения новых видов продукции произойдет увеличение удельного веса производства прочих неметаллических минеральных продуктов в структуре промышленности с 1% до 8% за счет снижения  доли металлургического производства. 
Производство минерально-сырьевого комплекса
Муниципальный округ Краснотурьинск является одним из крупнейших в Сверд-ловской области по величине разведанных и прогнозируемых запасов полезных ископаемых. Достаточно велики месторождения железных руд, драгоценных металлов, подземных вод хозяйственно-питьевого и производственно-технического назначения, запасы строительных материалов.

Золотодобывающие предприятия муниципального округа (артель старателей «Южно-Заозерский прииск» и АО «Золото Северного Урала» ООО «Краснотурьинск-Полиметалл») располагают достаточной ресурсной базой, развитой производственной базой, кадрами профессионалов, что позволит обеспечить стабильно высокие темпы экономического развития предприятий и на перспективу
Планируется проведение геологоразведочных и добычных работ рудного золота и серебра ЗАО «Золото Северного Урала» в соответствии с выданными лицензиями:

- на Пещерном участке (лицензия СВЕ 03808 БР от 17.05.2018 г.);

- на Южно-Воронцовском участке (лицензия СВЕ 02976БР от 31.03.2011 г.).

Обеспеченность минерально-сырьевой базой муниципального округа достаточная. Можно прогнозировать, что на расчетный срок добывающая отрасль сохранит свои позиции в течении 4-6 лет:

· Пещерный участок, ООО «Краснотурьинск-Полиметалл»  (лицензия 03808 БР до 28.02.2038);
· Воронцовское-золоторудное месторождение открытым способом, АО «Золото Северного Урала» ( лицензия 00696 БР до 31.12.2028);
· Южно-Воронцовский участок, АО «Золото Северного Урала» ( лицензия 02976 БР до 01.04.2036);
· Россыпное золото рек Пещерная и Холодная, ООО «Южно-Заозерский прииск» (лицензия 03906 БЭ до 31.01.2031);
· Карьер скального грунта, участок ив. 1245 км МГ «Уренгой –Центр I», ООО Газпром трансгаз Югорск (лицензия 07468 ТР до 13.07.2025);

· Воронцовская россыпь, разведка и добыча полезных ископаемых, (лицензия СВЕ 016445 до 18.07.2043).
Машиностроительный комплекс - база для модернизации всей промышленности. В связи с этим  приоритеты в развитии Свердловской области на долгосрочную перспективу отдаются машиностроению.

В муниципальном округе Краснотурьинск имеются предпосылки для развития машиностроительного комплекса:

-
выгодное экономико-географическое положение муниципального округа, развитая сырьевая база и транспортные связи;

-
наличие высококвалифицированных кадров, значительной сети высшего и среднего образования.

В перспективе возможно развитие инновационных предприятий по произ-водству новых видов медицинской техники, хирургического инструментария, электрохирургического оборудования, инструментов для микрохирургии. Мо-гут получить развитие  производства по изготовлению кабельных изделий с ис-пользованием меди и алюминия, а также геодезической техники, светотехники. Возможно к развитию направление по производству комплектующих изделий, полуфабрикатов и нестандартного оборудования для оказания производствен-ных услуг крупным предприятиям, а также предприятиям коммунального хо-зяйства.
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Основным деревообрабатывающим предприятием данной отрасли является ООО «Леском Развитие». С основным видом деятельности- производство прочих деревянных изделий. 

В соответствии с лесохозяйственным регламентов Карпинского лесничества на территории муниципального округа Краснотурьинск в Краснотурьинском участковом лесничестве ведут заготовку древесины ООО «Воронцовка», ООО «Тыпыллес», ООО «ОУС Леском».
Пищевая промышленность

Основные производители:

МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат» (производство хлеба и хлебобулочных изделий);

ООО ПТЦ Яса (производство колбасной продукции, мясных полуфабрикатов, пива);

ИП Быков «Краснотурьинская колбасная фабрика» (производство колбасной продукции и мясных полуфабрикатов);

ООО «Гурман» (производство мясных и овощных полуфабрикатов);

ООО ДСП «Совхоз Богословский» (производство мясной продукции);
ИП Арндт Э.О. (цех по переработке рыбы)
На протяжении последних лет наблюдается уменьшение объема отгруженных товаров пищевой промышленности (таблица 6.1.2.4.3.).

Таблица 6.1.2.4.3.

	Отрасль
	2022
	2023
	2022г. в % к 2023г.

	Пищевая промышленность, млн.рублей
	303,6
	280,1
	92%


Необходимо обновление основных фондов, большинство предприятий имеют низкую рентабельность, и как следствие – недостаточную инвестиционную привлекательность. 

Пищевая промышленность в перспективе будет занимать более значительное место в структуре экономики муниципального округа Краснотурьинск. За счет развития существующих предприятий и освоения новых видов выпускаемой продукции произойдет увеличение удельного веса в структуре промышленности с 0,5% до 2,4% за счет снижения  доли металлургического производства. 

Перспективные направления развития: 

· развитие собственной сырьевой базы предприятий мясной отрасли;
· организация закупа сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, с целью её дальнейшей переработки;

· внедрение на предприятиях отрасли эффективных маркетинговых технологий, позволяющих сохранять и расширять рыночные ниши предприятий и снижать издержки производства.

В целом по Свердловской области планируется более ускоренное развитие отраслей пищевой промышленности, пока не обеспечивающей в значительной мере население своей продукцией - мясомолочной, кондитерской и пр. Приоритетное  развитие предусмотрено для отраслей пищевой промышленности, производящих высококачественные в физиологическом отношении продукты питания, в том числе: формирование новых отраслей, продуктовых подкомплексов на основе достижений научно-технического прогресса; создание  прогрессивных пищевых продуктов, ресурсосберегающих и безотходных технологий.

Легкая промышленность

Основной производитель - ООО ПТЦ Яса (производство швейных и трикотажных изделий).

Легкая промышленность не является профильной для промышленности муниципального округа Краснотурьинск. В то же время ее роль достаточно важна, что обусловлено необходимостью полной загрузки существующих предприятий, исходя из возможности выпуска конкурентоспособной продукции.

Химическая промышленность

На перспективу, с увеличением собственных ресурсов (производственных, научно-исследовательских, лабораторно-клинических, финансовых) возможна организация на территории муниципального округа производства фармацевтической продукции, биодобавок; производство биохимической продукции по нанотехнологиям.

В результате развития данного перспективного направления доля химической промышленности в структуре промышленности муниципального округа Краснотурьинск составит 3%.

Топливно-энергетический комплекс
На территории муниципального округа Краснотурьинск существует десять технологических зон централизованного теплоснабжения - Богословской ТЭЦ, а также муниципальные и ведомственные котельные.

Источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Богословская ТЭЦ АО «РУСАЛ Урал».

Богословская ТЭЦ - является источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Станция обеспечивает поставку тепловой энергии и теплоноситель на «Богословский алюминиевый завод» и город Краснотурьинск. Вырабатываемая электрическая энергия используется исключительно для собственных нужд.
Основным топливом Богословская ТЭЦ является природный газ, резервном топливом является Волчанский бурый уголь и Экибастузский каменный уголь на момент актуализации схемы теплоснабжения АО «РУСАЛ Урал» осуществляет мероприятия по строительству резервной линии редуцирования газа.

В качестве теплоносителя используется исходная вода с городского пруда, не отвечающая действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

АО «РУСАЛ Урал» уведомил о планируемом выводе оборудования Богословской ТЭЦ из эксплуатации и планируемых сроках такого вывода.
На момент актуализации схемы теплоснабжения имеется судебное решение по удовлетворенному иску Роспотребнадзора о закрытии системы теплоснабжения от источника Богословской ТЭЦ в срок до 31.12.2029 г.
В связи с этим, планируется строительство источников тепловой энергии:

- Строительство котельной в районе Богословской ТЭЦ, мощность теплоисточника 255,2 МВт (220 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка с учетом перспективной застройки на 2027 г. – 155,257 Гкал/ч. Вид топлива - природный газ. (ориентир на север ул. Фрунзе, 74);

- Строительство котельной  в районе Заречный г. Краснотурьинска тепловой мощностью 32,6 МВт (28,0 Гкал/ч). Вид топлива – природный газ. Подключенная нагрузка - 21,584 Гкал/ч; 
- Строительство котельной в районе многоэтажной застройки Медная Шахта, мощность тепло-источника – 10,5 МВт (9,0 Гкал/ч) Вид топлива – природный газ. Подключенная нагрузка - 6,421 Гкал/ч.;

- Строительство котельной в районе ФКУ ИК-16, мощность тепло-источника – 11,63 МВт (10,0 Гкал/ч) Вид топлива – природный газ. Подключенная нагрузка – 7,029 Гкал/ч;
- Строительство котельной в районе производственной площадки МУП «УКК», мощность тепло-источника – 125,6 МВт (107,97 Гкал/ч). Вид топлива – природный газ. Подключенная нагрузка – 93,7 Гкал/ч (ул. Фрунзе, 58);
- Строительство котельной (ЮГВ) в районе ул. Заводская - пер. Заводской             (ориентир 66:50:0510012:19).
С вводом новых мощностей топливно-энергетический комплекс муниципального округа получит значительное развитие, увеличит количество  рабочих мест.

Транспортный комплекс
В соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области город Краснотурьинск планируется
- реконструкция автомобильной дороги «г. Краснотурьинск - г. Карпинск» -8,4 км;

- реконструкция автомобильной дороги «Южный подъезд к г. Краснотурьинск от км 12+287 а/д «г. Серов - г. Североуральск - г. Ивдель»-10,9 км;
- реконструкция  - а/д «г. Серов-г. Североуральск-г. Ивдель».
Рекреация и туризм

Исходя из природных условий, ландшафтных характеристик, современного размещения учреждений отдыха, существующего и проектного развития транспортных связей и систем расселения  муниципальный округ Краснотурьинск входит в состав Северо-западного туристско-рекреационного района. 

Наличие горных рек, разнообразие природных ландшафтов и горных разработок предопределяют развитие индустрии отдыха и туризма на территории муниципального округа Краснотурьинск как перспективное направление.

Наиболее привлекательные направления: культурно-познавательный ту-ризм, активный туризм (сплав по горным рекам, горные лыжи и др.), экологи-ческий туризм, сезонный, детский и кратковременный отдых.
Благоприятны для развития: северная зона отдыха (район поселка Чернореченск). 

6.1.2.5. Инновационная деятельность и наука

Достижение высоких показателей развития экономики невозможно без активизации инновационной деятельности, которая подразумевает создание благоприятных условий для освоения в промышленности и других отраслях экономики передовых научно-технических разработок и технологий на основе развития и координации деятельности инновационно-технологических центров и других форм организации науки.

На территории муниципального округа Краснотурьинск недостаточно высока доля наукоемких производств, использующих высокие технологии и выпускающие высокотехнологичную продукцию, хотя потенциал для развития этих производств есть. Инновационная инфраструктура практически отсутствует, что обусловлено неразвитостью научно-конструкторской базы, необходимой для развития высокотехнологичных отраслей и предприятий. 

Главной задачей перспективного развития экономики муниципального округа, должно стать динамичное развитие информационно - индустриальных технологий и высокотехнологичных производств (машиностроение, металлообработка и др.). Малые предприятия, наиболее гибко реагирующие на рыночную конъюнктуру, способны стать проводником инноваций в экономику. 

Научная деятельность в муниципального округе Краснотурьинск представлена наукой высших учебных заведений и отраслевой наукой. 

На территории муниципального округа Краснотурьинск действует филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Филиал  был создан в 1955 году как учебно-консультационный пункт. В 1965 году преобразован в общетехнический факультет с вечерней формой обучения. В 1989 году — открыта очная форма обучения. Статус филиала был присвоен в 1999 году. В филиале обучается 700 студентов, преподавание ведётся по 8 специальностям по очной и по 5 специальностям по очно-заочной формам обучения. 

Приоритетным направлением Краснотурьинского филиала является выпуск высококвалифицированных специалистов в области металлургического производства, технологического менеджмента, управления проектами.
Действует государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж», Краснотурьинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  «Краснотурьинский политехникум».
Муниципальный округ Краснотурьинск обладает значительной сетью учреждений культуры.

Краснотурьинский краеведческий музей (30 сотрудников, из них 6 научных). Музей имеет 201800 единиц хранения, из них 198128 предметов основного фонда.  Наиболее ценные (уникальные) коллекции: нумизматики 3849 ед.хр., стекла, фарфора, керамики 292 ед. хр., драгоценных металлов 493 ед.хр., фотографий и негативов 1596 ед.хр., "Редкая книга", личный фонд первого Президента Российской Академии Наук А.П. Карпинского, изобретателя радио А.С. Попова, героя Испании А.К. Серова. 

Федоровский геологический музей (3 сотрудника, из них 1 научных, в структуре организации имеется научная библиотека). Организован в Турьинских рудниках в 1894 г. ученым-кристаллографом, геологом Евграфом Степановичем Федоровым, который в период с 1894 по 1899 гг. руководил Геологическими исследованиями части среднего и северного Урала, именовавшейся Богословским горным округом. 

В музее представлена уникальная каменная коллекция №1, собранная при геологическом исследовании БГО под руководством Е.С.Федорова, состоящая из 13200 образцов и 10000 шлифов этих образцов, а также летальная геологическая карта БГО, сделанная на основании коллекции №1 вручную. Она состоит из 197 листов-планшетов по 0,5 кв.м каждый лист.

Архитектурно - проектная мастерская "Градар" - лидирующая проектная организация на Северном Урале, имеющая богатый опыт проектирования, высококвалифицированных специалистов различных специальностей. Образовалась в 50-х годах. Велось проектирование объектов жилья и соцкультбыта, сельхозобъектов, промышленных объектов. Позднее Открытое акционерное общество АПМ "Градар", становится правопреемником Краснотурьинского отделения проектного института "Свердловскгражданпроект". 

В настоящее время АПМ "Градар" ведет проектирование в северных городах Свердловской области, а также в городах Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. АПМ "Градар" осуществляет полный перечень проектных услуг в области жилищно-гражданского строительства, выполняет натурные обследования зданий и сооружений.

Город Краснотурьинск обладает высокообразованными кадрами, имеются научные сотрудники, а также обладатели ученых степеней. 
Основной тенденцией развития отраслевой науки муниципального округа Краснотурьинск на перспективу должно стать создание комплексных организаций отраслевой науки, которые будут осуществлять проведение прикладных исследований, разработку, проектирование и создание инновационных продуктов и технологического сопровождения внедрения инноваций в массовое производство. 

Необходимо расширять практику создания новых организационных форм взаимодействия науки, производства и финансовых структур путем вхождения отраслевых институтов в вертикально интегрированные холдинги, некоммерческие партнерства, научные объединения, создание технополисов и технопарков.

Важнейшим фактором развития научного потенциала муниципального  округа должна стать интеграция вузовской и отраслевой науки, при создании общей информационной системы, обмене информацией, совместном использовании научной, опытно-экспериментальной и приборной базы, развитии информационно-телекоммуникационных и иных наукоемких технологий.

Предложения развития:

· Создание новых высокотехнологичных производств химической,  машиностроительной и приборостроительной отраслей, информатики и связи (основанных на применении нано- и биотехнологий);

· переход существующих производств на использование ресурсосберегающих и наукоемких технологий;

· обеспечение опережающего развития малого и среднего бизнеса;

· укрепление кадрового потенциала в научно-технической и инновационной сфере;

· вовлечение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности;

· развитие высшего образования на базе существующего филиала УГТУ-УПИ. 

6.1.2.6. Агропромышленный комплекс 
Муниципальный округ Краснотурьинск, располагаясь севернее границы рискованного земледелия, имеет чрезвычайно неблагоприятные аграрные условия для земледелия и почвообразования. Он не располагает значительными запасами высокопродуктивных сельхозугодий. Почвы кислые, заболоченные, богаты гумусом. Площадь земель, пригодных для ведения продуктивного сельского хозяйства в городском округе составляет 4,3 тыс.га. (6% от общей площади муниципального округа Краснотурьинск). 

При этом есть возможность развивать некоторые виды аграрного производства. Имеются сенокосы, земли, пригодные для выпаса скота, кормопроизводства. Возможно размещение новых предприятий животноводства и птицеводства, звероводства, пчеловодства, парниково-тепличного хозяйства, картофелеводства.

Одной из основных функций сельскохозяйственного производства муниципального округа Краснотурьинск является удовлетворение потребностей местного населения в основных продуктах питания: молоке, мясе, овощах.

Однако в настоящее время объем производимой сельскохозяйственной продукции удовлетворяет эти потребности местного населения в молоке, мясе, овощах не в полном объеме, в связи с чем значительная часть данных видов продукции завозится из других районов области. 

В настоящее время совхоз (ныне - ООО ДСП «Совхоз Богословский») арендует 3312 гектар, 1923 голов крупного рогатого скота. 

Общая численность работающих в совхозе 101 человек. 

Используемые площади с/х угодий 3312 га, в том числе

МО Краснотурьинск- 2666,0 га;

В конце 2023 года и начале 2024 года предприятие увеличивает общее поголовье КРС на 83 головы, для этого введены в эксплуатацию два животноводческих двора на 4 отделении совхоза в п.Прибрежный.

Не планируется в ближайшие 3 – 5 лет перебазирование ферм №5, №5.1, №6 и №7. 

В 2024 году начаты и проводятся текущие ремонты двух ферм на 2 отделении в п.Рудничный.

С 2022 года  ООО ДСП «Совхоз Богословский» с применением новой техники совхоз произвёл введение в оборот около 500 га пашни, которая не возделывалась на протяжении долгих лет и данные площади использовались под сенокошение многолетних трав.

В связи с увеличением поголовья совхозу требуется увеличение сельхозугодий для обеспечения КРС собственными кормами
Основным  направлением развития агропромышленного комплекса го-родского округа Краснотурьинск будет являться животноводство.

Дальнейшее развитие ООО ДСП «Совхоз Богословский» должно идти по пути углубления специализации и увеличения выпуска продукции. 

Для этого рекомендуется: 
-вовлечение в оборот всех плодородных земель, а также их рациональное использование, внесение достаточного количества удобрений;
-техническая и технологическая  модернизация; 

-внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-развитие комбикормового производства, использование современных технологий заготовки грубых и сочных кормов.

Требуется поддержка развития фермерства и малого предприниматель-ства в агропромышленном комплексе со стороны муниципальных органов и различных структур. 

Для решения проблемы нехватки площадей для ведения сельскохозяй-ственного производства, необходим контроль над использованием всех зе-мель, пригодных для ведения сельского хозяйства и вовлечение их в оборот.
6.1.2.7. Строительный комплекс

Муниципальный округ Краснотурьинск имеет все предпосылки для наращивания потенциала строительного комплекса на перспективу: развитую материально-техническую базу, богатую сырьевую базу для производства собственных строительных материалов, трудовые ресурсы, а также возможность их обучения на базе Краснотурьинского индустриального колледжа.

«Схемой территориального планирования Свердловской области намечены следующие мероприятия»: 

· выявление и разработка месторождений россыпного золота, рудного золота, песков строительных, песчано-гравийных смесей, строительного камня, известняков и глин вблизи крупных городов области;

· оценка прогнозных ресурсов и запасов стекольных песков на территории Северного и Восточного управленческих округов.

На перспективу планируется строительство новых предприятий стройиндустрии, а также модернизация действующих мощностей на основе новейших научно-технических разработок, что позволит выпускать современные качественные и конкурентоспособные строительные материалы в  крупных объемах.

Для достижения максимальных результатов в развитии строительного комплекса необходимо:

· развитие производства новых строительных материалов, изделий, конструкций и насыщение местного рынка строительных материалов качественной продукцией;

· максимальное использование местной сырьевой базы и отходов промышленного производства при производстве строительных материалов и изделий.

6.1.2.8. Малый и средний бизнес

Одним из направлений развития экономики муниципального округа Краснотурьинск является повышение эффективности функционирования малого бизнеса, в котором трудится 20% от численности всех занятых в экономике  муниципального округа.

 Малые и средние предприятия могут выступать альтернативными работодателями в монопрофильном городе, тем самым снимая острую проблему занятости.  Если в городе развит этот сектор бизнеса, пусть только в сфере услуг, он способен за счет остаточного платежеспособного спроса в течение какого-то времени сглаживать падение в экономике, вызванное проблемами на градообразующем предприятии. 

Развитие малого предпринимательства должно стать мощным катализатором экономического роста. Поэтому стратегически важно для экономики муниципального округа Краснотурьинск незамедлительно направить максимум усилий для развития именно малых и средних предприятий.

Необходимо активизировать  работу информационно-консультационных центров, развивать бизнес-инкубаторы.

Должны быть подготовлены небольшие производственные площадки, максимально оснащенные инженерной инфраструктурой для размещения новых объектов. 

На территории муниципального округа Краснотурьинск в настоящее время могут получить наибольшее развитие следующие направления: сельское хозяйство  (формирование многоукладного сельского хозяйства, укрупнение фермерских хозяйств, производство кормов), торговля и общественное питание (организация небольших магазинов местного значения в соответствии с существующим спросом на товары эпизодического характера).

В ближайшей перспективе будут являться следующие направления: промышленность (производство комплектующих изделий, полуфабрикатов и нестандартного оборудования для оказания производственных услуг крупным предприятиям, а также предприятиям коммунального хозяйства), строительство, деревообработка, транспорт и связь, рекреационный бизнес, торговля и общественное питание (размещение современных торгово-развлекательных центров).

6.1.2.9. Совершенствование территориального размещения производительных сил

Политика развития и размещения производительных сил должна быть направлена на максимально эффективное использование минерально-сырьевой базы, имеющихся энергоресурсов, трудовых и природных ресурсов, транспортной сети. Исходя из вышеописанных направлений развития экономики можно сделать следующие предложения по размещению перспективных производств и других объектов экономики:
· размещение предприятий машиностроения и приборостроения, а также предприятий химической и биохимической отраслей, как наиболее трудоемких и наукоемких целесообразно разместить в районах концентрации трудовых ресурсов, так как вес готовой продукции в расчете на одного работника, расход сырья, топлива и электроэнергии минимальный;

· предприятия, потребительской группы, в частности производства строительных материалов, при производстве которых удельный расход сырья ниже веса готовой продукции (железобетонные изделия, кирпич и другие) целесообразно разместить в районах потребления продукции, транспортных узлов;

· предприятия, связанные с переработкой месторождений полезных ископаемых, в частности производства строительных материалов при производстве которых удельный расход сырья в несколько раз превышает вес готовой продукции оптимально размещать у источников сырья. Так производственную площадку цементного завода, целесообразно разместить на базе месторождений флюсовых известняков и цементных глин. Производство изделий из мрамора целесообразно  разместить на базе месторождения мраморов; 

· с целью повторной переработки отходов энергетической и горнодобывающей промышленности (значительных по объему) предлагается размещение предприятий по их переработке вблизи мест складирования шламов, отстойников, так как удельный расход сырья также значительно превышает вес готовой продукции;

· учитывая, что предлагаемое деревообрабатывающее производство (связанное с наличием значительных по площади территорий эксплуатационных лесов) относится к высокотехнологичным процессам, его размещение может быть ориентировано на «привязку» к городу или к промузлу наукоемких предприятий;

· размещение предприятия деревообрабатывающей промышленности по производству топлива для биоэнергетики (древесных гранул – пеллетов, топливных брикетов, спрессованных порубочных остатков) как наиболее энергоемкого и требующего достаточно большого объема сырья целесообразно разместить у источников сырья и электроэнергии;
·  привлекательным фактором для размещения предприятий транспортно-складского назначения и ряда других является зона влияния магистральной автодороги регионального значения «Серов – Североуральск»; 

· сельскохозяйственные объекты развиваются в пределах существующих территорий сельскохозяйственного производства за счет интенсификации производства и восстановления пустующих строений;

· для развития рекреации наиболее благоприятными являются на севере – район поселка Чернореченск, так как эти территории являются наиболее малоосвоенными, богатыми красивейшими местами привлекательны для развития туризма, вместе с этим данные территории располагают необходимыми объектами социальной инфраструктуры.

Необходима планировочная реконструкция существующих промышленных зон муниципального округа и интенсификация использования территории. 

Муниципальный округ Краснотурьинск рассматривается как крупный промышленный центр, ориентированный на высокие технологии и профессиональность населения. Для этого необходим переход от экстенсивного землепользования к интенсивной и экономически эффективной эксплуатации территориальных ресурсов муниципального округа.

Предлагаемая специализация проектируемых предприятий, разработанная на основе анализа экономической базы округа, программ и комплексных проектов развития отраслей приведена в таблице

Таблица 6.1.2.9.1.

Рекомендуемая производственная внутриотраслевая 

специализация предприятий

	№№
	Местоположение
	Специализация

	1.
	Машиностроение и приборостроение


	-Производство электрооборудования, кабелей силовых с использованием меди и алюминия; 

-Производство счетчиков электрических, светильников светодиодных, медицинских светильников;

- Производство комплектующих изделий, полуфабрикатов и нестандартного оборудования для оказания производственных услуг крупным предприятиям, а также предприятиям коммунального хозяйства;

-Наукоемкое производство в сфере телекоммуникаций и связи;

- Медицинское машиностроение;

- Медицинское протезирование



	2.
	Химическая и биохимическая отрасль
	-Производство фармацевтической продукции, биодобавок;

-Производство биохимической продукции по нанотехнологиям

	3.
	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 


	-Производство строительных и отделочных материалов из огнеупорных глин, керамоплитки, черепицы и пр.;

-Производство мраморной облицовочной плитки и прочих отделочных материалов из мрамора;

- Производство цемента, гипса, сухих бетонных  смесей, изделий из волокнистого цемента;

-Производство многопередельных сухих строительных смесей и тому подобных (переработка отходов БТЭЦ);

-Производство красителей и пигментов, геоматериалов, теплоизоляционных материалов, газосиликатных блоков, вяжущих материалов шпатлевок, герметиков и тому подобных (переработка отходов глиноземного производства);

- Производство строительных и отделочных материалов при вторичной переработке техногенных образований ТМР

	4.
	Деревообрабатывающая отрасль
	-Производство высокотехнологичной продукции: плит древесностружечных, панелей, шпона лущеного и прочих;

-Производство конструкций из дерева;

-Производство топлива для биоэнергетики


6.1.3. Население и демографическая характеристика
6.1.3.1. Перспективы развития системы расселения

Положение Свердловской области в системе расселения РФ

Свердловская область расположена в зоне с ограниченно благоприятными условиями расселения, в связи с тем, что находится под воздействием изменений в геополитическом положении и политико-экономической ситуации, произошедших в последние годы в России.

В перспективе будут развиваться северные  районы  области, обладающие большим запасом природных ресурсов и обеспечивающих выход Свердловской области к морю и трансконтинентальным трассам морей Северного Ледовитого океана.

Положение муниципального округа Краснотурьинск в системе расселения Свердловской области

В соответствии со «Схемой территориального планирования Свердловской области» муниципальный округ Краснотурьинск входит в состав Серовской групповой системы населенных мест (ГСНМ). Центр системы – город  Серов.

В Серовскую ГСНМ входят также следующие муниципальные образования: 

Североуральский муниципальный округ; 

Муниципальный округ Карпинск; 

Волчанский муниципальный округ; 

Сосьвинский муниципальный округ; 

Муниципальный округ Верхотурский; 

Новолялинский муниципальный округ. 

Муниципальный округ Краснотурьинск расположен в 1 поясе Серовско-Краснотурьинской агломерации  и является одной из наиболее освоенных территорий области.

Ближайшие к городу Краснотурьинску населенные пункты: город Карпинск, город Серов, город Волчанск. 
По уровню урбанизации Муниципальный округ Краснотурьинск является одной из самых урбанизированных территорий в Свердловской области. Доля го​родских жителей в структуре населения муниципального округа по состоянию на 01.01.2025г. составила – 58354 человек, в том числе городское – 55056 чел., сельское – 3298 человек. 
Приоритетные направления развития системы расселения муниципального  округа Краснотурьинск:

· вовлечение в хозяйственную деятельность новых территорий и  эффективное использование их ресурсов;

· размещение новых предприятий

· новое жилищное строительство с учетом доходов различных социальных групп населения;

· развитие удобных рекреационных комплексов с учетом природно-климатических  условий, образа жизни;

·  постепенное улучшение социальных параметров городской среды, с возможностью достижения в будущем оптимальных показателей социальной и инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания территорий;

· формирование туристической инфраструктуры, представляющих интерес для развития туризма и рекреации;

· развитие транзитной функции;

· развитие транспортной сети с повышением ее плотности, совершенствованием системы обслуживания и благоустройства

· обеспечение экологического благополучия территории округа; рациональное использование природных и земельных ресурсов, рекультивация нарушенных ландшафтов;

обеспечение безопасности территории и населения от воздействия природных и антропогенных факторов на планировочную структуру.
Территории для нового жилищного строительства с инженерной инфраструктурой предусмотрены:
- территория 2 очереди поселка индивидуальной застройки «Металлург» в городе Краснотурьинск, Свердловской области» проектом планировки территории предусмотрено образование 64 земельных участков для  индивидуального жилищного строительства, 3 земельных участков для коммунального обслуживания, 1 земельного участка (территрии) общего пользования и сохранение в существующих границах 150 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства и т.д. сложившейся застройки а так же земельных участков, занятых улицами и проездами.
- в жилом районе "Южный" в городе Краснотурьинск, Свердловской области» проектом планировки территории предусмотрено образование 271 земельных участков для  индивидуального жилищного строительства, 1 земельного участка (территрии) общего пользования и сохранение в существующих границах 126 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства и т.д. сложившейся застройки.

6.2. Предложения по градостроительному развитию территорий 

6.2.1. Направления развития

Территориальное планирование производилось с учетом планировочных ограничений территориального развития для разных видов использования, на основе утвержденных границ пригородной зоны и границ земель различных назначений в ее составе.

Решения по определению принципиальных направлений территориального развития приняты с максимальным использованием преимуществ автодороги регионального значения (на перспективу федеральной) «г. Серов – г. Североуральск» и магистральной железной дороги «г.Серов –ст.Бокситы г.Североуральск». Размещение планируемых производственных зон  выбрано с точки зрения транспортной доступности, приближенности ресурсов (трудовых, минерально-сырьевых, энергетических) и наиболее бережного использования природно-ландшафтного потенциала.

Основными задачами, решаемыми Проектом генерального плана, является выделение территорий пригодных для освоения, функциональное зонирование и организация транспортного обслуживания.

Дальнейшее развитие планировочной структуры муниципального округа предусмотрено по двум существующим планировочным осям широтного и меридионального направления, представленными автодорогами «г.Серов – г.Североуральск» и «г.Краснотурьинск – п.Марсяты». Дополнительной планировочной осью становится коридор магистральных газопроводов Краснотурьинского ЛПУ МГ. Главной планировочной осью является автомобильная дорога широтного направления «г.Серов – г.Североуральск».

Зонирование территорий

Предложения по функциональному зонированиию территории выполнены для возможности размещения объектов капитального строительства местного значения в границах выявленных зон градостроительного развития различного назначения. 
Проектом генерального плана муниципального округа в составе территорий для развития города выделены территории для размещения объектов капитального строительства, в том числе производственных зон:

- производственная зона горнодобывающего комплекса и предприятий по переработке первичного сырья на месторождениях полезных ископаемых в районе п. Воронцовка;

- полифункциональная производственная зона в районе шламонакопителя № 2 «БАЗ – СУАЛ» (Северо-западная промзона - I очередь, расчетный срок);

- карьер по добыче скального грунта ООО «Газпром трансгаз Югорск» согласно выданной лицензии на пользование недрами, расположенный в 5,5 км восточнее г. Краснотурьинска, занимаемая площадь - 6,2 га;

- производственные площадки по добыче россыпного золота ООО «Южно-Заозерский прииск» (гидравлика № 9) в долине реки Пещерная (в 3,7 км южнее г. Краснотурьинска) площадью 310 га и участок площадью 150 га в долине реки Холодная;
-производственная зона под строительство полигона твердых коммунальных отходов площадью 38,3276 га (МО Краснотурьинск, г.Краснотурьинск Земельный участок 66:50:0102003:377) новое строительство
-производственная зона под строительство объекта «Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) АО «Богословское рудоуправление» площадью 10 га;

- производственная зона под строительство склада кека № 1  АО «Золото Сеаерного Урала»;

- производственная зона объектов, связанных с разработкой месторождения россыпного золота на земельных участках с кадастровыми номерами 66:50:0706001:114 (площадь 9,15 га), 66:50:0000000:6686 (площадь 7,34 га)  для разработки месторождения россыпного золота рек Пещерная и Холодная;

Организация новых производственных зон в границах населенных пунктов:

- производственная зона «под склады» г. Краснотурьинск, ул. Мира, 1/3, ООО «КриоСтандарт» кадастровый номер 66:50:0534002:95

- площадка для размещения строительной техники и грузов для осуществления капитального или текущего ремонта объектов капитального строительства, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, кадастровый квартал 66:50:0501002 

Освоение и использование территории связано с непосредственной близостью автомобильной дороги высокой категории, являющейся гостевой трассой, что требует повышенного качества застройки территорий. Кроме того, необходимо строительство автомобильных развязок и съездов со скоростной автомобильной дороги для осуществления подъезда автомобильного транспорта к площадкам. Инженерное обеспечение планируемых к размещению объектов, приближенных к существующим источникам инженерного обеспечения и  коммуникациям, осуществлять от них, а обособленных  -  от автономных источников или строительством инженерных коммуникаций до действующих источников.

6.2.1.1. Основные тенденции преобразования и развития

производственных территорий 
Основные тенденции развития производственных территорий учитывают специфику сложившейся производственной деятельности, природных и экономических условий муниципального округа.

Основные направления развития производственных территорий:

- размещение предприятий горнодобывающего комплекса,

- реорганизация и оптимальное развитие существующих производственных территорий,

- формирование новых производственных зон с расширенным отраслевым спектром, включающем новые прогрессивные технологии, в том числе для организации инвестиционных площадок.

Размещение предприятий горнодобывающей промышленности определяется местоположением разрабатываемых месторождений полезных ископаемых. Преимущественно такие предприятия являются самостоятельными производственными  комплексами.

Генеральным планом учена первоочередная разработка месторождений полезных ископаемых с размещением объектов добывающего и перерабатывающего комплекса на основании оформленных горных отводов и деклараций на размещение предприятий.
К освоению на первую очередь предусмотрены месторождения с организацией предприятий по переработке первичного сырья, связанные с разработкой месторождений россыпного золота р. Холодная, р. Пещерной.

Новые крупные производственные зоны организованы на землях лесного фонда с предварительным переводом их в категорию «земли промышленности».

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение производственных территорий:
- развитие производственной деятельности (таблица 6.2.1.1.1)

Таблица 6.2.1.1.1.
	№
	Наименование планируемого объекта
	Планируемое местоположение
	Основные характеристики
	Основание для размещения
	Вид зоны с особыми условиями использования территорий

	Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности)

	1.
	Объект, связанный с разработкой месторождения россыпного золота, р. Холодная (строительство. Первая очередь)
	66:50:0706001:114 Свердловская область, городской округ Краснотурьинск, Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество, Воронцовский участок, кварталы 26 (части выделов 43, 52, 53, 67, 68), 39 (части выделов 3, 32, 35)
	объем горной массы 357,5тыс.м3, в т.ч. золотосодержащие пески 206тыс.м3. Запасы Au-37,7кг. Площадь в границах запасов 80,1тыс.м2
	Лицензия на пользование недрами СВЕ 03906 БЭ
	в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	2.
	Объект, связанный с разработкой месторождения россыпного золота, р. Пещерная (строительство. Первая очередь)
	66:50:0000000:6686 Свердловская область, городской округ Краснотурьинск, Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество, Воронцовский участок, квартал 28 (выдел 68, части выделов 10, 35, 46, 51, 53, 59, 60, 65, 66)
	объем горной массы 254тыс.м3, в т.ч. золотосодержащие пески 152тыс.м3. Запасы Au-39.6кг. Площадь в границах запасов 63тыс.м2.
	Лицензия на пользование недрами СВЕ 03906 БЭ
	в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03

	Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью



	3.
	Склад кека №1 АО «Золото Северного Урала» 

(строительство)
	Кварталы 183, 182 Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество

(зу 66:50:0903001:182)
	Объем складирования хвостов переработки склада кека № 1 – 19,3 млн.т.. Об-щая площадь за-стройки 97,77 га. Склад кека формируется в 4 яруса (высота яруса 12м, макс. Высота склада кека 48м, крутизна откоса яруса 1:2, ширина берм –не менее 15м.
	-
	Устанавливается в соответствии с проектом

	Объекты добычи и транспортировки газа

	4.
	Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) АО «Богословское рудоуправление» (строительство)
	Свердловская область, г. Краснотурьинск, в 1 км, по направлению на север от ориентира: Cвердловская обл, г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Малышева, дом 2а (66:50:0601002:678)
	Строительство 2-х очередей установок сжижения природного газа, с производительностью до 3000 кг/час
	-
	Устанавливается в соответствии с проектом


Размещение планируемых иных объектов капитального строительства планируется с учетом установления санитарно защитных зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», указанных в главе 6.5.3. «Мероприятия по установлению и соблюдению режима использования территорий с особыми условиями использования».

6.2.1.2. Развитие территорий сельскохозяйственного использования и лесного хозяйства
Администрацией муниципального округа Краснотурьинск планируется проведение мероприятий по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, в части  проведения работ по образованию и дальнейшему предоставлению земельных участков с разрешенным использованием "сельскохозяйственное производство" для нужд Крестьянских Фермерских Хозяйств (КФК).
Существующие земли сельскохозяйственного назначения и использования преимущественно сохраняются. Развитие агропромышленного комплекса (сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих предприятий) предлагается в границах населенных пунктов – в поселках Прибрежный, городе Краснотурьинске и на прилегающих территориях. Для поселка Прибрежный сельское хозяйство является градобразующей базой, в его границах предусмотрены планируемые зоны объектов сельскохозяйственного производства.

Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные к северу от границы города и попадающие в  санитарно-защитную зону Богословского алюминиевого завода, не могут рассматриваться как перспективные для развития сельского хозяйства. Территории, расположенные за границей санитарно-защитной зоны предлагается использовать в качестве резервных для размещения современных животноводческих и сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий. 
В случаи пересечения границ населенных пунктов с землями лесного фонда Администрацией муниципального округа Краснотурьинск планируется начать работы по изменению границ земель, на которых находятся леса, расположенные в лесопарковых зонах в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения фуннкциональных зон в лесах, расположенные в лесопарковых зонах» или исключение данных участков из границ населенных пунктов.
6.2.1.3. Развитие территорий природного комплекса

Наиболее привлекательные направления: культурно-познавательный ту-ризм, активный туризм (сплав по горным рекам, горные лыжи и др.), экологи-ческий туризм, сезонный, детский и кратковременный отдых.
Благоприятны для развития: северная зона отдыха (район поселка Чернореченск). 

6.2.2. Земельные ресурсы. Перераспределение земель

6.2.2.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования 
Предусматривается изменение границ г. Краснотурьинска на основании пункта 5 статьи 12  Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  Об отходах производства и потребления  «о запрещении захоронения отходов в границах населенных пунктов».   Из границ г. Краснотурьинска исключаются следующие объекты: шламоотвал креолита, объект переработки техногенных отходов. 

Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта, входящего в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования 
Таблица 6.2.2.1.1 
	
	Кадастровый номер участка
	Существующая категория земель
	Планируемая категория земель
	Цели планируемого использования
	Площадь

м2

	1. 
	66:50:0502001:10
	Земли населенных пунктов 
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	шламоотвал креолита
	46379

	2. 
	66:50:0502001:19
	Земли населенных пунктов
	
	объект переработки техногенных отходов
	36669

	3. 
	66:50:0502001:339


	Земли населенных пунктов
	
	специальная деятельность
	18334


6.2.2.2. Предложения по переводу земель в иные категории 
Перевод земель из одних категорий в другие обусловлен изменением границ населенных пунктов, организацией производственных зон и зон специального назначения за границами населенных пунктов.
Перевод земель из одних категорий в другие обусловлен изменением границ населенных пунктов, организацией производственных зон и зон специального назначения за границами населенных пунктов.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» требуется в связи со строительством объектов АО «Золото Северного Урала» под склад кека № 1 и ПАО «Надеждинский металлургический завод» под комплекс сжижения природного газа (КСПГ) АО «Богословское рудоуправление».

АО «Золото Северного Урала» в соответствии с полученной лицензией на право пользования недрами СВЕ 00696 БР Воронцовского золоторудного золота осуществляет переработку руд из забалансовых спецотвалов сформированных в исторический период его отработки. 

 Территории производственных предприятий АО «ЗСУ» содержит: « Горно-металлургический комбинат. Обоготительная фабрика».

Складирование хвостов переработанной руды ведется методом полусухого складирования. Перевозка отходов (хвостов) на склад осуществляется автомобильным транспортом.

Проектируемый Склад кека №1 располагается в непосредственной близости к корпусу фильтрации золотоизвлекательной фабрики АО «Золото Северного Урала» (далее ЗИФ) на земельных участках 66:50:0903001:27, 66:50:0903001:171, 66:50:0903001:172 находящихся на праве собственности АО «Золото Северного Урала».
В состав зданий и сооружений ЗИФ входят:

- Обогатительная фабрика и корпус фильтрации. Административные корпусы, ремонтно-механические мастерские. Аналитическая лаборатория. Прочие объекты;

- склады кека 1-ой, 2-ой и 3-ей очереди, рудные склады;

- участок кучного выщелачивания, основания кучного выщелачивания;

- отстойники, очистные сооружения, объекты канализации;

- система электроснабжения, связи, освещения сооружений; 

- система КИА (КИП);

- подъездные и эксплуатационные (внутриобъектовые) автодороги.

Эксплуатация складов кека осуществляется на площадке ЗИФ по этапам, по мере заполнения. На текущий момент склады кека 1-ой и 2-ой очереди заполнены полностью, производится заполнение склада кека 3-ей очереди, которое завершится в 2029 году. Запланировано произвести строительство склада кека 4-ой очереди (наименование согласно подготавливаемой проектной документации строительства объекта – «Склад кека №1, далее - Объект), которое предусматривает реконструкцию склада кека 2 очереди. Проект на Объект предусматривает объединение проектируемого склада кека с существующим складом кека 2-ой очереди.

Выбор вышеуказанного земельного участка под строительство объекта обусловлен, тем что склад кека № 1, является неотъемлемой частью единого объекта горно-металлургического комбината.

 ПАО «Надеждинский металлургический завод» планирует осуществить перевод земельного участка из земель  сельскохозяйственного назначения общей площадью 9,7498 гектаров с кадастровым номером 66:50:0601002:678, находящегося на праве собственности у ПАО «Надеждинский металлургический завод», в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» для  размещения объекта «Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) вблизи ГРС «Северопесчанская» в пос. Рудничный Свердловской области».

Пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» допускается перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию в связи с размещением промышленных объектов…».

Земельный участок с кадастровым номером 66:50:0601002:678 по целевому назначению не использовался более 15 лет, является смежным с землями лесного фонда.  Участок с юга пересекает три подземных линии ВОЛС и газопровод 0,6 Мпа АО «ГАЗЭКС». 

Выбор вышеуказанного земельного участка под строительство объекта обусловлен требованиями нормативных документов (СП 36.13330.2012 «Магистральные газопроводы», ПУЭ-7 п. 2.5, СП 240.1311500.2015 «Хранилища сжиженного природного газа», Приказ МЧС России № 452 от 20.08.2015 «Об утверждении свода правил «Хранилища сжиженного природного газа» и т.д.) в части охранных зон и минимальных расстояний, которые влекут существенные изменения в использовании площади земельного участка:

-наименьшее расстояние от ГРС до: ВЛ 35 кВ-80 м., ВЛ 110 кВ – 100 м., ВЛ 500 кВ – 180 м.;

-наименьшее расстояние от ГРС до лесных массивов хвойных пород – 50м.;

-наименьшее расстояние от ГРС до жилых зданий 150м.;

-наличие не менее двух (въездов) выездов на дороги общей сети или подъездные дороги предприятия.

Учитывая место расположения относительно инженерных коммуникации и нормативные требования, площадь земельного участка, допустимая для строительства объекта, должна быть не менее 9,5 гектаров.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером 66:50:0601002:678 для размещения объекта «Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) вблизи ГРС «Северопесчанская» в пос. Рудничный Свердловской области» позволит не только безопасно и эффективно эксплуатировать установку и отгрузку производимой продукции, но и исключает негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду ввиду применения современных технологических решений. 

Планируемый к созданию объект реализуется в рамках развития производственной и заправочной инфраструктуры наиболее экологичного вида моторного и энергетического топлива – сжиженного природного газа, что соответствует государственной программе Российской Федерации «Развитие энергетики» (в том числе подпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива»). Новое предприятие позволит создать дополнительные рабочие места, будет способствовать развитию экономики района, а также положительно скажется на экологии (переход с использования дизельного топлива на более экологически чистый природный газ)

Строительство комплекса сжижения природного газа является социально значимым проектом на территории муниципального округа Краснотурьинск.

Перечень земельных участков, не относящихся к категории земель населенных пунктов, планируемых к переводу в другую категорию
Таблица 6.2.2.2.1
	
	Кадастровый номер участка
	Существующая категория земель
	Планируемая категория земель
	Цели планируемого использования
	Площадь

м2

	
	66:50:0101002:216
	Земли лесного фонда 

(часть 16 квартала Краснотурьинского участка Крас-нотурьинского участкового лесничества)
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Кладбище для обслуживания пос.Чернореченск
	36000

	
	б/н
	Земли лесного фонда 

(часть 32 квартала Воронцовского участка Крас-нотурьинского участкового лесничества, выдела 43, 23,25,26,45)
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Кладбище для 

обслуживания пос. Воронцовка
	37000

	
	66:50:0000000:246 (часть участка)
	Земли лесного фонда

(Кварталы: 78 (выделы 1, 55, 56, 57, 58, 59, 60), 79 (выделы 43, 44, 45), 93 (выделы 2, 3, 4, 48, 49, 50) Карпинское лесничество  Краснотурьинское участковое лесничество, Краснотурьинский участок)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Под размещение полигона ТКО
	390000

	
	66:50:0000000:6686
	Земли лесного фонда

(Квартал 28 (выдел 68, части выделов 10, 35, 46, 51, 53, 59, 60, 65, 66)  Карпинское лес-ничество, Краснотурьинское участковое лесничество, Во-ронцовский участок)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	под объект, связанный с разработкой месторождения россыпного золота, р. Пещерная
	73400

	
	66:50:0706001:114


	Земли лесного фонда

(Квартал 26 (части выделов 43, 52, 53, 67, 68), 39 (части вы-делов 3, 32, 35) Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество, Воронцовский участок)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	под объект, связанный с разработкой месторождения россыпного золота, р. Холодная
	91500

	
	66:50:0601002:678
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Под размещение объекта «Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) АО «Бого-словское рудоуправ-ление»
	97498

	
	66:50:0903001:27
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Под склад кека №1 АО «Золото Северного Урала»
	181182

	
	66:50:0903001:171
	
	
	
	95 218

	
	66:50:0903001:172
	
	
	
	140326

	
	66:50:0903001:182
	Земли лесного фонда

(Кварталы 183, 182 Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Под склад кека №1 АО «Золото Северного Урала»
	934197

	
	66:50:0000000:246

(часть участка)
	Земли лесного фонда

(Кварталы 35, 36 Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество, Воронцовский участок)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Промплощадка горно-металлургического комплекса на Во-ронцовском золо-торудном место-рождении


	2500000

	
	66:50:0702001:118
	Земли лесного фонда

Квартал 4 (выделы 3,11,14,52) Воронцовского участка Крас-нотурьинского участкового лесничества, Карпинского лесничества
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Расширение охранной зоны склада взрывчатых материалов АО «Богословское рудоуправление»
	41600

	1
	б/н

(южнее автодороги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель, вдоль восточной границы ГО Краснотурьинск)
	Земли лесного фонда

(часть 36 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества, 

часть 35 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Обогатительная фабрика
	870000

	
	б/н 

южнее автодороги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель, вдоль восточной границы ГО Краснотурьинск
	Земли лесного фонда

(часть 36 квартала Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Горно- металлургический комбинат АО «Золото Северного Урала»
	1292000

	
	66:50:0000000:6242  

(Вдоль левого берега реки Каквы

Свердловская область, городской округ Краснотурьинск, квартал 41 (части выделов 14, 20, 21, 22, 23, 24, 33))
	Земли лесного фонда

(Квартал 41 Карпинское лесничество,Краснотурьинское участковое лесничество, Воронцовский участок)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Водозаборные скважины
	43000


6.3. Развитие транспортной инфраструктуры

6.3.1. Внешний транспорт

Внешними транспортными магистралями, соединяющими муниципальный округ Краснотурьинск с другими муниципальными образованиями и областным центром являются автомобильная дорога регионального значения «г. Серов – г.Североуральск – г.Ивдель» и магистральная железная дорога «г.Серов – г.Ивдель». Указанные транспортные магистрали пересекают территорию муниципального округа в широтном направлении и обеспечивают благоприятную транспортную доступность в срединной части территории. Кроме того, автодороги «г.Краснотурьинск – п.Марсяты» и «г.Краснотурьинск – п.Красный Яр» соединяют округ с соседними Серовским и Ивдельским городскими округами.

6.3.2. Внутренние транспортные коммуникации 
Автомобильный транспорт

Существующая сеть автодорог округа соединяет населенные пункты между собой, а также с производственными объектами,  местами добычи полезных ископаемых, зонами рекреации и сельскохозяйственных угодий. Генеральным планом намечена организация и развитие сети дорог, связывающих территории планируемых крупных производственных зон с дорогами регионального и местного значения. Планируется создать систему дорог в проектируемой Северо-западной промышленной зоне с выходом на дорогу регионального значения «г. Краснотурьинск – п. Марсяты». 

Предусмотреть автодорогу регионального значения общего пользования V-ой технической категории – Подъезд к городу Краснотурьинску от 27 км автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель», протяженностью 10,6 км в соответствии со Схемой развития автодорог Свердловской области до 2032 года и Постановлением Правительства Свердловской области об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта № 300-ПП от 27.04.2017 г. 

На 1 очередь предусмотреть участок протяженностью 4,0 км от автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель» до шахты «Северопесчанская», на 2-ю очередь  (после 2030г. ) - участок от указанной шахты до границы г. Краснотурьинска и далее по землям населенного пункта до зоны жилой застройки. 

В соотвествии с положениями   Схемы   развития   и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на период 2017-2031 годы,  одобренной   приказом ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» от 08.12.2014 № 785. , предусмотреть : перевод в сеть региональных автодорог автомобильную  дорогу  в  направлении с. Андриановичи  от п. Чернореченска «г. Краснотуриьнск – п. Марсяты» .

Железнодорожный транспорт

При соответствующем обосновании возможна организация железнодорожного обслуживания проектируемых территорий Северо-западной промышленной зоны, цементного завода и промышленной зоны в п.Рудничный от существующих промышленных железнодорожных станций или станций общего пользования. 

6.3.3. Объекты транспортного обслуживания

Структуру автодорожной сети формируют автомобильные дороги регионального значения (В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области).

6.4. Развитие инженерной инфраструктуры

6.4.1. Водоснабжение

Город Краснотурьинск

Источниками хоз-питьевого  водоснабжения города приняты:

а) подземные  воды  действующего Краснотурьинского водозабора, расположенного в 5-6 км западнее г.Краснотурьинска на правом берегу Краснотурьинского водохранилища с балансовыми эксплуатационными запасами (на 01.07.2002  г.) по категории А - 19,5 тыс.м 53 0/сут. Запасы утверждены Урал ТКЗ при ГУПР по Свердловской области (протокол Т 21/03 от 30.05.03 г.) на основании отчета "Оценка эксплуатационных   запасов  подземных  вод действующего Краснотурьинского водозабора с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Краснотурьинска по результатам работ, выполненных  ООО НПФ "ГеОС". Водозабор состоит  из  5 водозаборных узлов 7э(Б),  9э,  12э, 6э(А), 8э(7э).

Предлагается принять  следующие  эксплуатационные нагрузки на водозаборные скважины (при условии гарантированной  эксплуатации водозабора в  маловодный  год 95%  обеспеченности):  скв.7э(Б) - 3,74 тыс.м 53 0/сут.,  9э   -   3,71   тыс.м 53 0/сут.,   12э   -   3,32 тыс.м 53 0/сут., 6э(А) - 3,51 тыс.м 53 0/сут., 8э(7э) - 5,25 тыс.м 53 0/сут.

б) подземные воды Северо-Песчаного месторождения,  расположенного в 12 км южнее г.Краснотурьинска  в  бассейне  правобережных притоков р.Каква  - ручьев Пещерного и Холодного с утвержденными Урал ТКЗ при ГУПР по Свердловской области эксплуатационными  запасами 28,2 тыс.м 53 0/сут.  (протокол Т 19/03 от 27.03.03) на основании работ по оценке эксплуатационных запасов этого месторождения. Схема отбора  вод ориентировочно представляется в составе 6-7 узлов эксплуатационных скважин,  включая компактную группу водозаборных скважин  Пещерного  водозабора с утвержденными запасами 3,7 тыс.м 53 0/сут.,  который в настоящее  время  эксплуатируется  в размере 3,0 тыс.м 53 0/сут. для хоз-питьевого и производственно-технического водоснабжения шахты "Северо-Песчаная",  поселков  Рудничный, районов Новостройка и Белка. 
Таким образом для хоз-питьевого водоснабжения г.Краснотурьинска предусматривается освоение запасов в размере 24,5 тыс.м 53 0/сут.

Водопотребление города из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (с учетом развития производства) на расчетный срок составит - 39 100 куб. м/сутки.

Поселок Рудничный

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка приняты подземные воды  «Пещерного» водозаборного участка (скважины 0э, 8э, 10э, 11э) «Северопесчанского» МПВ с эксплуатационными запасами 3,7 тыс. Зоны санитарной охраны от источника (ЗСО) I, II, III пояса имеются                (утверждены постановлением Главы муниципального образования город Краснотурьинск от 25.04.2001 № 438)

От скважин «Пещерного» водозаборного участка вода насосами I подъема по двум водоводам Д-300 и 250 мм подается в систему хоз-питьевого водоснабжения шахты Северо-Песчанской, от которой по существующему водоводу Д-200 мм вода поступает в п.Рудничный.Через регулятор давления, установленный около Новопесчанского вентиляционного ствола, вода подается на станцию III подъема, проектируемую на I очередь строительства на площадке существующей насосной станции III подъема (на ул.Чкалова), которую предлагается ликвидировать ввиду неудовлетворительного технического состояния.

Водопотребление поселка составит:

- на I очередь строительства 
- 1676,0 м3/сут;

- на расчетный срок 

- 2032,0м3/сут.

Поселок Воронцовка

Водопотребление  поселка  на расчетный срок составит 590,5 м3/сутки
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка принимаются  подземные воды «Пещерного» водозаборного участка  «Северопесчанского» месторождения подземных вод (скважины 0э, 8э, 10э, 11э) с утвержденными  эксплуатационными запасами – 3,7 тыс.м3/сут
Поселок Чернореченск

Расчетное водопотребление на 2035 год по поселку Чернореченск - 132,34  м3/сут., 

В качестве источника  для хозяйственно-бытовых нужд используется скважина №28. Качество воды скважины №28 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Вода из скважины №37 также соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01, но используется для технических нужд 0,94 м3/сут. и в качестве летнего водопровода. Дебит скважины №28 составляет 1,22м3/час, т.е. 29,28м3/сут. Дебит скважины №37 составляет 0,075м3/час или 1,80 м3/сут.

Вода из скважины №28 заполняет баки-накопители (емкостью 10м3 каждый), далее самотеком на нужды поселка и котельной, работающей на твердом топливе (уголь). Водопроводные сети находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» протяженностью 0,9 км.

Границы зон санитарной охраны для рассматриваемых скважин установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 и подтверждены гидрогеологическим обоснованием, выполненным ОГУП «ТЦ Уралгеомониторинг» и согласованными РА по недропользованию по УрФО. Количество зон санитарной охраны – 3.

Поселок Прибрежный

Источником водоснабжения рассматриваемого поселка являются существующие скважины, качество воды в которых соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Прибрежный используется скважина №3, расположенная на правобережном борту долины реки Устея. Дебит скважины 2,83м3/сут. На проектный срок данная скважина не обеспечит необходимые расходы воды. Согласно СНиП 2.04.02-84*, п.5.13 необходимо предусмотреть резервную скважину для скважины №3 с дебитом не менее 3,90 м3/ч. Для скважины №3 установлены зоны трех поясов.

Вода из скважины №3 через резервуар запаса воды насосами второго подъема по трубопроводам, проложенным в земле и над землей (со спутником), подается на хозяйственно-питьевые нужды поселка. Материал трубопроводов полиэтилен.

Для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения производственных объектов совхоза и малого предприятия по переработке мяса ОАО ПТЦ «Яса» используются скважины №2 (1 – рабочая, 1 – резервная). Дебит скважины №2  6,29 м3/ч.

Условиями недропользования суммарный среднесуточный водозабор из существующих скважин 2, 3, 2р  ограничен 155,83 м3/сут, требуется -143,34м3/сут.

Расчетное водопотребление на 2035 год по поселку - 143,34 м3/сут. 

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия: 

- Трасса водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска (строительство) (16,9 км);

- строительство сетей водоснабжения в г.Краснотурьинск, жилой район «Южный», пос.Металлург (30 км);

- строительство сетей водоснабжения в проектируемых зонах размещения объектов капитального строительства местного значения п.Воронцовка (3 км);

- строительство водозабора (скважины 16-э, 16-э1, 18-э, 18-э1, 15-э1, 15-э2).
6.4.2. Канализация

Город Краснотурьинск

Проектом предлагается развитие хозяйственно-бытовой канализации города c модернизацией существующих городских очистных сооружений хоз-бытовой канализации:
I - система основной части города (жилые районы Центральный, Заречный, Газовик, Металлург, Новокирпичный, Суходойный, Медный Рудник, северная промзона) с отведением стоков на общегородские очистные сооружения;

II - система жилого района  Медная Шахта  с отведением стоков на собственные очистные сооружения;

III - система района Загородный с отведением стоков на собственные локальные очистные сооружения.

Количество стоков,  поступающих в систему хоз-бытовой канализации города, на расчетный срок составит 37053,0 м3/сут.

Поселок Рудничный

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации, составит:

- на I очередь строительства
- 990 м3/сут; 

- на расчетный срок

- 1243 м3/сут.

Хозяйственно-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных коллекторов сбрасываются в три главных самотечных коллектора поселка:

- Д-225 мм, проектируемый на I очередь строительства по улицам Колхозной, Набережной, Школьной;

- Д-250 мм, ранее запроектированный по улице Чернышевского, подключенный к существующему самотечному коллектору Д-250, 200 мм;

- Д-225 мм, проектируемый на I очередь строительства по улице Соломенникова.

По главным коллекторам стоки отводятся  к насосной станции перекачки № 1, которая подает их по двум существующим напорным коллекторам Д-250 мм на очистные сооружения поселка с полной биологической, физико-химической очисткой и с доочисткой на фильтрах, расширяемые до производительности 1400 м3/сут в соответствии с разработками института "Уралгипроруда". Сброс очищенных стоков вод осуществляется по проектируемому сбросному коллектору в болото. В главный коллектор поселка Д-225 мм, проектируемый по улицам Колхозной, Набережной, Школьной, предлагается отводить стоки:

- от части жилой застройки района "Новостройка" – системой проектируемых самотечных коллекторов Д-160 мм через насосную станцию перекачки № 3 и далее напорными  коллекторами 2Д-63 мм;

- от жилого района "Северный" – самотечным коллектором Д-160 мм, проектируемым на I очередь строительства по ул Малышева, Горняков;

- от базы отдыха и объектов соцкультбыта района "Белка" – напорно-самотечным коллектором 2Д-63 мм, 2Д110мм, Д225мм с двумя насосными станциями перекачки № 4, 5, проложенным по ул.Парковой, Клубной, Лизы Чайкиной  до насосной станции перекачки № 2.

Поселок Воронцовка

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации поселка, составит 342,3 м3 /сутки

Хоз-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных подаются в проектируемый самотечный коллектор поселка Д 225 мм, отводящий стоки на проектируемые очистные сооружения канализации, размещаемые юго-восточнее поселка. После полной биологической очистки и доочистки стоки сбрасываются в реку Марганцовку.

Местоположение очистных сооружений канализации должно быть уточнено на следующей стадии проектирования. Всего в поселке проектируется 2 насосных станции перекачки.

Обеспеченность поселка централизованной системой канализации на расчетный срок составит 100%.

Поселок Прибрежный
Расчетное водоотведение на проектный срок 88,62 м3/сут.

Схема бытовой канализации поселка:

1. Стоки от 17 жилых домов, расположенных на левом берегу реки Устея самотеком собираются в водонепроницаемый выгреб емкостью 32м3, откуда по мере накопления специализированным автотранспортом вывозятся на очистные сооружения бытовых стоков.

2. Бытовые стоки от застройки, расположенной на правом берегу реки Устея самотеком направляются на канализационную насосную станцию, откуда через колодец гашения напора попадают на очистные сооружения. Предлагаем насосную станцию, поставляемую фирмой «Экотехника». Насосная станция полностью оснащена и состоит из емкости, внутри которой установлены насосы, внутренние трубопроводы, обратные клапаны, задвижки, системы контроля и щит управления. Щит управления размещается в защитном шкафу на поверхности земли.

Поселок Чернореченск

Расчетное водоотведение до 2035 года по поселку Чернореченск 102,91 м3/сут.
На проектный срок в поселке Чернореченск предусматривается централизованная система бытовой канализации. Канализационные сети самотеком направляются на очистные сооружения бытовых стоков, где очищаются до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. 

В состав очистных сооружений входят:

1) канализационная насосная станция;

а) блок механической очистки

б) погружные насосы;

2) биоблок.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:
- строительство очистных сооружений района Медная Шахта ул.Зои Космодемьянской (при выводе из эксплуатации действующих очистных сооружений района Медная Шахта);

- реконструкция насосной станции перекачки района Медная Шахта;

- реконструкция очистных сооружений района Загородный;

- строительство очистных сооружений канализации п. Воронцовка; 

- строительство главного самотечного коллектора п.Воронцовка; 

- строительство сетей централизованной системы бытовой канализации п.Чернореченск; 

- строительство очистных сооружений бытовых стоков п. Чернореченск;

- строительство, реконструкция сетей централизованной системы канализации п. Прибрежный 3 км.

- реконструкция очистных сооружений п. Прибрежный.

6.4.3. Теплоснабжение

Город Краснотурьинск
Теплопотребление жилой  застройки и объектов соцкультбыта города на расчетный срок составит 303,2 ГКал/час  (352,6  МВт),  в т.ч. обеспеченной централизованным теплоснабжением - 265,6 ГКал//час (308,9 МВт).

На основании актулизированной схемы теплоснабжения муниципального образования МО Краснотурьинск на территории муниципального округа основным источником теплоснабжения является  Богословская ТЭЦ.
Поселок  Рудничный

Теплопотребление жилой застройки поселка, обеспеченной централизованным теплоснабжением составит: 

- на I очередь строительства - 21,3 МВт (18,3 ГКал/час);

- на расчетный срок 
      - 22,9 МВт (20,7 ГКал/час).

Источниками теплоснабжения поселка приняты:
Котельная пос. Рудничный 4 МВт- расположена по адресу пос. Руд-ничный, ул. Соломенникова, 1/1. Ввод котельной в эксплуатацию осуществ-лен в 2018 году. Согласно представленным данным на момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального округа Краснотурьинск установленная мощность котельной пос. Рудничный 4 МВт округа 3,69 Гкал/ч, которая обеспечивается тремя котлами марки SuperRAC1450.

Основным топливом для котельной служит природный газ, в качестве аварийного (резервного) топлива используется дизельное топливо. Имеется резервная линия редуцирования газа.

Котельная п. Рудничный 11 МВт расположена по адресу пос. Руд-ничный, ул. Чкалова, 14/2. Ввод котельной в эксплуатацию осуществлен в 2018 году. Согласно представленным данным на момент актуализации схе-мы теплоснабжения муниципального округа Краснотурьинск установленная мощность котельной пос. Рудничный 11 МВт составляет 10,32 Гкал/ч, кото-рая обеспечивается четырьмя котлами марки REX300.

Основным топливом для котельной служит природный газ, в качестве аварийного (резервного) топлива используется дизельное топливо. Имеется резервная линия редуцирования газа.
Поселок Воронцовка

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка на расчетный срок составит   -17,2Гкал/час (20,0 МВт).

Проектом предусматривается  отопление и горячее водоснабжение усадебной и коттеджной застройки поселка от поквартирных газовых водонагревателей.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта сохраняется от существующей котельной, расположенной рядом с домом культуры. Теплоснабжение школы обеспечивается от собственной существующей котельной. Топливом для котельных проектируется использовать природный газ.

Поселок Прибрежный

Тепловодопотребление жилья 8048,16 Гкал/год

Теплопотребление предприятий 0,811 Гкал/час

Поселок  Чернореченск

Теплопотребление поселка на расчетный  срок (до 2035 года) составит 6,29 Гкал/час.
Производительность существующей котельной 0,76 Гкал/час, что значительно ниже потребностей поселка на проектный период.

Горячее водоснабжение предусматривается в каждом доме от электронагревателей.
Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:
-Строительство котельной в районе Богословской ТЭЦ, мощность теплоисточника 255,2 МВт (220 Гкал/ч);

- Строительство котельной  в районе Заречный г. Краснотурьинска тепловой мощностью 32,6 МВт (28,0 Гкал/ч); 

- Строительство котельной в районе многоэтажной застройки Медная Шахта г. Краснотурьинск, мощность тепло-источника – 10,5 МВт (9,0 Гкал/ч);

- Строительство котельной в районе ФКУ ИК-16, мощность тепло-источника – 11,63 МВт (10,0 Гкал/ч);

- Строительство котельной в районе производственной площадки МУП «УКК», мощность тепло-источника – 125,6 МВт (107,97 Гкал/ч);

- Строительство котельной (ЮГВ) в районе ул. Заводская - пер. Заводской             (ориентир 66:50:0510012:19).

- строительство магистральных теплопроводов: 2Д- 700 мм от бойлерной № 2 до ЦТП Центрального района, участка теплопровода 2Д-300 мм до проектируемого ЦТП № 7. 

6.4.4. Электроснабжение 
Электропотребление жилой застройки города на  коммунально-бытовые нужды  населения составит на расчетный срок 44,67 МВт (с учетом оборудования зданий газовыми плитами,  кроме существующей застройки, имеющей электроплиты).
Источники электроснабжения города:
существующие:
- ПС Краснотурьинск - 220/110/35 кВ;

- ПС Глинозем I     - 110/10 кВ;
- ПС Воронцовка     - 110/35/10 кВ;
- ПС ЦРП БАЗа       - 110/10/6 кВ;
- ПС Турья          - 110/10 кВ;
- ПС Медная         - 35/6 кВ;
- ПС Тайга          - 110/10 кВ, входящие в единую энергитическую систему Свердловской области и связанные  высоковольтными линиями электропередач (ВЛ) между собой и с:
- Серовская ГРЭС и ПС БАЗ 500/220/110 кВ по ВЛ 220 кВ;
 - Серовской ГРЭС,  ПС БАЗ, Карпинск, Североуральск, Черная Воронцовский ГОК по ВЛ 110 кВ; проектируемые:
 - новая БТЭЦ, которая будет связана по двум двухцепным ВЛ 110 кВ  через переключающие пункт 110 кВ с ПС "Краснотурьинск".
Источниками электроснабжения  жилой  застройки города приняты  электроподстанции:
- ПС Турья 110/10 кВ, получающая питание по двум ВЛ 110 кВ от  ВЛ ПС КПП-3 - ПС Краснотурьинск;
- ПС ЦРП БАЗа, получающая питание по двухцепной отпайке 110 кВ  от ВЛ БТЭЦ-ПС Краснотурьинск.
Поселок Рудничный

Электропотребление поселка  на коммунально-бытовые нужды населения составит: 

- на I очередь строительства
- 2,3 МВт;

- на расчетный срок

- 2,5 МВт.

Источником электроснабжения поселка принята электроподстанция внести дополнение: Шахта Капитальная 110/35/6 кВ, получающая питание отпайкой от шлейфового захода (ВЛ 110 кВ) на ПС ш. Северопесчанская 110/6 кВ и по ВЛ 35 кВ с ПС Воронцовка 110/35/6 кВ. 

Электроснабжение жилой застройки поселка предлагается сохранить  по существующей схеме. Электроэнергия подается непосредственно с шин трансформаторов электроподстанции по кабельным и воздушным ВЛ 6 кВ к трансформаторным подстанциям (ТП) поселка, расположенным в жилой застройке.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы электроснабжения поселка путём строительства дополнительных ТП 6/0,4 кВ. В районах многоэтажной застройки все ВЛ 6 кВ проектируются кабельными, существующие воздушные ВЛ 6 кВ должны быть переложены в кабель.

Восточнее поселка проходят транзитом высоковольтные линии электропередач:

- две существующие ВЛ 110кВ Серовская ГРЭС - Краснотурьинск

- существующая ВЛ 110 кВ Воронцовский ГОК – Краснотурьинск;

- существующая ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС – ПС Краснотурьинск;

- ВЛ 500 кВ Тагил-БАЗ.

Местоположение электроподстанций, трассировка ВЛ 35, 110, 220, 500 кВ приведены на "Схеме инженерной инфраструктуры".

Поселок Воронцовка

Электропотребление жилой застройки поселка на коммунально-бытовые нужды населения на расчетный срок составит  1,4 МВт

Источником электроснабжения жилой застройки поселка принимается существующая   электроподстанция (ПС) «Северопесчанская» 110/6 кВ, запитанная по отпайке 110кВ от ВЛ110кВ Краснотурьинск - СГРЭС и отпайке 110кВ от ВЛ 110кВ Краснотурьинск - Воронцовский ГОК. Электроснабжение жилой застройки поселка сохраняется по существующей схеме    - от электроподстанции электроэнергия по двум воздушным ВЛ 6 кВ подается к распределительному пункту(РП), расположенному на западной окраине поселка. От РП  электроэнергия подается потребителям через систему трансформаторных подстанций.

Поселок Чернореченск

Расчетные электрические нагрузки на проектный срок до 2035 года, 0,80 МВт.

Источником электроснабжения жилой застройки поселка является электроподстанция Черная 110/35/6кв, входящая в единую систему «Свердловэнерго» и получающая питание по ВЛ 110кВ от Краснотурьинск - Черная. С шин электроподстанции питание  по ВЛ-6кВ поступает на МТП 6/04кВ поселка, откуда  по электрическим сетям 0,4кв. подается потребителям.
Поселок Прибрежный

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора с учетом общественных зданий. Расчетная нагрузка на шинах ТП - 0,583МВТ.

Нагрузка по объектам сельского хозяйства - 317 квт или 0,320 МВт.

Электроснабжение поселка осуществляется по двум воздушным линиям ВЛ 10кВ от ПС Глинозем 110/10 кВ через две трансформаторные подстанции: одна для объектов сельского хозяйства, другая для жилой и общественной зоны поселка. Питание потребителям по электрическим сетям 0,4кв.

Предусмотреть возможность строительства кабельной линии 10 кв  по территории муниципального округа от  электроподстанции 110/10 кв «Воронцовский ГОК» до насосной станции I и II подъемов  запроектированного  источника питьевого водоснабжения г. Краснотурьинска, базирующегося на Северопесчанском месторождении подземных вод.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р с изменениями от 27.01.2024):

- ВЛ 500 кВ Северная – БАЗ - реконструкция.

 В соответствии со Схемой территориального планирования Свердлов-ской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП (с изменениями от 15.06.2023 N 426-ПП)

-   Линии электропередачи 110 кВ -1,88 км новое строительство

-  новое строительство ПС 110 кВ – 5 ед.

-  новое строительство ПС 220 кВ на БАЗ-СУАЛ – 1 ед.

6.4.5. Газоснабжение

Краснотурьинск
Газоснабжение города  осуществляется природным газом северных  Тюменских месторождений. Годовой расход газа по городу (без учета  промнужд) составит на расчетный срок 64,437 млн.м3/год.
Подача газа в город предусматривается  от магистральных газопроводов высокого давления 5,5 МПа СРТО-Урал,  проложенных северо-восточнее города по газопроводам-отводам:
 - Д-530  мм  протяженностью  4,9  км  к газораспределительной  станции (ГРС) Богословской ТЭЦ, расположенной в северо-восточной  части города;
- Д-273 мм протяженностью 4,9 км к новой  блочной  ГРС  БАЗа,  расположенной рядом с ГРС Богословской ТЭЦ;
 - Д-325 мм протяженностью 2,75 км к ГРС  предприятия  "Золото  Севера Урала", расположенной севернее п.Рудничный.
От ГРС ТЭЦ газ высокого  давления  0,6  МПа  по  газопроводам  Д-530 мм - существующему и Д-800 мм - проектируемому подается на  площадку новой Богословской ТЭЦ.
Подача газа  в  городскую  систему газоснабжения предлагается через две ГРС - ГРС БАЗа и ГРС предприятия "Золото Севера Урала". Распределение газа по территории города от этих ГРС предусматривается по двухступенчатой схеме.  От  ГРС  БАЗа  по  газопроводу Д-273 мм  (существующему)  и  от  ГРС предприятия "Золото Севера Урала" по газопроводу Д-273 мм (недавно введенному в  эксплуатацию) газ  высокого  давления  0,6  МПа поступает к промышленным, коммунально-бытовым предприятиям, котельным, бытовым газорегуляторным пунктам  (ГРП)  и  шкафным  распределительным устройствам (ШРУ) города,  где давление газа снижается до 3000 Па для подачи потребителям.
После ввода газопровода Д-273 мм,  проложенного  от ГРС предприятия "Золото Севера Урала" до района Загородный,  существующая ГРС подсобного хозяйства БАЗа ликвидируется.
Проектом предусматривается  от  ГРС  БАЗа запитывать 12 ГРП в Центральном, Заречном районах,  районе Птицефабрики,  Суходойном районе и районе Новокирпичном, из них:
- существующие   - N 1, 2, 3, 6, 7, 14;
- проектируемые  - N 4, 5, 8, 9, 11, 12.
От ГРС предприятия "Золото Севера Урала" запитываются два ГРП в жилом районе Медная Шахта: ГРП N 10 - существующий, ГРП N 11 - проектируемый, а также существующее ШРУ в районе Загородный.
С целью газификации новой котельной  цеха "Турьинский рудник" ОАО "Металлургический завод А.К.Серова" в проекте предусматривается перекладка  участка  существующего  газопровода  Д-80 мм на Д-150 мм от подсобного хозяйства БАЗа до восточной окраины застройки по ул.Сосьвинской и далее проектируется прокладка газопровода Д-108 мм по ул.Сосьвинской параллельно существующему теплопроводу 2Д-300 мм до новой котельной. Системы газоснабжения от двух ГРС проектируется  закольцевать.
ГРС Новобогословская – Планир к разм – региональное значение – Срок реализации 2025г. Генеральная схема газоснабжения СО Министерства ЖКХ СО на период до 2028 г. и персп до 2035г.
Поселок Рудничный

Газоснабжение поселка предусматривается природным и сжиженным газом.

Газ подается:

-от газораспределительной станции (ГРС) «Северопесчанская» по газопроводу высокого давления (0,6МПа) Д108мм, проложенного до районного пункта наполнения баллонов (РПНБ), размещенного восточнее поселка;

-от газопровода высокого давления Д273мм, проложенного от ГРС «Северопесчанская» до шахты «Северо-Песчанская» по газопроводу (0,6МПа) Д159мм, по которому газ поступает к  газораспределительным пунктам (ГРП) поселка 

Распределение газа по территории поселка запроектировано по двухступенчатой схеме: газ высокого давления 0,6 МПа подается к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП), где редуцируется до давления 3000 Па для подачи потребителям

На территории поселка  размещены  8 ГРП, в т.ч.:

-существующих -  3;

- проектируемых на I очередь строительства -5.

Поселок Воронцовка

Газопотребление поселка на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок составит  4945,9 тыс. м 3/ сут.

Газоснабжение поселка предусматривается природным газом, подача которого осуществляется от магистральных газопроводов СРТО. Газ по газопроводу-отводу высокого давления от магистральных газопроводов поступает к ГРС Воронцовского ГОКа. От ГРС по газопроводу высокого давления Д160мм (0,6МПа) газ подается к газораспределительному пункту (ГРП) поселка, где редуцируется до среднего давления 0,3МПа для подачи к котельным поселка, к промышленным и коммунальным потребителям, а также в ГРП снижается давление до 3000Па для подачи в жилой сектор поселка по системе газопроводов низкого давления.

Часть жилой застройки поселка обеспечивается сжиженным газом в баллонах.
Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия: 

- строительство наружного газопровода район индивидуальных домов в южной части города Краснотурьинска (ул.Фрунзе, Чернышевского, Калинина, Южная) -2,5 км;
- строительство сетей газоснабжения газопроводов п. Рудничный (ул. Шахтеров, Пушкина, Некрасова, Кирова) - 2,5 км;

- строительство сетей газоснабжения в муниципальном округе Краснотурьинск по ул. Маяковского, Медицины, Уральская, Школьная, Просвещения, Делегатская, Североуральская, Строительная, Островского, Совхозная, Новая, Некрасова) – 8,83 км; 

- строительство газопровода в районе улиц Чайковского, Попова, Серова – 2 км; 

- строительство внутридомовых сетей газоснабжения по ул. Зои Космодемьянской 2,4,8 – 0,1 км.
6.5. Инженерная подготовка и защита территории

6.5.1. Вертикальная планировка. Водоотвод.

Вертикальная планировка территории муниципального округа Краснотурьинск осуществлена в пределах сложившейся городской застройки, участков инженерных и транспортных коммуникаций. Что касается населенных пунктов – г. Краснотурьинск – в пределах городских границ при разработке генерального плана города, разрабатывались проектные материалы по вертикальной      планировке.

В данной работе проанализирован рельеф территории муниципального округа по картографическому материалу, описана специфика расположения возвышенных, пониженных мест, направлений уклонов, водоразделов, участков     седловин и равнинных мест, где по причине замедленного стока формируются обводненные территории с тенденцией к заболачиванию (левобережье рек      Турья, Черная).

Для намечаемых резервных территорий развития городской территории, зон отдыха населения и сельскохозяйственного производства, вертикальная планировка на основе геоморфологического анализа будет разрабатываться в составе последующей стадии проектировании – проектах планировки отдельных земельных участков.

В соответствии с классификацией местности по энергии рельефа, территория муниципального округа относится ко II категории местности – пересеченная равнинная и всхолмленная и небольшая часть к III категории – предгорная, горная.

Для данной территории наиболее целесообразный метод вертикальной планировки – это метод продольных и поперечных профилей. При вертикальной планировке помимо создания удобств движения транспорта и пешеходов, организации водоотвода учитывались условия зрительного восприятия          пространства. В зависимости от дефектовки рельефа, водоотвод возможно    осуществлять открытым способом или с устройством дождевой канализации.

При открытом водоотводе внутриквартальные проезды принимают сток поверхностных вод в лотки улиц, сток обеспечен, если уклон составляет не        менее 4‰.

С целью уменьшения диаметров трубопроводов при прокладке дождевой канализации сток дождевых вод возможно регулировать (прудами, резервуарами по расчету).

В основу вертикальной планировки заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, защиты застройки от неблагоприятных инженерно-геологических факторов, максимальное сохранение существующего рельефа благоприятных для строительства мест.

6.5.2. Инженерная защита территории от затопления, подтопления

и опасных геологических процессов.

В состав раздела включены рекомендации:

 -  по предотвращению и рекультивации зон сдвижения и провалов 

    дневной    поверхности.

 -  рекультивация нарушенных территорий.
 -  мероприятия и предложения по предотвращению  карстообразования.
 -  рекомендации сейсморайонирования.

 -  защита от паводкового затопления, регулирование русел водотоков.

 -  защита от оползней.

 -  защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов.

Рекомендации по предотвращению сдвижения и провалов

дневной поверхности.

В связи с тем, что на территории существующей многоэтажной жилой  застройки центральной части г.Краснотурьинска наблюдаются процессы сдвижения дневной поверхности в зоне горного отвода площадью 101,5 га рудника Васильевского месторождения и представляют угрозу для зданий, сооружений, инженерной инфраструктуры, а также учитывая градостроительную ценность   территории, для предотвращения подобных явлений на других территориях рекомендуется: 

- выявление потенциально опасных зон, используя средства электростатического зондирования, геологоразведки и архивные данные участков подработки, так как нарушенные территории, как правило, испытывают взаимодействие ряда негативных факторов, потенцируя действие друг друга: зоны разрывных тектонических нарушений, участки подземных горных выработок, повышенная водообильность по контактам пород и разломам, присутствие известняков в литологической толще;
 - запрещение нового строительства без предварительного проведения исследований  и оценки целостности перекрывающей толщи пород;

           - проведение  рекультивации  опасных участков, находящихся в зоне систем жизнеобеспечения.  Способы рекультивации должны быть предложены специализированными организациями и отвечать требованиям СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования", СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах".

Рекультивация разуплотненной толщи на территории существующей капитальной застройки возможна методом тампонирования, основанном на заполнении пустот твердеющими составами, состоящими из глины или суглинка (80%-90%), цемента (около 10%) и специальных добавок - структурообразователей. В результате нагнетания данно​го состава через скважины достигается восстановление несущей способности оснований фундаментов.
Возможным методом освоения является создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес посредством устройства водонепроницаемых экранов вокруг пятен застройки цементизацией, битумизацией, силикатизацией, "стена в грунте".
В случае обнаружения при изысканиях разуплотненных грунтов в пределах сжимаемой толщи основания сооружения следует предусмот​реть прорезающие их свайные фундаменты, виброуплотнение, буро-инъекционные сваи; применение конструкций зданий и сооружений, их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях оснований, предусматривать эксплуатируемые подземные помещения и возможность выполнения инъекционных работ из них для восстановления оснований фундаментов при образовании под ними воронок, провалов, проседаний грунтов; здания и сооружения в зависимости от их назначения и условий работы следует возводить по жесткой, податливой или комбиниро​ванной конструктивной схеме. В случае необходимости строительства отдельных объектов эффективными являются монолитные блоки, плиты рамочные  и  другие конструкции,  способные сохранять свои функции при локальных просадках в основании. При прокладке всех видов инженерных коммуникаций в конструкции должны быть предусмотрены компенсирующие устройства.
Рекультивация территории предлагается:
- на участке отработанного песчаного карьера. Рекультивация предполагает засыпку карьера минеральным грунтом и вертикальную планировку поверхности в планировочных отметках, обеспечивающих поверхностный водоотвод;

- на территории провала в зоне сдвижения дневной поверхности. Часть предлагается восстановить посредством завоза плодородного грунта и созданием санитарного озеленения.

Рекомендации сейсморайонирования.
В соответствии со СНиП II-7-81 5* 0 "Строительство в сейсмических районах" интенсивность сейсмических воздействий для муниципального округа Краснотурьинск следует принимать для объектов массового строительства -               6 баллов, для объектов повышенной ответственности - б баллов, для особо ответственных объектов - 7 баллов. Об​щее сейсмическое районирование предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий и отражает 10%, 5%, 1%-ную вероятность превышения сейсмических событий в течение 50 лет. Указан​ная сейсмическая интенсивность приведена для участков со средними по сейсмическим свойствам грунтами (II категории).
Институтом геофизики "Уралсейсмоцентр" РАН УО проведена рабо​та по составлению карты сейсмического микрорайонирования терри​тории г.Краснотурьинска на основании ранее выполненной карты разрывных тектонических нарушений, составленной УралТИСИЗом в 1997 году, в составе которой даны рекомендации по освоению территорий, имеющих в геологическом строении активные тектонические нарушения:
- на участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-сейсмологическом и  инженерно-геологическом отношении,  не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных  антисейсмических мероприятий.

Не рекомендуется строительство промышленных  и  гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон. В       исключительных случаях необходимости строительства предусматривать      специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов). Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают проектную прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях;
- при  прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и  обновленными разломами  рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных и кольцевых укреплений.
Как показывают исследования, проведенные в зонах тектонических нарушений значительно повышена вероятность аварий инженерных сетей. Данный фактор имеет большое значение, т.к. ежегодно на устранение аварий на инженерных сетях расходуются значительные объемы капитальных вложений;

- по разломам флексурно-разрывных зон возможны эманации радона и  других  вредных газов.  

Мероприятия по защите от возможных поступлений радона в жилые помещения включают:
· гидроизоляцию  и  бетонирование подвальных помещений, устройство проветриваемых подвалов и технических этажей;

· строительство  жилых зданий без подвальных помещений и устройство нежилых первых этажей.

Защита от паводкового затопления.
На территории в пойме реки Турьи часть существующей жилой застройки по ул. Социалистической, Чкалова г.Краснотурьинс общей площадью 8,0 га подвержена потенциальной опасности затопления паводковыми водами при пропуске пиковых расходов воды Краснотурьинским гидроузлом.
В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" для застроенных и подлежащих застройке территорий за расчетный горизонт высоких вод принимается уровень 1% обеспеченности - затопления один раз в 100 лет. По данным Уральского Водоканалпроекта абсолютные отметки 1% паводка в нижнем бьефе Краснотурьинского пруда составят: на расстоянии 170 м от плотины - 164,68 м, на расстоянии 1800 м - 162,21 м.
Кроме того, потенциальной опасности катастрофического затопления при разрушении плотины Краснотурьинского гидроузла подвержена часть территорий, близко расположенных.

       Возникновение угрозы катастрофического затопления при разрушении гидроузла относится к категории чрезвычайных ситуаций.
    В соответствии с положениями СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" для городов с насе​лением до 100 тыс.человек плотность населения, подвергаемого риску круглосуточно, не должна превышать  170 чел/га (брутто).
Также требуется проведение следующих мероприятий:
· реконструкция и своевременный ремонт гидроузла, усиление тела плотины и увеличение пропускной способности водосброса;

· расчистка и дноуглубление русла р.Турья  с целью беспрепятственного движения прорывной волны и снижения ущерба жилым и общественным зданиям и сооружениям;

· укрепление берегов реки Турья;

· во  избежание катастрофических последствий  стихийного бедствия необходимо принятие мер предосторожности:

- наблюдение за состоянием плотины;

- своевременный сброс максимальных пиковых расходов;

- оперативное оповещение и эвакуация в случае возникновения критических ситуаций;

- учёт наблюдений службы метео- и гидрологических прогнозов.

Выбор методов инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки:

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

- обвалование территории;

- обвалование и частичное повышение территории (комбинированный метод);

- регулирование стока и расходов реки устройством водохранилищ выше города;

- устройство водоотводящих или разгружающих каналов для пропуска катастрофических расходов;

- увеличение пропускной способности реки после расчистки, углубления, спрямления русла;

- защита территорий дамбами (незатопляемые дамбы, затопляемые дамбы).

Подтопление и заболачивание территорий тесно связаны с режимом грунтовых вод. Развитие городского строительства в большинстве случаев способствует повышению уровней грунтовых вод и подтоплению территорий, особенно сложенных четвертичными и слабопроницаемыми породами. Очень важна для разработки и осуществления действенных мер защиты осваиваемой территории оценка факторов влияния. Для подтопляемых территорий необходимо прогнозировать подтопление и использовать соответствующие методы защиты:

- снижение воздействия естественных и искусственных факторов 

   подтопления;

- повышение планировочных отметок;

- подъем полов;

- гидроизоляция подземных сооружений;

- устройство дренажей (местные кольцевые, пристенные и пластовые, 

   галерейный, тенточный и др.

Защита от оползневых процессов.

      Развитие оползня происходит стадийно. Различают две категории факторов:

- определяющие напряжение состояния пород склона;

- формирующие их прочностные характеристики.

       При проведении защитных мероприятий используются:

- застенный трубчатый дренаж;

- дренажные прорези;

- горизонтальный трубчатый дренаж;

- дренажные скважины;

- удерживающие противооползневые сооружения.

На оползнеопасных территориях, устойчивость которых может быть нарушена вследствие абразии, эрозии, неправильного ведения строительных работ необходимо вводить ограничения:

- сохранность зеленых покровов склонов;

- не допускается распашка и террасированние склонов;

- запрещается размещение объектов большого веса;

- запрещается строительство дорог с интенсивным движением;

- запрещается размещение механизмов, оказывающих значительное динамическое воздействие;

- запрещается проводить подрезку грунта в пределах склона;

- ограничение водопользования;

- на участках, где вследствие абразии и эрозии идет интенсивный подмыв оснований, необходимо устраивать берегозащитные сооружения.

Наиболее надежные методы закрепления склонов:

- образование искусственного рельефа;

- устройство контрбанкетов;

- замена оползневых масс устойчивыми грунтами.

Завершающим этапом противооползневых работ являются агролесомелиоративные работы (посев многолетних трав).

Защита эрозированных территорий.

Эрозионные процессы:

- речная эрозия (донная, боковая);

- овражная эрозия;

- волновая абразия.

С целью защиты территорий:

- от речной эрозии при необходимости выполняются выправительные    работы на участках рек (укрепление берегов, дна русла, возведение оградительных сооружений), регулирование русел (шпора, дамбы, полузапруды и др.);

- для противоабразионной защиты водохранилищ рекомендуется использовать каменные и железобетонные крепления, упорные пояса, каменные наброски, монолитные плиты, волноотбойные стены, банкеты из горной массы, дамбы, буны;

- для защиты территорий от овражной эрозии рекомендуется ликвидация оврагов, проведение лесомелиоративных мероприятий, устройство парков, водоемов для задержки стока.

Мероприятия и предложения по предотвращению карстообразования.

В области распространения известняков на территории ГО и в местах    незаполненных карстовых полостей, учитывая взаимное влияние нескольких неблагоприятных геологических факторов на территории распространения известняков, возможны проявления карстовых процессов. В связи с чем, рекомендуется:

- ограничение этажности зданий до 4 этажей на потенциально карстообразующих территориях;

- проведение детальных инженерно-геологических исследований на последующих этапах освоения и оценки устойчивости оснований зданий и сооружений;

- обязательным мероприятием по защите от возможного карстообразования является отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также недопущение утечки агрессивных промышленных стоков в грунт. Следует предусмотреть меры по недопущению значительного снижения напора подземных вод в карстовой зоне по сравнению с напором в покровной толще. Для исключения повышения скорости воды в карстующихся породах следует избегать забора воды из них. Данная мера относится, в основном, к индивидуальной жилой застройке, оборудованной индивидуальными скважинами и колодцами.

  При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и других водопроводящих сетей.

  Область распространения известьсодержащих пород, а также участки разрывных тектонических нарушений показаны на «Схеме анализа возможных направлений комплексного развития территории» (чертеж № Т-2445СО-2010-07).

Рекомендации по инженерной подготовке территорий, сложенных

 просадочными, заторфованными грунтами и с карстом:

- в просадочных грунтах вертикальная планировка, строительные работы должны осуществляться при условии исключения замачивания, промерзания:

- проведение уплотнения грунтов;

- в заторфованных грунтах и илах необходимо учитывать специфические особенности таких грунтов (водонасыщенность, агрессивность грунтовых вод, большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок, а также      значительную тиксотропность илов, вызывающую временное их разжижение в      период динамического воздействия).

Инженерная подготовка оснований на территориях сложенных заторфованными грунтами включает;

- частичную или полную выторфовку;

- прорезку (полную или частичную) фундаментами в том числе свайными;

- намыв или отсыпка временной или постоянной насыпи, создание массивной пригрузки с фильтрующим слоем.

Инженерная подготовка оснований на территориях с карстом.

Степень пригодности участка под застройку в пределах территории с карстом определяется отдельно для селитебной, промышленной и транспортной зон в зависимости от среднегодового количества провалов на 1 км2 в год. 

Пятна под застройку зданий и сооружений выбирают на устойчивых,     ненарушенных карстовым процессом блоках пород. Не рекомендуется          размещать здания и сооружения непосредственно на месте старых карстовых форм (воронок, впадин) и вблизи их скопления. Территории, непригодные для строительства, используются для зеленых   насаждений.

Меры борьбы с карстом.

Выбор мероприятий по защите зданий и сооружений, возводимых в      карстовых районах, осуществляется в зависимости от условий развития и        характера проявления карста, от назначения и конструктивных особенностей проектируемого объекта.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, проектируемых на территориях с карстом, включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных и    ирригационных вод за пределы водосборных площадей поверхностных вод;

- засыпку карстовых впадин глинистым материалом;

- тампонаж водоупорными материалами (цементацию) всех водопоглощающих воронок и трещин, выходящих на дневную поверхность, а также       буровых скважин и др. инженерно-геологических выработок;

- заполнение подземных пустот (опасность возникновения провалов и оседаний зданий и сооружений может быть уменьшена или ликвидирована тампонажем полостей и трещин в карстовом массиве и заполнением карстовых пустот бутобетонной кладкой);

- устройство водонепроницаемых завес вокруг пятен застройки методами цементации, битумизации, силикатизации, «стены в грунте» и т. д., препятствующих развитию   карстового   процесса.

- устройство глубоких фундаментов на буронабивных сваях или на опорах глубокого заложения, которыми проходят карстовые породы.

С целью обеспечения прочности, устойчивости и эксплуатационной    пригодности зданий и сооружений в случае появления карстовых провалов       устраивают специальные фундаменты, принимают меры по усилению конструкций зданий и улучше​нию условий их работы, строят промышленные здания    новых типов.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и др. сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

Инженерная подготовка территории с горными выработками
Оценку территорий, подработанных (подрабатываемых) горными          выработками, по условиям застройки осуществляют исходя из                         горно-геологического обоснования, составленного специализированной        проектной организацией,     которое должно содержать:

      - геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемых толщах;

      - планы горных работ с указанием перспектив разработок полезных ископаемых;

      - сведения о системах разработки полезных ископаемых и контурах площадей залегания их балансовых и забалансовых запасов;

     - сведения о контурах площадей территорий различных групп по величинам ожидаемых деформаций земной поверхности;

     - данные о местах выхода под наносы тектонических нарушений и пластов полезных ископаемых, расположении устьев старых вертикальных и наклонных выработок;

     - данные о местах, где возможно образование провалов, о проявившихся на земной поверхности уступах, тектонических нарушениях и провалах;

     - оценку изменений геоморфологических, гидрологических и гидрогеологических условий участка застройки вследствие оседания земной поверхности, а также возможных изменений физико-механических свойств грунтов в результате изменения гидрогеологических условий территории.

Под застройку прежде всего используют территории, под которыми залегают непромышленные полезные ископаемые или же выработаны промышленные полезные ископаемые и процесс деформаций земной поверхности закончился, а также территории, где подработка полезных ископаемых ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов. Не допускается строительство зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов и оползней или превышение допустимых значений ожидаемых деформаций земной поверхности.

На подрабатываемых территориях в местах выходов рабочих и отработанных пластов и тектонических нарушений, а также в районах со старыми горными выработками, пройденными на малых глубинах, строительство зданий и сооружений допускается только при наличии соответствующего заключения организаций, специализированных   в   данной   области.

Территории, подработанные выработками на глубинах, выше безопасных, можно  застраивать  после  окончания  процесса  сдвижения  или  после  применения   мер, исключающих возможность образования провалов (заиление выработок через скважины, закладка выработок породой). На этих горизонтах горные работы должны производиться с применением горных и конструктивных мер защиты.

На территориях, подработанных на глубинах выше безопасных, водоемы сооружают по специальным проектам, предусматривающим меры защиты горных выработок  от  проникновения   в  них  воды.

Подработанные территории, подлежащие повторным подработкам, застраивают с учетом активизации процесса сдвижения над ранее отработанными пластами при каждой последующей подработке, независимо от ее глубины.

Инженерные мероприятия по освоению территорий.

К мероприятиям, обеспечивающим эксплуатационную пригодность зданий и сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях, относятся: вертикальная планировка; рациональная ориентация зданий и сооружений относительно намечаемых к проведению (или существующих) выработок и выбор оптимальных габаритов объектов строительства; применение строительных и горно-технических защитных средств; использование рациональных конструкций и эффективных строительных материалов.

Для предотвращения проникновения воды в горные выработки при инженерной подготовке территорий необходима организация отвода дождевых, сточных, дренажных и др. вод за пределы водосборных площадей. При этом следует учитывать возможность проникновения воды через шурфы и др. горные выработки, имеющие выход на дневную поверхность, а также через незатампонированные или некачественно затампонированные скважины.

В качестве горных мер охраны участка земной поверхности проектируют: полную или частичную закладку выработанного пространства; разработку полезных ископаемых с разрывом во времени и в пространстве; широким фронтом несколькими лавами без оставления межлавных целиков; разработку пластов на неполную мощность или площадь.

В качестве мер защиты зданий и сооружений допускается предусматривать в процессе эксплуатации выравнивание зданий, сооружений, их отдельных конструкций и технологического оборудования с помощью домкратов и др. выравнивающих устройств. 
6.5.3. Мероприятия по установлению и соблюдению режима использования территорий с особыми условиями использования

Согласно статье 1 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Перечень зон с особыми условиями использования территории, а также ограничения, накладываемые на них, размеры и другие параметры представлены на основании действующих нормативов. В границах муниципального образования устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Зоны охраны объектов культурного наследия
В границах проектируемой территории имеются памятники истории и культуры, представленные выявленными памятниками культурного наследия.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Защитная зона объекта культурного наследия

Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:
2 - для ВЛ напряжением до 1 кВ; 
10 - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
15 - для ВЛ напряжением 35 кВ; 
20 - для ВЛ напряжением 110 кВ; 
25 - для ВЛ напряжением 220 кВ; 
30 - для ВЛ напряжением 500 кВ;
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вокруг ТП 10/0,4 кВ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;
г) вокруг ПС 35/6 кВ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 15 м от границ этих объектов.

Охранная зона железных дорог

В соответствии со статьей 90 Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 9 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» установлен порядок на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» и Приказа Министерства транспорта РФ от 06.08.2008 №126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».
Придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения устанавливается в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 18.12.2024 № 534 «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог регионального значения».

В соответствии со ст. 90, ст. 105, ст. 106 Земельного кодекса РФ, для создания необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы автомобильных дорог. Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей для газораспределительных сетей устанавливаются  охранные зоны.
Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.
Охранная зона линий и сооружений связи

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.
Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Охранная зона устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.03.2021г № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19» в целях обеспечения сохранности элементов стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть и находящихся в федеральной собственности. 

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений. Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений. Границы охранной зоны не изменяются после их установления.
Предельные размеры охранной зоны составляют:
а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
б) 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а" настоящего пункта.

 В границах охранных зон запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.   

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса
Определение понятия водоохранной зоны и особенности ее правового режима закреплены в ст. 65 Водного кодекса РФ Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
В соответствии с ч. 15 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2024 № 1458 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».
В соответствии с п. 6 ст. 6 ВК РФ установлено также понятие береговой полосы - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования - 20 метров. Исключение составляют каналы, реки и ручьи протяженностью от истока до устья не более 10 километров, ширина береговой полосы которых составляет 5 метров.

Понятие территорий общего пользования закреплено в ст. 1 Градостро-ительного кодекса РФ, где отмечено, что территория общего пользования есть территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченное число лиц. Соответвенно п. 8 ст. 6 ВК РФ установлен запрет на ограничение публичного доступа на береговую полосу.

Постановлением Правительства РФ от 29.04.2016 № 377 «Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» установлены периодичность определения

местоположения береговой линии (в качестве общего правила предусмотрено, что установление береговой линии должно осуществляться не реже одного раза в 25 лет), порядок определения местоположения береговой линии и особенности определения местоположения береговой линии применительно к различным водным объектам.

Зоны затопления и подтопления
В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий
1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

Санитарно-защитная зона
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны. Постанановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Для предприятий устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
Перечень основных предприятий, производственно-складских объектов  муниципального округа Краснотурьинск отражены в таблице 6.6.5.1.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
На территории населенных пунктов находятся подземные водозаборы, поверхностные водозаборы отсутствуют.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Особые условия использования участков на территории 1 пояса зон санитарной охраны, зон специальной охраны подземных источников водоснабжения.

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

Особые условия использования участков на территории 2 и 3 пояса зон санитарной охраны, зон специальной охраны подземных источников водоснабжения.

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих

и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих

опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно -эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Рыбохозяйственная заповедная зона
Согласно Федерального закона Российской Федерации от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной. В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.
Правила установления рыбохозяйственных заповедных зон, изменения их границ, принятия решений о прекращении существования рыбохозяйственных заповедных зон утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1928.

В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов)
Федеральный закон N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»

Зона минимальных расстояний до магистрального газопровода; регулируются СНиП 2.05.05-85* «Магистральные трубопроводы» от 30 марта 1985 г. № 30

Охранная зона тепловых сетей
Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. 
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Особо охраняемые природные территории

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года N 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. N 41-ПП «Об утверждении Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области».     
6.6. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

6.6.1. Охрана атмосферного воздуха.

Для обеспечения и сохранения качества атмосферного воздуха на уровне ниже действующих нормативных показателей генеральным планом муниципального округа Краснотурьинск рекомендуется к расчётному сроку:

- выполнить технические мероприятия, предусмотренные проектами нормативов ПДВ с целью снижения валовых выбросов в атмосферу до предельно допустимых значений выбросов на предприятиях муниципального округа, в настоящее время вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферы;

- выполнить план технического развития и план природоохранных мероприятий в 2015-2026гг. предприятием «БАЗ» - филиал ОАО «СУАЛ»;

- реализовать проект расширения существующего шламохранилища № 2 Богословского алюминиевого завода;

- осуществить строительство источников тепловой энергии (улучшение качества атмосферного воздуха будет обеспечено за счет отказа использовать в качестве топлива уголь);

- продолжить рекультивацию нарушенных горными разработками земель;

- при разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий муниципального округа согласно расчетам сводного тома ПДВ уточнить размеры СЗЗ по  совокупности факторов воздействия на окружающую среду, определить планировочную организацию, благоустройство и озеленение СЗЗ;

- организовать рациональную систему мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон утвержденных размеров и на границах ближайшей к ним жилой застройки;

- исключить размещение в пределах санитарно-защитных зон объектов, не разрешенных к  размещению – п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в редакции от 25.09.2007г.

Для уменьшения влияния автотранспорта на состояние воздушного бассейна города проектом генерального плана города Краснотурьинска, , предусматривается:

· упорядочение городской транспортной системы и развитие уличной сети;

·   реконструкция привокзальных площадей железнодорожных станций Краснотурьинск и Воронцовка с устройством автостоянок и пересечением автомобильных дорог с магистральной железнодорожной линией в разных уровнях.

На границе санитарно-защитных зон предприятий и на территории близлежащих жилых районов должен быть организован контроль за состоянием атмосферного воздуха. Регулярные замеры содержания в нем вредных веществ, а также обобщение многолетних наблюдений позволят выявить истинную картину качественного состояния воздушного бассейна и разработать программу по его дальнейшему улучшению

В настоящее время доказано, что наибольший вклад в облучение населения вносят природные источники ионизирующего излучения и, прежде всего, изотопы радона, находящиеся в воздухе жилых и производственных помещений, и именно этот фактор является приоритетным при оценке радиационной обстановки территории.

Согласно "Карте районирования Свердловской области по степени потенциальной радоноопасности", составленной ГГП "Зеленогорск-геология" в 1995 г., практически вся территория г.Краснотурьинска, а также районов Медный Рудник и Медная Шахта относится к зоне, в  пределах которой факторы повышенного радоновыделения проявлены не в полном объёме.

Степень потенциальной радоноопасности оценивалась по их радоновому потенциалу, т.е. по количеству радона, который образуется в подстилающих горных породах. С увеличением радонового потенциала повышается степень радиационного риска для населения, проживающего в пределах данной территории.

В соответствии с требованиями Федерального закона "О радиационной безопасности населения" и нормами радиационной безопасности (НРБ-96) должен быть налажен учёт доз облучения населения от всех источников ионизирующего облучения, в том числе от радона. Это определяет необходимость измерений радона в воздухе помещений, в первую очередь на потенциально радоноопасной территории, к которой относится г.Краснотурьинск и районы Медный Рудник и Медная Шахта.

6.6.2. Охрана поверхностных и подземных вод

Для исключения загрязнения и истощения водных ресурсов на территории муниципального округа  Краснотурьинск проектом генерального плана предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, включающий:

- соблюдение установленных размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос всех поверхностных водных объектов муниципального округа;

- исключение размещения объектов в пределах водоохранных зон, не соответствующих требованиям Водного Кодекса РФ;

- разработку и осуществление схемы комплексного использования и охраны водных объектов;

- организацию поверхностного водоотвода с территории города, который предполагается осуществлять с помощью системы самотечной дождевой канализации открытого и закрытого типа;

- проведение запланированной реконструкции насосной станции оборотного водоснабжени «БАЗ» -филиал ОАО «СУАЛ» и строительство новой вентиляторной градирни, что  позволит обеспечить всех потребителей оборотной водой и полностью исключить сброс загрязненных производственных сточных вод в р.Турью;

- осуществление проекта реконструкции шламохранилища № 2 «БАЗ» -филиал ОАО «СУАЛ», который является также осветлителем жидкой фазы шламовой пульпы – подшламовой воды, которая возвращается в производство в количестве 15728,6 т в год;

- устройство бетонного парапета вдоль береговой линии на промплощадках предприятий, территория которых расположена в пределах прибрежных полос и водоохранных зон водоемов (часть промплощадки ОАО «БАЗ», АТП № 12, типография, промплощадка № 3 предприятия УЩ 349/3, КВТК, управление «Уралметаллургмонтаж», часть территории городских очистных сооружений хоз-бытовой канализации);

- организацию строительства локальных очистных сооружений ливневой канализации, на предприятиях, не имеющих их в  настоящее время.

Проектом генерального плана также предлагается:

- реконструкция существующей набережной Краснотурьинского пруда с частичным бетонированием, благоустройство и озеленение этой территории;

- организация и благоустройство набережной р.Турья в границах улиц К.Маркса и Карпинского по обоим ее берегам, устройство бетонного парапета;

- организация набережной р.Турья в границах улиц Карпинского-Гоголя-Ленина: благоустройство и бетонирование левого берега и расширение и углубление русла по правому берегу;

- спрямление русла р.Турья в границах от ул.Ленина до нового моста по ул.Октябрьская;

-
реконструкция  существующего моста  по ул.Ленинского Комсомола в связи с необходимостью организации движения по проектируемой ул.Набережная при пересечении ее с ул.Ленинского Комсомола.

Для защиты от загрязнения и рационального использования подземных вод на территории  муниципального округа проектом генерального плана предлагается:

- соблюдение установленных радиусов зоны санитарной охраны (ЗСО) для водозаборов подземных вод в составе 3 поясов;

- организацию и эксплуатацию территорий трех поясов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения»;

- определение режима водопотребления в соответствии с нормативами, действующими в муниципальном округе Краснотурьинск для селитебной территории в зависимости от количества жителей и для предприятий в соответствии с нормативами в определенной отрасли промышленности;

- предотвращение и устранение загрязнения вод за счет очистки сточных вод.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности принятых источников хоз-питьевого водоснабжения муниципального округа в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны...» необходимо создать вокруг водозаборных и резервных скважин зоны санитарной охраны I, II, III пояса.

Краснотурьинский водозабор
Первый пояс (ЗCO-I) - строгого режима устанавливается на расстоянии не менее 50 м от каждой водозаборной скважины или от крайних скважин, входящих в водозаборный узел.

Второй пояс (ЗСО-II) - предназначен для защиты водозабора от микробного загрязнения. В соответствии с выполненными НПФ ООО «Геос» гидродинамическими расчетами ЗСО-II должна отстоять от крайней к северу водозаборной скважины 7э на расстоянии не менее 240 м. К востоку и западу граница относится также на 240 м, соответственно, от водозаборных скважин 8э и 12э. С учетом защищенности продуктивного водоносного горизонта от бактериального загрязнения под акваторией водохранилища, граница ЗСО-II на флангах водозаборного ряда замыкается на береговую линию.

Третий пояс (ЗСО-III) - предназначен для защиты водозабора от химического загрязнения. Учитывая в целом недостаточную защищенность целевого водоносного горизонта, а также распространение депрессионной воронки в отдельные годы по локальным зонам на противоположную сторону водохранилища, граница ЗCO- III выделяется к югу от его береговой линии. Ее  граница  назначается  в  пределах  локальной  площадки корректировкой восточной границы. Здесь она идет по правому берегу р.Лимки, с последующим продолжением (до береговой линии водохранилища) вдоль субмеридионального тектонического нарушения.

Условия организации ЗСО в указанных выше границах в целом благоприятные. Требования к режиму землепользования во всех трех поясах должны соответствовать СанПиН 2.1.4.1110-02.

Участок подземных вод в районе Загородный
ООО «Экомстройпроект» выполнил работу по данному участку с целью изучения, а затем и утверждения эксплуатационных запасов этого участка и определения возможности создания ЗСО I, II, III пояса вокруг существующих скважин № 2 и № 6. В результате чего будут даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации участка, при необходимости определено местоположение новых скважин и размеры ЗСО I, II, III пояса.

Северо-Песчанское месторождение

Первый пояс (ЗCO-I) - строгого режима устанавливается на расстоянии 50 м от крайних скважин каждого водозаборного узла.

В соответствии с заключением Уральского филиала фирмы «Гидек» (г.Москва) границы второго и третьего поясов определяются на данном этапе следующим образом: второй пояс охватывает площадь распространения аллювиальных отложений в долинах реки Каквы и ручьев Пещерного и Холодного, в третий пояс включается вся площадь месторождения.

Границы ЗСО I, II, III пояса от источников хоз-питьевого водоснабжения приведены на чертеже “Схема планируемого размещения функциональных зон и объектов капитального строительства местного значения».

Концентрация радона в питьевой воде большинства артезианских скважин перед подачей в разводящую сеть и по технологии до проведения водоподготовки по результатам исследований за 2002-2003 годы выше уровня вмешательства, который регламентирован в 60 Бк/л пунктом 5.3.5 СП 2.6.1.758-99. Концентрация радона в питьевой воде в разводящей сети по результатам исследований составляет 38-45 Бк/л, что ниже или на уровне вмешательства в 60 Бк/л.

В связи с этим в целях своевременной радиационно-гигиенической оценки процесса водоподготовки Краснотурьинский ЦГСЭН считает необходимым внести в графики программ производственного контроля предприятий («БАЗ»  филиал ОАО «СУАЛ», ООО ДСП «Совхоз Краснотурьинский») исследования на радон питьевой воды в разводящей сети у потребителей.

6.6.3. Охрана почвенного и растительного покрова

Необходимость особой охраны почв была обоснована в процессе создания учения о почвенных экологических функциях (Добровольский Г.В., Никитин Е.Д.  Функции почв в биосфере и экосистемах. М.Наука,1990).

Согласно сообщению А.И.Климентьева, И.В.Ложкина, А.П.Трубина на Международном совещании «Биологическая рекультивация нарушенных земель», состоявшемся в июне 2002г., важнейшие из экологических функций почв приведены в таблице 6.6.3.1.

Важнейшие экологические функции почв

Таблица 6.6.3.1.

	Средообразующие
	Хозяйственные

	Санитарная
	Барьерная
	Газовая
	Биологическая
	

	 Биогеохимическое разложение загрязняющих веществ, уничтожение патогенных микроорганизмов, нейтрализация вредных соединений (детоксикация)
	  Защитный геохимический барьер на пути миграции загрязняющих веществ в сопредельные среды (воздух, грунтовые и поверхностные воды)
	 Регулятор газового состава атмосферы (оксида углерода, азота, кислорода, метана, аммиака и др.)
	1. Питательный субстрат произрастания зеленых растений.

2. Основная экологическая ниша различных групп наземных организмов.
	1. Обеспечение производства сельскохозяйственных продуктов.

2. Способность к несению нагрузок от различных инженерных объектов.

3. Пространство для захоронения промышленных и бытовых отходов


Для исключения загрязнения и истощения почвы, а также деградации растительного покрова на территории муниципального округа проектом генерального плана предлагается система почвозащитных мероприятий, которая включает:

- выполнение всех мероприятий по защите атмосферного воздуха с целью уменьшения выбросов от предприятий и транспорта за счет внедрения современных технологий, методов очистки отходящих от источников газовоздушных смесей и оптимизации работы двигателей автомобилей (это необходимо, т.к. почва накапливает загрязняющие вещества из атмосферы, оседающие в виде пыли и выпадающие с осадками на ее поверхность);

- выполнение водоохранных мероприятий, исключающих загрязнение почвы отходами производства и потребления;

- организацию, благоустройство и озеленение СЗЗ промышленных предприятий 1-3 классов опасности по специально разработанным проектам;

- озеленение территории жилой застройки  муниципального округа и организацию надлежащего ухода за зелеными насаждениями;

- исключение условий для возникновения очаговых загрязнений почвенного и растительного покрова отходами, которое приводит к накоплению в почве загрязняющих веществ и вовлечению их в кругооборот, нарушению целостности растительного покрова и зарастанию участков земли сорной растительностью;

- ликвидацию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов;

- исключение загрязнения почвы химическими веществами, ядохимикатами, патогенными микроорганизмами и гельминтами за счет надлежащей уборки территории  муниципального округа и контроля качества почвы.

6.6.4. Отходы производства и потребления 
С целью решения экологических проблем, связанных с накоплением отходов производства и потребления, и обеспечения условий проживания населения муниципального округа Краснотурьинск, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, к расчетному сроку необходимо выполнить  комплекс организационных, технологических и других мероприятий.
Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, утвержденная приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185 (в редакции от 28.12.2024 № 817) (далее – территориальная схема), региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2019–2030 годы, утвержденная приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.05.2018 № 225 (с изменениями от 30.12.2019 № 612, от 29.03.2022 № 169, от 27.12.2024 № 815) предусматривают создание для муниципального округа Краснотурьинск комплекса объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), включающего объекты обработки, утилизации (обезвреживания) и размещения ТКО – мусоросортировочный комплекс (далее – МСК) мощностью 129 тыс. тонн в год, комплекс по компостированию мощностью 50 тыс. тонн в год и полигон ТКО мощностью 100 тыс. тонн в год (далее – объекты).

Создание объектов предусматривается также региональным проектом «Экономика замкнутого цикла (Свердловская область)» федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие». 

Объекты включены в федеральную схему обращения с ТКО, координацию которой осуществляет публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор».

Инвестиционный проект по созданию МСК и комплекса по компостированию реализует ООО «Компания «РИФЕЙ». Мероприятия по созданию МСК и комплекса по компостированию осуществляются в рамках инвестиционной программы в области обращения с ТКО ООО «Компания «РИФЕЙ» на 2019–2031 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.10.2018 № 431.

Ввод в эксплуатацию МСК осуществлен 22.02.2023, ввод в эксплуатацию комплекса по компостированию осуществлен 02.05.2024 на земельном участке с кадастровым номером 66:50:0000000:6351.
 На земельном участке с кадастровым номером 66:50:0000000:6351 реализуются мероприятия по созданию площадки по производству техногрунта, г. Краснотурьинск мощностью 60 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.
При проведении изысканий на земельном участке с кадастровым номером 66:50:0000000:6351 установлена невозможность размещения полигона ТКО из-за водного объекта, расположенного на земельном участке.

Для размещения полигона ТКО рассматривался земельный участок с кадастровым номером 66:50:0102003:260 под действующим полигоном ТКО.

Земельный участок с кадастровым номером 66:50:0102003:260 под действующим полигоном ТКО с учетом действующих карт полигона ТКО может быть использован для размещения отходов после реконструкции полигона ТКО на период до 3 лет, что недостаточно для обеспечения эксплуатации создаваемых объектов по обработке и обезвреживанию отходов. 

Согласно своду правил СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1555/пр, площадь участка, отводимого под полигон, рассчитывают из условия срока его эксплуатации не более 25 лет.

Таким образом, земельный участок с кадастровым номером 66:50:0102003:260 под действующим полигоном ТКО не удовлетворяет требованиям по сроку эксплуатации объекта, и необходимо изыскание нового земельного участка для размещения полигона ТКО.

Для размещения полигона ТКО рассматривается земельный участок с кадастровым номером 66:50:0102003:377, расположенный на смежной территории с земельным участком с кадастровым номером 66:50:0000000:6351, на котором размещены МСК и комплекс по компостированию. 

В соответствии с территориальной схемой на полигон ТКО планируется транспортирование ТКО, образуемых на территории муниципального округа Краснотурьинск, Волчанского муниципального округа, Ивдельского муниципального округа, муниципального округа Карпинск, Североуральского муниципального округа, Серовского муниципального округа, муниципального округа Пелым.

В настоящее время ТКО, образуемые на территории муниципального округа Краснотурьинск, размещаются на действующем полигоне ТКО, остаточная емкость которого исчерпана. Далее необходим вывод его из эксплуатации с последующей рекультивацией. Альтернативные объекты для захоронения ТКО, образуемые в муниципальном округе Краснотурьинск, отсутствуют. 

Таким образом, с учетом возможного закрытия действующего полигона ТКО существуют риски по прекращению оказания услуги по обращению с ТКО населению муниципального округа Краснотурьинск и ряда муниципальных образований, ТКО с территории которых направляются на объекты по обращению с ТКО, расположенные в муниципальном округе Краснотурьинск. Это может повлечь ухудшение экологической и эпидемиологической ситуации на территории муниципальных образований муниципального округа Краснотурьинск, Волчанского муниципального округа, Ивдельского муниципального округа, муниципального округа Карпинск, Североуральского муниципального округа, муниципального округа Пелым.
В настоящее время для строительства полигона ТКО Администрацией муниципального округа Краснотурьинск предварительно определен земельный участок с кадастровым номером 66:50:0102003:377, смежный с земельным участком с кадастровым номером 66:50:0000000:6351. Указанный земельный участок имеет категорию земель лесного фонда. Для возможности размещения на указанном земельном участке полигона ТКО с учетом требований природоохранного законодательства Российской Федерации необходим перевод земельного участка из категории земель лесного фонда в иную категорию.

Создание на территории муниципального округа Краснотурьинск полигона ТКО в составе комплексного объекта по обращению с ТКО ориентировано на обеспечение реализации коммунальной услуги по обращению с ТКО, а также создание комплексной системы обращения с ТКО, включающей обработку, утилизацию и захоронение ТКО.
Предоставление земельного участка под полигон ТКО позволит провести мероприятия по рекультивации действующего полигона ТКО, введенного в эксплуатацию в 2002 году, и создать новый объект для захоронения ТКО с учетом требований природоохранного законодательства к мероприятиям по защите окружающей среды, в том числе с устройством противофильтрационного экрана и системы очистных сооружений для сбора фильтрата, что снизит нагрузку на окружающую среду в муниципальном округе Краснотурьинск при осуществлении деятельности по захоронению ТКО.
6.6.5. Перечень основных предприятий, производственно-складских объектов муниципального округа Краснотурьинск.  Мероприятия по оздоровлению санитарной и экологической обстановки
Перечень основных предприятий муниципального округа и краткое перечисление мероприятий, обеспечивающих улучшение состояния окружающей среды приведены в таблице  6.6.5.1.

 Таблица  6.6.5.1.

Перечень основных предприятий, производственно-складских объектов муниципального округа Краснотурьинск 

Мероприятия по оздоровлению санитарной и экологической обстановки
	Номер 
	Наименование 

предприятия, 

организации, объекта
	Отраслевая специализация, характеристика производства, краткие сведения по технологии
	Площадь, га
	по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

(новая редакция)
	Мероприятия, 

наличие санитарно-эпидемиологического             заключения и решения Главного Государственного санитарного врача СО по установленной (окончательной) СЗЗ (№ и дата выдачи)

	
	
	
	существу-ющая
	плани-руемая
	класс опасности
	размер СЗЗ, м
	

	
	
	
	
	
	
	существу-ющий 
	плани-руемый
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	"БАЗ-СУАЛ"
	Основная промплощадка
	131,8
	131,8
	I
	1000
	после утверждения проекта СЗЗ -  расчетный размер   
	Реконструкция и модернизация предприятия. Утверждение проекта установленной СЗЗ. Контроль качества окружающей среды

	
	"БАЗ-СУАЛ"
	Шламоотвал
	132,9
	132,9
	II
	500
	500
	

	
	"БАЗ-СУАЛ"
	Шламохранилице №2
	452,2
	475,8
	II
	500
	500
	

	
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Кирпичный завод
	16,5
	16,5
	III
	300
	300
	Мероприятия согласно проекта нормативов ПДВ. Заключение 66.12.06.000.104.08.07 от 06.08.2007г.

	
	ООО «Валенторский медный карьер» 
	Турьинский рудник. Хвостохранилице обогатительной фабрики
	160,9
	160,9
	II
	500
	500
	Установлена СЗЗ предприятия «Хвостохранилище» (Решение Управления Роспотребнадзора по СО от 19.12.2023 )

	
	АО "Золото Северного Урала"
	Воронцовское золоторудное месторождение
	590
	590
	II
	500
	500
	Установлена  Санитарно-защитная зона (СЗЗ) для имущественного комплекса промышленной площадки Воронцовского золоторудного месторождения АО «Золото Северного Урала» (ЗОУИТ 66:00-6.1386 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.17.000.Т0010671102 от 04.11.02 Обл. 

	
	АО "Золото Северного Урала"
	Горнометаллургический 

комбинат. Обогатительная фабрика
	226,2
	226,2


	I

	1000

	1000 


	Установлена Санитарно- защитная зона (СЗЗ)

«Промплощадка горно-металлургического комплекса АО "ЗСУ" ЗОУИТ66:00-6.2524. Санитарно-защитная зона для промплощадки горно-металлургического комплекса АО «Золото Северного Урала», по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, п. Рудничный.

 "Корпус фильтрации", "Склад кека. 3-я очередь" Склад кека. 2-я очередь и для промплощадки ООО "К-ПМ" "Обогатительный комплекс для переработки цинковых и медно-цинковых руд" "Железнодорожный путь необщего пользования"

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АО "Золото Северного Урала" ООО "Щебень Северного Урала"
	
	76,8
	76,8
	IV
	100
	100
	Мероприятия согласно проектов нормативов ПДВ. Контроль качества атмосферы на границах СЗЗ. Рекультивация нарушенных земель

	
	АО "Золото Северного Урала"
	Производственно-техническая база
	
	
	IV
	100
	100
	

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	Дробильно-обогатительная фабрика
	68,2
	68,2
	III
	300
	300
	Выполнение мероприятий согласно проектам нормативов ПДВ. Организация, благоустройство и озеленение СЗЗ. Контроль качества атмосферы на границах СЗЗ. Рекультивация нарушенных земель.

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	Склад оборудования
	6,8
	6,8
	V
	50
	50
	

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	Погрузочно-разгрузочная площадка
	0,5
	0,5
	IV
	100
	100
	

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	Склад взрывчатых 

веществ
	13,9
	13,9
	IV
	100
	100
	

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	Площадка для испытаниявзрывчатых веществ
	1,2
	1,2
	V
	50
	50
	

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	Шахта Северопесчанская
	320,9
	451,9
	III
	300
	300
	Установлена СЗЗ «Производственная площадка АО «Богословское рудоуправление» Шахта «Северопесчанская» (Решение Управления Роспотребнадзора по СО от 07.02.2024 )

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	Вспомогательные цеха
	1,2
	1,2
	IV
	100
	100
	

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	Обогатительная фабрика
	12,2
	12,2
	III
	300
	300
	

	
	АО "Богословское 

рудоуправление"
	Шахта Капитальная
	
	
	III
	300
	300
	

	
	ОАО "Богословская ТЭЦ"
	Карьер строительного камня
	2,9
	2,9
	II
	500
	500
	Проект нормативов ПДВ. Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Брусничное месторождение кирпичных глин
	24,3
	115,8
	IV
	100
	100
	Мероприятия согласно проектов нормативов ПДВ. Контроль за состоянием окружающей среды (ОС). Рекультивация отработанных участков

	
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Кедровский карьер сырья для производства кирпича
	6,5
	58,1
	IV
	100
	100
	

	
	ООО "Богословский кирпичный завод"
	Северопесчанское месторождение кирпичных глин
	
	12,1
	IV
	
	100
	

	
	ООО "УГМК-Цемент"
	Участок разведки и добычи сырья Северо-Воронцовского месторождения флюсовых  

известняков
	
	201,0
	IV
	100
	100
	Мероприятия  согласно проектов нормативов ПДВ и соблюдение границ СЗЗ.



	
	ООО "УГМК-Цемент"
	Участок разведки и добычи сырья Карпинской площади цементных глин
	
	581,3
	IV
	
	100
	Рекультивация отработанных участков месторождения

	
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Отвал
	34,3
	34,3
	II
	500
	100
	Мероприятия согласно проектов нормативов ПДВ. Контроль качества окружающей среды

	
	ОАО "Богословское 

рудоуправление"
	Каменский карьер
	105,1
	105,1
	IV
	100
	100
	

	
	Серовский ДРСУ-3
	Асфальтобетонный завод
	4,1
	4,1
	II
	500
	500
	Проект нормативов ПДВ. Контроль качества атмосферы на границе СЗЗ.

	
	ООО «Южно-Заозерский прииск»
	Гидравлика № 9. Добыча россыпного золота р. Пещерная
	310,0
	310,0
	II
	500
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	
	ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»
	Карьер скального грунта
	6,2
	6,2
	II
	500
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	
	Индустриальный парк «Богословский»
	Виды деятельности согласно Постановлению Правительства РФ № 942 от 19.09.16 (всего 37 видов) 
	86,0
	86,0
	I
	1000
	1000
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	
	Зона специального назначения
	Объекты по складированию и переработке отходов
	
	28,3
	I
	1000
	1000
	Санитарно-защитная зона (СЗЗ) для промышленного узла: «Полигон твёрдых бытовых отходов г. Краснотурьинска Свердловской области» и «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в городском округе Краснотурьинск Свердловской области» в составе «Мусоросортировочный комплекс в городском округе Краснотурьинск Свердловской области», «Комплекс по компостированию»

	
	ООО «Южно-Заозерский прииск»
	Добыча россыпного золота р. Холодная
	150,0
	150,0
	II
	500
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	
	АО «Золото Северного Урала
	Воронцовская россыпь

разведка и добыча полезных ископаемых
	115
	115
	II
	
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	
	ООО «Краснотурьинск – Полиметалл»
	Обогатительная фабрика
	26,0
	26,0
	I
	1000
	1000
	Установлена Санитарно- защитная зона (СЗЗ) ЗОУИТ66:00-6.2524. Санитарно-защитная зона для промплощадки горно-металлургического комплекса АО «Золото Северного Урала», по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, п. Рудничный

«Промплощадка горно-металлургического комплекса АО "ЗСУ"  "Корпус фильтрации", "Склад кека. 3-я очередь" Склад кека. 2-я очередь" и для промплощадки ООО "КПМ" "Обогатительный комплекс для переработки цинковых и медно-цинковых руд" "Железнодорожный путь необщего пользования"


	
	Нераспределенный фонд
	Россыпь золота «Комаров Лог»
	90,0
	90,0
	II
	
	500
	Проект СЗЗ. Контроль качества ООС.

	
	ООО «Краснотурьинск – Полиметалл
	Горнодобывающее предприятие (ГДП) "Пещерное
	253
	253
	II
	375-800
	375-800
	Санитарно-защитная зона Горнодобывающего предприятия (ГДП) "Пещерное", по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество ЗОУИТ66:50-6.281

	
	ООО «Краснотурьинск – Полиметалл»
	Склад взрывчатых веществ
	9,46
	9,46
	IV
	100
	100
	Контроль качества атмосферы на границах СЗЗ

	
	РУСАЛ

 Богословский алюминиевый завод
	Богословская ТЭЦ
	20,6
	20,6
	I
	1000
	1000
	Санитарно-эпидемиологичес-кое заключение 66:12.06.000        Т. 000249.11.06 от 07.11.2006г.

	
	РУСАЛ

 Богословский алюминиевый завод
	Золошлакоотвал №1
	185,0
	185,0
	III
	300
	300
	Разработка программы использования угольной золы. Рекультивация золошлакоотвала

	
	РУСАЛ

 Богословский алюминиевый завод
	Золошлакоотвал №2
	231,0
	231,0
	III
	300
	300
	Реализация проекта СЗЗ. Контроль качества окружающей среды

	
	Совхоз Богословский
	Навозохранилище
	
	
	I
	1000
	500
	Разработка проекта СЗЗ. Контроль за состоянием ОС

	
	                                        Планируемые к размещению предприятия
	

	
	АО «Золото Северного Урала»
	Склад кека №1
	60
	137
	I
	1000
	1000
	Мероприятия, предусмотренные проектами строительства. Соблюдение размеров установленных СЗЗ

	
	УМК Сталь ПАО «Надеждинский металлургический завод»
	Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) АО «Богословское рудоуправление»
	
	10
	
	
	
	Мероприятия, преду-смотренные проектами строительства. Соблю-дение размеров установ-ленных СЗЗ


7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Согласно Постановления 238-ПП от 24.03.2014 «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 10.04.2013 n 479-ПП» об утверждении перечня зон, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требующих создания комплексной системы экстренного оповещения на территории Свердловской области" территория муниципального округа Краснотурьинск является зоной комплексной системой экстренного оповещения населения (КСЭОН), которая функционирует на базе муниципальной системы оповещения населения.

Муниципальная автоматизированная  система центрального оповещения муниципального округа Краснотурьинск сопряжена с аппаратно-программным комплексом «Грифон» и состоит из

· электросирена С- 40 (14 шт.);    громкоговорители ГР – 100 (56 шт.);

· уличные пункты оповещения (далее – УПО) (в составе: громкоговоритель ГР-100  - 4 штуки, БУ - СГС-А) -  4 шт.

На территории муниципального округа Краснотурьинск имеется гидротехническое сооружение Краснотурьинского водохранилища на р. Турья Свердловской области.

Гидротехническое сооружение Краснотурьинского водохранилища расположено на территории муниципального округа Краснотурьинск, 
г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, дом 1/1, кадастровый номер земельного участка 66:50:0000000:63, в пределах Иртышского бассейнового округа.

Створ гидротехнического сооружения Краснотурьинского водохранилища расположен на реке Турья в 53 км от ее устья.

Гидротехническое сооружение Краснотурьинского водохранилища на р. Турья находится в пользовании филиала АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» («РУСАЛ Краснотурьинск»).

Для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений Краснотурьинского водохранилища на р. Турья Свердловской области, предусмотрены следующие меры:

1. Разработаны два уровня критериев безопасности в виде количественных и качественных показателей состояния и условий эксплуатации в соответствии с требованиями РД 03-443-02 «Инструкция о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений…».

2. Разработаны инструкция по ведению мониторинга безопасности, проект мониторинга, инструкция по эксплуатации, в которых определены состав и периодичность наблюдений за состоянием и безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений.

3. Создана служба эксплуатации гидротехнического сооружения. В обязанности эксплуатационного персонала входит:

· проведение натурных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений;

· выполнение обработки и текущего анализа материалов натурных наблюдений, выявление на их основании возможных нарушений в состоянии сооружений и информирование об этом руководство службы эксплуатации;

· составление по результатам наблюдений предложений по первоочередным ремонтным работам на гидротехнических сооружениях;

· организация и своевременное проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов;

· выполнение предписаний контролирующих органов, предложений, изложенных в экспертных заключениях.

Мероприятия по повышению надежности и безопасности гидротехнических сооружений составлены по результатам преддекларационного обследования, проведенного с участием представителей Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, Уральского управления Ростехнадзора, Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Свердловской области, экспертного центра.

На территории муниципального округа могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного характера:
-  пожары,
- частичное подтопление территорий в период интенсивного таяния снегов, обильных осадков и значительного залпового сброса воды из водохранилищ на р.Турья,

- снежные заносы, образование гололеда в зимний период,

- ураганы, смерчи,

- возможные землетрясения.
В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров; 

- разъяснительную и воспитательную работу.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2021 № 142-ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному сезону» на территории муниципального округа Краснотурьинск утверждено 4 населенных пункта подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров: п. Рудничный, п. Воронцовка, п. Чернореченск, п. Прибрежный.

Ежегодно разрабатываются паспорта населенных пунктов подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров. Кроме того, ежегодно разрабатываются планы тушения лесных пожаров городских лесов муниципального округа Краснотурьинск и планы тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых территорий) на территории муниципального округа Краснотурьинск.
В настоящее время организацию тушения возникающих пожаров на территории муниципального округа Краснотурьинск осуществляют следующие подразделения пожарной охраны: 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Свердловской области, в подчинении которого находится:
- 57 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС (Пожарная часть № 57 6 отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации). Населенный пункт дислокации подразделения: г. Краснотурьинск, ул. Комарова, 1а.
Штатная численность - 65 человек. В боевом расчете - 12 человек, 2 автоцистерны, 1 авто лестница, 1 АСМ. В резерве -1 автоцистерна.
- Отдельный пост 57 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления. Населенный пункт дислокации подразделения: г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Новая, 1а.
Штатная численность - 22 человека. В боевом расчете - 5 человек, 1 автоцистерна. В резерве - 1 автоцистерна. 

В обоих подразделениях имеется газодымозащитная служба.
В настоящее время на территории муниципального округа Краснотурьинск и прилегающих населенных пунктов учтено 617 источников противопожарного водоснабжения, в том числе:

- пожарных гидрантов- 572 шт. (364 город; 208-объектовых);

- пожарных водоемов – 39 шт. (6 город; 33- объектовых);

- пожарных пирсов- 6 шт.
Генеральным планом г.Краснотурьинск предусмотрены планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории города:

- на территориях планируемой застройки запроектирована сеть улиц и дорог с твердым покрытием, в габаритах которых осуществляется беспрепятственный проезд пожарной техники;

- на территориях новых жилых районов запланирована сеть водопроводов с установкой пожарных гидрантов;

- объекты жилой и общественной застройки на территориях, для которых разработаны детальные проекты планировок, размещены с учетом противопожарных расстояний; к каждому объекту предусмотрена возможность подъезда пожарной техники по автомобильному проезду или спланированной поверхности;

Обеспечение мероприятий по развитию лесного хозяйства на территории  муниципального округа Краснотурьинск  

Надзор за лесами, находящимися в муниципальной собственности, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты», которое обеспечивает:

- реализацию полномочий  муниципального округа Краснотурьинск  по управлению лесными ресурсами, охране, защите, использованию и воспроизводству лесов,

- эффективное управление лесным хозяйством в целях повышения качества жизни населения муниципального округа Краснотурьинск, создания и поддержания комфортных и безопасных условий его жизнедеятельности.

Основными принципами деятельности учреждения являются:

1. Устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, находящихся в собственности муниципального округа Краснотурьинск, повышение их потенциала;

2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, ресурсосберегающего использования лесов для удовлетворения потребности общества в лесах и лесных ресурсах;

3.  Воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;

4. Обеспечение охраны и защиты лесов.

На основании основных принципов управления лесным хозяйством определены мероприятия по лесохозяйственным работам: 
Ежегодно разрабатываются: 

1. План тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых территорий) на территории муниципального округа Краснотурьинск.
2. План тушения лесных пожаров городских лесов муниципального округа Краснотурьинск на период пожароопасного сезона.
3. Паспорта населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров

4. В весеннем периоде проводятся мероприятия по обновлению противопожарных разрывов (минерализованных полос) по контуру населённых пунктов подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров и в местах прилегания лесных массивов.

Противопожарный режим вводится на территории МО Краснотурьинск ориентировочно в середине апреля, окончание противопожарного режима зависит от погодных условий, в среднем середина июня.

В период действия противопожарного режима осуществляются ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил противопожарного режима.
На территории МО Краснотурьинск осуществляет деятельность:

ДПО «Урал» (Представители на всех 4х поселках), дежурные части ФКУ Исправительная колония 16 и ФКУ Исправительная колония 3, ООО «Охрана УАЗ-ПБ», пожарная часть ООО «Газпромтрансгаз Югорск» Краснотурьинское ЛПУ МГ, пожарная часть АО «Золото Северного Урала».
Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением поверхностными водами, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений, а также проведение специальных инженерно-технических мероприятий на участках возможного затопления в соответствии со сводом правил «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. СНиП 2.06.15-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 964/пр) (ред. от 23.12.2020).

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства.
В условиях сложной чересполосицы водных горизонтов и потоков требуется создание достаточно сложных инженерно-технических систем, обеспечивающих защиту от обводнения, активное предупреждение деформаций уже в предпостроечный период - дополнительное замораживание, силикатизация, термосваи, гидрозавесы в области питания. При этом рекомендуется создание систем режимного наблюдения за состоянием грунтов и подземных вод, как для отдельных объектов, так и по целым площадкам и зонам.

В особо сложных условиях, где возможно применение I-го принципа использования грунтов обязательно создание сети режимной службы наблюдений с изучением взаимодействия мерзлотных пород и водных потоков. Выбор конструкций защитных сооружений производится на основе анализа комплекса геологических и гидрологических изысканий, прогнозных расчетов и специального моделирования.

Для защиты от склоновой и овражной эрозии необходимо предусмотреть комплекс защитных сооружений от склоновой эрозии в составе:

- регулирование поверхностного стока (перехватные сбросные лотки);

- планировка откосов с устройством берм;

- крепление откосов железобетонными плитами.

Определённые мероприятия необходимы в целях общего благоустройства территории и предотвращения развития неблагоприятных процессов на площадках, резервируемой для будущей застройки, в зонах инженерно - транспортных коммуникаций. Намечается засыпка верховых частей и отвершков оврагообразований, перехват ливневых вод с прилегающих водосборных площадей, крепление откосов ложа оврагов, прокладка водоотводных и дренажных коллекторов вдоль тальвегов.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Конкретные мероприятия и размещение сооружений по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации.

Одним из наиболее вероятных природных стихийных бедствий наиболее вероятными является чрезвычайная пожароопасность.

Особую опасность представляют собой природные пожары.

Возможное возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера связано с размещением на территории округа потенциально опасных объектов.

Под источниками ЧС техногенного характера, как правило, понимаются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.  

Источником возникновения  чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут стать:
1) химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ;
2) пожаро-взрывоопасные объекты - пожары и взрывы;
3) радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;
4) гидродинамические опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и другие), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ;
5) опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе аварии на автомобильном, железнодорожном, водном (речном и морском) транспорте;
6) аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
Муниципальная автоматизированная  система центрального оповещения муниципального округа Краснотурьинск сопряжена с аппаратно-программным комплексом «Грифон». 
В связи с тем, что муниципальный округ Краснотурьинск не имеет категории по гражданской обороне, для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.
Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), в развитии и модернизации существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»), в развитии объектов транспортной инфраструктуры.

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденными федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, пожарный расчет должен прибывать на место пожара в городских населенных пунктах не более чем за 10 минут, в сельских населенных пунктах не более чем 20 минут.

Согласно расписания выездов подразделений Краснотурьинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, до населенных пунктов п. Прибрежный, п. Рудничный, п. Воронцовка выдержан временный интервал пожарного расчета, до п. Чернореченск не выдержан временный интервал пожарного расчета, так как расстояние от пожарной части до населенного пункта по автодороге общего пользования составляет более 20 км. 

Перечень потенциально опасных объектов составлен на основании предоставленных Деклараций безопасности и включает:
Гидротехническое сооружение Краснотурьинского водохранилища,

Шламохранилище № 2 «РУСАЛ Краснотурьинск»,

Хвостохранилище обогатительной фабрики филиала «Турьинский рудник» ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»,

Базисный поверхностный постоянный склад ВМ АО «Богословское рудоуправление»,

Склад аммиачной селитры карьера «Воронцовский» АО «Золото Северного Урала»,

Обогатительная фабрика ГМК на Воронцовском золоторудном месторождении АО «Золото Северного Урала»,

Краснотурьинское линейное производственное управление магистраль-ных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» ОАО «Газпром».

Кроме того, на территории округа размещено 9 организаций осуществляющих транспортировку, хранение и реализацию потребителям нефти и  нефтепродуктов на 14 объектах:

Краснотурьинский филиал Серовской нефтебазы ОАО «Свердловск-нефтепродукт» - 4 АЗС, №№ 96,100,105,212;

«РУСАЛ Краснотурьинск» - склад ГСМ цеха складского хозяйства цеха складского хозяйства;

АО «Богословское рудоуправление» - склад ГСМ, мазутохранилище;

ООО Промышленно-торговый центр «Яса» - АЗС «Богословская»;

ООО  ДСП «Совхоз «Богословский» - склад ГСМ;

АО «Золото Северного Урала» - склад ГСМ;

Склад ГСМ Теплоэлектроцентрали Дирекции по обеспечению производства АО «РУСАЛ Урал» филиал «РУСАЛ Краснотурьинск»;

Краснотурьинская птицефабрика (бывшая) - АЗС; 

Краснотурьинское линейное производственное управление магистраль-ных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» ОАО «Газпром» - АЗС.

За границами  муниципального округа расположен ряд объектов, способных стать причиной чрезвычайных ситуаций на его территории.

Андрюшинский гидроузел расположен в 25 км выше Краснотурьинского гидроузла по течению р.Турья и входит в комплекс гидротехнических сооружений «РУСАЛ Краснотурьинск». Авария на Андрюшинском гидроузле вызовет чрезвычайную ситуацию на Краснотурьинском гидроузеле и на территории г.Краснотурьинска.

Источником радиационной опасности и возможных чрезвычайных ситуаций радиационного характера для населения и территории муниципального округа являются:

- расположенная в 300 км южнее его административной границы Белоярская атомная электростанция,

 - ПО «МАЯК», удаленный на  400 км от южной границы.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

на гидротехнических сооружениях – гидродинамическая авария в случае разрушения напорного фронта, либо перелив через гребень плотины с образованием волны прорыва, последующим затоплением и подтоплением прилегающих территорий;

на складах взрывчатых материалов и веществ – пожары, взрывы с образованием ядовитых газов и ударной воздушной волны;

на обогатительной фабрике ГМК АО «Золото Северного Урала» - образование облака крайне токсичного газа в случае разгерметизации контейнера или заводской упаковки с цианидом натрия;

на предприятиях производящих тепловую и электрическую энергию – пожары с выделением токсичных и высокотоксичных продуктов горения, образование взрывоопасных топливовоздушных смесей с последующим взрывом; 

на магистральных газопроводах – взрывы газовоздушной смеси в результате разгерметизации трубопроводов на компрессорных станциях, пожары, выбросы газа на линейных участках;

на объектах транспортировки, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов – разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов с их последующим возгоранием,  разлив нефтепродуктов с их последующим возгоранием, образованием топливовоздушной смеси и ее взрывом.

На возникновение чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах оказывают влияние процессы и явления природного и техногенного характера, приведенные в таблице 7.1.

                                                                                                      Таблица 7.1.

	Потенциально опасный объект
	Возможные источники ЧС

	
	Природного характера
	Техногенного характера

	Гидротехнические сооружения
	Сейсмические, волновые, температурные, гидрологические, ветровые, снеговые, ледовые нагрузки превышающие расчетные.

Осадки, оползни, фильтрационные деформации грунтов в основании конструкций гидротехнических сооружений. 
	Износ гидромеханического оборудования.

Несвоевременно или некачественно произведенный ремонт.

Сбои в работе контрольно-измерительного оборудования

Ошибки персонала

Диверсия

	Склады взрывчатых  материалов и веществ
	Пожар

Прямое воздействие молнии
	Ошибки персонала, несоблюдение требований безопасности

Механические воздействия (удары, трения)

Термическое разложение ВВ

Взрыв специализированного транспорта

Падение летательных аппаратов

Диверсия



	Обогатительная фабрика ГМК АО «Золото Северного Урала»
	Атмосферные осадки

Снежные заносы

Сейсмическое воздействие
	Ошибки персонала

Отказы технологического, транспортного и грузоподъемного оборудования

Механическое повреждение упаковки токсичных веществ

Диверсия

	Предприятия производящие тепловую и электрическую энергию
	Сейсмическое воздействие
	Отказы технологического оборудования

Прекращение подачи энергоресурсов

Ошибки персонала

Диверсия

	Магистральные газопроводы
	Сильные морозы, снежные заносы, оледенение в зимний период

Паводок

Деформации грунтов

Пожар

Сейсмическое воздействие
	Отказы технологического оборудования

Коррозия трубопроводов

Несвоевременно или некачественно произведенный ремонт

Сбои в работе контрольно-измерительного оборудования

Ошибки персонала

Диверсия

	Объекты транспортировки, хранения и реализации нефти и нефтепродуктов
	Сейсмическое воздействие

Обильные снегопады

Гололед

Гроза

Уроган

Деформации грунтов

Пожар
	Транспортные аварии

Отказы технологического оборудования

Несвоевременно или некачественно произведенный ремонт

Сбои в работе контрольно-измерительного оборудования

Ошибки персонала

Диверсия


8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие территории
Проект предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию муниципального округа, направленных на создание условий для роста экономических и социальных показателей муниципального образования.

Предусмотренные проектом генерального плана мероприятия по размещению объектов местного значения в сфере инженерного и транспортного обеспечения, социальной инфраструктуры предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов муниципального округа, в соответствии с целями программ муниципального окруа и Свердловской области, а также с местными и районными нормами градостроительного проектирования и иных факторов, позволяющих создать комфортную сферу жизнедеятельности населения муниципального округа средствами планирования развития территории.

Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части развития транспортной сети в границах муниципального округа, позволит повысить связность территорий внутри муниципального округа, а также с населёнными пунктами соседних муниципальных образований. Будут созданы условия для выполнения требований территориальной доступности объектов обслуживания населения в границах муниципального округа. Повысится уровень производственной сферы, в следствие чего повысится миграционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети позволит развить сложившуюся планировочную структуру.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции инженерных систем позволит обеспечить надёжность, энергетическую эффективность работы систем коммунальной инфраструктуры, повысить качество поставляемых для потребителей товаров и оказываемых услуг, снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Решения генерального плана в части установления функциональных зон обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения объектов местного значения  муниципального округа с учётом уточнения местоположения объектов регионального значения, размещение которых предусмотрено документами территориального планирования регионального уровня.

Предусмотренное генеральным планом развитие объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг необходимых для комфортного проживания.

Проектные решения генерального плана предусматривают необходимость разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития территории муниципального округа.
9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
На территории муниципального округа нет данных об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 
10. Основные технико-экономические показатели 

Таблица 10.1

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Соврем.

состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ*, всего
	га
	71849,9
	71849,9

	1.1
	в том числе:

земли населённых пунктов

в том числе:

г. Краснотурьинск
п.Рудничный

п.Воронцовка

п.Прибрежный

п.Чернореченск
	га
	7651,7

5122,0 
833,2 
240,5
60,7
83,9
	7641,6
5111,9
833,2

240,5
60,7
83,9

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения 
	га
	4189,0
	4137,6

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	1658,7
	2343,8 

	1.4
	земли особо охраняемых объектов
	га
	12,3
	19,6

	1.5
	земли лесного фонда
	га
	58338,2
	57707,3

	1.6
	земли запаса
	га
	-
	-

	2
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ*
	
	
	

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га

%
	945,5
	1039,4

	
	
	
	1,32
	1,45

	2.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га

%
	76,7
	118,7

	
	
	
	0,11
	0,17

	2.3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га

%
	104,8
	104,8

	
	
	
	0,15
	0,15

	2.4
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	га

%
	15,8
	15,8

	
	
	
	0,02
	0,02

	2.5
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	га

%
	29,8
	29,8

	
	
	
	0,04
	0,04

	2.6
	Зона специализированной общественной застройки
	га

%
	133,9
	155,9

	
	
	
	0,19
	0,22

	2.7
	Производственная зона
	га

%
	2007,1
	2309,4

	
	
	
	2,79
	3,21

	2.8
	Коммунально-складская зона
	га

%
	72,4
	77,7

	
	
	
	0,10
	0,11

	2.9
	Зона инженерной инфраструктуры
	га

%
	415,8
	419,4

	
	
	
	0,58
	0,58

	2.10
	Зона транспортной инфраструктуры
	га

%
	1070,1
	1107,0

	
	
	
	1,50
	1,54

	2.11
	Зона добычи полезных ископаемых
	га

%
	442,2
	458,7

	
	
	
	0,62
	0,64

	2.12
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га

%
	4046,9
	4036,4

	
	
	
	5,63
	5,62

	2.13
	Зона садоводства, огородничества
	га

%
	592,6
	592,6

	
	
	
	0,82
	0,82

	2.14
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га

%
	119,1
	119,1

	
	
	
	0,17
	0,17

	2.15
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	га

%
	1374,3
	1200,4

	
	
	
	1,91
	1,67

	2.16
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га

%
	224,6
	222,8

	
	
	
	0,31
	0,31

	2.17
	Зона отдыха
	га

%
	33,1
	33,1

	
	
	
	0,05
	0,05

	2.18
	Лесопарковая зона
	га

%
	1547,8
	1547,6

	
	
	
	2,15
	2,15

	2.19
	Зона лесов
	га

%
	58427,9
	58044,8

	
	
	
	81,32
	80,79

	2.20
	Зоны кладбищ
	га

%
	69,6
	76,9

	
	
	
	0,10
	0,11

	2.21
	Зона складирования и захоронения отходов
	га

%
	59,7
	99,7

	
	
	
	0,08
	0,14

	2.22
	Зона режимных территорий
	га

%
	40,2
	40,2

	
	
	
	0,06
	0,06

	2
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	2.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения,

в том числе:

опорная сеть 

 
	км
	71,9
20,1
	73, 8

20,1

	2.2
	Общая протяженность магистральных железных дорог
	км
	104,0
	104,0

	2.3
	Подъездной железнодорожный путь к размещаемой обогатительной фабрике
	км
	-
	0,8

	3
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	3.1
	Водоснабжение
	
	
	

	3.1.1
	Производительность водозаборных сооружений Северопесчанского месторождения подземных вод
	тыс. куб. м./в сутки
	-
	18,6

	3.1.2
	Протяженность водовода (от Северопесчанского месторождения подземных вод до границы г. Краснотурьинска)
	км
	-
	16,9

	3.2
	Электроснабжение
	
	
	

	3.2.1
	Протяженность сетей 

550 кв

220 кв

  110 кв

35 кв 

10 кв
	км
	29,8
67,8
164,5
20,6
20,6
	29,8
67,8
166,38
20,6
20,6

	3.2.2
	Источники:


	кв
	ПС БАЗ 500/220/110

ПС Краснотурьинск 220/110/35

ПС Глинозем 110/10,

ПС Воронцовка 110/35/10,

ПС ЦРП БАЗа 110/10/6,

ПС Турья 110/10,

ПС Тайга 110/10,

ПС Черная 110/35/6, ПС ПС Шахта Капитальная 110/35/6,

ПС Северопесчанская 110/35/6,

ПС Медная 35/6 



	7.3
	Газоснабжение
	
	
	

	7.3.1
	Протяженность магистральных сетей 


	км


	124,74
	124,74

	7.3.2
	Источники, производителность


	тыс.куб.м/час
	ГРС Краснотурьинска – 70,

ГРС БТЭЦ -81, 

ГРС Северопесчанская – 30,

ГРС Воронцовского ГОКа - 5


* площадные замеры произведены в геоинфонмационной системе ГИС «ИнГео»
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