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	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от ___________ № _____
г. Краснотурьинск
	

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638 «Об утверждении нормативов состава сточных вод»

В соответствии с пунктом 9.1. части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в связи с установлением нормативов допустимых сбросов в целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, Администрация (исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638 «Об утверждении нормативов состава сточных вод»
1.1.	Приложения № 1, № 2, № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3).
1.2.	Дополнить постановление приложениями № 4, № 5 (приложения № 4, № 5).
1. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021.
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск», разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
1. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск 
А.В. Катаева.

Глава городского округа                                                                  А.Ю. Устинов






































Приложение № 1
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ___________ № _____ 
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638 
«Об утверждении нормативов состава сточных вод»

УСТАНОВЛЕНЫ
(Приложение № 1)
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от 23.07.2020 № 638 «Об утверждении нормативов состава сточных вод»


Нормативы состава сточных вод
при сбросе сточных вод через централизованную бытовую систему водоотведения города Краснотурьинск городского округа Краснотурьинск (выпуск № 1)

	№ п/п
	Ингредиенты
	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения города Краснотурьинск, мг/дм3

	1.
	Взвешенные вещества
	300,00

	2.
	Сухой остаток
	410,00

	3.
	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток (БПК20)
	61,54

	4.
	Ион аммонийный
	25,00

	5.
	Железо
	1,07

	6.
	Марганец
	0,11

	7.
	Медь
	0,03

	8.
	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)
	0,47

	9.
	Фториды (по F)
	1,08

	10.
	Хлориды
	39,04

	11.
	Сульфаты
	84,15

	12.
	Фосфаты (по P)
	12,00

	13.
	Нефтепродукты
	0,79












































Приложение № 2
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ___________ № _____ 
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638 
«Об утверждении нормативов состава сточных вод»

УСТАНОВЛЕНЫ
(Приложение № 2)
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от 23.07.2020 № 638 «Об утверждении нормативов состава сточных вод»


Нормативы состава сточных вод
при сбросе сточных вод в реку Каменка (река Сосьва от истока до водопонижения деревня Морозково) через централизованную бытовую систему водоотведения района Медная шахта города Краснотурьинск городского округа Краснотурьинск (выпуск № 1)

	№ п/п
	Ингредиенты
	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения района Медная шахта города Краснотурьинск, мг/дм3

	1.
	Взвешенные вещества
	300,00

	2.
	Сухой остаток
	817,13

	3.
	Азот аммонийный
	19,50

	4.
	Фосфор фосфатов
	12,00

	5.
	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток (БПК20)
	208,14

	6.
	Биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5)
	300,00

	7.
	Химический показатель кислорода (ХПК)
	500,00

	8.
	Нефтепродукты
	0,46

	9.
	Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ)
	3,10

	10.
	Железо
	0,64

	11.
	Хлориды
	300,00

	12.
	Сульфаты
	116,50










































Приложение № 3
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ___________ № _____ 
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638 
«Об утверждении нормативов состава сточных вод»

УСТАНОВЛЕНЫ
(Приложение № 3)
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ___________ № _____ 
«Об утверждении нормативов состава сточных вод»


Нормативы состава сточных вод
при сбросе сточных вод в реку Каменка (река Сосьва от истока до водопонижения деревня Морозково) через централизованную бытовую систему водоотведения поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск (выпуск № 2)

	№ п/п
	Ингредиенты
	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения поселка Рудничный, мг/дм3

	1.
	Взвешенные вещества
	300,00

	2.
	Сухой остаток
	885,00

	3.
	Азот аммонийный
	19,50

	4.
	Фосфор фосфатов
	12,00

	5.
	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток (БПК20)
	81,58

	6.
	Биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5)
	300,00

	7.
	Химический показатель кислорода (ХПК)
	500,00

	8.
	Нефтепродукты
	0,48

	9.
	Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ)
	0,59

	10.
	Железо
	0,53

	11.
	Хлориды
	300,00

	12.
	Сульфаты
	100,12











































Приложение № 4
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ___________ № _____ 
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638 
«Об утверждении нормативов состава сточных вод»

УСТАНОВЛЕНЫ
(Приложение № 4)
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ___________ № _____ 
«Об утверждении нормативов состава сточных вод»


Нормативы состава сточных вод
при сбросе сточных вод в реку Каменка (река Сосьва от истока до водопонижения деревня Морозково) через централизованную бытовую систему водоотведения района Загородный города Краснотурьинск городского округа Краснотурьинск (выпуск № 3)

	№ п/п
	Ингредиенты
	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения района Загородный города Краснотурьинск, мг/дм3

	1.
	Взвешенные вещества
	300,00

	2.
	Сухой остаток
	1 041,53

	3.
	Азот аммонийный
	19,50

	4.
	Фосфор фосфатов
	12,00

	5.
	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток (БПК20)
	205,15

	6.
	Биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5)
	300,00

	7.
	Химический показатель кислорода (ХПК)
	500,00

	8.
	Нефтепродукты
	0,78

	9.
	Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ)
	0,70

	10.
	Железо
	0,98

	11.
	Хлориды
	315,26

	12.
	Сульфаты
	103,89









































[bookmark: _GoBack]Приложение № 5
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ___________ № _____ 
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638 
«Об утверждении нормативов состава сточных вод»

УСТАНОВЛЕНЫ
(Приложение № 5)
к постановлению Администрации 
городского округа Краснотурьинск 
от ___________ № _____ 
«Об утверждении нормативов состава сточных вод»


Нормативы состава сточных вод
при сбросе сточных вод в реку Каменка (река Сосьва от истока до водопонижения деревня Морозково) через централизованную бытовую систему водоотведения поселка Прибрежный городского округа Краснотурьинск (выпуск № 5)

	№ п/п
	Ингредиенты
	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения поселка Прибрежный, мг/дм3

	1.
	Взвешенные вещества
	300,00

	2.
	Сухой остаток
	1 000,00

	3.
	Азот аммонийный
	19,50

	4.
	Фосфор фосфатов
	12,00

	5.
	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток (БПК20)
	145,89

	6.
	Биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5)
	300,00

	7.
	Химический показатель кислорода (ХПК)
	500,00

	8.
	Нефтепродукты
	0,65

	9.
	Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ)
	2,70

	10.
	Железо
	1,46

	11.
	Хлориды
	300,00

	12.
	Сульфаты
	100,00
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